************************************************************
************************************************************
本文档概述手动删除 Intel(R) Matrix Storage Manager 驱动程序
软件并重新配置系统以使用操作系统固有驱动程序来管理存储控制
器的步骤。 

要完成此步骤，首先将本文档打印出来，以备参考。然后，完成
第 1 部分以确定 SATA 控制器模式。根据第 1 部分所确定的模式，
完成第 2A 或第 2B 部分。 

警告：
重新配置系统可能导致系统当前使用的任何 RAID 卷上的数据丢失。
从引导驱动器或可引导 RAID 卷删除 Intel Matrix Storage Manager
驱动程序可能需要重装操作系统。为保持数据完整性，先备份所有
数据，然后再继续。  

************************************************************
* 第 1 部分：确定系统模式
************************************************************

删除本软件的步骤随系统是以 RAID 还是以 AHCI 模式运行而不同。
移动式系统不支持 RAID。 

要确定系统模式，完成以下步骤以辨别串行 ATA 控制器在“设备
管理器”中的存在形式： 

1.  从“开始”菜单：
    1a.对 Windows* 2000，先选择“设置”，然后选择“控制面板”。
    1b.对 Windows* XP 或更新版本的操作系统，就选择“控制面板”。

2.  打开“系统”小程序（可能得先选择“切换至经典视图”）。 

3.  选择“硬件”选项卡。  

4.  选择“设备管理器”按钮。 

5.  从“设备管理器”，寻找名为“SCSI 和 RAID 控制器”的条目。
    如果此条目存在，将其展开，寻找下列控制器之一：如果此条目
    不存在，执行步骤 6。

    - “Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 ICH9R 系统。
      继续执行下文第 2A 部分。

    - “Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 ICH8ME 系统。
      继续执行下文第 2A 部分。

    - “Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 ICH8R 系统。
      继续执行下文第 2A 部分。

    - “Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 
      631xESB/632xESB 系统。继续执行下文第 2A 部分。

    - “Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 ICH7MR/DH 
      系统。继续执行下文第 2A 部分。 

    - “Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 ICH7R 系统。
      继续执行下文第 2A 部分。 

    - 如果这些控制器中没有一种存在，系统不以 RAID 模式运行。
      继续执行下面第 6 步。 

6.  从“设备管理器”，寻找名为“IDE ATA/ATAPI 控制器”的条目。
    如果此条目存在，将其展开，寻找下列控制器之一： 

    - “Intel(R) 82801IR/IO SATA AHCI Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH9R 系统。
      继续执行下文第 2B 部分。

    - “Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH8M 系统。
      继续执行下文第 2B 部分。

    - “Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH8R 系统。
      继续执行下文第 2B 部分。

    - “Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 
      631xESB/632xESB 系统。继续执行下文第 2B 部分。

    - “Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH7M 系统。
      继续执行下文第 2B 部分。 

    - “Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller”
      如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH7R/DH 
      系统。继续执行下文第 2B 部分。 

    - 如果以上这些控制器中没有一种存在，则系统不以 AHCI 模式
      运行。Intel Matrix Storage Manager 软件不支持任何其他
      模式。继续执行下面第 7 步。 

7.  系统似乎既不以 RAID 模式也不以 AHCI 模式运行。如果您觉得
    系统是以 RAID 或 AHCI 模式运行，而看不到任何以上列出的
    控制器，应联系系统制造商或购货地点寻求帮助。在确定系统
    模式之前，不能继续执行下面第 2 部分。 

 
************************************************************
* 第 2A 部分：处于 RAID 模式的系统
************************************************************

本节中的步骤只能在以 RAID 模式运行的系统上执行。在完成以上
第 1 部分的步骤确定系统确实以 RAID 模式运行之前，不要继续执行
本部分中的步骤。继续执行之前，务必阅读下文的警告。 

警告：
a. 如果删除一个 RAID 0 卷，该卷上的所有数据都将被永久删除。
   先备份所有关键数据，然后再继续。  

b. 如果包含操作系统文件的 RAID 卷被删除，则需重新安装操作
   系统。

1.  确保您已认真阅读并理解以上列出的警告。 

2.  重新引导系统。 

3.  在系统启动过程中，注意是否看到标题为 Intel(R) Matrix
    Storage Manager option ROM 的初始屏幕。如果看到此画面，
    继续执行下面第 4 步。如果看不到此画面，跳过第 4 步，
    继续执行下面第 5 步。      

4.  如果安装有 Intel Matrix Storage Manager option ROM，
    完成本步骤： 

    4a. 在系统启动过程中看到提示时，按下“Ctrl”和“I”的组合键，
        进入 Intel Matrix Storage Manager option ROM 设置程序。
    4b. 在设置程序中，选择菜单选项 2 以进入“Delete RAID 
        Volume”(删除 RAID 卷) 菜单。
    4c. 使用向上或向下键盘箭头键来选中要删除的卷。
    4d. 按“Delete”键来删除选定的卷，并按“Y”键以确定删除。
        必要时重复此步骤以删除存在的所有卷。
    4e. 退出设置程序。
    4f. 进入系统 BIOS 设置程序（通常是系统一开始引导便立即
        按“F2”或“Delete”键）。
    4g. 将串行 ATA 控制器的IDE 配置从“RAID”更改为“IDE”。
    4h. 保存更改并退出系统 BIOS 设置程序。 

5.  如果未安装 Intel Matrix Storage Manager option ROM，
    则完成本步骤： 

    5a. 进入系统 BIOS 设置程序（通常是系统一开始引导便立即
        按“F2”或“Delete”之类的键）。
    5b. 将串行 ATA 控制器的 IDE 配置从“RAID”更改为“IDE”。
    5c. 保存更改并退出系统 BIOS 设置程序。 

6.  重新引导系统。 

 
************************************************************
* 第 2B 部分：处于 AHCI 模式的系统
************************************************************

本节中的步骤只能在以 AHCI 模式运行的系统上执行。在完成以上
第 1 部分的步骤确定系统确实以 RAID 模式运行之前，不要继续
本执行部分中的步骤。建议先备份所有重要数据，然后再继续。  

1.  重新引导系统。 

2.  进入系统 BIOS 设置程序（通常是系统一开始引导便立即按“F2”
    或“Delete”之类的键）。  

3.  将串行 ATA 控制器的 IDE 配置从“AHCI”更改为“IDE”。 

4.  保存更改并退出系统 BIOS 设置程序。 

5.  重新引导系统。操作系统应如常启动。 


注意：
如果在对系统 BIOS 中作这些更改时遇到任何困难，请联系主板
制造商或购货地点寻求帮助。 


************************************************************
Intel(R) 是英特尔公司或其子公司在美国和其它国家的商标或注册
商标。 

* 其它品牌和名称由他方声称为其财产。 