# Intel® Matrix Storage Manager 개요

Intel Matrix Storage Manager는 인텔® 펜티엄® 프로세서 또는 인텔® 제온® 프로세서와 인텔 스토리지 컨트롤러를 사용하는 시스템의 스토리지 하위 시스템 성능과 안정성을 개선하는 소프트웨어 패키지입니다. 전체 시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 이 소프트웨어와 함께 설치된 Readme 파일을 참조하십시오. 이 제품에 대한 인텔 지원 사이트에서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 소프트웨어 패키지는 다음과 같은 요소로 구성되어 있습니다.

- Intel Matrix Storage Manager 드라이버
- Intel® Matrix Storage Console
- 이벤트 모니터
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Intel® Matrix Storage Manager 드라이버

Intel Matrix Storage Manager 드라이버는 지원되는 데스크탑, 모바일 또는 서버 시스템이라면 어디에든 설치할 수 있습니다. 컨트롤러가 Intel® Matrix Storage Console에서 사용할 수 있는 기능을 결정합니다. 소프트웨어 설치는 지원되는 모든 칩셋과 운영 체제에 대하여 완전 자동화되어 있습니다.
Intel Matrix Storage Manager 드라이버는 스토리지 하위 시스템 성능과 안정성을 개선하도록 특수 설계된 WHQL(Windows Hardware Quality Labs) 인증 소프트웨어입니다. 이 드라이버는 Intel Matrix Storage Manager 소프트웨어의 일부로 설치됩니다.
이 드라이버는 일단 설치된 후에는, 스토리지 하위 시스템을 관리하기 위해 다른 Intel Matrix Storage Manager 구성 요소에 의하여 조회됩니다. 이러한 조회를 통하여 직렬 ATA 컨트롤러, 직렬 ATA 장치, RAID 정보 및 이러한 장치들의 상태를 자세히 알 수 있습니다. 그리고 해당 정보가 Intel Matrix Storage Console에 표시됩니다.

## Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console은 스토리지 장치와 RAID 어레이의 관리 기능과 자세한 상태 정보를 제공하는 Windows* 기반 응용 프로그램입니다.
Intel Matrix Storage Console은 기본 모드와 고급 모드의 두 가지 모드로 볼 수 있습니다. 기본 모드는 장치 정보를 상태 메시지와 그림의 형태로 보여주는 단순 보기입니다. 고급 모드는 고급 사용자를 대상으로 추가 하위 시스템 관리 옵션을 제공합니다.

## 이벤트 모니터

이벤트 모니터는 Intel® Matrix Storage Manager 소프트웨어와 함께 시스템에 설치되는 시스템 서비스입니다. 이 서비스가 설치되면 사용자가 로그온할 때 실행되어 시스템이 사용 중인 동안 백그라운드에서 실행합니다. 이벤트 모니터는 Intel Matrix Storage Manager 드라이버, Intel® Matrix Storage Console 및 트레이 아이콘 애플릿과의 지속적인 통신을 통해 세 구성 요소의 상태가 동기화되도록 하고 이벤트 알림을 제공합니다. 이벤트가 발생하면 이벤트 모니터는 시스템 트레이 아이콘 애플릿에 요청하여 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 표시하고 이 트레이 아이콘은 이벤트를 설명하는 풍선 메시지나 대화 상자를 표시합니다. 통보를 발생시키는 이벤트 유형에는 RAID 볼륨 상태 변경, 하드 드라이브 입출력(I/O) 오류 또는 하드 드라이브 SMART 이벤트가 있습니다. 이러한 유형의 이벤트가 발생하면 이벤트 모니터는 해당 이벤트를 NT 이벤트 로그와 Intel Matrix Storage Manager 이벤트 로그에 기록합니다.
아래에 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘이 이벤트를 보고할 때 사용할 수 있는 옵션 목록이 나와 있습니다. 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 옵션에 액세스할 수 있습니다.

- Intel Matrix Storage Console 시작: Intel Matrix Storage Console을 열어 상태 및/또는 이벤트에 대한 조사 정보를 제공합니다.
- 현재 경고 지금은 무시: 이벤트 모니터가 현재 이벤트를 무시하도록 하며 다음 사용자가 로그온할 때까지 또는 다음 이벤트가 발생할 때까지 트레이 아이콘을 나타내지 않습니다.
- 다시 표시하지 않음: 이 옵션은 정보를 제공하는 풍선 메시지에 대해서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 트레이 아이콘이 나타나지 않으며 해당 메시지가 다시는 표시되지 않습니다.

## Intel® Matrix Storage Manager option ROM

Option ROM은 별도의 패키지로 되어 있으며 RAID를 지원하지 않는 시스템에는 존재하지 않습니다. Option ROM은 일반적으로 마더보드의 BIOS에 통합되어 운영 체제 부트 전에 RAID 볼륨을 구성하는 역할을 합니다.

# Intel® Matrix Storage Manager 기능

## Intel® Rapid Recover Technology

이 기술은 RAID 1(미러링) 기능을 사용하여 지정된 마스터 드라이브에서 지정된 복구 드라이브로 데이터를 복사합니다. 마스터 및 복구 드라이브는 어레이의 사용 가능한 하드 드라이브 공간을 100% 스팬해야 하며 하나의 복구 볼륨만이 시스템에 존재할 수 있습니다. 마스터 드라이브의 데이터를 복구 드라이브에 연속해서 복사할지 요청 시 복사할지 선택될 수 있습니다. 복구 볼륨이 작성되면 어떤 RAID 볼륨도 존재하거나 추가될 수 없습니다. 자세한 내용은 이 도움말 파일의 '복구 볼륨 작성' 섹션을 참조하십시오.

- 장점: 마스터 드라이브와 복구 드라이브 간에 데이터가 복사되는 방식을 보다 잘 제어할 수 있으며 마지막 업데이트 이후의 마스터 드라이브 변경 내용만 복구 드라이브에 복사되므로 볼륨 업데이트가 빠르고 Windows* 탐색기에서 구성원 하드 드라이브의 데이터를 볼 수 있습니다.
- 단점: 볼륨 용량이 증가하지 않습니다.
- 응용 분야: 모바일 시스템의 중요한 데이터 보호, 마스터 드라이브의 이전 또는 기본 상태로의 빠른 복원 등에 응용할 수 있습니다.

## RAID 기술

RAID(Redundant Array of Independent Drives)는 여러 개의 독립적인 하드 드라이브가 결합하여 하나의 논리 어레이를 형성하는 것을 말합니다. 한 개 이상의 RAID 볼륨이 어레이에 작성되면 운영 체제는 더 이상 개별 하드 드라이브를 인식하지 않고 각 볼륨을 한 개의 논리 하드 드라이브로 식별합니다. RAID의 주된 목적은 스토리지 하위 시스템의 성능을 향상시키고 내결함성을 지원하는 것입니다. RAID 수준은 어레이의 하드 드라이브를 스팬하는 볼륨 내에서 데이터를 포맷하는 방법을 정의합니다. Intel® Matrix Storage Manager는 RAID 수준 0(스트리핑), RAID 수준 1(미러링), RAID 수준 5(패리티로 스트리핑) 및 RAID 수준 10(스트리핑 및 미러링)을 지원합니다. 이외 다른 RAID 수준은 현재 지원되지 않습니다. 아래의 표에는 각 RAID 수준에 대해 시스템에 있는 인텔 스토리지 컨트롤러에 따라 RAID 볼륨에서 지원되는 하드 드라이브 수가 나와 있습니다.
표 1. 인텔 스토리지 컨트롤러에 따라 지원되는 RAID 수준

RAID 수준 | 드라이브 수 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME | ICH9R
RAID 0 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예
RAID 0 | 3 또는 4 | 예 | 아니오 | 예 | 예 | 아니오 | 예
RAID 0 | 5 또는 6 | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예
RAID 1 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예
RAID 5 | 3 또는 4 | 예 | 아니오 | 예 | 예 | 아니오 | 예
RAID 5 | 5 또는 6 | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예
RAID 10 | 4 | 예 | 아니오 | 예 | 예 | 아니오 | 예

RAID 0(스트리핑)
RAID 수준 0은 두 개 이상의 하드 드라이브를 결합하여 모든 데이터를 스트립이라고 하는 관리하기 용이한 블록으로 나눕니다. 표 2에서는 허용되는 스트립 크기에 따른 용례를 보여줍니다. 스트립은 RAID 0 볼륨이 상주하는 어레이 구성원들 간에 스트립됩니다. 이 방법을 사용하면 읽기/쓰기 성능이 향상됩니다. 특히, 인접 데이터를 두 개 이상의 하드 드라이브에서 동시에 액세스 할 수 있도록 함으로써 순차 액세스에 대한 성능이 향상됩니다. 그러나 RAID 0 볼륨에 저장된 데이터는 중복되지 않습니다. 그러므로 하드 드라이브 한 쪽이 고장나면 볼륨의 모든 데이터가 손실됩니다.

- 장점: 읽기 및 쓰기 전송률이 크게 향상 됩니다.
- 단점: 중복 기능이 없으므로 하나의 하드 드라이브가 고장나면 해당 볼륨의 모든 데이터가 손실됩니다.
- 응용 분야: 보통 고성능의 치명적이지 않은 데이터 및 소프트웨어를 저장하기 위해 데스크탑과 워크스테이션에 사용됩니다.

RAID 1(미러링)
RAID 수준 1은 두 개의 하드 드라이브를 결합하여 모든 데이터가 RAID 1 볼륨이 상주하는 어레이 구성원들 간에 동시에 쓰이도록 합니다. 다시 말해서 데이터가 RAID 1 볼륨의 하드 드라이브들 간에 미러됩니다. RAID 1은 첫 번째 드라이브에 모든 데이터에 대한 실시간 중복을 작성합니다. 이러한 중복을 미러라고 합니다.

- 장점: 완전한 데이터 중복, 향상된 읽기 전송률을 제공합니다.
- 단점: 볼륨 용량이 증가하지 않으며 쓰기 전송률이 약간 저하됩니다.
- 응용 분야: 보통 치명적인 데이터를 저장할 워크스테이션과 서버에 사용됩니다.

RAID 5(패리티로 스트리핑)
RAID 수준 5는 세 개 이상의 하드 드라이브를 결합하여 모든 데이터를 스트립이라고 하는 관리하기 용이한 블록으로 나눕니다. RAID 5는 단일 드라이브에서 손상된 데이터를 다시 작성하는 수학적 방법인 패리티를 사용하며, 이로 인해 내결함성이 향상됩니다. 데이터와 패리티는 어레이 구성원들 간에 순환식으로 스트립됩니다. 패리티 스트리핑을 사용해서 고장난 하드 드라이브를 새 드라이브로 교체한 후 데이터를 재구축할 수 있습니다. 분실된 데이터를 계산하는 추가 작업으로 인해 데이터를 재구축하는 동안 볼륨에 대한 쓰기 성능이 저하됩니다. RAID 5는 용량이 큰 순차적 파일보다는 작은 I/O 기능에 보다 나은 성능을 제공합니다.

- 장점: 고효율, 내결함성 및 우수한 성능을 제공합니다.
- 단점: 패리티 계산 및 저장에 필요한 추가 시간으로 인해 쓰기 성능이 저하됩니다.
- 응용 분야: 파일 및 응용 프로그램 서버와 인터넷 및 인트라넷 서버에 적합합니다.

RAID 10(스트리핑 및 미러링)
RAID 수준 10은 네 개의 하드 드라이브를 사용하여 RAID 수준 0과 1을 결합한 볼륨을 작성합니다. 데이터가 2-디스크 어레이들 간에 스트립되어 RAID 0 구성 요소를 형성합니다. RAID 0의 각 드라이브는 RAID 1 어레이의 드라이브에 의해 미러됩니다. 이 구성은 RAID 0의 성능과 RAID 1의 중복성을 제공합니다.

- 장점: 우수한 성능과 중복성을 제공합니다.
- 단점: 네 개의 하드 드라이브가 필요하므로 비용이 늘어납니다.
- 응용 분야: 고성능과 내결함성이 필요한 데이터베이스 서버에 적합합니다.

스트립 크기
스트립 크기는 RAID 0, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨에 사용된 각 논리 연속 데이터 블록의 크기를 나타냅니다. 스트립 크기는 KB 단위로 표시됩니다. 아래 표에서는 일반 스트립 크기에 따른 용례를 설명합니다.
표 2. 지원되는 스트립 크기에 따른 용례

스트립 크기 | 설명 | RAID 수준
4 KB | 4 KB 스트립이 요구되는 특별한 용도의 모델에 가장 좋음 | RAID 0, 10
8 KB | 8 KB 스트립이 요구되는 특별한 용도의 모델에 가장 좋음 | RAID 0, 10
16 KB | 순차적 전송에 가장 좋음 | RAID 0, 5, 10
32 KB | 순차적 전송에 좋음 | RAID 0, 5, 10
64 KB | 일반 용도의 스트립 크기에 좋음(RAID 5, 10의 기본값) | RAID 0, 5, 10
128 KB | 대부분의 데스크톱과 워크스테이션에 최상의 성능 제공(RAID 0의 기본값) | RAID 0, 5

## Matrix RAID 기술

Matrix RAID를 사용하면 단일 RAID 어레이에 두 개의 독립 RAID 볼륨을 작성할 수 있습니다. 어레이는 RAID 수준에 따라 2-6개의 직렬 ATA 하드 드라이브로 구성될 수 있습니다. 첫 번째 RAID 볼륨이 어레이의 일부를 차지하게 되고 남은 공간에 두 번째 볼륨을 작성할 수 있습니다.
두 볼륨 모두에 동일한 수의 하드 드라이브를 사용하면 다음 RAID 수준 조합이 지원됩니다.

- 2 드라이브 RAID 1 및 RAID 0
- 3-6 드라이브 RAID 0 및 RAID 5
- 4 드라이브 RAID 0 및 RAID 10
- 4 드라이브 RAID 5 및 RAID 10

## 기타 Intel® Matrix Storage Manager 기능

컴퓨터의 스토리지 하위 시스템을 관리하는 데 도움이 되는 다른 주요 기능이 아래의 표에 나와 있습니다.
표 3. 지원되는 스토리지 관리 기능 개요

기능 | 설명 | 데스크탑/ 서버 | 모바일
Matrix RAID | 단일 어레이 내에서 최대 두 개의 독립적인 RAID 볼륨을 작성, 관리 및 사용합니다. 최대 세 개의 독립적인 RAID 어레이를 작성합니다. 각 어레이에는 하드 드라이브가 두 개씩 연결되며, 각 하드 드라이브는 여섯 개의 직렬 ATA 포트 중 한 개의 포트와 연결됩니다. | 예 | 아니오
RAID 수준 이주 | RAID 0, 1, 10을 RAID 5로 이주합니다. | 예 | 아니오
RAID 스페어 | 하나 이상의 하드 드라이브를 자동 재구축용 대상 드라이브로 표시합니다. | 예 | 예
RAID 볼륨 확인 | RAID 0, RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨에 불일치 사항이나 잘못된 데이터가 있으면 찾아냅니다. | 예 | 예
RAID 볼륨 확인 및 복구 | RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨에 불일치 사항이나 잘못된 데이터가 있으면 찾아내서 복구합니다. | 예 | 예
대형 섹터 드라이브 지원 | 스토리지 하위 시스템에 ½ KB의 논리 섹터 크기와 ½ KB, 1 KB, 2 KB 또는 4 KB의 물리 섹터 크기를 가진 하드 드라이브를 사용할 수 있습니다. | 예 | 예
고급 호스트 컨트롤러 인터페이스(AHCI) | 기본 명령어 대기열 및 기본 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용합니다. | 예 | 예
어그레시브 링크 전원 관리 | 직렬 ATA 컨트롤러가 직렬 ATA 장치의 전원 상태를 낮게 유지하는 데 사용됩니다. | 아니오 | 예
비동기 알림 | ATAPI 장치가 직렬 ATA 컨트롤러에게 주의가 필요한 장치가 있음을 알리는 데 사용됩니다. | 아니오 | 예
다시 쓰기 캐시 | 호스트에서 발생한 여러 I/O 요청을 소수의 요청으로 그룹화한 후 정해진 간격에 따라 캐시의 내용을 볼륨에 기록합니다. 이 RAID 5 기능은 어레이의 읽기 및 쓰기 대기 시간을 향상시킵니다. | 예 | 아니오

# Intel® Matrix Storage Console 개요

Intel Matrix Storage Console을 열면 기본 대화 상자가 나타나고 장치 정보가 두 개의 창에 선택한 모드, 즉 기본 모드 또는 고급 모드로 표시됩니다. 고급 모드는 고급 사용자를 위해 추가로 스토리지 하위 시스템 관리 옵션을 제공합니다. 이 대화상자는 직렬 ATA 장치 또는 RAID 볼륨의 구성이 변경될 때마다 자동으로 새로 고쳐집니다. 또한 '보기' 메뉴에서 '새로 고침'을 선택하거나 'F5'를 눌러 수동으로 새로 고칠 수도 있습니다.

## 기본 모드

기본 모드는 하드 드라이브의 상태와 현재 RAID 볼륨에 대한 그림 정보를 보여주는 간단한 보기입니다. 비정상적인 상황(예: 하드 드라이브 고장 또는 분실)이 발생한 경우 오른쪽 창에 있는 '고급 모드 보기로 전환' 단추를 클릭하면 문제를 관리할 수 있는 고급 모드 창이 열립니다. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택해도 고급 모드에 액세스할 수 있습니다. 아래 그림은 전형적인 기본 모드의 RAID 시스템을 보여줍니다. 설치된 운영 체제와 RAID 볼륨 수에 따라 다른 내용이 표시될 수도 있습니다. 시스템에 RAID 볼륨이 없으면 하드 드라이브 상태가 표시됩니다.
그림 1: 기본 모드

## 고급 모드

고급 모드는 하드 드라이브와 지원되는 모든 RAID 볼륨의 논리 및 물리적 보기 조합을 함께 보여주는 상세한 보기입니다. 논리적 보기는 RAID 어레이와 볼륨에 관한 상세 정보를 보여줍니다. 물리적 보기에는 하드 드라이브에 대한 상세 정보와 하드 드라이브의 연결 상태가 표시됩니다. 아래의 그림은 네 개의 하드 드라이브가 있는 고급 모드 보기의 예입니다. 이 예에서는 MyRAID5와 MyRAID10이라는 두 개의 볼륨이 단일 어레이를 공유하고 있습니다. 이것은 Matrix RAID를 사용하여 RAID를 구성한 예입니다.
그림 2: 고급 모드
장치 창
왼쪽의 장치 창에는 직렬 ATA 스토리지 하위 시스템을 구성하고 있는 장치들의 논리적 및 물리적 보기가 표시됩니다. 이 장치들에는 시스템에 존재하는 직렬 ATA 컨트롤러, 지원되는 모든 직렬 ATA 하드 드라이브, 지원되는 모든 ATAPI 하드 드라이브 및 지원되는 모든 RAID 및 복구 볼륨이 포함됩니다.
정보 창
정보 창이라고 하는 오른쪽 창에는 선택한 장치에 대한 정보가 표시됩니다. 각 장치 유형에 대한 매개변수는 아래의 표에 나와 있습니다. 선택한 장치에 적용되지 않는 매개변수는 표시되지 않습니다.
표 4. 어레이 정보(RAID 모드)

매개 변수 | 값
상태 | 활성 이주 없음: 이주 또는 재구축이 발생하고 있지 않습니다.
재구축 중: 하나 이상의 RAID 볼륨을 재구축하고 있습니다.
하드 드라이브 추가 중: Intel® Matrix Storage Manager 드라이버가 어레이에 하나 이상의 구성원을 추가하고 데이터를 이주하고 있습니다.
하드 드라이브 교체 중: 하나 이상의 RAID 볼륨이 해당 볼륨의 하드 드라이브에서 발생한 SMART 이벤트의 결과로 스페어 하드 드라이브에 재구축되고 있습니다.
초기화 중: RAID 5 볼륨 패리티가 초기화 중이거나, RAID 볼륨의 데이터가 확인 중 또는 확인 및 복구 중입니다.
하드 드라이브 쓰기 캐시 사용 | 어레이의 모든 하드 드라이브에 대해 쓰기 캐시가 사용되고 있는지 여부를 보고합니다.
크기 | 어레이 용량(기가 바이트)을 보고합니다.
여유 공간 | RAID 볼륨이 사용하고 있지 않은 어레이 공간을 보고합니다. 여유 공간은 두 번째 RAID 볼륨을 만드는 데 사용될 수도 있습니다.
하드 드라이브 수 | 어레이의 일부분인 하드 드라이브의 수를 보고합니다.
하드 드라이브 구성원 [1, 2, 3, 4, 5, 6] | 어레이의 구성원인 각 하드 드라이브의 제조업체 및 모델 번호를 보고합니다.
볼륨 수 | 어레이에 있는 RAID 볼륨의 수를 보고합니다. 볼륨 수가 1이고 여유 공간이 있으면 어레이에 두 번째 RAID 볼륨을 만들 수 있습니다.
볼륨 구성원 [1, 2] | 어레이에 있는 각 RAID 볼륨의 이름을 보고합니다.

표 5. 볼륨 정보(RAID 모드)

매개 변수 | 값
RAID 볼륨 상태 | 정상: 볼륨 데이터에 모두 정상적으로 액세스할 수 있습니다.
고장남: RAID 0 볼륨의 경우 하나 이상의 구성원이 분실되었거나 고장났습니다. RAID 1 볼륨의 경우 두 구성원 모두 고장났습니다. RAID 5 또는 RAID 10 볼륨의 경우 두 개 이상의 구성원이 분실되었거나 고장났습니다. 참고: 특정 상황에서 RAID 10 볼륨은 두 구성원이 없거나 고장난 경우에도 성능이 저하된 것으로 나타날 수 있습니다.
성능 저하: RAID 1, RAID 5 및 RAID 10 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 이 상태는 한 구성원이 고장났거나 분실되었음을 의미합니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 수준을 초과했고 SMART 이벤트를 보고했습니다.
재구축 중: RAID 0, RAID 5 및 RAID 10 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 이는 데이터가 미러 또는 스페어 드라이브로 복사되며 데이터 중복이 복원 중이라는 것을 나타냅니다.
이주 중: 데이터가 두 번째 하드 드라이브 또는 어레이로 이주 중이며 RAID 볼륨을 작성 중임을 나타냅니다.
확인 중: RAID 볼륨의 데이터를 확인 중임을 나타냅니다.
복구 볼륨 상태 | 업데이트 됨: 연속 업데이트 정책으로 설정된 복구 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 복구 드라이브의 데이터가 마스터 드라이브의 데이터와 일치합니다.
업데이트 필요: 요청 시 업데이트 정책으로 설정된 복구 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 복구 드라이브의 데이터가 마스터 드라이브의 데이터와 일치하지 않습니다.
볼륨 업데이트 진행 중: 마스터 드라이브의 데이터를 복구 드라이브에 복사하는 중입니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
복구 진행 중: 복구 드라이브의 데이터가 마스터 드라이브의 모든 데이터를 덮어쓰고 있습니다.
마스터 드라이브 읽기 전용: Windows* 탐색기에서 마스터 드라이브 파일에 액세스하는 옵션을 선택했습니다. 이 경우 드라이브는 읽기 전용이 됩니다.
복구 드라이브 읽기 전용: Windows* 탐색기에서 복구 드라이브 파일에 액세스하는 옵션을 선택했습니다. 이 경우 드라이브는 읽기 전용이 됩니다.
마스터 드라이브 분실: 복구 볼륨을 작성하는 데 사용된 마스터 드라이브를 더 이상 찾을 수 없습니다.
복구 드라이브 분실: 복구 볼륨을 작성하는 데 사용된 복구 드라이브를 더 이상 찾을 수 없습니다.
확인 오류 | RAID 볼륨 데이터 확인 중에 발견된 불일치 수를 보고합니다. 이는 확인 진행 중이나 확인 및 복구 진행 중에만 유효합니다.
미디어 오류가 있는 블록 | RAID 볼륨 데이터 확인 중에 미디어 오류가 발견된 블록 수를 보고합니다. 이는 확인 진행 중이나 확인 및 복구 진행 중에만 유효합니다.
시스템 볼륨 | 볼륨에 보호된 운영 체제 파일이 포함되어 있는지 여부를 보고합니다.
볼륨 다시 쓰기 캐시 사용 | 다시 쓰기 캐시 기능이 볼륨에 대해 사용되고 있는지 여부를 보고합니다. RAID 5 볼륨에만 적용되는 매개변수입니다.
RAID 수준 | 볼륨에 사용되고 있는 RAID 수준을 보고합니다.
스트립 크기 | RAID 0, RAID 5, RAID 10 볼륨에 사용된 각각의 논리 연속 데이터 블록의 크기를 보고합니다. 스트립 크기는 킬로 바이트로 표시됩니다.
크기 | 볼륨의 총 용량(기가 바이트)을 보고합니다.
하드 드라이브 수 | 볼륨이 스팬하는 하드 드라이브의 수를 보고합니다.
하드 드라이브 구성원 [1, 2, 3, 4, 5, 6] | RAID 0, RAID1, RAID 5 및 RAID 10 볼륨의 경우 볼륨에서 사용할 각 하드 드라이브의 제조업체와 모델 번호를 보고합니다.
마스터 하드 드라이브 | 복구 볼륨의 경우 마스터 드라이브의 제조업체와 모델 번호를 보고합니다.
복구 하드 드라이브 | 복구 볼륨의 경우 복구 드라이브의 제조업체와 모델 번호를 보고합니다.
상위 어레이 | 이 볼륨을 포함하는 어레이의 이름을 보고합니다.

표 6. RAID 하드 드라이브 정보(RAID 모드)

매개 변수 | 값
용도 | 어레이 구성원: 하드 드라이브가 다른 드라이브와 결합하여 RAID 볼륨이 들어 있는 드라이브 어레이를 만듭니다. RAID 볼륨은 운영 체제에게 노출될 수 있지만 개별 드라이브는 운영 체제에 노출되지 않습니다.
어레이 구성원(마스터): 하드 드라이브가 복구 볼륨의 원본 드라이브입니다.
어레이 구성원(복구): 하드 드라이브가 복구 볼륨의 대상 드라이브입니다.
비 RAID 하드 드라이브: RAID 메타 데이터가 없고 운영 체제에서 볼 수 있고 사용할 수 있는 하드 드라이브입니다.
없음: 하드 드라이브에 메타 데이터가 있어서 운영 체제에 노출되는 것을 방지해 주지만 어레이 구성원은 아닙니다.
상태 | 정상: 하드 드라이브가 있고 예상대로 동작합니다.
오류 발생: 하드 드라이브가 복구 가능한 오류 임계값을 초과했습니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 표시됩니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 임계값을 초과했고 고장날 우려가 있습니다.
분실: 하드 드라이브가 없습니다.
호환되지 않는 버전: 하드 드라이브에 RAID 메타 데이터가 있지만 버전이 현재의 RAID 소프트웨어와 호환되지 않습니다.
고장남: '오류 발생'과 동일한 조건을 나타냅니다. 이 값은 Intel® Matrix Storage Console에 표시됩니다.
장치 포트 | 하드 드라이브가 연결되어 있는 직렬 ATA 컨트롤러의 포트를 보고합니다.
현재 직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브 사이의 직렬 ATA 전송 모드를 보고합니다. 이 매개변수에 대한 표준 값은 다음과 같습니다. 1세대: 150 MB/초 2세대: 300 MB/초
모델 | 하드 드라이브의 모델 번호를 보고합니다.
일련 번호 | 하드 드라이브의 제조업체 일련 번호를 보고합니다.
펌웨어 | 하드 드라이브 내의 펌웨어 버전을 보고합니다.
기본 명령어 대기열 삽입 지원 | 하드 드라이브가 기본 명령어 대기열을 지원하는지 여부를 보고합니다.
하드 드라이브 쓰기 캐시 사용 | 하드 드라이브에 쓰기 캐시 기능을 사용할 수 있는지를 나타냅니다.
볼륨 수 | 어레이에 있는 볼륨의 수를 보고합니다.
볼륨 구성원 [1, 2] | 하드 드라이브가 구성원인 각 볼륨의 이름을 보고합니다.
상위 어레이 | 하드 드라이브가 구성원인 RAID 어레이의 이름을 보고합니다.

표 7. 비 RAID 하드 드라이브 정보(RAID 모드)

매개 변수 | 값
용도 | 비 RAID 하드 드라이브: 이 하드 드라이브는 RAID 어레이나 볼륨에 사용되지 않습니다. 이 하드 드라이브는 RAID 스페어나 데이터 스토리지 장치로서 사용될 수 있습니다.
스페어: 이 하드 드라이브는 자동 재구축을 위해 대상 드라이브로 표시되어 있습니다.
하드 드라이브 용도를 알 수 없음: 이 하드 드라이브의 용도를 확정할 수 없습니다. 이것은 본 소프트웨어의 버전과 하드 드라이브 구성이 호환되지 않기 때문일 수도 있습니다.
상태 | 정상: 하드 드라이브가 있고 예상대로 동작합니다.
오류 발생: 하드 드라이브가 복구 가능한 오류 임계값을 초과했습니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 표시됩니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 임계값을 초과했고 고장날 우려가 있습니다.
고장남: '오류 발생'과 동일한 조건을 나타냅니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Console에 표시됩니다.
장치 포트 | 하드 드라이브가 연결되어 있는 직렬 ATA 컨트롤러의 포트를 보고합니다.
현재 직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브 사이의 직렬 ATA 전송 모드를 보고합니다. 이 매개변수에 대한 표준 값은 다음과 같습니다. 1세대: 150 MB/초 2세대: 300 MB/초
모델 | 하드 드라이브의 모델 번호를 보고합니다.
일련 번호 | 하드 드라이브의 제조업체 일련 번호를 보고합니다.
펌웨어 | 하드 드라이브 내의 펌웨어 버전을 보고합니다.
기본 명령어 대기열 삽입 지원 | 하드 드라이브가 기본 명령어 대기열을 지원하는지 여부를 보고합니다.
시스템 하드 드라이브 | 하드 드라이브에 보호된 운영 체제 파일이 들어 있는지를 보고합니다.
크기 | 하드 드라이브의 총 용량(기가 바이트)을 보고합니다.

표 8. 직렬 ATA 하드 드라이브 정보(모바일 시스템의 AHCI 모드)

이름 | 설명
상태 | 정상: 하드 드라이브가 있고 예상대로 동작합니다.
오류 발생: 하드 드라이브가 복구 가능한 오류 임계값을 초과했습니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 표시됩니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 임계값을 초과했고 고장날 우려가 있습니다.
고장남: '오류 발생'과 동일한 조건을 나타냅니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Console에 표시됩니다.
장치 포트 | 하드 드라이브가 연결되어 있는 직렬 ATA 컨트롤러의 포트를 보고합니다.
현재 직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브 사이의 직렬 ATA 전송 모드를 보고합니다. 이 매개변수에 대한 표준 값은 다음과 같습니다. 1세대: 150 MB/초 2세대: 300 MB/초
모델 | 하드 드라이브의 모델 번호를 보고합니다.
일련 번호 | 하드 드라이브의 제조업체 일련 번호를 보고합니다.
펌웨어 | 하드 드라이브 내의 펌웨어 버전을 보고합니다.
기본 명령어 대기열 삽입 지원 | 하드 드라이브가 기본 명령어 대기열을 지원하는지 여부를 보고합니다.
크기 | 하드 드라이브의 총 용량(기가 바이트)을 보고합니다.

## 메뉴 표시줄

기본 모드에서는 메뉴 표시줄에 '파일', '보기' 및 '도움말' 메뉴가 표시됩니다. 고급 모드 보기에서는 스토리지 관리 옵션을 위한 '동작'이라는 추가 메뉴가 표시됩니다.
파일 메뉴
이 메뉴에서는 시스템 보고서 또는 기존 Intel® Matrix Storage Console의 저장 및 인쇄와 같은 기본적인 옵션을 제공합니다.
보기 메뉴
이 메뉴에서는 기본 및 고급 모드 간에 전환하는 옵션을 제공합니다. 또한 각 모드에서의 보기를 수동으로 새로 고치는 '새로 고침' 옵션도 있습니다. 이 메뉴에서 시스템 보고서를 표시할 수도 있습니다. 시스템 보고서에는 프로세서 유형, 운영 체제, 스토리지 하위 시스템 장치와 같은 시스템 상세 정보가 표시됩니다. 또한 이 보고서에는 RAID 어레이 및 볼륨에 대한 정보와 실제 하드 드라이브의 물리적 상세 정보가 표시됩니다. 대화 상자에서 원하는 단추를 클릭하여 시스템 보고서를 인쇄하거나 저장할 수 있습니다. 기술 지원을 요청하기 전에 시스템 보고서를 미리 인쇄해 두면 유용합니다.
동작 메뉴
고급 메뉴에서만 제공되는 이 메뉴는 시스템에 RAID 및 복구 볼륨을 만들 수 있는 옵션을 제공합니다. 아래 설명된 것처럼 각 옵션을 선택하면 프로세스를 안내하는 마법사가 실행됩니다. 이 메뉴는 모든 스토리지 장치가 장치 창에 로드되도록 '플러그 앤 플레이 장치 다시 검색'하는 옵션도 제공합니다.

- RAID 볼륨 작성: 기존 하드 드라이브의 데이터를 보존하지 않을 경우 RAID 볼륨을 작성하려면 이 작성 옵션을 사용합니다. 선택한 RAID 수준에 따라 한 개의 볼륨에 두 개 이상의 하드 드라이브를 사용할 수 있습니다. Matrix RAID 기능을 이용하면 한 어레이 내에 두 개의 볼륨을 작성할 수 있습니다. 이를 수행하려면 처음에 선택하는 볼륨의 용량이 어레이의 총 용량보다 작아야 합니다. 그리고 어레이의 나머지 공간은 두 번째 RAID 볼륨에 사용됩니다. 자동으로 두 번째 볼륨은 어레이의 나머지 공간을 사용합니다. Intel Matrix Storage Console은 RAID 볼륨만을 작성합니다. 작성된 볼륨에는 파티션과 포맷이 지정되어 있지 않습니다. Windows* 디스크 관리 유틸리티를 사용하여 새로운 RAID 볼륨의 파티션과 포맷을 지정합니다.
- 기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성: 기존 하드 드라이브의 데이터를 보존하고 이 데이터를 하나 이상의 추가 하드 드라이브에 복사하려면 이 작성 옵션을 사용합니다. 이 작성 방법은 이주라고 하는데 하드 드라이브 용량과 시스템 부하에 따라 몇 시간이 소요될 수 있습니다. 마법사가 끝나면 이주 진행률을 보여주는 대화 상자가 나타납니다. 이주 중에 아무 때나 대화 상자를 다시 열려면 Intel Matrix Storage Console에서 이주 중인 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이주 진행률 표시'를 선택하십시오. 한 번에 한 가지의 이주만 실행할 수 있습니다. 여러 개의 데이터 드라이브를 한 개의 RAID 볼륨으로 변환하려면 한번에 하나씩 드라이브 수만큼 변환해야 합니다.
- 복구 볼륨 작성: Intel® Rapid Recover Technology를 사용하여 볼륨을 작성하려는 경우 이 작성 옵션을 사용합니다. 이 기술은 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 데이터를 연속해서 또는 요청 시 복사합니다. 마스터 및 복구 드라이브는 어레이의 사용 가능한 하드 드라이브 공간을 100% 스팬해야 하며 하나의 복구 볼륨만이 시스템에 존재할 수 있습니다. 복구 볼륨이 작성될 때 어떤 RAID 볼륨도 존재하거나 추가될 수 없습니다.
- 플러그 앤 플레이 장치 다시 검색: 추가 또는 제거된 하드 드라이브를 검색하려면 이 옵션을 사용합니다. 검색이 완료되면 고급 모드 보기에 업데이트된 정보가 표시됩니다. 이 동작은 Microsoft* Windows 장치 관리자의 '하드웨어 변경 사항 검색' 옵션에 대응합니다.

도움말 메뉴

- 목차 및 색인: 이 옵션을 선택하면 이 도움말 파일이 열립니다.
- 지원: 지원 대화 상자에는 제품 업데이트, 기술 지원, 설명서 및 기타 제품 정보를 제공하는 웹 사이트에 대한 링크가 표시됩니다. 기본적으로 Intel 지원 페이지에 대한 링크가 포함되지만 시스템 제조업체에 의해 사용자에 맞게 지정된 다른 링크가 포함될 수 있습니다.
- 정보: 정보 대화 상자에는 현재 설치된 소프트웨어 버전이 포함된 Intel® Matrix Storage Manager 제품 배너가 표시됩니다.

## 마우스 오른쪽 단추를 클릭할 때 나타나는 메뉴

어레이 옵션

- 볼륨 작성: 이 옵션은 어레이가 사용 가능한 어레이 하드 드라이브 공간을 100% 스팬하지 않는 RAID 볼륨으로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이 옵션을 사용하여 'RAID 볼륨 작성 마법사'를 실행한 후 어레이의 나머지 공간을 이용하는 두 번 째 RAID 볼륨을 작성합니다. 자세한 내용은 이 도움말 파일의 'Matrix RAID 기술' 섹션을 참조하십시오.
- 하드 드라이브 쓰기 캐시 사용: 하드 드라이브 쓰기 캐시는 일부 하드 드라이브에서 지원되는 성능 향상 기능입니다. 쓰기 캐시를 사용하면 데이터를 하드 드라이브에 쓰기 전에 캐시에 저장하기 때문에 성능이 향상됩니다. 쓰기 캐시의 단점은 시스템의 전원이 꺼졌을 때 캐시된 데이터가 사라질 수 있다는 것입니다. 쓰기 캐시를 사용하거나 사용하지 않으려면 RAID 어레이를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '하드 드라이브 쓰기 캐시 사용' 또는 '하드 드라이브 쓰기 캐시 사용 안 함'을 선택합니다. 컴퓨터를 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.

RAID 볼륨 옵션

- 볼륨 삭제: 이 옵션을 사용하면 기존 RAID 볼륨을 삭제할 수 있습니다. 경고: RAID 볼륨을 삭제하면 RAID 볼륨의 모든 구성원 하드 드라이브에 들어 있는 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 볼륨을 삭제하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
- 볼륨 수정: 이 옵션을 사용하면 RAID 볼륨의 이름을 바꾸고 RAID 수준 이주(예: RAID 0, 1 또는 10 볼륨에서 RAID 5 볼륨으로 이주)를 수행할 수 있습니다.
- 볼륨 데이터 확인: 이 옵션은 RAID 볼륨의 데이터를 확인합니다. 확인 작업이 완료되면 확인 오류 수와 미디어 오류가 발견된 블록 수를 표시하는 대화 상자가 나타납니다.
- 볼륨 데이터 확인 및 복구: 이 옵션은 RAID 볼륨의 데이터를 확인 및 복구합니다. 확인 및 복구 작업이 완료되면 찾아서 복구한 확인 오류 수와 재할당한 미디어 오류가 있는 블록 수가 표시된 대화 상자가 나타납니다.
- 볼륨 다시 쓰기 캐시 사용: 이 기능은 RAID 5에만 적용됩니다. 무정전 전원 공급 장치(UPS)가 사용되는 경우에는 볼륨 다시 쓰기 캐시가 자동으로 활성화 또는 비활성화됩니다. AC 전원이 고장나거나 분리될 때 전원이 AC에서 DC로 바뀌면 다시 쓰기 캐시가 플러시 및 비활성화됩니다. AC 전원이 복원될 때 전원이 DC에서 AC로 바뀌면 다시 쓰기 캐시가 다시 활성화됩니다. 볼륨 다시 쓰기 캐시가 활성화되면 여러 쓰기 요청이 결합될 수 있습니다. 캐시에서 RAID 5 볼륨으로 데이터를 쓰는 것이 더 효율적입니다. 볼륨 다시 쓰기 캐시를 활성화 또는 비활성화하려면 해당 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 '볼륨 다시 쓰기 캐시 사용' 또는 '볼륨 다시 쓰기 캐시 사용 안 함'을 선택합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않고 언제든 이 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 볼륨 업데이트 진행률 표시: 이 옵션은 새 볼륨 작성 작업이 진행 중인 동안에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 '% 완료'라는 형태로 작성 진행률을 보여주는 대화 상자가 열립니다.
- 이주 진행률 표시: 이 옵션은 이주가 진행 중일 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 '% 완료'라는 형태로 이주 진행률을 보여주는 대화 상자가 열립니다.
- 볼륨 복구: 이 옵션은 고장을 일으킨 하드 드라이브가 물리적으로 복원된 후에 볼륨을 복구합니다. 단, 다음과 같은 조건이 충족되어야 합니다.
  - 원래 고장난 RAID 볼륨의 일부였던 하드 드라이브가 다시 설치되어야 함
  - 하드 드라이브가 시스템에서 제거된 동안 하드 드라이브의 데이터에 액세스가 없었어야 함
- 복구 볼륨으로 변환: 이 옵션은 어레이의 하드 드라이브 공간을 100% 스팬하는 RAID 1 볼륨에만 사용할 수 있습니다. 어레이는 2개의 하드 드라이브만으로 구성됩니다. 변환된 RAID 1 볼륨은 Intel® Rapid Recover Technology를 사용합니다. 단계별 지침이나 작업 절차에 대한 자세한 정보가 필요하면 볼륨 변환 옵션 섹션을 참조하십시오.

복구 볼륨 옵션

- 볼륨 삭제: 이 옵션을 사용하면 기존 복구 볼륨을 삭제할 수 있습니다. 경고: 복구 볼륨을 삭제하면 마스터 및 복구 볼륨의 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 볼륨을 삭제하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
- 볼륨 수정: 이 옵션을 사용하면 복구 볼륨에 대해 볼륨 이름 변경, 마스터 및 복구 드라이브 전환, 업데이트 정책 변경 등의 수정 작업을 수행할 수 있습니다.
- 볼륨 데이터 확인: 이 옵션은 RAID 볼륨의 데이터를 확인합니다. 확인 작업이 완료되면 확인 오류 수와 미디어 오류가 발견된 블록 수를 표시하는 대화 상자가 나타납니다.
- 볼륨 데이터 확인 및 복구: 이 옵션은 RAID 볼륨의 데이터를 확인 및 복구합니다. 확인 및 복구 작업이 완료되면 찾아서 복구한 확인 오류 수와 재할당한 미디어 오류가 있는 블록 수가 표시된 대화 상자가 나타납니다.
- 연속 업데이트 비활성화: 이 옵션을 선택하면 업데이트 정책이 요청 시 업데이트 정책으로 변경됩니다. 그러면 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트'를 선택하여 수동으로 업데이트를 요청해야 합니다.
- 볼륨 업데이트: 이 옵션은 볼륨이 요청 시 업데이트 정책으로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 복사됩니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
- 볼륨 업데이트 진행률 표시: 이 옵션은 새 복구 볼륨이 작성되고 있거나 요청 시 업데이트 정책 상태에서 '볼륨 업데이트'를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 볼륨 업데이트 프로세스 취소: 이 옵션은 새 복구 볼륨이 작성되고 있거나 요청 시 업데이트 정책 상태에서 '볼륨 업데이트'를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 마스터 드라이브로 데이터 복구: 이 옵션은 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스를 사용하여 복구 드라이브로부터 시스템을 다시 시작한 후에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브의 모든 데이터가 복구 드라이브의 데이터로 덮어쓰여집니다. 마스터 드라이브의 모든 데이터를 덮어씁니다.
- 복구 진행률 표시: 이 옵션은 마스터 드라이브로의 복구가 진행 중일 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 '% 완료'라는 형태로 복구 진행률을 보여주는 대화 상자가 열립니다.
- 복구 프로세스 취소: 이 옵션은 마스터 드라이브로의 복구가 진행 중일 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브에 복구 드라이브 드라이브를 복사하는 작업이 취소됩니다.
- 마스터 또는 복구 드라이브 파일 액세스: 이 옵션을 사용하면 Windows* 탐색기를 사용하여 복구 또는 마스터 드라이브의 파일을 볼 수 있지만 마스터 드라이브의 연속 업데이트는 비활성화됩니다. 파일 보기가 끝나면 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 마스터 또는 복구 드라이브 파일을 숨기는 옵션을 선택하여 볼륨 업데이트를 활성화하십시오.
- 마스터 또는 복구 드라이브 파일 숨기기: 이 옵션은 Windows* 탐색기에서 마스터 또는 복구 드라이브 파일에 액세스하는 옵션을 선택한 후에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 하드 드라이브에 쓸 수 있게 되고 볼륨 업데이트가 활성화됩니다.
- RAID 1 볼륨으로 변환: 이 옵션을 사용하면 복구 볼륨을 RAID 1 볼륨으로 변환할 수 있습니다. 단계별 지침이나 작업 절차에 대한 자세한 정보가 필요하면 볼륨 변환 옵션 섹션을 참조하십시오.

비 RAID 하드 드라이브 옵션

- 스페어로 표시: 경고: 비 RAID 하드 드라이브를 스페어로 표시하면 해당 드라이브의 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 드라이버를 스페어로 표시하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오. 이 기능은 하드 드라이브를 자동 재구축을 위한 대상 드라이브로 표시합니다. 하드 드라이브를 스페어로 표시하려면 장치 창의 비 RAID 하드 드라이브 목록에 있는 하드 드라이브 중 하나를 클릭하고 '스페어로 표시'를 선택합니다.
- 하드 드라이브를 비 RAID로 재설정: 이미 스페어로 표시된 비 RAID 하드 드라이브만 재설정 될 수 있습니다. 장치 창의 비 RAID 하드 드라이브 목록에 있는 스페어 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 나타난 메뉴에서 '하드 드라이브를 비 RAID로 재설정'을 선택합니다. RAID 어레이의 구성원이었던 이 드라이브가 비 RAID 드라이브로 변경됩니다.
- 이 하드 드라이브에 재구축: 이 옵션은 고장난 구성원 드라이브 때문에 RAID 1, 5 또는 10 볼륨 성능이 저하되었거나 복구 볼륨의 마스터 드라이브가 고장 또는 분실된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 자세한 절차는 이 도움말 파일의 '마스터 드라이브로 데이터 복구' 또는 'RAID 볼륨 복구' 섹션을 참조하십시오.

# 볼륨 작성 옵션

새로운 RAID 또는 복구 볼륨을 작성하려면 고급 모드의 '동작' 메뉴에서 옵션을 선택하십시오. 그러면 볼륨 작성 과정을 안내하는 마법사가 시작됩니다. 각 볼륨 작성 옵션에 대한 간략한 설명이 아래에 나와 있습니다. 볼륨 작성 시 운영 체제를 다시 설치할 필요는 없습니다. 모든 응용 프로그램 및 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다. RAID 또는 복구 볼륨을 작성하려면 반드시 관리자로 로그인해야 합니다.
경고: 볼륨 작성은 볼륨을 작성하는데 사용된 하나 이상의 하드 드라이브에서 모든 데이터를 삭제하며 해당 데이터는 복구될 수 없습니다. 어떤 하드 드라이브가 덮어 쓰이는지 알려주는 경고 메시지에 유의하고 볼륨을 작성하기 전에 중요한 데이터는 백업 하십시오.
SMART 이벤트 메모: RAID 볼륨에 대해 사용자가 선택한 한 개 이상의 직렬 ATA 하드 드라이브가 SMART 이벤트를 보고한 경우 RAID 볼륨을 작성할 수 없게 됩니다. SMART 이벤트가 하드 드라이브의 정상적인 작동을 방해하지 않을 것이라고 판단되면 해당 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 SMART 이벤트를 표시하고 'SMART 이벤트 재설정'을 선택합니다. 그러면 이 드라이브를 사용하여 RAID 볼륨을 작성할 수 있게 됩니다. SMART 이벤트가 발생한 이유를 모르면 이 작업을 수행하지 않는 것이 좋습니다.

## 복구 볼륨 작성

복구 볼륨은 Intel® Rapid Recover Technology를 사용하여 지정된 마스터 드라이브(보통 시스템 드라이브)에서 지정된 복구 드라이브로 데이터를 복사합니다. 마스터 및 복구 드라이브는 어레이의 사용 가능한 하드 드라이브 공간을 100% 스팬해야 하며 오직 하나의 복구 볼륨만이 시스템에 존재할 수 있습니다. 복구 볼륨이 작성될 때 어떤 RAID 볼륨도 시스템에 존재하거나 추가될 수 없습니다.
복구 볼륨을 작성하려면 아래의 단계를 따르십시오. 작업 중 연속으로 또는 요청 시 마스터 드라이브 데이터를 복구 드라이브로 복사할 수 있는 옵션이 나타납니다. 연속 업데이트 정책을 사용할 경우 복구 드라이브가 연결되어 온라인 상태일 때 마스터 드라이브의 변경된 내용이 복구 드라이브에 자동으로 복사됩니다. 요청 시 업데이트 정책을 사용할 때는 복구 드라이브의 상태가 '오프라인'으로 자동 설정됩니다. 따라서 복구 드라이브의 데이터를 마스터 드라이브로 복사하는 방식으로 마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 복원할 수 있습니다. 해당 절차를 보려면 이 도움말 파일의 '마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 되돌리기' 섹션을 참조하십시오.

1. 시스템 드라이브 외에 하나 이상의 직렬 ATA 하드 드라이브가 시스템에 연결되어 있어야 합니다.
2. Windows*를 시작하고 Intel® Matrix Storage Console을 엽니다.
3. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
4. '동작' 메뉴에서 '복구 볼륨 작성'을 선택합니다. '복구 볼륨 작성 마법사'가 실행됩니다.
5. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다.
6. 2개의 빈 하드 드라이브를 사용하여 복구 볼륨을 작성하는 경우 마법사가 완료되는 즉시 볼륨이 작성됩니다. 데이터가 있는 마스터 드라이브에서 볼륨을 작성하면 마법사 완료 후 볼륨 작성 프로세스가 시작됩니다. 이주 상태를 보려면 장치 창에서 볼륨 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트 진행률 표시'를 선택합니다.

## RAID-Ready 시스템에서 RAID 볼륨 작성

RAID-ready 시스템은 RAID 모드로 설정된 직렬 ATA 컨트롤러와 RAID 볼륨이 존재하지 않는 하나 이상의 하드 드라이브로 구성됩니다(pass-through 드라이브). 운영 체제에는 Intel® Matrix Storage Manager가 설치되어 있어야 합니다. RAID는 다음과 같이 구성할 수 있습니다(시스템에서 지원되는 RAID 수준을 확인하려면 이 도움말 파일의 표 1 참조).

- RAID-Ready 시스템에서 2,3,4,5 또는 6 드라이브를 사용하는 RAID 0
- RAID-Ready 시스템에서 2 드라이브를 사용하는 RAID 1
- RAID-Ready 시스템에서 3,4,5 또는 6 드라이브를 사용하는 RAID 5
- RAID-Ready 시스템에서 4 드라이브를 사용하는 RAID 10

아래의 절차를 따라 기존 시스템 드라이브에서 RAID 볼륨으로 데이터를 이주시켜 시스템을 RAID 시스템으로 변환하십시오.

1. 데이터를 이주하려는 하드 드라이브의 일련 번호를 메모해 두고 해당 드라이브가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다. 나중에 소스 드라이브로서 식별하는 절차에서 이 일련 번호가 필요합니다.
2. 볼륨의 구성원 드라이브로 사용할 추가 직렬 ATA 하드 드라이브를 원하는 수만큼 시스템에 연결합니다. 이러한 하드 드라이브의 용량은 소스 하드 드라이브의 용량보다 크거나 같아야 합니다.
3. Windows*를 시작하고 Intel® Matrix Storage Console을 엽니다.
4. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
5. '동작' 메뉴에서 '기존의 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성'을 선택합니다. '기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성 마법사'가 시작됩니다.
6. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 이주가 시작됩니다.
7. 이주 상태를 보려면 장치 창에서 볼륨 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이주 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 정보 창에 볼륨 '상태'가 '정상'으로 표시됩니다.
8. 이주가 완료되면 시스템을 다시 시작합니다. RAID 0 볼륨으로 이주한 경우, 두 하드 드라이브 용량이 결합되었을 때 생성된 빈 공간을 Windows*의 디스크 관리 기능을 사용하여 파티션 및 포맷합니다. 타사 소프트웨어를 사용하여 RAID 볼륨 내의 기존 파티션을 확장할 수도 있습니다.

프로그램 또는 개인 데이터가 포함된 하나의 비시스템 하드 드라이브가 있는 경우 이주 기능을 사용하여 이 하드 드라이브를 RAID 볼륨의 소스 드라이브로 사용할 수 있습니다.

## 빈 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성

비어 있는 비시스템 직렬 ATA 하드 드라이브를 사용하여 RAID 볼륨을 작성하려면 아래의 절차를 따르십시오.

1. 볼륨의 구성원 드라이브로 사용할 직렬 ATA 하드 드라이브를 원하는 수만큼 시스템에 연결합니다.
2. Windows*를 시작하고 Intel® Matrix Storage Console을 엽니다.
3. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
4. '동작' 메뉴에서 'RAID 볼륨 작성'을 선택합니다. 'RAID 볼륨 작성 마법사'가 실행됩니다.
5. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨이 작성됩니다.

# 볼륨 변환 옵션

볼륨 변환 시 운영 체제를 다시 설치할 필요는 없습니다. 모든 응용 프로그램 및 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다. RAID 또는 복구 볼륨을 수정하려면 반드시 관리자로 로그인해야 합니다.

## RAID 0, 1 또는 10 볼륨을 RAID 5 볼륨으로 변환

다음과 같은 RAID 구성이 가능합니다(시스템에서 지원되는 RAID 수준을 확인하려면 이 도움말 파일의 표 1 참조).

- 2 드라이브 RAID 1에서 3, 4, 5 또는 6 드라이브 RAID 5로
- 2 드라이브 RAID 0에서 3 또는 4 드라이브 RAID 5로
- 3 드라이브 RAID 0에서 4, 5 또는 6 드라이브 RAID 5로
- 4 드라이브 RAID 10에서 4, 5 또는 6 드라이브 RAID 5로

기존 RAID 0, 1 또는 10 볼륨에서 RAID 5로 이주하려면 아래의 절차를 따르십시오.

1. 3개 이상의 SATA 하드 드라이브가 시스템에 연결되어 있어야 합니다.
2. Windows*를 시작하고 Intel® Matrix Storage Console을 엽니다.
3. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
4. 변환하려는 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 ‘볼륨 수정’을 선택합니다.
5. 'RAID 볼륨 수정 마법사'가 실행됩니다.
6. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 이주가 시작됩니다.
7. 이주 상태를 보려면 장치 창에서 볼륨 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이주 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘이 나타나며 정보 창에 볼륨 '상태'가 '정상'으로 표시됩니다.

## RAID 1 볼륨을 복구 볼륨으로 변환

기존 RAID 1 볼륨을 복구 볼륨으로 변환하려면 아래의 절차를 따르십시오.

1. Intel® Matrix Storage Console의 '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
2. 장치 창에서 RAID 1 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 볼륨으로 변환'을 선택합니다. 먼저 RAID 1 볼륨을 초기화해야 한다는 메시지가 나타납니다. '확인'을 클릭하여 초기화 프로세스를 시작합니다.
3. 초기화가 끝나면 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 볼륨으로 변환'을 선택합니다. 'RAID 볼륨 변환 마법사'가 실행됩니다.
4. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨이 변환됩니다.

## 복구 볼륨을 RAID 1 볼륨으로 변환

복구 볼륨을 RAID 1 볼륨으로 변환하려면 아래의 절차를 따르십시오.

1. Intel® Matrix Storage Console의 '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
2. 장치 창에서 복구 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 'RAID 1 볼륨으로 변환'을 선택합니다. '복구 볼륨 변환 마법사'가 실행됩니다.
3. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨이 변환됩니다.

# 마스터 드라이브로 데이터 복구

이 섹션의 항목은 복구 볼륨에만 적용되며 마스터 드라이브의 고장이나 손상 또는 분실 때문에 복구 드라이브에서 마스터 드라이브로 데이터를 복사하거나 마스터 드라이브의 데이터를 이전 상태로 되돌리는 방법에 대해 설명합니다.

## 마스터 드라이브 교체

마스터 드라이브가 고장났거나 시스템에서 제거되어 분실된 경우 마스터 드라이브로의 복구가 필요합니다.

1. 시스템 전원을 끄고 새 마스터 드라이브로 사용할 새로운 직렬 ATA 하드 드라이브를 연결합니다.
2. 시스템 전원을 켭니다. 복구 드라이브에서 자동으로 부팅됩니다.
3. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel® Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
4. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
5. '비 RAID 하드 드라이브' 아래에서 새 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택하여 복구 프로세스를 시작합니다.
6. 복구 진행 상황을 보려면 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 볼륨 '상태'가 원래의 마스터 드라이브가 제거되기 전에 복구 볼륨에 설정된 업데이트 정책에 따라 '연속 업데이트' 또는 '업데이트 필요'로 표시됩니다.

## 마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 되돌리기

복구 볼륨이 요청 시 업데이트 정책으로 설정되어 있으면 마지막 볼륨 업데이트 프로세스가 끝났을 당시의 상태로 마스터 드라이브 상태를 되돌릴 수 있습니다. 이 기능은 마스터 드라이브에서 바이러스가 발견되거나 다른 사용자가 시스템을 사용하는 경우에 특히 유용합니다.

1. 시스템을 다시 시작합니다. 시스템 시동 중에 Ctrl-I를 눌러 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스를 시작합니다.
2. 'MAIN MENU'(메인 메뉴)에서 'Recovery Volume Options'(복구 볼륨 옵션)을 선택합니다.
3. 'Recovery Volume Options'(복구 볼륨 옵션) 메뉴에서 'Enable Only Recovery Disk'(복구 디스크만 사용)를 선택하여 복구 드라이브로부터 부팅합니다.
4. option ROM을 종료하고 Windows*를 시작합니다.
5. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
6. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
7. 장치 창에서 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '마스터로 데이터 복구'를 선택하여 복구 프로세스를 시작합니다.
8. 복구 진행 상황을 보려면 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 볼륨 '상태'에 '업데이트 필요'가 표시됩니다. 이제 데이터 변경 사항이 마스터 드라이브에 기록됩니다.

# RAID 볼륨 복구

이 섹션의 내용은 RAID 볼륨에만 적용됩니다. Intel® Matrix Storage Manager에 의해 RAID 볼륨의 저하 또는 고장이 보고된 경우 이 기능을 사용해서 볼륨 복구가 가능할 수 있습니다. 복구가 가능하지 않은 경우 RAID 볼륨을 다시 작성한 다음 백업된 데이터를 수동으로 복원시켜야 합니다. RAID 구성을 복구하려면 아래에서 해당 RAID 문제 내용을 찾아 참조하십시오.

## 고장난 RAID 0 볼륨

RAID 0 볼륨의 구성원 중 하나가 고장이 났거나 연결이 차단되었을 때 이 볼륨이 고장난 것으로 보고됩니다. 이러한 문제가 발생하면 RAID 0 볼륨과 데이터에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 구성원이 차단된 경우에는 RAID 0 볼륨을 복구할 수 있지만 구성원이 고장난 경우에는 복구할 수 없습니다.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨이 'Normal'(정상)으로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 볼륨이 정상적으로 작동하고 있는지 확인하기 위해 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 클릭합니다. 정상적으로 작동하고 있으면 정보 창에 볼륨 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨 상태가 'Failed'(고장남)로 표시되고 Ctrl-I를 눌러 사용자 인터페이스를 시작하라는 메시지가 표시됩니다.
4. Ctrl-I를 눌러 'MAIN MENU'(메인 메뉴)로 들어갑니다.
5. 'MAIN MENU'(메인 메뉴)에서 옵션 2 'Delete RAID Volume'(RAID 볼륨 삭제)을 선택합니다.
6. 'DELETE VOLUME MENU'(볼륨 삭제 메뉴)에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 고장난 RAID 0 볼륨을 선택합니다.
7. 'Delete'(삭제) 키를 눌러 볼륨을 삭제합니다.
8. 'Y'를 눌러 삭제 확인을 합니다.
9. 새로운 RAID 0 볼륨을 작성합니다. 고장난 하드 드라이브가 시스템 볼륨의 일부였으면 운영 체제도 다시 설치해야 합니다.

## 성능이 저하된 RAID 1 볼륨

RAID 1 볼륨의 구성원 중 하나가 고장이 났거나 연결이 차단되어 데이터 미러링을 손실 했을 때 이 볼륨의 성능이 저하된 것으로 보고됩니다. 결과적으로 시스템은 작동하는 구성원만을 사용할 수 있습니다. 데이터 미러링을 재구축하고 데이터 중복을 복원하려면 아래 절차를 참조하십시오.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템을 다시 시작합니다. 재구축 작업이 자동으로 실행됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 1 볼륨 상태가 'Degraded'(저하됨)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
7. 장치 창에서 RAID 1 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

## 성능이 저하된 RAID 1 볼륨 및 고장난 RAID 0 볼륨(단일 RAID 어레이)

이 경우는 두 개의 RAID 볼륨(0과 1)이 한 개의 RAID 어레이에 있을 때 발생할 수 있습니다(Matrix RAID 기술 참조). 구성원 중 하나가 고장이 났거나 연결이 차단되었을 때 RAID 0 볼륨이 고장났고, RAID 1 볼륨의 성능이 저하된 것으로 보고됩니다.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨 상태는 'Normal'(정상)로, RAID 1 볼륨 상태는 'Rebuild'(재구축)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 클릭하면 정보 창에 상태가 '정상'으로 표시됩니다. RAID 1 볼륨을 선택하면 RAID 1 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다.
7. RAID 1 볼륨 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

분실된 구성원 드라이브(운영 체제는 RAID 1 볼륨 또는 비RAID 하드 드라이브에 있음)

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨 상태는 'Normal'(정상)로, RAID 1 볼륨 상태는 'Rebuild'(재구축)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 클릭하면 정보 창에 상태가 '정상'으로 표시됩니다. RAID 1 볼륨을 선택하면 RAID 1 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다.
7. RAID 1 볼륨 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브(운영 체제는 RAID 1 볼륨 또는 비RAID 하드 드라이브에 있음)

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 1 볼륨 상태는 'Degraded'(저하됨)로, RAID 0 볼륨 상태는 'Failed'(고장남)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 삭제'를 선택합니다. 삭제 절차를 안내하는 '볼륨 삭제 마법사'가 나타납니다.
7. 새 볼륨을 작성하려면 '동작' 메뉴를 선택하고 '새 볼륨 작성'을 선택합니다. 작성 절차를 안내하는 'RAID 볼륨 작성 마법사'가 나타납니다.
8. Windows* 디스크 관리 프로그램을 사용하여 새로운 RAID 볼륨의 파티션과 포맷을 지정합니다.
9. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
10. 장치 창에서 RAID 1 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브(운영 체제는 RAID 0 볼륨에 있음)

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 초기 화면에 RAID 0 볼륨 상태는 'Failed'(고장남)로, RAID 1 볼륨 상태는 'Degraded'(저하됨)로 표시됩니다.
4. Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스를 시작하지 마십시오.
5. 새로운 비 RAID 하드 드라이브에 운영 체제를 설치합니다.
6. 설치 과정에서 RAID 드라이버를 로드하려면 F6을 누르라는 메시지가 표시됩니다.
7. F6 키를 눌러 새로운 비 RAID 드라이브에 RAID 드라이버를 설치합니다.
8. 운영 체제와 RAID 드라이버를 설치한 후 Windows* 탐색기를 열어서 새 하드 드라이브에 있는 새로운 파티션과 성능이 저하된 RAID 1 볼륨에 있는 파티션을 식별합니다.
9. 보관할 데이터를 성능이 저하된 RAID 1 볼륨에서 새 파티션으로 복사합니다.
10. RAID 0 및 RAID 1 볼륨으로 RAID 구성을 복원하려는 경우 다음 단계를 계속합니다.
11. '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택합니다.
12. Intel Matrix Storage Console의 '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
13. IMSM Storage Console의 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고, 나타나는 메뉴에서 '볼륨 삭제'를 선택합니다.
14. 'RAID 볼륨 삭제' 마법사가 볼륨 삭제 과정을 안내합니다.
15. RAID 1 볼륨을 선택하고 볼륨을 삭제합니다.
16. '동작' 메뉴에서 '기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성'을 선택하여 새 RAID 0 볼륨을 작성합니다.
17. '기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성' 마법사가 RAID 0 볼륨 작성 과정을 안내합니다. 다른 볼륨을 작성하려면 볼륨 크기가 어레이 크기보다 작아야 합니다.
18. 새로운 RAID 1 볼륨을 작성합니다.
19. 원래 구성을 복원했습니다.
20. 원하는 경우 원래의 RAID 1 데이터를 이 새로운 RAID 1 볼륨으로 옮기십시오.

## 성능이 저하된 RAID 5 볼륨

RAID 5 볼륨은 구성원 중 하나가 고장이 나거나 연결이 차단될 때 '성능 저하'로 보고됩니다. 이러한 문제가 발생한 경우에는 아래의 해당 절차를 참조하십시오.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스가 RAID 5 볼륨 상태를 'Rebuild'(재구축)로 표시합니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 5 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 5 볼륨 상태가 'Degraded'(저하됨)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
7. 장치 창에서 RAID 5 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

## 고장난 RAID 5 볼륨

RAID 5 볼륨은 하나 이상의 구성원이 고장났을 때 '고장남'으로 보고됩니다. 이 경우에는 아래 명시된 절차를 따르십시오. 이 절차에서는 고장난 RAID 5 볼륨을 삭제하고 새 RAID 5 볼륨을 작성하며 고장난 RAID 5 볼륨 및 해당 데이터는 복구하지 않습니다. 새 RAID 5 볼륨을 작성한 후에는 백업으로부터 데이터를 복원하고 기존 RAID 5 볼륨에 있던 소프트웨어를 설치해야 합니다.
고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 5 볼륨 상태가 'Failed'(고장남)로 표시됩니다.
4. Ctrl-I를 눌러 'MAIN MENU'(메인 메뉴)로 들어갑니다.
5. 'MAIN MENU'(메인 메뉴)에서 옵션 2 'Delete RAID Volume'(RAID 볼륨 삭제)를 선택합니다.
6. 'DELETE VOLUME MENU'(볼륨 삭제 메뉴)에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 고장난 RAID 5 볼륨을 선택합니다.
7. 'Delete'(삭제) 키를 눌러 볼륨을 삭제합니다.
8. 'Y'를 눌러 삭제 확인을 합니다.
9. 새로운 RAID 5 볼륨을 작성합니다.
10. 새 볼륨에 운영 체제를 다시 설치하고 백업을 사용하여 데이터를 복원해야 할 수도 있습니다.

## 성능이 저하된 RAID 10 볼륨

RAID 10 볼륨은 구성원 중 하나가 고장이 나거나 연결이 차단되었을 때 '성능 저하'로 보고됩니다. 이러한 문제가 발생한 경우에는 아래의 해당 절차를 수행하여 볼륨을 복구하십시오.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 10 볼륨 상태가 'Rebuild'(재구축)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 선택한 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 10 볼륨 상태가 'Degraded'(저하됨)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 Intel Matrix Storage Console에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
7. 장치 창에서 선택한 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

## 고장난 RAID 10 볼륨

RAID 10 볼륨은 두개 이상의 구성원이 고장났을 때 '고장남'으로 보고됩니다. 이 경우에는 아래 명시된 절차를 따르십시오. 이 절차에서는 RAID 10 볼륨을 삭제하고 새 RAID 10 볼륨을 작성합니다. 고장난 RAID 10 볼륨과 해당 데이터는 복구되지 않습니다.
고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 10 볼륨 상태가 'Failed'(고장남)로 표시됩니다.
4. Ctrl-I를 눌러 'MAIN MENU'(메인 메뉴)로 들어갑니다.
5. 'MAIN MENU'(메인 메뉴)에서 옵션 2 'Delete RAID Volume'(RAID 볼륨 삭제)를 선택합니다.
6. 'DELETE VOLUME MENU'(볼륨 삭제 메뉴)에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 고장난 RAID 10 볼륨을 선택합니다.
7. 'Delete'(삭제) 키를 눌러 볼륨을 삭제합니다.
8. 'Y'를 눌러 삭제 확인을 합니다.
9. 새로운 RAID 10 볼륨을 작성합니다.
10. 새 볼륨에 운영 체제를 다시 설치해야 합니다.

# 문제 해결

## 시스템 요구 사항

이 Intel® Matrix Storage Manager 버전에 필요한 구성 요소와 지원되는 운영 체제에 대한 자세한 정보가 필요하면 이 소프트웨어와 함께 설치된 Readme 파일을 참조하거나 이 제품에 대한 인텔 지원 사이트를 방문하십시오.

## 기술 지원

기술 지원 및 제품 업데이트 정보가 필요하면 '도움말' 메뉴를 클릭하고 '지원' 옵션을 선택하십시오. 지원 대화 상자에는 제품 업데이트, 기술 지원, 설명서 및 기타 제품 정보를 제공하는 웹 사이트에 대한 링크가 표시됩니다. 기본적으로 Intel 지원 페이지에 대한 링크가 포함되지만 시스템 제조업체에 의해 사용자에 맞게 지정된 다른 링크가 포함될 수 있습니다. 지원 페이지에서 제공하는 리소스를 사용하거나 시스템 제조업체에 직접 문의할 것을 권장합니다.

# 용어 설명

인텔 스토리지 기능
Intel® Matrix Storage Manager | 모바일 시스템에서는 강력한 기능과 향상된 성능을, 기타 시스템에서는 성능과 보호 기능을 제공하는 직렬 ATA 스토리지 소프트웨어
Intel® Matrix Storage Manager option ROM | option ROM은 RAID 볼륨을 구성하고 관리하기 위한 사용자 인터페이스 뿐만 아니라 RAID 볼륨을 위한 부트 지원을 제공하는 시스템 BIOS에 구축된 코드 모듈입니다.
Matrix RAID | 단일 RAID 어레이 내에서 두 개의 독립적인 RAID 볼륨을 작성, 관리, 사용할 수 있는 소프트웨어
Intel® Matrix Storage Console | 지원되는 운영 체제 내에서 직렬 ATA AHCI 및 RAID 하위 시스템을 위한 관리 인터페이스를 제공하는 소프트웨어
Intel® Rapid Recover Technology | 이 기술을 사용하면 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 연속해서 또는 요청 시 데이터를 복사할 수 있습니다. 이 기술을 사용하려면 복구 볼륨을 작성하십시오.
RAID 용어
자동 재구축 | RAID 구성원이 고장났거나 분실되었을 경우 RAID 1, 5 또는 10 볼륨을 복원하는 과정. 스페어 하드 드라이브가 있으면 소프트웨어는 자동으로 이를 고장난 하드 드라이브를 위한 교체 드라이브로 사용합니다. 자동 재구축 작업은 또한 미러링을 재구축 하기 위해 RAID 1 구성원이 삭제되고 다시 끼워졌을 때 발생합니다. RAID 0 볼륨은 자동 재구축 작업을 사용할 수 없습니다.
자동 복구 | 분실된 디스크로 인해 고장난 볼륨을 자동으로 복구하는 과정. RAID 0 볼륨의 경우 모든 구성원 디스크가 있고 해당 볼륨이 실패하면 option ROM이 그 볼륨을 '고장남'으로 표시합니다. 중복 RAID 볼륨의 경우 최근에 제거된 구성원 디스크가 교체되고 고장나지 않은 디스크가 충분하면 볼륨 상태가 '성능 저하'로 변경됩니다.
연속 업데이트 정책 | 복구 볼륨이 이 정책을 사용하고 있으면 두 드라이브가 모두 시스템에 연결되어 있는 경우 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 자동으로 복사됩니다.
RAID | 독립 드라이브의 중복 어레이: RAID는 데이터를 여러 개의 하드 드라이브에 걸쳐 분포시킴으로써 데이터 백업이나 데이터 저장 능력을 향상시킵니다.
RAID 어레이 | 물리적 하드 드라이브의 논리적 모음
마스터 드라이브 | 복구 볼륨에서 원본 드라이브로 지정된 하드 드라이브
구성원 | RAID 어레이에서 사용되는 하드 드라이브
요청 시 업데이트 정책 | 복구 볼륨이 이 정책을 사용하고 있으면 사용자가 요청할 때 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 복사됩니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
RAID 볼륨 | 운영 체제에 단일 물리적 하드 드라이브로 표시되는 한 RAID 어레이 전체의 고정된 크기. 각 RAID 볼륨은 데이터 중복을 제공하거나 데이터 저장 능력을 향상시키기 위하여 특정 RAID 수준으로 작성됩니다.
RAID 수준 | RAID 볼륨에 적용된 정의된 특성 세트로, 읽기/쓰기 성능을 향상시키거나 내결함성을 증가시키기 위한 데이터 저장 및 관리 방법을 확정합니다.
RAID 0(스트리핑) | RAID 볼륨의 데이터는 어레이의 구성원들 간에 스트립됩니다. 스트리핑은 데이터를 여러 단위로 나눈 후 데이터 단위를 각각의 구성원에 분배합니다. 이 방법을 사용하면 데이터 중복은 만들어지지 않지만 읽기/쓰기 성능이 향상됩니다.
RAID 1(미러링) | RAID 볼륨의 데이터는 RAID 어레이의 구성원들 간에 미러됩니다. 미러링은 RAID 1의 주요 기능을 설명하는 데 사용되는 용어로, 각 구성원에 중복된 데이터를 씀으로써 데이터를 백업하고 내결함성을 증가시킵니다.
RAID 5(패리티로 스트리핑) | RAID 볼륨의 데이터와 패리티는 어레이의 구성원들 간에 스트립됩니다. 패리티 정보는 데이터와 함께 어레이의 구성원들 간에 순서대로 돌아가면서 기록됩니다. 이 RAID 수준은 효율성, 내결함성 및 성능이 필요한 시스템에 적합한 구성입니다.
RAID 10(스트리핑 및 미러링) | 2-디스크 어레이들 간에 정보가 스트립되는 RAID 수준으로서 높은 시스템 성능을 제공합니다. 어레이의 각 드라이브는 내결함성을 위해 미러를 갖고 있습니다. RAID 10은 RAID 0의 성능 및 RAID 1의 중복성을 제공합니다. 그러나 네 개의 디스크 드라이브가 있어야 합니다.
복구 드라이브 | 복구 볼륨에서 대상 드라이브로 지정된 하드 드라이브
복구 볼륨 | Intel® Rapid Recover Technology를 사용하는 볼륨
메타 데이터 | 메타 데이터는 '데이터에 대한 데이터' 또는 '정보에 대한 정보'를 의미합니다. RAID 볼륨의 경우 메타 데이터는 RAID 볼륨이 사용자 및 시스템 파일을 RAID 볼륨에 저장하는 방법에 대한 정보입니다.
이주 | 시스템의 데이터 스토리지 구성을 비 RAID 구성(패스 스루)에서 RAID 구성으로 변환하는 작업
RAID 수준 이주 | 시스템의 데이터 스토리지 구성을 한 RAID 수준에서 다른 RAID 수준으로 변환하는 작업
스페어 하드 드라이브 | RAID 구성원이 고장나거나 분실된 경우에 자동 재구축 대상으로 자동 사용되도록 RAID 소프트웨어에서 지정하는 직렬 ATA 하드 드라이브. RAID 수준 0은 스페어를 사용할 수 없으며 RAID 수준 1, 5 및 10은 하나 이상의 스페어를 사용할 수 있습니다.
볼륨 초기화 | RAID 5 볼륨의 패리티를 초기화하거나 미러의 각 데이터 블록이 RAID 1 및 RAID 10 볼륨의 원본 하드 드라이브에 있는 해당 데이터 블록과 일치함을 확인하는 과정
스토리지 용어
RAID 컨트롤러 | RAID 컨트롤러는 RAID 어레이 및 RAID 볼륨을 만들고 관리함으로써 쓰기/읽기 성능을 향상시키거나 내결함성을 증가시킵니다.
직렬 ATA 컨트롤러 | 직렬 ATA 컨트롤러는 시스템의 I/O Controller Hub에 통합되어 있으며 직렬 ATA 장치를 관리하고 시스템에 대한 인터페이스 역할을 합니다.
AHCI | 고급 호스트 컨트롤러 인터페이스: 스토리지 드라이버가 Native Command Queuing(기본 명령어 대기열 삽입), 기본 핫 플러그, 전원 관리 등과 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용할 수 있도록 해 주는 인터페이스 사양
핫 플러그 | 시스템에 전원이 켜져 있는 동안 직렬 ATA 하드 드라이브를 예고 없이 꺼내거나 삽입할 수 있는 기능
기본 명령어 대기열 | 하드 드라이브 내에서 동시에 여러 개의 명령어를 넣을 수 있도록 허용하는 직렬 ATA의 명령 프로토콜. 명령어들은 순서를 동적으로 바꾸어 하드 드라이브의 성능을 향상시킵니다.
ATAPI 장치 | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, 테이프 드라이브와 같이 병렬 인터페이스를 지원하는 대용량 스토리지 장치
직렬 ATA 하드 드라이브 | 직렬 ATA 컨트롤러와 통신하기 위하여 직렬 프로토콜을 사용하여 데이터를 전송하는 인터페이스를 가진 하드 드라이브
eSATA | 외부 SATA 드라이브
직렬 ATA 스토리지 하위 시스템 | 직렬 ATA 하드 드라이브에 데이터 저장과 관련되는 시스템의 모든 하드웨어 및 소프트웨어
직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브가 서로 통신하는 속도
대형 섹터 하드 드라이브 | 논리 섹터 크기가 ½KB인 직렬 ATA 하드 드라이브. 이러한 하드 드라이브의 물리 섹터 크기는 ½KB, 1KB, 2KB 또는 4KB입니다. 이러한 드라이브의 조합을 단일 어레이에 사용할 수 있습니다. 대형 섹터 하드 드라이브로 작성된 볼륨의 논리 섹터 크기는 ½KB이고 물리 섹터 크기는 어레이에서 가장 큰 물리 섹터 크기를 갖는 하드 드라이브의 물리 섹터 크기와 같습니다. 하드 드라이브 또는 볼륨에 대한 논리 및 물리 섹터 크기를 보려면 Intel® Matrix Storage Console의 '고급 모드'에서 정보 창을 참조하십시오.
SMART 이벤트 | 자가 감시, 분석 및 보고 기술: 하드 드라이브를 자동으로 감시하여 잠재적인 문제점을 보고하는 하드 드라이브 및 소프트웨어 시스템을 개발하기 위한 개방형 표준
하드 드라이브 쓰기 캐시 | 데이터를 비휘발성 스토리지에 복사하기 전에 데이터를 임시로 저장하는 하드 드라이브 내의 캐시 메모리
볼륨 다시 쓰기 캐시 | RAID 5에서만 사용됩니다. 다시 쓰기 캐시 기능은 Intel Matrix Storage Manager 드라이버에 의해 지원되며, RAID 5 어레이의 읽기/쓰기 성능을 향상시킵니다. 호스트에서 발생한 여러 I/O 요청이 소수의 요청으로 그룹화된 후 정해진 간격에 따라 캐시의 내용이 볼륨에 기록됩니다. 다시 쓰기 캐시는 시스템을 다시 시작할 필요 없이 언제라도 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.
링크 전원 관리 | 직렬 ATA 컨트롤러가 직렬 ATA 장치를 낮은 전원 상태에 두는 능력
비동기 알림 | ATAPI 장치가 직렬 컨트롤러에 주의가 필요한 장치가 있다는 알림 메시지를 보내는 데 사용됩니다.

# 법률 정보

Intel®은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation이나 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
* 다른 상표와 이름은 해당 회사의 소유일 수 있습니다.