# Intel® Matrix Storage Console 개요

Intel Matrix Storage Console은 모든 Intel® Matrix Storage Manager 구성 요소의 사용자 인터페이스를 나타내는 Windows* 기반 응용 프로그램입니다. Intel Matrix Storage Manager는 직렬 ATA AHCI 및 RAID 하위 시스템에 대한 향상된 관리 기능과 상세한 상태 정보를 제공합니다. 이 응용 프로그램은 Intel® Pentium® processor, Intel® Core Duo 또는 Intel® Xeon® 프로세서를 사용하고 표 2에 나열된 Intel 스토리지 컨트롤러 중 하나를 포함하는 시스템에서 지원됩니다. 전체 시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 이 소프트웨어와 함께 설치된 Readme 파일을 참조하십시오. 이 제품에 대한 인텔 지원 사이트에서도 관련 정보를 제공하고 있습니다.
Intel Matrix Storage Console은 기본 모드와 고급 모드의 두 가지 모드로 볼 수 있습니다. 기본 모드는 장치 정보를 상태 메시지와 그림의 형태로 보여주는 단순 보기입니다. 고급 모드는 숙련된 사용자가 스토리지 하위 시스템 기능을 관리하고 시스템 캐싱 정책을 선택하는 데 사용할 수 있는 추가 옵션을 제공합니다. '보기' 메뉴에서 해당 옵션을 선택하여 모드를 변경할 수 있습니다.

## 기본 모드

기본 모드는 Intel® Matrix Storage Manager 응용 프로그램을 통해 서브스토리지 시스템을 보여주는 간단한 보기입니다. 기본 모드 보기에는 현재 RAID 볼륨의 상태를 보여주는 그림 정보와 하드 드라이브 상태가 표시됩니다. 비정상적인 상황(예: 하드 드라이브 고장 또는 분실)이 발생한 경우 오른쪽 창에 있는 '고급 모드 보기로 전환' 단추를 클릭하면 문제를 관리할 수 있는 고급 모드 창이 열립니다. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택해도 고급 모드에 액세스할 수 있습니다. 아래 그림은 전형적인 기본 모드의 RAID 시스템을 보여줍니다. 설치된 운영 체제와 RAID 볼륨 수에 따라 다른 내용이 표시될 수도 있습니다. 시스템에 RAID 볼륨이 없으면 하드 드라이브 상태가 표시됩니다.
그림 1. 기본 모드

## 고급 모드

고급 모드는 Intel® Matrix Storage Manager 응용 프로그램을 통해 서브스토리지 시스템을 보여주는 상세 보기입니다. 고급 모드는 하드 드라이브와 지원되는 모든 RAID 볼륨의 논리적 및 물리적 보기에 관한 모든 정보를 보여줍니다. 논리적 보기는 RAID 어레이와 볼륨에 관한 상세 정보를 보여줍니다. 물리적 보기에는 하드 드라이브에 대한 상세 정보와 하드 드라이브의 연결 상태가 표시됩니다. 아래의 그림은 네 개의 하드 드라이브가 있는 고급 모드 보기의 예입니다. 이 예에서는 MyRAID5와 MyRAID10이라는 두 개의 볼륨이 단일 어레이를 공유하고 있습니다.
그림 2. 고급 모드
장치 창
왼쪽의 장치 창에는 직렬 ATA 스토리지 하위 시스템을 구성하고 있는 장치들의 논리적 및 물리적 보기가 표시됩니다. 이 장치들에는 시스템에 존재하는 직렬 ATA 하드 드라이브, 지원되는 모든 ATAPI 하드 드라이브 그리고 지원되는 모든 RAID 및 복구 볼륨이 포함됩니다.
정보 창
장치 창에서 Intel Matrix Storage Manager를 선택하면 오른쪽의 정보 창에 선택한 장치에 대한 정보가 표시됩니다. 각 장치 유형에 대한 매개변수는 아래의 표에 나와 있습니다. 선택한 장치에 적용되지 않는 매개변수는 표시되지 않습니다.

## 메뉴 표시줄

기본 모드에서는 메뉴 표시줄에 '파일', '보기' 및 '도움말' 메뉴가 표시됩니다. 고급 모드 보기에서는 스토리지 관리 옵션을 위한 '동작'이라는 추가 메뉴가 표시됩니다.
파일 메뉴
이 메뉴는 시스템 보고서 또는 Intel® Matrix Storage Console 저장, 인쇄 및 닫기와 같은 기본적인 옵션을 제공합니다.
보기 메뉴
보기 메뉴는 기본 모드와 고급 모드 간에 전환하는 옵션과 '새로 고침'을 선택하거나 F5를 눌러 보기를 수동으로 업데이트하는 옵션을 제공합니다.
보기 메뉴를 사용하면 시스템 정보와 응용 프로그램 고유 정보를 포함하는 시스템 보고서를 표시할 수도 있습니다. 대화 상자에서 원하는 단추를 클릭하여 시스템 보고서를 인쇄하거나 저장할 수 있습니다.
동작 메뉴
고급 메뉴에서만 제공되는 이 메뉴는 시스템에 RAID 및 복구 볼륨을 만들 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 메뉴는 모든 스토리지 장치가 장치 창에 로드되도록 '플러그 앤 플레이 장치 다시 검색'하는 옵션도 제공합니다.
도움말 메뉴
목차 및 색인 옵션을 선택하면 이 도움말 파일이 실행됩니다. 지원 옵션은 제품 업데이트, 기술 지원, 설명서 및 기타 제품 정보를 포함하는 여러 웹 사이트에 대한 링크를 제공합니다. 기본적으로 Intel 지원 페이지에 대한 링크가 포함되지만 시스템 제조업체에 의해 사용자에 맞게 지정된 다른 링크가 포함될 수 있습니다. 정보 옵션은 Matrix Storage Console 배너와 현재 설치된 소프트웨어의 버전 번호를 표시합니다.

## 마우스 오른쪽 단추를 클릭할 때 나타나는 메뉴

고급 모드에서는 장치 창의 다양한 요소가 마우스 오른쪽 단추를 클릭할 때 나타나는 메뉴를 통해 추가 동작을 제공합니다. 자세한 내용은 Intel Matrix Storage Manager 옵션을 참조하십시오.

# Intel® Matrix Storage Manager 개요

Intel Matrix Storage Manager는 컴퓨터에서 스토리지 하위 시스템의 성능과 안정성을 향상시키는 응용 프로그램입니다. 스토리지 하위 시스템을 관리하려면 시작 메뉴를 클릭하여 Intel® Matrix Storage Console을 시작합니다. 콘솔이 시작되면 원하는 상세 수준에 따라 보기 메뉴에서 기본 모드 또는 고급 모드를 선택합니다.

소프트웨어 패키지는 다음과 같은 요소로 구성되어 있습니다.

- Intel® Matrix Storage Manager 드라이버
- 이벤트 모니터
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Intel® Matrix Storage Manager 드라이버

Intel Matrix Storage Manager 드라이버는 스토리지 하위 시스템의 성능과 안정성을 개선하도록 특수 설계된 소프트웨어입니다. WHQL(Microsoft Windows* Hardware Quality Labs)에서 인증한 이 드라이버는 지원되는 데스크탑, 모바일 또는 서버 시스템에 설치할 수 있습니다. 이 소프트웨어 설치는 지원되는 모든 칩셋과 운영 체제에 대하여 완전 자동화되어 있습니다. 이 드라이버는 Intel Matrix Storage Manager 소프트웨어의 일부로 설치됩니다.
이 드라이버는 일단 설치된 후에는, 스토리지 하위 시스템을 관리하기 위해 다른 Intel Matrix Storage Manager 구성 요소에 의하여 조회됩니다. 이러한 조회를 통하여 직렬 ATA 컨트롤러, 직렬 ATA 장치, RAID 정보 및 이러한 장치들의 상태를 자세히 알 수 있습니다. 그리고 해당 정보가 Intel Matrix Storage Console에 표시됩니다.

## 이벤트 모니터

이벤트 모니터는 Intel® Matrix Storage Manager 응용 프로그램과 함께 시스템에 설치되는 시스템 서비스입니다. 이 서비스가 설치되면 사용자가 로그온할 때 실행되어 시스템이 사용 중인 동안 백그라운드에서 실행합니다. 이벤트 모니터는 Intel® Matrix Storage Manager 드라이버, Intel® Matrix Storage Console 및 트레이 아이콘 애플릿과의 지속적인 통신을 통해 세 구성 요소의 상태가 동기화되도록 하고 이벤트 알림을 제공합니다. 이벤트가 발생하면 이벤트 모니터는 시스템 트레이 아이콘 애플릿에 요청하여 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 표시하고 이 트레이 아이콘은 이벤트를 설명하는 풍선 메시지나 대화 상자를 표시합니다. 통보를 발생시키는 이벤트 유형에는 RAID 볼륨 상태 변경, 하드 드라이브 입출력(I/O) 오류 또는 하드 드라이브 SMART 이벤트가 있습니다. 이러한 유형의 이벤트가 발생하면 이벤트 모니터는 해당 이벤트를 NT 이벤트 로그와 Intel Matrix Storage Manager 이벤트 로그에 기록합니다.
아래에 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘이 이벤트를 보고할 때 사용할 수 있는 옵션 목록이 나와 있습니다. 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 옵션에 액세스할 수 있습니다.

- Intel Matrix Storage Console 시작: Intel Matrix Storage Console을 열어 상태 및/또는 이벤트에 대한 조사 정보를 제공합니다.
- 현재 경고 지금은 무시: 이벤트 모니터가 현재 이벤트를 무시하도록 하며 다음 사용자가 로그온할 때까지 또는 다음 이벤트가 발생할 때까지 트레이 아이콘을 나타내지 않습니다.
- 시작 시 데이터 보호 메시지 표시 안 함: 이 옵션은 정보를 제공하는 풍선 메시지에 대해서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 트레이 아이콘이 나타나지 않으며 해당 메시지가 다시는 표시되지 않습니다.

## Intel® Matrix Storage Manager option ROM

option ROM은 별도의 패키지로 되어 있으며 RAID를 지원하지 않는 시스템에는 존재하지 않습니다. option ROM은 일반적으로 마더보드의 BIOS에 통합되어 운영 체제 부트 전에 RAID 볼륨을 구성하는 역할을 합니다.

# Intel® Matrix Storage Manager 기능

다음은 Intel Matrix Storage Manager의 주요 기능에 대한 간략한 설명입니다. 시스템이 사용하는 I/O 컨트롤러 허브와 시스템에 연결된 하드웨어에 따라 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다. 각 I/O 컨트롤러 허브에 사용할 수 있는 전체 기능 목록은 해당 제품에 대한 인텔의 칩셋 지원 페이지를 참조하십시오.

## Intel® Rapid Recover Technology

이 기술은 RAID 1(미러링) 기능을 사용하여 지정된 마스터 드라이브에서 지정된 복구 드라이브로 데이터를 복사합니다. 마스터 및 복구 드라이브는 어레이의 사용 가능한 하드 드라이브 공간을 100% 포함해야 하며 오직 하나의 복구 볼륨만이 시스템에 존재할 수 있습니다. 마스터 드라이브의 데이터를 복구 드라이브에 연속해서 복사할지 아니면 요청 시에만 복사할지 선택할 수 있습니다. 복구 볼륨이 작성되면 어떤 RAID 볼륨도 존재하거나 추가될 수 없습니다. 자세한 내용은 이 도움말 파일의 '복구 볼륨 작성' 섹션을 참조하십시오.

- 장점: 완벽한 데이터 복구를 지원합니다. 데이터 마스터 드라이브와 복구 드라이브 간에 데이터가 복사되는 방식을 보다 잘 제어할 수 있으며 마지막 업데이트 이후의 마스터 드라이브 변경 내용만 복구 드라이브에 복사되므로 볼륨 업데이트가 빠르고 Windows* 탐색기에서 구성원 하드 드라이브의 데이터를 볼 수 있는 등의 장점이 있습니다.
- 단점: 저장 용량이 가장 작은 드라이브 정도로 적습니다.
- 응용 분야: 모바일 시스템의 중요한 데이터 보호, 이전 상태나 기본 상태로의 빠른 마스터 드라이브 복원 등에 응용할 수 있습니다.

표 1. 인텔 스토리지 컨트롤러에 따라 지원되는 INTEL RAPID RECOVERY TECHNOLOGY

RAID 수준 | 드라이브 수 | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
복구 | 2 (마스터 및 복구) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예

## RAID 기술

RAID(Redundant Array of Independent Drives)는 여러 개의 독립적인 하드 드라이브가 결합하여 하나의 논리 어레이를 형성하는 것을 말합니다. 한 개 이상의 RAID 볼륨이 어레이에 작성되면 운영 체제는 더 이상 개별 하드 드라이브를 인식하지 않고 각 볼륨을 한 개의 논리 하드 드라이브로 식별합니다. RAID의 주된 목적은 스토리지 하위 시스템의 성능을 향상시키고 내결함성을 지원하는 것입니다. RAID 수준은 어레이의 하드 드라이브를 포함하는 볼륨 내에서 데이터를 포맷하는 방법을 정의합니다. Intel® Matrix Storage Manager는 RAID 수준 0(스트리핑), RAID 수준 1(미러링), RAID 수준 5(패리티로 스트리핑) 및 RAID 수준 10(스트리핑 및 미러링)을 지원합니다. 이외 다른 RAID 수준은 현재 지원되지 않습니다. 아래의 표에는 각 RAID 수준에 대해 시스템에 있는 인텔 스토리지 컨트롤러에 따라 RAID 볼륨에서 지원되는 하드 드라이브 수가 나와 있습니다.
표 2. 인텔 스토리지 컨트롤러에 따라 지원되는 RAID 수준

RAID 수준 | 드라이브 수 | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예
RAID 0 | 3 개 또는 4 개 | 예 | 예 | 아니오 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예
RAID 0 | 5 개 또는 6 개 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예
RAID 1 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예
RAID 5 | 3 개 또는 4 개 | 예 | 예 | 아니오 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예
RAID 5 | 5 개 또는 6 개 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예
RAID 10 | 4 | 예 | 예 | 아니오 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예

RAID 0(스트리핑)
RAID 수준 0은 두 개 이상의 하드 드라이브를 결합하여 모든 데이터를 스트립이라고 하는 관리하기 용이한 블록으로 나눕니다. 표 2에서는 허용되는 스트립 크기에 따른 용례를 보여줍니다. 스트립은 RAID 0 볼륨이 상주하는 어레이 구성원들 간에 스트립됩니다. 이 방법을 사용하면 읽기/쓰기 성능이 향상됩니다. 특히, 인접 데이터를 두 개 이상의 하드 드라이브에서 동시에 액세스 할 수 있도록 함으로써 순차 액세스에 대한 성능이 향상됩니다. 그러나 RAID 0 볼륨에 저장된 데이터는 중복되지 않습니다. 그러므로 하드 드라이브 한 쪽이 고장나면 볼륨의 모든 데이터가 손실됩니다.

- 장점: 데이터 액세스 및 저장 능력이 향상되어 데이터 용량이 줄어들지 않습니다.
- 단점: 데이터 복구 지원 기능이 없으므로 하나의 하드 드라이브가 고장나면 해당 볼륨의 모든 데이터가 손실됩니다.
- 응용 분야: 보통 고성능의 치명적이지 않은 데이터 및 소프트웨어를 저장하기 위해 데스크탑과 워크스테이션에 사용됩니다.

RAID 1(미러링)
RAID 수준 1은 두 개의 하드 드라이브를 결합하여 모든 데이터가 RAID 1 볼륨이 상주하는 어레이 구성원들 간에 동시에 쓰이도록 합니다. 다시 말해서 데이터가 RAID 1 볼륨의 하드 드라이브들 간에 미러됩니다. RAID 1은 두 번째 드라이브에서 미러링하는 방법으로 첫 번째 드라이브의 모든 데이터에 대한 실시간 중복을 만듭니다.

- 장점: 완전한 데이터 복구 지원 기능으로 읽기 전송률이 향상됩니다.
- 단점: 저장 용량이 가장 작은 드라이브 정도로 적어 쓰기 전송률이 약간 저하됩니다.
- 응용 분야: 보통으로 중요한 데이터를 저장할 워크스테이션과 서버에 사용합니다.

RAID 5(패리티로 스트리핑)
RAID 수준 5는 세 개 이상의 하드 드라이브를 결합하여 모든 데이터를 스트립이라고 하는 관리하기 용이한 블록으로 나눕니다. RAID 5는 단일 드라이브에서 손상된 데이터를 다시 작성하는 수학적 방법인 패리티를 사용하며, 이로 인해 내결함성이 향상됩니다. 데이터와 패리티는 어레이 구성원들 간에 순환식으로 스트립됩니다. 패리티 스트리핑을 사용해서 고장난 하드 드라이브를 새 드라이브로 교체한 후 데이터를 재구축할 수 있습니다. 분실된 데이터를 계산하는 추가 작업으로 인해 데이터를 재구축하는 동안 볼륨에 대한 쓰기 성능이 저하됩니다. RAID 5는 용량이 큰 순차적 파일보다는 작은 I/O 기능에 보다 나은 성능을 제공합니다.

- 장점: 완전한 데이터 복구 지원 기능과 함께 고효율, 내결함성 및 우수한 저장 어레이 성능을 제공합니다.
- 단점: 재구축 시 시간이 많이 소요되고 성능이 저하됩니다.
- 응용 분야: 파일 및 응용 프로그램 서버와 인터넷 및 인트라넷 서버에 적합합니다.

RAID 10(스트리핑 및 미러링)
RAID 수준 10은 네 개의 하드 드라이브를 사용하여 RAID 수준 0과 1을 결합한 볼륨을 작성합니다. 데이터가 2-디스크 어레이들 간에 스트립되어 RAID 0 구성 요소를 형성합니다. RAID 0의 각 드라이브는 RAID 1 어레이의 드라이브에 의해 미러됩니다. 이 구성은 RAID 0의 성능과 RAID 1의 중복성을 제공합니다.

- 장점: 성능이 향상되고 완전한 데이터 복구 지원 기능을 제공합니다.
- 단점: 데이터 복구 지원을 위해 필요한 두 개를 포함하여 총 네 개의 하드 드라이브가 필요하므로 비용이 늘어납니다.
- 응용 분야: 고성능과 내결함성이 필요한 데이터베이스 서버에 적합합니다.

스트립 크기
스트립 크기는 RAID 0, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨에 사용된 각 논리 연속 데이터 블록의 크기를 나타냅니다. 스트립 크기는 KB 단위로 표시됩니다. 아래 표에서는 일반 스트립 크기에 따른 용례를 설명합니다.
표 3. 지원되는 스트립 크기에 따른 용례

스트립 크기 | 설명 | RAID 수준
4 KB | 4KB 스트립이 요구되는 특별한 용도의 모델에 가장 좋음 | RAID 0, 10
8 KB | 8KB 스트립이 요구되는 특별한 용도의 모델에 가장 좋음 | RAID 0, 10
16 KB | 순차적 전송에 가장 좋음 | RAID 0, 5, 10
32 KB | 순차적 전송에 좋음 | RAID 0, 5, 10
64 KB | 일반 용도의 스트립 크기에 좋음(RAID 5, 10의 기본값) | RAID 0, 5, 10
128 KB | 대부분의 데스크톱과 워크스테이션에 최상의 성능 제공(RAID 0의 기본값) | RAID 0, 5

## Intel® Matrix RAID Technology

Intel Matrix RAID Technology를 사용하면 단일 RAID 어레이에 두 개의 독립 RAID 볼륨을 작성할 수 있습니다. 어레이는 RAID 수준에 따라 2-6개의 직렬 ATA 하드 드라이브로 구성할 수 있습니다. 첫 번째 RAID 볼륨이 어레이의 일부를 차지하게 되고 남은 공간에 두 번째 볼륨을 작성할 수 있습니다.
두 볼륨 모두에 동일한 수의 하드 드라이브를 사용하는 한, Intel Matrix RAID Technology는 다음 RAID 수준 조합을 지원합니다.

- 2 드라이브 RAID 1 및 RAID
- 3-6 드라이브 RAID 0 및 RAID 5
- 4 드라이브 RAID 0 및 RAID 10
- 4 드라이브 RAID 5 및 RAID 10

## 기타 Intel® Matrix Storage Manager 기능

컴퓨터의 스토리지 하위 시스템을 관리하는 데 도움이 되는 다른 주요 기능이 아래의 표에 나와 있습니다. RAID 가능 I/O 컨트롤러 허브를 사용하는 시스템에서만 RAID 기능이 지원됩니다.
표 4. 지원되는 스토리지 관리 기능 개요

기능 | 설명
Intel® Matrix RAID Technology | 단일 어레이 내에서 최대 두 개의 독립적인 RAID 볼륨을 작성, 관리 및 사용합니다. 최대 세 개의 독립적인 RAID 어레이를 작성합니다. 각 어레이에는 하드 드라이브가 두 개씩 연결되며, 각 하드 드라이브는 여섯 개의 직렬 ATA 포트 중 한 개의 포트와 연결됩니다.
RAID 수준 이주 | RAID 0, 1, 10을 RAID 5로 이주합니다.
RAID 볼륨 용량 확장 | RAID 0, RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨에서 사용 가능한 어레이 공간을 100% 활용하거나 RAID 0 또는 RAID 5 볼륨에 하나 이상의 하드 드라이브를 추가하여 볼륨의 데이터 저장 용량이 증가합니다.
RAID 스페어 | 하나 이상의 하드 드라이브를 자동 재구축용 대상 드라이브로 표시합니다.
RAID 볼륨 확인 | RAID 0, RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨에 불일치 사항이나 잘못된 데이터가 있으면 찾아냅니다.
RAID 볼륨 확인 및 복구 | RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨에 불일치 사항이나 잘못된 데이터가 있으면 찾아내서 복구합니다.
고급 호스트 컨트롤러 인터페이스(AHCI) | 기본 명령어 대기열 및 기본 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용합니다.
데이터 암호화 | 아무도 데이터를 읽을 수 없도록 변환할 수 있습니다. 키로 데이터 암호화의 수준과 상태를 제어합니다. Intel Matrix Storage Console은 RAID 및 복구 볼륨과 RAID 및 비 RAID 하드 드라이브의 암호화 상태를 표시합니다.
하드 드라이브 암호 보호 | 암호를 사용하여 권한 없는 사용자로부터의 액세스를 거부하고 해킹 시도를 물리침으로써 하드 드라이브 데이터에 대한 높은 수준의 보안 및 보호 기능을 제공합니다. Intel Matrix Storage Console을 사용하면 잠긴 하드 드라이브의 잠금을 해제할 수 있습니다.
대형 섹터 드라이브 지원 | 하드 드라이브가 스토리지 하위 시스템에 ½KB의 논리 섹터 크기와 ½KB, 1KB, 2KB 또는 4KB의 물리 섹터 크기를 사용할 수 있습니다.
볼륨 다시 쓰기 캐시 | 빠른 액세스와 최적의 RAID 볼륨 작업을 위해 자주 사용하는 데이터 섹터를 임시로 저장함으로써 성능을 강화하지만 전원 또는 시스템 장애 시 캐시된 데이터 손실 위험이 더 커질 수 있습니다.

# Intel® Matrix Storage Manager 정보

Intel® Matrix Storage Console을 열면 두 개의 창에 장치 정보가 표시되는 주 대화 상자가 나타납니다. 고급 모드에서 왼쪽의 장치 창에는 직렬 ATA 스토리지 하위 시스템을 구성하고 있는 장치들의 논리적 및 물리적 보기가 표시됩니다. 이러한 장치에는 시스템에 존재하는 직렬 ATA 하드 드라이브, 지원되는 모든 ATAPI 하드 드라이브 그리고 지원되는 모든 RAID 및 복구 볼륨이 포함됩니다. 정보 창이라고 하는 오른쪽 창에는 선택한 장치에 대한 정보가 표시됩니다. 각 장치 유형에 대한 매개변수는 아래의 표에 나와 있습니다. 선택한 장치에 적용되지 않는 매개변수는 표시되지 않습니다.
표 5. 어레이 정보(RAID 모드)

매개 변수 | 값
상태 | 활성 이주 없음: 이주 또는 재구축이 발생하고 있지 않습니다.
재구축 중: 하나 이상의 RAID 볼륨을 재구축하고 있습니다.
하드 드라이브 추가 중: Intel® Matrix Storage Manager 드라이버가 어레이에 하나 이상의 구성원을 추가하고 데이터를 이주하고 있습니다.
하드 드라이브 교체 중: 하나 이상의 RAID 볼륨이 해당 볼륨의 하드 드라이브에서 발생한 SMART 이벤트의 결과로 스페어 하드 드라이브에 재구축되고 있습니다.
초기화 중: RAID 볼륨 패리티가 초기화 중이거나, RAID 볼륨의 데이터를 확인 중이거나 확인 후 복구 중입니다.
하드 드라이브 데이터 캐시 사용 | 어레이의 모든 하드 드라이브에 대해 데이터 캐시가 사용되고 있는지 여부를 보고합니다.
크기 | 어레이 용량(기가 바이트)을 보고합니다.
여유 공간 | RAID 볼륨이 사용하고 있지 않은 어레이 공간을 보고합니다. 여유 공간은 두 번째 RAID 볼륨을 만드는 데 사용될 수도 있습니다.
하드 드라이브 수 | 어레이의 일부분인 하드 드라이브의 수를 보고합니다.
하드 드라이브 구성원 [1, 2, 3, 4, 5, 6] | 어레이의 구성원인 각 하드 드라이브의 제조업체 및 모델 번호를 보고합니다.
볼륨 수 | 어레이에 있는 RAID 볼륨의 수를 보고합니다. 볼륨 수가 1이고 여유 공간이 있으면 어레이에 두 번째 RAID 볼륨을 만들 수 있습니다.
볼륨 구성원 [1, 2] | 어레이에 있는 각 RAID 볼륨의 이름을 보고합니다.

표 6. 볼륨 정보(RAID 모드)

매개 변수 | 값
상태 (RAID 볼륨) | 정상:볼륨 데이터에 모두 정상적으로 액세스할 수 있습니다.
잠김: RAID 볼륨의 구성원 드라이브가 잠금 또는 잠금 해제 상태임을 나타냅니다. 볼륨의 잠금을 해제하려면 마우스 오른쪽 단추 클릭 옵션을 사용하여 잠긴 구성원 드라이브를 모두 잠금 해제합니다.
고장남: RAID 0 볼륨의 경우 하나 이상의 구성원이 분실되었거나 고장났습니다. RAID 1 볼륨의 경우 두 구성원 모두 고장났습니다. RAID 5 또는 RAID 10 볼륨의 경우 두 개 이상의 구성원이 분실되었거나 고장났습니다. 참고: 특정 상황에서 RAID 10 볼륨은 두 구성원이 없거나 고장난 경우에도 '성능이 저하된' 것으로 나타날 수 있습니다.
성능 저하: RAID 1, RAID 5 및 RAID 10 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 이 상태는 한 구성원이 고장났거나 분실되었음을 의미합니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 수준을 초과했고 SMART 이벤트를 보고했습니다.
재구축 중: RAID 5 및 RAID 10 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 이는 데이터가 미러 또는 스페어 드라이브로 복사되며 데이터 중복이 복원 중이라는 것을 나타냅니다.
이주 중: 데이터가 두 번째 하드 드라이브 또는 어레이로 이주 중이며 RAID 볼륨을 작성 중임을 나타냅니다.
확인 중: RAID 볼륨의 데이터를 확인 중임을 나타냅니다.
초기화 중: RAID 볼륨 패리티가 초기화 중이거나, RAID 볼륨의 데이터를 확인 중이거나 확인 후 복구 중입니다.
상태 (복구 볼륨) | 볼륨 작성 진행 중: 마스터 드라이브의 데이터를 복구 드라이브에 복사하는 중입니다.
연속 업데이트:두 드라이버가 모두 시스템에 연결되어 있으면 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 자동으로 복사됩니다. 연속 업데이트 정책을 사용하지 않을 경우 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트'를 선택하여 수동으로 업데이트를 요청해야 합니다.
요청 시 업데이트: 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트'를 선택하여 작업을 요청하면 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브로 복사됩니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
업데이트됨: 연속 업데이트 정책으로 설정된 복구 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 복구 드라이브의 데이터가 마스터 드라이브의 데이터와 일치합니다.
업데이트 필요: 요청 시 업데이트 정책으로 설정된 복구 볼륨만 이 상태가 될 수 있습니다. 복구 드라이브의 데이터가 마스터 드라이브의 데이터와 일치하지 않습니다.
고장남: 두 구성원이 모두 실패했습니다.
볼륨 업데이트 진행 중: 마스터 드라이브의 데이터를 복구 드라이브에 복사하는 중입니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
복구 진행 중: 복구 드라이브의 데이터가 마스터 드라이브의 모든 데이터를 덮어쓰고 있습니다.
마스터 드라이브 읽기 전용: Windows* 탐색기에서 마스터 드라이브 파일에 액세스하는 옵션을 선택했습니다. 이 경우 드라이브는 읽기 전용이 됩니다.
복구 드라이브 읽기 전용: Windows* 탐색기에서 복구 드라이브 파일에 액세스하는 옵션을 선택했습니다. 이 경우 드라이브는 읽기 전용이 됩니다.
마스터 드라이브 분실: 복구 볼륨을 작성하는 데 사용된 마스터 드라이브를 더 이상 찾을 수 없습니다.
복구 드라이브 분실: 복구 볼륨을 작성하는 데 사용된 복구 드라이브를 더 이상 찾을 수 없습니다.
암호화 상태 | 온: 볼륨이 암호화되고 모든 구성원 하드 드라이브가 암호화됩니다. 참고: RAID 볼륨의 모든 구성원 하드 드라이브는 작성 시와 암호화 상태가 같습니다.
오프: 볼륨이 암호화되지 않고 모든 구성원 하드 드라이브가 암호화되지 않습니다.
오프(혼합 하드 드라이브 암호화): RAID 볼륨의 구성원 드라이브는 암호화 상태가 서로 다르고 볼륨은 암호화되지 않은 것으로 가정됩니다. 볼륨 암호화 상태를 변경하려면 동일한 상태를 반영하여 구성원 하드 드라이브의 암호화 상태를 수정합니다.
확인 오류 | RAID 볼륨 데이터 확인 중에 발견된 불일치 수를 보고합니다. 이는 확인 진행 중이나 확인 및 복구 진행 중에만 유효합니다.
미디어 오류가 있는 블록 | RAID 볼륨 데이터 확인 중에 미디어 오류가 발견된 블록 수를 보고합니다. 이는 확인 진행 중이나 확인 및 복구 진행 중에만 유효합니다.
시스템 볼륨 | 볼륨에 보호된 운영 체제 파일이 포함되어 있는지 여부를 보고합니다.
볼륨 다시 쓰기 캐시 사용 | 다시 쓰기 캐시 기능이 볼륨에 대해 사용되고 있는지 여부를 보고합니다.
RAID 수준 | 볼륨에 사용되고 있는 RAID 수준을 보고합니다.
스트립 크기 | RAID 0, RAID 5, RAID 10 볼륨에 사용된 각각의 논리 연속 데이터 블록의 크기를 보고합니다. 스트립 크기는 킬로 바이트로 표시됩니다.
크기 | 볼륨의 총 용량(기가 바이트)을 보고합니다.
하드 드라이브 수 | 볼륨에 포함되는 하드 드라이브의 수를 보고합니다.
하드 드라이브 구성원 [1, 2, 3, 4, 5, 6] | RAID 0, RAID 1, RAID 5 및 RAID 10 볼륨의 경우 볼륨에서 사용할 각 하드 드라이브의 제조업체와 모델 번호를 보고합니다.
마스터 하드 드라이브 | 복구 볼륨의 경우 마스터 드라이브의 제조업체와 모델 번호를 보고합니다.
복구 하드 드라이브 | 복구 볼륨의 경우 복구 드라이브의 제조업체와 모델 번호를 보고합니다.
상위 어레이 | 이 볼륨을 포함하는 어레이의 이름을 보고합니다.

표 7. RAID 하드 드라이브 정보(RAID 모드)

매개 변수 | 값
용도 | 어레이 구성원: 하드 드라이브가 다른 드라이브와 결합하여 RAID 볼륨이 들어 있는 드라이브 어레이를 만듭니다. RAID 볼륨은 운영 체제에 표시될 수 있지만 개별 드라이브는 운영 체제에 표시되지 않습니다.
어레이 구성원(마스터): 하드 드라이브가 복구 볼륨의 원본 드라이브입니다.
어레이 구성원(복구): 하드 드라이브가 복구 볼륨의 대상 드라이브입니다.
비 RAID 하드 드라이브: RAID 메타 데이터가 없고 운영 체제에서 볼 수 있고 사용할 수 있는 하드 드라이브입니다.
없음: 하드 드라이브에 메타 데이터가 있어서 운영 체제에 표시되는 것을 방지해 주지만 어레이 구성원은 아닙니다.
상태 | 정상: 하드 드라이브가 있고 예상대로 작동하며 잠금 해제 상태입니다.
잠김: 하드 드라이브가 암호로 보호되어 있습니다. 잠긴 하드 드라이브의 잠금을 해제하려면 마우스 오른쪽 단추 클릭 옵션을 사용하십시오. 참고: RAID 볼륨의 구성원 드라이브가 잠금 또는 잠금 해제 상태인 경우 볼륨은 잠금 상태로 표시됩니다.
오류 발생: 하드 드라이브가 복구 가능한 오류 임계값을 초과했습니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 표시됩니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 임계값을 초과했고 고장날 우려가 있습니다.
분실: 하드 드라이브가 없습니다.
호환되지 않는 버전: 하드 드라이브에 버전을 보고하는 RAID 메타 데이터가 있지만 버전이 현재의 RAID 소프트웨어와 호환되지 않습니다.
고장남: '오류 발생'과 동일한 조건을 나타냅니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Console에 표시됩니다.
암호화 상태 | 온: 하드 드라이브가 암호화되어 있습니다.
오프: 하드 드라이브가 암호화되어 있지 않습니다.
장치 포트 | 하드 드라이브가 연결되어 있는 직렬 ATA 컨트롤러의 포트를 보고합니다.
현재 직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브 사이의 직렬 ATA 전송 모드를 보고합니다. 이 매개변수에 대한 표준 값은 다음과 같습니다. 1세대: 150 MB/초 2세대: 300 MB/초
모델 | 하드 드라이브의 모델 번호를 보고합니다.
일련 번호 | 하드 드라이브의 제조업체 일련 번호를 보고합니다.
펌웨어 | 하드 드라이브 내의 펌웨어 버전을 보고합니다.
기본 명령어 대기열 삽입 지원 | 하드 드라이브가 기본 명령어 대기열을 지원하는지 여부를 보고합니다.
하드 드라이브 데이터 캐시 사용 | 어레이의 모든 하드 드라이브에 대해 데이터 캐시가 사용되고 있는지 여부를 보고합니다.
볼륨 수 | 어레이에 있는 볼륨의 수를 보고합니다.
볼륨 구성원 [1, 2] | 하드 드라이브가 구성원인 각 볼륨의 이름을 보고합니다.
상위 어레이 | 하드 드라이브가 구성원인 RAID 어레이의 이름을 보고합니다.

표 8. 비 RAID 하드 드라이브 정보

매개 변수 | 값
용도 | 비 RAID 하드 드라이브: 이 하드 드라이브는 RAID 어레이나 볼륨에 사용되지 않습니다. 이 하드 드라이브는 RAID 스페어나 데이터 스토리지 장치로서 사용될 수 있습니다.
스페어: 이 하드 드라이브는 자동 재구축을 위해 대상 드라이브로 표시되어 있습니다.
하드 드라이브 용도를 알 수 없음: 이 하드 드라이브의 용도를 확정할 수 없습니다. 이것은 본 소프트웨어의 버전과 하드 드라이브 구성이 호환되지 않기 때문일 수도 있습니다.
상태 | 정상: 하드 드라이브가 있고 예상대로 동작합니다.
오류 발생: 하드 드라이브가 복구 가능한 오류 임계값을 초과했습니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 표시됩니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 임계값을 초과했고 고장날 우려가 있습니다.
잠김: 하드 드라이브가 암호로 보호되어 있습니다. 잠긴 하드 드라이브의 잠금을 해제하려면 마우스 오른쪽 단추 클릭 옵션을 사용하십시오. 참고: RAID 볼륨의 모든 구성원 드라이브가 잠긴 경우에는 볼륨이 표시되지 않으며 모든 구성원 드라이브가 비RAID 하드 드라이브로 표시됩니다.
고장남: '오류 발생'과 동일한 조건을 나타냅니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Console에 표시됩니다.
| 암호화 상태 | 온: 하드 드라이브가 암호화되어 있습니다.
오프: 하드 드라이브가 암호화되어 있지 않습니다.
장치 포트 | 하드 드라이브가 연결되어 있는 직렬 ATA 컨트롤러의 포트를 보고합니다.
현재 직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브 사이의 직렬 ATA 전송 모드를 보고합니다. 이 매개변수에 대한 표준 값은 다음과 같습니다. 1세대: 150 MB/초 2세대: 300 MB/초
모델 | 하드 드라이브의 모델 번호를 보고합니다.
일련 번호 | 하드 드라이브의 제조업체 일련 번호를 보고합니다.
펌웨어 | 하드 드라이브 내의 펌웨어 버전을 보고합니다.
기본 명령어 대기열 삽입 지원 | 하드 드라이브가 기본 명령어 대기열을 지원하는지 여부를 보고합니다.
시스템 하드 드라이브 | 하드 드라이브에 보호된 운영 체제 파일이 들어 있는지를 보고합니다.
크기 | 하드 드라이브의 총 용량(기가 바이트)을 보고합니다.

표 9. 직렬 ATA 하드 드라이브 정보(모바일 시스템의 AHCI 모드)

이름 | 설명
상태 | 정상: 하드 드라이브가 있고 예상대로 동작합니다.
잠김: 하드 드라이브가 암호로 보호되어 있습니다. 잠긴 하드 드라이브의 잠금을 해제하려면 마우스 오른쪽 단추 클릭 옵션을 사용하십시오. 참고: RAID 볼륨의 모든 구성원 드라이브가 잠긴 경우에는 볼륨이 표시되지 않으며 모든 구성원 드라이브가 비RAID 하드 드라이브로 표시됩니다.
오류 발생: 하드 드라이브가 복구 가능한 오류 임계값을 초과했습니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 표시됩니다.
SMART 이벤트: 하드 드라이브가 복구할 수 있는 오류 임계값을 초과했고 고장날 우려가 있습니다.
고장남: '오류 발생'과 동일한 조건을 나타냅니다. 이 값은 Intel Matrix Storage Console에 표시됩니다.
장치 포트 | 하드 드라이브가 연결되어 있는 직렬 ATA 컨트롤러의 포트를 보고합니다.
현재 직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브 사이의 직렬 ATA 전송 모드를 보고합니다. 이 매개변수에 대한 표준 값은 다음과 같습니다. 1세대: 150 MB/초 2세대: 300MB/초
모델 | 하드 드라이브의 모델 번호를 보고합니다.
일련 번호 | 하드 드라이브의 제조업체 일련 번호를 보고합니다.
펌웨어 | 하드 드라이브 내의 펌웨어 버전을 보고합니다.
기본 명령어 대기열 삽입 지원 | 하드 드라이브가 기본 명령어 대기열을 지원하는지 여부를 보고합니다.
크기 | 하드 드라이브의 총 용량(기가 바이트)을 보고합니다.

# Intel® Matrix Storage Manager 옵션

## 기본 모드 - 동작 개요

Intel® Matrix Storage Console을 사용하면 Intel® Matrix Storage Manager 기능을 관리하는 동작에 액세스할 수 있습니다. 기본 모드의 왼쪽 창에는 일반적으로 사용되는 동작이 표시되며 오른쪽 창에는 볼륨 상태, 상세 정보 및 경고와 같은 정보와 왼쪽 창 선택과 관련된 동작 단추가 표시됩니다. 두 가지 메뉴를 통해 액세스할 수 있는 각 동작에 대한 설명이 아래 표에 요약되어 있습니다.

표 10. 복구 볼륨에만 사용할 수 있는 왼쪽 창 옵션

동작 | 설명
하드 드라이브 및 볼륨 상태 보기 | 이 옵션을 선택하면 하드 드라이브 및 볼륨 상태에 대한 요약 정보와 고급 모드 보기로 전환하는 옵션이 표시됩니다.
볼륨 업데이트 정책 수정 | 이 옵션을 선택하면 연속 업데이트를 활성화 또는 비활성화하여 볼륨 업데이트 정책을 변경할 수 있습니다. '연속 업데이트 비활성화'를 선택하면 볼륨이 요청 시 업데이트 정책으로 설정되므로 '복구 볼륨 업데이트'를 선택하여 수동으로 업데이트를 요청해야 합니다. '연속 업데이트 활성화'를 선택하면 볼륨이 자동으로 업데이트됩니다.
마스터 드라이브 파일 액세스 및 복구 드라이브 파일 액세스 | 이 옵션을 사용하면 Windows* 탐색기를 통해 마스터 또는 복구 드라이버의 파일을 볼 수 있습니다. 이러한 옵션 중 하나를 선택하면 볼륨이 읽기 전용으로 설정되며, 이 경우 볼륨 업데이트가 허용되지 않습니다. 파일 보기가 끝나면 '마스터 드라이브 파일 숨기기' 또는 '복구 드라이브 파일 숨기기'를 선택하여 파일을 숨기고, 볼륨을 요청 시 업데이트 정책으로 설정하거나 '볼륨 업데이트 정책 수정'을 선택하여 파일을 숨긴 다음, 볼륨을 연속 업데이트 정책으로 설정하십시오.
마스터 드라이브 파일 숨기기 및 복구 드라이브 파일 숨기기 | 이 옵션은 Windows* 탐색기에서 마스터 또는 복구 드라이브 파일에 액세스하는 옵션을 선택한 후에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션 중 하나를 선택하면 하드 드라이브에 쓸 수 있게 되고 요청 시 또는 연속 볼륨 업데이트가 활성화됩니다.
복구 볼륨 업데이트 | 이 옵션은 볼륨이 요청 시 업데이트 정책으로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 복사됩니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
데이터를 마스터 드라이브로 복구 | 이 옵션은 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스를 사용하여 복구 드라이브로부터 시스템을 다시 시작한 후에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브의 모든 데이터가 복구 드라이브의 데이터로 덮어쓰여집니다.

## 고급 모드 - 동작 개요

Intel® Matrix Storage Console의 고급 모드에서는 Intel® Matrix Storage Manager 기능을 관리하는 동작에 두 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다. 마우스 오른쪽 단추를 클릭할 때 나타나는 메뉴와 동작 메뉴 등 두 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다. 동작 메뉴를 통해서는 일반적으로 사용되는 동작에 액세스하는 반면, 마우스 오른쪽 단추를 클릭할 때 나타나는 메뉴는 장치 창에 나열되는 항목을 통해 액세스합니다. 두 가지 메뉴를 통해 액세스할 수 있는 각 동작에 대한 설명이 아래 표에 요약되어 있습니다.
표 11. 동작 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션

동작 | 설명
RAID 볼륨 작성 | 기존 하드 드라이브에 데이터를 보존하고 싶지 않을 경우 RAID 볼륨을 작성하려면 이 작성 옵션을 사용합니다. 선택한 RAID 수준에 따라 한 개의 볼륨에 두 개 이상의 하드 드라이브를 사용할 수 있습니다. Intel® Matrix RAID Technology를 이용하면 한 어레이 내에 두 개의 볼륨을 작성할 수 있습니다. 이를 수행하려면 처음에 선택하는 볼륨의 용량이 어레이의 총 용량보다 작아야 합니다. 그리고 어레이의 나머지 공간은 두 번째 RAID 볼륨에 사용됩니다. 자동으로 두 번째 볼륨은 어레이의 나머지 공간을 사용합니다. Intel Matrix Storage Console은 RAID 볼륨만 작성합니다. 작성된 볼륨에는 파티션과 포맷이 지정되어 있지 않습니다. Microsoft Windows* 디스크 관리 유틸리티를 사용하여 새로운 RAID 볼륨의 파티션과 포맷을 지정합니다. 암호화된 시스템의 경우, 마법사를 시작하고 RAID 볼륨을 작성하기 위해 암호화 상태가 동일한 2개 이상의 비RAID 하드 드라이브를 사용할 수 있어야 합니다.
기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성 | 기존 하드 드라이브의 데이터를 보존하고 이 데이터를 하나 이상의 추가 하드 드라이브에 복사하려면 이 작성 옵션을 사용합니다. 이 작성 방법을 이주라고 하는데, 하드 드라이브 용량과 시스템 부하에 따라 몇 시간이 소요될 수 있습니다. 마법사가 끝나면 이주 진행률을 보여주는 대화 상자가 나타납니다. 이주 중에 아무 때나 대화 상자를 다시 열려면 이주 중인 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이주 진행률 표시'를 선택하십시오. 한 번에 한 가지의 이주만 실행할 수 있습니다. 여러 개의 데이터 드라이브를 한 개의 RAID 볼륨으로 변환하려면 한번에 하나씩 드라이브 수만큼 변환해야 합니다. 암호화된 시스템의 경우, 마법사를 시작하고 RAID 볼륨을 작성하기 위해 암호화 상태가 동일한 2개 이상의 비RAID 하드 드라이브를 사용할 수 있어야 합니다.
복구 볼륨 작성 | Intel® Rapid Recover Technology를 사용하여 볼륨을 작성하려는 경우 이 작성 옵션을 사용합니다. 이 기술은 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 데이터를 연속해서 또는 요청 시 복사합니다. 마스터 및 복구 드라이브는 어레이의 사용 가능한 하드 드라이브 공간을 100% 포함해야 하며 오직 하나의 복구 볼륨만이 시스템에 존재할 수 있습니다. 복구 볼륨이 작성되면 어떤 RAID 볼륨도 존재하거나 추가될 수 없습니다. 암호화된 시스템의 경우, 마법사를 시작하고 RAID 볼륨을 작성하기 위해 암호화 상태가 동일한 2개 이상의 비 RAID 하드 드라이브를 사용할 수 있어야 합니다.
플러그 앤 플레이 장치 다시 검색 | 추가 또는 제거된 하드 드라이브를 검색하려면 이 옵션을 사용합니다. 검색이 완료되면 고급 모드 보기에 업데이트된 정보가 표시됩니다. 이 동작은 Microsoft Windows 장치 관리자의 '하드웨어 변경 사항 검색' 옵션에 대응합니다.

표 12. 오른쪽 클릭 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션

장치 창 항목 | 설명
어레이 | 볼륨 작성: 이 옵션은 어레이가 사용 가능한 어레이 하드 드라이브 공간을 100% 포함하지 않는 RAID 볼륨으로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이 옵션을 사용하여 'RAID 볼륨 작성 마법사'를 실행한 후 어레이의 나머지 공간을 이용하는 두 번 째 RAID 볼륨을 작성합니다. 자세한 내용은 이 도움말 파일의 'Intel Matrix RAID 기술' 섹션을 참조하십시오.
하드 드라이브 데이터 캐시 사용/사용 안 함: 하드 드라이브 데이터 캐시는 일부 하드 드라이브에서 지원되는 성능 향상 기능입니다. 데이터 캐시를 사용하면 데이터를 하드 드라이브에 쓰기 전에 캐시에 저장하기 때문에 성능이 향상됩니다. 데이터 캐시의 단점은 시스템의 전원이 꺼졌을 때 캐시된 데이터가 사라질 수 있다는 것입니다. 데이터 캐시를 사용하거나 사용하지 않으려면 RAID 어레이를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '하드 드라이브 데이터 캐시 사용' 또는 '하드 드라이브 데이터 캐시 사용 안 함'을 선택합니다. 컴퓨터를 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.
RAID 볼륨 | 볼륨 삭제: 이 옵션을 사용하면 기존 RAID 볼륨을 삭제할 수 있습니다. 경고: RAID 볼륨을 삭제하면 RAID 볼륨의 모든 구성원 하드 드라이브에 들어 있는 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 볼륨을 삭제하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
볼륨 수정: 이 옵션을 사용하면 RAID 볼륨에 대해 볼륨 이름 변경, RAID 수준 이주(예: RAID 0, 1 또는 10 볼륨에서 RAID 5 볼륨으로 이주) 수행 등의 수정 작업을 수행하거나 사용 가능한 어레이 공간을 100% 활용하거나 하드 드라이브를 추가하여 볼륨 용량을 확장할 수 있습니다.
볼륨 데이터 확인: 이 옵션은 RAID 볼륨의 데이터를 확인합니다. 확인 작업이 완료되면 확인 오류 수와 미디어 오류가 발견된 블록 수를 표시하는 대화 상자가 나타납니다.
볼륨 데이터 확인 및 복구: 이 옵션은 RAID 볼륨의 데이터를 확인 및 복구합니다. 확인 및 복구 작업이 완료되면 찾아서 복구한 확인 오류 수와 재할당한 미디어 오류가 있는 블록 수가 표시된 대화 상자가 나타납니다.
볼륨 다시 쓰기 캐시 사용/사용 안 함: 볼륨 다시 쓰기 캐시를 사용하면 I/O 처리량과 대응성이 개선되지만 전원 또는 시스템 장애 시, 캐시된 데이터 손실 위험이 커질 수 있습니다. 이 옵션을 변경하기 위해 재부팅이 필요하지는 않습니다. 참고: 데이터 보호를 위해, 무정전 전원 공급장치(UPS) 사용 중에는 볼륨 다시 쓰기 캐시가 일시적으로 비활성화됩니다.
볼륨 작성 진행률 표시: 이 옵션은 새 볼륨 작성 작업이 진행 중인 동안에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 '% 완료'라는 형태로 작성 진행률을 보여주는 대화 상자가 열립니다.
이주 진행률 표시: 이 옵션은 이주가 진행 중일 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 '% 완료'라는 형태로 이주 진행률을 보여주는 대화 상자가 열립니다.
볼륨 복구: 이 옵션은 고장을 일으킨 하드 드라이브가 물리적으로 복원된 후에 볼륨을 복구합니다. 단, 다음과 같은 조건이 충족되어야 합니다. 원래 고장난 RAID 볼륨의 일부였던 하드 드라이브가 다시 설치되어야 함. 하드 드라이브가 시스템에서 제거되는 동안 하드 드라이브의 데이터에 액세스가 없었어야 함.
복구 볼륨으로 변환: 이 옵션은 어레이의 하드 드라이브 공간을 100% 포함하는 RAID 1 볼륨에만 사용할 수 있습니다. 어레이는 두 개의 하드 드라이브만으로 구성됩니다. 변환된 RAID 1 볼륨은 Intel® Rapid Recover Technology를 사용합니다. 작업 절차에 대한 단계별 지침이 필요하면 볼륨 변환 옵션 섹션을 참조하십시오.
복구 볼륨 | 볼륨 삭제: 이 옵션을 사용하면 기존 복구 볼륨을 삭제할 수 있습니다. 경고: 복구 볼륨을 삭제하면 마스터 및 복구 볼륨의 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 볼륨을 삭제하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
볼륨 수정: 이 옵션을 사용하면 복구 볼륨에 대해 볼륨 이름 변경, 마스터 및 복구 드라이브 전환, 업데이트 정책 변경 등의 수정 작업을 수행할 수 있습니다.
볼륨 데이터 확인: 이 옵션은 복구 볼륨의 데이터를 확인합니다. 확인 작업이 완료되면 확인 오류 수와 미디어 오류가 발견된 블록 수를 표시하는 대화 상자가 나타납니다.
볼륨 데이터 확인 및 복구: 이 옵션은 복구 볼륨의 데이터를 확인 및 복구합니다. 확인 및 복구 작업이 완료되면 찾아서 복구한 확인 오류 수와 재할당한 미디어 오류가 있는 블록 수가 표시된 대화 상자가 나타납니다.
볼륨 다시 쓰기 캐시 사용/사용 안 함: 볼륨 다시 쓰기 캐시를 사용하면 I/O 처리량과 대응성이 개선되지만 전원 또는 시스템 장애 시, 캐시된 데이터 손실 위험이 커질 수 있습니다. 이 옵션을 변경하기 위해 재부팅이 필요하지는 않습니다. 참고: 데이터 보호를 위해, 무정전 전원 공급장치(UPS) 사용 중에는 볼륨 다시 쓰기 캐시가 일시적으로 비활성화됩니다.
연속 업데이트 비활성화: 이 옵션을 선택하면 업데이트 정책이 요청 시 업데이트 정책으로 변경됩니다. 그러면 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트'를 선택하여 수동으로 업데이트를 요청해야 합니다.
볼륨 업데이트: 이 옵션은 볼륨이 요청 시 업데이트 정책으로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 복사됩니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
볼륨 업데이트 진행률 표시: 이 옵션은 새 복구 볼륨이 작성되고 있거나 요청 시 업데이트 정책 상태에서 '볼륨 업데이트'를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
볼륨 업데이트 프로세스 취소: 이 옵션은 새 복구 볼륨이 작성되고 있거나 요청 시 업데이트 정책 상태에서 '볼륨 업데이트'를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
마스터 드라이브로 데이터 복구: 이 옵션은 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스를 사용하여 복구 드라이브로부터 시스템을 다시 시작한 후에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브의 모든 데이터가 복구 드라이브의 데이터로 덮어쓰여집니다.
복구 진행률 표시: 이 옵션은 마스터 드라이브로의 복구가 진행 중일 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 '% 완료'라는 형태로 복구 진행률을 보여주는 대화 상자가 열립니다.
복구 프로세스 취소: 이 옵션은 마스터 드라이브로의 복구가 진행 중일 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 마스터 드라이브에 복구 드라이브 드라이브를 복사하는 작업이 취소됩니다.
마스터 드라이브 파일 액세스 및 복구 드라이브 파일 액세스: 두 가지 옵션을 사용하면 Windows* 탐색기를 통해 마스터 또는 복구 드라이버의 파일을 볼 수 있습니다. 이러한 옵션 중 하나를 선택하면 볼륨이 읽기 전용으로 설정되며, 이 경우 볼륨 업데이트가 허용되지 않습니다. 파일 보기가 끝나면 '마스터 드라이브 파일 숨기기' 또는 '복구 드라이브 파일 숨기기'를 선택하여 파일을 숨기고 볼륨을 요청 시 업데이트 정책으로 설정하거나 '볼륨 업데이트 정책 수정'을 선택하여 파일을 숨기고 볼륨을 연속 업데이트 정책으로 설정하십시오.
마스터 드라이브 파일 숨기기 및 복구 드라이브 파일 숨기기: 이 두 개의 옵션은 Windows 탐색기에서 마스터 또는 복구 드라이브 파일에 액세스하는 옵션을 선택한 후에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션 중 하나를 선택하면 하드 드라이브에 쓸 수 있게 되고 볼륨 업데이트가 활성화됩니다.
RAID 1 볼륨으로 변환: 이 옵션을 사용하면 복구 볼륨을 RAID 1 볼륨으로 변환할 수 있습니다. 작업 절차에 대한 단계별 지침이 필요하면 볼륨 변환 옵션 섹션을 참조하십시오.
RAID 하드 드라이브 | 포트 LED 활성화: 이 옵션을 이용하면 하드 드라이브가 연결되는 포트를 식별할 수 있습니다. 포트를 찾으면, 자동으로 포트 표시등이 깜박이고 시간 종료됩니다. 참고: 이 옵션은 사용된 포트에 대해서만 사용할 수 있습니다.
하드 드라이브 잠금 해제: 이 옵션은 하나 이상의 하드 드라이브가 잠긴 경우에만 사용할 수 있습니다. 잠긴 하드 드라이브는 자물쇠 아이콘과 함께 장치 창에 표시되며, 정보 창에는 '잠김' 상태로 표시됩니다. 잠긴 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 메뉴에서 '하드 드라이브 잠금 해제'를 선택합니다. 그런 다음, 선택한 하드 드라이브의 잠금을 해제하려면 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 아직 Intel® Matrix Storage Console은 하드 드라이브 잠금을 허용하지 않습니다.
비 RAID 하드 드라이브 | 스페어로 표시: 경고: 비 RAID 하드 드라이브를 스페어로 표시하면 해당 드라이브의 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 드라이버를 스페어로 표시하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오. 이 기능은 하드 드라이브를 자동 재구축을 위한 대상 드라이브로 표시합니다. 하드 드라이브를 스페어로 표시하려면 장치 창의 비 RAID 하드 드라이브 목록에 있는 하드 드라이브 중 하나를 클릭하고 '스페어로 표시'를 선택합니다.
하드 드라이브를 비 RAID로 재설정: 이미 스페어로 표시된 비 RAID 하드 드라이브만 재설정할 수 있습니다. 장치 창의 비 RAID 하드 드라이브 목록에 있는 스페어 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 나타난 메뉴에서 '하드 드라이브를 비 RAID로 재설정'을 선택합니다. RAID 어레이의 구성원이었던 이 드라이브가 비 RAID 드라이브로 변경됩니다.
이 하드 드라이브에 재구축: 이 옵션은 고장난 구성원 드라이브 때문에 RAID 1, 5 또는 10 볼륨 성능이 저하되었거나 복구 볼륨의 마스터 드라이브가 고장 또는 분실된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 자세한 절차는 이 도움말 파일의 '마스터로 데이터 복구' 또는 'RAID 볼륨 복구' 섹션을 참조하십시오.
포트 LED 활성화: 이 옵션을 이용하면 하드 드라이브가 연결되는 포트를 식별할 수 있습니다. 포트를 찾으면, 자동으로 포트 표시등이 깜박이고 시간 종료됩니다. 참고: 이 옵션은 사용된 포트에 대해서만 사용할 수 있습니다.
하드 드라이브 잠금 해제: 이 옵션은 하나 이상의 하드 드라이브가 잠긴 경우에만 사용할 수 있습니다. 잠긴 하드 드라이브는 자물쇠 아이콘과 함께 장치 창에 표시되며, 정보 창에는 '잠김' 상태로 표시됩니다. 잠긴 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 메뉴에서 '하드 드라이브 잠금 해제'를 선택합니다. 그런 다음, 선택한 하드 드라이브의 잠금을 해제하려면 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 아직 Intel® Matrix Storage Console은 하드 드라이브 잠금을 허용하지 않습니다.

## 볼륨 작성 옵션

새로운 RAID 또는 복구 볼륨을 작성하려면 고급 모드의 '동작' 메뉴에서 옵션을 선택하십시오. 그러면 볼륨 작성 과정을 안내하는 마법사가 시작됩니다. 각 볼륨 작성 옵션에 대한 간략한 설명이 아래에 나와 있습니다. 볼륨 작성 시 운영 체제를 다시 설치할 필요는 없습니다. 모든 응용 프로그램 및 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다. RAID 또는 복구 볼륨을 작성하려면 반드시 관리자로 로그인해야 합니다.
경고: 볼륨 작성은 볼륨을 작성하는데 사용된 하나 이상의 하드 드라이브에서 모든 데이터를 삭제하며 해당 데이터는 복구될 수 없습니다. 어떤 하드 드라이브가 덮어 쓰이는지 알려주는 경고 메시지에 유의하고 볼륨을 작성하기 전에 중요한 데이터는 백업 하십시오.
SMART 이벤트 메모: RAID 볼륨에 대해 사용자가 선택한 한 개 이상의 직렬 ATA 하드 드라이브가 SMART 이벤트를 보고한 경우 RAID 볼륨을 작성할 수 없게 됩니다. SMART 이벤트가 하드 드라이브의 정상적인 작동을 방해하지 않을 것이라고 판단되면 해당 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 SMART 이벤트를 표시하고 'SMART 이벤트 재설정'을 선택합니다. 그러면 이 드라이브를 사용하여 RAID 볼륨을 작성할 수 있게 됩니다. SMART 이벤트가 발생한 이유를 모르면 이 작업을 수행하지 않는 것이 좋습니다.

암호화된 시스템: 볼륨 작성 마법사에 액세스하려면 시스템에서 암호화 상태가 동일한 두 개 이상의 비 RAID 하드 드라이브를 사용할 수 있어야 합니다. 또한 구성원 하드 드라이브가 동일한 암호화 상태(암호화됨 또는 암호화되지 않음)를 표시하는 볼륨만 작성할 수 있습니다.
복구 볼륨 작성
복구 볼륨은 Intel® Rapid Recover Technology를 사용하여 지정된 마스터 드라이브(보통 시스템 드라이브)에서 지정된 복구 드라이브로 데이터를 복사합니다. 마스터 및 복구 드라이브는 어레이의 사용 가능한 하드 드라이브 공간을 100% 포함해야 하며 오직 하나의 복구 볼륨만이 시스템에 존재할 수 있습니다. 복구 볼륨이 작성될 때 어떤 RAID 볼륨도 존재하거나 추가될 수 없습니다.
복구 볼륨을 작성하려면 아래의 단계를 따르십시오. 작업 중 연속으로 또는 요청 시 마스터 드라이브 데이터를 복구 드라이브로 복사할 수 있는 옵션이 나타납니다. 연속 업데이트 정책을 사용할 경우 복구 드라이브가 연결되어 온라인 상태일 때 마스터 드라이브의 변경된 내용이 복구 드라이브에 자동으로 복사됩니다. 요청 시 업데이트 정책을 사용할 때는 복구 드라이브의 상태가 '오프라인'으로 자동 설정됩니다. 따라서 복구 드라이브의 데이터를 마스터 드라이브로 복사하는 방식으로 마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 복원할 수 있습니다. 해당 절차를 보려면 이 도움말 파일의 '마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 되돌리기' 섹션을 참조하십시오.

1. 시스템 드라이브 외에 하나 이상의 직렬 ATA 하드 드라이브가 시스템에 연결되어 있어야 합니다.
2. Microsoft Windows*를 시작하고 Intel Matrix Storage Console을 실행합니다.
3. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
4. '동작' 메뉴에서 '복구 볼륨 작성'을 선택합니다. '복구 볼륨 작성 마법사'가 실행됩니다.
5. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다.
6. 두 개의 빈 하드 드라이브를 사용하여 복구 볼륨을 작성하는 경우 마법사가 완료되는 즉시 볼륨이 작성됩니다. 데이터가 있는 마스터 드라이브에서 볼륨을 작성하면 마법사 완료 후 볼륨 작성 프로세스가 시작됩니다. 이주 상태를 보려면 장치 창에서 볼륨 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트 진행률 표시'를 선택합니다.

RAID-READY 시스템에서 RAID 볼륨 작성
RAID-ready 시스템은 RAID 모드로 설정된 직렬 ATA 컨트롤러와 RAID 볼륨이 존재하지 않는 하나 이상의 하드 드라이브로 구성됩니다(pass-through 드라이브). 운영 체제에 Intel® Matrix Storage Manager가 설치되어 있어야 합니다. 다음과 같은 RAID 구성이 가능합니다(시스템에서 지원되는 RAID 수준을 확인하려면 이 도움말 파일의 표 2 참조).

- RAID-Ready 시스템에서 2,3,4,5 개 또는 6 개의 드라이브를 사용하는 RAID 0
- RAID-Ready 시스템에서두 개의 드라이브를 사용하는 RAID 1
- RAID-Ready 시스템에서 3,4,5 개 또는 6 개의 드라이브를 사용하는 RAID 5
- RAID-Ready 시스템에서 네 개의 드라이브를 사용하는 RAID 10

아래의 절차를 따라 기존 시스템 드라이브에서 RAID 볼륨으로 데이터를 이주시켜 시스템을 RAID 시스템으로 변환하십시오.

1. 데이터를 이주하려는 하드 드라이브의 일련 번호를 메모해 두고 해당 드라이브가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다. 나중에 소스 드라이브로서 식별하는 절차에서 이 일련 번호가 필요합니다.
2. 볼륨의 구성원 드라이브로 사용할 직렬 ATA 하드 드라이브를 추가로 시스템에 연결합니다. 이러한 하드 드라이브의 용량은 소스 하드 드라이브의 용량보다 크거나 같아야 합니다.
3. Microsoft Windows*를 시작하고 Intel Matrix Storage Console을 실행합니다.
4. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
5. '동작' 메뉴에서 '기존의 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성'을 선택합니다. '기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성 마법사'가 시작됩니다.
6. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 이주가 시작됩니다.
7. 이주 상태를 보려면 장치 창에서 볼륨 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이주 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 정보 창에 볼륨 '상태'가 '정상'으로 표시됩니다.
8. 이주가 완료되면 시스템을 다시 시작합니다. RAID 0 볼륨으로 이주한 경우, 두 하드 드라이브 용량이 결합되었을 때 생성된 빈 공간을 Microsoft Windows의 디스크 관리 유틸리티를 사용하여 파티션 및 포맷합니다. 타사 소프트웨어를 사용하여 RAID 볼륨 내의 기존 파티션을 확장할 수도 있습니다.

프로그램 또는 개인 데이터가 포함된 하나의 비시스템 하드 드라이브가 있는 경우 이주 기능을 사용하여 이 하드 드라이브를 RAID 볼륨의 소스 드라이브로 사용할 수 있습니다.
빈 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성
비어 있는 비시스템 직렬 ATA 하드 드라이브를 사용하여 RAID 볼륨을 작성하려면 아래 단계를 따르십시오.

1. 볼륨의 구성원 드라이브로 사용할 직렬 ATA 하드 드라이브를 추가로 시스템에 연결합니다.
2. Microsoft Windows*를 시작하고 Intel Matrix Storage Console을 실행합니다.
3. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
4. '동작' 메뉴에서 'RAID 볼륨 작성'을 선택합니다. 'RAID 볼륨 작성 마법사'가 실행됩니다.
5. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨이 작성됩니다.

## 볼륨 변환 옵션

볼륨 변환 시 운영 체제를 다시 설치할 필요는 없습니다. 모든 응용 프로그램 및 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다. RAID 또는 복구 볼륨을 수정하려면 반드시 관리자로 로그인해야 합니다.
RAID 0, 1, 10 볼륨을 RAID 5 볼륨으로 변환
다음과 같은 RAID 구성이 가능합니다(시스템에서 지원되는 RAID 수준을 확인하려면 이 도움말 파일의 표 2 참조).

- 2 드라이브 RAID 1에서 3, 4, 5 또는 6 드라이브 RAID 5로
- 2 드라이브 RAID 0에서 3 또는 4 드라이브 RAID 5로
- 3 드라이브 RAID 0에서 4, 5 또는 6 드라이브 RAID 5로
- 4 드라이브 RAID 10에서 4, 5 또는 6 드라이브 RAID 5로

기존 RAID 0, 1 또는 10 볼륨에서 RAID 5로 이주하려면 아래의 절차를 따르십시오.

1. 3개 이상의 SATA 하드 드라이브가 시스템에 연결되어 있어야 합니다.
2. Microsoft Windows*를 시작하고 Intel Matrix Storage Console을 실행합니다.
3. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
4. 변환하려는 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 ‘볼륨 수정’을 선택합니다.
5. 'RAID 볼륨 수정 마법사'가 실행됩니다.
6. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 이주가 시작됩니다.
7. 이주 상태를 보려면 장치 창에서 볼륨 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이주 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 정보 창에 볼륨 '상태'가 '정상'으로 표시됩니다.

RAID 1 볼륨을 복구 볼륨으로 변환
기존의 RAID 1 볼륨을 복구 볼륨으로 변환하려면 아래 단계를 따릅니다.

1. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
2. 장치 창에서 RAID 1 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 볼륨으로 변환'을 선택합니다. 먼저 RAID 1 볼륨을 초기화해야 한다는 메시지가 나타납니다. '확인'을 클릭하여 초기화 프로세스를 시작합니다.
3. 초기화가 끝나면 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 볼륨으로 변환'을 선택합니다. 'RAID 볼륨 변환 마법사'가 실행됩니다.
4. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨이 변환됩니다.

복구 볼륨을 RAID 1 볼륨으로 변환
복구 볼륨을 RAID 1 볼륨으로 변환하려면 아래 단계를 따릅니다.

1. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
2. 장치 창에서 복구 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 'RAID 1 볼륨으로 변환'을 선택합니다. '복구 볼륨 변환 마법사'가 실행됩니다.
3. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨이 변환됩니다.

## 볼륨 용량 확장 옵션

Intel Matrix Storage Console을 사용하면 다음 두 가지 방법을 사용하여 기존 RAID 볼륨의 용량을 늘릴 수 있습니다.

1. 사용 가능한 어레이 공간을 100% 활용합니다. 이 옵션은 RAID0, RAID1, RAID5 및/또는 RAID10 볼륨이 있고 기존 어레이에서 공간을 사용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
2. 하나 이상의 구성원 하드 드라이브를 추가합니다. 이 옵션은 RAID0 및/또는 RAID5 볼륨이 있고 하나 이상의 비 RAID 하드 드라이브를 사용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 해당 하드 드라이브는 시스템에 연결되고 기존 구성원 하드 드라이브의 내부 또는 외부 연결 유형과 일치해야 합니다. 내부 구성원 하드 드라이브를 포함하는 볼륨에 외부 하드 드라이브를 추가할 수 없습니다.

위에서 설명한 두 가지 옵션은 상호 배타적이므로 RAID 볼륨 수정 마법사를 사용하려면 한 가지 옵션만 선택해야 합니다. 볼륨 수정 프로세스는 RAID 수준 이주를 포함하여 이주를 완료하는 데 필요한 횟수만큼 수행해야 합니다. 볼륨 용량 확장 시 운영 체제를 다시 설치할 필요는 없습니다.

사용 가능한 어레이 공간을 100% 활용합니다.
사용 가능한 어레이 공간을 100% 활용하여 볼륨 용량을 늘리려면 아래의 단계를 따르십시오.

1. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
2. 장치 창에서 RAID 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 수정'을 선택합니다. 'RAID 볼륨 수정 마법사'가 실행됩니다.
3. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. '볼륨 수정' 대화 상자에서 '볼륨 용량 확장'과 '사용 가능한 어레이 공간 100% 활용'을 선택합니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨 이주가 시작됩니다.

하나 이상의 구성원 하드 드라이브 추가
하나 이상의 구성원 하드 드라이브를 추가하여 볼륨 용량을 늘리려면 아래의 단계를 따르십시오.

1. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택합니다.
2. 장치 창에서 RAID 볼륨의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 수정'을 선택합니다. 'RAID 볼륨 수정 마법사'가 실행됩니다.
3. 마법사가 안내하는 지침을 따릅니다. '볼륨 수정' 대화 상자에서 '볼륨 용량 확장' 및 '하나 이상의 구성원 하드 드라이브 추가'를 선택합니다. 다음 대화 상자에서 기존 볼륨에 추가할 하나 이상의 사용 가능한 하드 드라이브를 선택합니다. 암호화된 시스템의 경우 선택한 구성원 하드 드라이브는 볼륨과 암호화 상태가 동일해야 합니다. 마법사가 끝나면 곧바로 볼륨 이주가 시작됩니다.

# 문제 해결

## 시스템 요구 사항

이 Intel® Matrix Storage Console 버전에 필요한 구성 요소와 지원되는 운영 체제에 대한 자세한 정보가 필요하면 이 소프트웨어와 함께 설치된 Readme 파일을 참조하거나 이 제품에 대한 인텔 지원 사이트를 방문하십시오.

## 복구 볼륨

이 섹션의 항목은 복구 볼륨에만 적용되며 복구 또는 마스터 드라이브를 교체하거나 마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 되돌리는 방법에 대해 설명합니다.

- 복구 드라이브 교체
- 마스터 드라이브 교체
- 마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 되돌리기

복구 드라이브 교체
복구 드라이브가 고장났거나 시스템에서 제거되어 분실된 경우 새 복구 드라이브를 설치하고 복구 볼륨을 해당 새 드라이브에 재구축해야 합니다.

1. 시스템 전원을 끄고 새 복구 드라이브로 사용할 새로운 직렬 ATA 하드 드라이브를 연결합니다.
2. 시스템 전원을 켭니다.
3. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel® Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
4. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
5. '비 RAID 하드 드라이브' 아래에서 새 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택하여 재구축 프로세스를 시작합니다.
6. 재구축 진행 상황을 보려면 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트 진행률 표시'를 선택합니다. 재구축이 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 볼륨 '상태'가 원래 복구 드라이브가 제거되기 전에 복구 볼륨이 설정된 업데이트 정책을 표시합니다.

마스터 드라이브 교체
마스터 드라이브가 고장났거나 시스템에서 제거되어 분실된 경우 새 마스터 드라이브를 설치하고 복구 볼륨을 해당 새 드라이브에 재구축해야 합니다.

1. 시스템 전원을 끄고 새 마스터 드라이브로 사용할 새로운 직렬 ATA 하드 드라이브를 연결합니다.
2. 시스템 전원을 켭니다. 복구 드라이브에서 자동으로 부팅됩니다.
3. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
4. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
5. '비 RAID 하드 드라이브' 아래에서 새 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택하여 재구축 프로세스를 시작합니다.
6. 재구축 진행 상황을 보려면 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 업데이트 진행률 표시'를 선택합니다. 재구축이 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 볼륨 '상태'가 원래 마스터 드라이브가 제거되기 전에 복구 볼륨이 설정된 업데이트 정책을 표시합니다. 새 마스터 드라이브는 운영 체제 드라이브로 자동 설정됩니다.

마스터 드라이브 데이터를 이전 상태로 되돌리기
복구 볼륨이 요청 시 업데이트 정책으로 설정되어 있으면 마지막 볼륨 업데이트 프로세스가 끝났을 당시의 상태로 마스터 드라이브 상태를 되돌릴 수 있습니다. 이 기능은 마스터 드라이브에서 바이러스가 발견되거나 다른 사용자가 시스템을 사용하는 경우에 특히 유용합니다.

1. 시스템을 다시 시작합니다. 시스템 시동 중에 Ctrl-I를 눌러 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스를 시작합니다.
2. 'MAIN MKOR'(메인 메뉴)에서 'Recovery Volume Options'(복구 볼륨 옵션)을 선택합니다.
3. 'Recovery Volume Options'(복구 볼륨 옵션) 메뉴에서 'Enable Only Recovery Disk'(복구 디스크만 사용)를 선택하여 복구 드라이브로부터 부팅합니다.
4. option ROM을 종료하고 Microsoft Windows*를 시작합니다.
5. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
6. 옵션 1: 고급 모드 보기

- '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
- 장치 창에서 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '마스터로 데이터 복구'를 선택하여 복구 프로세스를 시작합니다.
- 복구 진행 상황을 보려면 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 볼륨 업데이트 정책이 마스터 드라이브가 오프라인이 되기 전과 동일한 상태로 돌아갑니다. 이제 모든 데이터 변경 사항이 마스터 드라이브에 기록됩니다.

7. 옵션 2: 기본 모드 보기(복구 볼륨에만 해당)

- 보기 메뉴에서 '기본 모드'를 선택하여 하위 저장 시스템의 간단한 보기를 표시합니다.
- 왼쪽 창에서 '데이터를 마스터 드라이브로 복구'를 선택한 다음 오른쪽 창에서 '데이터를 마스터 드라이브로 복구'를 클릭하여 복구 프로세스를 시작합니다. 프로세스가 완료될 때까지 오른쪽 창에 복구 진행률이 표시됩니다. 이제 데이터 변경 사항이 마스터 드라이브에 기록됩니다.
- 복구 진행 상황을 보려면 복구 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '복구 진행률 표시'를 선택합니다. 이주가 끝나면 트레이 아이콘 메시지가 나타나며 볼륨 업데이트 정책이 마스터 드라이브가 오프라인이 되기 전과 동일한 상태로 돌아갑니다. 이제 데이터 변경 사항이 마스터 드라이브에 기록됩니다.

## RAID 볼륨

이 섹션의 내용은 RAID 볼륨에만 적용됩니다. Intel® Matrix Storage Manager에 의해 RAID 볼륨이 '성능이 저하됨' 또는 '고장남'으로 보고된 경우 이 기능을 사용해서 볼륨을 복구할 수 있습니다. 복구가 가능하지 않은 경우 RAID 볼륨을 다시 작성한 다음 백업된 데이터를 수동으로 복원시켜야 합니다. RAID 구성을 복구하려면 아래에서 해당 RAID 문제 내용을 찾아 참조하십시오.

- 고장난 RAID 0 볼륨
- 성능이 저하된 RAID 1 볼륨
- 성능이 저하된 RAID 1 볼륨 및 고장난 RAID 0 볼륨(단일 RAID 어레이)
- 성능이 저하된 RAID 5 볼륨
- 고장난 RAID 5 볼륨
- 성능이 저하된 RAID 10 볼륨
- 고장난 RAID 10 볼륨

고장난 RAID 0 볼륨
RAID 0 볼륨은 구성원 중 하나가 고장이 나거나 연결이 차단될 때 '고장남'으로 보고됩니다. 이러한 문제가 발생하면 RAID 0 볼륨과 데이터에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 구성원이 차단된 경우에는 RAID 0 볼륨을 복구할 수 있지만 구성원이 고장난 경우에는 복구할 수 없습니다.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨이 'Normal'(정상)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel® Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 볼륨이 정상적으로 작동하고 있는지 확인하기 위해 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 클릭합니다. 정상적으로 작동하고 있으면 정보 창에 볼륨 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨 상태가 'Failed'(고장남)로 표시되고 Ctrl-I를 눌러 사용자 인터페이스를 시작하라는 메시지가 표시됩니다.
4. Ctrl-I를 눌러 'MAIN MKOR'(메인 메뉴)로 들어갑니다.
5. 주 메뉴에서 두 번째 옵션 'Delete RAID Volume'을 선택합니다.
6. 'DELETE VOLUME MKOR'(볼륨 삭제 메뉴)에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 고장난 RAID 0 볼륨을 선택합니다.
7. Delete 키를 눌러 볼륨을 삭제합니다.
8. 'Y'를 눌러 삭제 확인을 합니다.
9. 새로운 RAID 0 볼륨을 작성합니다. 고장난 하드 드라이브가 시스템 볼륨의 일부였으면 운영 체제도 다시 설치해야 합니다.

성능이 저하된 RAID 1 볼륨
RAID 1 볼륨의 구성원 중 하나가 고장이 났거나 연결이 차단되어 데이터 미러링을 손실 했을 때 이 볼륨의 '성능이 저하'된 것으로 보고됩니다. 결과적으로 시스템은 작동하는 구성원만을 사용할 수 있습니다. 데이터 미러링을 재구축하고 데이터 중복을 복원하려면 아래 절차를 참조하십시오.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템을 다시 시작합니다. 재구축 작업이 자동으로 실행됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 1 볼륨 상태가 'Degraded'(저하됨)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
7. 장치 창에서 RAID 1 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'로 표시됩니다.

성능이 저하된 RAID 1 및 고장난 RAID 0 볼륨(단일 RAID 어레이)
두 개의 RAID 볼륨(0과 1)이 단일 RAID 어레이에 있을 때 발생할 수 있는 문제입니다(Intel® Matrix RAID 기술 참조). 구성원 중 하나가 고장이 났거나 연결이 차단되었을 때 RAID 0 볼륨이 '고장'났고, RAID 1 볼륨의 '성능이 저하'된 것으로 보고됩니다.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨 상태는 'Normal'(정상)로, RAID 1 볼륨 상태는 'Rebuild'(재구축)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 클릭하면 정보 창에 상태가 '정상'으로 표시됩니다. RAID 1 볼륨을 선택하면 RAID 1 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다.
7. RAID 1 볼륨 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

분실된 구성원 드라이브(운영 체제는 RAID 1 볼륨 또는 비 RAID 하드 드라이브에 있음)

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 0 볼륨 상태는 'Normal'(정상)로, RAID 1 볼륨 상태는 'Rebuild'(재구축)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 클릭하면 정보 창에 상태가 '정상'으로 표시됩니다. RAID 1 볼륨을 선택하면 RAID 1 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다.
7. RAID 1 볼륨 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브(운영 체제는 RAID 1 볼륨 또는 비 RAID 하드 드라이브에 있음)

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 1 볼륨 상태는 'Degraded'(저하됨)로, RAID 0 볼륨 상태는 'Failed'(고장남)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '볼륨 삭제'를 선택합니다. 삭제 절차를 안내하는 '볼륨 삭제 마법사'가 나타납니다.
7. 새 볼륨을 작성하려면 '동작' 메뉴를 선택하고 '새 볼륨 작성'을 선택합니다. 작성 절차를 안내하는 'RAID 볼륨 작성 마법사'가 나타납니다.
8. Microsoft Windows* 디스크 관리 프로그램을 사용하여 새로운 RAID 볼륨의 파티션과 포맷을 지정합니다.
9. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
10. 장치 창에서 RAID 1 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브(운영 체제는 RAID 0 볼륨에 있음)

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 것으로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 1 볼륨 상태는 'Failed'로, RAID 0 볼륨 상태는 'Degraded'로 표시됩니다.
4. Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스를 시작하지 마십시오.(Ctrl-I를 누르지 마십시오.)
5. 새로운 비 RAID 하드 드라이브에 운영 체제를 설치합니다.
6. 설치 과정에서 RAID 드라이버를 로드하려면 F6을 누르라는 메시지가 표시됩니다.
7. F6을 눌러 새로운 비 RAID 드라이브에 RAID 드라이버를 설치합니다.
8. 운영 체제와 RAID 드라이버를 설치한 후 Windows* 탐색기를 열어 새 하드 드라이브에 있는 새로운 파티션과 성능이 저하된 RAID 1 볼륨에 있는 파티션을 식별합니다.
9. 보관할 데이터를 성능이 저하된 RAID 1 볼륨에서 새 파티션으로 복사합니다.
10. RAID 0 및 RAID 1 볼륨으로 RAID 구성을 복원하려는 경우 다음 단계를 계속합니다.
11. '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택합니다.
12. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
13. 장치 창에서 RAID 0 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 나타나는 메뉴에서 '볼륨 삭제'를 선택합니다.
14. 'RAID 볼륨 삭제' 마법사가 볼륨 삭제 과정을 안내합니다.
15. RAID 1 볼륨을 선택하고 볼륨을 삭제합니다.
16. '동작' 메뉴에서 '기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성'을 선택하여 새 RAID 0 볼륨을 작성합니다.
17. '기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성' 마법사가 RAID 0 볼륨 작성 과정을 안내합니다. 다른 볼륨을 작성하려면 볼륨 크기가 어레이 크기보다 작아야 합니다.
18. 새로운 RAID 1 볼륨을 작성합니다.
19. 원래 구성을 복원했습니다.
20. 원하는 경우 원래의 RAID 1 데이터를 이 새로운 RAID 1 볼륨으로 옮기십시오.

성능이 저하된 RAID 5 볼륨
RAID 5 볼륨은 구성원 중 하나가 고장이 나거나 연결이 차단될 때 '성능 저하'로 보고됩니다. 이러한 문제가 발생한 경우에는 아래의 해당 절차를 참조하십시오.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 5 볼륨 상태가 'Rebuild'(재구축)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 RAID 5 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시동 중에 Intel Matrix Storage option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 5 볼륨 상태가 'Degraded'(저하됨)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
7. 장치 창에서 RAID 5 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 RAID 5 볼륨
두 개 이상의 구성원이 고장났을 때 RAID 5 볼륨이 '고장남'으로 보고됩니다. 이 경우에는 아래 명시된 절차를 따르십시오. 이 절차에서는 고장난 RAID 5 볼륨을 삭제하고 새 RAID 5 볼륨을 작성하며 고장난 RAID 5 볼륨 및 해당 데이터는 복구하지 않습니다. 새 RAID 5 볼륨을 작성한 후에는 백업으로부터 데이터를 복원하고 기존 RAID 5 볼륨에 있던 소프트웨어를 설치해야 합니다.
고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 5 볼륨 상태가 'Failed'(고장남)로 표시됩니다.
4. Ctrl-I를 눌러 'MAIN MKOR'(메인 메뉴)로 들어갑니다.
5. 주 메뉴에서 두 번째 옵션 'Delete RAID Volume'을 선택합니다.
6. 'DELETE VOLUME MKOR'(볼륨 삭제 메뉴)에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 고장난 RAID 5 볼륨을 선택합니다.
7. Delete 키를 눌러 볼륨을 삭제합니다.
8. 'Y'를 눌러 삭제 확인을 합니다.
9. 새로운 RAID 5 볼륨을 작성합니다.
10. 새 볼륨에 운영 체제를 다시 설치하고 백업을 사용하여 데이터를 복원해야 할 수도 있습니다.

성능이 저하된 RAID 10 볼륨
RAID 10 볼륨은 구성원 중 하나가 고장이 나거나 연결이 차단될 때 '성능 저하'로 보고됩니다. 이러한 문제가 발생한 경우에는 아래의 해당 절차를 수행하여 볼륨을 복구하십시오.
분실된 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 분실된 하드 드라이브를 다시 연결합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 10 볼륨 상태가 'Rebuild'(재구축)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 선택한 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 10 볼륨 상태가 'Degraded'(저하됨)로 표시됩니다.
4. 운영 체제를 실행한 다음 '시작' 메뉴에서 Intel Matrix Storage Console을 선택하거나 Intel Matrix Storage Manager 트레이 아이콘을 클릭합니다.
5. '보기' 메뉴에서 '고급 모드'를 선택하여 디바이스 스토리지 정보에 대한 상세 보기를 표시합니다.
6. 장치 창에서 새로운 비 RAID 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 '이 하드 드라이브에 재구축'을 선택합니다.
7. 장치 창에서 선택한 볼륨을 클릭합니다. 정보 창에 볼륨 상태가 '재구축 중: % 완료'로 표시됩니다. 재구축이 완료되면 상태가 '정상'으로 표시됩니다.

고장난 RAID 10 볼륨
RAID 10 볼륨은 두 개 이상의 구성원이 고장났을 때 '고장남'으로 보고됩니다. 이 경우에는 아래 명시된 절차를 따르십시오. 이 절차에서는 RAID 10 볼륨을 삭제하고 새 RAID 10 볼륨을 작성합니다. 그러나 이 절차에서는 고장난 RAID 10 볼륨과 해당 데이터가 복구되지는 않습니다.
고장난 구성원 드라이브

1. 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 고장난 하드 드라이브를 용량이 같거나 그보다 큰 새 드라이브로 교체합니다.
3. 시스템 전원을 켭니다. 시스템 시작 중에 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 사용자 인터페이스에 RAID 10 볼륨 상태가 'Failed'(고장남)로 표시됩니다.
4. Ctrl-I를 눌러 'MAIN MKOR'(메인 메뉴)로 들어갑니다.
5. 주 메뉴에서 두 번째 옵션 'Delete RAID Volume'을 선택합니다.
6. 'DELETE VOLUME MKOR'(볼륨 삭제 메뉴)에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 고장난 RAID 10 볼륨을 선택합니다.
7. Delete 키를 눌러 볼륨을 삭제합니다.
8. 'Y'를 눌러 삭제 확인을 합니다.
9. 새로운 RAID 10 볼륨을 작성합니다.
10. 새 볼륨에 운영 체제를 다시 설치해야 합니다.

## 기술 지원

기술 지원 및 제품 업데이트 정보가 필요하면 '도움말' 메뉴를 클릭하고 '지원' 옵션을 선택하십시오. 지원 대화 상자에는 제품 업데이트, 기술 지원, 설명서 및 기타 제품 정보를 제공하는 웹 사이트에 대한 링크가 표시됩니다. 기본적으로 Intel 지원 페이지에 대한 링크가 포함되지만 시스템 제조업체에 의해 사용자에 맞게 지정된 다른 링크가 포함될 수 있습니다. 지원 페이지에서 제공하는 리소스를 사용하거나 시스템 제조업체에 직접 문의할 것을 권장합니다. 기술 지원을 요청하기 전에 시스템 보고서를 미리 인쇄해 두면 유용합니다.

# 용어 설명

인텔 스토리지 기능
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager는 모바일 시스템에서는 강력한 기능과 향상된 성능을, 기타 시스템에서는 성능과 보호 기능을 가진 직렬 ATA 스토리지 소프트웨어입니다
Intel Matrix Storage Manager 드라이버 | Intel Matrix Storage 드라이버는 스토리지 하위 시스템의 성능과 안정성을 개선하도록 특수 설계된 소프트웨어입니다.
Intel Matrix Storage Manager option ROM | option ROM은 RAID 볼륨을 구성하고 관리하기 위한 사용자 인터페이스 뿐만 아니라 RAID 볼륨을 위한 부트 지원을 제공하는 시스템 BIOS에 구축된 코드 모듈입니다.
Intel® Matrix RAID Technology | Intel Matrix RAID 기술은 단일 RAID 어레이 내에서 독립적인 RAID 볼륨 2개를 작성, 관리 및 사용할 수 있는 소프트웨어입니다.
Intel® Rapid Recover Technology | Intel Rapid Recover Technology를 사용하면 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 연속해서 또는 요청 시 데이터를 복사할 수 있습니다. 이 기술을 사용하려면 복구 볼륨을 작성하십시오.
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console은 지원되는 운영 체제 내에서 직렬 ATA AHCI 및 RAID 하위 시스템을 위한 관리 인터페이스를 제공하는 소프트웨어입니다.
RAID 용어
자동 재구축 | RAID 구성원이 고장났거나 분실되었을 경우 RAID 1, 5 또는 10 볼륨을 복원하는 과정. 스페어 하드 드라이브가 있으면 소프트웨어는 자동으로 이를 고장난 하드 드라이브를 위한 교체 드라이브로 사용합니다. 자동 재구축 작업은 또한 미러링을 재구축 하기 위해 RAID 1 구성원이 삭제되고 다시 끼워졌을 때 발생합니다. RAID 0 볼륨은 자동 재구축 작업을 사용할 수 없습니다.
자동 복구 | 분실된 디스크로 인해 고장난 볼륨을 자동으로 복구하는 과정. RAID 0 볼륨의 경우 모든 구성원 디스크가 있고 해당 볼륨이 실패하면 option ROM이 그 볼륨을 '고장남'으로 표시합니다. 중복 RAID 볼륨의 경우 최근에 제거된 구성원 디스크가 교체되고 고장나지 않은 디스크가 충분하면 볼륨 상태가 '성능 저하'로 변경됩니다.
연속 업데이트 정책 | 복구 볼륨이 이 정책을 사용하고 있으면 두 드라이브가 모두 시스템에 연결되어 있는 경우 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 자동으로 복사됩니다.
RAID | 독립 드라이브의 중복 어레이: RAID는 데이터를 여러 개의 하드 드라이브에 걸쳐 분포시킴으로써 데이터 백업이나 데이터 저장 능력을 향상시킵니다.
RAID 어레이 | 물리적 하드 드라이브의 논리적 모음
마스터 드라이브 | 복구 볼륨에서 원본 드라이브로 지정된 하드 드라이브
구성원 | RAID 어레이에서 사용되는 하드 드라이브
요청 시 업데이트 정책 | 복구 볼륨이 이 정책을 사용하고 있으면 사용자가 요청할 때 마스터 드라이브의 데이터가 복구 드라이브에 복사됩니다. 마지막 업데이트 이후의 변경 내용만 복사됩니다.
Pass-through 드라이브 | RAID 볼륨에 포함되지 않고 개별 디스크로서 운영 체제에 사용되는 하드 드라이브
RAID 볼륨 | 운영 체제에 단일 물리적 하드 드라이브로 표시되는 한 RAID 어레이 전체의 고정된 크기. 각 RAID 볼륨은 데이터 중복을 제공하거나 데이터 저장 능력을 향상시키기 위하여 특정 RAID 수준으로 작성됩니다.
RAID 수준 | RAID 볼륨에 적용된 정의된 특성 세트로, 읽기/쓰기 성능을 향상시키거나 내결함성을 증가시키기 위한 데이터 저장 및 관리 방법을 확정합니다.
RAID 0(스트리핑) | RAID 볼륨의 데이터는 어레이의 구성원들 간에 스트립됩니다. 스트리핑은 데이터를 여러 단위로 나눈 후 데이터 단위를 각각의 구성원에 분배합니다. 이 방법을 사용하면 데이터 중복은 만들어지지 않지만 읽기/쓰기 성능이 향상됩니다.
RAID 1(미러링) | RAID 볼륨의 데이터는 RAID 어레이의 구성원들 간에 미러됩니다. 미러링은 RAID 1의 주요 기능을 설명하는 데 사용되는 용어로, 각 구성원에 중복된 데이터를 씀으로써 데이터를 백업하고 내결함성을 증가시킵니다.
RAID 5(패리티로 스트리핑) | RAID 볼륨의 데이터와 패리티는 어레이의 구성원들 간에 스트립됩니다. 패리티 정보는 어레이의 구성원을 순서대로 돌아가면서 데이터와 함께 기록됩니다. 이 RAID 수준은 효율성, 내결함성 및 성능이 필요한 시스템에 적합한 구성입니다.
RAID 10(스트리핑 및 미러링) | 2-디스크 어레이들 간에 정보가 스트립되는 RAID 수준으로서 높은 시스템 성능을 제공합니다. 어레이의 각 드라이브는 내결함성을 위해 미러를 갖고 있습니다. RAID 10은 RAID 0의 성능 및 RAID 1의 중복성 장점을 제공합니다. 그러나 네 개의 디스크 드라이브가 있어야 합니다.
복구 드라이브 | 복구 볼륨에서 대상 드라이브로 지정된 하드 드라이브
복구 볼륨 | Intel Rapid Recover Technology를 사용하는 볼륨입니다.
스트립 | 스트립(Strip)이란 RAID 0, RAID 5 또는 RAID 10 볼륨 내의 물리적 하드 드라이브 1개에서 사용되는 논리적으로 이웃한 데이터 블록 그룹을 가리킵니다. 스트립 크기는 KB 단위로 표시됩니다.
스트라이프 | RAID 볼륨 내의 여러 물리적 하드 드라이브에 걸쳐 있는 수평 축의 모든 스트립 합계
메타 데이터 | 메타 데이터는 '데이터에 대한 데이터' 또는 '정보에 대한 정보'를 의미합니다. RAID 볼륨의 경우 메타 데이터는 RAID 볼륨이 사용자 및 시스템 파일을 RAID 볼륨에 저장하는 방법에 대한 정보입니다.
이주 | 시스템의 데이터 스토리지 구성을 비 RAID 구성(패스 스루)에서 RAID 구성으로 변환하는 작업
RAID 수준 이주 | 시스템의 데이터 스토리지 구성을 한 RAID 수준에서 다른 RAID 수준으로 변환하는 작업
볼륨 용량 확장 | 사용 가능한 어레이 공간을 100% 활용하거나 하나 이상의 구성원 하드 드라이브를 추가하여 기존 볼륨의 용량을 늘리는 프로세스
암호화 상태 | 볼륨 및 하드 드라이브 기본 데이터가 읽을 수 없는 형식으로 인코드되어 보안 수준을 향상시키는지 여부 표시
암호화됨 | RAID 볼륨 작성, 기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성, 복구 볼륨 작성 및 RAID 볼륨 수정 마법사에서 하드 드라이브 설명 끝에 추가되는 하드 드라이브 암호화 상태의 값
잠긴 하드 드라이브 | 보안 수준을 향상시키도록 지정되고 유효한 암호로 잠금을 해제할 수 있는 암호 보호 하드 드라이브
스페어 하드 드라이브 | RAID 구성원이 고장났거나 분실되었을 경우 자동 재구축하기 위해 자동으로 사용되는, RAID 소프트웨어에 의해 지정된 직렬 ATA 하드 드라이브. RAID 수준 0은 스페어를 사용할 수 없습니다. RAID 수준 1, 5 및 10은 하나 이상의 스페어를 사용할 수 있습니다.
포트 LED 활성화 | 시스템에 있는 특정 하드 드라이브에 연결된 포트를 찾는 동작
볼륨 초기화 | RAID 5 볼륨의 패리티를 초기화하거나 미러의 각 데이터 블록이 RAID 1 및 RAID 10 볼륨의 원본 하드 드라이브에 있는 해당 데이터 블록과 일치함을 확인하는 작업
스토리지 용어
RAID 컨트롤러 | RAID 컨트롤러는 RAID 어레이 및 RAID 볼륨을 만들고 관리함으로써 쓰기/읽기 성능을 향상시키거나 내결함성을 증가시킵니다.
직렬 ATA 컨트롤러 | 직렬 ATA 컨트롤러는 시스템의 I/O Controller Hub에 통합되어 있으며 직렬 ATA 장치를 관리하고 시스템에 대한 인터페이스 역할을 합니다.
AHCI | 고급 호스트 컨트롤러 인터페이스: 스토리지 드라이버가 Native Command Queuing(기본 명령어 대기열 삽입), 기본 핫 플러그, 전원 관리 등과 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용할 수 있도록 해 주는 인터페이스 사양
핫 플러그 | 시스템에 전원이 켜져 있는 동안 직렬 ATA 하드 드라이브를 예고 없이 꺼내거나 삽입할 수 있는 기능
기본 명령어 대기열 | 하드 드라이브 내에서 동시에 여러 개의 명령어를 넣을 수 있도록 허용하는 직렬 ATA의 명령 프로토콜. 명령어들은 순서를 동적으로 바꾸어 하드 드라이브의 성능을 향상시킵니다.
ATAPI 장치 | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, 테이프 드라이브와 같이 병렬 인터페이스를 지원하는 대용량 스토리지 장치
SATA(Serial Advanced Technology Attachment) | 하드 디스크와의 데이터 전송용으로 개발된 컴퓨터 버스 기술입니다. PATA 기술을 잇는 후속 기술입니다.
PATA(Parallel Advanced Technology Attachment) | ATA(AT Attachment)는 PC 내부의 하드 디스크, CD-ROM 드라이브 등의 스토리지 장치를 연결하는 데 사용되는 표준 인터페이스입니다. 직렬 ATA(SATA)의 등장으로 인해 ATA의 이름이 PATA로 환원되었습니다. IDE(Integrated Device Electronics)라고도 합니다.
직렬 ATA 하드 드라이브 | 직렬 ATA 컨트롤러와 통신하기 위하여 직렬 프로토콜을 사용하여 데이터를 전송하는 인터페이스를 가진 하드 드라이브
eSATA | 외부 SATA 드라이브
직렬 ATA 스토리지 하위 시스템 | 직렬 ATA 하드 드라이브에서 데이터 저장과 관련되는 시스템의 모든 하드웨어 및 소프트웨어
직렬 ATA 전송 모드 | 직렬 ATA 컨트롤러와 직렬 ATA 하드 드라이브가 서로 통신하는 속도
대형 섹터 하드 드라이브 | 로컬 섹터 크기가 ½KB인 직렬 ATA 하드 드라이브. 이러한 하드 드라이브의 물리 섹터 크기는 ½KB, 1KB, 2KB 또는 4KB입니다. 이러한 드라이브의 조합을 단일 어레이에 사용할 수 있습니다. 대형 섹터 하드 드라이브로 작성된 볼륨의 논리 섹터 크기는 ½KB이고 물리 섹터 크기는 어레이에서 가장 큰 물리 섹터 크기를 갖는 하드 드라이브의 물리 섹터 크기와 같습니다. 하드 드라이브 또는 볼륨에 대한 논리 및 물리 섹터 크기를 보려면 '고급 모드'에서 정보 창을 참조하십시오.
SMART 이벤트 | 자가 감시, 분석 및 보고 기술: 하드 드라이브를 자동으로 감시하여 잠재적인 문제점을 보고하는 하드 드라이브 및 소프트웨어 시스템을 개발하기 위한 개방형 표준
하드 드라이브 데이터 캐시 | 자주 사용되는 데이터 섹터를 임시로 저장하여 빠른 액세스를 지원하는 하드 드라이브 내 캐시 메모리입니다. 결과적으로 전체 하드 드라이브 성능이 향상됩니다.
볼륨 다시 쓰기 캐시 | 자주 사용되는 데이터 섹터를 임시로 저장하여 빠른 액세스와 최적의 RAID 볼륨 작업을 지원하는 볼륨 내 캐시 메모리입니다. 결과적으로 볼륨의 읽기/쓰기 처리량과 대응성이 향상됩니다.
링크 전원 관리 | 직렬 ATA 컨트롤러가 직렬 ATA 장치를 낮은 전원 상태에 두는 능력
비동기 알림 | ATAPI 장치가 직렬 컨트롤러에 주의가 필요한 장치가 있다는 알림 메시지를 보내는 데 사용됩니다.

# 표 및 그림 목록

- 표 1. 인텔 스토리지 컨트롤러에 따라 지원되는 INTEL® RAPID RECOVERY TECHNOLOGY
- 표 2. 인텔 스토리지 컨트롤러에 따라 지원되는 RAID 수준
- 표 3. 지원되는 스트립 크기에 따른 용례
- 표 4. 지원되는 스토리지 관리 기능 개요
- 표 5. 어레이 정보(RAID 모드)
- 표 6. 볼륨 정보(RAID 모드)
- 표 7. RAID 하드 드라이브 정보(RAID 모드)
- 표 8. 비 RAID 하드 드라이브 정보(RAID 모드)
- 표 9. 직렬 ATA 하드 드라이브 정보(모바일 시스템의 AHCI 모드)
- 표 10. 복구 볼륨에만 사용할 수 있는 왼쪽 창 옵션
- 표 11. 동작 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션
- 표 12. 오른쪽 클릭 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션
- 그림 1. 기본 모드
- 그림 2. 고급 모드(Intel Matrix Storage Manager)

# 법률 정보

Intel®은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation이나 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
* 다른 이름과 상표는 해당 회사의 소유일 수 있습니다.