# Επισκόπηση Intel® Matrix Storage Console

Το Intel Matrix Storage Console είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στα Windows* και η οποία αντιπροσωπεύει τη διασύνδεση χρήστη για όλα τα συστατικά του Intel® Matrix Storage Manager. Το Intel Matrix Storage Manager παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης και αναλυτικές πληροφορίες κατάστασης για τα υποσυστήματα Serial ATA AHCI και RAID. Αυτή η εφαρμογή υποστηρίζεται σε συστήματα που χρησιμοποιούν επεξεργαστή Intel® Pentium®, Intel® Core Duo ή Intel® Xeon® και που χρησιμοποιούν έναν από τους ελεγκτές αποθήκευσης της Intel που καταγράφονται στον Πίνακα 2. Ανατρέξτε στο αρχείο Readme που εγκαθίσταται μαζί με αυτό το λογισμικό για να μάθετε περισσότερα για τις πλήρεις απαιτήσεις συστήματος, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για αυτό το προϊόν.
Το Intel® Matrix Storage Console μπορεί να προβληθεί σε δύο καταστάσεις λειτουργίας: Βασική κατάσταση λειτουργίας και Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας. Η Βασική κατάσταση λειτουργίας είναι μια απλή προβολή που εμφανίζει πληροφορίες συσκευής στη μορφή μηνυμάτων και απεικονίσεων κατάστασης. Η Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας παρέχει επιπλέον επιλογές για πιο έμπειρους τελικούς χρήστες ως προς τη διαχείριση των χαρακτηριστικών του υποσυστήματος αποθήκευσης και την επιλογή των πολιτικών μνήμης cache του συστήματος. Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση επιλέγοντας την ανάλογη επιλογή στο μενού Προβολή.

## Βασική κατάσταση λειτουργίας

Η Βασική κατάσταση λειτουργίας είναι μια απλοποιημένη προβολή του συστήματος υποαποθήκευσής σας μέσω της εφαρμογής Intel® Matrix Storage Manager. Η βασική κατάσταση λειτουργίας εμφανίζει την κατάσταση των σκληρών δίσκων και απεικονίζει τον τρέχοντα τόμο RAID. Σε μια ασυνήθιστη κατάσταση, όπως όταν λείπει ή έχει αποτύχει ένας σκληρός δίσκος, το δεξί τμήμα θα περιέχει ένα κουμπί Αλλαγής σε προβολή Προηγμένης κατάστασης λειτουργίας που ανοίγει την Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας για τη διαχείριση του προβλήματος. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε την προβολή Προηγμένης κατάστασης λειτουργίας επιλέγοντας την Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας από το μενού Προβολή. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει ένα σύνηθες σύστημα RAID σε Βασική κατάσταση λειτουργίας. Ενδέχεται να δείτε μια διαφορετική προβολή, ανάλογα με τη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκαταστημένο το λειτουργικό σύστημα και το πόσοι τόμοι RAID υπάρχουν. Αν ένα σύστημα δεν έχει κανένα τόμο RAID, θα εμφανιστεί η κατάσταση των σκληρών δίσκων.
ΕΙΚΟΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας

Η Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας είναι μια πιο λεπτομερής προβολή του συστήματος υποαποθήκευσής σας μέσω της εφαρμογής Intel® Matrix Storage Manager. Η Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας εμφανίζει ένα συνδυασμό λογικών και φυσικών προβολών των σκληρών δίσκων και τυχόν υποστηριζόμενους τόμους RAID που ενδέχεται να είναι παρόντες. Η λογική προβολή εμφανίζει λεπτομέρειες για τις συστοιχίες RAID και τους τόμους. Η φυσική προβολή εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τους σκληρούς δίσκους και τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους. Η παρακάτω εικόνα αποτελεί ένα παράδειγμα της προβολής Προηγμένης κατάστασης λειτουργίας με τέσσερις σκληρούς δίσκους. Υπάρχουν δύο τόμοι, οι MyRAID5 και MyRAID10, οι οποίοι μοιράζονται μια μονή συστοιχία.
ΕΙΚΟΝΑ 2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Το τμήμα που βρίσκεται αριστερά, το οποίο ονομάζεται τμήμα συσκευών, εμφανίζει τις λογικές και φυσικές προβολές των συσκευών που αποτελούν το υποσύστημα αποθήκευσης Serial ATA. Αυτές οι συσκευές θα περιλαμβάνουν τυχόν υποστηριζόμενους σκληρούς δίσκους Serial ATA, τυχόν υποστηριζόμενους σκληρούς δίσκους ATAPI και τυχόν υποστηριζόμενους τόμους RAID και ανάκτησης που υπάρχουν στο σύστημα.
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Όταν έχει επιλεχθεί το Intel Matrix Storage Manager στο τμήμα συσκευών, το τμήμα στα δεξιά, που ονομάζεται το τμήμα πληροφοριών, εμφανίζει τις πληροφορίες για την επιλεγμένη συσκευή. Οι παράμετροι για κάθε τύπο συσκευής παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Σε περίπτωση που δεν ισχύει μια παράμετρος για τις συσκευές που επιλέξατε, αυτή η παράμετρος δεν εμφανίζεται.

## Γραμμή μενού

Στη Βασική κατάσταση λειτουργίας, η Γραμμή μενού περιέχει τρία μενού: Αρχείο, Προβολή και Βοήθεια. Η προβολή της Προηγμένης κατάστασης λειτουργίας παρέχει ένα επιπλέον μενού που ονομάζεται Ενέργειες για επιπλέον επιλογές διαχείρισης αποθήκευσης.
ΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟ
Αυτό το μενού παρέχει βασικές επιλογές όπως αποθήκευση και εκτύπωση της αναφοράς συστήματος ή έξοδο από το Intel® Matrix Storage Console.
ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ
Το Μενού Προβολή παρέχει επιλογές εναλλαγής μεταξύ της Βασικής και της Προηγμένης κατάστασης λειτουργίας και μπορείτε να ενημερώσετε αυτές τις προβολές μη αυτόματα επιλέγοντας "Ανανέωση" ή πιέζοντας F5.
Το Μενού Προβολής σάς επιτρέπει επίσης να εμφανίσετε την αναφορά συστήματος, η οποία περιέχει πληροφορίες συστήματος καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες για την εφαρμογή. Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την αναφορά συστήματος, αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στο πλαίσιο διαλόγου.
ΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αυτό το μενού, που είναι διαθέσιμο μόνο στην Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας, παρέχει επιλογές για τη δημιουργία τόμων RAID και ανάκτησης στο σύστημά σας. Αυτό το μενού προσφέρει επίσης μια επιλογή για 'Νέα σάρωση για συσκευές σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας' για να διασφαλιστεί πως έχουν φορτωθεί όλες οι συσκευές αποθήκευσης στο Τμήμα συσκευών.
ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η επιλογή Περιεχόμενα και Ευρετήριο εκκινεί αυτό το αρχείο βοήθειας. Το πλαίσιο διαλόγου Υποστήριξη παρέχει συνδέσμους σε αρκετούς ιστοχώρους που περιέχουν αναβαθμίσεις προϊόντων, τεχνική υποστήριξη, έγγραφα και άλλες πληροφορίες για το προϊόν. Κατά προεπιλογή, οι σύνδεσμοι οδηγούν σε σελίδες υποστήριξης της Intel. Υπάρχει όμως περίπτωση να έχουν προσαρμοστεί από τον κατασκευαστή του συστήματος. Η επιλογή Πληροφορίες εμφανίζει την πληροφοριακή σελίδα του Intel Matrix Storage Console και τον αριθμό της έκδοσης του λογισμικού που είναι εγκατεστημένη προς το παρόν.

## Μενού δεξί κλικ

Αρκετά στοιχεία του τμήματος συσκευών στην Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας παρέχουν επιπλέον ενέργειες μέσω ενός μενού δεξιού κλικ. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές Intel Matrix Storage Manager για περισσότερες πληροφορίες.

# Επισκόπηση του Intel® Matrix Storage Manager

Το Intel Matrix Storage Manager είναι μια εφαρμογή που βελτιώνει την απόδοση του υποσυστήματος αποθήκευσης και την αξιοπιστία του υπολογιστή σας. Για να διαχειριστείτε τα υποσυστήματα αποθήκευσής σας, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και εκκινήστε το Intel® Matrix Storage Console. Όταν το εκκινήσετε, επιλέξτε Βασική ή Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας από το μενού Προβολή, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομερειών που θέλετε να λάβετε.

Το πακέτο λογισμικού αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά:

- Πρόγραμμα οδήγησης Intel® Matrix Storage Manager
- Παρακολούθηση συμβάντων
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Πρόγραμμα οδήγησης Intel® Matrix Storage Manager

Το πρόγραμμα οδήγησης Intel Matrix Storage Manager είναι ένα λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του υποσυστήματος αποθήκευσής σας. Πιστοποιημένο από τα Εργαστήρια ποιότητας υλικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows* Hardware Quality Labs - WHQL), το πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο επιτραπέζιο ή φορητό σύστημα ή σύστημα διακομιστή. Η εγκατάσταση αυτού του λογισμικού είναι πλήρως αυτοματοποιημένη για όλα τα υποστηριζόμενα chipset και λειτουργικά συστήματα. Το πρόγραμμα οδήγησης είναι εγκατεστημένο ως μέρος του λογισμικού Intel Matrix Storage Manager.
Μετά την εγκατάσταση, τίθεται ερώτημα στο πρόγραμμα οδήγησης από τα άλλα συστατικά μέρη του Intel Matrix Storage Manager προκειμένου να γίνει διαχείριση του υποσυστήματος αποθήκευσης. Τα ερωτήματα λαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον ελεγκτή Serial ATA, τη συσκευή Serial ATA και το RAID, μαζί με την κατάσταση των συσκευών αυτών. Κατόπιν εμφανίζονται αυτές οι πληροφορίες στο Intel Matrix Storage Console.

## Παρακολούθηση συμβάντων

Η Παρακολούθηση συμβάντων είναι μια υπηρεσία συστήματος που είναι εγκατεστημένη στο σύστημα μαζί με την εφαρμογή Intel® Matrix Storage Manager. Όταν είναι εγκατεστημένη, η υπηρεσία αυτή εκτελείται από τη στιγμή που συνδέεται ο χρήστης και εκτελείται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείται το σύστημα. Η Παρακολούθηση συμβάντων επικοινωνεί με το πρόγραμμα οδήγησης Intel® Matrix Storage Manager, το Intel® Matrix Storage Console και τη βοηθητική εφαρμογή εικονιδίου γραμμής εφαρμογών για να εξασφαλίζει ότι είναι συγχρονισμένες οι καταστάσεις των τριών συστατικών, αλλά και να παρέχει ειδοποιήσεις συμβάντων. Όταν προκύψει ένα συμβάν, η Παρακολούθηση συμβάντων δίνει εντολή στη βοηθητική εφαρμογή εικονιδίου γραμμής εφαρμογών να εμφανίσει το εικονίδιο γραμμής εφαρμογών του Intel Matrix Storage Manager, το οποίο κατόπιν εμφανίζει ένα μήνυμα ή πλαίσιο διαλόγου που περιγράφει το συμβάν. Οι τύποι συμβάντων που μπορούν να προκαλέσουν μια ειδοποίηση περιλαμβάνουν αλλαγές της κατάστασης του τόμου RAID, σφάλμα εισόδου/εξόδου (I/O) του σκληρού δίσκου ή συμβάν SMART σκληρού δίσκου. Όταν προκύψει ένα από αυτά τα συμβάντα, η Παρακολούθηση συμβάντων καταγράφει το συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων NT και στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του Intel Matrix Storage Manager.
Ακολουθεί μια λίστα διαθέσιμων επιλογών όταν γίνει αναφορά του συμβάντος από το εικονίδιο περιοχής ενημερώσεων του Intel Matrix Storage Manager. Προσπελάστε τις επιλογές κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο της περιοχής ενημερώσεων:

- Εκκίνηση του Intel Matrix Storage Console: Ανοίγει το Intel Matrix Storage Console για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ή/και την έρευνα του συμβάντος.
- Αγνόηση τρέχουσας προειδοποίησης για τώρα: Ενημερώνει την παρακολούθηση συμβάντων ώστε να αγνοήσει το τρέχον συμβάν και να κρύψει το εικονίδιο γραμμής εφαρμογών έως ότου συνδεθεί ο επόμενος χρήστης ή προκύψει το επόμενο συμβάν.
- Να μην εμφανίζεται το μήνυμα προστασίας δεδομένων κατά την εκκίνηση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για μηνύματα πλαισίου. Αποκρύπτει το εικονίδιο της περιοχής ενημερώσεων και απενεργοποιεί τη μελλοντική προβολή του μηνύματος.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Το option ROM συσκευάζεται ξεχωριστά και δεν συμπεριλαμβάνεται στα συστήματα που δεν υποστηρίζουν RAID. Το option ROM συνήθως ενσωματώνεται στο BIOS της μητρικής κάρτας για τη διαμόρφωση των τόμων RAID πριν την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος.

# Χαρακτηριστικά του Intel® Matrix Storage Manager

Ακολουθεί μια επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών του Intel Matrix Storage Manager. Ανάλογα με το διανομέα ελεγκτή I/O που χρησιμοποιεί το σύστημά σας και το υλικό που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα, ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Για να προβάλλετε μια ολοκληρωμένη λίστα των χαρακτηριστικών που διατίθενται για κάθε διανομέα ελεγκτή I/O, επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης chipset της Intel για αυτό το προϊόν.

## Τεχνολογία Intel® Rapid Recover

Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί λειτουργίες RAID 1 (κατοπτρισμού) για την αντιγραφή δεδομένων από μία καθορισμένη κύρια μονάδα σε μία καθορισμένη μονάδα ανάκτησης. Η κύρια μονάδα και η μονάδα ανάκτησης πρέπει να περιλαμβάνουν το 100% του διαθέσιμου χώρου σκληρού δίσκου μίας συστοιχία και μπορεί να υπάρχει μόνο ένας τόμος ανάκτησης σε ένα σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε τα δεδομένα της κύριας μονάδας να αντιγράφονται στη μονάδα ανάκτησης συνεχώς ή κατ' απαίτηση. Σημειώστε πως όταν δημιουργηθεί ο τόμος ανάκτησης, δεν μπορούν να υπάρχουν ή να προστεθούν στο σύστημα τόμοι RAID. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία ενός Τόμου Ανάκτησης' του παρόντος αρχείου βοήθειας.

- Πλεονεκτήματα: Πλήρης πλεονασμός δεδομένων. Μεγαλύτερος έλεγχος του τρόπου που αντιγράφονται τα δεδομένα ανάμεσα στην κύρια μονάδα και τη μονάδα ανάκτησης. Πιο γρήγορες ενημερώσεις τόμων (μόνο οι αλλαγές στην κύρια μονάδα που έχουν γίνει μετά την τελευταία ενημέρωση αντιγράφονται στη μονάδα ανάκτησης). Τα δεδομένα του σκληρού δίσκου μέλους μπορούν να προβληθούν στην Εξερεύνηση των Windows*.
- Μειονέκτημα: Η χωρητικότητα αποθήκευσης είναι τόσο μεγάλη όσο η μικρότερη μονάδα δίσκου.
- Εφαρμογές: Προστασία των ζωτικών δεδομένων για τα φορητά συστήματα. Γρήγορη επαναφορά της κύριας μονάδας στην προηγούμενη ή στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTEL RAPID RECOVER ΑΝΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ INTEL

Επίπεδο RAID | Αριθμός Μονάδων δίσκου | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Ανάκτηση | 2 (Κύρια και ανάκτηση) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι

## Τεχνολογία RAID

Το RAID (Redundant Array of Independent Disks - Πλεονάζουσα Συστοιχία Ανεξάρτητων Δίσκων) αναφέρεται σε πολλαπλούς ανεξάρτητους σκληρούς δίσκους που συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια λογική συστοιχία. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένας ή περισσότεροι τόμοι RAID στη συστοιχία, το λειτουργικό σύστημα δεν θα αναγνωρίζει πλέον τους ξεχωριστούς σκληρούς δίσκους, αλλά θα αναγνωρίζει κάθε τόμο ως ένας μοναδικός λογικός σκληρός δίσκος. Ο κύριος στόχος του RAID είναι να βελτιώσει την απόδοση του υποσυστήματος αποθήκευσης και να υποστηρίξει την ανοχή σε βλάβες. Το επίπεδο RAID ορίζει τον τρόπο που μορφοποιούνται τα δεδομένα εντός του τόμου που περιλαμβάνει τους σκληρούς δίσκους της συστοιχίας. Το Intel® Matrix Storage Manager υποστηρίζει RAID επιπέδου 0 (διαγράμμιση), RAID επιπέδου 1 (κατοπτρισμός), RAID επιπέδου 5 (διαγράμμιση με ισοτιμία) και RAID επιπέδου 10 (διαγράμμιση και κατοπτρισμός). Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται κανένα άλλο επίπεδο RAID. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθμό των σκληρών δίσκων που υποστηρίζονται σε έναν τόμο RAID για κάθε επίπεδο RAID ανάλογα με τον ελεγκτή αποθήκευσης της Intel που υπάρχει στο σύστημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ RAID ΑΝΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ INTEL

Επίπεδο RAID | Αριθμός Μονάδων δίσκου | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι
RAID 0 | 3 ή 4 | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι
RAID 0 | 5 ή 6 | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι
RAID 1 | 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι
RAID 5 | 3 ή 4 | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι
RAID 5 | 5 ή 6 | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι
RAID 10 | 4 | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι

RAID 0 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ)
Το RAID επιπέδου 0 συνδυάζει δύο ή περισσότερους σκληρούς δίσκους έτσι ώστε όλα τα δεδομένα να χωρίζονται σε εύχρηστες δομικές μονάδες που ονομάζονται λωρίδες. Ο Πίνακας 2 περιγράφει τα σενάρια χρήσης για τα επιτρεπόμενα μεγέθη λωρίδων. Οι λωρίδες διαγραμμίζονται στα μέλη συστοιχίας στα οποία υπάρχει ο τόμος RAID 0. Η μέθοδος αυτή βελτιώνει την απόδοση ανάγνωσης/εγγραφής, ιδιαίτερα για ακολουθιακή πρόσβαση, επιτρέποντας την πρόσβαση σε γειτονικά δεδομένα από περισσότερους από έναν σκληρούς δίσκους ταυτόχρονα. Ωστόσο, δεν είναι πλεονάζοντα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε τόμο RAID 0. Επομένως, αν αποτύχει ένας σκληρός δίσκος, θα χαθούν όλα τα δεδομένα στον τόμο.

- Πλεονέκτημα: Αυξημένη πρόσβαση δεδομένων και απόδοση αποθήκευσης. Καμία απώλεια στη χωρητικότητα δεδομένων.
- Μειονέκτημα: Καθόλου πλεονασμός δεδομένων (αν αποτύχει ένας σκληρός δίσκος, θα χαθούν όλα τα δεδομένα στον τόμο).
- Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται συνήθως σε επιτραπέζια συστήματα και σταθμούς εργασίας για την αποθήκευση μη κρίσιμων δεδομένων υψηλών επιδόσεων και λογισμικού.

RAID 1 (ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ)
Το RAID επιπέδου 1 συνδυάζει δύο σκληρούς δίσκους έτσι ώστε όλα τα δεδομένα να εγγράφονται συγχρόνως στα μέλη συστοιχίας στα οποία υπάρχει ο τόμος RAID 1. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα κατοπτρίζονται στους σκληρούς δίσκους του τόμου RAID 1. Αυτό δημιουργεί πλεονασμό πραγματικού χρόνου όλων των δεδομένων στην πρώτη μονάδα αντικατοπτρίζοντάς τα στη δεύτερη μονάδα.

- Πλεονεκτήματα: Πλήρης πλεονασμός δεδομένων, αυξημένος ρυθμός μεταφοράς ανάγνωσης.
- Μειονεκτήματα: Η χωρητικότητα αποθήκευσης είναι τόσο μεγάλη όσο η μικρότερη μονάδα δίσκου. Ελαφρά μείωση στο ρυθμό μεταφοράς εγγραφής.
- Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται συνήθως σε σταθμούς εργασίας και διακομιστές για την αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων.

RAID 5 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΙΜΙΑ)
Το RAID επιπέδου 5 συνδυάζει τρεις ή περισσότερους σκληρούς δίσκους έτσι ώστε όλα τα δεδομένα να χωρίζονται σε εύχρηστες δομικές μονάδες που ονομάζονται λωρίδες. Το RAID 5 χρησιμοποιεί ισοτιμία, η οποία είναι μια μαθηματική μέθοδος για την αναδημιουργία χαμένων δεδομένων σε μια μοναδική μονάδα, γεγονός που αυξάνει την ανοχή σε βλάβες. Τα δεδομένα και η ισοτιμία διαγραμμίζονται στα μέλη συστοιχίας με περιστρεφόμενη ακολουθία. Λόγω της διαγράμμισης ισοτιμίας, είναι δυνατό να ανακατασκευάσετε τα δεδομένα μετά από την αντικατάσταση ενός αποτυχημένου σκληρού δίσκου με έναν νέο δίσκο. Η επιπλέον εργασία του υπολογισμού των δεδομένων που λείπουν θα υποβαθμίσουν την απόδοση εγγραφής στους τόμους ενώ γίνεται ανακατασκευή των δεδομένων. Το RAID 5 αποδίδει καλύτερα για μικρότερες λειτουργίες I/O από ό,τι για μεγαλύτερα ακολουθιακά αρχεία.

- Πλεονεκτήματα: Πλήρης πλεονασμός δεδομένων. Αποτελεσματικό. Ανοχή σε βλάβες και αυξημένη απόδοση συστοιχίας αποθήκευσης.
- Μειονέκτημα: Χρονοβόρα διαδικασία ανακατασκευής και μειωμένη απόδοση κατά την ανακατασκευή.
- Εφαρμογές: Αποτελεί καλή επιλογή για διακομιστές αρχείων και εφαρμογών. Διακομιστές Διαδικτύου και ενδοδίκτυου.

RAID 10 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ)
Το RAID επιπέδου 10 χρησιμοποιεί τέσσερις σκληρούς δίσκους για τη δημιουργία ενός συνδυασμού RAID επιπέδων 0 και 1. Τα δεδομένα διαγραμμίζονται σε συστοιχία δύο δίσκων σχηματίζοντας συστατικό μέρος RAID 0. Κάθε δίσκος στη συστοιχία RAID 0 κατοπτρίζεται από το δίσκο στη συστοιχία RAID 1. Η διαμόρφωση αυτή παρέχει τα πλεονεκτήματα των επιδόσεων του RAID 0 και τον πλεονασμό του RAID 1.

- Πλεονεκτήματα: Αυξημένη απόδοση και πλήρης πλεονασμός δεδομένων.
- Μειονέκτημα: Απαιτούνται 4 σκληροί δίσκοι με τους 2 να χρησιμοποιούνται για πλεονασμό, έχοντας ως αποτέλεσμα αυξημένο κόστος.
- Εφαρμογές: Διακομιστές βάσεων δεδομένων που απαιτούν υψηλή απόδοση και ανοχή σε βλάβες.

ΜΕΓΕΘΗ ΛΩΡΙΔΑΣ
Το μέγεθος λωρίδας δηλώνει το μέγεθος της κάθε λογικής συνεχόμενης δομικής μονάδας δεδομένων που χρησιμοποιείται στον τόμο RAID 0, RAID 5 ή RAID 10. Το μέγεθος λωρίδας εκφράζεται σε kilobyte. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα σενάρια χρήσης για συνήθη μεγέθη λωρίδων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΛΩΡΙΔΑΣ

Μέγεθος λωρίδας | Περιγραφή | Επίπεδα RAID
4 KB | Άριστο για ειδικευμένα μοντέλα χρήσης που απαιτούν λωρίδες 4 KB | RAID 0, 10
8 KB | Άριστο για ειδικευμένα μοντέλα χρήσης που απαιτούν λωρίδες 8 KB | RAID 0, 10
16 KB | Άριστο για ακολουθιακές μεταφορές | RAID 0, 5, 10
32 KB | Καλό για ακολουθιακές μεταφορές | RAID 0, 5, 10
64 KB | Καλό μέγεθος λωρίδας γενικού σκοπού (προεπιλογή για RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Άριστη απόδοση για τα περισσότερα επιτραπέζια συστήματα και σταθμούς εργασίας (προεπιλογή για RAID 0) | RAID 0, 5

## Τεχνολογία Intel® Matrix RAID

Η τεχνολογία Intel Matrix RAID επιτρέπει τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων τόμων RAID σε μια απλή συστοιχία RAID. Η συστοιχία μπορεί να αποτελείται από 2 έως 6 σκληρούς δίσκους Serial ATA, ανάλογα με το επίπεδο RAID. Ο πρώτος τόμος RAID καταλαμβάνει μέρος της συστοιχίας, αφήνοντας χώρο στον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένας δεύτερος τόμος.
Η τεχνολογία Intel Matrix RAID υποστηρίζει τους παρακάτω συνδυασμούς επιπέδων RAID εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός σκληρών δίσκων και για τους δύο τόμους:

- RAID 1 και RAID 0 2 δίσκων
- RAID 0 και RAID 5 3-6 δίσκων
- RAID 0 και RAID 0 4 δίσκων
- RAID 5 και RAID 10 4 δίσκων

## Άλλα Χαρακτηριστικά του Intel® Matrix Storage Manager

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μια επισκόπηση των άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε το υποσύστημα αποθήκευσης του υπολογιστή σας. Τα χαρακτηριστικά RAID υποστηρίζονται μόνο σε συστήματα που χρησιμοποιούν διανομέα ελεγκτή I/O με δυνατότητα ενεργοποίησης RAID.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Χαρακτηριστικά | Περιγραφή
Τεχνολογία Intel® Matrix RAID | Δημιουργεί, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί έως δύο ανεξάρτητους τόμους RAID εντός μιας μονής συστοιχίας. Δημιουργεί έως τρεις ανεξάρτητες συστοιχίες RAID, κάθε μία με δύο σκληρούς δίσκους, σε οποιαδήποτε από τις έξι θύρες Serial ATA.
Μετεγκατάσταση επιπέδου RAID | Μετεγκατάσταση από RAID 0, 1 και 10 σε RAID 5.
Επέκταση χωρητικότητας τόμου RAID | Αυξάνει τη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων σε ένα τόμο χρησιμοποιώντας το 100% του διαθέσιμου χώρου συστοιχίας σε τόμο RAID 0, RAID 1, RAID 5 ή RAID 10, ή μέσω προσθήκης ενός ή περισσότερων σκληρών δίσκων σε ένα τόμο RAID 0 ή RAID 5.
Εφεδρικό RAID | Επισήμανση ενός ή περισσότερων σκληρών δίσκων ως προορισμού για αυτόματες ανακατασκευές.
Επιβεβαίωση τόμου RAID | Προσδιορίζει τυχόν ασυνέπειες ή ακατάλληλα δεδομένα στον τόμο RAID 0, RAID 1, RAID 5 ή RAID 10.
Επιβεβαίωση και επισκευή τόμου RAID | Προσδιορίζει και επισκευάζει τυχόν ασυνέπειες ή ακατάλληλα δεδομένα στον τόμο RAID 1, RAID 5 ή RAID 10.
Προηγμένη διασύνδεση ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή (AHCI) | Χρησιμοποιεί προηγμένα χαρακτηριστικά Serial ATA, όπως εγγενή σχηματισμό ουράς εντολών και εγγενή σύνδεση σε λειτουργία.
Κρυπτογράφηση δεδομένων | Επιτρέπει τη μετατροπή των δεδομένων έτσι ώστε να μην μπορούν να αναγνωστούν από κανέναν. Το πλήκτρο ελέγχει το επίπεδο και την κατάσταση της κρυπτογράφησης δεδομένων. Το Intel Matrix Storage Console εμφανίζει την κατάσταση κρυπτογράφησης των τόμων RAID και Ανάκτηση καθώς και των σκληρών δίσκων RAID και μη-RAID.
Σκληρός δίσκος Προστασία κωδικού πρόσβασης | Παρέχει ασφάλεια και προστασία υψηλού επιπέδου για τα δεδομένα του σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, αποτρέποντας την πρόσβαση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου χρήστη και προλαμβάνοντας όλους τους χάκερ. Το Intel Matrix Storage Console σάς επιτρέπει να ξεκλειδώσετε έναν κλειδωμένο σκληρό δίσκο.
Υποστήριξη Μονάδας Δίσκου Μεγάλου Τομέα | Επιτρέπει σε σκληρούς δίσκους με μέγεθος λογικού τομέα ½ KB και με μέγεθος φυσικού τομέα ½ KB, 1 KB, 2 KB ή 4 KB να χρησιμοποιηθούν στο υποσύστημα αποθήκευσης.
Προσωρινή μνήμη ετερόχρονης εγγραφής τόμου | Βελτιώνει την απόδοση αποθηκεύοντας προσωρινά τους συχνά χρησιμοποιημένους τομείς δεδομένων για γρηγορότερη πρόσβαση και βέλτιστη λειτουργία του τόμου RAID.

# Πληροφορίες Intel® Matrix Storage Manager

Όταν ανοίγετε το Intel® Matrix Storage Console, εμφανίζεται το κύριο πλαίσιο διαλόγου το οποίο παρέχει πληροφορίες για τη συσκευή σε δύο τμήματα: Στην προβολή της Προηγμένης κατάστασης λειτουργίας, το τμήμα που βρίσκεται αριστερά, το οποίο ονομάζεται τμήμα συσκευών, εμφανίζει τις λογικές και φυσικές προβολές των συσκευών που αποτελούν το υποσύστημα αποθήκευσης Serial ATA. Αυτές οι συσκευές θα περιλαμβάνουν τυχόν υποστηριζόμενους σκληρούς δίσκους Serial ATA, τυχόν υποστηριζόμενους σκληρούς δίσκους ATAPI και τυχόν υποστηριζόμενους τόμους RAID και ανάκτησης που υπάρχουν στο σύστημα. Το τμήμα στα δεξιά, που ονομάζεται το τμήμα πληροφοριών, εμφανίζει τις πληροφορίες για την επιλεγμένη συσκευή. Οι παράμετροι για κάθε τύπο συσκευής παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Σε περίπτωση που δεν ισχύει μια παράμετρος για τη συσκευή που επιλέξατε, αυτή η παράμετρος δεν εμφανίζεται.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RAID)

Παράμετρος | Τιμή
Κατάσταση | Καμία ενεργή μετεγκατάσταση: Δεν υπάρχουν μετεγκαταστάσεις ή ανακατασκευές.
Ανακατασκευή: Γίνεται ανακατασκευή ενός ή περισσότερων τόμων RAID.
Προσθήκη σκληρών δίσκων: Το πρόγραμμα οδήγησης Intel® Matrix Storage Manager προσθέτει ένα ή περισσότερα μέλη και μετεγκαθιστά δεδομένα στη συστοιχία.
Αντικατάσταση σκληρών δίσκων: Ένας ή περισσότεροι τόμοι RAID υφίστανται ανακατασκευή σε εφεδρικό σκληρό δίσκο ως αποτέλεσμα ενός συμβάντος SMART σε έναν σκληρό δίσκο σε αυτόν τον τόμο.
Προετοιμασία: Γίνεται προετοιμασία της ισοτιμίας τόμου RAID 5, ή επιβεβαιώνονται ή επιβεβαιώνονται και επισκευάζονται δεδομένα σε τόμο RAID.
Ενεργοποιημένη προσωρινή μνήμη δεδομένων σκληρού δίσκου | Αναφέρει αν η προσωρινή μνήμη δεδομένων είναι ενεργοποιημένη για όλους τους σκληρούς δίσκους στη συστοιχία.
Μέγεθος | Αναφέρει τη χωρητικότητα της συστοιχίας σε gigabyte.
Ελεύθερος χώρος | Αναφέρει την ποσότητα χώρου στη συστοιχία που δεν χρησιμοποιείται από τόμο RAID. Ο ελεύθερος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δεύτερου τόμου RAID.
Αριθμός σκληρών δίσκων | Αναφέρει τον αριθμό των σκληρών δίσκων που αποτελούν μέρος της συστοιχίας.
Σκληρός δίσκος μέλος [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Αναφέρει τον κατασκευαστή και τον αριθμό μοντέλου κάθε σκληρού δίσκου που αποτελεί μέλος της συστοιχίας.
Αριθμός τόμων | Αναφέρει τον αριθμό τόμων RAID στη συστοιχία. Αν ο αριθμός των τόμων είναι ίσος με 1 και υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χώρος, μπορεί να δημιουργηθεί στη συστοιχία δεύτερος τόμος RAID.
Τόμος μέλος [1, 2] | Αναφέρει το όνομα κάθε τόμου RAID στη συστοιχία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΜΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RAID)

Παράμετρος | Τιμή
Κατάσταση (Τόμος RAID) | Κανονική: Τα δεδομένα τόμου είναι πλήρως προσπελάσιμα.
Κλειδωμένη: Υποδεικνύει ότι μονάδες μέλη του τόμου RAID είναι κλειδωμένες και ξεκλείδωτες. Για ξεκλείδωμα του τόμου, χρησιμοποιήστε την επιλογή δεξιού κλικ για να ξεκλειδώσετε όλες τις κλειδωμένες μονάδες μέλη.
Αποτυχία: Για τόμους RAID 0, λείπουν ή απέτυχαν ένα ή περισσότερα μέλη. Για τους τόμους RAID 1, απέτυχαν και τα δύο μέλη. Για τους τόμους RAID 5 ή RAID 10, λείπουν ή απέτυχαν δύο ή περισσότερα μέλη. Σημείωση: Σε ορισμένες συνθήκες, ένας τόμος RAID 10 μπορεί να αναφερθεί ως "Υποβαθμισμένος" παρότι δύο μέλη λείπουν ή έχουν αποτύχει.
Υποβάθμιση: Μόνο οι τόμοι RAID 1, RAID 5 και RAID 10 μπορούν να βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό υποδεικνύει ότι λείπει ή απέτυχε ένας σκληρός δίσκος μέλος.
Συμβάν SMART: Ένας σκληρός δίσκος υπερέβη το επίπεδο σφαλμάτων που μπορούν να επανορθωθούν και ανέφερε συμβάν SMART.
Ανακατασκευή: Μόνο οι τόμοι RAID 5 και RAID 10 μπορούν να βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό υποδεικνύει ότι αντιγράφονται τα δεδομένα σε κάτοπτρο ή εφεδρική μονάδα και ότι αποκαθίσταται ο πλεονασμός δεδομένων.
Γίνεται μετεγκατάσταση: Υποδεικνύει ότι τα δεδομένα μετεγκαθίστανται σε ένα δεύτερο σκληρό δίσκο ή συστοιχία και δημιουργείται ένας τόμος RAID.
Γίνεται επιβεβαίωση: Υποδεικνύει ότι επιβεβαιώνονται δεδομένα στον τόμο RAID.
Προετοιμασία: Γίνεται προετοιμασία της ισοτιμίας τόμου RAID 5, ή επιβεβαιώνονται ή επιβεβαιώνονται και επισκευάζονται δεδομένα σε τόμο RAID.
Κατάσταση (Τόμος Ανάκτησης) | Δημιουργία τόμου σε εξέλιξη: Γίνεται αντιγραφή των δεδομένων της κύριας μονάδας δίσκου στη μονάδα δίσκου ανάκτησης.
Συνεχής ενημέρωση: Τα δεδομένα στην κύρια μονάδα δίσκου αντιγράφονται στη μονάδα δίσκου ανάκτησης αυτόματα εφόσον και οι δύο μονάδες δίσκων είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Η απενεργοποίηση της πολιτικής συνεχούς ενημέρωσης απαιτεί από εσάς να ζητάτε τις ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας δεξί κλικ στον τόμο ανάκτησης και επιλέγοντας Ενημέρωση τόμου.
Ενημέρωση κατ΄απαίτηση: Τα δεδομένα στην κύρια μονάδα δίσκου αντιγράφονται στη μονάδα δίσκου ανάκτησης όταν το ζητάτε κάνοντας δεξί κλικ στον τόμο και επιλέγοντας Ενημέρωση τόμου. Αντιγράφονται μόνο οι αλλαγές μετά την τελευταία διαδικασία ενημέρωσης.
Ενημερώθηκε: Μόνο οι τόμοι ανάκτησης που έχουν ρυθμιστεί στην πολιτική Συνεχούς ενημέρωσης μπορούν να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Τα δεδομένα στη μονάδα ανάκτησης ταιριάζουν με τα δεδομένα στην κύρια μονάδα.
Χρειάζεται ενημέρωση: Μόνο οι τόμοι ανάκτησης που έχουν ρυθμιστεί στην πολιτική ενημέρωσης κατ' απαίτηση μπορούν να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Τα δεδομένα στη μονάδα ανάκτησης δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα στην κύρια μονάδα.
Αποτυχία: Και τα δύο μέλη έχουν αποτύχει.
Ενημέρωση τόμου σε εξέλιξη: Γίνεται αντιγραφή των δεδομένων της κύριας μονάδας δίσκου στη μονάδα δίσκου ανάκτησης. Αντιγράφονται μόνο οι αλλαγές μετά την τελευταία διαδικασία ενημέρωσης.
Ανάκτηση σε εξέλιξη: Τα δεδομένα στη μονάδα δίσκου ανάκτησης αντικαθιστούν όλα τα δεδομένα στην κύρια μονάδα δίσκου.
Κεντρική μονάδα μόνο για ανάγνωση: Επιλέξατε την πρόσβαση στην κύρια μονάδα δίσκου από την Εξερεύνηση των Windows*, γεγονός που καθιστά τη μονάδα μόνο για ανάγνωση.
Μονάδα ανάκτησης μόνο για ανάγνωση: Επιλέξατε την πρόσβαση στη μονάδα δίσκου ανάκτησης από την Εξερεύνηση των Windows*, γεγονός που καθιστά τη μονάδα μόνο για ανάγνωση.
Λείπει η κύρια μονάδα: Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της κύριας μονάδας που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του τόμου ανάκτησης.
Δεν υπάρχει μονάδα ανάκτησης: Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της μονάδας ανάκτησης που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του τόμου ανάκτησης.
Κατάσταση κρυπτογράφησης | Ενεργή: Ο τόμος είναι κρυπτογραφημένος και όλες οι μονάδες μέλη σκληρού δίσκου είναι κρυπτογραφημένες. Σημείωση: όλες οι μονάδες μέλη σκληρού δίσκου ενός τόμου RAID πρέπει να διαθέτουν την ίδια κατάσταση κρυπτογράφησης κατά το χρόνο δημιουργίας.
Ανενεργή: Ο τόμος δεν είναι κρυπτογραφημένος και όλες οι μονάδες μέλη σκληρού δίσκου δεν είναι κρυπτογραφημένες.
Ανενεργή (μεικτή κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου): Οι μονάδες μέλη ενός τόμου RAID έχουν διαφορετικά επίπεδα κρυπτογράφησης και ο τόμος θεωρείται ότι δεν διαθέτει κρυπτογράφηση. Για να αλλάξετε την κατάσταση της κρυπτογράφησης του τόμου, τροποποιήστε την κατάσταση κρυπτογράφησης σε όλες τις μονάδες μέλη σκληρών δίσκων έτσι ώστε να βρίσκονται σε ίδια κατάσταση.
Σφάλματα επιβεβαίωσης | Αναφέρει τον αριθμό των ασυνεπειών που βρέθηκαν κατά την επιβεβαίωση δεδομένων τόμου RAID. Αυτό ισχύει μόνο κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης ή κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης και επισκευής.
Τεμάχια με σφάλματα μέσων | Αναφέρει τον αριθμό των τεμαχίων με σφάλματα μέσων που βρέθηκαν κατά την επιβεβαίωση δεδομένων τόμου RAID. Αυτό ισχύει μόνο κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης ή κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης και επισκευής.
Τόμος συστήματος | Αναφέρει αν ο τόμος περιέχει προστατευμένα αρχεία λειτουργικού συστήματος.
Ενεργοποιημένη προσωρινή μνήμη ετερόχρονης εγγραφής τόμου | Αναφέρει αν το χαρακτηριστικό της προσωρινής μνήμης ετερόχρονης εγγραφής είναι ενεργοποιημένο για τον τόμο.
Επίπεδο RAID | Αναφέρει το επίπεδο RAID που χρησιμοποιείται για τον τόμο.
Μέγεθος λωρίδας | Αναφέρει το μέγεθος κάθε λογικής συνεχόμενης δομικής μονάδας δεδομένων που χρησιμοποιείται στον τόμο, για τόμους RAID 0, RAID 5 και RAID 10. Το μέγεθος λωρίδας υποδεικνύεται σε kilobyte.
Μέγεθος | Αναφέρει τη συνολική χωρητικότητα του τόμου σε gigabyte.
Αριθμός σκληρών δίσκων | Αναφέρει τον αριθμό των σκληρών δίσκων που περιλαμβάνει ο τόμος.
Σκληρός δίσκος μέλος [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Για τόμους RAID 0, RAID 1, RAID 5 και RAID 10, αναφέρει τον κατασκευαστή και τον αριθμό μοντέλο του κάθε σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείται από τον τόμο.
Κεντρικός σκληρός δίσκος | Για τόμους ανάκτησης, αναφέρει τον κατασκευαστή και τον αριθμό μοντέλου της κύριας μονάδας δίσκου.
Σκληρός δίσκος ανάκτησης | Για τόμους ανάκτησης, αναφέρει τον κατασκευαστή και τον αριθμό μοντέλου της μονάδας δίσκου ανάκτησης.
Γονική συστοιχία | Αναφέρει το όνομα της συστοιχίας που περιέχει αυτόν τον τόμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ RAID (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RAID)

Παράμετρος | Τιμή
Χρήση | Μέλος συστοιχίας: Ο σκληρός δίσκος έχει ομαδοποιηθεί με άλλους δίσκους για να σχηματίσει μια συστοιχία που περιέχει τόμους RAID. Οι τόμοι RAID μπορεί να είναι εμφανίζονται στα λειτουργικά συστήματα. Οι ξεχωριστοί δίσκοι όμως, όχι.
Μέλος συστοιχίας (Κύριας): Ο σκληρός δίσκος είναι η μονάδα προέλευσης για τον τόμο ανάκτησης.
Μέλος συστοιχίας (Ανάκτησης): Ο σκληρός δίσκος είναι η μονάδα προορισμού για τον τόμο ανάκτησης.
Σκληρός δίσκος μη RAID: Ο σκληρός δίσκος δεν περιέχει μετα-δεδομένα RAID και είναι ορατός και διαθέσιμος για χρήση από το λειτουργικό σύστημα.
Καμία: Ο σκληρός δίσκος έχει μετα-δεδομένα που δεν επιτρέπουν την εμφάνισή του στο λειτουργικό σύστημα, αλλά ο σκληρός δίσκος δεν είναι μέλος συστοιχίας.
Κατάσταση | Κανονική: Ο σκληρός δίσκος υπάρχει, λειτουργεί όπως αναμένεται, και είναι ξεκλείδωτος.
Κλειδωμένη: Ο σκληρός δίσκος διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή δεξιού κλικ για να ξεκλειδώσετε τον κλειδωμένο σκληρό δίσκο. Σημείωση: εάν μονάδες μέλη του τόμου RAID είναι κλειδωμένες και ξεκλείδωτες, ο τόμος θα εμφανίζεται ως κλειδωμένος.
Προέκυψε σφάλμα: Ο σκληρός δίσκος έχει υπερβεί το όριο σφαλμάτων που μπορούν να επανορθωθούν. Αυτό θα εμφανιστεί στη διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Συμβάν SMART: Ο σκληρός δίσκος έχει υπερβεί το όριο ανεπανόρθωτου σφάλματος και υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας.
Λείπει: Ο σκληρός δίσκος δεν υπάρχει.
Μη συμβατή έκδοση: Ο σκληρός δίσκος περιέχει μετα-δεδομένα RAID που αναφέρουν μια έκδοση η οποία δεν είναι συμβατή με την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού RAID.
Αποτυχία: Υποδεικνύει την ίδια κατάσταση με την επιλογή 'Προέκυψε σφάλμα'. Αυτή θα εμφανιστεί στο Intel Matrix Storage Console.
Κατάσταση κρυπτογράφησης | Ενεργή: Ο σκληρός δίσκος είναι κρυπτογραφημένος.
Ανενεργή: Ο σκληρός δίσκος δεν είναι κρυπτογραφημένος.
Θύρα συσκευής | Αναφέρει τη θύρα στον ελεγκτή Serial ATA στην οποία είναι συνδεδεμένος ο σκληρός δίσκος.
Τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς Serial ATA | Αναφέρει την κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς Serial ATA μεταξύ του ελεγκτή Serial ATA και του σκληρού δίσκου Serial ATA. Οι συνήθεις τιμές για την παράμετρο αυτή είναι: Γενεά 1: 150 Mbyte/s Γενεά 2: 300 Mbyte/s
Μοντέλο | Αναφέρει τον αριθμό μοντέλου του σκληρού δίσκου.
Αριθμός σειράς | Αναφέρει τον αύξοντα αριθμό του κατασκευαστή για τον σκληρό δίσκο.
Υλικολογισμικό | Αναφέρει την έκδοση του υλικολογισμικού εντός του σκληρού δίσκου.
Υποστήριξη εγγενούς σχηματισμού ουράς εντολών | Αναφέρει αν ο σκληρός δίσκος υποστηρίζει εγγενή σχηματισμό ουράς εντολών.
Ενεργοποιημένη προσωρινή μνήμη δεδομένων σκληρού δίσκου | Αναφέρει αν η προσωρινή μνήμη δεδομένων είναι ενεργοποιημένη για όλους τους σκληρούς δίσκους στη συστοιχία.
Αριθμός τόμων | Αναφέρει τον αριθμό των τόμων στη συστοιχία.
Τόμος μέλος [1, 2] | Αναφέρει το όνομα κάθε τόμου στην οποία είναι μέλος ο σκληρός δίσκος.
Γονική συστοιχία | Αναφέρει το όνομα της συστοιχίας RAID στην οποία είναι μέλος ο σκληρός δίσκος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΗ RAID

Παράμετρος | Τιμή
Χρήση | Σκληρός δίσκος μη RAID: Αυτός ο σκληρός δίσκος δεν χρησιμοποιείται σε συστοιχία ή τόμο RAID. Αυτός ο σκληρός δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό RAID ή ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.
Εφεδρικός: Αυτός ο σκληρός δίσκος έχει επισημανθεί ως ο δίσκος προορισμού για αυτόματες ανακατασκευές.
Άγνωστη χρήση σκληρού δίσκου: Η χρήση αυτού του σκληρού δίσκου δεν μπορεί να καθοριστεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ασυμβατότητα μεταξύ αυτής της έκδοσης λογισμικού και της διαμόρφωσης σκληρού δίσκου.
Κατάσταση | Κανονική: Ο σκληρός δίσκος υπάρχει και λειτουργεί όπως αναμένεται.
Προέκυψε σφάλμα: Ο σκληρός δίσκος έχει υπερβεί το όριο σφαλμάτων που μπορούν να επανορθωθούν. Αυτό θα εμφανιστεί στη διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Συμβάν SMART: Ο σκληρός δίσκος έχει υπερβεί το όριο ανεπανόρθωτου σφάλματος και υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας.
Κλειδωμένη: Ο σκληρός δίσκος διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή δεξιού κλικ για να ξεκλειδώσετε τον κλειδωμένο σκληρό δίσκο. Σημείωση: εάν όλες οι μονάδες μέλη ενός τόμου RAID είναι κλειδωμένες, ο τόμος δεν θα εμφανίζεται, και όλες οι μονάδες μέλη θα εμφανίζονται ως σκληροί δίσκοι μη RAID.
Αποτυχία: Υποδεικνύει την ίδια κατάσταση με την επιλογή 'Προέκυψε σφάλμα'. Αυτή θα εμφανιστεί στο Intel Matrix Storage Console.
| Κατάσταση κρυπτογράφησης | Ενεργή: Ο σκληρός δίσκος είναι κρυπτογραφημένος.
Ανενεργή: Ο σκληρός δίσκος δεν είναι κρυπτογραφημένος.
Θύρα συσκευής | Αναφέρει τη θύρα στον ελεγκτή Serial ATA στην οποία είναι συνδεδεμένος ο σκληρός δίσκος.
Τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς Serial ATA | Αναφέρει την κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς Serial ATA μεταξύ του ελεγκτή Serial ATA και του σκληρού δίσκου Serial ATA. Οι συνήθεις τιμές για την παράμετρο αυτή είναι: Γενεά 1: 150 Mbyte/s Γενεά 2: 300 Mbyte/s
Μοντέλο | Αναφέρει τον αριθμό μοντέλου του σκληρού δίσκου.
Αριθμός σειράς | Αναφέρει τον αύξοντα αριθμό του κατασκευαστή για τον σκληρό δίσκο.
Υλικολογισμικό | Αναφέρει την έκδοση του υλικολογισμικού εντός του σκληρού δίσκου.
Υποστήριξη εγγενούς σχηματισμού ουράς εντολών | Αναφέρει αν ο σκληρός δίσκος υποστηρίζει εγγενή σχηματισμό ουράς εντολών.
Σκληρός δίσκος συστήματος | Αναφέρει αν ο σκληρός δίσκος περιέχει προστατευμένα αρχεία λειτουργικού συστήματος.
Μέγεθος | Αναφέρει τη συνολική χωρητικότητα του σκληρού δίσκου σε gigabyte.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ SERIAL ATA (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AHCI ΣΕ ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

Όνομα | Περιγραφή
Κατάσταση | Κανονική: Ο σκληρός δίσκος υπάρχει και λειτουργεί όπως αναμένεται.
Κλειδωμένη: Ο σκληρός δίσκος διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή δεξιού κλικ για να ξεκλειδώσετε τον κλειδωμένο σκληρό δίσκο. Σημείωση: εάν όλες οι μονάδες μέλη ενός τόμου RAID είναι κλειδωμένες, ο τόμος δεν θα εμφανίζεται, και όλες οι μονάδες μέλη θα εμφανίζονται ως σκληροί δίσκοι μη RAID.
Προέκυψε σφάλμα: Ο σκληρός δίσκος έχει υπερβεί το όριο σφαλμάτων που μπορούν να επανορθωθούν. Αυτό θα εμφανιστεί στη διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Συμβάν SMART: Ο σκληρός δίσκος έχει υπερβεί το όριο ανεπανόρθωτου σφάλματος και υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας.
Αποτυχία: Υποδεικνύει την ίδια κατάσταση με την επιλογή 'Προέκυψε σφάλμα'. Αυτή θα εμφανιστεί στο Intel Matrix Storage Console.
Θύρα συσκευής | Αναφέρει τη θύρα στον ελεγκτή Serial ATA στην οποία είναι συνδεδεμένος ο σκληρός δίσκος.
Τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς Serial ATA | Αναφέρει την κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς Serial ATA μεταξύ του ελεγκτή Serial ATA και του σκληρού δίσκου Serial ATA. Οι συνήθεις τιμές για την παράμετρο αυτή είναι: Γενεά 1: 150 Mbyte/s Γενεά 2: 300 Mbyte/s
Μοντέλο | Αναφέρει τον αριθμό μοντέλου του σκληρού δίσκου.
Αριθμός σειράς | Αναφέρει τον αύξοντα αριθμό του κατασκευαστή για τον σκληρό δίσκο.
Υλικολογισμικό | Αναφέρει την έκδοση του υλικολογισμικού εντός του σκληρού δίσκου.
Υποστήριξη εγγενούς σχηματισμού ουράς εντολών | Αναφέρει αν ο σκληρός δίσκος υποστηρίζει εγγενή σχηματισμό ουράς εντολών.
Μέγεθος | Αναφέρει τη συνολική χωρητικότητα του σκληρού δίσκου σε gigabyte.

# Επιλογές Intel® Matrix Storage Manager

## Βασική κατάσταση λειτουργίας - Επισκόπηση ενεργειών

Το Intel® Matrix Storage Console σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ενέργειες για διαχείριση των χαρακτηριστικών του Intel® Matrix Storage Manager. Στη Βασική κατάσταση λειτουργίας, το αριστερό τμήμα εμφανίζει συχνά χρησιμοποιούμενες ενέργειες και το δεξιό τμήμα προσφέρει πληροφορίες (κατάσταση τόμου, λεπτομέρειες και προειδοποιήσεις) και το πλήκτρο ενέργειας που σχετίζεται με την επιλογή στο αριστερό τμήμα. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια περιγραφή όλων των προσπελάσιμων ενεργειών μέσω αυτών των μενού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΜΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ

Ενέργεια | Περιγραφή
Προβολή σκληρού δίσκου και κατάστασης τόμου | Αυτή η επιλογή προσφέρει μια γρήγορη επισκόπηση των σκληρών δίσκων και της κατάστασης τόμου, και την επιλογή εναλλαγής σε προβολή προηγμένης κατάστασης λειτουργίας.
Τροποποίηση πολιτικής ενημέρωσης τόμου | Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αλλάξετε την πολιτική ενημέρωσης τόμου ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τις συνεχείς ενημερώσεις. Εάν επιλέξετε 'Απενεργοποίηση συνεχών ενημερώσεων', ο τόμος θα εισέλθει σε κατάσταση ενημέρωσης πολιτικής κατ' απαίτηση και θα πρέπει να ζητάτε ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο επιλέγοντας 'Ενημέρωση τόμου ανάκτησης'. Εάν επιλέξετε 'Ενεργοποίηση συνεχών ενημερώσεων', ο τόμος θα ενημερώνεται αυτόματα.
Πρόσβαση στα αρχεία της κύριας μονάδας και πρόσβαση στα αρχεία της μονάδας ανάκτησης | Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να προβάλλετε αρχεία στην κύρια μονάδα ή στη μονάδα ανάκτησης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows*. Εάν επιλέξετε μία από αυτές τις επιλογές, ο τόμος θα καταστεί μόνο για ανάγνωση και δεν θα επιτρέπεται καμία ενημέρωση τόμου. Όταν τελειώσετε με την προβολή των αρχείων, επιλέξτε 'Απόκρυψη αρχείων κύριας μονάδας' ή 'Απόκρυψη αρχείων μονάδας ανάκτησης' για να αποκρύψετε τα αρχεία και να θέσετε τον τόμο σε πολιτική ενημέρωσης κατ' απαίτηση, ή επιλέξτε 'Τροποποίηση πολιτικής ενημέρωσης τόμου' για να αποκρύψετε τα αρχεία και να θέσετε τον τόμο σε πολιτική συνεχούς ενημέρωσης.
Απόκρυψη αρχείων κύριας μονάδας και απόκρυψη αρχείων μονάδας ανάκτησης | Αυτές οι επιλογές διατίθενται μόνο αφού επιλέξετε την επιλογή πρόσβασης στα αρχεία της κύριας μονάδας ή της μονάδας ανάκτησης στην Εξερεύνηση των Windows*. Εάν επιλέξετε μια από αυτές τις επιλογές, ο σκληρός δίσκος θα έχει δυνατότητα εγγραφής και θα ενεργοποιηθούν οι ενημερώσεις τόμου κατ' απαίτηση ή συνεχώς.
Ενημέρωση τόμου ανάκτησης | Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο τόμος έχει ρυθμιστεί στην πολιτική ενημέρωσης κατ' απαίτηση. Αυτή η επιλογή αντιγράφει δεδομένα από την κύρια μονάδα στη μονάδα ανάκτησης. Αντιγράφονται μόνο οι αλλαγές μετά την τελευταία διαδικασία ενημέρωσης.
Ανάκτηση δεδομένων σε κύρια μονάδα | Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά που έχετε επανεκκινήσει το σύστημα από τη μονάδα ανάκτησης χρησιμοποιώντας την επιλογή διασύνδεσης χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Αυτή η επιλογή θα αντικαταστήσει όλα τα δεδομένα της κύριας μονάδας με δεδομένα από τη μονάδα ανάκτησης.

## Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας - Επισκόπηση ενεργειών

Στην Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας, το Intel® Matrix Storage Console παρέχει δύο μεθόδους πρόσβασης σε ενέργειες για διαχείριση των χαρακτηριστικών του Intel® Matrix Storage Manager: Μενού Ενέργειες και μενού Δεξί κλικ. Το μενού Ενέργειες προσφέρει πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ενέργειες. Αντίθετα, τα μενού δεξιού κλικ, τα οποία είναι προσβάσιμα κάνοντας δεξί κλικ στα στοιχεία που παρατίθενται στο τμήμα συσκευών, προσφέρουν συγκεκριμένες ενέργειες για το κάθε στοιχείο. Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν περιγραφές όλων των ενεργειών που είναι προσπελάσιμες μέσω αυτών των μενού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ενέργεια | Περιγραφή
Δημιουργία τόμου RAID | Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή δημιουργίας για να δημιουργήσετε έναν τόμο RAID όταν δε θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα σε έναν υπάρχοντα σκληρό δίσκο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερους σκληρούς δίσκους για τον τόμο, ανάλογα με το επίπεδο RAID που επιλέγετε. Η τεχνολογία Intel® Matrix RAID μπορεί να δημιουργήσει δύο τόμους εντός μιας συστοιχίας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε χωρητικότητα τόμου που είναι μικρότερη από τη συνολική χωρητικότητα της συστοιχίας. Έτσι θα υπάρχει κενός χώρος στη συστοιχία για το δεύτερο τόμο RAID. Ο δεύτερος τόμος θα καταλάβει αυτόματα τον υπολειπόμενο χώρο στη συστοιχία. Το Intel Matrix Storage Console δημιουργεί μόνο τον τόμο RAID. Ο τόμος που προκύπτει δεν έχει διαμερισματοποιηθεί, ούτε έχει μορφοποιηθεί. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα της Microsoft Διαχείριση δίσκων των Windows* για να διαμερισματοποιήσετε και να μορφοποιήσετε τον νέο τόμο RAID. Έχετε υπόψη σας ότι για συστήματα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, τουλάχιστον δύο μη RAID σκληροί δίσκοι με ταυτόσημες καταστάσεις κρυπτογράφησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για την εκκίνηση του οδηγού και τη δημιουργία ενός τόμου RAID.
Δημιουργία τόμου RAID από υπάρχοντα σκληρό δίσκο | Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή δημιουργίας όταν θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα σε έναν υπάρχοντα σκληρό δίσκο και να αντιγράψετε τα δεδομένα σε έναν ή περισσότερους επιπλέον σκληρούς δίσκους. Αυτή η διαδικασία δημιουργίας, η οποία καλείται μετεγκατάσταση, μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες ανάλογα με τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου και το φόρτο εργασίας του συστήματος. Μετά που θα ολοκληρώσετε τον οδηγό, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο θα δείχνει την πρόοδο της μετεγκατάστασης. Για να ανοίξετε ξανά το παράθυρο διαλόγου σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας μετεγκατάστασης, κάντε δεξί κλικ στον τόμο που μετεγκαθίσταται και επιλέξτε 'Εμφάνιση εξέλιξης μετεγκατάστασης'. Δεν μπορούν να διεξάγονται παράλληλα περισσότερες από μία διεργασίες μετεγκατάστασης. Αν θέλετε να μετατρέψετε περισσότερους από έναν δίσκους δεδομένων σε τόμο RAID, πρέπει να τους μετατρέψετε έναν κάθε φορά. Έχετε υπόψη σας ότι για συστήματα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, τουλάχιστον δύο μη RAID σκληροί δίσκοι με ταυτόσημες καταστάσεις κρυπτογράφησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για την εκκίνηση του οδηγού και τη δημιουργία ενός τόμου RAID.
Δημιουργία τόμου ανάκτησης | Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή δημιουργίας όταν θέλετε να δημιουργήσετε έναν τόμο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Intel® Rapid Recover. Αυτή η τεχνολογία αντιγράφει δεδομένα από μια κύρια μονάδα σε μια μονάδα ανάκτησης είτε συνεχώς είτε κατ' απαίτηση. Η κύρια μονάδα και η μονάδα ανάκτησης πρέπει να περιλαμβάνουν το 100% του διαθέσιμου χώρου σκληρού δίσκου μίας συστοιχία και μπορεί να υπάρχει μόνο ένας τόμος ανάκτησης σε ένα σύστημα. Σημειώστε πως όταν δημιουργηθεί ο τόμος ανάκτησης, δεν μπορούν να υπάρχουν ή να προστεθούν στο σύστημα τόμοι RAID. Επίσης, για συστήματα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, τουλάχιστον δύο μη RAID σκληροί δίσκοι με ταυτόσημες καταστάσεις κρυπτογράφησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για την εκκίνηση του οδηγού και τη δημιουργία ενός τόμου RAID.
Νέα σάρωση για συσκευές σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας | Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για τον εντοπισμό τον σκληρών δίσκων που έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί. Μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης, η προβολή 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' θα δείξει τις ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτή η ενέργεια αντιστοιχεί στην επιλογή 'Σάρωση για αλλαγές υλικού' στη Διαχείριση Συσκευών των Microsoft Windows*.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΙΚ

Στοιχείο τμήματος συσκευών | Περιγραφή
Συστοιχία | Δημιουργία τόμου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν η συστοιχία αποτελείται από έναν τόμο RAID που δεν περιλαμβάνει το 100% του διαθέσιμου χώρου σκληρού δίσκου μίας συστοιχίας. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να εκκινήσετε τον 'Οδηγό δημιουργίας τόμου RAID' και να δημιουργήσετε ένα δεύτερο τόμο RAID για να χρησιμοποιήσετε τον υπόλοιπο χώρο στη συστοιχία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Τεχνολογία Intel Matrix RAID' του παρόντος αρχείου βοήθειας.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προσωρινής μνήμης δεδομένων σκληρού δίσκου: Η προσωρινή μνήμη δεδομένων σκληρού δίσκου είναι ένα χαρακτηριστικό που ενισχύει την απόδοση και υποστηρίζεται από μερικούς σκληρούς δίσκους. Αν ενεργοποιήσετε την προσωρινή μνήμη δεδομένων, βελτιώνεται η απόδοση με την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων πριν εγγραφούν στον σκληρό δίσκο. Το μειονέκτημα της ενεργοποίησης της προσωρινής μνήμης δεδομένων είναι ότι μπορεί να χαθούν τα δεδομένα στην προσωρινή μνήμη αν διακοπεί η ηλεκτρική ισχύς του συστήματος. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προσωρινή μνήμη δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στη συστοιχία RAID και επιλέξτε 'Ενεργοποίηση προσωρινής μνήμης δεδομένων σκληρού δίσκου' ή 'Απενεργοποίηση προσωρινής μνήμης δεδομένων σκληρού δίσκου'. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να ισχύσουν οι αλλαγές.
Τόμος RAID | Διαγραφή τόμου: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαγράψετε έναν υπάρχοντα τόμο RAID. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν διαγραφεί ένας τόμος RAID, διαγράφονται μόνιμα όλα τα δεδομένα σε όλους τους σκληρούς δίσκους που αποτελούν μέρος του τόμου RAID. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων πριν διαγράψετε τον τόμο.
Τροποποίηση τόμου: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να κάνετε τις παρακάτω τροποποιήσεις στον τόμο RAID: αλλαγή ονόματος τόμου, εκτέλεση μετεγκατάστασης επιπέδου RAID (π.χ. μετεγκατάσταση από τόμους RAID 0, 1, ή 10 σε τόμο RAID 5), και επέκταση της χωρητικότητας τόμου με χρήση του 100% του διαθέσιμου χώρου συστοιχίας ή με προσθήκη σκληρών δίσκων.
Επιβεβαίωση δεδομένων τόμου: Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει τα δεδομένα σε έναν τόμο RAID. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που δείχνει τον αριθμό των σφαλμάτων επιβεβαίωσης και των τεμαχίων με σφάλματα μέσων που βρέθηκαν.
Επιβεβαίωση και επισκευή δεδομένων τόμου: Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει και επισκευάζει τα δεδομένα σε έναν τόμο RAID. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης και επισκευής, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που δείχνει τον αριθμό των σφαλμάτων επιβεβαίωσης που βρέθηκαν και επισκευάστηκαν και τον αριθμό των τεμαχίων με σφάλματα μέσων που εκχωρήθηκαν ξανά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προσωρινής μνήμης ετερόχρονης εγγραφής τόμου: Η ενεργοποίηση της προσωρινής μνήμης ετερόχρονης εγγραφής τόμου βελτιώνει την παραγωγή και την ανταπόκριση I/O, αλλά ενδέχεται να μειώσει την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοσίας ή συστήματος. Δεν απαιτείται επανεκκίνηση για την αλλαγή αυτής της επιλογής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για προστασία δεδομένων, η προσωρινή μνήμη ετερόχρονης εγγραφής τόμου είναι προσωρινά απενεργοποιημένη κατά τη λειτουργία Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS).
Εμφάνιση προόδου δημιουργίας τόμου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ένας νέος τόμος βρίσκεται υπό δημιουργία. Όταν προχωρήσετε σε αυτήν την επιλογή, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου για να αναφέρει την πρόοδο δημιουργίας ως 'Ολοκληρώθηκε %'.
Εμφάνιση εξέλιξης μετεγκατάστασης: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μία μετακίνηση. Όταν προχωρήσετε σε αυτήν την επιλογή, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου για να αναφέρει την πρόοδο μετεγκατάστασης ως 'Ολοκληρώθηκε %'.
Ανάκτηση τόμου: Αυτή η επιλογή ανακτά έναν τόμο μετά που έχει αποκατασταθεί ο σκληρός δίσκος που προκάλεσε την αποτυχία, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες: Εγκαταστάθηκε ξανά ο σκληρός δίσκος, ή οι σκληροί δίσκοι, που αποτελούσε αρχικά μέρος του αποτυχημένου τόμου RAID. Δεν έγινε πρόσβαση στα δεδομένα στον σκληρό δίσκο όταν αυτός απομακρύνθηκε από το σύστημα.
Μετατροπή σε τόμο ανάκτησης: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τόμους RAID 1 που περιλαμβάνουν το 100% του χώρου σκληρού δίσκου μίας συστοιχίας. Η συστοιχία θα πρέπει να αποτελείται μόνο από 2 σκληρούς δίσκους. Μετά την μετατροπή του τόμου RAID 1, θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Intel® Rapid Recover. Για βήμα προς βήμα οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές μετατροπής τόμου.
Τόμος ανάκτησης | Διαγραφή τόμου: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαγράψετε έναν υπάρχοντα τόμο ανάκτησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν διαγραφεί ένας τόμος ανάκτησης, διαγράφονται μόνιμα όλα τα δεδομένα στην κύρια μονάδα και τη μονάδα ανάκτησης. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων πριν διαγράψετε τον τόμο.
Τροποποίηση τόμου: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να κάνετε τις παρακάτω τροποποιήσεις στον τόμο ανάκτησης: αλλαγή ονόματος τόμου, εναλλαγή κύριας μονάδας και μονάδας ανάκτησης, και αλλαγή πολιτικής ενημέρωσης.
Επιβεβαίωση δεδομένων τόμου: Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει τα δεδομένα σε έναν τόμο ανάκτησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που δείχνει τον αριθμό των σφαλμάτων επιβεβαίωσης και των τεμαχίων με σφάλματα μέσων που βρέθηκαν.
Επιβεβαίωση και επισκευή δεδομένων τόμου: Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει και επισκευάζει τα δεδομένα σε έναν τόμο ανάκτησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης και επισκευής, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που δείχνει τον αριθμό των σφαλμάτων επιβεβαίωσης που βρέθηκαν και επισκευάστηκαν και τον αριθμό των τεμαχίων με σφάλματα μέσων που εκχωρήθηκαν ξανά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προσωρινής μνήμης ετερόχρονης εγγραφής τόμου: Η ενεργοποίηση της προσωρινής μνήμης ετερόχρονης εγγραφής τόμου βελτιώνει την παραγωγή και την ανταπόκριση I/O, αλλά ενδέχεται να μειώσει την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοσίας ή συστήματος. Δεν απαιτείται επανεκκίνηση για την αλλαγή αυτής της επιλογής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για προστασία δεδομένων, η προσωρινή μνήμη ετερόχρονης εγγραφής τόμου είναι προσωρινά απενεργοποιημένη κατά τη λειτουργία Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS).
Απενεργοποίηση συνεχούς ενημέρωσης: Αυτή η επιλογή θα αλλάξει την πολιτική ενημέρωσης σε κατ' απαίτηση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ζητάτε τις ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας δεξί κλικ στον τόμο και επιλέγοντας 'Ενημέρωση τόμου'.
Ενημέρωση τόμου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο τόμος έχει ρυθμιστεί στην πολιτική ενημέρωσης κατ' απαίτηση. Αυτή η επιλογή αντιγράφει δεδομένα από την κύρια μονάδα στη μονάδα ανάκτησης. Αντιγράφονται μόνο οι αλλαγές μετά την τελευταία διαδικασία ενημέρωσης.
Εμφάνιση προόδου ενημέρωσης τόμου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη δημιουργία ενός νέου τόμου ανάκτησης ή όταν επιλέξετε το 'Ενημέρωση τόμου' στην πολιτική αίτησης ενημέρωσης.
Ακύρωση διαδικασίας ενημέρωσης τόμου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη δημιουργία ενός νέου τόμου ανάκτησης ή όταν επιλέξετε το 'Ενημέρωση τόμου' στην πολιτική αίτησης ενημέρωσης.
Ανάκτηση δεδομένων στην Κύρια: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επανεκκινήσετε το σύστημα από τη μονάδα ανάκτησης χρησιμοποιώντας την επιλογή διασύνδεσης χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM. Αυτή η επιλογή θα αντικαταστήσει όλα τα δεδομένα της κύριας μονάδας με δεδομένα από τη μονάδα ανάκτησης.
Εμφάνιση προόδου ανάκτησης: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκτηση στην κύρια μονάδα. Όταν προχωρήσετε σε αυτήν την επιλογή, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου για να αναφέρει την πρόοδο ανάκτησης ως 'Ολοκληρώθηκε %'.
Ακύρωση διαδικασίας ανάκτησης: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκτηση στην κύρια μονάδα. Αυτή η επιλογή θα ακυρώσει τη διαδικασία αντιγραφής δεδομένων από την μονάδα ανάκτησης στην κύρια μονάδα.
Πρόσβαση στα αρχεία της κύριας μονάδας και πρόσβαση στα αρχεία της μονάδας ανάκτησης: Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να προβάλλετε αρχεία στην κύρια μονάδα ή στη μονάδα ανάκτησης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows*. Εάν επιλέξετε μία από αυτές τις επιλογές, ο τόμος θα καταστεί μόνο για ανάγνωση και δεν θα επιτρέπεται καμία ενημέρωση τόμου. Όταν τελειώσετε με την προβολή των αρχείων, επιλέξτε 'Απόκρυψη αρχείων κύριας μονάδας' ή 'Απόκρυψη αρχείων μονάδας ανάκτησης' για να αποκρύψετε τα αρχεία και να θέσετε τον τόμο σε πολιτική ενημέρωσης κατ' απαίτηση, ή επιλέξτε 'Τροποποίηση πολιτικής ενημέρωσης τόμου' για να αποκρύψετε τα αρχεία και να θέσετε τον τόμο σε πολιτική συνεχούς ενημέρωσης.
Απόκρυψη αρχείων κύριας μονάδας και απόκρυψη αρχείων μονάδας ανάκτησης: Αυτές οι επιλογές διατίθενται μόνο αφού επιλέξετε την επιλογή πρόσβασης στα αρχεία της κύριας μονάδας ή της μονάδας ανάκτησης στην Εξερεύνηση των Windows*. Η επιλογή μιας εκ αυτών των επιλογών θα κάνει το σκληρό δίσκο εγγράψιμο και θα επιτρέπει τις ενημερώσεις τόμου.
Μετατροπή σε τόμο RAID 1: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να μετατρέψετε έναν τόμο ανάκτησης σε τόμο RAID 1. Για βήμα προς βήμα οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές μετατροπής τόμου.
Σκληρός δίσκος RAID | LED Ενεργοποίησης θύρας: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε σε ποια θύρα είναι συνδεδεμένος ο σκληρός δίσκος. Όταν εντοπιστεί, η φωτεινή ένδειξη θύρας θα αναβοσβήσει και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για χρησιμοποιούμενες θύρες.
Ξεκλείδωμα σκληρού δίσκου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο ένας ή περισσότεροι σκληροί δίσκοι είναι κλειδωμένοι. Οι κλειδωμένοι σκληροί δίσκοι εμφανίζουν το τμήμα συσκευών με ένα εικονίδιο κλειδαριάς προσαρτημένο σε αυτό και το τμήμα πληροφοριών με κατάσταση "Κλειδωμένη". Κάντε δεξί κλικ σε έναν κλειδωμένο σκληρό δίσκο και επιλέξτε "Ξεκλείδωμα σκληρού δίσκου" από το μενού. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε τον επιλεγμένο σκληρό δίσκο. Σε αυτό το σημείο, το Intel® Matrix Storage Console δεν επιτρέπει το ξεκλείδωμα του σκληρού δίσκου.
Σκληρός δίσκος μη RAID | Σημείωση ως Εφεδρικού: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ένας σκληρός δίσκος μη RAID επισημαίνεται ως εφεδρικός, διαγράφονται μόνιμα όλα τα δεδομένα στο δίσκο αυτό. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων πριν επισημάνετε ένα δίσκο ως εφεδρικό. Το χαρακτηριστικό αυτό επισημαίνει σκληρούς δίσκους ως δίσκους προορισμού για αυτόματες ανακατασκευές. Για να επισημάνετε έναν σκληρό δίσκο ως εφεδρικό, κάντε κλικ σε έναν από τους σκληρούς δίσκους που παρατίθενται στη λίστα Σκληροί δίσκοι μη RAID στο τμήμα συσκευών και επιλέξτε 'Επισήμανση ως εφεδρικός'.
Επαναφορά σκληρού δίσκου σε μη RAID: Μόνο σκληροί δίσκοι μη RAID που είναι ήδη επισημασμένοι ως εφεδρικοί μπορούν να επαναφερθούν. Κάντε δεξί κλικ στον εφεδρικό σκληρό δίσκο στη λίστα των Σκληρών δίσκων μη RAID στο τμήμα συσκευών και επιλέξτε το Επαναφορά σκληρού δίσκου σε μη RAID από το μενού που εμφανίζεται. Ο δίσκος αυτός, ο οποίος ήταν μέλος μιας συστοιχίας RAID, θα γίνει δίσκος μη RAID.
Ανακατασκευή σε αυτόν το σκληρό δίσκο: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ένας τόμος RAID 1, 5 ή 10 υποβαθμιστεί εξαιτίας μιας αποτυχίας μιας μονάδας μέλους, ή όταν η κύρια μονάδα ενός τόμου ανάκτησης αποτύχει ή χαθεί. Ανατρέξτε στις ενότητες 'Ανάκτηση δεδομένων σε κύρια' ή 'Ανάκτηση τόμου RAID' αυτού του αρχείο βοήθειας για λεπτομερείς διαδικασίες σχετικά με τη χρήση αυτής της επιλογής.
LED Ενεργοποίησης θύρας: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε σε ποια θύρα είναι συνδεδεμένος ο σκληρός δίσκος. Όταν εντοπιστεί, η φωτεινή ένδειξη θύρας θα αναβοσβήσει και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για χρησιμοποιούμενες θύρες.
Ξεκλείδωμα σκληρού δίσκου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο ένας ή περισσότεροι σκληροί δίσκοι είναι κλειδωμένοι. Οι κλειδωμένοι σκληροί δίσκοι εμφανίζουν το τμήμα συσκευών με ένα εικονίδιο κλειδαριάς προσαρτημένο σε αυτό και το τμήμα πληροφοριών με κατάσταση "Κλειδωμένη". Κάντε δεξί κλικ σε ένα κλειδωμένο σκληρό δίσκο και επιλέξτε "Ξεκλείδωμα σκληρού δίσκου" από το μενού. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε τον επιλεγμένο σκληρό δίσκο. Σε αυτό το σημείο, το Intel® Matrix Storage Console δεν επιτρέπει το ξεκλείδωμα του σκληρού δίσκου.

## Επιλογές δημιουργίας τόμου

Για να δημιουργήσετε έναν νέο τόμο RAID ή ανάκτησης, επιλέξτε μία από τις επιλογές από το μενού Ενέργειες στην Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας. Αυτό θα εκκινήσει έναν οδηγό που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία δημιουργίας τόμου. Παρακάτω παρέχεται μία επισκόπηση της κάθε επιλογής δημιουργίας τόμου. Η δημιουργία τόμου δεν απαιτεί νέα εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα παραμένουν ανέπαφα. Σημειώστε πως θα πρέπει να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή για να δημιουργήσετε έναν τόμο RAID ή ανάκτησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δημιουργία ενός τόμου ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ από τον έναν ή περισσότερους σκληρούς δίσκους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του τόμου και δεν θα είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Προσέξτε τα μηνύματα προειδοποίησης σε κάθε οδηγό τα οποία εξηγούν τα δεδομένα ποιών σκληρών δίσκων θα αντικατασταθούν και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων πριν να δημιουργήσετε έναν τόμο.
Σημείωση για συμβάν SMART: Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν τόμο RAID αν ένας ή περισσότεροι σκληροί δίσκοι Serial ATA που επιλέξατε για τον τόμο RAID έχουν αναφέρει συμβάν SMART. Αν πιστεύετε ότι το συμβάν SMART δεν θα εμποδίσει την κανονική λειτουργία του σκληρού δίσκου, κάντε δεξί κλικ στον σκληρό δίσκο που εμφανίζει το συμβάν SMART και επιλέξτε 'Επαναφορά συμβάντος SMART'. Θα μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν τόμο RAID χρησιμοποιώντας αυτόν το δίσκο. Αυτό δεν συνιστάται εκτός αν κατανοείτε το λόγο για το συμβάν SMART.

Συστήματα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση: Δεν θα είστε σε θέση να προσπελάσετε κανέναν Οδηγό δημιουργίας τόμου εκτός κι αν τουλάχιστον δύο μη RAID σκληροί δίσκοι με ταυτόσημες καταστάσεις κρυπτογράφησης διατίθενται στο σύστημα. Επίσης, ένας τόμος μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με σκληρούς δίσκους μέλη που εμφανίζουν ταυτόσημες καταστάσεις κρυπτογράφησης, κρυπτογραφημένοι ή μη κρυπτογραφημένοι.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Ένας τόμος ανάκτησης χρησιμοποιεί την τεχνολογία Intel® Rapid Recover για την αντιγραφή δεδομένων από μία καθορισμένη κύρια μονάδα, συνήθως τη μονάδα συστήματος, σε μία καθορισμένη μονάδα ανάκτησης. Η κύρια μονάδα και η μονάδα ανάκτησης πρέπει να περιλαμβάνουν το 100% του διαθέσιμου χώρου σκληρού δίσκου μίας συστοιχία και μπορεί να υπάρχει μόνο ένας τόμος ανάκτησης σε ένα σύστημα. Επίσης, όταν δημιουργηθεί ο τόμος ανάκτησης, δεν μπορούν να υπάρχουν ή να προστεθούν στο σύστημα τόμοι RAID.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία ενός τόμου ανάκτησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα έχετε την επιλογή να γίνεται συνεχώς αντιγραφή των δεδομένων της κύριας μονάδας ή κατ' απαίτηση. Όταν χρησιμοποιείτε την πολιτική συνεχούς ενημέρωσης, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην κύρια μονάδα αντιγράφονται αυτόματα στη μονάδα ανάκτησης όποτε εργάζεται με σύνδεση η μονάδα ανάκτησης και είναι συνδεδεμένη. Όταν χρησιμοποιείτε την πολιτική ενημέρωσης κατ' απαίτηση, η κατάσταση της μονάδας ανάκτησης ρυθμίζεται αυτόματα σε 'Χωρίς σύνδεση'. Συνεπώς, τα δεδομένα της κύριας μονάδας μπορούν να επαναφερθούν σε μια προηγούμενη κατάσταση με αντιγραφή των δεδομένων της μονάδας ανάκτησης πίσω στην κύρια μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα 'Επαναφορά των δεδομένων της κύριας μονάδας σε προηγούμενη κατάσταση' σε αυτό το αρχείο βοήθειας για να δείτε εκείνη τη διαδικασία).

1. Βεβαιωθείτε πως υπάρχει συνδεδεμένος στο σύστημα τουλάχιστον 1 σκληρός δίσκος Serial ATA, εκτός από τη μονάδα συστήματος.
2. Εκκινήστε τα Microsoft Windows* και εκκινήστε το Intel Matrix Storage Console.
3. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
4. Επιλέξτε 'Δημιουργία τόμου ανάκτησης' από το μενού 'Ενέργειες'. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός δημιουργίας τόμου ανάκτησης'.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό.
6. Αν χρησιμοποιείτε 2 κενούς σκληρούς δίσκους για να δημιουργήσετε τον τόμο ανάκτησης, ο τόμος θα δημιουργηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του οδηγού. Αν δημιουργείτε τον τόμο από μια κύρια μονάδα που έχει δεδομένα, η διαδικασία της δημιουργίας του τόμου θα ξεκινήσει μετά την ολοκληρώσει του οδηγού. Για να δείτε την κατάσταση μετεγκατάστασης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τόμου στο τμήμα συσκευών και επιλέξτε την 'Εμφάνιση προόδου ενημέρωσης τόμου'.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΟΥ RAID ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ RAID
Ένα σύστημα έτοιμο για RAID έχει διαμορφωθεί με τον ελεγκτή Serial ATA να έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση λειτουργίας RAID και με τουλάχιστον ένα σκληρό δίσκο χωρίς τόμους RAID (μία μονάδα pass-through). Θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το Intel® Matrix Storage Manager στο λειτουργικό σύστημα. Είναι δυνατές οι παρακάτω διαμορφώσεις RAID (ανατρέξτε στον Πίνακα 2 σε αυτό το αρχείο βοήθειας για να καθορίσετε ποια επίπεδα RAID υποστηρίζονται από το σύστημά σας):

- Έτοιμο για RAID σε RAID 0 με 2, 3, 4, 5 ή 6 δίσκους
- Έτοιμο για RAID σε RAID 1 με 2 δίσκους
- Έτοιμο για RAID σε RAID 5 με 3, 4, 5 ή 6 δίσκους
- Έτοιμο για RAID σε RAID 10 με 4 δίσκους

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μετατρέψετε το σύστημα σε ένα σύστημα RAID με τη μετεγκατάσταση δεδομένων από μια υπάρχουσα μονάδα συστήματος σε έναν τόμο RAID.

1. Σημειώστε τον αριθμό σειράς του σκληρού δίσκου από τον οποίο θέλετε να γίνει η μετεγκατάσταση δεδομένων και βεβαιωθείτε πως έχει συνδεθεί στο σύστημα. Θα χρειαστείτε τον αριθμό σειράς αργότερα για να προσδιορίσετε αυτή τη μονάδα ως τη μονάδα προέλευσης.
2. Συνδέστε τους επιπλέον σκληρούς δίσκους Serial ATA στο σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν ως οι μονάδες μέλη του τόμου στο σύστημα. Σημειώστε πως αυτοί οι σκληροί δίσκοι θα χρειαστεί να έχουν χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη από τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου προέλευσης.
3. Εκκινήστε τα Microsoft Windows* και εκκινήστε το Intel Matrix Storage Console.
4. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
5. Επιλέξτε 'Δημιουργία τόμου RAID από υπάρχοντα σκληρό δίσκο' από το μενού 'Ενέργειες'. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός δημιουργίας τόμου RAID από υπάρχοντα σκληρό δίσκο'.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Η μετεγκατάσταση θα ξεκινήσει μόλις έχει ολοκληρωθεί ο οδηγός.
7. Για να δείτε την κατάσταση μετεγκατάστασης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τόμου στο τμήμα συσκευών και επιλέξτε την 'Εμφάνιση προόδου μετεγκατάστασης'. Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο μηνύματος στην περιοχή ενημερώσεων όταν έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση και η 'Κατάσταση' του τόμου θα εμφανιστεί ως 'Κανονική' στο τμήμα πληροφοριών.
8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επανεκκινήστε το σύστημα. Αν έχετε πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση σε έναν τόμο RAID 0, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση δίσκων των Microsoft Windows* για τη διαμερισματοποίηση και τη διαμόρφωση του άδειου χώρου που δημιουργήθηκε όταν συνδυάστηκαν οι χωρητικότητες των δύο σκληρών δίσκων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε λογισμικό τρίτων εταιριών για να επεκτείνετε τυχόν υπάρχοντα διαμερίσματα στον τόμο RAID.

Αν έχετε έναν μόνο σκληρό δίσκο που δεν είναι του συστήματος και περιέχει προγράμματα ή προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετεγκατάστασης για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σκληρό δίσκο ως μονάδα προέλευσης για έναν τόμο RAID.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΟΥ RAID ΑΠΟ ΚΕΝΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε έναν τόμο RAID χρησιμοποιώντας κενούς σκληρούς δίσκους Serial ATA χωρίς σύστημα:

1. Συνδέστε τους επιπλέον σκληρούς δίσκους Serial ATA στο σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν ως οι μονάδες μέλη του τόμου στο σύστημα.
2. Εκκινήστε τα Microsoft Windows* και εκκινήστε το Intel Matrix Storage Console.
3. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
4. Επιλέξτε 'Δημιουργία τόμου RAID' από το μενού 'Ενέργειες'. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός δημιουργίας τόμου RAID'.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Ο τόμος θα δημιουργηθεί μόλις έχει ολοκληρωθεί ο οδηγός.

## Επιλογές μετατροπής τόμου

Η μετατροπή τόμου δεν απαιτεί νέα εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα παραμένουν ανέπαφα. Σημειώστε πως θα πρέπει να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή για να τροποποιήσετε έναν τόμο RAID ή ανάκτησης.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΤΟΜΟΥ RAID 0, 1 Ή 10 ΣΕ ΤΟΜΟ RAID 5
Είναι δυνατές οι παρακάτω διαμορφώσεις RAID (ανατρέξτε στον Πίνακα 2 σε αυτό το αρχείο βοήθειας για να καθορίσετε ποια επίπεδα RAID υποστηρίζονται από το σύστημά σας):

- RAID 1 με 2 δίσκους σε RAID 5 με 3, 4, 5 ή 6 δίσκους
- RAID 0 με 2 δίσκους σε RAID 5 με 3 ή 4 δίσκους
- RAID 0 με 3 δίσκους σε RAID 5 με 4, 5 ή 6 δίσκους
- RAID 10 με 4 δίσκους σε RAID 5 με 4, 5 ή 6 δίσκους

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για μετεγκατάσταση από έναν υπάρχοντα τόμο RAID 0, 1 ή 10 σε RAID 5.

1. Βεβαιωθείτε πως υπάρχουν συνδεδεμένοι στο σύστημα τουλάχιστον 3 SATA σκληροί δίσκοι.
2. Εκκινήστε τα Microsoft Windows* και εκκινήστε το Intel Matrix Storage Console.
3. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
4. Κάντε δεξί κλικ στον τόμο που θέλετε να μετατραπεί και επιλέξτε ΄Τροποποίηση τόμου'.
5. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός τροποποίησης τόμου RAID'.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Η μετεγκατάσταση θα ξεκινήσει μόλις έχει ολοκληρωθεί ο οδηγός.
7. Για να δείτε την κατάσταση μετεγκατάστασης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τόμου στο τμήμα συσκευών και επιλέξτε την 'Εμφάνιση προόδου μετεγκατάστασης'. Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο μηνύματος στην περιοχή ενημερώσεων όταν έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση και η 'Κατάσταση' του τόμου θα εμφανιστεί ως 'Κανονική' στο τμήμα πληροφοριών.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΜΟΥ RAID 1 ΣΕ ΤΟΜΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μετατρέψετε έναν υπάρχοντα τόμο RAID 1 σε έναν τόμο ανάκτησης:

1. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
2. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τόμου RAID 1 στο τμήμα συσκευών και επιλέξετε το 'Μετατροπή σε τόμο ανάκτησης'. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ειδοποιεί πως θα πρέπει πρώτα να προετοιμαστεί ο τόμος RAID 1. Κάντε κλικ στο 'ΟΚ' για να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας.
3. Όταν έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία, κάντε ξανά δεξί κλικ στο όνομα του τόμου και επιλέξετε το 'Μετατροπή σε τόμο ανάκτησης'. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός μετατροπής τόμου RAID'.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Ο τόμος θα μετατραπεί μόλις έχει ολοκληρωθεί ο οδηγός.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΜΟΥ RAID ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΟ RAID 1
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μετατρέψετε έναν τόμο ανάκτησης σε τόμο RAID 1:

1. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
2. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τόμου ανάκτησης στο τμήμα συσκευών και επιλέξετε το 'Μετατροπή σε τόμο RAID 1'. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός μετατροπής τόμου ανάκτησης'.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Ο τόμος θα μετατραπεί μόλις έχει ολοκληρωθεί ο οδηγός.

## Επιλογές επέκτασης χωρητικότητας τόμου

Το Intel Matrix Storage Console σάς επιτρέπει να αυξήσετε τη χωρητικότητα των υπαρχόντων τόμων RAID με χρήση δύο μεθόδων:

1. Χρήση του 100% του διαθέσιμου χώρου συστοιχίας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει τόμος RAID0, RAID1, RAID5 και/ή RAID10 και εάν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην υπάρχουσα συστοιχία.
2. Προσθήκη ενός ή περισσότερων σκληρών δίσκων μελών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει τόμος RAID0 και/ή RAID5 και εάν είναι διαθέσιμος τουλάχιστον ένας σκληρός δίσκος μη RAID, που να είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και να ταιριάζει με τον εσωτερικό και τον εξωτερικού τύπου σύνδεσης των υπαρχόντων σκληρών δίσκων μελών. Δεν μπορείτε να προσθέσετε εξωτερικό σκληρό δίσκο σε έναν τόμο που περιλαμβάνει εσωτερικούς σκληρούς δίσκους μέλη.

Οι επιλογές που περιγράφονται παραπάνω είναι αλληλοαναιρούμενες και ο Οδηγός τροποποίησης τόμου RAID θέτει όριο μίας μόνο επιλογής. Θα χρειαστεί να εκτελέσετε τη διαδικασία τροποποίησης τόμου όσες φορές χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τη μετεγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης επιπέδου RAID. Η επέκταση της χωρητικότητας τόμου δεν απαιτεί νέα εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αυξήσετε τη χωρητικότητα του τόμου με χρήση του 100% του διαθέσιμου χώρου συστοιχίας:

1. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
2. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τόμου RAID στο τμήμα συσκευών και επιλέξετε 'Τροποποίηση τόμου'. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός τροποποίησης τόμου RAID'.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Στο πλαίσιο διαλόγου 'Τροποποίηση τόμου', επιλέξτε 'Επέκταση χωρητικότητας τόμου' και 'Χρήση του 100% του διαθέσιμου χώρου συστοιχίας'. Η μετεγκατάσταση τόμου θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί ο οδηγός.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αυξήσετε τη χωρητικότητα του τόμου προσθέτοντας ένα ή περισσότερους σκληρούς δίσκους μέλη:

1. Επιλέξτε την 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' από το μενού 'Προβολή'.
2. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τόμου RAID στο τμήμα συσκευών και επιλέξετε 'Τροποποίηση τόμου'. Θα εκκινήσει ο 'Οδηγός τροποποίησης τόμου RAID'.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Από το πλαίσιο 'Τροποποίηση τόμου', επιλέξτε 'Επέκταση χωρητικότητας τόμου' και 'Προσθήκη ενός ή περισσότερων σκληρών δίσκων μελών'. Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε έναν ή περισσότερους διαθέσιμους σκληρούς δίσκους για προσθήκη στον υπάρχοντα τόμο. Εάν το σύστημα διαθέτει ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένοι σκληροί δίσκοι μέλη έχουν την ίδια κατάσταση κρυπτογράφησης με τον τόμο. Η μετεγκατάσταση του τόμου θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί ο οδηγός.

# Αντιμετώπιση Προβλημάτων

## Απαιτήσεις Συστήματος

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά που απαιτούνται για αυτήν την έκδοση του Intel® Matrix Storage Console και για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στο αρχείο Readme που εγκαθίσταται μαζί με αυτό το λογισμικό ή επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης της Intel για αυτό το προϊόν.

## Τόμοι ανάκτησης

Τα θέματα σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για τους τόμους ανάκτησης. Εξηγούν τον τρόπο αντικατάστασης μιας μονάδας ανάκτησης ή μιας κύριας μονάδας, ή την επαναφορά των δεδομένων της κύριας μονάδας σε μια προηγούμενη κατάσταση.

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Εάν αποτύχει μια μονάδα ανάκτησης ή εάν καταργηθεί από το σύστημα και χαθεί, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια νέα μονάδα ανάκτησης και να ανακατασκευάσετε τον τόμο ανάκτησης σε αυτήν τη νέα μονάδα.

1. Σβήστε το σύστημα και συνδέστε έναν νέο Serial ATA σκληρό για να χρησιμοποιηθεί ως η νέα μονάδα ανάκτησης.
2. Ανάψτε το σύστημα.
3. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel® Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
4. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
5. Στο 'Σκληροί δίσκοι μη RAID', κάντε δεξί στο νέο σκληρό δίσκο και επιλέξτε το 'Ανακατασκευή σε αυτόν το σκληρό δίσκο' για να ξεκινήσει η διαδικασία ανακατασκευής.
6. Για προβολή της προόδου ανακατασκευής, κάντε δεξί κλικ στον τόμο ανάκτησης και επιλέξτε 'Εμφάνιση προόδου ενημέρωσης τόμου'. Θα αναδυθεί ένα εικονίδιο μηνύματος όταν ολοκληρωθεί η ανακατασκευή και η 'Κατάσταση' του τόμου θα εμφανίσει την πολιτική ενημέρωσης στην οποία είχε ρυθμιστεί ο τόμος ανάκτησης πριν την αφαίρεση της αρχικής μονάδας ανάκτησης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Εάν αποτύχει η κύρια μονάδα ή εάν καταργηθεί από το σύστημα και χαθεί, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια νέα κύρια μονάδα και να ανακατασκευάσετε τον τόμο ανάκτησης σε αυτήν τη νέα μονάδα.

1. Σβήστε το σύστημα και συνδέστε έναν νέο Serial ATA σκληρό για να χρησιμοποιηθεί ως η νέα κύρια μονάδα.
2. Ανάψτε το σύστημα. Ο υπολογιστής κάνει αυτόματα εκκίνηση από τη μονάδα ανάκτησης.
3. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
4. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
5. Στο 'Σκληροί δίσκοι μη RAID', κάντε δεξί στο νέο σκληρό δίσκο και επιλέξτε το 'Ανακατασκευή σε αυτόν το σκληρό δίσκο' για να ξεκινήσει η διαδικασία ανακατασκευής.
6. Για προβολή της προόδου ανακατασκευής, κάντε δεξί κλικ στον τόμο ανάκτησης και επιλέξτε 'Εμφάνιση προόδου ενημέρωσης τόμου'. Θα αναδυθεί ένα εικονίδιο μηνύματος όταν ολοκληρωθεί η ανακατασκευή και η 'Κατάσταση' του τόμου θα εμφανίσει την πολιτική ενημέρωσης στην οποία είχε ρυθμιστεί ο τόμος ανάκτησης πριν την αφαίρεση της αρχικής κύριας μονάδας. Η νέα κύρια μονάδα θα καθοριστεί αυτόματα ως η μονάδα του λειτουργικού συστήματος.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αν ο τόμος ανάκτησης έχει οριστεί στην πολιτική ενημέρωση κατ' απαίτηση, μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα της κύριας μονάδας στην κατάσταση που ήταν στο τέλος της τελευταίας διαδικασίας ενημέρωσης τόμου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχει εντοπιστεί ένας ιός στην κύρια μονάδα ή χρησιμοποιούν επισκέπτες το σύστημά σας.

1. Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του συστήματος, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl-I για είσοδο στη διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. Στο 'MAIN MENU' (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ) επιλέξτε 'Recovery Volume Options' (Επιλογές τόμου ανάκτησης).
3. Στο μενού 'Recovery Volume Options' (Επιλογές τόμου ανάκτησης), επιλέξτε το 'Enable Only Recovery Disk' (Ενεργοποίηση μόνο δίσκου ανάκτησης) για εκκίνηση από τη μονάδα ανάκτησης.
4. Κλείστε το option ROM και εκκινήστε τα Microsoft Windows*.
5. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
6. Επιλογή 1: Προβολή προηγμένης κατάστασης λειτουργίας

- Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
- Κάντε δεξί κλικ στον τόμο ανάκτησης στο τμήμα συσκευών και επιλέξετε το 'Επαναφορά δεδομένων σε κύριο' για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης.
- Για να δείτε την πρόοδο ανάκτησης, κάντε δεξί κλικ στον τόμο ανάκτησης και επιλέξτε την 'Εμφάνιση προόδου ανάκτησης'. Θα αναδυθεί ένα μήνυμα γραμμής εφαρμογών όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση και η πολιτική ενημέρωσης τόμου επιστρέφει στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν προτού η κύρια μονάδα μεταβεί σε κατάσταση εκτός σύνδεσης. Οι όποιες αλλαγές δεδομένων θα γράφονται τώρα στην κύρια μονάδα.
- Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Βασική κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια απλοποιημένη προβολή του συστήματος υποαποθήκευσης.
- Επιλέξτε 'Ανάκτηση δεδομένων σε κύρια μονάδα' στο αριστερό τμήμα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή 'Ανάκτηση δεδομένων σε κύρια μονάδα' στο δεξιό τμήμα για την έναρξη της διαδικασίας ανάκτησης. Η διαδικασία ανάκτησης θα εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι όποιες αλλαγές δεδομένων θα γράφονται τώρα στην κύρια μονάδα.
- Για να δείτε την πρόοδο ανάκτησης, κάντε δεξί κλικ στον τόμο ανάκτησης και επιλέξτε την 'Εμφάνιση προόδου ανάκτησης'. Θα αναδυθεί ένα μήνυμα γραμμής εφαρμογών όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση και η πολιτική ενημέρωσης τόμου επιστρέφει στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν προτού η κύρια μονάδα μεταβεί σε κατάσταση εκτός σύνδεσης. Οι όποιες αλλαγές δεδομένων θα γράφονται τώρα στην κύρια μονάδα.

## Τόμοι RAID

Οι οδηγίες σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για τους τόμους RAID. Σε περίπτωση που το Intel® Matrix Storage Manager αναφέρει ότι ένας τόμος RAID είναι "Υποβαθμισμένος" ή "Αποτυχημένος", ίσως να είναι δυνατή η ανάκτηση του τόμου. Αν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση, θα πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τον τόμο RAID και να ανακτήσετε δεδομένα μη αυτόματα από αντίγραφο ασφαλείας. Για την ανάκτηση της διαμόρφωσης RAID, ανατρέξτε στην ενότητα παρακάτω που αντιστοιχεί στο πρόβλημα RAID που αναφέρθηκε.

- ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 0
- ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 1
- ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 1 ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 0 (ΜΟΝΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ RAID)
- ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 5
- ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 5
- ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 10
- ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 10

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 0
Ένας τόμος RAID 0 αναφέρεται ως "Αποτυχημένος" όταν ένα από τα μέλη του αποτύχει ή αποσυνδεθεί. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε από αυτά τα σενάρια, η πρόσβαση στον τόμο RAID 0 και στα δεδομένα του δεν είναι πλέον δυνατή. Ο τόμος RAID 0 μπορεί να ανακτηθεί αν αποσυνδεθεί ένα μέλος, αλλά δεν μπορεί να ανακτηθεί αν αποτύχει ένα μέλος.
Λείπει μέλος δίσκος

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Συνδέστε ξανά τον σκληρό δίσκο που λείπει.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει τον τόμο RAID 0 ως 'Normal' (Κανονικό).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel® Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Κάντε κλικ στον τόμο RAID 0 στο τμήμα συσκευών για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί κανονικά. Η κατάσταση στο τμήμα πληροφοριών θα εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

Αποτυχημένο μέλος δίσκος

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τον αποτυχημένο σκληρό δίσκο με έναν καινούργιο ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 0 ως 'Failed' (Αποτυχημένη), ενώ θα σας ζητήσει να πιέσετε Ctrl-I για να εισέλθετε στη διασύνδεση χρήστη.
4. Πιέστε Ctrl-I για να εισέλθετε στο 'MAIN MENU' (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ).
5. Στο κύριο μενού, διαλέξτε τη δεύτερη επιλογή, 'Delete RAID Volume' (Διαγραφή τόμου RAID).
6. Στο 'DELETE VOLUME MENU' (ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΟΥ), επιλέξτε τον αποτυχημένο τόμο RAID 0 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα άνω και κάτω βέλους.
7. Πιέστε το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε τον τόμο.
8. Πιέστε 'Y' (Ναι) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
9. Δημιουργήστε έναν νέο τόμο RAID 0. Σε περίπτωση που ο αποτυχημένος σκληρός δίσκος αποτελούσε μέρος του τόμου συστήματος, θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 1
Ένας τόμος RAID 1 αναφέρεται ως "Υποβαθμισμένος" όταν ένα από τα μέλη του αποτύχει ή αποσυνδεθεί και χαθεί ο κατοπτρισμός δεδομένων. Ως εκ τούτου, το σύστημα μπορεί μόνο να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό μέλος. Για να δημιουργήσετε ξανά κατοπτρισμό δεδομένων και να αποκαταστήσετε τον πλεονασμό δεδομένων, ανατρέξτε στις παρακάτω διαδικασίες.
Λείπει μέλος δίσκος

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Συνδέστε ξανά τον σκληρό δίσκο που λείπει.
3. Επανεκκινήστε το σύστημα. Η ανακατασκευή θα γίνει αυτόματα.

Αποτυχημένο μέλος δίσκος

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τον αποτυχημένο σκληρό δίσκο με έναν καινούργιο ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 1 ως 'Degraded' (Υποβαθμισμένη).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Στο τμήμα συσκευών, κάντε δεξί κλικ στον καινούργιο σκληρό δίσκο μη RAID και επιλέξτε 'Ανακατασκευή σε αυτόν το σκληρό δίσκο'.
7. Κάντε κλικ στον τόμο RAID 1 στο τμήμα συσκευών. Η κατάσταση στο τμήμα πληροφοριών θα εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %'. Μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή, η κατάσταση θα εμφανιστεί ως 'Κανονική'.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 1 ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 0 (ΜΟΝΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ RAID)
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δύο τόμοι RAID (0 και 1) υφίστανται σε μια μονή συστοιχία RAID (ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνολογία Intel® Matrix RAID). Ένας τόμος RAID 0 αναφέρεται ως "Αποτυχημένος" και ένας τόμος RAID 1 αναφέρεται ως "Υποβαθμισμένος" όταν ένα από τα μέλη του αποτύχει ή αποσυνδεθεί.
Λείπει μέλος δίσκος

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Συνδέστε ξανά τον σκληρό δίσκο που λείπει.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 0 ως 'Normal' (Κανονική) και την κατάσταση του τόμου RAID 1 ως 'Rebuild' (Ανακατασκευή).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Αν κάνετε κλικ στον τόμο RAID 0 στο τμήμα συσκευών, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Κανονική' στο τμήμα πληροφοριών. Η κατάσταση τόμου RAID 1 θα εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %' όταν είναι επιλεγμένος ο τόμος RAID 1.
7. Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του τόμου RAID 1, η κατάσταση εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

Λείπει δίσκος μέλος (το λειτουργικό σύστημα είναι σε τόμο RAID 1 ή σε σκληρό δίσκο μη RAID)

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Συνδέστε ξανά τον σκληρό δίσκο που λείπει.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 0 ως 'Normal' (Κανονική) και την κατάσταση του τόμου RAID 1 ως 'Rebuild' (Ανακατασκευή).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Αν κάνετε κλικ στον τόμο RAID 0 στο τμήμα συσκευών, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Κανονική' στο τμήμα πληροφοριών. Η κατάσταση τόμου RAID 1 θα εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %' όταν είναι επιλεγμένος ο τόμος RAID 1.
7. Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του τόμου RAID 1, η κατάσταση εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

Αποτυχημένος δίσκος μέλος (το λειτουργικό σύστημα είναι σε τόμο RAID 1 ή σε σκληρό δίσκο μη RAID)

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τον αποτυχημένο σκληρό δίσκο με έναν καινούργιο ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 1 ως 'Degraded' (Υποβαθμισμένη) και την κατάσταση του τόμου RAID 0 ως 'Failed' (Αποτυχημένη).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Κάντε δεξί κλικ στον τόμο RAID 0 στο τμήμα συσκευών και επιλέξετε 'Διαγραφή τόμου'. Ο 'Οδηγός διαγραφής τόμου' θα σας καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία διαγραφής.
7. Για να δημιουργήσετε έναν νέο τόμο, επιλέξτε το μενού 'Ενέργειες' και κατόπιν 'Δημιουργία νέου τόμου'. Ο 'Οδηγός δημιουργίας τόμου RAID' θα σας καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία δημιουργίας.
8. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση δίσκων των Microsoft Windows* για να διαμερισματοποιήσετε και να μορφοποιήσετε τον νέο τόμο RAID.
9. Στο τμήμα συσκευών, κάντε δεξί κλικ στον καινούργιο σκληρό δίσκο μη RAID και επιλέξτε 'Ανακατασκευή σε αυτόν το σκληρό δίσκο'.
10. Κάντε κλικ στον τόμο RAID 1 στο τμήμα συσκευών. Η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %'. Μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

Αποτυχημένος δίσκος μέλος (το λειτουργικό σύστημα είναι σε τόμο RAID 0)

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τον αποτυχημένο σκληρό δίσκο με έναν καινούργιο ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 0 ως 'Failed' (Αποτυχημένη) και την κατάσταση του τόμου RAID 1 ως 'Degraded' (Υποβαθμισμένη).
4. Μην εκκινείτε τη διασύνδεση χρήση του Intel Matrix Storage Manager option ROM (μην πατήσετε Ctrl-I).
5. Εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα στο νέο σκληρό δίσκο μη RAID.
6. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, θα σας ζητηθεί να πιέσετε το F6 για να φορτώσετε το πρόγραμμα οδήγησης RAID.
7. Πατήστε το F6 για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης RAID στο νέο δίσκο εκτός RAID.
8. Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος οδήγησης RAID, ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows* για να προσδιορίσετε το νέο διαμέρισμα που υπάρχει στο νέο σκληρό δίσκο και το διαμέρισμα που υπάρχει στον υποβαθμισμένο τόμο RAID 1.
9. Αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε από τον υποβαθμισμένο τόμο RAID 1 στο νέο διαμέρισμα.
10. Εάν σκοπεύετε να επαναφέρετε τη διαμόρφωση RAID με τους τόμους RAID 0 και RAID 1, συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα.
11. Επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη.
12. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
13. Στο τμήμα συσκευών, κάντε διπλό κλικ στον τόμο RAID 0 και επιλέξτε 'Διαγραφή τόμου' από το μενού που εμφανίζεται.
14. Ο οδηγός 'Διαγραφή τόμου RAID' θα σας βοηθήσει να διαγράψετε τον τόμο.
15. Επιλέξτε τον τόμο RAID 1 και διαγράψτε τον τόμο.
16. Από το μενού Ενέργειες επιλέξτε το υπομενού 'Δημιουργία τόμου RAID από υπάρχοντα σκληρό δίσκο' για να δημιουργήσετε ένα νέο τόμο RAID 0.
17. Ο οδηγός 'Διαγραφή τόμου RAID από υπάρχοντα σκληρό δίσκο' θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τον τόμο RAID 0. Για να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό τόμο, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του τόμου είναι μικρότερο από το μέγεθος της συστοιχίας.
18. Δημιουργήστε έναν νέο τόμο RAID 1.
19. Επαναφέρατε την αρχική διαμόρφωση.
20. Μετακινήστε τα δεδομένα από τον αρχικό τόμο RAID 1 στο νέο τόμο RAID 1, αν το επιθυμείτε.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 5
Ένας τόμος RAID 5 αναφέρεται ως "Υποβαθμισμένος" όταν ένα από τα μέλη του αποτύχει ή αποσυνδεθεί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ανατρέξτε στην κατάλληλη διαδικασία παρακάτω.
Λείπει μέλος δίσκος

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Συνδέστε ξανά τον σκληρό δίσκο που λείπει.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 5 ως 'Rebuild' (Ανακατασκευή).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Κάντε κλικ στον τόμο RAID 5 στο τμήμα συσκευών. Η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %'. Μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

Αποτυχημένο μέλος δίσκος

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τον αποτυχημένο σκληρό δίσκο με έναν καινούργιο σκληρό δίσκο ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 5 ως 'Degraded' (Υποβαθμισμένη).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Στο τμήμα συσκευών, κάντε δεξί κλικ στον καινούργιο σκληρό δίσκο μη RAID και επιλέξτε 'Ανακατασκευή σε αυτόν το σκληρό δίσκο'.
7. Κάντε κλικ στον τόμο RAID 5 στο τμήμα συσκευών. Η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %'. Μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 5
Ένας τόμος RAID 5 αναφέρεται ως "Αποτυχημένος" όταν ένα από τα μέλη του αποτύχει. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που παρουσιάζεται παρακάτω. Η διαδικασία αυτή διαγράφει τον αποτυχημένο τόμο RAID 5 και δημιουργεί έναν καινούργιο τόμο RAID 5, δεν ανακτά τον αποτυχημένο τόμο RAID 5 και τα δεδομένα του. Μετά τη δημιουργία του νέου τόμου RAID 5, θα πρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα από αντίγραφα ασφαλείας και να εγκαταστήσετε το λογισμικό που υπήρχε στον τόμο RAID 5.
Αποτυχημένοι μέλη δίσκοι

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τους αποτυχημένους σκληρούς δίσκους με καινούργιους σκληρούς δίσκους ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 5 ως 'Failed' (Αποτυχημένη).
4. Πιέστε Ctrl-I για να εισέλθετε στο 'MAIN MENU' (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ).
5. Στο κύριο μενού, διαλέξτε τη δεύτερη επιλογή, 'Delete RAID Volume' (Διαγραφή τόμου RAID).
6. Στο 'DELETE VOLUME MENU' (ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΟΥ), επιλέξτε τον αποτυχημένο τόμο RAID 5 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα άνω και κάτω βέλους.
7. Πιέστε το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε τον τόμο.
8. Πιέστε 'Y' (Ναι) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
9. Δημιουργήστε έναν νέο τόμο RAID 5.
10. Μπορεί να χρειαστεί επίσης να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα στον καινούργιο τόμο και να αποκαταστήσετε τα δεδομένα από τα εφεδρικά αντίγραφα.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 10
Ένας τόμος RAID 10 αναφέρεται ως "Υποβαθμισμένος" όταν ένα από τα μέλη του αποτύχει ή αποσυνδεθεί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αποκαταστήστε τον τόμο ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία παρακάτω.
Λείπουν μέλη δίσκοι

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Συνδέστε ξανά τον σκληρό δίσκο που λείπει.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 10 ως 'Rebuild' (Ανακατασκευή).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Κάντε κλικ στον επιλεγμένο τόμο στο τμήμα συσκευών. Η κατάσταση στο τμήμα πληροφοριών εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %'. Μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

Αποτυχημένοι μέλη δίσκοι

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τον αποτυχημένο σκληρό δίσκο με έναν καινούργιο σκληρό δίσκο ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 10 ως 'Degraded' (Υποβαθμισμένη).
4. Μόλις εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, επιλέξτε το Intel Matrix Storage Console από το μενού Έναρξη ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Intel Matrix Storage Manager στη γραμμή εφαρμογών.
5. Από το μενού Προβολή, επιλέξτε 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε μια λεπτομερή προβολή των πληροφοριών αποθήκευσης συσκευής.
6. Στο τμήμα συσκευών, κάντε δεξί κλικ στον καινούργιο σκληρό δίσκο μη RAID και επιλέξτε 'Ανακατασκευή σε αυτόν το σκληρό δίσκο'.
7. Κάντε κλικ στον επιλεγμένο τόμο στο τμήμα συσκευών. Η κατάσταση στο τμήμα πληροφοριών εμφανίζεται ως 'Ανακατασκευή: ολοκληρώθηκε %'. Μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή, η κατάσταση θα εμφανίζεται ως 'Κανονική'.

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ RAID 10
Ένας τόμος RAID 10 αναφέρεται ως "Αποτυχημένος" όταν τουλάχιστον δύο μέλη αποτύχουν. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που παρουσιάζεται παρακάτω. Η διαδικασία αυτή διαγράφει τον αποτυχημένο τόμο RAID 10 και δημιουργεί έναν καινούργιο τόμο RAID 10. Δεν επαναφέρει τον αποτυχημένο τόμο RAID 10 και τα δεδομένα του.
Αποτυχημένοι μέλη δίσκοι

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σβηστό.
2. Αντικαταστήστε τους αποτυχημένους σκληρούς δίσκους με καινούργιους σκληρούς δίσκους ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
3. Ανάψτε το σύστημα. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, η διασύνδεση χρήστη του Intel® Matrix Storage Manager option ROM θα εμφανίσει την κατάσταση του τόμου RAID 10 ως 'Failed' (Αποτυχημένη).
4. Πιέστε Ctrl-I για να εισέλθετε στο 'MAIN MENU' (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ).
5. Στο κύριο μενού, διαλέξτε τη δεύτερη επιλογή, 'Delete RAID Volume' (Διαγραφή τόμου RAID).
6. Στο 'DELETE VOLUME MENU' (ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΟΥ), επιλέξτε τον αποτυχημένο τόμο RAID 10 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα άνω και κάτω βέλους.
7. Πιέστε το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε τον τόμο.
8. Πιέστε 'Y' (Ναι) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
9. Δημιουργήστε έναν νέο τόμο RAID 10.
10. Θα χρειαστεί επίσης να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα στον καινούργιο τόμο.

## Τεχνική Υποστήριξη

Για πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης και ενημερώσεων για προϊόντα, κάντε κλικ στο μενού 'Βοήθεια' και επιλέξτε την 'Υποστήριξη'. Το πλαίσιο διαλόγου Υποστήριξη εμφανίζει συνδέσμους σε ιστοχώρους που παρέχουν αναβαθμίσεις προϊόντων, τεχνική υποστήριξη, έγγραφα και άλλες πληροφορίες για το προϊόν. Κατά προεπιλογή, οι σύνδεσμοι οδηγούν σε σελίδες υποστήριξης της Intel. Υπάρχει όμως περίπτωση να έχουν προσαρμοστεί από τον κατασκευαστή του συστήματος. Η Intel συνιστά να χρησιμοποιείτε τους διαθέσιμους πόρους στις σελίδες υποστήριξης ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή του συστήματός σας. Συχνά είναι χρήσιμο να εκτυπώνετε την αναφορά συστήματος πριν ζητήσετε τεχνική βοήθεια.

# Γλωσσάριο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | Το Intel Matrix Storage Manager είναι ένα λογισμικό αποθήκευσης Serial ATA που ενεργοποιεί χαρακτηριστικά ισχύος και αυξημένη απόδοση σε φορητά συστήματα, αλλά και χαρακτηριστικά απόδοσης και προστασίας σε άλλα συστήματα.
Πρόγραμμα οδήγησης Intel Matrix Storage Manager | Το πρόγραμμα οδήγησης Intel Matrix Storage είναι ένα λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του υποσυστήματος αποθήκευσής σας.
Intel Matrix Storage Manager option ROM | Το option ROM είναι μια υπομονάδα κώδικα που είναι ενσωματωμένη στο BIOS συστήματος και παρέχει υποστήριξη εκκίνησης για τόμους RAID, καθώς και μια διασύνδεση χρήστη για τη διαμόρφωση και διαχείριση τόμων RAID.
Τεχνολογία Intel® Matrix RAID | Η τεχνολογία Intel Matrix RAID είναι ένα λογισμικό που μπορεί να δημιουργεί, να διαχειρίζεται και να χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητους τόμους RAID εντός μιας μονής συστοιχίας RAID.
Τεχνολογία Intel® Rapid Recover | Η τεχνολογία Intel Rapid Recover σάς επιτρέπει να αντιγράψετε δεδομένα από μία κύρια μονάδα σε μία μονάδα ανάκτησης είτε συνεχώς είτε κατ' απαίτηση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνολογία, δημιουργήστε έναν τόμο ανάκτησης.
Intel® Matrix Storage Console | Το Intel Matrix Storage Console είναι ένα λογισμικό που παρέχει τη διασύνδεση διαχείρισης για το υποσύστημα Serial ATA AHCI και RAID εντός του υποστηριζόμενου λειτουργικού συστήματος.
ΟΡΟΛΟΓΙΑ RAID
Αυτόματη ανακατασκευή | Η διαδικασία αποκατάστασης ενός τόμου RAID 1, 5 ή 10 σε περίπτωση που ένα μέλος RAID αποτύχει ή λείπει. Αν υπάρχει εφεδρικός σκληρός δίσκος, το λογισμικό θα τον χρησιμοποιήσει αυτόματα ως αντικαταστάτη για τον αποτυχημένο σκληρό δίσκο. Μια διαδικασία αυτόματης ανακατασκευής θα προκύψει επίσης σε περίπτωση που αφαιρεθεί ένα μέλος RAID 1 και κατόπιν τοποθετηθεί ξανά προκειμένου να δημιουργηθεί εκ νέου ο κατοπτρισμός. Οι τόμοι RAID 0 δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία αυτόματης ανακατασκευής.
Αυτόματη ανάκτηση | Η διαδικασία της αυτόματης ανάκτησης τόμων που απέτυχαν επειδή λείπει ένας δίσκος. Για τόμους RAID 0, σε περίπτωση που υπάρχουν όλοι οι δίσκοι μέλη και αποτύχει ο τόμος, το option ROM θα επισημάνει τον τόμο ως 'Αποτυχία'. Για πλεονάζοντες τόμους RAID, σε περίπτωση που αντικατασταθεί ο δίσκος μέλος που έχει αφαιρεθεί πιο πρόσφατα και υπάρχουν αρκετοί μη αποτυχημένοι δίσκοι, η κατάσταση τόμου θα αλλάξει σε 'Υποβάθμιση'.
Πολιτική συνεχούς ενημέρωσης | Όταν ένας τόμος ανάκτησης χρησιμοποιεί αυτήν την πολιτική, τα δεδομένα στην κύρια μονάδα αντιγράφονται στη μονάδα ανάκτησης αυτόματα όσο είναι συνδεδεμένες και οι δύο μονάδες στο σύστημα.
RAID | Πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων: Το RAID επιτρέπει τη διανομή των δεδομένων σε πολλαπλούς σκληρούς δίσκους για να παρέχει πλεονασμό δεδομένων ή για να βελτιώνει την απόδοση αποθήκευσης δεδομένων.
Συστοιχία RAID | Μια λογική ομαδοποίηση των φυσικών σκληρών δίσκων.
Κεντρική μονάδα | Ο σκληρός δίσκος που είναι η καθορισμένη μονάδα προέλευσης σε έναν τόμο ανάκτησης.
Μέλος | Ένας σκληρός δίσκος που χρησιμοποιείται εντός μιας συστοιχίας RAID.
Πολιτική ενημέρωσης κατ' απαίτηση | Όταν ένας τόμος ανάκτησης χρησιμοποιεί αυτήν την πολιτική, τα δεδομένα στην κύρια μονάδα αντιγράφονται στη μονάδα ανάκτησης όταν το ζητάτε. Αντιγράφονται μόνο οι αλλαγές μετά την τελευταία διαδικασία ενημέρωσης.
Μονάδα διέλευσης (Pass-through) | Ένας σκληρός δίσκος που δεν περιλαμβάνεται στον τόμο RAID και είναι διαθέσιμος στο λειτουργικό σύστημα ως αυτόνομος δίσκος.
Τόμος RAID | Μια σταθερή ποσότητα χώρου σε συστοιχία RAID που εμφανίζεται ως μοναδικός φυσικός σκληρός δίσκος στο λειτουργικό σύστημα. Κάθε τόμος RAID έχει δημιουργηθεί με ένα συγκεκριμένο επίπεδο RAID για να παρέχει πλεονασμό δεδομένων ή να βελτιώνει την απόδοση αποθήκευσης δεδομένων.
Επίπεδο RAID | Ένα ορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών που εφαρμόζεται σε ένα τόμο RAID, το οποίο καθορίζει τον τρόπο που αποθηκεύονται και υπόκεινται σε διαχείριση τα δεδομένα προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση ανάγνωσης/εγγραφής ή να αυξηθεί η ανοχή σε βλάβες.
RAID 0 (διαγράμμιση) | Τα δεδομένα στον τόμο RAID διαγραμμίζονται στα μέλη της συστοιχίας. Η διαγράμμιση χωρίζει τα δεδομένα σε μονάδες και διανέμει τις μονάδες αυτές στα μέλη χωρίς να δημιουργεί πλεονασμό δεδομένων, αλλά βελτιώνοντας την απόδοση ανάγνωσης/εγγραφής.
RAID 1 (αντικατοπτρισμός) | Τα δεδομένα στον τόμο RAID κατοπτρίζονται στα μέλη της συστοιχίας RAID. Ο κατοπτρισμός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το βασικό χαρακτηριστικό του RAID 1, το οποίο εγγράφει διπλά δεδομένα σε κάθε μέλος. Συνεπώς, δημιουργεί πλεονασμό δεδομένων και αυξάνει την ανοχή σε βλάβες.
RAID 5 (διαγράμμιση με ισοτιμία) | Τα δεδομένα στον τόμο RAID και η ισοτιμία διαγραμμίζονται στα μέλη της συστοιχίας. Οι πληροφορίες ισοτιμίας εγγράφονται μαζί με τα δεδομένα σε περιστρεφόμενη ακολουθία στα μέλη της συστοιχίας. Αυτό το επίπεδο RAID είναι η προτιμώμενη διαμόρφωση για αποτελεσματικότητα, ανοχή σε βλάβες και απόδοση.
RAID 10 (διαγράμμιση και κατοπτρισμός) | Το επίπεδο RAID όπου οι πληροφορίες διαγραμμίζονται σε συστοιχία δύο δίσκων για απόδοση συστήματος. Κάθε δίσκος στη συστοιχία έχει κατοπτρισμό για ανοχή σε βλάβες. Το RAID 10 παρέχει τα πλεονεκτήματα απόδοσης του RAID 0 και τον πλεονασμό του RAID 1. Ωστόσο, απαιτεί τουλάχιστον τέσσερις σκληρούς δίσκους.
Μονάδα ανάκτησης | Ο σκληρός δίσκος που είναι η καθορισμένη μονάδα προορισμού σε έναν τόμο ανάκτησης.
Τόμος ανάκτησης | Ένας τόμος που χρησιμοποιεί τεχνολογία Intel Rapid Recover.
Λωρίδα | Η λωρίδα αναφέρεται στην ομαδοποίηση των λογικών συνεχόμενων δομικών μονάδων δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε έναν μοναδικό φυσικό σκληρό δίσκο εντός ενός τόμου RAID 0, RAID 5 ή RAID 10. Το μέγεθος λωρίδας εκφράζεται σε kilobyte.
Διαγράμμιση | Το σύνολο όλων των λωρίδων στον οριζόντιο άξονα σε όλους τους φυσικούς σκληρούς δίσκους εντός ενός τόμου RAID.
Μετα-δεδομένα | Τα μετα-δεδομένα είναι 'δεδομένα σχετικά με τα δεδομένα' ή 'πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες'. Για τόμους RAID, τα μετα-δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο τόμος RAID αποθηκεύει τα αρχεία χρήστη και τα αρχεία συστήματος σε τόμο RAID.
Μετεγκατάσταση | Η διαδικασία της μετατροπής της διαμόρφωσης αποθήκευσης δεδομένων του συστήματος από διαμόρφωση μη RAID (διέλευση) σε διαμόρφωση RAID.
Μετεγκατάσταση επιπέδου RAID | Η διαδικασία της μετατροπής της διαμόρφωσης αποθήκευσης δεδομένων του συστήματος από ένα επίπεδο RAID σε άλλο.
Επέκταση χωρητικότητας τόμου | Η διαδικασία αύξησης της χωρητικότητας ενός υπάρχοντος τόμου με χρήση του 100% του διαθέσιμου χώρου συστοιχίας ή με την προσθήκη ενός ή περισσότερων μελών σκληρών δίσκων.
Κατάσταση κρυπτογράφησης | Η ένδειξη σχετικά με το εάν τα κανονικά δεδομένα του τόμου και των σκληρών δίσκων είναι κρυπτογραφημένα σε μη αναγνώσιμη μορφή για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας.
Κρυπτογραφημένα | Η τιμή της κατάστασης κρυπτογράφησης ενός σκληρού δίσκου που προσαρτάται στο τέλος της περιγραφής του σκληρού δίσκου στους οδηγούς Δημιουργία τόμου Raid, Δημιουργία τόμου RAID από υπάρχοντα σκληρό δίσκο, Δημιουργία τόμου ανάκτησης και Τροποποίηση τόμου RAID.
Κλειδωμένος σκληρός δίσκος | Ένας σκληρός δίσκος που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης ο οποίος προορίζεται για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και που μπορεί να ξεκλειδωθεί με έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης.
Εφεδρικός σκληρός δίσκος | Ένας σκληρός δίσκος Serial ATA ο οποίος είναι ορισμένος από το λογισμικό RAID να χρησιμοποιηθεί αυτόματα ως προορισμός μιας αυτόματης ανακατασκευής σε περίπτωση που ένα μέλος RAID αποτύχει ή λείπει. Το επίπεδο RAID 0 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εφεδρικούς. Τα επίπεδα RAID 1, 5 και 10 μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ή περισσότερους εφεδρικούς.
LED Ενεργοποίησης θύρας | Η ενέργεια για τον προσδιορισμό της θύρας που έχει συνδεθεί με κάποιον συγκεκριμένο σκληρό δίσκο που υπάρχει στο σύστημα.
Προετοιμασία τόμου | Η διαδικασία της προετοιμασίας ισοτιμίας για τόμους RAID 5 ή της διασφάλισης πως το κάθε μπλοκ δεδομένων στον καθρέπτη είναι ίδιο με το αντίστοιχο μπλοκ δεδομένων στους σκληρούς δίσκου προέλευσης για τόμους RAID 1 και RAID 10.
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Ελεγκτής RAID | Ο ελεγκτής RAID δημιουργεί και διαχειρίζεται συστοιχίες RAID και τόμους RAID προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση εγγραφής/ανάγνωσης ή να αυξήσει την ανοχή σε βλάβες.
Ελεγκτής Serial ATA | Ο ελεγκτής Serial ATA είναι ενσωματωμένος στο διανομέα ελεγκτή Ι/Ο στο σύστημα. Ο ελεγκτής αυτός διαχειρίζεται τις συσκευές Serial ATA και εξυπηρετεί ως διασύνδεσή τους με το σύστημα.
AHCI | Προηγμένη διασύνδεση ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή: Μια προδιαγραφή διασύνδεσης που επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης αποθήκευσης να ενεργοποιεί προηγμένα χαρακτηριστικά Serial ATA, όπως εγγενής σχηματισμός ουράς εντολών, εγγενής σύνδεση σε λειτουργία και διαχείριση ισχύος.
Σύνδεση εν λειτουργία | Η αιφνίδια αφαίρεση και τοποθέτηση ενός σκληρού δίσκου Serial ATA όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα.
Εγγενής σχηματισμός ουράς εντολών | Ένα πρωτόκολλο εντολής σε Serial ATA που επιτρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα σε εκκρεμή κατάσταση πολλαπλές εντολές εντός ενός σκληρού δίσκου. Οι εντολές αναδιατάσσονται δυναμικά για να αυξηθεί η απόδοση του σκληρού δίσκου.
Συσκευή ΑΤΑΡΙ | Μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης με παράλληλη διασύνδεση όπως CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM και μονάδες μαγνητοταινίας.
Serial Advanced Technology Attachment (SATA) | Τεχνολογία διαύλου υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη μεταφορά δεδομένων από και προς ένα σκληρό δίσκο. Είναι ο διάδοχος της τεχνολογίας PATA.
Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) | Το AT Attachment (ATA) είναι ένα πρότυπο διασύνδεσης για τη σύνδεση συσκευών αποθήκευσης όπως σκληροί δίσκοι και μονάδες CD-ROM εντός υπολογιστών. Με την εισαγωγή του Serial ATA (SATA), το αρχικό ATA ονομάστηκε αναδρομικά Parallel ATA (PATA). Είναι επίσης γνωστό ως IDE (Integrated Device Electronics).
Σκληρός δίσκος Serial ATA | Ένας σκληρός δίσκος με διασύνδεση που μεταδίδει δεδομένα χρησιμοποιώντας σειριακό πρωτόκολλο προκειμένου να επικοινωνεί με τον ελεγκτή Serial ATA.
eSATA | Ένας εξωτερικός δίσκος SATA.
Υποσύστημα αποθήκευσης Serial ATA | Όλο το υλικό και λογισμικό σε ένα σύστημα που σχετίζεται με την αποθήκευση δεδομένων σε σκληρούς δίσκους Serial ATA.
Κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς Serial ATA | Ο ρυθμός με τον οποίο ο ελεγκτής Serial ATA και ο σκληρός δίσκος Serial ATA επικοινωνούν μεταξύ τους.
Σκληροί Δίσκοι Μεγάλου Τομέα | Serial ATA σκληροί δίσκοι με μέγεθος λογικού τομέα ½ KB. Αυτοί οι σκληροί δίσκοι μπορούν να έχουν μέγεθος φυσικού τομέα ½ KB, 1 KB, 2 KB ή 4 KB. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των μονάδων σε μία συστοιχία. Ένας τόμος που έχει δημιουργηθεί με σκληρούς δίσκους μεγάλου τομέα θα έχει μέγεθος λογικού τομέα ίσο με ½ KB και μέγεθος φυσικού τομέα ίσο με το μέγεθος φυσικού τομέα του σκληρού δίσκου με το μεγαλύτερο μέγεθος φυσικού τομέα στη συστοιχία. Ανατρέξτε στο τμήμα πληροφοριών στην 'Προηγμένη κατάσταση λειτουργίας' για να δείτε τα μεγέθη λογικού και φυσικού τομέα για ένα σκληρό δίσκο ή τόμο.
Συμβάν SMART | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (τεχνολογία αυτο-παρακολούθησης, ανάλυσης και αναφοράς): Ένα ανοικτό πρότυπο για την ανάπτυξη σκληρών δίσκων και συστημάτων λογισμικού που αυτόματα παρακολουθεί έναν σκληρό δίσκο και αναφέρει πιθανά προβλήματα.
Προσωρινή μνήμη δεδομένων σκληρού δίσκου | Μια προσωρινή μνήμη εντός του σκληρού δίσκου η οποία αποθηκεύει προσωρινά τους συχνά χρησιμοποιούμενους τομείς δεδομένων για γρηγορότερη πρόσβαση. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνεται η γενική απόδοση του σκληρού δίσκου.
Προσωρινή μνήμη ετερόχρονης εγγραφής τόμου | Μια προσωρινή μνήμη εντός του τόμου η οποία αποθηκεύει προσωρινά τους συχνά χρησιμοποιούμενους τομείς δεδομένων για γρηγορότερη πρόσβαση και βέλτιστη λειτουργία του τόμου RAID. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνονται η παραγωγή ανάγνωσης/εγγραφής και η ανταπόκριση.
Διαχείριση ισχύος συνδέσμου | Η ικανότητα του ελεγκτή Serial ATA να θέσει τη συσκευή Serial ATA σε χαμηλότερη κατάσταση ισχύος.
Ασύγχρονη ειδοποίηση | Επιτρέπει σε μια συσκευή ATAPI να αποστέλλει ειδοποίηση στον ελεγκτή Serial ATA ότι η συσκευή απαιτεί προσοχή.

# Κατάλογος πινάκων και εικόνων

- ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTEL® RAPID RECOVER ΑΝΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ INTEL
- ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ RAID ΑΝΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ INTEL
- ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΛΩΡΙΔΑΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RAID)
- ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΜΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RAID)
- ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ RAID (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RAID)
- ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΚΤΟΣ RAID (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RAID)
- ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ SERIAL ATA (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AHCI ΣΕ ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)
- ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΜΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ
- ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
- ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΙΚ
- ΕΙΚΟΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΕΙΚΟΝΑ 2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Intel Matrix Storage Manager)

# Νομικές πληροφορίες

Το όνομα Intel® είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel Corporation ή των θυγατρικών εταιριών της στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες.
* Οι λοιπές επωνυμίες και μάρκες ενδεχομένως να αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων μερών.