************************************************************
************************************************************
この文書は Intel(R) Matrix Storage Manager ドライバ ソフトウ
ェアを手動で削除する手順と、ストレージ コントローラの管理用に
ネイティブ オペレーティング システム ドライバを使用するために
システムの再設定を行う手順の要点を解説します。

この手順を完了するには、参照できるように、まず本書を印刷して
ください。次に、第 1 部を完了して、SATA コントローラ モードを
判別します。 
第1部で判別したモードによって、第 2 部 A または第 2 部 B のい
ずれかを完了します。

警告：システムを再設定すると、現在システムが使用している RAID 
ボリュームのデータが失われることがあります。ブート ドライブまた
はブート可能な RAID ボリュームから Intel Matrix Storage Manager 
ドライバを削除すると、オペレーティング システムを再インストール
する必要が生じる場合があります。データの整合性を保持するには、
この操作を実行する前にすべてのデータをバックアップしてください。 

************************************************************
* 第 1 部：システムのモードの判別
************************************************************

このソフトウェアを削除する手順は、システムが RAID モードと 
AHCI モードのいずれで実行されているかによって異なります。
モバイル システムでは RAID はサポートされません。

次の手順に従って [デバイス マネージャ] でシリアル ATA コントロ
ーラを識別し、システムのモードを判別します。

1.  [スタート] メニューで以下を行います。
    1a. Windows* 2000 では、[設定]、[コントロール パネル] の順に
        選択します。
    1b. Windows* XP またはそれ以降のオペレーティング システムでは、
        [コントロール パネル] を選択します。

2.  [システム] 画面を開きます(必要な場合、最初に 
    [クラシック表示に切り替える] を選択します）。

3.  [ハードウェア] タブを選択します。 

4.  [デバイス マネージャ] ボタンを選択します。

5.  デバイス マネージャで、[SCSI および RAID コントローラ] を
    探します。このエントリがある場合は、それを展開し、次のコン
    トローラのいずれかが表示されているか確認します。このエント
    リがない場合は、手順 6 に進みます。

    - [Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller]
      このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
      ICH9R システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。
    
    - [Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller]
      このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
      ICH8ME システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

    - [Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller]
      このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
      ICH8R システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

    - [Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller]
      このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
      631xESB/632xESB システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

    - [Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller]
      このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
      ICH7MR システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。
 
    - [Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller]
      このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
      ICH7R/DH システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

    - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合は、
      システムは RAID モードで実行されていません。次の手順 6 
      に進みます。

6.  デバイス マネージャで、[IDE ATA/ATAPI コントローラ] を
    探します。このエントリがある場合は、それを展開し、次の
    コントローラのいずれかが表示されているか確認します。

    - [Intel(R) 82801IR/IO SATA AHCI Controller]
      このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 
      ICH9R システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

    - [Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller]
      このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 
      ICH8M システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

    - [Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller]
      このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 
      ICH8R システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

    - [Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller]
      このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 
      631xESB/632xESB システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

    - [Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller]
      このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 
      ICH7M システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

    - [Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller]
      このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 
      ICH7R/DH システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

    - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合は、
      システムは AHCI モードではありません。Intel Matrix 
      Storage Manager ソフトウェアでは、これら以外のモード
      はサポートされていません。次の手順 7 に進みます。

7.  システムは RAID または AHCI モードで実行されていないと思
    われます。システムが RAID または AHCI モードで実行されて
    いると思えるのに上記のコントローラが表示されていない場合は、
    システムの製造元または購入先にお問い合わせください。システ
    ムのモードを判別しないと、次の第 2 部に進むことはできません。



************************************************************
* 第 2 部 A：RAID モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、RAID モードのシステムでのみ実行でき
ます。上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが AHCI 
モードで実行されていることを確認していない場合は、この手順を
実行しないでください。続行する前に以下の警告を必ずお読みください。

警告：
RAID 0 ボリュームが削除されると、そのボリュームにあるすべての
データは永久に削除されます。作業を続行する前にすべての重要な
データをバックアップしてください。 

b. オペレーティング システム ファイルを含む RAID ボリュームが
削除された場合、オペレーティング システムは再インストールする
必要があります。


1.  上記の警告を読んで理解したことを確認してください。

2.  システムを再起動します。

3.  システムの再起動中に「Intel(R) Matrix Storage Manager 
    option ROM」というスプラッシュ画面が表示されるか確認し
    ます。表示された場合は、以下の手順 4 に進みます。表示
    されない場合は、手順 4 をスキップして手順 5 に進みます。     

4.  Intel Matrix Storage Manager option ROM がインストール
    されている場合は次の手順を完了します。

    4a. システムを起動中に Ctrl と I （CTRL + I）キーを押して 
        Intel Matrix Storage Manager option ROM セットアップ
        を開始します。
    4b. セットアップ プログラムで、メニュー オプション 2 を
        選択して [RAID ボリュームの削除] メニューを開きます。
    4c.上下の矢印キーを使用して、削除するボリュームを選択し
       ます。
    4d.選択したボリュームを削除するには、Del キーを押して、
       削除の確認メッセージに答えて Y を押します。必要に応
       じて、表示されるすべてのボリュームに対してこの手順を
       繰り返します。 
    4e.セットアップ プログラムを終了します。
    4f.システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシス
       テムを起動中に F2 または Del キーを押すと開始されます）。
    4g.シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から 
       [IDE] に変更します。
    4h.変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5.  Intel Matrix Storage Manager option ROM がインストール
    されていない場合は次の手順を完了します。

    5a. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常は
        システムを起動中に F2 または Del キーを押すと開始
        されます）。
    5b. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から 
        [IDE] に変更します。
    5c. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

6.  システムを再起動します。



************************************************************
* 第 2 部 B：AHCI モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、AHCI モードのシステムでのみ実行でき
ます。上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが AHCI 
モードで実行されていることを確認していない場合は、この手順を
実行しないでください。作業を続行する前にすべての重要なデータ
をバックアップすることを推奨します。 

1.  システムを再起動します。

2.  システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステ
    ムを起動中に F2 または Del キーを押すと開始されます）。 

3.  シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [AHCI] から [IDE] 
    に変更します。

4.  変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5.  システムを再起動します。今までと同じようにオペレーティング 
    システムが起動されるはずです。


注：システム BIOS にこれらの変更を加える際に問題がある場合は、
マザーボードの製造元またはお買い上げの販売店にお問い合わせく
ださい。


************************************************************
Intel(R) は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

* その他の製品名またはブランドは各所有者に帰属します。

