# Intel® Matrix Storage Manager 概述

Intel Matrix Storage Manager 是一个软件包，该软件可在采用英特尔® 奔腾® 处理器或英特尔® 至强® 处理器及英特尔存储控制器的系统上，提高存储子系统的性能和可靠性。参阅随该软件安装的 Readme 文件以了解完整系统要求的更多信息，或者访问英特尔对本产品的支持网站。该软件包 由以下组件构成：

- Intel Matrix Storage Manager 驱动程序
- Intel® Matrix Storage Console
- 事件监视器
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Intel® Matrix Storage Manager 驱动程序

Intel Matrix Storage Manager 驱动程序可安装于任何受支持的台式机系统、移动电脑系统或服务器系统。控制器决定 Intel® Matrix Storage Console 中有哪些功能可供使用。对所有受支持的芯片组和操作系统，软件安装完全自动。
Intel Matrix Storage Manager 驱动程序是经 Windows 硬件质量实验室 (WHQL) 认证的软件，专用于提高存储子系统的性能和可靠性。驱动程序作为 Intel Matrix Storage Manager 软件的一部分而安装。
该驱动程序安装后，便被 Intel Matrix Storage Manager 的其它组件查询，用于管理存储子系统。这些查询获取有关串行 ATA 控制器、串行 ATA 设备和 RAID 的详细信息，以及这些设备的状态。这些信息然后在 Intel Matrix Storage Console 中显示。

## Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console 是一个基于 Windows* 的应用程序，它为存储设备和 RAID 阵列提供管理功能和详细的状态信息。
Intel Matrix Storage Console 可以两种模式查看：“基本模式”和“高级模式”。“基本模式”为简单视图，以状态消息和图示的形式显示设备信息。“高级模式”提供更多子系统管理选项，供高端用户使用。

## 事件监视器

“事件监视器”是一项系统服务，它随 Intel® Matrix Storage Manager 软件安装到系统上。此项服务安装后，将在用户登录时执行，并在系统使用过程中在后台运行。事件监视器与 Intel Matrix Storage Manager 驱动程序、Intel® Matrix Storage Console 和托盘图标小程序通讯，以确保这三者的状态同步，并提供事件通知。发生事件时，事件监视器使系统托盘图标小程序显示 Intel Matrix Storage Manager 托盘图标，而该图标又显示一个描述事件的气球消息或对话框。能触发通知的事件类型包括 RAID 卷状态变化、硬驱输入或输出（I/O）错误或硬驱 SMART 事件。当这些事件发生时，事件监视器将事件记录入“NT 事件日志”和“Intel Matrix Storage Manager 事件日志”。
以下是 Intel Matrix Storage Manager 托盘图标报告事件时的可用选项列表。右击托盘图标即可访问这些选项：

- 启动 Intel Matrix Storage Console：打开 Intel Matrix Storage Console 以提供状态和（或）事件的调查信息。
- 暂且忽略当前警报：让事件监视器忽略当前事件，并在下一次用户登录或下一次事件发生前隐藏托盘图标。
- 不要再显示此图标：此选项仅可用于信息性气球消息。此选项被选中后，将隐藏托盘图标并阻止该消息再显示。

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

option ROM 分开包装，不存在于不支持 RAID 的系统中。option ROM 通常集成于主板的系统 BIOS 中，用以在操作系统引导前配置 RAID 卷。

# Intel® Matrix Storage Manager 功能

## Intel® Rapid Recover Technology

此技术利用 RAID 1（镜像）功能将数据从一个指定的主驱动器复制到一个指定的恢复驱动器。主驱动器和恢复驱动器必须占用一个阵列的 100% 可用硬盘空间，而且一个系统上只可存在一个恢复卷。您可以选择是持续或是按请求将主驱动器数据复制到恢复驱动器。请注意，创建恢复卷时，不能有 RAID 卷存在，也不得将 RAID 卷添加至系统。参阅本帮助文件的“创建恢复卷”一节了解详情。

- 优点：对在主驱动器数据与恢复驱动器之间的数据复制有更好的控制；卷更新的速度更快（只将上次更新之后主驱动器上的更改复制到恢复驱动器）；可以在 Windows* 资源管理器中查看成员硬驱上的数据。
- 缺点：卷大小未增加。
- 应用：保护移动式系统上的重要数据；迅速复原主驱动器至先前状态或默认状态。

## RAID 技术

RAID（Redundant Array of Independent Drive：独立磁盘冗余阵列）指的是多个独立的硬驱合并组成一个逻辑阵列。如果在阵列上创建一个或多个 RAID 卷，操作系统将不再识别个别硬驱，而将每个卷认作单个逻辑硬驱。RAID 的主要目的是提高存储子系统的性能并支持容错。RAID 级别定义数据在跨越阵列硬驱的卷中如何格式化。Intell® Matrix Storage Manager 支持 RAID 级别 0（ 分段）、RAID 级别 1（镜像）、RAID 级别 5（含奇偶校验的分段）和 RAID 级别 10（分段和镜像）。当前尚不支持其他 RAID 级别。下表按系统上存在的英特尔存储控制器，列示一个 RAID 卷上对每一种 RAID 级别所支持的硬驱数目。
表 1. 各种英特尔存储控制器所支持的 RAID 级别

RAID 级别 | 驱动器数目 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME | ICH9R
RAID 0 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
RAID 0 | 3 或 4 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
RAID 0 | 5 或 6 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是
RAID 1 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
RAID 5 | 3 或 4 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
RAID 5 | 5 或 6 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是
RAID 10 | 4 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是

RAID 0（分段）
RAID 级别 0 将两个或更多硬驱合并，把所有数据分段为易于管理的块（称为数据块）。表 2 描述所允许的 数据块大小的使用情形。这些数据块在 RAID 0 卷驻留的阵列成员中以条带形式分布。此方法通过允许同时从一个以上硬驱访问相邻数据而提高读写（尤其是顺序性读写）性能。但是，存储在 RAID 0 卷中的数据无冗余。因此，如果一个硬驱发生故障，卷中的所有数据都将丢失。

- 优点：显著提高读写传输速度。
- 缺点：无冗余（如果一个硬驱发生故障，卷中的所有数据都将丢失）。
- 应用：通常用于在台式机和工作站存储高性能、非关键数据和软件。

RAID 1（镜像）
RAID 级别 1 将两个硬驱合并，使所有数据同时写入 RAID 1 卷驻留的各阵列成员。换句话说，数据被镜像到 RAID 1 卷中的各个硬驱上。这在第一个驱动器上创建所有数据的实时冗余，亦称为镜像。

- 优点：完全数据冗余，提高读取传输速度。
- 缺点：未提高卷大小；写入传输速度略为降低。
- 应用：通常用于在工作站和服务器存储关键数据。

RAID 5（含奇偶校验的分段）
RAID 级别 5 将三个或更多硬驱合并，把所有数据分段为易于管理的块（称为数据块）。RAID 5 使用奇偶校验。这是一种数学方法，用于将丢失的数据重建至单个驱动器，从而提高容错能力。数据和奇偶校验以轮转顺序跨阵列成员 分段。由于采用奇偶校验分段，便有可能在以新驱动器替换故障硬驱后重建数据。在重建数据过程中计算丢失数据的额外工作将降低向卷写入的性能。RAID 5 处理较小 I/O 功能的性能比处理较大顺序文件时来得好。

- 优点：高效率，容错和良好的性能。
- 缺点：花在计算和存储奇偶的额外时间降低写入性能。
- 应用：对文件和应用程序服务器以及因特网和内联网服务器为良好的选择。

RAID 10（分段和镜像）
RAID 级别 10 使用四个硬驱创建 RAID 级别 0 和 1 的组合。数据以条带形式分布于构成 RAID 0 组件的双驱动器阵列。RAID 0 阵列中的每个硬驱都由 RAID 1 阵列中的一个硬驱作为镜像。此种配置的优点是兼备 RAID 0 的性能和 RAID 1 的冗余。

- 优点：性能良好，支持容错。
- 缺点：需要四个硬驱，导致成本增加。
- 应用：要求高性能和容错能力的数据库服务器。

数据块大小
数据块大小表示在 RAID 0、RAID 5 或 RAID 10 卷中使用的每一个逻辑连续数据块的大小。数据块大小用千字节表示。下表列举典型 数据块大小的使用情形。
表 2. 所支持的数据块大小的使用情形

数据块大小 | 说明 | RAID 级别
4 KB | 最适用于要求 4 KB 数据块的特殊用途模式 | RAID 0、10
8 KB | 最适用于要求 8 KB 数据块的特殊用途模式 | RAID 0、10
16 KB | 最适用于顺序传输 | RAID 0、5、10
32 KB | 适用于顺序传输 | RAID 0、5、10
64 KB | 适用于一般用途数据块大小（RAID 5、10 的默认值） | RAID 0、5、10
128 KB | 在大多数台式机和工作站上的性能最佳（RAID 0 的默认值） | RAID 0、5

## Matrix RAID 技术

Matrix RAID 允许在单个 RAID 阵列上创建两个独立的 RAID 卷。根据不同 RAID 级别，阵列可能包含 2-6 个串行 ATA 硬驱。第一个 RAID 卷 将占据阵列的一部分，留出供创建第二个卷的空间。
只要两个卷使用相同数目的硬驱，下列 RAID 级别组合便受支持：

- 2 驱动器 RAID 1 和 RAID 0
- 3-6 驱动器 RAID 0 和 RAID 5
- 4 驱动器 RAID 0 和 RAID 10
- 4 驱动器 RAID 5 和 RAID 10

## Intel® Matrix Storage Manager 的其它功能

参阅下表中关于其它主要功能的概述，以帮助管理计算机的存储子系统。
表 3. 所支持的存储管理功能概述

功能 | 说明 | 台式机或服务器 | 移动电脑
Matrix RAID | 在单个阵列中创建、管理和使用最多两个独立的 RAID 卷。在六个串行 ATA 端口中的任何一个端口上创建最多三个独立的 RAID 阵列，每个阵列具有两个硬驱。 | 是 | 否
RAID 级别迁移 | 从 RAID 0、1 和 10 迁移到 RAID 5。 | 是 | 否
备用 RAID | 将一个或多个硬驱标记为自动重建的目的地。 | 是 | 是
RAID 卷验证 | 在 RAID 0、RAID 1、RAID 5 或 RAID 10 卷上辨认任何不一致处或有问题的数据。 | 是 | 是
RAID 卷验证和修复 | 在 RAID 1、RAID 5 或 RAID 10 卷上辨认并修复任何不一致处或有问题的数据。 | 是 | 是
大扇区驱动器支持 | 允许将逻辑扇区大小为 ½ KB 的硬驱以及物理扇区大小为 ½ KB、1 KB、2 KB 或 4 KB 的硬驱用于存储子系统。 | 是 | 是
高级主机控制器接口(AHCI) | 使用高级串行 ATA 功能，如本地命令排队和本地热插拔。 | 是 | 是
进取性链接电源管理 | 允许串行 ATA 控制器将串行 ATA 设备置于低耗电状态。 | 否 | 是
异步通知 | 允许 ATAPI 设备向串行 ATA 控制器发出该设备需要关注的通知。 | 否 | 是
回写高速缓存 | 将来自主机的多个 I/O 请求组合为少数几个请求，并按指定的间隔从高速缓存写入各个卷。RAID 5 的这项功能将增强阵列的读写等待时间。 | 是 | 否

# Intel® Matrix Storage Console 概述

打开 Intel Matrix Storage Console 时，主对话框出现，并依据所选视图，在两个窗格中显示设备信息：基本模式或高级模式。高级模式提供更多存储子系统管理选项，供高端用户使用。每当串行 ATA 设备或 RAID 卷的配置更改时，此视图自动刷新。通过从“查看”菜单选择“刷新”或按 F5 键可手动刷新此视图。

## 基本模式

基本模式是简单视图，显示硬驱的状态，并图示当前 RAID 卷。在异常情况下，例如硬驱发生故障或丢失时，右窗格将出现“转换到高级模式视图”按钮，用以打开高级模式来处理此问题。也可从“查看”菜单中选择“高级模式”以转换到高级模式。下图显示基本模式中的典型 RAID 系统。您实际看到的视图可能有所不同，这取决于操作系统安装在哪个驱动器上以及存在多少个 RAID 卷。如果系统没有任何 RAID 卷，则会显示硬驱的状态。
图 1：基本模式

## 高级模式

高级模式是更详细的视图，显示硬驱及存在的所有支持的 RAID 卷的逻辑和物理综合视图。逻辑视图显示 RAID 阵列和卷的详细信息。物理视图显示硬驱及其如何相互连接的详细信息。下图为一示例，显示有四个硬驱的高级模式视图。此图中有两个卷（MyRAID5 和 MyRAID10）共享一个阵列。此示例显示使用 Matrix RAID 的 RAID 配置。
图 2：高级模式
设备窗格
左面的窗格称为设备窗格，显示组成串行 ATA 存储子系统的设备的逻辑和物理视图。这些设备包括系统中存在的串行 ATA 控制器、任何受支持的串行 ATA 硬驱、任何受支持的 ATAPI 硬驱以及任何受支持的 RAID 卷和恢复卷。
信息窗格
右面的窗格称为信息窗格，显示所选设备的信息。每种设备类型的参数在以下表格中列出。如果某参数不适用于所选的设备，则不予显示。
表 4. 阵列信息（RAID 模式）

参数 | 值
状态 | 无活动迁移：未发生迁移或重建。
正在重建：一个或多个 RAID 卷正在重建。
正在添加硬驱：Intel® Matrix Storage Manager 驱动程序正在添加一个或多个成员，并正在迁移阵列中的数据。
正在替换硬驱：由于卷中一个硬驱的 SMART 事件，正在一个备用硬驱上重建一个或多个 RAID 卷。
正在初始化：正在初始化 RAID 5 卷奇偶校验，或者正在验证或验证并修复 RAID 卷上的数据。
硬驱写入高速缓存已启用 | 报告该阵列中所有硬驱的写入高速缓存是否已启用。
大小 | 报告阵列容量（以千兆字节计）。
可用空间 | 报告阵列中未被 RAID 卷使用的空间。可用空间可用于创建第二个 RAID 卷。
硬驱数目 | 报告构成阵列的硬驱数目。
硬驱成员号码［1、2、3、4、5、6］ | 报告阵列中每个成员硬驱的生产商和型号。
卷数目 | 报告阵列中 RAID 卷的数目。如果卷数目等于 1，而且尚有可用空间，则可在阵列中创建第二个 RAID 卷。
卷成员 [1、2] | 报告阵列中每个 RAID 卷的名称。

表 5. 卷信息（RAID 模式）

参数 | 值
RAID 卷状态 | 正常：卷数据全部可访问
发生故障：对 RAID 0 卷，表示一个或多个成员丢失或发生故障。对 RAID 1 卷，表示两个成员均已发生故障。对 RAID 5 或 RAID 10 卷，表示两个或多个成员丢失或发生故障。注意：在某些情况下，RAID 10 卷在两个或更多成员丢失或发生故障的情况下可能被报告为性能下降。
性能下降：只有 RAID 1、RAID 5 和 RAID 10 卷会处于此状态。表示一个成员发生故障或丢失。
SMART 事件：一个硬驱已超出其可恢复的错误程度，并报告 SMART 事件。
正在重建：只有 RAID 0、RAID 5 和 RAID 10 卷会处于此状态。表示数据正被复制到镜像或备用硬驱上，且数据冗余正被恢复。
正在迁移：表示正在将数据迁移到第二个硬驱或阵列，而且正在创建一个 RAID 卷。
正在验证：表示正在对 RAID 卷上的数据进行验证。
恢复卷状态 | 已更新：只有设定为采用持续更新策略的恢复卷才可处于此状态。恢复驱动器上的数据与主驱动器上的相符。
需要更新：只有设定为采用按请求更新策略的恢复卷才可处于此状态。恢复驱动器上的数据与主驱动器上的不相符。
正在更新卷：正在将主驱动器上的数据复制到恢复驱动器。只复制上次更新之后的更改。
正在恢复卷：恢复驱动器上的数据正在覆盖主驱动器上的所有数据。
主驱动器为只读：选择此选项以在 Windows* 资源管理器中访问主驱动器文件，而此选项使该驱动器成为只读。
恢复驱动器为只读：选择此选项以在 Windows* 资源管理器中访问恢复驱动器文件，而此选项使该驱动器成为只读。
主驱动器丢失：无法再检测到用于创建恢复卷的主驱动器。
恢复驱动器丢失：无法再检测到用于创建恢复卷的恢复驱动器。
验证错误 | 报告在 RAID 卷数据验证中发现的不一致处的数目。此参数仅在验证过程或验证和修复过程中有效。
有媒体错误的存储区块 | 报告在 RAID 卷数据验证中发现的有媒体错误的存储区块数目。此参数仅在验证过程或验证和修复过程中有效。
系统卷 | 报告该卷是否包含受保护的操作系统文件。
卷回写高速缓存已启用 | 报告该卷的回写高速缓存功能是否已启用。此参数仅适用于 RAID 5 卷。
RAID 级别 | 报告用于该卷的 RAID 的级别。
数据块大小 | 报告卷中使用的每个逻辑邻接数据块的大小（适用于 RAID 0、RAID 5 和 RAID 10 卷）。数据块大小以千字节表示。
大小 | 报告卷的总容量（以千兆字节计）。
硬驱数目 | 报告卷所跨越的硬驱的数目。
硬驱成员号码［1、2、3、4、5、6］ | 对 RAID 0、RAID1、RAID 5 和 RAID 10 卷，报告该卷使用的每个硬驱的生产商和型号。
主硬驱 | 对恢复卷，报告主驱动器的生产商和型号。
恢复硬驱 | 对恢复卷，报告恢复驱动器的生产商和型号。
父阵列 | 报告包含此卷的阵列的名称。

表 6. RAID 硬驱信息（RAID 模式）

参数 | 值
用途 | 阵列成员：硬驱已与其他驱动器组合，形成一个包含 RAID 卷的阵列。操作系统也许可见到 RAID 卷；但是个别驱动器却不可见。
阵列成员（主驱动器）：该硬驱是恢复卷的源驱动器。
阵列成员（恢复驱动器）：该硬驱是恢复卷的目标驱动器。
非 RAID 硬驱：该硬驱上没有 RAID 元数据，对操作系统可见并可用。
无：该硬驱上有阻止其暴露给操作系统的元数据，但该硬驱不是阵列成员。
状态 | 正常：该硬驱存在，运作正常。
发生错误：该硬驱已超越其可恢复错误阈值。将在 Intel Matrix Storage Manager option ROM 用户界面中显示。
SMART 事件：该硬驱已超越其可恢复错误阈值，并有发生故障的危险性。
丢失：该硬驱不存在。
不兼容版本：该硬驱带有 RAID 元数据，其报告的版本与 RAID 软件的当前版本不兼容。
发生故障：表示与“发生错误”相同的情况。显示在 Intel® Matrix Storage Console 中。
设备端口 | 报告硬驱连接至其上的串行 ATA 控制器端口。
当前串行 ATA 传输模式 | 报告串行 ATA 控制器与串行 ATA 硬驱之间的串行 ATA 传输模式。此参数的典型值为： 第 1 代：150 MB/秒 第 2 代：300 MB/秒
型号 | 报告硬驱的型号。
序列号 | 报告该硬驱的生产商序列号。
固件 | 报告硬驱中的固件版本。
本地命令排队支持 | 报告硬驱是否支持本地命令排队。
硬驱写入高速缓存已启用 | 报告该硬驱的写入高速缓存功能是否已启用。
卷数目 | 报告阵列中的卷数目。
卷成员 [1、2] | 报告该硬驱为其成员的每个卷的名称。
父阵列 | 报告该硬驱为其成员的 RAID 阵列的名称。

表 7. 非 RAID 硬驱信息（RAID 模式）

参数 | 值
用途 | 非 RAID 硬驱：该硬驱未被 RAID 阵列或卷使用。该硬驱可用作备用 RAID 或数据存储设备。
备用：该硬驱被标记为自动重建的目的地驱动器。
未知硬驱用途：无法确定该硬驱的用途。其原因可能是本软件版本与该硬驱配置不兼容。
状态 | 正常：该硬驱存在，运作正常。
发生错误：该硬驱已超越其可恢复错误阈值。显示在 Intel Matrix Storage Manager option ROM 用户界面中。
SMART 事件：该硬驱已超越其可恢复错误阈值，并有发生故障的危险性。
发生故障：表示与“发生错误”相同的情况。显示在 Intel Matrix Storage Console 中。
设备端口 | 报告硬驱连接至其上的串行 ATA 控制器端口。
当前串行 ATA 传输模式 | 报告串行 ATA 控制器与串行 ATA 硬驱之间的串行 ATA 传输模式。此参数的典型值为： 第 1 代：150 MB/秒 第 2 代：300 MB/秒
型号 | 报告硬驱的型号。
序列号 | 报告该硬驱的生产商序列号。
固件 | 报告硬驱中的固件版本。
本地命令排队支持 | 报告硬驱是否支持本地命令排队。
系统硬驱 | 报告硬驱是否包含受保护的操作系统文件。
大小 | 报告硬驱的总容量（以千兆字节计）。

表 8. 串行 ATA 硬驱信息（移动式电脑系统上的 AHCI 模式）

名称 | 说明
状态 | 正常：该硬驱存在，运作正常。
发生错误：该硬驱已超越其可恢复错误阈值。显示在 Intel Matrix Storage Manager option ROM 用户界面中。
SMART 事件：该硬驱已超越其可恢复错误阈值，并有发生故障的危险性。
发生故障：表示与“发生错误”相同的情况。显示在 Intel Matrix Storage Console 中。
设备端口 | 报告硬驱连接至其上的串行 ATA 控制器端口。
当前串行 ATA 传输模式 | 报告串行 ATA 控制器与串行 ATA 硬驱之间的串行 ATA 传输模式。此参数的典型值为： 第 1 代：150 MB/秒 第 2 代：300 MB/秒
型号 | 报告硬驱的型号。
序列号 | 报告该硬驱的生产商序列号。
固件 | 报告硬驱中的固件版本。
本地命令排队支持 | 报告硬驱是否支持本地命令排队。
大小 | 报告硬驱的总容量（以千兆字节计）。

## 菜单栏

在“基本模式”中，菜单栏包含三个菜单：“文件”、“查看”和“帮助”。“高级模式”视图还提供另一个有更多存储管理选项的“操作”菜单。
文件菜单
此菜单提供基本选项，例如保存和打印系统报告或退出 Intel® Matrix Storage Console。
查看菜单
此菜单提供在“基本模式”和“高级模式”间转换的选项。另外还有一个“刷新”选项，可在任一模式中手动刷新。还可以从此菜单显示系统报告。系统报告显示系统详细信息，如处理器类型、操作系统以及存储子系统设备等。该报告还描述 RAID 阵列和卷，以及描述具体硬驱的详细物理信息。按一下对话框中的相应按钮便可以打印或保存系统报告。在请求技术支持之前将系统报告打印出来往往很有帮助。
操作菜单
此菜单只存在于高级模式，它提供在系统中创建 RAID 和恢复卷的选项。下文所列每一选项都会启动一个向导，引导您完成相应过程。此菜单还有一个“重新扫描检测即插即用设备”选项，用以确保所有存储设备都载入设备窗格。

- 创建 RAID 卷：如果您不需要保留现有硬驱上的数据，选择此创建选项来创建 RAID 卷。根据所选的 RAID 级别，此卷可使用两个或更多硬驱。Matrix RAID 功能使得在一个阵列中创建两个卷成为可能。要进行此操作， 则选择一个小于阵列总容量的卷容量。这将留出阵列空间用于第二个 RAID 卷。第二个卷将自动占据阵列中的剩余空间。Intel Matrix Storage Console 仅创建 RAID 卷。所创建的卷均为未分区、未格式化。使用 Windows* 磁盘管理实用程序对新 RAID 卷执行分区和格式化。
- 从现有硬驱创建 RAID 卷：如果要保留现有硬驱上的数据并将数据复制到一个或多个额外硬驱，选择此创建选项。此创建方法（称为迁移）可能需要几个小时，所需时间长短取决于硬驱容量和系统工作量。完成该向导后，将出现一个显示迁移进度的对话框。在迁移过程的任何时点要重新打开该对话框，右击 Intel Matrix Storage Console 中的迁移卷，并选择“显示迁移进度”。一次只能进行一个迁移操作。若要将一个以上的数据驱动器转换到 RAID 卷，必须逐个进行。
- 创建恢复卷：要利用 Intel® Rapid Recover Technology 创建卷，选择此创建选项。此技术可持续或按请求将数据从主驱动器复制到恢复驱动器。主驱动器和恢复驱动器必须占用一个阵列的 100% 可用硬盘空间，而且一个系统上只可存在一个恢复卷。请注意，创建恢复卷时，不能有 RAID 卷存在，也不得将 RAID 卷添加至系统。
- 重新扫描检测即插即用设备：利用此选项检测已添加或移除的硬驱。扫描完成后，高级模式视图将显示更新的信息。此操作相当于 Microsoft* Windows 设备管理器的“扫描检测硬件改动”选项。

帮助菜单

- 内容和索引：此选项打开本帮助文件。
- 支持：“支持”对话框显示提供产品更新、技术支持、文档及其他产品信息的网站链接。默认情况下，这些链接均指向英特尔支持网站，但也可由系统生产商自定义。
- 关于：“关于”对话框显示 Intel® Matrix Storage Manager 产品标题，其中包含当前安装的版本号。

## 右击菜单

阵列选项

- 创建卷：此选项只在阵列由一个未占据 100% 可用阵列硬驱空间的 RAID 卷构成时才可用。此时，就可用此选项启动“创建 RAID 卷向导”并创建第二个 RAID 卷来利用阵列中的剩余空间。参阅本帮助文件的“Matrix RAID 技术”一节了解详情。
- 启用硬驱写入高速缓存：硬驱写入高速缓存具有提高性能的功能，有些硬驱支持此功能。启用写入高速缓存通过在将数据写入硬驱之前予以暂时存储来提高性能。启用写入高速缓存的一个缺点是系统断电时，缓存的数据可能丢失。要启用或禁用写入高速缓存，右击该 RAID 阵列，然后选择“启用硬驱写入高速缓存”或“禁用硬驱写入高速缓存”。重新启动计算机以应用更改。

RAID 卷选项

- 删除卷：此选项用于删除现存 RAID 卷。警告：删除 RAID 卷时，属于该 RAID 卷的所有硬驱上的数据将都被永久删除。在删除卷之前应备份所有重要数据。
- 修改卷：此选项用于更改 RAID 卷的名称，执行 RAID 级别迁移（即从 RAID 0、1 或 10 卷迁移到 RAID 5 卷）。
- 验证卷数据：此选项验证 RAID 卷上的数据。验证过程完成后将出现一个对话框，显示所发现的验证错误的数目及带有媒体错误的区块数目。
- 验证并修复卷数据：此选项验证并修复 RAID 卷上的数据。验证和修复过程完成后将出现一个对话框，显示所发现和修复的验证错误数目，以及重新分配的带有媒体错误的区块数目。
- 启用卷回写高速缓存：此功能仅适用于 RAID 5。使用不间断电源 (UPS) 时，卷回写高速缓存会自动启用或禁用。从交流电过渡到直流电时（常发生于交流电源停电或断开时），回写高速缓存将被清除并禁用。从直流电过渡到交流电时（常发生于交流电源恢复时），回写高速缓存将被重新启用。当卷回写高速缓存启用时，多个写入请求可合并在一起。从高速缓存向 RAID 5 卷写入数据的效率更高。要启用或禁用卷写入高速缓存，右击该卷，然后选择“启用卷写入高速缓存”或“禁用卷写入高速缓存”。此功能可随时启用或禁用而无需重新启动计算机。
- 显示卷创建进度：此选项仅在新卷创建过程中才可用。选择此选项将打开一个对话框，以“完成 %”的形式报告创建进度。
- 显示迁移进度：此选项仅在迁移进行过程中才可用。选择此选项将打开一个对话框，以“完成 %”的形式报告迁移进度。
- 恢复卷：此选项在发生故障的硬驱被物理复原之后恢复卷，假定以下条件被满足：
  - 先前作为发生故障的 RAID 卷的组成部分的硬驱已重新安装。
  - 在硬驱移开系统期间，其上的数据未被访问过。
- 转换为恢复卷：此选项仅在占用一个阵列 100% 硬驱空间的 RAID 1 卷出现。该阵列只能由 2 个硬驱组成。RAID 1 卷被转换后，它将利用 Intel® Rapid Recover Technology。请参阅“卷转换选项”一节，以获得转换操作的逐步指导或更多信息。

恢复卷选项

- 删除卷：此选项用于删除现存恢复卷。警告：删除恢复卷时，主驱动器和恢复驱动器上的所有数据将都被永久删除。在删除卷之前应备份所有重要数据。
- 修改卷：此选项用于对恢复卷进行以下修改：更改卷名称、对换主硬驱和克隆硬驱、改变更新策略。
- 验证卷数据：此选项验证 RAID 卷上的数据。验证过程完成后将出现一个对话框，显示所发现的验证错误的数目及带有媒体错误的区块数目。
- 验证并修复卷数据：此选项验证并修复 RAID 卷上的数据。验证和修复过程完成后将出现一个对话框，显示所发现和修复的验证错误数目，以及重新分配的带有媒体错误的区块数目。
- 禁用持续更新：选择此选项将把更新策略改为“按请求”。此后即需通过右击该卷并选择“更新卷”来手动请求更新。
- 更新卷：此选项仅在卷设定为采用“按请求”更新策略时才可用。选择此选项会将主驱动器上的数据复制到恢复驱动器。只复制上次更新之后的更改。
- 显示卷更新进度：此选项仅在创建恢复卷时，或在按请求更新策略中选择“更新卷”时才可用。
- 取消卷更新进程：此选项仅在创建恢复卷时，或在按请求更新策略中选择“更新卷”时才可用。
- 恢复数据到主驱动器：此选项仅在使用 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面从恢复驱动器重新引导系统后才可用。选择此选项将会用恢复驱动器上的数据覆盖主驱动器上的所有数据。主驱动器上的所有数据将被覆盖。
- 显示恢复进度：此选项仅在恢复到主驱动器进行过程中才可用。选择此选项则打开一个对话框，以“完成 %”的形式报告恢复进度。
- 取消恢复进程：此选项仅在恢复到主驱动器进行过程中才可用。选择此选项则取消将恢复驱动器上的数据复制到主驱动器的进程。
- 访问主驱动器或恢复驱动器文件：此选项用于使用 Windows* 资源管理器来查看恢复驱动器或主驱动器上的文件，但是它将禁用主驱动器的持续更新。完成文件查看后，右击该卷并选择隐藏主驱动器或恢复驱动器文件以启用卷更新。
- 隐藏主驱动器或恢复驱动器文件：此选项仅在选择从 Windows* 资源管理器访问主驱动器或恢复驱动器文件的选项后才可用。选择此选项将使硬驱可写入并启用卷更新。
- 转换为 RAID 1 卷：此选项可将恢复卷转换为 RAID 1 卷。请参阅“卷转换选项”一节，以获得转换操作的逐步指导或更多信息。

非 RAID 硬驱选项

- 标为备用：警告：将非 RAID 硬驱标为备用时，其上的所有数据将被永久删除。在将一个驱动器标为备用之前先备份所有重要数据。此功能将硬驱标为自动重建的目的地驱动器。要将硬驱标为备用，单击设备窗格中列在非 RAID 硬驱列表中的一个硬驱，再选择“标为备用”。
- 重置硬驱为非 RAID：只有已标为备用的非 RAID 硬驱可以重置。右击设备窗格内非 RAID 硬驱列表中的备用硬驱，并从出现的菜单中选择“重置硬驱为非 RAID”。该驱动器曾经是一个 RAID 阵列成员，现在成为非 RAID 驱动器。
- 重建到此硬驱：此选项仅在 RAID 1、5 或 10 卷因成员驱动器发生故障而性能下降时，或者在恢复卷的主驱动器发生故障或丢失时才可用。参阅本帮助文件的“恢复数据到主驱动器”或“RAID 卷恢复”一节，了解使用此选项的详细步骤。

# 卷创建选项

要创建新 RAID 卷或恢复卷，从高级模式的“操作”菜单中选择一个选项。这将启动向导，引导您完成卷创建过程。下文概述每一种卷创建选项。创建卷并不要求重新安装操作系统。所有应用程序和数据仍保持不变。注意：您必须以管理员身份登录才可创建 RAID 卷或恢复卷。
警告：创建卷会删除构成该卷的一个或多个硬驱上的所有数据，而且这些数据不能再复原。留意每个向导中提醒硬驱将被覆盖的警告消息，并在创建卷之前备份所有重要数据。
SMART 事件通知：如果选择用于 RAID 卷的串行 ATA 硬驱中的一个或多个报告 SMART 事件，就无法创建 RAID 卷。如果认为该 SMART 事件不会影响硬驱的正常操作，可右击显示 SMART 事件的硬驱，并选择“重置 SMART 事件”。这样，就可使用该硬驱创建 RAID 卷。除非了解 SMART 事件的原因，否则不建议采用此方法。

## 创建恢复卷

恢复卷应用 Intel® Rapid Recover Technology 将数据从一个指定的主驱动器（通常是系统驱动器）复制到一个指定的恢复驱动器。主驱动器和恢复驱动器必须占用一个阵列的 100% 可用硬盘空间，而且一个系统上只可存在一个恢复卷。而且，创建恢复卷时，不能有 RAID 卷存在，也不得将 RAID 卷添加至系统。
遵照下列步骤执行以创建恢复卷。在此进程中，可选择持续或按请求将主驱动器数据复制到恢复驱动器。采用 持续更新策略时，每当恢复驱动器连接并联机时，对主驱动器上所作的更改将自动复制到恢复驱动器。采用按请求更新策略时，恢复驱动器的状态自动设为“脱机”。因此，通过将恢复驱动器上的数据复制回主驱动器可将主驱动器数据恢复到先前状态（参阅本帮助文件的“恢复主驱动器数据到先前状态”一节了解具体步骤）。

1. 确保除系统驱动器外，至少还有一个串行 ATA 硬驱连接至系统。
2. 启动 Windows*，打开 Intel® Matrix Storage Console。
3. 从“查看”菜单选择“高级模式”。
4. 从“操作”菜单选中“创建恢复卷”。“创建恢复卷向导”将启动。
5. 遵照指示执行完成整个向导过程。
6. 如果用两个空硬盘创建恢复卷，向导一完成，恢复卷就创建。如果从有数据的主驱动器创建卷，向导一完成，卷创建过程就开始。若要查看迁移状态，右击设备窗格中的卷名称，然后选择“显示卷更新进度”。

## 从 RAID 就绪系统创建 RAID 卷

RAID 就绪系统的配置方法是将串行 ATA 控制器设为 RAID 模式，并至少有一个硬驱带有非 RAID 卷（一个传递驱动器）。操作系统必须安装有 Intel® Matrix Storage Manager。可能的 RAID 配置如下（参阅本帮助文件的表 1 以确定系统支持哪些 RAID 级别）：

- 从 RAID 就绪系统创建一个 2、3、4、5 或 6 驱动器的 RAID 0
- 从 RAID 就绪系统创建一个 2 驱动器的 RAID 1
- 从 RAID 就绪系统创建一个 3、4、5 或 6 驱动器的 RAID 5
- 从 RAID 就绪系统创建一个 4 驱动器的 RAID 10

遵照以下步骤执行，将数据从现存系统驱动器迁移到一个 RAID 卷，从而将系统转换为 RAID 系统。

1. 记录要将数据迁移出的硬驱的序列号，并确保其连接至系统。以后在将此驱动器标识为源驱动器时需要此序列号。
2. 将所要数量的其它串行 ATA 硬驱连接至系统，用作卷的成员驱动器。注意，这些硬驱的容量应等于或大于源硬驱的容量。
3. 启动 Windows*，打开 Intel® Matrix Storage Console。
4. 从“查看”菜单选择“高级模式”。
5. 从“操作”菜单选中“从现有硬驱创建 RAID 卷”。“从现有硬驱创建 RAID 卷向导”将启动。
6. 遵照指示执行完成整个向导过程。向导一完成，迁移过程就开始。
7. 若要查看迁移状态，右击设备窗格中的卷名称，然后选择“显示卷更新进度”。迁移完成时，将弹出一条系统托盘图标消息，在信息窗格中该卷的“状态”将显示为“正常”。
8. 迁移完成后，重新启动系统。如果迁移至 RAID 0 卷，使用 Windows* 的磁盘管理程序对两个硬驱容量合并所创建的空闲空间进行分区和格式化。也可以使用第三方软件来扩展 RAID 卷内的任何现存分区。

如果有单个非系统硬驱，其中存有程序和个人数据，可利用迁移功能将此硬驱用作 RAID 卷的源驱动器。

## 从空白硬驱创建 RAID 卷

遵照以下步骤执行，使用空白的非系统串行 ATA 硬驱创建 RAID 卷：

1. 将所要数量的串行 ATA 硬驱连接至系统，用作卷的成员驱动器。
2. 启动 Windows*，打开 Intel® Matrix Storage Console。
3. 从“查看”菜单选择“高级模式”。
4. 从“操作”菜单选中“创建 RAID 卷”。“创建 RAID 卷向导”将启动。
5. 遵照指示执行完成整个向导过程。向导一完成，该卷就创建。

# 卷转换选项

卷转换并不要求重新安装操作系统。所有应用程序和数据仍保持不变。注意：您必须以管理员身份登录才可修改 RAID 卷或恢复卷。

## 将 RAID 0、1 或 10 卷转换为 RAID 5 卷

可能的 RAID 配置如下（参阅本帮助文件的表 1 以确定系统支持哪些 RAID 级别）：

- 将 2 驱动器的 RAID 1 转换为一个 3、4、5 或 6 驱动器的 RAID 5
- 将 2 驱动器的 RAID 0 转换为一个 3 或 4 驱动器的 RAID 5
- 将 3 驱动器的 RAID 0 转换为一个 4、5 或 6 驱动器的 RAID 5
- 将 4 驱动器的 RAID 10 转换为一个 4、5 或 6 驱动器的 RAID 5

遵照以下步骤执行，将一个现有 RAID 0、1 或 10 卷迁移至一个 RAID 5。

1. 确保至少有 3 个串行 SATA 硬驱连接至系统。
2. 启动 Windows*，打开 Intel® Matrix Storage Console。
3. 从“查看”菜单选择“高级模式”。
4. 右击要转换的卷，然后选择“修改卷”。
5. “修改 RAID 卷向导”将启动。
6. 遵照指示执行完成整个向导过程。向导一完成，迁移过程就开始。
7. 若要查看迁移状态，右击设备窗格中的卷名称，然后选择“显示卷更新进度”。迁移完成时，将弹出一条系统托盘图标消息，在信息窗格中该卷的“状态”将显示为“正常”。

## 将 RAID 1 卷转换为恢复卷

遵照以下步骤执行，将一个现有 RAID 1 卷转换为一个恢复卷：

1. 从 Intel® Matrix Storage Console 的“查看”菜单选择“高级模式”。
2. 在设备窗格中，右击该 RAID 1 卷的名称并选择“转换为恢复卷”。将弹出一条消息，通知必须先初始化 RAID 1 卷。单击“确定”开始初始化过程。
3. 初始化一完成，再次右击该卷的名称并选择“转换为恢复卷”。“转换 RAID 卷向导”将启动。
4. 遵照指示执行完成整个向导过程。向导一完成，该卷就将被转换。

## 将恢复卷转换为 RAID 1 卷

遵照以下步骤执行，将恢复卷转换为 RAID 1 卷：

1. 从 Intel® Matrix Storage Console 的“查看”菜单选择“高级模式”。
2. 在设备窗格中，右击该恢复卷的名称并选择“转换为 RAID 1 卷”。“转换恢复卷向导”将启动。
3. 遵照指示执行完成整个向导过程。向导一完成，该卷就将被转换。

# 恢复数据到主驱动器

本节的内容只适用于恢复卷。这些内容解释如何在主驱动器发生故障、损坏或丢失时将数据从恢复驱动器复制到主驱动器上，或者如何将主驱动器数据还原到先前状态。

## 替换主驱动器

如果主驱动器发生故障或者从系统中移除或丢失，就必须恢复主驱动器。

1. 断开系统电源，安装新串行 ATA 硬驱，用作新主驱动器。
2. 打开系统电源。系统将自动从恢复驱动器引导。
3. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel® Matrix Storage Console，或者单击 Intel® Matrix Storage Manage 托盘图标。
4. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
5. 右击非 RAID 硬驱中的一个新硬驱，并选择“重建到此硬驱”开始恢复过程。
6. 若要查看恢复进展，右击该恢复卷，然后选择“显示恢复进度”。迁移完成时，将弹出一条系统托盘图标消息，而该卷的“状态”将显示为“持续更新”或“需要更新”，这取决于原先的主驱动器被移除前，恢复卷设定为采用何种更新策略。

## 恢复主驱动器数据到先前状态

如果恢复卷设定为采用按请求更新策略，可以将主驱动器数据恢复到上次卷更新结束时的状态。当在主驱动器上检测到病毒时或访客使用您的系统时，此操作特别有用。

1. 重新启动系统。在系统启动过程中，按 Ctrl 和 I 的组合键进入 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 的用户界面。
2. 在“MAIN MENU”（主菜单）中，选择“Recovery Volume Options”（恢复卷选项）。
3. 在“恢复卷选项”菜单，选择“Enable Only Recovery Disk”（仅启用恢复磁盘）从恢复驱动器引导。
4. 退出 option ROM，启动 Windows*。
5. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel® Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
6. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
7. 右击设备窗格中的恢复卷，并选择“恢复数据到主驱动器”开始恢复进程。
8. 若要查看恢复进展，右击该恢复卷，然后选择“显示恢复进度”。迁移完成时，将弹出一条系统托盘图标消息，而该卷的“状态”将显示为“需要更新”。由此开始，任何数据更改都将写入主驱动器。

# RAID 卷恢复

本节中的指导只适用于 RAID 卷。如果 Intel® Matrix Storage Manager 报告一个 RAID 卷性能下降或发生故障，该卷也许可以恢复。如果不可 以恢复，就必须重新创建 RAID 卷，并从备份手动恢复数据。参见以下与报告的 RAID 问题相应的章节以恢复 RAID 配置。

## RAID 0 卷发生故障

如果 RAID 0 卷成员中的一个发生故障或断开连接，会报告该卷发生故障。如果发生以上情况之一，则该 RAID 0 卷及其数据无法再访问。如果 RAID 0 卷的一个成员断开连接，则该卷尚可恢复；但是如果一个成员发生故障，则该卷无法恢复。
成员驱动器丢失

1. 确定系统电源断开。
2. 重新连接丢失的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 0 卷显示为“Normal”（正常）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel® Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以查看设备存储信息的详细视图。
6. 在设备窗格单击 RAID 0 卷以确认其运行正常。信息窗格中的状态将显示为“正常”。

成员驱动器发生故障

1. 确定系统电源断开。
2. 以容量相同或更大的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 0 卷状态显示为“Failed”（发生故障），提示您按 Ctrl 和 I 的组合键进入用户界面。
4. 按 Ctrl 和 I 的组合键进入“MAIN MENU”（主菜单）。
5. 选择主菜单上的选项 2，即“Delete RAID Volume”（删除 RAID 卷）。
6. 在“DELETE VOLUME MENU”（删除卷菜单）中使用向上或向下箭头键选中发生故障的 RAID 0 卷。
7. 按“Delete”（删除）键以删除该卷。
8. 按“Y”（是）确认删除。
9. 创建新的 RAID 0 卷。如果发生故障的硬驱是系统卷的一部分，则需重新安装操作系统。

## RAID 1 卷性能下降

如果 RAID 1 卷成员中的一个发生故障或断开连接，且数据镜像丢失，则会报告该卷性能下降。结果，系统只能使用功能正常的成员。要重新建立数据镜像并恢复数据冗余，参见以下步骤。
成员驱动器丢失

1. 确定系统电源断开。
2. 重新连接丢失的硬驱。
3. 重新启动系统。重建将自动开始。

成员驱动器发生故障

1. 确定系统电源断开。
2. 以容量相同或更大的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 1 卷状态显示为“Degraded”（性能下降）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel® Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 在设备窗格，右击新的非 RAID 硬驱并选择“重建到此硬驱”。
7. 从设备窗格中选择 RAID 1 卷。信息窗格中的状态将显示为“正在重建：完成 %”。重建完成后，状态将显示“正常”。

## RAID 1 卷性能下降及 RAID 0 卷发生故障（单个 RAID 阵列）

此种情况可能发生于一个 RAID 阵列中存在两个 RAID 卷（0 和 1）（参见 Matrix RAID 技术）。如果其中一个成员发生故障或者断开连接，就会报告 RAID 0 卷发生故障，并报告 RAID 1 卷性能下降。
成员驱动器丢失

1. 确定系统电源断开。
2. 重新连接丢失的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 0 卷状态显示为“Normal”（正常），将 RAID 1 卷状态显示为“Rebuild”（重建）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel® Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 单击设备窗格中的 RAID 0 卷，其状态在信息窗格中显示为“正常”。选中 RAID 1 卷时，其状态将显示为“正在重建：完成 %”。
7. RAID 1 卷重建完成后，状态将显示为“正常”。

成员驱动器丢失（操作系统位于 RAID 1 卷或非 RAID 硬驱）

1. 确定系统电源断开。
2. 重新连接丢失的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 0 卷状态显示为“Normal”（正常），将 RAID 1 卷状态显示为“Rebuild”（重建）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 单击设备窗格中的 RAID 0 卷，其状态在信息窗格中显示为“正常”。选中 RAID 1 卷时，其状态将显示为“正在重建：完成 %”。
7. RAID 1 卷重建完成后，状态将显示为“正常”。

成员驱动器发生故障（操作系统位于 RAID 1 卷或非 RAID 硬驱）

1. 确定系统电源断开。
2. 以容量相同或更大的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 1 卷状态显示为“Degraded”（性能下降），将 RAID 0 卷状态显示为“Failed”（发生故障）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 在设备窗格中，右击 RAID 0 卷并选择“删除卷”。“删除卷向导”将引导您完成删除过程。
7. 要创建一个新卷，选择“操作”菜单，再选择“创建新卷”。“创建 RAID 卷向导”将引导您完成创建过程。
8. 使用 Windows* 磁盘管理程序对新的 RAID 卷进行分区和格式化。
9. 在设备窗格，右击新的非 RAID 硬驱并选择“重建到此硬驱”。
10. 从设备窗格中单击 RAID 1 卷。在信息窗格中，其状态将显示为“正在重建：完成 %”。重建完成后，状态将显示为“正常”。

成员驱动器发生故障（操作系统位于 RAID 0 卷）

1. 确定系统电源断开。
2. 以容量相同或更大的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel Matrix Storage Manager option ROM 的彩屏将 RAID 0 卷状态显示为“Failed”（发生故障），将 RAID 1 卷状态显示为“Degraded”（性能下降）。
4. 不要启动 Intel Matrix Storage option ROM 用户界面。
5. 在新的非 RAID 硬驱上安装操作系统。
6. 安装过程中将提示按 F6 键以加载 RAID 驱动程序。
7. 按 F6 键将 RAID 驱动程序安装到新的非 RAID 硬驱上。
8. 安装操作系统和 RAID 驱动程序后，打开 Windows* 资源管理器以识别新硬驱上的新分区和性能下降的 RAID 1 卷上存在的分区。
9. 将要保留的数据从性能下降的 RAID 1 卷复制到新分区中。
10. 如果要恢复 RAID 0 和 RAID 1 卷的 RAID 配置，继续执行下列步骤。
11. 从“开始”菜单选择 Intel Matrix Storage Console。
12. 从 Intel Matrix Storage Console 的“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
13. 在 IMSM Storage Console 的设备窗格，右击设备窗格中的 RAID 0 卷并从出现的菜单中选择“删除卷”。
14. “删除 RAID 卷”向导将帮助删除该卷。
15. 选择 RAID 1 卷并删除该卷。
16. 从“操作”菜单，选择“从现有硬驱创建 RAID 卷”子菜单以创建一个新的 RAID 0 卷。
17. “从现有硬驱创建 RAID 卷”向导将帮助创建 RAID 0 卷。为能创建另一个卷，确保此卷的大小小于阵列的大小。
18. 创建新的 RAID 1 卷。
19. 至此，原始配置已经恢复。
20. 如果愿意，可将原先 RAID 1 的任何数据移回到新的 RAID 1 卷上。

## RAID 5 卷性能下降

如果 RAID 5 卷成员中的一个性能下降或连接断开，会报告该卷“性能下降”。发生这种情况时，请参见以下相应步骤。
成员驱动器丢失

1. 确定系统电源断开。
2. 重新连接丢失的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 5 卷状态显示为“Rebuild”（重建）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel® Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 从设备窗格中单击 RAID 5 卷。在信息窗格中，其状态将显示为“正在重建：完成 %”。重建完成后，状态将显示为“正常”。

成员驱动器发生故障

1. 确定系统电源断开。
2. 以相同或更大容量的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel Matrix Storage option ROM 用户界面将 RAID 5 卷状态显示为“Degraded”（性能下降）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 在设备窗格，右击新的非 RAID 硬驱并选择“重建到此硬驱”。
7. 从设备窗格中单击 RAID 5 卷。在信息窗格中，其状态将显示为“正在重建：完成 %”。重建完成后，状态将显示为“正常”。

## RAID 5 卷发生故障

当 RAID 5 卷的一个以上的成员发生故障时，将报告该卷“发生故障”。发生这种情况时，请遵照以下步骤操作：此步骤删除发生故障的 RAID 5 卷并创建一个新的 RAID 5 卷；它不恢复发生故障的 RAID 5 卷及其数据。在新的 RAID 5 卷创建后，必须从备份恢复数据并安装先前存在于 RAID 5 卷的所有软件。
成员驱动器发生故障

1. 确定系统电源断开。
2. 以相同或更大容量的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 5 卷状态显示为“Failed”（发生故障）。
4. 按 Ctrl 和 I 的组合键进入“MAIN MENU”（主菜单）。
5. 选择主菜单上的选项 2，即“Delete RAID Volume”（删除 RAID 卷）。
6. 在“DELETE VOLUME MENU”（删除卷菜单）中使用向上或向下箭头键选中发生故障的 RAID 5 卷。
7. 按“Delete”（删除）键以删除该卷。
8. 按“Y”（是）确认删除。
9. 创建新的 RAID 5 卷。
10. 可能还需要在新卷上重新安装操作系统并从备份恢复数据。

## RAID 10 卷性能下降

如果 RAID 10 卷成员中的一个性能下降或连接断开，会报告该卷“性能下降”。如果发生这种情况，遵照以下相应步骤来恢复卷：
成员驱动器丢失

1. 确定系统电源断开。
2. 重新连接丢失的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 10 卷状态显示为“Rebuild”（重建）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel® Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 从设备窗格中单击该卷。在信息窗格中，其状态将显示为“正在重建：完成 %”。重建完成后，状态将显示为“正常”。

成员驱动器发生故障

1. 确定系统电源断开。
2. 以相同或更大容量的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 10 卷状态显示为“Degraded”（性能下降）。
4. 操作系统运行后，从“开始”菜单选择 Intel Matrix Storage Console，或者单击 Intel Matrix Storage Manage 托盘图标。
5. 从“查看”菜单选中“高级模式”以显示 Intel Matrix Storage Console 的详细视图。
6. 在设备窗格，右击新的非 RAID 硬驱并选择“重建到此硬驱”。
7. 从设备窗格中单击该卷。在信息窗格中，其状态将显示为“正在重建：完成 %”。重建完成后，状态将显示为“正常”。

## RAID 10 卷发生故障

如果 RAID 10 卷中至少有两个成员发生故障，会报告该卷“发生故障”。发生这种情况时，请遵照以下步骤操作：此步骤删除发生故障的 RAID 10 卷并创建一个新的 RAID 10 卷。它不恢复发生故障的 RAID 10 卷及其数据。
成员驱动器发生故障

1. 确定系统电源断开。
2. 以相同或更大容量的新硬驱替换发生故障的硬驱。
3. 打开系统电源。在系统启动过程中，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 用户界面将 RAID 10 卷状态显示为“Failed”（发生故障）。
4. 按 Ctrl 和 I 的组合键进入“MAIN MENU”（主菜单）。
5. 选择主菜单上的选项 2，即“Delete RAID Volume”（删除 RAID 卷）。
6. 在“DELETE VOLUME MENU”（删除卷菜单）中使用向上或向下箭头键选中发生故障的 RAID 10 卷。
7. 按“Delete”（删除）键以删除该卷。
8. 按“Y”（是）确认删除。
9. 创建新的 RAID 10 卷。
10. 还需要在新卷上重新安装操作系统。

# 故障检修

## 系统要求

有关本版 Intel® Matrix Storage Manager 所需组件及支持的操作系统的更详细的信息，请参阅随本软件安装的 Readme 文件，或者访问英特尔对本产品的支持网站。

## 技术支持

要了解技术支持及产品更新的任何信息，单击“帮助”菜单，再选择“支持”选项。“支持”对话框显示提供产品更新、技术支持、文档及其他产品信息的网站链接。默认情况下，这些链接均指向英特尔支持网站，但也可由系统生产商自定义。英特尔建议使用支持网页上提供的资源，或者直接与系统生产商联系。

# 词汇表

英特尔存储功能
Intel® Matrix Storage Manager | 串行 ATA 存储软件，可在移动式系统上启用电源功能并提高性能，并在其他系统上提高性能和保护功能。
Intel® Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM 是内建到系统 BIOS 的一个代码模块，提供 RAID 卷的引导支持，以及用于配置和管理 RAID 卷的用户界面。
Matrix RAID | 能在单个 RAID 阵列中创建、管理和使用两个独立 RAID 卷的软件。
Intel® Matrix Storage Console | 在受支持的操作系统中为串行 ATA AHCI 和 RAID 子系统提供管理界面的软件。
Intel® Rapid Recover Technology | 此技术允许用户持续或按请求将数据从主驱动器复制到恢复驱动器。要利用此技术，需创建一个恢复卷。
RAID 词汇
自动重建 | 在 RAID 成员发生故障或丢失时恢复 RAID 1、5、或 10 卷的过程。如果存在备用硬驱，软件将自动用其取代发生故障的硬驱。如果 RAID 1 成员被移除，然后又被重新插入，也会发生自动重建过程，以重新建立镜像。RAID 0 卷不能使用自动重建。
自动恢复 | 自动恢复因磁盘丢失而发生故障的卷的过程。对 RAID 0 卷，如果所有磁盘成员均在，而卷发生故障，则 option ROM 会将该卷标为 Failed（发生故障）。对冗余 RAID 卷，如果最后移除的成员磁盘被替换而且仍存在足够数目的未发生故障的磁盘，则卷状态将更改为 Degraded（性能下降）。
持续更新策略 | 一个恢复卷采用此策略时，只要主驱动器和恢复驱动器均连接到系统，主驱动器上的数据将被自动复制到恢复驱动器。
RAID | 独立磁盘冗余阵列：RAID 允许数据跨多个硬驱分布，以提供数据冗余或提高数据存储性能。
RAID 阵列 | 物理硬驱的逻辑组合。
主驱动器 | 在恢复卷上被指定为源驱动器的硬驱。
成员 | RAID 阵列中的使用的一个硬驱。
按请求更新策略 | 恢复卷采用此策略时，主驱动器上的数据在请求时被复制到恢复驱动器。只复制上次更新之后的更改。
RAID 卷 | 跨 RAID 阵列的一个固定大小的空间，在操作系统中表现为单个物理硬驱。每个 RAID 卷均以一个特定的级别创建，以提供数据冗余或提高数据存储性能。
RAID 级别 | 应用于 RAID 卷的一组固定的特性，这些特性确定如何存储和管理数据，以提高读写性能或增强容错能力。
RAID 0（分段） | RAID 卷中的数据以条带形式跨阵列成员分布。分段将数据分段为单元，并将这些单元分布到硬驱成员上。不建立数据冗余，但能提高读写性能。
RAID 1（镜像） | RAID 卷中的数据跨 RAID 阵列成员生成镜像。“镜像”一词用于描述 RAID 1 的主要特征，它向各个硬驱成员写入重复数据，从而建立数据冗余，提高容错能力。
RAID 5（含奇偶校验的分段） | RAID 卷中的数据和奇偶校验以条带形式跨阵列成员分布。奇偶校验以轮转序列与数据一起写入阵列的所有成员。此 RAID 级别为提高效率、容错能力和性能的首选配置。
RAID 10（分段和镜像） | 此 RAID 级别中的信息以条带形式跨双驱动器阵列分布，以提高系统性能。阵列中的每个驱动器均有一个镜像，用于容错。RAID 10 的长处是兼备 RAID 0 的性能及 RAID 1 的容错能力。但是它要求四个硬驱。
恢复驱动器 | 在恢复卷上被指定为目标驱动器的硬驱。
恢复卷 | 利用 Intel® Rapid Recover Technology 的卷。
元数据 | 元数据意指“关于数据的数据”或者“关于信息的信息”。对 RAID 卷，元数据是关于 RAID 卷将用户和系统文件存储在 RAID 卷的方法的信息。
迁移 | 将系统数据存储配置从非 RAID 配置（传递）转换到 RAID 配置的过程。
RAID 级别迁移 | 将系统的数据存储配置从一个 RAID 级别转换到另一个 RAID 级别的过程。
备用硬驱 | 由 RAID 软件指定在 RAID 成员发生故障或丢失的情况下自动用作自动重建目的地的串行 ATA 硬驱。 RAID 级别 0 不能使用备用硬驱。 RAID 级别 1、5、和 10 能使用一个或多个备用硬驱。
卷初始化 | 对 RAID 5 卷而言，是初始化奇偶校验的过程；对 RAID 1 和 RAID 10 卷而言，是确保镜像上的每个数据块与源硬驱上的等同数据块完全相同的过程。
存储词汇
RAID 控制器 | RAID 控制器创建和管理 RAID 阵列和 RAID 卷，以提高读写性能或增强容错能力。
串行 ATA 控制器 | 串行 ATA 控制器被集成至系统的 I/O 控制集线器中。此控制器管理串行 ATA 设备，并且在这些设备与系统之间起接口的作用。
AHCI | 高级主机控制器接口：一种接口规范，允许存储驱动程序启用高级串行 ATA 功能，如本地命令排队、本地热插拔和电源管理。
热插拔 | 在系统通电情况下不经通知便移除或插入一个串行 ATA 硬驱。
本地命令排队 | 串行 ATA 中的一个命令协议，允许多个命令在一个硬驱中同时等待执行。这些命令均被动态重新排列顺序，以提高硬驱性能。
ATAPI 设备 | 具备并行接口的大容量存储设备，例如 CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM 和磁带驱动器。
串行 ATA 硬驱 | 此类硬驱具备一个使用串行协议传输数据以与串行 ATA 控制器通讯的接口。
eSATA | 外部 SATA 驱动器。
串行 ATA 存储子系统 | 一个系统中与在串行 ATA 硬驱上存储数据有关的所有硬件和软件。
串行 ATA 传输模式 | 串行 ATA 控制器和串行 ATA 硬驱相互通讯的速度。
大扇区硬驱 | 逻辑扇区大小为 ½ KB 的串行 ATA 硬驱。这些硬驱的物理扇区大小可为 ½ KB、1 KB、2 KB 或 4 KB。这些硬驱的任何组合均可用于单个阵列。用大扇区硬驱创建的卷，其逻辑扇区 大小可等于 ½ KB，其物理扇区大小等于阵列中物理扇区大小最大的硬驱的物理扇区大小。参考 Intel® Matrix Storage Console 的“高级模式”中的信息窗格，以查看硬驱或卷的逻辑扇区 大小和物理扇区大小。
SMART 事件 | 自行监视、分析和报告技术 (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)：一种开放型标准，用于开发能自动监视硬驱并报告潜在问题的硬驱和软件系统。
硬驱写入高速缓存 | 硬驱内的一种高速缓存，在数据复制到非易失存储器之前暂时存储数据。
卷回写高速缓存 | 仅用于 RAID 5。Intel Matrix Storage Manager 驱动程序支持回写高速缓存功能，该功能增强 RAID 5 卷的 读写性能。它将来自主机的多个 I/O 请求组合为少数几个请求，并按指定的间隔从高速缓存写入各个卷。回写高速缓存可随时启用或禁用，而不需重新引导系统。
链接电源管理 | 串行 ATA 控制器将串行 ATA 设备置于低耗电状态的能力。
异步通知 | 允许 ATAPI 设备向串行 ATA 控制器发出该设备需要关注的通知。

# 法律信息

Intel® 和英特尔® 是英特尔公司或其子公司在美国和其它国家的商标或注册商标。
* 其它品牌和名称可能由他方声称为其财产。