# Oversikt for Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager er en programvarepakke som bedrer lagringsundersystemytelsen og driftssikkerheten på systemer som bruker en Intel® Pentium®-prosessor eller en Intel® Xeon®-prosessor og en Intel lagringskontrollenhet. Se på Readme-filen som er installert sammen med denne programvaren for å lære mer om alle systemkravene, eller besøk Intels støtteside for dette produktet. Programvarepakken består av følgende komponenter:

- Intel Matrix Storage Manager-driver
- Intel® Matrix Storage Console
- Hendelsesovervåking
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Intel® Matrix Storage Manager driver

Driveren til Intel Matrix Storage Manager kan installeres på alle støttede stasjonære maskiner, portable maskiner og serversystemer. Kontrolleren avgjør hvilke funksjoner som vil være tilgjengelige i Intel® Matrix Storage Console. Programvareinstallasjonen er helautomatisert for alle støttede brikkesett og operativsystemer.
Driveren Intel Matrix Storage Manager er sertifisert hos Windows Hardware Quality Labs (WHQL) og er spesielt utformet for å forbedre ytelse og pålitelighet i lagringssystemer. Driveren er installert som en del av programvaren Intel Matrix Storage Manager.
Straks den er installert, spørres driveren av de andre komponentene etter Intel Matrix Storage Manager for å styre lagringsundersystemet. Spørringen skaffer til veie detaljert informasjon om Seriell-ATA-Kontroller, Serielle ATA-enhet og RAID samt deres status. Informasjonen vises så i Intel Matrix Storage Console.

## Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console er en Windows*-basert applikasjon som sørger for administrasjonsmuligheter og detaljert statusinformasjon for lagringsenheter og RAID-tabeller.
Intel Matrix Storage Console kan vises under to moduser: Basismodus og Avansert modus. Basis-modusen er en enkel visning som viser enhetsinformasjon i form av statusmeldinger og illustrasjoner. Avansert modus gir tilgang til ytterligere alternativer for lagringsundersystemet for mer avanserte sluttbrukere.

## Hendelsesovervåking

Hendelsesovervåking er en systemtjeneste som installeres på systemet sammen med programvaren Intel® Matrix Storage Manager. Når den er installert, kjøres denne tjenesten når brukeren logger på, og den kjøres i bakgrunnen mens systemet brukes. Hendelsesovervåking kommuniserer med Intel Matrix Storage Manager-driveren, Intel® Matrix Storage Console og systemfeltikonappletet for å sikre at status for disse tre komponentene er synkronisert og å sørge for hendelsesmeldinger. Når en hendelse finner sted, får Hendelsesovervåking systemstatusfeltikonappletet til å vise systemfeltikonet for Intel Matrix Storage Manager, som så viser en boblemelding eller en dialogboks som beskriver hendelsen. Hendelsestypene som kan føre til en melding, omfatter RAID-volumstatusendringer, en feil for input/output (I/O) til/fra harddisk eller en SMART-hendelse. Når en av disse hendelsene oppstår, logger Hendelsesovervåking også hendelsen i NT-hendelsesloggen og i Intel Matrix Storage Manager-hendelsesloggen.
Nedenfor er en liste over alternativer som er tilgjengelig når en hendelse rapporteres av Matrix Storage Manager-oppgavefeltikonet. Aksesser alternativene ved å høyreklikke på oppgavefeltikonet:

- Starte Intel Matrix Storage Console: Åpner Intel Matrix Storage Console for å gi status og/eller undersøkelsesinformasjon om hendelsen.
- Ignorer gjeldende varsel foreløpig:Ber hendelsesovervåkingen ignorere gjeldende hendelse og skjule ikonet i systemstatusfeltet helt til neste brukerpålogging, eller til den neste hendelsen oppstår.
- Ikke vis dette igjen: Dette alternativet er kun tilgjengelig for informasjonsballongmeldinger. Det skjuler oppgavefeltikonet og deaktiverer den meldingen fra å vises i fremtiden.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Option ROM er pakket separat og finnes ikke på systemer som ikke støtter RAID. Option ROM er normalt integrert i BIOS på hovedkortet for å konfigurere RAID-volum før operativsystemet starter opp.

# Funksjoner i Intel® Matrix Storage Manager

## Intel® Rapid Recover Technology

Denne teknologien benytter RAID 1-funksjonalitet (speiling) til å kopiere data fra en angitt hoveddisk til en angitt gjenopprettingsdisk. Hoveddisken og gjenopprettingsdisken må spenne over all den tilgjengelige harddiskplassen i en tabell, og bare ett gjenopprettingsvolum kan være tilstede i systemet. Du kan velge hvorvidt du ønsker at data fra hoveddisken skal kopieres til gjenopprettingsdisken kontinuerlig eller på forespørsel. Legg merke til at når et gjenopprettingsvolum opprettes, kan det ikke være noe RAID-volum til stede eller lagt til systemet. Les 'Opprette gjenopprettingsvolum'-seksjonen i denne hjelpefilen for å få flere detaljer.

- Fordeler: Mer kontroll over hvordan data kopieres mellom hoved- og gjenopprettingsdisker; raske volumoppdateringer (bare endringer på hoveddisken siden sist oppdatering kopieres til gjenopprettingsdisken); data på medlemsharddisken kan vises i Windows* Utforsker.
- Ulempe: Ingen økning i volumkapasitet.
- Applikasjoner: Kritisk databeskyttelse for mobile systemer; rask gjenoppretting av hoveddisken til en tidligere eller standard tilstand.

## RAID-teknologi

RAID (Redundant Array of Independent Disks) refererer til flere uavhengige harddisker som er satt sammen for å danne én stor, logisk tabell. Dersom ett eller flere RAID-volum lages på tabellen, gjenkjenner operativsystemet ikke lenger de enkelte diskene, men identifiserer hvert volum som en singel, logisk harddisk. Hovedmålene for RAID er å bedre ytelse og pålitelighet i delsystemer for lagring og støtte feiltoleranse. RAID-nivået definerer hvordan data formateres inne i det volumet som spenner over harddiskene i tabellen. Intel® Matrix Storage Manager støtter RAID-nivå 0 (striping), RAID-nivå 1 (speiling), RAID-nivå 5 (striping med paritet) og RAID-nivå 10 (striping og speiling). Ingen andre RAID-nivåer er for tiden støttet. Tabellen under viser antallet harddisker som støttes på et RAID-volum for hvert RAID-nivå, avhengig av hvilken Intel lagringskontrollenhet som finnes på systemet.
TABELL 1. RAID-NIVÅSTØTTE PER INTEL LAGRINGSKONTROLLENHET

RAID-nivå | Antall harddisker | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME | ICH9R
RAID 0 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 0 | 3 eller 4 | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja
RAID 0 | 5 eller 6 | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja
RAID 1 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 5 | 3 eller 4 | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja
RAID 5 | 5 eller 6 | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja
RAID 10 | 4 | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja

RAID 0 (STRIPING)
RAID-nivå 0 kombinerer ytterligere to eller flere harddisker, slik at alle data er delt inn i håndterbare blokker som kalles striper. Tabell 2 beskriver bruksscenariene for tillatte stripestørrelser. Stripene stripes over tabellmedlemmene som RAID 0-volumet befinner seg på. Denne metoden bedrer lese-/skriveytelsen, spesielt når det gjelder sekvensiell tilgang, ved at tilliggende data blir gjort tilgjengelige samtidig fra en eller flere harddisker. Men, data lagret i et RAID 0-volum er ikke redundante. Derfor – om én harddisk svikter, går alle dataene på volumet tapt.

- Fordel: Dramatisk økte lese- og skriveoverføringshastigheter.
- Ulempe: Ingen redundans (om en harddisk svikter, går alle dataene på volumet tapt).
- Applikasjoner: Brukes vanligvis for desktoppmaskiner og arbeidsstasjoner for å lagre høyytelses, ikke-kritisk data og programvare.

RAID 1 (SPEILING)
RAID-nivå 1 kombinerer to harddisker, slik at alle dataene blir skrevet parallelt over tabellmedlemmene som RAID 1-volumet befinner seg på. Med andre ord, dataene blir speilet over harddiskene i RAID 1-volumet. Dette skaper sanntidsredundans av alle data på den første disken, også kalt et speil.

- Fordeler: Total dataredundans, økt hastighet for leseoverføring.
- Ulemper: Ingen økning i volumkapasiteten, en liten reduksjon av skriveoverføringshastigheten.
- Applikasjoner: Brukes vanligvis i arbeidsstasjoner og servere for å lagre kritiske data.

RAID 5 (STRIPING MED PARITET)
RAID-nivå 5 kombinerer ytterligere tre eller flere harddisker, slik at alle data er delt inn i håndterbare blokker som kalles striper. RAID 5 bruker paritet, som er en matematisk metode for å gjenskape tapte data til en enkel disk, noe som øker feiltoleransen. Dataene og pariteten stripes over tabellmedlemmene i roterende sekvens. På grunn av paritetsstripingen er det mulig å gjenoppbygge dataene etter å ha erstattet en feilet disk med en ny disk. Ekstraarbeidet med å beregne de manglende dataene vil redusere skriveytelsen til volumene mens data gjenoppbygges. RAID 5 yter bedre for mindre I/O-funksjoner enn større sekvensielle filer.

- Fordeler: Effektiv, feiltolerant og god ytelse.
- Ulempe: Ekstratiden som trengs for å beregne og lagre pariteten reduserer skriveytelsen.
- Applikasjoner: Godt valg for fil- og applikasjonsservere; internett- og intranettservere.

RAID 10 (STRIPING OG SPEILING)
RAID-nivå 10 bruker fire harddisker for å opprette en kombinasjon av RAID-nivåene 0 og 1. Dataene stripes over en todisktabell som danner en RAID 0-komponent. Hver av diskene i RAID 0-tabellen speiles av en disk i RAID 1-tabellen. Denne konfigurasjonen gir fordelen av ytelsen til RAID 0 og redundansen til RAID 1.

- Fordeler: God ytelse og støtte for redundans.
- Ulempe: Det er nødvendig med fire harddisker, noe som medfører økte kostnader.
- Applikasjoner: Databaseservere som krever høy ytelse og feiltoleranse.

STRIPESTØRRELSER
Stripestørrelsen angir størrelsen for hver logisk påfølgende datablokk i et RAID 0, RAID 5 eller RAID 10-volum. Stripstørrelsen er angitt i kilobytes. Den følgende tabellen beskriver bruksscenariene for de typiske stripestørrelsene.
TABELL 2. BRUKSSCENARIER FOR STØTTEDE STRIPESTØRRELSER

Stripestørrelse | Beskrivelse | RAID-nivåer
4 KB | Best for spesielle bruk-modeller som krever striper på 4 KB | RAID 0, 10
8 KB | Best for spesielle bruk-modeller som krever striper på 8 KB | RAID 0, 10
16 KB | Best for sekvensielle overføringer | RAID 0, 5, 10
32 KB | God for sekvensielle overføringer | RAID 0, 5, 10
64 KB | God universell stripestørrelse (standard for RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Beste ytelse for de fleste desktopmaskiner og arbeidsstasjoner (standard for RAID 0) | RAID 0, 5

## Matrix RAID-teknologi

Matrix RAID muliggjør opprettelse av to uavhengige RAID-volum på én enkelt RAID-tabell Tabellen kan bestå av 2 til 6 serielle ATA-harddisker, avhengig av RAID-nivå. Det første RAID-volumet okkuperer deler av volumet og lar det være igjen plass der et volum nummer to kan opprettes.
De følgende RAID-nivåkombinasjonene støttes så lenge det samme antallet harddisker brukes for begge volumene:

- 2-disker RAID 1 og RAID 0
- 3-6-disker RAID 0 og RAID 5
- 4-disker RAID 0 og RAID 10
- 4-disker RAID 5 og RAID 10

## Andre funksjoner i Intel® Matrix Storage Manager

Les tabellen nedenfor for å få en oversikt over andre viktige egenskaper som hjelper deg å administrere lagringsundersystemet på datamaskinen din.
TABELL 3. OVERSIKT OVER STØTTENDE LAGRINGSHÅNDTERINGSEGENSKAPER

Egenskap | Beskrivelse | Desktop/ Server | Mobil
Matrix RAID | Oppretter, håndterer og bruker inntil to uavhengige RAID-volum innen én enkelt tabell. Oppretter opp til tre uavhengige RAID-tabeller, hver med to harddisker, på en hvilken som helst av de seks serielle ATA-portene. | Ja | Nei
RAID nivåflytting | Flytter fra RAID 0, 1 og 10 til RAID 5. | Ja | Nei
RAID reserve | Merker én eller flere harddisker som destinasjon for automatiske gjenoppbygginger. | Ja | Ja
RAID volumkontroll | Identifiserer uoverensstemmelser eller dårlige data på et RAID 0, RAID 1, RAID 5 eller RAID 10-volum. | Ja | Ja
RAID volumkontroll og reparasjon | Identifiserer og reparerer uoverensstemmelser eller dårlige data på et RAID 1, RAID 5 eller RAID 10-volum. | Ja | Ja
Stor sektordiskstøtte | Gjør at harddisker med en logisk sektorstørrelse på ½ KB og en fysisk sektorstørrelse på ½ KB, 1 KB, 2 KB eller 4 KB kan brukes i lagringsundersystemet. | Ja | Ja
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Bruker avanserte serielle ATA-funksjoner som Native Command Queuing og Native Hot Plug. | Ja | Ja
Aggressive Link Power Management | Muliggjør at den serielle ATA-kontrolleren setter den serielle ATA-enheten ned til et lavere strømnivå. | Nei | Ja
Asynchronous Notification | Lar en ATAPI-enhet meddele den serielle ATA-kontrolleren at enheten krever tilsyn. | Nei | Ja
Tilbakeskrivingsbuffer | Grupperer flere I/O-anmodninger fra verten til færre anmodninger og skriver fra bufferen til volumene ved angitte intervaller. Denne RAID 5-funksjonen øker lese- og skrivelatenstiden til en tabell. | Ja | Nei

# Oversikt Intel® Matrix Storage Console

Når du åpner Intel Matrix Storage Console, kommer hoveddialogboksen frem, og den gir enhetsinformasjon i to ruter basert på den valgte visningen. Basismodus eller Avansert modus. Avansert modus gir tilgang til ytterligere lagringsundersystemadministrasjon for mer avanserte sluttbrukere. Visningen oppdateres automatisk hver gang konfigurasjonen av en seriell ATA-enhet eller et RAID-volum endres. Visningen kan oppdateres manuelt ved å velge 'Oppdater' fra 'Vis'-menyen eller ved å trykke på F5.

## Basismodus

Basismodus er en enkel visning som viser status for harddiskene og en illustrasjon av det aktuelle RAID-volumet. I en unormal situasjon, som når en harddisk mangler eller har feilet, inneholder den høyre ruten en 'Veksle til Avansert modus'-knapp som vil åpne Avansert Modus for å håndtere problemet. Du kan også aksessere Avansert modus ved å velge 'Avansert modus' fra menyen 'Vis'. Figuren nedenfor viser et typisk RAID-system i Basismodus. Du ser muligens en annen visning, avhengig av hvilken disk operativsystemet er installert på og hvor mange RAID-volum som finnes. Hvis et system ikke har noen RAID-volumer, vil status for harddiskene bli vist.
FIGUR 1: BASISMODUS

## Avansert modus

Avansert modus er en mer detaljert visning som viser en kombinasjon av logiske og fysiske visninger av harddiskene og støttede RAID-volum som eventuelt finnes. Den logiske visningen viser detaljer om RAID-tabellene og -volumene. Den fysiske visningen gir detaljer om harddiskene og hvordan de er koblet til hverandre. Figuren nedenfor foran viser et eksempel på visningen Avansert modus med fire harddisker. Det finnes to volum, MyRAID5 og MyRAID10, som deler en enkelt tabell. Dette er et eksempel på en RAID-konfigurasjon som bruker Matrix RAID.
FIGUR 2: AVANSERT MODUS
ENHETSRUTE
Ruten til venstre, som kalles enhetsruten, viser de logiske og fysiske visningene som utgjør det serielle ATA-lagringsdelsystemet. Disse enhetene omfatter den serielle ATA-kontrolleren, eventuelle støttede serielle ATA-harddisker, eventuelle støttede ATAPI-harddisker og eventuelle støttede RAID- og gjenopprettingsvolum som finnes i systemet.
INFORMASJONSRUTE
Ruten til høyre, som kalles informasjonsruten, viser informasjonen for den valgte enheten. Parametrene for hver enhetstype er listet opp i tabellene nedenfor. Hvis en parameter ikke gjelder for den enheten du valgte, vises den ikke.
TABELL 4. TABELLINFORMASJON (RAID-MODUS)

Parameter | Verdi
Status | Ingen aktive flyttinger: Det foretas ingen flytting eller gjenoppbygging.
Gjenoppbygging: Ett eller flere RAID-volum gjenoppbygges.
Legger til harddisker: Intel® Matrix Storage Manager-driveren legger til ett eller flere medlemmer og flytter data i tabellen.
Erstatter harddisker: Ett eller flere RAID-volum gjenoppbygges på en reserveharddisk som følge av en SMART-hendelse på en harddisk i det volumet.
Initialiserer: RAID 5 volumparitet initialiseres, eller data på et RAID-volum kontrolleres eller kontrolleres og repareres.
Harddiskhurtigbuffer for skriving aktivert | Rapporterer om hvorvidt hurtigbuffer for skriving er aktivert for alle harddiskene i tabellen.
Størrelse | Rapporterer kapasiteten for tabellen i gigabytes.
Ledig plass | Rapporterer mengden av plass i tabellen som ikke brukes av et RAID-volum. Ledig plass kan brukes for å lage et andre RAID-volum.
Antall harddisker | Rapporterer antallet harddisker som er en del av tabellen.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Rapporterer om produsenten og modellnummeret for hver harddisk som er et medlem av tabellen.
Antall volum | Rapporterer antallet RAID-volum i tabellen. Dersom volumantallet er likt 1, og det er ledig plass tilgjengelig, kan et nytt RAID-volum lages i tabellen.
Volummedlem [1, 2] | Rapporterer om navnet på hvert RAID-volum i tabellen.

TABELL 5. VOLUMINFORMASJON (RAID-MODUS)

Parameter | Verdi
RAID volumstatus | Normal: Volumdata er fullt ut tilgjengelig
Feilet: For RAID 0-volum mangler det, eller er det feil ved, ett eller flere medlemmer. For RAID 1-volum feilet begge medlemmene. For volumene RAID 5 eller RAID 10 mangler eller feilet to eller flere medlemmer. Merk: Under visse forhold kan det være at et RAID 10-volum blir rapportert som degradert selv om to medlemmer er borte eller har feilet.
Degradert: Bare RAID 1, RAID 5 og RAID 10-volumer kan ha denne tilstanden. Dette indikerer at et medlem har feilet eller mangler.
SMART-hendelse: En harddisk har overskredet nivået for feil som kan rettes opp og rapporterte en SMART-hendelse.
Gjenoppbygging: Bare RAID 0, RAID 5 og RAID 10-volumer kan ha denne tilstanden. Dette angir at data kopieres til et speil eller en reservedisk, og at dataredundans gjenopprettes.
Flytter: Indikerer at data flyttes til en annen harddisk eller tabell, og at et RAID-volum opprettes.
Kontrollerer: Indikerer at data på RAID-volumet blir kontrollert.
Volumgjenopprettingsstatus | Oppdatert: Bare gjenopprettingsvolumer angitt med kontinuerlige oppdateringsregler kan ha denne tilstanden. Data på gjenopprettingsdisken samsvarer med data på hoveddisken.
Trenger oppdatering: Bare gjenopprettingsvolumer angitt med oppdateringsregler på forespørsel kan ha denne tilstanden. Data på gjenopprettingsdisken samsvarer ikke med data på hoveddisken.
Volumoppdatering pågår: Data på hoveddisken kopieres til gjenopprettingsdisken. Bare endinger siden sist oppdateringsprosess kopieres.
Gjenoppretting pågår: Data på gjenopprettingsdisken overskriver alle data på hoveddisken.
Skrivebeskyttet hoveddisk: Du har angitt valget for å aksessere hoveddiskens filer i Windows* Utforsker, noe som gjør disken skrivebeskyttet.
Skrivebeskyttet gjenopprettingsdisk: Du har angitt valget for å aksessere gjenopprettingsdiskens filer i Windows* Utforsker, noe som gjør disken skrivebeskyttet.
Hoveddisk mangler: Hoveddisken som ble benyttet for å opprette gjenopprettingsvolumet blir ikke funnet lenger.
Gjenopprettingsdisk mangler: Gjenopprettingsdisken som ble benyttet for å opprette gjenopprettingsvolumet blir ikke funnet lenger.
Kontrollfeil | Rapporterer antallet uoverensstemmelser som ble funnet under kontrollen av RAID-volumdata. Dette er bare aktuelt under kontrollprosessen eller under kontroll- og reparasjonsprosessen.
Blokker med mediefeil | Rapporterer antallet blokker med mediefeil som ble funnet under kontrollen av RAID-volumdata. Dette er bare aktuelt under kontrollprosessen eller under kontroll- og reparasjonsprosessen.
Systemvolum | Rapporterer om volumet inneholder beskyttede operativsystemfiler eller ikke.
Volumets skrivebufferfunksjon aktivert | Rapporterer om skrivebufferfunksjonen er aktivert for volumet eller ikke. Dette gjelder kun for RAID 5-volum.
RAID-nivå | Rapporterer det RAID-nivået som brukes for volumet.
Stripestørrelse | Rapporterer størrelsen på hver logisk påfølgende datablokk i volumet for RAID 0, RAID 5 og RAID 10-volumer. Stripstørrelsen er angitt i kilobytes.
Størrelse | Rapporterer den totale kapasiteten for volumet i gigabytes.
Antall harddisker | Rapporterer antall harddisker som volumet spenner over.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | For RAID 0, RAID 1, RAID 5 og RAID 10-volumer rapporteres produsenten og modellnummer for hver av harddiskene som brukes av volumet.
Hovedharddisk | For gjenopprettingsvolumer rapporteres produsenten og modellnummeret på hoveddisken.
Gjenopprettingsharddisk | For gjenopprettingsvolumer rapporteres produsenten og modellnummeret på gjenopprettingsdisken.
Overordnet tabell | Rapporterer navnet på tabellen som inneholder dette volumet.

TABELL 6. INFORMASJON OM RAID-HARDDISKEN (RAID-MODUS)

Parameter | Verdi
Bruk | Tabellmedlem: Harddisken er gruppert sammen med andre disker for å danne en tabell som inneholder RAID-volum. RAID-volumene kan være synlige for operativsystemene, men de enkelte diskene er ikke det.
Tabellmedlem (hoveddisk): Harddisken er kildedisken for gjenopprettingsvolumet.
Tabellmedlem (gjenopprettingsdisk): Harddisken er måldisken for gjenopprettingsvolumet.
Ikke-RAID-harddisk: Harddisken inneholder ingen RAID-metadata, og er både synlig og tilgjengelig for å brukes av operativsystemet.
Ingen: Harddisken inneholder metadata som hindrer den i å vises for operativsystemet, men harddisken er ikke tabellmedlem.
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Feil oppstod: Harddisken har overskredet sin gjenopprettbare feilterskel. Dette vil bli vist i brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hendelse: Harddisken har overskredet grensen for feil som kan gjenopprettes, og det er risiko for at den kan feile.
Mangler: Harddisken finnes ikke.
Inkompatibel versjon: Harddisken inneholder RAID-metadata som rapporter en versjon som ikke er kompatibel med gjeldende versjon av RAID-programvaren.
Feilet: Angir den samme tilstanden som 'Feil oppstod'. Dette vil bli vist i Intel® Matrix Storage Console.
Enhetsport | Rapporterer porten som harddisken er koblet til på den serielle ATA-kontrolleren.
Aktuell seriell ATA overføringsmodus | Rapporterer den serielle ATA-overføringsmodusen mellom den serielle ATA-kontrolleren og den serielle ATA-harddisken. De normale verdiene for denne parameteren er: Generasjon 1: 150 Mbytes/s Generasjon 2: 300 Mbytes/s
Modell | Rapporterer modellnummeret for harddisken.
Serienummer | Rapporterer produsentens serienummer for harddisken.
Fastvare | Forteller om versjonen på fastvaren inne i harddisken.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning støttet | Rapporterer om hvorvidt harddisken støtter Native Command Queuing.
Harddiskhurtigbuffer for skriving aktivert | Rapporterer om skrivebufferfunksjonen er aktivert for harddisken eller ikke.
Antall volum | Rapporterer antallet volum i tabellen.
Volummedlem [1, 2] | Rapporterer navnet for hvert av volumene som harddisken er et medlem av.
Overordnet tabell | Forteller om navnet på RAID-tabellen harddisken er et medlem av.

TABELL 7. INFORMASJON OM IKKE-RAID-HARDDISK (RAID-MODUS)

Parameter | Verdi
Bruk | Ikke-RAID-harddisk: Denne harddisken brukes ikke i en RAID-tabell eller i et RAID-volum. Denne harddisken kan brukes som en RAID-reserve eller som en datalagringsenhet.
Reserve: Denne harddisken er merket som destinasjonsdisk for autogjenoppbygginger.
Ukjent harddiskbruk: Bruken av denne harddisken kan ikke fastslås. Dette kan skyldes en inkompatibilitet mellom denne programvareversjonen og harddiskkonfigurasjonen.
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Feil oppstod: Harddisken har overskredet sin gjenopprettbare feilterskel. Dette vil bli vist i brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hendelse: Harddisken har overskredet grensen for feil som kan gjenopprettes, og det er risiko for at den kan feile.
Feilet: Angir den samme tilstanden som 'Feil oppstod'. Dette vil bli vist i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Rapporterer porten som harddisken er koblet til på den serielle ATA-kontrolleren.
Aktuell seriell ATA overføringsmodus | Rapporterer den serielle ATA-overføringsmodusen mellom den serielle ATA-kontrolleren og den serielle ATA-harddisken. De normale verdiene for denne parameteren er: Generasjon 1: 150 Mbytes/s Generasjon 2: 300 Mbytes/s
Modell | Rapporterer modellnummeret for harddisken.
Serienummer | Rapporterer produsentens serienummer for harddisken.
Fastvare | Forteller om versjonen på fastvaren inne i harddisken.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning støttet | Rapporterer om hvorvidt harddisken støtter Native Command Queuing.
Systemharddisk | Rapporterer om harddisken inneholder beskyttede operativsystemfiler eller ikke.
Størrelse | Rapporterer den samlede kapasiteten i gigabytes for harddisken.

TABELL 8. INFORMASJON OM SERIELL ATA-HARDDISK (AHCI-MODUS PÅ MOBILE SYSTEMER)

Navn | Beskrivelse
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Feil oppstod: Harddisken har overskredet sin gjenopprettbare feilterskel. Dette vil bli vist i brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hendelse: Harddisken har overskredet grensen for feil som kan gjenopprettes, og det er risiko for at den kan feile.
Feilet: Angir den samme tilstanden som 'Feil oppstod'. Dette vil bli vist i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Rapporterer porten som harddisken er koblet til på den serielle ATA-kontrolleren.
Aktuell seriell ATA overføringsmodus | Rapporterer den serielle ATA-overføringsmodusen mellom den serielle ATA-kontrolleren og den serielle ATA-harddisken. De normale verdiene for denne parameteren er: Generasjon 1: 150 Mbytes/s Generasjon 2: 300 Mbytes/s
Modell | Rapporterer modellnummeret for harddisken.
Serienummer | Rapporterer produsentens serienummer for harddisken.
Fastvare | Forteller om versjonen på fastvaren inne i harddisken.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning støttet | Rapporterer om hvorvidt harddisken støtter Native Command Queuing.
Størrelse | Rapporterer den samlede kapasiteten i gigabytes for harddisken.

## Menylinje

I basismodus inneholder menylinjen tre menyer: Fil, Vis og Hjelp. Visningen Avansert modus har en ekstrameny som kalles Handlinger for å få flere lagringsbehandlingsalternativer.
FILMENY
Denne menyen har basisalternativer som lagring og utskriving av systemrapport eller å gå ut av Intel® Matrix Storage Console.
VISMENY
Vismenyen har alternativer for å veksle mellom basismodus og avansert modus. Det finnes også et 'Oppdaterings'-alternativ for manuelt å oppdatere visningen i begge moduser. Du kan også vise systemrapporten fra denne menyen. Systemrapporten viser systemdetaljer som prosessortype, operativsystem og enhetene i lagringsundersystemet. Rapporten beskriver også RAID-tabellene og RAID-volumene, samt fysiske detaljer som beskriver de aktuelle harddiskene. Systemrapporten kan skrives ut eller lagres ved å klikke på den rette knappen på dialogboksen. Det er ofte nyttig å skrive ut systemrapporten før du anmoder om teknisk støtte.
HANDLINGSMENY
Denne menyen, som kun finnes i avansert modus, gir alternativer for å opprette RAID- og gjenopprettingsvolum på systemet. Hvert av dem, beskrevet nedenfor, starter en veiviser som leder deg gjennom prosessen. Denne menyen har også et alternativ for å 'Reskanne etter plug and play-enheter' for å sikre at alle lagringsenhetne er lastet inn i enhetsruten.

- Opprette RAID-volum: Bruk dette opprettelsesalternativet for å opprette et RAID-volum, og du ikke ønsker å bevare data på en eksisterende disk. To eller flere harddisker kan brukes til volumet, avhengig av hvilket RAID-nivå du velger. Matrix RAID-funksjonen gjør det mulig å opprette to volum innenfor en tabell. For å gjøre dette, velg en kapasitet som er mindre enn den totale kapasiteten for tabellen. Dette vil skape tom tabellplass for det andre RAID-volumet. Det andre volumet vil automatisk okkupere den resterende plassen på tabellen. Intel Matrix Storage Console oppretter kun RAID-volumet. Volumet som opprettes er ikke partisjonert og formatert. Bruk Windows* Diskbehandling for å partisjonere og formatere det nye RAID-volumet.
- Opprette RAID-volum fra eksisterende harddisk: Bruk dette opprettelsesalternativet når du ønsker å bevare data på en eksisterende harddisk og kopiere den dataen til en eller flere tilleggsharddisker. Denne opprettelsesmetoden, som kalles flytting, kan ta noen timer avhengig av harddiskkapasiteten og systemets arbeidsmengde. Når du avslutter veiviseren, vises en dialogboks som viser dataflyttingsfremdriften. For å åpne dialogen på nytt på et hvilket som helst punkt under flyttingen, skal du høyreklikke på flyttingsvolum i Intel Matrix Storage Console og velge 'Vis flyttingsprogresjon'. Kun én flyttingsprosess kan finne sted om gangen. Hvis du vil konvertere mer enn én datadisk til et RAID-volum, må du konvertere dem en om gangen.
- Opprette gjenopprettingsvolum: Bruk dette opprettelsesalternativet for å opprette et volum ved bruk av Intel® Rapid Recover Technology. Denne teknologien kopierer data fra en hoveddisk til en gjenopprettingsdisk, enten kontinuerlig eller på forespørsel. Hoveddisken og gjenopprettingsdisken må spenne over all den tilgjengelige harddiskplassen i en tabell, og bare ett gjenopprettingsvolum kan være tilstede i systemet. Legg merke til at når et gjenopprettingsvolum opprettes, kan det ikke være noe RAID-volum til stede eller lagt til systemet.
- Skanne på nytt etter Plug and Play-enheter: Bruk dette alternativet for å finne harddiskene som er blitt lagt til eller fjernet. Etter at skanningen er ferdig, vil visningen Avansert modus vise den oppdaterte informasjonen. Denne handlingen tilsvarer alternativet 'Skanne etter maskinvareendringer' i Microsoft* Windows Enhetsbehandler.

HJELPEMENY

- Innhold og indeks: Dette alternativet starter denne hjelpefilen.
- Støtte: Støttedialogboksen viser linker til webområder som gir produktoppdateringer, brukerstøtte, dokumentasjon og annen produktinformasjon. Som standard peker linkene til Intels støttesider, men de kan tilpasses av systemprodusenten.
- Om: Dialogboksen Om viser produktbanneret til Intel® Matrix Storage Manager, som omfatter nummeret på den programvareversjonen som for tiden er installlert.

## Høyreklikkmenyer

TABELLALTERNATIVER

- Opprette volum: Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis tabellen består av RAID-volum som ikke spenner over 100 % av den tilgjengelige tabellharddiskplassen. Du kan så bruke dette alternativet for å starte 'Veiviser for opprettelse av RAID-volum' og opprette et andre RAID-volum for å utnytte den gjenværende plassen på tabellen. Les 'Matrix RAID-teknologi'-seksjonen i denne hjelpefilen for å få flere detaljer.
- Aktivere harddiskskrivebuffer: Harddiskskrivebuffer er en ytelsesøkende egenskap som støttes av enkelte harddisker. Aktivering av skrivebufferen øker ytelsen ved midlertidig å lagre data før de skrives på harddisken. Ulempen ved å aktivere skrivebufferen er at de bufferlagrede dataene kan gå tapt hvis systemet mister strømmen. For å aktivere eller deaktivere skrivebufferen, høyreklikk på RAID-tabellen, og velg 'Aktivere harddiskskrivebuffer' eller 'Deaktivere hardiskskrivebuffer'. Start datamaskinen på nytt for å gjøre bruk av endringene.

RAID-VOLUMALTERNATIVER

- Slette volum: Dette alternativet lar deg slette et eksisterende RAID-volum. ADVARSEL. Når et RAID-volum slettes, slettes alle data på alle harddiskene som er en del av RAID-volumet for alltid. Sikkerhetskopier alle viktige data før du sletter volumet.
- Endre volum: Dette alternativet lar deg endre navnet på et RAID-volum og utføre en RAID-nivåflytting (dvs. flytte fra et RAID 0, 1 eller 10-volum til et RAID 5-volum).
- Kontrollere volumdata:Dette alternativet kontrollerer dataene på et RAID-volum. Når kontrollprosessen er fullført, vil du se en dialogboks som viser antallet kontrollfeil og blokker med mediefeil som ble funnet.
- Kontrollere og reparere volumdata: Dette alternativet kontrollerer og reparerer dataene på et RAID-volum. Når kontroll- og reparasjonsprosessen er fullført, vil du se en dialogboks som viser antallet kontrollfeil som ble funnet og reparert, og antallet blokker med mediefeil som ble tildelt på nytt.
- Aktiver volumhurtigbuffer for tilbakeskriving: Denne funksjonen gjelder bare RAID 5. Volumetilbakeskriverbufferen blir automatisk aktivert eller deaktivert hvis en Uninterruptible Power Supply (UPS) brukes. Når det finner sted en overgang fra vekselstrøm til likestrøm, noe som skjer hvis vekselstrømmen stanser eller kobles fra, vil tilbakeskrivingsbufferen bli renset og deaktivert. Når det finner sted en overgang fra likestrøm til vekselstrøm, noe som skjer hvis vekselstrømmen gjenopprettes, vil tilbakeskrivingsbufferen bli reaktivert. Mens volumtilbakeskrivingsbufferen er aktivert, kan flere skriveanmodninger kombineres. Skriving av data fra bufferen til RAID 5-volumet er mer effektivt. For å aktivere eller deaktivere volumtilbakeskrivingsbufferen skal du høyreklikke på volumet og velge 'Aktivere volumtilbakeskrivingsbuffer' eller 'Deaktivere volumtilbakeskrivingsbuffer'. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen når som helst uten å måtte restarte datamaskinen.
- Vis volumopprettingsprogresjon: Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis et nytt volum er i ferd med å bli opprettet. Når du angir dette alternativet, vises en dialogboks som rapporterer at opprettingsprogresjonen er '% fullført'.
- Vis dataflytteprogresjon: Dette alternativet er bare tilgjengelig når en flytting er i gang. Når du angir dette alternativet vises en dialogboks som rapporterer at flyttingsprogresjonen er '% fullført'.
- Gjenopprett volum: Dette alternativet gjenoppretter et volum etter at harddisken som forårsaket feilen har blitt fjernet fysisk, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:
  - Harddisken eller -diskene som opprinnelig var en del av det RAID-volumet som feilet, er blitt reinstallert.
  - Dataene på harddisken ikke ble aksessert mens harddisken var fjernet fra systemet.
- Konverter til gjenopprettingsvolum: Dette alternativet er bare tilgjengelig for RAID 1-volumer som spenner over 100% av harddiskplassen i en tabell. Tabellen må kun bestå av 2 harddisker. Når RAID 1-volumet er konvertert, vil det ta i bruk Intel® Rapid Recover Technology. For å få trinnvise veiledninger / mer informasjon om den fremgangsmåten som må følges, skal du lese seksjonen Volumkonverteringsalternativer.

GJENOPPRETTINGSVOLUMALTERNATIVER

- Slette volum: Dette alternativet lar deg slette et eksisterende gjenopprettingsvolum. ADVARSEL. Når et gjenopprettingsvolum slettes, slettes alle data på master- og gjenopprettingsdisken permanent. Sikkerhetskopier alle viktige data før du sletter volumet.
- Endre volum: Dette alternativer lar deg gjøre følgende endringer på gjenopprettingsvolumet: endre volumnavn, bytte hoved- og klonedisker og endre oppdateringsregler.
- Kontrollere volumdata:Dette alternativet kontrollerer dataene på et RAID-volum. Når kontrollprosessen er fullført, vil du se en dialogboks som viser antallet kontrollfeil og blokker med mediefeil som ble funnet.
- Kontrollere og reparere volumdata: Dette alternativet kontrollerer og reparerer dataene på et RAID-volum. Når kontroll- og reparasjonsprosessen er fullført, vil du se en dialogboks som viser antallet kontrollfeil som ble funnet og reparert, og antallet blokker med mediefeil som ble tildelt på nytt.
- Deaktivere kontinuerlig oppdatering:Ved å angi dette alternativet vil oppdateringreglene endres til på forespørsel. Du må da anmode om oppdateringer manuelt, ved å høyreklikke på volumet og velge 'Oppdater volum'.
- Oppdater volum: Dette alternativet er bare tilgjengelig når volumet er angitt å ha oppdateringsregler på forespørsel. Ved å angi dette alternativet kopieres data fra hoveddisken til gjenopprettingsdisken. Bare endinger siden sist oppdateringsprosess kopieres.
- Vis volumoppdateringsprogresjon: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et nytt gjenopprettingsvolum opprettes eller når du velger 'Oppdater volum' i oppdateringsreglene på forespørsel.
- Avbryt volumoppdateringsprogresjon: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et nytt gjenopprettingsvolum opprettes eller når du velger 'Oppdater volum' i oppdateringsreglene på forespørsel.
- Gjenopprette data til hoveddisken: Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du har startet systemet på nytt fra gjenopprettingdisken ved hjelp av brukergrensesnittet Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Ved å angi dette alternativet vil alle data på hoveddisken overskrives av data fra gjenopprettingsdisken. Alle data på hoveddisken vil bli overskrevet.
- Vis gjenopprettingsfremdrift: Dette alternativet er bare tilgjengelig når en gjenoppretting til hoveddisken er i gang. Når du angir dette alternativet, vises en dialogboks som rapporterer at gjenopprettingsprogresjonen er '% fullført'.
- Avbryt gjenopprettingsprosess: Dette alternativet er bare tilgjengelig når en gjenoppretting til hoveddisken er i gang. Hvis du velger dette alternativet, kanselleres prosessen med å kopiere gjenopprettingsdata til hoveddisken.
- Aksesser hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler: Dette alternativet lar deg vise filer på gjenopprettings- eller hoveddisken ved bruk av Windows* Utforsker, men deaktiverer kontinuerlig oppdatering av hoveddisken. Når du er ferdig med å vise filene, høyreklikk på volumet og velg alternativet for å skjule hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler for å aktivere volumoppdateringer.
- Skjul hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler: Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du angir alternativet å aksessere hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler i Windows* Utforsker. Det å angi dette alternativet gjør hoveddisken skrivbar og aktiverer volumoppdateringer.
- Konverter til RAID 1-volum: Dette alternativer lar deg konvertere et gjenopprettingsvolum til et RAID 1-volum. For å få trinnvise veiledninger / mer informasjon om den fremgangsmåten som må følges, skal du lese seksjonen Volumkonverteringsalternativer.

ALTERNATIVER FOR IKKE-RAID-HARDDISKER

- Marker som reserve: ADVARSEL. Når en ikke-RAID-harddisk merkes som en reserve, slettes alle dataene på den disken for alltid. Sikkerhetskopier alle viktige data før du merker en disk som reserve. Denne funksjonen merker harddisker som destinasjonsdisker for automatiske gjenoppbygginger. For å merke en harddisk som en reserve klikker du på en av harddiskene som er listet opp i listen over Ikke-RAID-harddisker i enhetsruten, og velger 'Merk som reserve'.
- Tilbalkestill harddisk til ikke-RAID: Kun ikke-RAID-harddisker som allerede er merket som en reserve kan tilbakestilles. Høyreklikk på reserveharddisken i listen over ikke-RAID-harddisker i enhetsruten, og velg 'Tilbakestill harddisk til ikke-RAID' i menyen som vises. Denne disken, som var et medlem av en RAID-tabell, vil bli en ikke-RAID-disk.
- Gjenoppbygg til denne harddisken: Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis et RAID 1-, 5- eller 10-volum nedgraderes pga. en medlemsdisk som feiler, eller hvis hoveddisken i et gjenopprettingsvolum feiler eller går tapt. Les seksjonene 'Gjenopprette data til hoveddisk' eller 'RAID-volumgjenoppretting' i denne hjelpefilen for å få detaljerte prosedyrer for bruken av dette alternativet.

# Alternativer for volumoppretting

For å opprette et nytt RAID eller gjenopprettingsvolum, velg en av alternativene i 'Handling'-menyen i avansert modus. Dette vil starte en veiviser som vil guide deg gjennom prosessen med å opprette et volum. En oversikt over volumopprettingsalternativene står under. Volumoppretting krever ikke reinstallasjon av operativsystemet. Alle applikasjoner og data forblir intakte. Legg merke til at du må være logget på som administrator for å opprette et RAID- eller et gjenopprettingsvolum.
Advarsel: Hvis du oppretter et volum, SLETTES ALLE DATA fra én eller flere harddisker som brukes for å opprette volumet, og de dataene kan ikke gjenopprettes. Legg merke til advarselsmeldingene i hver av veilederne som forklarer hvilken harddisker som vil bli overskrevet, og ta sikkerhetskopier av alle viktige data før du oppretter et volum
Merknad om SMART-hendelse: Du kan ikke lage et RAID-volum dersom en eller flere serielle ATA-harddisker du har valgt for RAID-volumet, har rapportert om en SMART-hendelse. Hvis du tror at SMART-hendelsen ikke hindrer normal bruk av harddisken, kan du høyreklikke harddisken og velge harddisken som viser SMART-hendelsen og velge 'Tilbakestill SMART-hendelse. Deretter kan du opprette et RAID-volum ved hjelp av denne disken. Dette anbefales ikke med mindre du forstår grunnen til SMART-hendelsen.

## Opprette et gjenopprettingsvolum

Et gjenopprettingsvolum bruker Intel® Rapid Recover Technology for å kopiere data fra en tildelt hoveddisk, vanligvis systemdisken, til en tildelt gjenopprettingsdisk. Hoveddisken og gjenopprettingsdisken må spenne over all den tilgjengelige harddiskplassen i en tabell, og bare ett gjenopprettingsvolum kan være tilstede i systemet. I tillegg, når et gjenopprettingsvolum opprettes, kan det ikke være noe RAID-volum til stede eller lagt til systemet.
Følg trinnene nedenfor for å opprette et gjenopprettingsvolum. Under denne prosessen vil du på forespørsel ha mulighet for å løpende kopiere hoveddiskdata til gjenopprettingsdisken. Når du bruker metoden med kontinuerlig oppdatering, blir endringer gjort på hoveddisken, automatisk kopiert til gejnopprettingsdisken hver gang gjenopprettingsdisken er tilkoblet og online. Når du bruker metoden med oppdatere på forespørsel, settes status for gjenopprettingsdisken til 'Offline'. Derfor kan hoveddisken gjenopprettes til en tidligere status ved å kopier data på gjenopprettingsdisken tilbake til hoveddisken (les seksjonen 'Tilbakestille hoveddiskdata til en tidligere status' i denne hjelpefilen for å se på denne prosedyren).

1. Påse at det er minst 1 seriell ATA-disk i tillegg til systemdisken koblet til systemet.
2. Start Windows*, og åpne Intel® Matrix Storage Console.
3. Velg 'Avansert modus' fra menyen 'Vis'.
4. Velg 'Opprette gjenopprettingsvolum' fra menyen 'Handling'. 'Veiviser for Opprette gjenopprettingsvolum' vil starte opp.
5. Følg veiledningene i veiviseren hele tiden.
6. Hvis du bruker 2 tomme harddisker for å opprette gjenopprettingsvolumet, vil volumet bli opprettet så snart veiviseren er ferdig. Hvis du oppretter volumet fra en hoveddisk som inneholder data, vil volumopprettelsesprosessen begynne straks veiviseren er fullført. For å se på dataflyttingsstatusen skal du høyreklikke på volumnavnet i enhetsruten, og velge 'Vis volumoppgraderingsprogresjon'.

## Opprette et RAID-volum fra et RAID-klargjort system

Et RAID-klargjort system konfigureres med den serielle ATA-kontrollenheten satt til RAID-modus og med minst én harddisk uten RAID-volum (en pass-through-disk). Operativsystemet må ha Intel® Matrix Storage Manager installert. De følgende RAID-konfigurasjonene er mulige (les Tabell 1 i denne hjelpefilen for å bestemme hvilke RAID-nivåer som støttes av systemet ditt):

- RAID klargjort til en 2, 3, 4, 5 eller 6-disk RAID 0
- RAID klargjort til en 2-disk RAID 1
- RAID klargjort til en 3, 4, 5 eller 6-disk RAID 5
- RAID klargjort til en 4-disk RAID 10

Følg trinnene nedenfor for å konvertere systemet til et RAID-system ved å flytte data fra den eksisterende systemdisken til et RAID-volum.

1. Legg merke til serinummeret til harddisken du vil flytte data fra, og påse at den er koblet til systemet. Du vil trenge serienummeret senere i prosessen for å identifisere denne disken som kildedisk.
2. Koble det ønskede antallet ekstra serielle ATA-harddisker til systemet som skal brukes som volumets medlemsdisker. Legg merke til at disse harddiskene må ha en kapasitet som er tilsvarende eller større enn kildeharddiskens kapasitet.
3. Start Windows*, og åpne Intel® Matrix Storage Console.
4. Velg 'Avansert modus' fra menyen 'Vis'.
5. Velg 'Opprette RAID-volum fra eksisterende harddisk' fra menyen 'Handlinger'. 'Veiviseren for å lage RAID-volum fra eksisterende harddisk' starter opp.
6. Følg veiledningene i veiviseren hele tiden. Dataflyttingen vil begynne straks veiviseren er fullført.
7. For å se på dataflyttingsstatusen skal du høyreklikke på volumnavnet i enhetsruten, og velge 'Vis dataflyttingsprogresjon'. En oppgavelfeltikonmelding vil sprette opp når dataflyttingen er fullført, og volumets 'Status' vil vise 'Normalt' i informasjonsruten.
8. Etter at dataflyttingen er fullført, skal du restarte systemet. Hvis du dataflyttet til et RAID 0-volum, skal du bruke diskadministrasjonen fra Windows* for å partisjonere og formatere ledig plass som ble opprettet da de to harddiskkapasitetene ble slått sammen. Du kan også bruke tredjepartsprogramvare for å utvide eventuelle eksisterende partisjoner i RAID-volumet.

Hvis den har en singel, ikke-systemharddisk som inneholder programmer eller personlige data, kan du bruke dataflyttingsfunksjonen for å bruke denne harddisken som kildedisk for et RAID-volum.

## Opprette et RAID-volum fra tomme harddisker

Følg trinnene nedenfor for å opprette et RAID-volum ved hjelp av tomme, ikke-systems serielle ATA-harddisker.

1. Koble det ønskede antallet serielle ATA-harddisker til systemet som skal brukes som volumets medlemsdisker.
2. Start Windows*, og åpne Intel® Matrix Storage Console.
3. Velg 'Avansert modus' fra menyen 'Vis'.
4. Velg 'Opprette RAID-volum' fra menyen 'Handlinger'. 'Veiviser for Opprette RAID-volum' vil starte opp.
5. Følg veiledningene i veiviseren hele tiden. Volumet vil bli opprettet straks veiviseren er fullført.

# Alternativer for volumkonvertering

Volumkonvertering krever ikke reinstallasjon av operativsystemet. Alle applikasjoner og data forblir intakte. Legg merke til at du må være logget på som administrator for å modifisere et RAID- eller et gjenopprettingsvolum.

## Konvertere et RAID 0, 1 eller 10-volum til et RAID 5-volum

De følgende RAID-konfigurasjonene er mulige (les Tabell 1 i denne hjelpefilen for å bestemme hvilke RAID-nivåer som støttes av systemet ditt):

- 2-disk RAID 1 til et 3, 4, 5 eller 6-disk RAID 5
- 2-disk RAID 0 til en 3 eller 4-disk RAID 5
- 3-disk RAID 0 til et 4, 5 eller 6-disk RAID 5
- 4-disk RAID 10 til et 4, 5 eller 6-disk RAID 5

Følg trinnene nedenfor for å flytte fra et eksisterende RAID 0, 1 eller 10-volum til en RAID 5.

1. Påse at det er minst 3 SATA harddisker koblet til systemet.
2. Start Windows*, og åpne Intel® Matrix Storage Console.
3. Velg 'Avansert modus' fra menyen 'Vis'.
4. Høyreklikk på det volumet du vil konvertere, og velg 'Modifiser volum'.
5. 'Veiviser for Modifisere RAID-volum' vil starte opp.
6. Følg veiledningene i veiviseren hele tiden. Dataflyttingen vil begynne straks veiviseren er fullført.
7. For å se på dataflyttingsstatusen skal du høyreklikke på volumnavnet i enhetsruten, og velge 'Vis dataflyttingsprogresjon'. En oppgavelfeltikonmelding vil sprette opp når dataflyttingen er fullført, og volumets 'Status' vil vise 'Normalt' i informasjonsruten.

## Konvertere et RAID 1-volum til et gjenopprettingsvolum

Følg trinnene nedenfor for å konvertere et eksisterende RAID 1-volum til et gjenopprettingsvolum:

1. Velg 'Avansert modus' fra menyen 'Vis' i Intel® Matrix Storage Console.
2. Høyreklikk på RAID 1-volumets navn i enhetsruten og velg 'Konverter til gjenopprettingsvolum'. En melding vil sprette opp og gi deg beskjed om at RAID 1-volumet først må initialiseres. Klikk 'OK' for å begynne initialiseringsprosessen.
3. Når initialiseringen er fullført, skal du høyreklikke på volumets navn igjen, og velge 'Konvertere til gjenopprettingsvolum'. 'Veiviser for Konvertere RAID-volum' vil starte opp.
4. Følg veiledningene i veiviseren hele tiden. Volumet vil bli konvertert straks veiviseren er fullført.

## Konvertere et gjenopprettingsvolum til et RAID 1-volum

Følg disse trinnene for å konvertere et gjenopprettingsvolum til et RAID 1-volum:

1. Velg 'Avansert modus' fra menyen 'Vis' i Intel® Matrix Storage Console.
2. Høyreklikk på gjenopprettingsvolumets navn i enhetsruten og velg 'Konverter til RAID 1-volum'. 'Veiviser for Konvertere gjenopprettingsvolum' vil starte opp.
3. Følg veiledningene i veiviseren hele tiden. Volumet vil bli konvertert straks veiviseren er fullført.

# Gjenopprett data til hoveddisken

Emnene i denne seksjonen gjelder bare gjenopprettingsvolumer. De forklarer hvordan man kopierer data fra gjenopprettingsdisken til hoveddisken, grunnet en feilet, skadet eller mistet hoveddisk, eller hvordan man setter hoveddisken tilbake til en tidligere tilstand.

## Erstatte en hoveddisk

Det er nødvendig med en gjenoppretting til hoveddisk hvis hoveddisken feiler eller fjernes fra systemet og går tapt.

1. Skru av strømmen til systemet og koble til en ny seriell ATA-harddisk som skal brukes som den nye hoveddisken.
2. Slå på strømmen til systemet. Systemet vil automatisk starte fra gjenopprettingsdisken.
3. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel® Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel® Matrix Storage Manager.
4. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
5. Under 'Ikke-RAID harddisker' høyreklikker du på den nye harddisken, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken' for å starte gjenopprettingsprosessen.
6. For å vise gjenopprettingsprogresjonen skal du høyreklikke på gjenopprettingsvolumet og velge 'Vis gjenopprettingsprogresjon'. En oppgavefeltsikonmelding vil sprette opp når dataflyttingen er fullført, og volumets 'Status' vil vise 'Kontinuerlig oppdatering' eller 'Trenger oppdatering', avhengig av hvilken oppdateringsmetode gjenopprettingsvolumet ble satt til før den opprinnelige hoveddisken ble fjernet.

## Sett hoveddiskdata tilbake til en tidligere tilstand

Hvis gjenopprettingsvolumet er satt til på forespørsel som oppdateringregel, kan du sette hoveddiskdataene tilbake til tilstanden de hadde på slutten av forrige volumoppdateringsprosess. Dette er spesielt nyttig hvis det oppdages et virus på hoveddisken eller gjester benytter systemet ditt.

1. Start systemet på nytt. Under systemoppstarten, trykk Ctrl-I for å åpne brukergrensesnittet Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. I 'MAIN MENU'(HOVEDMENYEN) velg 'Recovery Volume Options'(Volumgjenopprettingsalternativer).
3. I menyen 'Recovery Volume Options'(Volumgjenopprettingsalternativer) velger du 'Enable Only Recovery Disk'(Aktivere kun gjenopprettingsdisk) for å starte fra gjenopprettingsdisken.
4. Gå ut av option ROM, og start opp Windows*.
5. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel® Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
6. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
7. Høyreklikk på gjenopprettingsvolumet i enhetsruten og velg 'Gjenopprett data til hoveddisk' for å begynne gjenopprettingsprosessen.
8. For å vise gjenopprettingsprogresjonen skal du høyreklikke på gjenopprettingsvolumet og velge 'Vis gjenopprettingsprogresjon'. En oppgavelfeltikonmelding vil sprette opp når dataflyttingen er fullført, og volumets 'Status' vil vise 'Trenger oppdatering'. Eventuelle dataendringer vil nå bli skrevet til hoveddisken.

# RAID-volumgjenoppretting

Instruksjonene i denne seksjonen gjelder bare RAID-volumer. Hvis et RAID-volum rapporteres som degradert eller feilet av Intel® Matrix Storage Manager, kan det være mulig å gjenopprette volumet. Dersom restaurering ikke er mulig, må du lage RAID-volumet på nytt og gjenopprette data manuelt fra en kopi. Se på seksjonen nedenfor som korresponderer med det rapporterte RAID-problemet for å gjenopprette RAID-konfigurasjonen.

## Feilet RAID 0-volum

Et RAID 0-volum rapporteres som feilet når et av medlemmene svikter eller er frakoblet. Når et av disse scenariene inntreffer, er ikke RAID 0-volumet og dets data lenger tilgjengelig. RAID 0-volumet kan gjenopprettes hvis et medlem er koblet fra, men kan ikke gjenopprettes hvis et medlem har feilet.
MANGLENDE MEDLEMSDISK

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel® Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumet som 'Normal'.
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel® Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra Vis-menyen velges 'Avansert modus' for å se en detaljert visning av enhetslagreinformasjonen.
6. Klikk på RAID 0-volumet i enhetsruten for å bekrefte at det fungerer normalt. Status i informasjonsruten vil vises som 'Normal'.

MEDLEMSDISK SOM FEILER

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Under systemoppstarten vil brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumstatus som 'Failed'(Feilet), og foreslå at du trykker på Ctrl-I for å gå inn i brukergrensesnittet.
4. Trykk på Ctrl-I for å gå inn i 'MAIN MENU'(HOVEDMENY).
5. Velg alternativ 2 i hovedmenyen for 'Delete RAID Volume'(Slette RAID-volum).
6. I 'DELETE VOLUME MENU'(SLETT VOLUMMENY) velges det feilede RAID 0-volumet ved hjelp av piltastene.
7. Trykk på 'Delete'(Slett)-tasten for å slette volumet.
8. Trykk på 'Y'(J) for å bekrefte slettingen.
9. Lag et nytt RAID 0-volum. Dersom den feilende harddisken var en del av systemvolumet, må du også installere operativsystemet på nytt.

## Degradert RAID 1-volum

Et RAID 1-volum rapporteres som degradert når et av dets medlemmer svikter eller er koblet fra, og dataspeiling går tapt. Som et resultat kan systemet kun bruke det medlemmet som fungerer. For å reetablere dataspeiling og gjenopprette dataredundans – se på prosedyrene nedenfor.
MANGLENDE MEDLEMSDISK

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Start systemet på nytt. Gjenoppbyggingen vil skje automatisk.

MEDLEMSDISK SOM FEILER

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 1-volumstatus som 'Degraded'(Degradert).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel® Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
7. Klikk på RAID 1-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som 'Gjenoppbygging: % fullført'. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise 'Normal'.

## Degradert RAID 1 og feilet RAID 0-volum (singel RAID-tabell)

Dette kan inntreffe når to RAID-volum (0 og 1) eksisterer på en singel RAID-tabell (se Matrix RAID Technology). Et RAID 0-volum rapporteres som feilet, og et RAID 1-volume rapporteres som degradert når et av medlemmene svikter eller er frakoblet.
MANGLENDE MEDLEMSDISK

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel® Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumstatus som 'Normal', og RAID 1-volumstatus som 'Rebuild'(Gjenoppbygg).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel® Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på RAID 0-volumet i enhetsruten, og statusen vil vises som 'Normal' i informasjonsruten. RAID 1-volumstatus vil vises som 'Gjenoppbygger: % fullført' når RAID 1-volumet er valgt.
7. Etter at gjenoppbyggingen av RAID 1-volumet er fullført, vises status som 'Normal'.

MANGLENDE MEDLEMSDISK (OPERTIVSYSTEM ER PÅ RAID 1-VOLUM ELLER EN IKKE-RAID-HARDDISK)

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumstatus som 'Normal', og RAID 1-volumstatus som 'Rebuild'(Gjenoppbygg).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på RAID 0-volumet i enhetsruten, og statusen vil vises som 'Normal' i informasjonsruten. RAID 1-volumstatus vil vises som 'Gjenoppbygger: % fullført' når RAID 1-volumet er valgt.
7. Etter at gjenoppbyggingen av RAID 1-volumet er fullført, vises status som 'Normal'.

MEDLEMSDISK SOM FEILER (OPERATIVSYSTEM ER PÅ RAID 1-VOLUM ELLER EN IKKE-RAID-HARDDISK)

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage option ROM vise RAID 1-volumstatus som 'Degraded'(Degradert), og RAID 0-volumstatus som 'Failed'(Feilet).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Høyreklikk på RAID 0-volumet i enhetsruten og velg 'Slett volum'. 'Slett volum-veiviseren' vil lede deg gjennom sletteprosedyren.
7. For å opprette et nytt volum velger du 'Handlinger'-menyen og velger 'Opprette et nytt volum'. 'Opprett RAID-volum-veiviseren' vil lede deg gjennom opprettelsesprosedyren.
8. Bruk Windows* Diskbehandling for å partisjonere og formatere det nye RAID-volumet.
9. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
10. Klikk på RAID 1-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som 'Gjenoppbygging: % fullført'. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise 'Normal'.

MEDLEMSDISK SOM FEILER (OPERATIVSYSTEM PÅ RAID 0-VOLUM)

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil oppstartsbildet i Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumstatus som 'Failed'(Feilet), og RAID 1-volumstatus som 'Degraded'(Degradert).
4. Ikke start brukergrensesnittet Intel Matrix Storage manager option ROM.
5. Installer operativsystemet på den nye ikke-RAID-harddisken.
6. Under installasjonsprosedyren vil du bli foreslått å trykk på F6 for å laste inn RAID-driveren.
7. Trykk på F6 for å installere RAID-driveren på den nye ikke-RAID-disken.
8. Etter å ha installert operativsystemet og RAID-driveren, åpner du Windows* Utforsker for å identifisere den nye partisjonen som er på den nye harddisken og den partisjonen som er på det degraderte RAID-1-volumet.
9. Kopier de data du vil bevare fra det degraderte RAID-1-volumet over på den nye partisjonen.
10. Hvis du har planer om å gjenopprette RAID-konfigurasjonen med RAID-0- og RAID-1-volumene, skal du fortsette med de følgende trinnene.
11. Velg Intel Matrix Storage Console fra Startmenyen.
12. Fra Vis-menyen i Intel Matrix Storage Console velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
13. I enhetsruten for IMSM Storage Console høyreklikker du på RAID 0-volumet i enhetsruten og velger 'Slett volum' fra den menyen som vises.
14. Veiviseren for 'Delete RAID Volume' hjelper deg å slette volumet.
15. Velg RAID-1-volum og slett volumet.
16. Fra Handlinger-menyen velger du undermenyen 'Opprett RAID-volum fra eksisterende harddisk' for å opprette et nytt RAID-0-volum.
17. Veiviseren for 'Opprette RAID-volum fra eksisterende harddisk' hjelper deg å opprette RAID 0-volumet. Sørg for at volumstørrelsen er mindre enn tabellstørrelsen for å opprette et annet volum.
18. Lag et nytt RAID 1-volum.
19. Du har gjenopprettet din opprinnelige konfirgurasjon.
20. Flytt de opprinnelige RAID-1-dataene du ønsker tilbake til dette nye RAID-1-volumet.

## Degradert RAID 5-volum

Et RAID 5-volum rapporteres som 'Degradert' når et av medlemmene har feilet eller er frakoblet. Hvis dette skjer, skal du se på den egnede prosedyren nedenfor.
MANGLENDE MEDLEMSDISK

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel® Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 5-volumstatus som 'Rebuild'(Gjenoppbygg).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel® Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på RAID 5-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som 'Gjenoppbygging: % fullført'. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise 'Normal'.

MEDLEMSDISK SOM FEILER

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt den feilede harddisken med en ny harddisk som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 5-volumstatus som 'Degraded'(Degradert).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
7. Klikk på RAID 5-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som 'Gjenoppbygging: % fullført'. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise 'Normal'.

## Feilet RAID 5-volum

Et RAID 5-volum rapporteres som 'Feilet' hvis mer enn ett medlem har feilet. Hvis dette skjer, skal du se på prosedyren nedenfor. Denne prosedyren sletter det RAID 5-volumet som feiler og oppretter en nytt RAID 5-volum. Den gjenoppretter ikke det RAID 5-volumet som feilet eller dets datainnhold. Etter at det nye RAID 5-volumet er blitt opprettet, må du gjenopprette dataene fra sikkerhetskopiene og installere eventuell programvare som var på RAID 5-volumet.
MEDLEMSDISKER SOM FEILER

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt de feilede harddiskene med nye harddisker som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel® Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 5-volumstatus som 'Failed'(Feilet).
4. Trykk på Ctrl-I for å gå inn i 'MAIN MENU'(HOVEDMENY).
5. Velg alternativ 2 i hovedmenyen for 'Delete RAID Volume'(Slette RAID-volum).
6. I 'DELETE VOLUME MENU'(SLETT VOLUMMENY) velges det feilede RAID 5-volumet ved hjelp av piltastene.
7. Trykk på 'Delete'(Slett)-tasten for å slette volumet.
8. Trykk på 'Y'(J) for å bekrefte slettingen.
9. Lag et nytt RAID 5-volum.
10. Du kan også trenge å reinstallere operativsystemet på det nye volumet og gjenopprette dataene fra sikkerhetskopier.

## Degradert RAID 10-volum

Et RAID 10-volum rapporteres som 'Degradert' når et av medlemmene har feilet eller er frakoblet. Hvis det skjer, skal du gjenopprette volumet ved å følge den egnede prosedyren nedenfor.
MANGLENDE MEDLEMSDISKER

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel® Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 10-volumstatus som 'Rebuild'(Gjenoppbygg).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel® Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på det valgte volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som 'Gjenoppbygging: % fullført'. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise 'Normal'.

MEDLEMSDISKER SOM FEILER

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt den feilede harddisken med en ny harddisk som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 10-volumstatus som 'Degraded'(Degradert).
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen 'Vis' velges 'Avansert modus' for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
7. Klikk på det valgte volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som 'Gjenoppbygging: % fullført'. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise 'Normal'.

## Feilet RAID 10-volum

Et RAID 10-volum rapporteres som 'Feilet' når minst to av medlemmene har feilet. Hvis dette skjer, skal du se på prosedyren nedenfor. Denne prosedyren sletter det RAID 10-volumet som feilet og oppretter et nytt RAID 10-volum. Det gjenoppretter ikke det RAID 10-volumet som feilet eller dets data.
MEDLEMSDISKER SOM FEILER

1. Pass på at systemet er slått av.
2. Erstatt de feilede harddiskene med nye harddisker som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel® Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 10-volumstatus som 'Failed'(Feilet).
4. Trykk på Ctrl-I for å gå inn i 'MAIN MENU'(HOVEDMENY).
5. Velg alternativ 2 i hovedmenyen for 'Delete RAID Volume'(Slette RAID-volum).
6. I 'DELETE VOLUME MENU'(SLETT VOLUMMENY) velges det feilede RAID 10-volumet ved hjelp av piltastene.
7. Trykk på 'Delete'(Slett)-tasten for å slette volumet.
8. Trykk på 'Y'(J) for å bekrefte slettingen.
9. Lag et nytt RAID 10-volum.
10. Du må også reinstallere operativsystemet på det nye volumet.

# Feilsøking

## Systemkrav

for å få mer detaljert informasjon om komponentene som trengs til denne versjonen av of Intel® Matrix Storage Manager og på de de støttede operativsystemene, skal du lese Readme-filen som er installert sammen med denne programvaren eller besøke Intels støtteside for dette produktet..

## Teknisk støtte

For å få teknisk støtte og produktoppdateringinformasjon skal du klikke på menyen 'Hjelp', og velge alternativet 'Støtte'. Støttedialogboksen viser linker til webområder som gir produktoppdateringer, teknisk støtte, dokumentasjon og annen produktinformasjon. Som standard peker linkene til Intels støttesider, men de kan tilpasses av systemprodusenten. Intel anbefaler at du bruker de resurssene som finnes på støttesidene eller at du kontakter systemprodusenten direkte.

# Ordliste

INTELS LAGRINGSEGENSKAPER
Intel® Matrix Storage Manager | Seriell ATA-lagringsprogramvare som muliggjør strømfunksjoner og økt ytelse på mobile systemer, og ytelses- og beskyttelsesfunksjoner på andre systemer.
Intel® Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM er en kodemodul innebygd i system-BIOS som gir oppstartstøtte for RAID-volumer samt brukergrensesnitt for konfigurasjon og håndtering av RAID-volum.
Matrix RAID | Programvare som kan lage, styre og bruke to uavhengige RAID volum innen én enkel tabell.
Intel® Matrix Storage Console | Programvaren som gir styringsgrensesnittet for den serielle ATA AHCI og RAID-delsystemet innenfor de støttede operativsystemene.
Intel® Rapid Recover Technology | Denne teknologien lar deg kopiere data fra en hoveddisk til en gjenopprettingsdisk, enten kontinuerlig eller på forespørsel. For å bruke denne tenknologien, opprett et gjenopprettingsvolum.
RAID-TERMINOLOGI
Autogjenoppbygging | Prosessen som går ut på å gjenopprette et RAID 1, 5 eller 10-volum i det tilfelle at et RAID-medlem svikter eller mangler. Dersom en reserveharddisk er til stede, vil programvaren automatisk bruke den som erstatning for harddisken som sviktet. Autogjenoppbygging vil også skje dersom et RAID 1-medlem blir fjernet og så satt tilbake igjen for å gjenopprette speilingen. RAID 0-volum kan ikke bruke den automatiske nyoppbyggingsprosessen.
Autogjenoppretting | En prosess som automatisk gjenoppretter volum som har feilet på grunn av en savnet disk. For RAID 0-volum, hvis alle medlemsdiskene er til stede, og volumet har feilet, vil option ROM merke volumet som 'Feilet'. For redundante RAID-volum. Hvis den sist flyttede medlemsdisken erstattes, og det er tilstrekkelig ikke-feilede disker igjen, vil volumstatusen bli endret til 'Degradert'.
Kontinuerlige oppdateringsregler | Når et gjenopprettingsvolum bruker disse reglene, vil dataene på hoveddisken kopieres til gjenopprettingsdisken automatisk, så lenge begge diskene er tilkoblet systemet.
RAID | Redundant Array of Independent Drives: RAID muliggjør at data blir distribuert over flere harddisker for å gi dataredundans eller for å øke datalagringsytelsen.
RAID-tabell | En logisk gruppering av fysiske harddisker.
Hoveddisk | Harddisken som er angitt som kildedisken i et gjenopprettingsvolum.
Medlem | En harddisk som brukes innen en RAID-tabell.
Oppdateringsregler på forespørsel | Når et gjenopprettingsvolum bruker disse reglene, vil data på hoveddisken kopieres til gjenopprettingsdisken når du anmoder om det. Bare endinger siden sist oppdateringsprosess kopieres.
RAID-volum | En fast mengde plass over en RAID-tabell som fremstår som en singel fysisk harddisk for operativsystemet. Hvert RAID-volum blir opprettet med et spesifikt RAID-nivå for å gi dataredundans eller for å øke datalagringsytelsen.
RAID-nivå | Et definert sett med karakteristikker som gjelder for et RAID-volum, og som bestemmer hvordan data blir lagret og håndtert for å bedre lese-/skriveytelsen eller for å øke feiltoleransen.
RAID 0 (Striping) | Dataene i RAID-volumet stripes over tabellens medlemmer. Striping deler data inn i enheter og distribuerer disse enhetene over medlemmene uten å opprette dataredundans, men bedrer lese-/skriveytelsen.
RAID 1 (Speiling) | Dataene i RAID-volumet speiles over RAID-tabellens medlemmer. Speiling er det begrepet som brukes for å beskrive hovedfunksjonen i RAID 1, som skriver duplikatdata til hvert medlem; derfor skaper dette dataredundans og øker feiltoleransen.
RAID 5 (striping med paritet) | Dataene i RAID-volumet og pariteten stripes over tabellens medlemmer. Paritinformasjon skrives sammen med dataene i en roterende sekvens over medlemmene i tabellen. RAID-nivået er en foretrukket konfigurasjon for effektivitet, feiltoleranse og ytelse.
RAID 10 (striping og speiling) | RAID-nivået der informasjon stripes over to disktabeller for systemytelse. Hver av diskene i tabellen har et speil for feiltoleranse. RAID 10 gir ytelesesfordelene til RAID 0 og redundansen til RAID 1, men den fordrer fire harddisker.
Gjenopprettingsdisk | Harddisken som er angitt som måldisken i et gjenopprettingsvolum.
Gjenopprettingsvolum | Et volum som benytter Intel® Rapid Recover Technology.
Metadata | Metadata betyr 'data om data' eller 'informasjon om informasjon'. Når det gjelder RAID-volum, er metadata informasjon om måten RAID-volumet lagrer bruker- og systemfilene på et RAID-volum.
Flytting | Prosessen som går ut på å konvertere et systems datalagringskonfigurasjon fra en ikke-RAID-konfigurasjon (pass-thru) til en RAID-konfigurasjon.
RAID-nivåflytting | Prosessen med å konvertere et systems datalagfingskonfigurasjon fra ett RAID-nivå til et annet.
Reserveharddisk | En seriell ATA-harddisk som er angitt av RAID-programvaren for automatisk å bli brukt som mål for en automatisk gjenoppretting hvis et RAID-medlem feiler eller er mangler. RAID-nivå 0 kan ikke bruke reserver. RAID-nivåene 1, 5 og 10 kan bruke en eller flere reserver.
Voluminitialisering | Prosessen med å initiere paritet for RAID 5-volumer eller sikrer at hver datablokk på speilet er identisk med tilsvarende datablokk på kildeharddisken(e) for RAID 1 og RAID 10-volumer.
LAGRINGSTERMINOLOGI
RAID-kontroller | RAID-kontrolleren lager og styrer RAID-tabeller og RAID-volum for å bedre lese-/skriveytelsen eller for å øke feiltoleransen.
Seriell ATA-kontroller | Den serielle ATA-kontrolleren er integrert i I/O-kontrollerhuben i systemet. Denne kontrolleren styrer serielle ATA-enheter og tjener som deres grensesnitt til systemet.
AHCI | Advanced Host Controller Interface: en grensesnittspesifikasjon som lar lagringsdriverstasjonen aktivere avanserte serielle ATA-funksjoner slik som Native Command Queuing, native hot plug og strømstyring.
Direkte tilkoblet | Den umeldte fjerningen og innsettingen av en seriell ATA-harddisk mens systemet er slått på.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning | En kommandoprotokoll i seriell ATA som gjør det mulig å la flere kommandoer være utestående i en harddisk samtidig. Kommandoene ordnes dynamisk for å øke harddiskytelsen.
ATAPI-enhet | En masselagringsenhet med et parallelt grensesnitt som CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM og båndstasjoner.
Seriell ATA harddisk | En harddisk med et grensesnitt som sender data ved hjelp av en seriell protokoll for å kommunisere med den serielle ATA-kontrolleren.
eSATA | En ekstern SATA-disk.
Serielt ATA lagringsdelsystem | All maskin- og programvaren på et system som er knyttet til lagring av data på serielle ATA-harddisker.
Seriell ATA overføringsmodus | Hastigheten med hvilket den serielle ATA-kontrolleren og den serielle ATA-harddisken kommuniserer med hverandre.
Storsektorharddisker | Serielle ATA-harddisker med logisk sektorstørrelse på ½ KB. Disse harddiskene kan ha en fysisk sektorstørrelse på ½ KB, 1 KB, 2 KB eller 4 KB. Enhver kombinasjon av disse diskene kan brukes i én enkelt tabell. Et volum opprettet med storsektorharddisker vil ha en logisk sektorstørrelse tilsvarende ½ KB og en fysisk sektorstørrelse lik harddisken med størst fysisk sektorstørrelse i tabellen. Les informasjonsruten i 'Avansert modus' i Intel® Matrix Storage Console for å se logisk og fysisk sektorstørrelse for en harddisk eller et volum.
SMART-hendelse | Selvovervåking, analyser og rapporteringsteknologi: en åpen standard for å utvikle harddisker og programvaresystemer som automatisk overvåker en harddisks tilstand og rapporterer om mulige problemer.
Harddiskhurtigbuffer for skriving | Et bufferminne på harddisken, som midlertidig lagrer data før dataene kopieres til ikke-volatil lagring.
Volumtilbakeskrivingsbuffer | Denne brukes kun med RAID 5. Write-Back Cache-funksjonen støttes av Intel Matrix Storage Manager-disken for å øke lese-/skriveytelsen til en RAID 5-tabell. Flere I/O-anmodninger fra verten grupperes til færre anmodninger og skrevet fra bufferen til volumene på angitte intervaller. Tilbakeskrivingsbufferen kan aktiveres eller deaktiveres når som helst uten at det er nødvendig å starte datamaskinen på nytt.
Link Power Management | Evnen den serielle ATA-kontrolleren har til å sette den serielle ATA-enheten ned til et lavere strømnivå.
Asynchronous Notification | Lar en ATAPI-enhet sende melding til den serielle ATA-kontrolleren om at enheten krever tilsyn.

# Juridisk informasjon

Intel® er et varemerke eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.
* Andre merker og navn kan tilhøre andre.