************************************************************
************************************************************
この文書は Intel(R) Matrix Storage Manager ドライバ ソフトウェアを手動で削除する
手順と、ストレージ コントローラの管理用にネイティブ オペレーティング システム ドライバを使用するために
システムの再設定を行う手順の要点を解説します。

この手順を完了するには、参照できるように、まず本書を印刷してください。次に、第 1 部を完了して、SATA 
コントローラ モードを判別します。第　1　部で判別したモードによって、第 2 部 A または第 2 部 B の
いずれかを完了します。

警告：
システムを再設定すると、現在システムが使用している RAID ボリュームのデータが失われることがあります。
ブート ドライブまたはブート可能な RAID ボリュームから Intel Matrix Storage Manager 
ドライバを削除すると、オペレーティング システムを再インストールする必要が生じる場合があります。データの
整合性を保持するには、この操作を実行する前にすべてのデータをバックアップしてください。 

************************************************************
* 第 1 部：システムのモードの判別
************************************************************

このソフトウェアを削除する手順は、システムが RAID モードと AHCI モードのいずれで実行されているかに
よって異なります。モバイル システムでは RAID はサポートされません。

次の手順に従って [デバイス マネージャ] でシリアル ATA コントローラを識別し、システムのモードを判別
します。

1. [スタート] メニューで以下を行います。
   1a. Windows* 2000 では、[設定]、[コントロール パネル] の順に選択します。
   1b. Windows* XP またはそれ以降のオペレーティング システムでは、[コントロール パネル] 
       を選択します。

2. [システム] 画面を開きます（必要な場合、最初に [クラシック表示に切り替える] を選択します）。

3. [ハードウェア] タブを選択します。 

4. [デバイス マネージャ] ボタンを選択します。

5. デバイス マネージャで、[SCSI および RAID コントローラ] を探します。このエントリがある場合は、
   それを展開し、次のコントローラのいずれかが表示されているか確認します。このエントリがない場合は、
   手順 6 に進みます。

   - [Intel(R) ESB2 SATA RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの ESB2 システムにあります。以下の
     第 2 部 A に進みます。
    
   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの ICH7R/DH システムにあります。
     以下の第 2 部 A に進みます。

   - [Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの ICH7MDH システムにあります。
     以下の第 2 部 A に進みます。

   - [Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO 
     システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

   - [Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E SATA RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの ICH8M-E/ICH9M-E システムに
     あります。以下の第 2 部 A に進みます。
 
   - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合は、システムは RAID モードで実行されて
     いません。次の手順 6 に進みます。

6. デバイス マネージャで、[IDE ATA/ATAPI コントローラ] を探します。このエントリがある場合は、
   それを展開し、次のコントローラのいずれかが表示されているか確認します。

   - [Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの EP80579 システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ESB2 システムにあります。以下の
     第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH7R/DH システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH7M/MDH システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH8R/DH/DO システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH8M-E/M システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH9R/DO/DH システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH10R システムにあります。以下の
     第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH9M-E/M システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH9M-E/M システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合は、
     システムは AHCI モードではありません。Intel Matrix Storage Manager 
     ソフトウェアでは、これら以外のモードはサポートされていません。次の手順 7 に進みます。

7. システムは RAID または AHCI モードで実行されていないと思われます。システムが RAID 
   または AHCI モードで実行されていると思えるのに上記のコントローラが表示されていない場合は、
   システムの製造元または購入先にお問い合わせください。システムのモードを判別しないと、次の
   第 2 部に進むことはできません。


************************************************************
* 第 2 部 A：RAID モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、RAID モードのシステムでのみ実行できます。上記の第 1 部の手順を完了して、この
システムが AHCI モードで実行されていることを確認していない場合は、この手順を実行しないでください。続行
する前に以下の警告を必ずお読みください。

警告：
a. RAID 0 ボリュームが削除されると、そのボリュームにあるすべてのデータは永久に削除されます。作業を
   続行する前にすべての重要なデータをバックアップしてください。 

b. オペレーティング システム ファイルを含む RAID ボリュームが削除された場合、オペレーティング シス
   テムは再インストールする必要があります。

1. 上記の警告を読んで理解したことを確認してください。

2. システムを再起動します。

3. システムの再起動中に「Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM」
   というスプラッシュ画面が表示されるか確認します。表示された場合は、以下の手順 4 に進みます。
   表示されない場合は、手順 4 をスキップして手順 5 に進みます。     

4. Intel Matrix Storage Manager option ROM がインストールされている
   場合は次の手順を完了します。

   4a. システムを起動中に Ctrl と I （CTRL + I）キーを押して Intel Matrix 
       Storage Manager option ROM セットアップを開始します。
   4b. セットアップ プログラムで、メニュー オプション 2 を選択して [RAID ボリュームの削除] 
       メニューを開きます。
   4c. 上下の矢印キーを使用して、削除するボリュームを選択します。
   4d. 選択したボリュームを削除するには、Del キーを押して、削除の確認メッセージに答えて Y を
       押します。必要に応じて、表示されるすべてのボリュームに対してこの手順を繰り返します。 
   4e. セットアップ プログラムを終了します。
   4f. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを起動中に F2 または 
       Del キーを押すと開始されます）。
   4g. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から [IDE] に変更します。
   4h. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. Intel Matrix Storage Manager option ROM がインストールされていない
   場合は次の手順を完了します。

   5a. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを起動中に F2 または 
       Del キーを押すと開始されます）。
   5b. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から [IDE] に変更します。
   5c. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

6. システムを再起動します。


************************************************************
* 第 2 部 B：AHCI モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、AHCI モードのシステムでのみ実行できます。上記の第 1 部の手順を完了して、
このシステムが AHCI モードで実行されていることを確認していない場合は、この手順を実行しないでください。
作業を続行する前にすべての重要なデータをバックアップすることを推奨します。 

1. システムを再起動します。

2. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを起動中に F2 または Del キーを
   押すと開始されます）。 

3. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [AHCI] から [IDE] に変更します。

4. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. システムを再起動します。今までと同じようにオペレーティング システムが起動されるはずです。


注：システム BIOS にこれらの変更を加える際に問題がある場合は、ザーボードの製造元またはお買い上げの
販売店にお問い合わせください。

************************************************************
Intel(R) は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその
子会社の商標または登録商標です。

* その他の製品名またはブランドは各所有者に帰属します。

