# Oversigt over Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console er et Windows*-baseret program, der repræsenterer brugergrænsefladen for alle komponenter i Intel® Matrix Storage Manager. Intel Matrix Storage Manager give forbedret administrationskapacitet og detaljeret statusinformation om Seriel ATA AHCI- og RAID-subsystemer. Dette program understøttes på systemer, der bruger en Intel® Pentium®-processor, Intel® Core Duo- eller Intel® Xeon®-processor og som indeholder en af de lagringscontrollere på listen i Tabel 2. Se filen Readme, der er installeret sammen med denne software, for at få mere at vide om de fulde systemkrav, eller besøg Intels support-websted for dette produkt.
Intel Matrix Storage Console kan vises i to tilstande: Basis og Avanceret tilstand. Basistilstand er en enkelt visning, der viser enhedsoplysninger i form af statusmeddelelser og illustrationer. Avanceret tilstand giver flere muligheder for erfarne slutbrugere at administrere lagringssubsystemets funktioner og vælge systemets cachingform. Du kan skifte tilstand ved at vælge den relevante indstilling i menuen Vis.

## Basistilstand

Basistilstand er en simplificeret visning af dit lagringssubsystem i programmet Intel® Matrix Storage Manager. Basistilstand viser harddiskenes status og en illustration af den aktuelle RAID-diskenhed. I en unormal situation, som f.eks. at en harddisk mangler eller er fejlbehæftet, vil den højre rude indeholde knappen 'Skift til avanceret tilstand', der åbner vinduet Avanceret tilstand til håndtering af problemet. Du kan også aktivere Advanceret tilstand ved at vælge 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'. Illustrationen herunder viser et typisk RAID-system i Basistilstand. Det kan se anderledes ud, afhængig af hvilket drev operativsystemet er installeret på, og hvor mange RAID-diskenheder der er til stede. Hvis et system ikke indeholder RAID-diskenheder, vil status for harddiskene blive vist.
FIGUR 1. BASISTILSTAND

## Avanceret tilstand

Avanceret tilstand er en mere detaljeret visning af dit lagringssubsystem i programmet Intel® Matrix Storage Manager. Avanceret tilstand viser en kombination af logiske og fysiske visninger af harddiskene samt alle understøttede RAID-diskenheder, der er til stede. Den logiske visning giver oplysninger om RAID-array'er og diskenheder. Den fysiske visning giver oplysninger om harddiske, og hvordan de er forbundet til hinanden. Figuren herunder viser et eksempel på visningen i Avanceret tilstand med fire harddiske. Der er to diskenheder, MyRAID5 og MyRAID10, der deler et enkelt array.
FIGUR 2. AVANCERET TILSTAND
ENHEDSRUDE
Ruden til venstre, kaldet enhedsruden, viser de logiske og fysiske visninger af enhederne, der udgør det serielle ATA-lagringssubsystem. Disse enheder indeholder de serielle ATA-harddiske, alle understøttede ATAPI-harddiske samt alle understøttede RAID- og gendannelsesdiskenheder, der er til stede på systemet.
OPLYSNINGSRUDE
Når Intel Matrix Storage Manager vælges i enhedsruden, ruden til højre, kaldet oplysningsruden, vises oplysninger for den valgte enhed. Parametrene for hver enhedstype er angivet i nedenstående tabeller. Hvis en parameter ikke gælder for de valgte enheder, vises den ikke.

## Menulinje

I Basistilstand indeholder menulinjen tre menuer: Filer, Vis og Hjælp. I Avanceret tilstand-visning findes en yderligere menu ved navn Handlinger med yderligere lagringsadministrationsindstillinger.
MENUEN FILER
Denne menu indeholder grundlæggende muligheder som mulighed for at gemme og udskrive systemrapporten eller afslutte Intel® Matrix Storage Console.
MENUEN VIS
Menuen Vis giver mulighed for at skifte imellem Basistilstand og Avanceret tilstand og for at opdatere disse visninger ved at vælge 'Genopfrisk' eller ved at trykke på F5.
Menuen Vis giver dig også mulighed for at vise systemrapporten, som indeholder systemoplysninger samt program-specifik information. Systemrapporten kan udskrives eller gemmes ved at klikke på den relevante knap i dialogboksen.
MENUEN HANDLINGER
Denne menu, der kun vises i Avanceret tilstand, giver mulighed for at oprette RAID- og gendannelsesdiskenheder på systemet. Menuen indeholder også muligheden 'Scan igen efter Plug and Play-enheder' som sikrer, at alle lagringsenheder er indlæst i enhedsruden.
MENUEN HJÆLP
Funktionen Indhold og Indeks åbner denne hjælpefil. Dialogboksen 'Support' viser links til websteder, der indeholder produktopdateringer, teknisk support, dokumentation samt andre produktoplysninger. Linkene peger som standard på Intels supportsider, men de kan være tilpasset af systemproducenten. Funktionen Om viser banneret for Intel Matrix Storage Console og nummeret på den softwareversion, der aktuelt er installeret.

## Højreklik-menuer

Flere elementer i enhedsruden i Avanceret tilstand giver mulighed for yderligere handlinger i en højreklik-menu. Se Indstillinger i Intel Matrix Storage Manager for yderligere oplysninger.

# Intel® Matrix Storage Manager-oversigt

Intel Matrix Storage Manager er et program, der forbedrer lagringssubsystemets ydelse og pålidelighed på din computer. For at administrere dine lagringssubsystemer skal du klikke på menuen Start og starte Intel® Matrix Storage Console. Når du befinder dig i konsollen, skal du vælge Basistilstand eller Avanceret tilstand fra menuen Vis afhængig af, hvor detaljeret du ønsker at vise oplysningerne.

Softwarepakken består af følgende komponenter:

- Intel® Matrix Storage Manager-driver
- Event Monitor
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Intel® Matrix Storage Manager-driver

Intel Matrix Storage Manager-driveren er en software, der specielt er designet til at forbedre lagringssubsystemets ydelse og pålidelighed. Driveren er certificeret af Microsoft Windows* Hardware Quality Labs (WHQL) og kan installeres på ethvert understøttet desktop-, mobil- eller serversystem. Denne softwareinstallation er fuldautomatisk for alle understøttede chipsets og operativsystemer. Driveren installeres som en del af Intel Matrix Storage Manager-softwaren.
Når den er installeret, får driveren forespørgsler fra andre Intel Matrix Storage Manager-komponent for at kunne administrere lagersubsystemet. Forespørgslerne giver detaljerede oplysninger og status om drevene til seriel ATA-controller, seriel ATA-enhed og RAID. Oplysningerne vises derefter i Intel Matrix Storage Console.

## Event Monitor

Event Monitor er en systemtjeneste, der installeres på systemet sammen med programmet Intel® Matrix Storage Manager. Nar den er installeret, udføres denne tjeneste ved bruger-logon og kører i baggrunden, når systemet bruges. Event Monitor kommunikerer med Intel® Matrix Storage Manager Driver, Intel® Matrix Storage Console og bakkeikonappletten for at sikre, at status for de tre komponenter er synkroniseret og for at give hændelsesmeddelelser. Når der opstår en hændelse, anmoder Event Monitor systembakkeikonappletten om at vise Intel Matrix Storage Manager-bakkeikonet, som derefter viser en boblemeddelelse eller dialogboks, som beskriver hændelsen. Hændelsestypen, som udløser i en meddelelse, omfatter tilstandsændringer for RAID-diskenheden, en harddiskfejl (I/O) eller en harddisk SMART-hændelse. Når disse typer af hændelser indtræffer, logfører Event Monitor hændelsen i NT-hændelsesloggen og Intel Matrix Storage Manager-hændelsesloggen.
Herunder ses en liste over de indstillinger, der er til rådighed, når en hændelse rapporteres af Intel Matrix Storage Manager-bakkeikonet. Du har adgang til indstillingsmulighederne ved at højreklikke på bakkeikonet:

- Start af Intel Matrix Storage Console: Åbner Intel Matrix Storage Console for at få status og/eller resultater af undersøgelse af begivenheden.
- Ignorer den aktuelle alarm indtil videre: Får Event Monitor til at ignorere den aktuelle hændelse og skjule bakkeikonet, indtil den næste bruger logger på, eller den næste hændelse indtræffer.
- Vis ikke Databeskyttelsesmeddelelsen ved systemstart: Dette valg er kun til rådighed for informative hjælpebobler. Det skjuler bakkeikonet og deaktiverer visning af meddelelsen for fremtiden.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Option ROM'en er pakket separat og ikke en del af systemer, der ikke understøtter RAID. Option ROM er typisk integreret i BIOS på systemkortet for at konfigurere RAID-diskenheder, før operativsystemet starter op.

# Faciliteter i Intel® Matrix Storage Manager

Nedenfor vises en oversigt over nøglefunktionerne i Intel Matrix Storage Manager. Afhængig af den I/O-controllerhub, som dit system bruger og den hardware, der er forbundet til systemet, er nogle funktioner muligvis ikke til rådighed. For at se en komplet liste over funktioner for hver I/O-controllerhub besøg Intels chipset-supportside til dette produkt.

## Intel® Rapid Recover teknologi

Denne teknologi anvender RAID 1 (spejling) funktionaliteten til at kopiere fra en angivet masterdisk til en angivet gendannelsesdisk. Master- og gendannelsesdiskene skal omfatte 100 % af den tilgængelige diskplads i et array, og der kan kun være en gendannelsesdisk i systemet. Du kan vælge, om du vil have masterdiskdataene kopieret til gendannelsesdisken løbende eller efter anmodning. Bemærk, at når en gendannelsesdiskenhed oprettes, kan ingen RAID-diskenheder være tilstede eller føjes til systemet. Se afsnittet 'Oprette en gendannelsesdiskenhed' i denne hjælpefil for yderligere oplysninger.

- Fordele: Fuld datadublering; mere kontrol over, hvordan dataene kopieres mellem master- og gendannelsesdiske; hurtige diskopdateringsenheder (kun ændringer til masterdisken siden den sidste opdatering kopieres til gendannelsesdisken); medlemsharddiskdata kan ses i Windows* Stifinder.
- Ulempe: Lagringskapaciteten er kun så stor som det mindste drev.
- Anvendelser: Beskyttelse af kritiske data for mobile systemer; hurtig gendannelse af masterdisken til en tidligere tilstand eller standardtilstand.

TABEL 1. INTEL RAPID RECOVERY TECHNOLOGY-SUPPORT PR. INTEL STORAGE-CONTROLLER

RAID-niveau | Antal drev | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Gendannelse | 2 (Master og gendannelse) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

## RAID-teknologi

RAID (Redundant Array of Independent Drives) betyder flere uafhængige harddiske, der er kombineret, så de danner et logisk array. Hvis der oprettes et eller flere RAID-diskenheder på array'et, genkender operativsystemet ikke længere de enkelte diske, men identificerer hver diskenhed som en enkelt logisk harddisk. Hovedformålene med RAID er at forbedre ydelsen og understøtte fejltolerancen for lagringssubsystemet. RAID-niveauet definerer, hvordan data formateres inden for diskenheden, som omfatter harddiskene i array'et. Intel® Matrix Storage Manager understøtter RAID-niveau 0 (fordeling), RAID-niveau 1 (spejling), RAID-niveau 5 (fordeling med paritet) og RAID-niveau 10 (fordeling og spejling). Andre RAID-niveauer understøttes ikke i øjeblikket. Tabellen herunder viser det antal harddiske, der understøttes på en RAID-diskenhed for hvert RAID-niveau, afhængig af hvilken Intel-lagringscontroller, der findes i systemet.
TABEL 2. RAIDNIVEAU UNDERSTØTTELSE PR. INTEL-LAGRINGSCONTROLLER

RAID-niveau | Antal drev | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 0 | 3 eller 4 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 0 | 5 eller 6 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 1 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 5 | 3 eller 4 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 5 | 5 eller 6 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 10 | 4 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja

RAID 0 (FORDELING)
RAID-niveau 0 kombinerer to eller flere harddiske på en sådan måde, at alle data opdeles i håndterbare blokke, som kaldes fordeling. Tabel 2 beskriver de enkelte scenarier for anvendelse af tilladte fordelingsstørrelser. Fordelingerne fordeles over de array-medlemmer, som RAID 0-diskenheden findes på. Denne metode forbedrer ydelsen ved læsning/skrivning, specielt ved sekventiel adgang, ved at give adgang til tilstødende data fra mere end én harddisk samtidig. Imidlertid kan data, de er lagret på en RAID 0-diskenhed, ikke dubleres. Derfor, hvis der opstår fejl på én harddisk, går alle data på diskenheden tabt.

- Fordel: Øget dataadgang og lagringsydelse; intet tab af datakapacitet.
- Ulempe: Ingen datadublering (hvis der opstår fejl på en harddisk, går alle data på diskenheden tabt).
- Anvendelser: Bruges typisk i pc’er og arbejdsstationer til høj ydelse og ikke-kritiske data og software.

RAID 1 (SPEJLING)
RAID-niveau 1 kombinerer to harddiske, så alle data skrives samtidig til de array-medlemmer, som RAID 1-diskenheden ligger på. Med andre ord, spejles data på harddiskene i RAID 1-diskenheden. Dette opretter dublering i realtid af alle data på den første disk ved af oprette et spejl på den anden disk.

- Fordele: Fuld datadublering, giver forøget overførselshastighed.
- Ulemper: Lagringskapaciteten er kun så stor som det mindste drev; svag forringelse af overførselshastigheden ved skrivning.
- Anvendelser: Bruges typisk til arbejdsstationer og servere til lagring af kritiske data.

RAID 5 (FORDELING MED PARITET)
RAID-niveau 5 kombinerer tre eller flere harddiske på en sådan måde, at alle data opdeles i håndterbare blokke, som kaldes fordelinger. RAID 5 anvender paritet, som er en matematisk metode til at genoprette tabte data på en enkelt harddisk, som forøger fejltolerancen. Dataene og pariteten fordeles over array-medlemmerne i en roterende sekvens. På grund af paritetsfordelingen er det muligt at gendanne dataene, når en fejlbehæftet harddisk er udskiftet med en ny harddisk. Det ekstra arbejde med at beregne de manglende data vil forringe ydelsen ved skrivning til diskenhederne, mens data gendannes. RAID 5 udføres bedre for mindre I/O-funktioner end for større sekventielle filer.

- Fordele: Fuld datadublering; effektiv; fejltolerant og øget lagringsarrayydelse.
- Ulempe: Tidskrævende at gendanne og forringet ydelse under gendannelse.
- Anvendelser: Godt valg til fil- og programservere - Internet- og Intranet-servere.

RAID 10 (FORDELING OG SPEJLING)
RAID-niveau 10 anvender fire harddiske til at oprette en kombination af RAID-niveauerne 0 og 1. Dataene fordeles over et to-disk-array, der danner en RAID 0-komponent. Alle diske i RAID 0-array'et spejles af et drev i et RAID 1-array. Denne konfiguration giver fordelene ved ydelse fra RAID 0 og dubleringen fra RAID 1.

- Fordele: Øget ydelse og fuld datadublering.
- Ulempe: 4 harddiske kræves, hvoraf to bruges til dublering, hvilket resulterer i øgede omkostninger.
- Anvendelser: Databaseservere kræver høj ydelse og fejltolerance.

FORDELINGSSTØRRELSER
Fordelingsstørrelsen angiver størrelse af hver logisk sammenhængende datablok der anvendes i RAID 0, RAID 5 og RAID 10 diskenheder. Denne fordelingsstørrelse angives i kilobyte. Nedenstående tabel beskriver anvendelsesscenarier for de typiske fordelingsstørrelser.
TABEL 3. ANVENDELSESSCENARIER FOR UNDERSTØTTEDE FORDELINGSSTØRRELSER

Strip-størrelse | Beskrivelse | RAID-niveauer
4 KB | Bedst til modeller til speciel brug, som kræver 4 KB fordelingsstørrelser | RAID 0, 10
8 KB | Bedst til modeller til speciel brug, som kræver 8 kb fordelingsstørrelser | RAID 0, 10
16 KB | Bedst sekventielle overførsler | RAID 0, 5, 10
32 KB | God til sekventielle overførsler | RAID 0, 5, 10
64 KB | God fordelingsstørrelse til almindelige formål (standard for RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Bedste ydelse for de fleste pc'er og arbejdsstationer (standard for RAID 0) | RAID 0, 5

## Intel® Matrix RAID-teknologi

Intel Matrix RAID-teknologi tillader oprettelse af to uafhængige RAID-diskenheder på et enkelt RAID-array. Diskenheden kan bestå af fra 2 til 6 serielle ATA-harddiske, afhængigt af RAID-niveauet. Den første RAID-diskenhed optager en del af array'et, men efterlader plads, hvor en anden diskenhed kan oprettes.
Intel Matrix RAID-teknologi understøtter følgende RAID-niveaukombinationer, blot det samme antal harddiske anvendes til begge diskenheder:

- 2-drevs RAID 1 og RAID 0
- 3-6 drev RAID 0 og RAID 5
- 4-drevs RAID 0 og RAID 10
- 4-drevs RAID 5 og RAID 10

## Andre Intel® Matrix Storage Manager-faciliteter

Se nedenstående tabel for en oversigt over andre nøglefunktioner, der kan hjælpe med at administrere lagringssubsystemet på computeren. RAID-funktioner understøttes kun på systemer, der anvender en RAID-aktiveret I/O-controllerhub.
TABEL 4. OVERSIGT OVER UNDERSTØTTENDE LAGRINGSADMINISTRATIONSFUNKTIONER

Funktion | Beskrivelse
Intel® Matrix RAID-teknologi | Opretter, administrerer og anvender op til to uafhængige RAID-diskenheder i et enkelt array. Opretter op til tre uafhængige RAID-array'er, hver med to harddiske, på enhver af de seks serielle ATA-porte.
RAID-niveauoverførsel | Overfører fra RAID 0, 1 og 10 til RAID 5.
Udvidelse af RAID-diskenhedens kapacitet | Øger datalagringskapaciteten på en diskenhed ved at bruge 100 % af den ledige arrayplads på en RAID 0-, RAID 1-, RAID 5-, eller RAID 10-diskenhed eller ved at tilføje en eller flere harddiske til en RAID 0- eller RAID 5-diskenhed.
RAID i reserve | Marker én eller flere harddiske som destination til automatiske gendannelser.
Kontrol af RAID-diskenhed | Identificerer eventuelle inkonsistente eller dårlige data på RAID 0, RAID 1, RAID 5 eller RAID 10 diskenheder.
Kontrol og reparation af RAID-diskenhed | Identificerer og reparerer eventuelle inkonsistente eller dårlige data på RAID 1, RAID 5 eller RAID 10 diskenheder.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Bruger avancerede Serial ATA-funktioner, f.eks. Indbygget indsætning af kommandoer i kø og Indbygget Hot Plug.
Datakryptering | Giver mulighed for datatransformation, der gør dem ulæselige for alle. Nøglen administrerer datakrypteringens niveau og tilstand. Intel Matrix Storage Console viser krypteringstilstanden på RAID- og gendannelsesdiskenhederne samt på RAID- og ikke-RAID-harddiskene.
Harddisk Adgangskodebeskyttelse | Giver sikkerhed på højt niveau og beskyttelse af harddiskdata med en adgangskode, der nægter adgang til alle uautoriserede brugere og hindrer hackere. Intel Matrix Storage Console giver dig mulighed for at låse op for en låst harddisk.
Understøttelse af drev med store sektorer | Tillader brug af harddiske med en logisk sektorstørrelse på ½ KB og en fysisk sektorstørrelse på ½ KB, 1 KB, 2 KB eller 4 KB at bliver brugt i lagringssubsystemet.
Cache til tilbageskrivning til diskenhed | Forbedrer ydelse ved midlertidigt at lagre hyppigt brugte datasektorer for hurtigere adgang og optimal drift af RAID-diskenhed.

# Oplysninger i Intel® Matrix Storage Manager

Når du åbner Intel® Matrix Storage Console vises hoveddialogboksen, der indeholder oplysninger om drev i to ruder. I Avanceret tilstand viser ruden til venstre, kaldet enhedsruden, de logiske og fysiske visninger af enhederne, der udgør Serial ATA-lagringssubsystemet. Disse enheder indeholder de serielle ATA-harddiske, alle understøttede ATAPI-harddiske samt alle understøttede RAID- og gendannelsesdiskenheder, der er til stede på systemet. Ruden til højre, der kaldes for informationsruden, viser oplysningerne om den valgte enhed. Parametrene for hver enhedstype er angivet i nedenstående tabeller. Hvis en parameter ikke gælder for den valgte enhed, vises den ikke.
TABEL 5. ARRAY-INFORMATION (RAID-TILSTAND)

Parameter | Værdi
Status | Ingen aktive overførsler: Der foregår ingen overførsler eller gendannelser.
Gendanner: En eller flere RAID-diskenheder gendannes.
Tilføjer harddiske: Intel® Matrix Storage Manager driveren tilføjer et eller flere medlemmer og overfører data i array’et.
Erstatter harddiske: En eller flere RAID-diskenheder genopbygges på en reserve harddisk, som resultat af en SMART-hændelse på en harddisk i denne diskenhed.
Initialiserer: RAID-diskenhedsparitet initialiserer, eller data på en RAID-diskenhed kontrolleres eller kontrolleres og repareres.
Datacache til harddisk aktiveret | Rapporterer, hvorvidt datacachen er aktiveret for alle harddiske i dette array.
Størrelse | Rapporterer kapaciteten på array'et i gigabyte.
Ledig plads | Rapporterer mængden af plads i dette array, som ikke bruges af en RAID-diskenhed. Ledig plads kan anvendes til at oprette endnu en RAID-diskenhed.
Antal harddiske | Rapporterer det antal harddiske, der er en del af array'et.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Rapporterer producenten og modelnummeret for hver harddisk, som er et medlem af array'et.
Antal diskenheder | Rapporterer antallet af RAID-diskenheder i array'et. Hvis antallet af diskenheder er lig med 1, og der er ledig plads, kan der oprettes endnu en RAID-diskenhed i array'et.
Diskenhedsmedlem [1, 2] | Rapporterer navnet på hver RAID-diskenhed i array'et.

TABEL 6. DISKENHEDSINFORMATION (RAID-TILSTAND)

Parameter | Værdi
Status (RAID-diskenhed) | Normal: Der er fuld adgang til diskenhedsdata.
Låst: Viser, at medlemsdrev på dele af RAID-diskenheden er både låst og ulåst. For at låse op for diskenheden skal du bruge højrekliksmuligheden for at låse op for alle låste medlemsdrev.
Mislykket: For RAID 0-diskenheder, en eller flere medlemmer mangler eller er fejlbehæftet. For RAID 1-diskenheder, begge medlemmer er fejlbehæftede. For RAID 5- eller RAID 10-diskenheder, to eller flere medlemmer mangler eller er fejlbehæftede. Bemærk: Under visse omstændigheder kan en RAID 10-diskenhed blive rapporteret som forringet, selvom der mangler to medlemmer, eller to medlemmer er fejlbehæftede.
Forringet: Kun RAID 1-, RAID 5- og RAID 10-diskenheder kan være i denne tilstand. Dette angiver, at et medlem er fejlbehæftet eller mangler.
SMART-hændelse: En harddisk har overskredet sit fejlniveau, kan ikke gendannes samt har rapporteret en SMART-hændelse.
Gendanner: Kun RAID 5- og RAID 10-diskenheder kan være i denne tilstand. Dette angiver, at dataene kopieres til en spejlet disk eller en reservedisk, og at datadubleringen er ved at blive retableret.
Overfører: Angiver, at data overføres til en anden harddisk eller et andet array, og at der oprettes en RAID-diskenhed.
Kontrollerer: Angiver, at dataene på RAID-diskenheden kontrolleres.
Initialiserer: RAID-diskenhedsparitet initialiserer, eller data på en RAID-diskenhed kontrolleres eller kontrolleres og repareres.
Status (gendannelsesdiskenhed) | Oprettelse af diskenhed i gang: Dataene på masterdrevet kopieres til gendannelsesdrevet.
Løbende opdatering: Data på masterdrevet kopieres automatisk til gendannelsesdrevet så længe begge drev er forbundet til systemet. Ved deaktivering af løbende opdateringer skal du anmode om opdateringer manuelt ved at højreklikke på gendannelsesdiskenheden og vælge 'Opdater diskenhed'.
Ved anmodning om opdatering: Data på masterdrevet kopieres til gendannelsesdrevet, når du anmoder om dette ved at højreklikke på diskenheden og vælge 'Opdater diskenhed'. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
Opdateret: Kun gendannelsesdiske, der er indstillet til løbende opdatering, kan være i denne tilstand. Dataene på gendannelsesdisken svarer til dataene på masterdisken.
Behøver opdatering: Kun gendannelsesdiske, der er indstillet til opdatering efter anmodning, kan være i denne tilstand. Dataene på gendannelsesdisken svarer ikke til dataene på masterdisken.
Mislykket: Begge medlemmer er fejlbehæftet.
Opdatering af diskenhed i gang: Dataene på masterdrevet kopieres til gendannelsesdrevet. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
Gendannelse i gang: Dataene på gendannelsesdisken overskriver alle dataene på masterdisken.
Masterdisken er skrivebeskyttet: Du har valgt at få adgang til filerne på masterdisken i Windows* Stifinder, hvorved disken bliver skrivebeskyttet.
Gendannelsesdisken er skrivebeskyttet: Du har valgt at få adgang til filerne på gendannelsesdisken i Windows Stifinder, hvorved disken bliver skrivebeskyttet.
Masterdisken mangler: Den masterdisk, der blev brugt til at oprette gendannelsesdiskenheden, kan ikke mere registreres.
Gendannelsesdisken mangler: Den gendannelsesdisk, der blev brugt til at oprette gendannelsesdiskenheden, kan ikke mere registreres.
Krypteringstilstand | Tændt: Diskenheden er krypteret og alle medlemsharddiskene er krypteret. Bemærk: alle medlemsharddiske, der er del af en RAID-diskenhed, skal have samme krypteringstilstand på oprettelsestidspunktet.
Slukket: Diskenheden er ukrypteret og alle medlemsharddiske er ukrypteret.
Slukket (blandet harddiskkryptering): Medlemsdrevene på en RAID-diskenhed har forskellige krypteringstilstande og diskenheden antages for at være ukrypteret. For at ændre diskenhedens krypteringstilstand skal du ændre krypteringstilstanden på tværs af medlemsharddiskene, så de alle er identiske.
Kontrolfejl | Rapporterer det fundne antal inkonsistenser under kontrol af data på en RAID-diskenhed. Dette er kun gyldigt under kontrolprocessen eller under kontrol- og reparationsprocessen.
Blokke med mediefejl | Rapporterer det fundne antal blokke med mediefejl under kontrol af data på en RAID-diskenhed. Dette er kun gyldigt under kontrolprocessen eller under kontrol- og reparationsprocessen.
Systemdiskenhed | Rapporterer, hvorvidt denne diskenhed indeholder beskyttede operativsystemfiler.
Cache til tilbageskrivning til diskenhed aktiveret | Rapporterer, hvorvidt tilbageskrivning til cachen er aktiveret for denne diskenhed.
RAID-niveau | Rapporterer det RAID-niveau, der anvendes for diskenheden.
Strip-størrelse | Rapporterer størrelsen af alle logisk sammenhængende datablokke, der anvendes i diskenheden for RAID 0 RAID 5 og RAID 10 diskenheder. Denne fordelingsstørrelse indikeres i kilobyte.
Størrelse | Rapporterer den totale kapacitet på diskenheden i gigabyte.
Antal harddiske | Rapporterer det antal harddiske, som diskenheden indeholder.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | For RAID 0-, RAID1-, RAID 5- og RAID 10-diskenheder angives producenten og modelnummeret for hver harddisk, som bruges af diskenheden.
Masterharddisk | For gendannelsesdiskenheder angives producenten og modelnummeret for masterdisken.
Gendannelsesharddisk | For gendannelsesdiskenheder angives producenten og modelnummeret for gendannelsesdisken.
Overordnet array | Rapporterer navnet på det array, som indeholder denne diskenhed.

TABEL 7. RAID-HARDDISK INFORMATION (RAID-TILSTAND)

Parameter | Værdi
Udnyttelse | Array-medlem: Harddisken er grupperet sammen med andre diske, så de udgør et array indeholdende RAID-diskenheder. RAID-diskenheder kan vises i operativsystemerne, men det kan de individuelle drev ikke.
Array-medlem (master): Harddisken er kildedisken for gendannelsesdiskenheden.
Array-medlem (gendannelse): Harddisken er destinationsdisken for gendannelsesdiskenheden.
Ikke-RAID-harddisk: Harddisken indeholder ikke nogen RAID-meta-data, og den er synlig og tilgængelig til brug for operativsystemet.
Ingen: Harddisken indeholder meta-data, som forhindrer, at den vises i operativsystemet, men harddisken er ikke et array-medlem.
Status | Normal: Harddisken er til stede, fungerer som forventet og er ulåst.
Låst: Harddisken er ikke beskyttet med adgangskode. Brug højrekliksmuligheden for at låse op for den låste harddisk. Bemærk: hvis medlemsdrev, der er del af en RAID-diskenhed, begge er både låst og ulåst, vises diskenheden, som om den var låst.
Der er opstået en fejl: Harddisken har overskredet sin grænseværdi og kan ikke gendannes. Dette vises i brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hændelse: Harddisken har overskredet sin grænseværdi, og kan ikke gendannes, hvis der opstår en fejl.
Mangler: Harddisken er ikke til stede.
Inkompatibel version: Harddisken indeholder RAID-meta-data, som rapporterer en version, der er inkompatibel med den aktuelle version af RAID-softwaren.
Mislykket: Indikerer samme tilstand som ’Der opstod en fejl’. Dette vises i Intel Matrix Storage Console.
Krypteringstilstand | Tændt: Harddisken er krypteret.
Slukket: Harddisken er ukrypteret.
Enhedsport | Rapporterer den port på den serielle ATA-controller, som harddisken er tilsluttet.
Aktuel Serial ATA-overførselstilstand | Rapporterer den serielle ATA-overførselstilstand mellem den serielle ATA-controller og den serielle ATA-harddisk. Den typiske værdi for denne parameter er: Generation 1: 150 Mbytes/s. Generation 2: 300 Mbytes/s.
Model | Rapporterer harddiskens modelnummer.
Serienummer | Rapporterer producentens serienummer for harddisken.
Firmware | Rapporterer firmware-versionen i harddisken.
Understøttelse af indbygget indsætning af kommandoer i kø | Rapporterer, hvorvidt harddisken understøtter Indbygget indsætning af kommandoer i kø.
Datacache til harddisk aktiveret | Rapporterer, hvorvidt datacachen er aktiveret for alle harddiske i dette array.
Antal diskenheder | Rapporterer antallet af diskenheder i array'et.
Diskenhedsmedlem [1, 2] | Rapporterer navnet på hver diskenhed, som harddisken er et medlem af.
Overordnet array | Rapporterer navnet på det RAID array, som harddisken er medlem af.

TABEL 8. IKKE-RAID HARDDISKINFORMATION

Parameter | Værdi
Udnyttelse | Ikke-RAID-harddisk: Denne harddisk anvendes ikke i et RAID-array eller -diskenhed. Denne harddisk kan anvendes som en RAID-reserve eller som en datalagringsenhed.
Reserve: Denne harddisk er markeret som en destinationsdisk for automatiske gendannelser.
Ukendt harddiskanvendelse: Anvendelsen af denne harddisk kan ikke fastslås. Dette kan skyldes en inkompatibilitet mellem denne softwareversion og harddiskkonfigurationen.
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Der er opstået en fejl: Harddisken har overskredet sin grænseværdi og kan ikke gendannes. Dette vises i brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hændelse: Harddisken har overskredet sin grænseværdi, og kan ikke gendannes, hvis der opstår en fejl.
Låst: Harddisken er ikke beskyttet med adgangskode. Brug højrekliksmuligheden for at låse op for den låste harddisk. Bemærk: hvis medlemsdrev, der er del af en RAID-diskenhed er både låst, vil diskenheden ikke være synlig, og all medlemsdrev vises som ikke-RAID-harddiske.
Mislykket: Indikerer samme tilstand som ’Der opstod en fejl’. Dette vises i Intel Matrix Storage Console.
| Krypteringstilstand | Tændt: Harddisken er krypteret.
Slukket: Harddisken er ukrypteret.
Enhedsport | Rapporterer den port på den serielle ATA-controller, som harddisken er tilsluttet.
Aktuel Serial ATA-overførselstilstand | Rapporterer den serielle ATA-overførselstilstand mellem den serielle ATA-controller og den serielle ATA-harddisk. Den typiske værdi for denne parameter er: Generation 1: 150 Mbytes/s. Generation 2: 300 Mbytes/s.
Model | Rapporterer harddiskens modelnummer.
Serienummer | Rapporterer producentens serienummer for harddisken.
Firmware | Rapporterer firmware-versionen i harddisken.
Understøttelse af indbygget indsætning af kommandoer i kø | Rapporterer, hvorvidt harddisken understøtter Indbygget indsætning af kommandoer i kø.
Systemharddisk | Rapporterer, hvorvidt denne harddisk indeholder beskyttede operativsystemfiler.
Størrelse | Rapporterer den totale kapacitet af harddisken i gigabytes.

TABEL 9. SERIEL ATA-HARDDISK INFORMATION (AHCI-TILSTAND I MOBILE SYSTEMER)

Navn | Beskrivelse
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Låst: Harddisken er ikke beskyttet med adgangskode. Brug højrekliksmuligheden for at låse op for den låste harddisk. Bemærk: hvis medlemsdrev, der er del af en RAID-diskenhed er både låst, vil diskenheden ikke være synlig, og all medlemsdrev vises som ikke-RAID-harddiske.
Der er opstået en fejl: Harddisken har overskredet sin grænseværdi og kan ikke gendannes. Dette vises i brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hændelse: Harddisken har overskredet sin grænseværdi, og kan ikke gendannes, hvis der opstår en fejl.
Mislykket: Indikerer samme tilstand som ’Der opstod en fejl’. Dette vises i Intel Matrix Storage Console.
Enhedsport | Rapporterer den port på den serielle ATA-controller, som harddisken er tilsluttet.
Aktuel Serial ATA-overførselstilstand | Rapporterer den serielle ATA-overførselstilstand mellem den serielle ATA-controller og den serielle ATA-harddisk. Den typiske værdi for denne parameter er: Generation 1: 150 Mbytes/s. Generation 2: 300 Mbytes/s.
Model | Rapporterer harddiskens modelnummer.
Serienummer | Rapporterer producentens serienummer for harddisken.
Firmware | Rapporterer firmware-versionen i harddisken.
Understøttelse af indbygget indsætning af kommandoer i kø | Rapporterer, hvorvidt harddisken understøtter Indbygget indsætning af kommandoer i kø.
Størrelse | Rapporterer den totale kapacitet af harddisken i gigabytes.

# Indstillinger i Intel® Matrix Storage Manager

## Basistilstand - Oversigt over handlinger

Intel® Matrix Storage Console giver dig mulighed for at få adgang til administration af Intel® Matrix Storage Manager-funktioner. I Basistilstand viser venstre rude de mest almindelige handlinger og højre rude viser oplysninger (diskenhedsstatus, detaljer og advarsler) og handlingsknappen, der er relateret til valget i venstre rude. Tabellen nedenfor indeholder en beskrivelse af hver handling, hvortil der er adgang via disse menuer.

TABEL 10. VENSTRE RUDE-INDSTILLINGER TIL RÅDIGHED KUN FOR GENDANNELSESDISKENHEDEN

Handling | Beskrivelse
Vis status for harddisk og diskenhed | Valg af denne mulighed giver en hurtig oversigt over status for harddiske og diskenhed samt muligheden for at skifte til visning i Avanceret tilstand.
Ændring af diskenhedens opdateringsform | Valg af denne funktion giver dig mulighed for at ændre opdateringsformen for diskenhedens opdatering ved at aktivere eller deaktivere løbende opdateringer. Valg af 'Deaktivering af løbende opdateringer' indstiller diskenheden til opdateringsformen opdatering efter anmodning og du bliver derefter nødt til at anmode om opdateringer manuelt ved at vælge 'Opdatér gendannelsesdiskenhed'. Valg af 'Aktivering af løbende opdateringer' opdaterer diskenheden automatisk.
Adgang til filer på masterdisken og gendannelsesdrevet | Disse funktioner giver dig mulighed for at vise filer på masterdisken eller gendannelsesdrevet i Windows* Stifinder. Hvis du vælger en af disse funktioner, vil diskenheden være skrivebeskyttet og giver ikke mulighed for opdateringer af diskenheden. Når du er færdig med at vise filerne, vælg 'Skjul filer på masterdisk' eller 'Skjul filter på gendannelsesdrev' for at skjule filerne og indstille diskenheden til opdateringsformen opdatering efter anmodning eller vælg 'Ændr diskenhedens opdateringsform' for at skjule filerne og indstille diskenheden til løbende opdatering.
Skjul filer på masterdisken og gendannelsesdrevet | Disse funktioner er kun tilgængelige, når du har valgt funktionen til adgang til filerne på masterdisken eller gendannelsesdrevet i Windows Stifinder. Valg af disse funktioner vil gøre det muligt at skrive på harddisken og aktivere anmodnings- eller løbende opdatering af diskenheden.
Opdatering af gendannelsesdiskenhed | Denne funktion er kun tilgængelig, når diskenheden er indstillet til opdateringsformen opdatering efter anmodning. Valg af denne funktion kopierer dataene på masterdisken til gendannelsesdisken. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
Gendan data til masterdisk | Denne funktion er kun tilgængelig, når du har genstartet systemet fra gendannelsesdisken ved hjælp af brugergrænsefladen Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Valg af denne funktion overskriver alle dataene på masterdisken med dataene fra gendannelsesdisken.

## Avanceret tilstand - Oversigt over handlinger

I Avanceret tilstand giver Intel® Matrix Storage Console dig to muligheder for at få adgang til administration af Intel® Matrix Storage Manager-funktioner: Menuen Handlinger og højreklik-menuer. Menuen Handlinger giver adgang til de mest brugte handlinger, hvorimod højreklik-menuerne, som du får adgang til ved at højreklikke på punkterne i enhedsruden, giver adgang til handlinger, der er særlige for netop det punkt. Tabellen nedenfor indeholder beskrivelser af hver handling, hvortil der er adgang via disse menuer.
TABEL 11. FUNKTIONER TIL RÅDIGHED FRA MENUEN HANDLINGER

Handling | Beskrivelse
Opret en RAID-diskenhed | Brug denne oprettelsesfunktion til at oprette en RAID-diskenhed, når du ikke ønsker at bevare dataene på en eksisterende harddisk. To til flere harddiske kan anvendes til diskenheden, afhængig af hvilket RAID-niveau du vælger. Intel® Matrix RAID-teknologien gør det muligt at oprette to diskenheder i et array. For at gøre dette skal du vælge en kapacitet på diskenheden, der er mindre end den totale kapacitet af array'et. Det vil give tom array-plads til den anden RAID-diskenhed. Den anden diskenhed vil automatisk optage den resterende plads på array'et. Intel Matrix Storage Console opretter kun RAID-diskenheden. Den resulterende diskenhed er ikke partitioneret og ikke formateret. Brug Microsoft Windows* Diskhåndtering til at partitionere og formatere den nye RAID-diskenhed. Bemærk, at for systemer, hvor kryptering er aktiveret, skal mindst to ikke-RAID-harddiske med identiske krypteringstilstande være til rådighed for at starte guiden og oprette en RAID-diskenhed.
Opret en RAID-diskenhed fra en eksisterende harddisk | Brug denne oprettelsesfunktion, når du ønsker at bevare dataene på en eksisterende harddisk og kopiere disse data til en eller flere harddiske. Denne oprettelsesmetode, som kaldes overførsel, kan vare nogle få timer afhængigt af harddiskens kapacitet og systemets belastning. Når du har gennemført guiden vises en dialogboks, der viser overførselsprocessen. Hvis du vil genåbne dialogen på et vilkårligt tidspunkt under overførselsprocessen, skal du højreklikke på den diskenhed, der overføres, og vælge 'Vis status for overførsel'. Der kan kun ske én overførsel ad gangen. Hvis du vil konvertere mere end én datadisk til en RAID-diskenhed, skal du konvertere dem én ad gangen. Bemærk, at for systemer, hvor kryptering er aktiveret, skal mindst to ikke-RAID-harddiske med identiske krypteringstilstande være til rådighed for at starte guiden og oprette en RAID-diskenhed.
Opret en gendannelsesdiskenhed | Brug denne oprettelsesfunktion til at oprette en diskenhed ved hjælp af Intel® Rapid Recover-teknologi. Teknologien kopierer data fra en masterdisk til en gendannelsesdisk enten løbende eller efter anmodning. Master- og gendannelsesdiskene skal omfatte 100 % af den tilgængelige diskplads i et array, og der kan kun være en gendannelsesdisk i systemet. Bemærk, at når en gendannelsesdiskenhed oprettes, kan ingen RAID-diskenheder være tilstede eller føjes til systemet. For systemer, hvor kryptering er aktiveret, skal mindst to ikke-RAID-harddiske med identiske krypteringstilstande være til rådighed for at starte guiden og oprette en RAID-diskenhed.
Scan igen efter Plug and Play-enheder | Brug denne mulighed for at detektere, hvilke harddiske der er tilføjet eller fjernet. Når scanningen er afsluttet, vil Avanceret-tilstand vise de opdaterede oplysninger. Denne handling svarer til muligheden 'Scan efter hardwareændringer' i Microsoft Windows Enhedshåndtering.

TABEL 12. FUNKTIONER TIL RÅDIGHED I HØJREKLIK-MENUER

Punkt i enhedsruden | Beskrivelse
Array | Opret diskenhed: Denne funktion er kun til rådighed, hvis array'et består af en RAID-diskenhed, der ikke strækker sig 100 % over den ledige arrayharddiskplads. Du kan herefter bruge denne kommando til start af guiden 'Opret RAID-diskenhed', og til at oprette en anden RAID-diskenhed, der udnytter den resterende plads på array'et. Se afsnittet 'Intel Matrix RAID-teknologi' her i hjælpefilen for yderligere oplysninger.
Aktiver/deaktiver datacache til harddisk: Datacachen til harddisk er en funktion, som forbedrer ydelsen af visse harddiske. Aktivering af datacachen forbedrer ydelsen ved midlertidigt at lagre data, før de skrives til harddisken. Ulempen ved at aktivere datacachen er, at cache-data kan gå tabt, hvis systemet mister strøm. For at aktivere eller deaktivere cachen til skrivning skal du højreklikke på RAID-array'et og derefter vælge 'Aktiver datacachen til harddisk' eller 'Deaktiver datacachen til harddisk'. Genstart computeren for at aktivere ændringerne.
RAID-diskenhed | Slet diskenhed: Med denne kommando kan du slette en eksisterende RAID-diskenhed. ADVARSEL: Når en RAID-diskenhed slettes, slettes alle data på alle harddiske, der er en del af RAID-diskenheden permanent. Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du sletter diskenheden.
Ændr diskenhed: Denne funktion gør det muligt at foretage følgende ændringer af RAID-diskenheden: ændr diskenhedens navn, udfør overførsel af RAID-niveau (dvs. overfør fra en RAID 0-, 1-, eller 10-diskenhed til en RAID 5-diskenhed), og udvid diskenhedens kapacitet ved at anvende 100 % af den ledige arrayplads eller tilføj harddiske.
Kontroller data på diskenhed: Denne funktion kontrollerer dataene på en RAID-diskenhed. Når kontrollen er afsluttet, vises en dialogboks med antallet af fundne kontrolfejl og blokke med mediefejl.
Kontroller og reparer data på diskenhed: Denne funktion kontrollerer og reparerer dataene på en RAID-diskenhed. Når kontrollen og reparationen er afsluttet, vises en dialogboks med antallet af fundne og reparerede kontrolfejl og blokke med mediefejl, der fik ny tilknytning.
Aktiver/deaktiver cache til tilbageskrivning til diskenhed: Aktivering af cache til tilbageskrivning til diskenhed forbedrer I/O gennemløb og reaktion, men kan reducere databeskyttelsen i tilfælde af strømsvigt eller systemfejl. Der kræves ikke genstart for at ændre denne funktion. BEMÆRK: for databeskyttelse, deaktiveres cache til tilbageskrivning til diskenhed midlertidigt, når der køres på UPS (Uninterruptible Power Supply).
Vis status for oprettelse af diskenheden: Denne mulighed er kun til rådighed under oprettelse af en ny diskenhed. Når du vælger denne funktion, åbnes en dialogboks, som rapporterer oprettelsesstatus som '% fuldført'.
Vis status for overførslen: Denne funktion er kun tilgængelig, når der er en overførsel i gang. Når du vælger denne funktion, åbnes en dialogboks, som rapporterer overførselsstatussen som '% fuldført'.
Gendan diskenhed: Denne funktion gendanner en diskenhed, når den harddisk, der forårsagede fejlen, er blevet fysisk gendannet, under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt: Den eller de harddiske, der oprindeligt var en del af den fejlbehæftede RAID-diskenhed, er blevet geninstalleret. At der ikke har været adgang til dataene på harddisken, mens den var fjernet fra systemet.
Konvertere til gendannelsesdiskenhed: Denne funktion er kun tilgængelig for RAID 1-enheder, som omfatter 100 % af harddiskpladsen i et array. Array'et må kun bestå af to harddiske. Når først RAID 1-diskenheden er konverteret, bruger den Intel® Rapid Recover Technology-teknologi. For trinvise instruktioner om den procedure, der skal følges, se afsnittet Diskenhed-konverteringsmuligheder.
Gendannelsesdiskenhed | Slet diskenhed: Denne kommando giver mulighed for at slette en eksisterende gendannelsesdiskenhed. ADVARSEL: Hvis en gendannelsesdiskenhed slettes, bliver alle data på master- og gendannelsesdrevet permanent slettet. Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du sletter diskenheden.
Ændr diskenhed: Denne funktion gør det muligt at foretage følgende ændringer af gendannelsesdiskenheden: ændre diskenhedsnavn, ombytte masterdiske og gendannelsesdiske og ændre opdateringsformen.
Kontroller data på diskenhed: Denne funktion kontrollerer dataene på en gendannelsesdiskenhed. Når kontrollen er afsluttet, vises en dialogboks med antallet af fundne kontrolfejl og blokke med mediefejl.
Kontroller og reparer data på diskenhed: Denne funktion kontrollerer og reparerer dataene på en gendannelsesdiskenhed. Når kontrollen og reparationen er afsluttet, vises en dialogboks med antallet af fundne og reparerede kontrolfejl og blokke med mediefejl, der fik ny tilknytning.
Aktiver/deaktiver cache til tilbageskrivning til diskenhed: Aktivering af cache til tilbageskrivning til diskenhed forbedrer I/O gennemløb og reaktion, men kan reducere databeskyttelsen i tilfælde af strømsvigt eller systemfejl. Der kræves ikke genstart for at ændre denne funktion. BEMÆRK: for databeskyttelse, deaktiveres cache til tilbageskrivning til diskenhed midlertidigt, når der køres på UPS (Uninterruptible Power Supply).
Deaktiver løbende opdatering: Valg af denne funktion ændrer opdateringsformen til opdatering efter anmodning. Du skal derefter anmode om opdateringer manuelt ved at højreklikke på diskenheden og vælge 'Opdater diskenhed'.
Opdater diskenhed: Denne funktion er kun tilgængelig, når diskenheden er indstillet til opdateringsformen opdatering efter anmodning. Valg af denne funktion kopierer dataene på masterdisken til gendannelsesdisken. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
Vise status for opdateringen af diskenheden: Denne funktion er kun tilgængelig, når en ny gendannelsesdisk oprettes, eller når du vælger 'Opdater diskenhed' under opdateringsformen opdater efter anmodning.
Annuller opdatering af diskenhed: Denne funktion er kun tilgængelig, når en ny gendannelsesdisk oprettes, eller når du vælger 'Opdater diskenhed' under opdateringsformen opdater efter anmodning.
Gendan data til masterdisk: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har genstartet systemet fra gendannelsesdisken ved hjælp af brugergrænsefladen Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Valg af denne funktion overskriver alle dataene på masterdisken med dataene fra gendannelsesdisken.
Vis gendannelsesforløb: Denne funktion er kun tilgængelig, når der er en gendannelse til masterdisken i gang. Når du vælger denne funktion, åbnes en dialogboks, der rapporterer gendannelsesstatus som '% fuldført'.
Annuller gendannelsen: Denne funktion er kun tilgængelig, når der er en gendannelse til masterdisken i gang. Valg af denne indstilling annullerer kopieringsprocessen for gendannelsesdrevdata til masterdrevet.
Adgang til filer på masterdisken og gendannelsesdrevet:Disse funktioner giver dig mulighed for at vise filer på masterdisken eller gendannelsesdrevet i Windows Stifinder*. Hvis du vælger en af disse funktioner, vil diskenheden være skrivebeskyttet og giver ikke mulighed for opdateringer af diskenheden. Når du er færdig med at vise filerne, vælg 'Skjul filer på masterdisk' eller 'Skjul filter på gendannelsesdrev' for at skjule filerne og indstille diskenheden til opdateringsformen opdatering efter anmodning eller vælg 'Ændr diskenhedens opdateringsform' for at skjule filerne og indstille diskenheden til løbende opdatering.
Skjul filer på masterdisken og gendannelsesdrevet:Disse funktioner er kun til rådighed, når du vælger at få adgang til filerne på masterdisken eller gendannelsesdrevet i Windows Stifinder. Valg af disse funktioner gør det muligt at skrive på harddisken og foretage opdateringer af diskenheden.
Konverter til RAID 1-diskenhed: Denne funktion gør det muligt at konvertere en gendannelsesdiskenhed til en RAID 1-diskenhed. For trinvise instruktioner om den procedure, der skal følges, se afsnittet Diskenhed-konverteringsmuligheder.
RAID-harddisk | Aktiver port-LED: Denne funktion giver dig mulighed for at identificere, hvilken port harddisken forbindes til. Når du har lokaliseret den, lyser portlyset og slukker automatisk. Bemærk: Denne funktion er kun til rådighed for brugte porte.
Lås op for harddisken: Denne funktion er kun til rådighed, hvis en eller flere harddiske er låst. Låste harddiske vises i enhedsruden med et låseikon og i informationsruden med status 'Låst'. Højreklik på en låst harddisk og vælg 'Lås op for harddisken' fra menuen. Du vil derefter blive bedt om at indtaste en adgangskode for at låse op for den valgte harddisk. På nuværende tidspunkt tillader Intel®Matrix Storage Console ikke låsning af en harddisk.
Ikke-RAID-harddisk | Marker som reserve: ADVARSEL: Når en ikke-RAID-harddisk markeres som en reserve, slettes alle data på denne harddisk permanent. Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du markerer en harddisk som reserve. Denne funktion markerer harddiske som destinationsdiske til automatisk gendannelse. For at markere en harddisk som en reserve skal du klikke på harddiskene i listen med ikke-RAID-harddiske i enhedsruden, og vælge 'Markere som reserve'.
Nulstil en harddisk til ikke-RAID: Kun ikke-RAID-harddiske, der allerede er markeret som reserve, kan nulstilles. Højreklik på reserveharddisken i listen med ikke-RAID-harddiske i enhedsruden, og vælg 'Nulstil harddisk til ikke-RAID' i den menu, der vises. Denne disk, som var et medlem af et RAID-array, bliver til en ikke-RAID-disk.
Gendan på denne harddisk: Denne indstilling er kun til rådighed hvis en RAID 1-, 5- eller 10-diskenhed er forringet pga. et medlemsdrev med fejl, eller hvis masterdrevet på en gendannelsesdiskenhed har fejl eller er gået tabt. Se afsnittene 'Gendan data til masterdisk' eller 'Gendannelse af RAID-diskenhed' i denne hjælp for detaljerede oplysninger om brug af denne indstilling.
Aktiver port-LED: Denne funktion giver dig mulighed for at identificere, hvilken port harddisken forbindes til. Når du har lokaliseret den, lyser portlyset og slukker automatisk. Bemærk: Denne funktion er kun til rådighed for brugte porte.
Lås op for harddisken: Denne funktion er kun til rådighed, hvis en eller flere harddiske er låst. Låste harddiske vises i enhedsruden med et låseikon og i informationsruden med status 'Låst'. Højreklik på en låst harddisk og vælg 'Lås op for harddisken' fra menuen. Du vil derefter blive bedt om at indtaste en adgangskode for at låse op for den valgte harddisk. På nuværende tidspunkt tillader Intel®Matrix Storage Console ikke låsning af en harddisk.

## Indstillinger for oprettelse af diskenhed

Vælg et af punkterne i menuen 'Handlinger' i Avanceret tilstand for at oprette en ny RAID- eller gendannelsesdiskenhed. Herved startes en guide, som fører dig gennem oprettelsen af diskenheden. Nedenfor vises en oversigt over funktionen til oprettelse af de enkelte diskenheder. Diskenheds-oprettelse kræver ikke geninstallation af operativsystemet. Alle applikationer og data forbliver intakte. Bemærk, at du skal være logget på som administrator for at kunne oprette en RAID- eller gendannelsesdiskenhed.
ADVARSEL: Oprettelse af en diskenhed vil SLETTE ALLE DATA fra den/de harddisk(e), der anvendes til oprettelse af diskenheden, og dataene kan ikke gendannes. Vær opmærksom på advarsler i de enkelte guides, der forklarer, hvilke harddiske der overskrives, og sikkerhedskopier alle vigtige data inden en diskenhed oprettes.
SMART-hændelsesnote: Du vil ikke være i stand til at oprette en RAID-diskenhed, hvis en eller flere serielle ATA-harddiske, du vælger til RAID-diskenhed, har rapporteret en SMART-hændelse. Hvis dette sker, og du tror, at SMART-hændelsen ikke forhindrer normal drift af harddisken, kan du højreklikke på harddisken og vælge 'Nulstil SMART-hændelse'. Derefter kan du oprette en RAID-diskenhed ved hjælp af denne disk. Dette kan ikke anbefales, medmindre du forstår årsagen til SMART-hændelsen.

Systemer, hvor kryptering er aktiveret: Du vil ikke kunne få adgang til nogle af guiderne Opret diskenhed, medmindre mindst to ikke-RAID-harddiske med identiske krypteringstilstande er tilgængelige på systemet. Derudover kan en diskenhed kun oprettes med medlemsharddiske, der viser identiske krypteringstilstande, hvad enten de er krypteret eller ej.
OPRET EN GENDANNELSESDISKENHED
En gendannelsesdiskenhed udnytter Intel® Rapid Recover Technology-teknologien til kopiering af data fra et angivet masterdrev, normalt systemdrevet, til et angivet gendannelsesdrev. Master- og gendannelsesdiskene skal omfatte 100 % af den tilgængelige diskplads i et array, og der kan kun være en gendannelsesdisk i systemet. Ligeledes må der, når en gendannelsesdiskenhed er oprettet, ikke være RAID-diskenheder til stede eller tilføjes systemet.
Følg trinene herunder for oprettelse af en gendannelsesdiskenhed. Under processen vil du få mulighed for at kopiere masterdrev-data til gendannelsesdrevet kontinuerligt eller på anmodning. Når du bruger kontinuerlig opdatering, bliver ændringer af dataene på masterdisken automatisk kopieret til gendannelsesdisken, når gendannelsesdrevet tilsluttes og er online. Ved brug af opdatering på anmodning bliver gendannelsesdrevets status automatisk sat til 'Offline'. Derfor kan masterdrevdata gendannes til en tidligere tilstand ved at kopiere dataene på gendannelsesdrevet tilbage til masterdrevet (se afsnittet 'Sætte data på masterdisken tilbage til en tidligere tilstand' i denne hjælp for at se denne procedure).

1. Sørg for, at mindst en seriel ATA-harddisk ud over systemdrevet er sluttet til systemet.
2. Start Microsoft Windows*, og start Intel Matrix Storage Console.
3. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
4. Vælg 'Opret gendannelsesdiskenhed' fra menuen 'Handlinger'. Guiden 'Opret gendannelsesdiskenhed' startes.
5. Følg instruktionerne gennem guiden.
6. Hvis der anvendes 2 tomme harddiske til oprettelse af gendannelsesdiskenheden vil diskenheden blive oprettet, lige så snart guiden er færdig. Hvis diskenheden oprettes af et masterdrev, der indeholder data, vil diskenheds-oprettelsesprocessen blive påbegyndt når guiden er gennemført. Du kan se overførselsstatus ved at højreklikke på diskenhedsnavnet i enhedsruden og vælge 'Vis status for opdateringen af diskenheden'.

OPRET EN RAID-DISKENHED FRA ET RAID-KLART SYSTEM
Et RAID-klart system er konfigureret med den serielle ATA-controller indstillet til RAID-tilstand og med mindst én harddisk uden RAID-diskenheder (et gennemgangsdrev). Operativsystemet skal have Intel® Matrix Storage Manager installeret. Følgende RAID-konfigurationer er mulige (se Tabel 2 i denne hjælpefil for at bestemme, hvilke RAID-niveauer der understøttes af dit system):

- RAID-klar til et 2, 3, 4, 5 eller 6-drevs RAID 0
- RAID-klar til et 2-drevs RAID 1
- RAID-klar til et 3, 4, 5 eller 6-drevs RAID 5
- RAID-klar til et 4-drevs RAID 10

Følg trinene herunder for at konvertere systemet til et RAID-system ved at overføre data fra det eksisterende systemdrev til en RAID-diskenhed.

1. Bemærk serienummeret på den harddisk, du vil overføre dataene fra, og sørg for, at den er sluttet til systemet. Du skal bruge serienummeret senere i proceduren for at identificere dette drev som kildedrev.
2. Tilslut de yderligere serielle ATA-harddiske, der skal bruges som diskenhedens medlemsdrev. Bemærk, at disse harddiske skal have en kapacitet svarende til eller større end kildeharddiskens kapacitet.
3. Start Microsoft Windows*, og start Intel Matrix Storage Console.
4. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
5. Vælg 'Opret RAID-diskenhed fra eksisterende harddisk' i menuen 'Handlinger'. Guiden 'Opret RAID-diskenhed fra eksisterende harddisk' startes.
6. Følg instruktionerne gennem guiden. Overførslen startes, når guiden er afsluttet.
7. Du kan se overførselsstatus ved at højreklikke på diskenhedsnavnet i enhedsruden og vælge 'Vis status for overførslen'. Der vises en bakkeikon-meddelelse, når overførslen er færdig, og diskenhedens 'Status' vil blive vist som 'Normal' i informationsruden.
8. Når overførslen er færdig skal du genstarte systemet. Hvis du har overført til en RAID 0-diskenhed, kan du bruge Diskhåndtering i Microsoft Windows til at partitionere og formatere den tomme plads, der blev dannet, da de to harddiskkapaciteter blev kombineret. Du kan også bruge tredjepartssoftware til udvidelse af eventuelle eksisterende partitioner i RAID-diskenheden.

Som det er tilfældet, hvis du havde en enkelt ikke-system harddisk med programmer eller personlige data, kan du bruge overførselsfunktionen til anvendelse af denne harddisk som kildedisk for en RAID-diskenhed.
OPRET EN RAID-DISKENHED FRA TOMME HARDDISKE
Følg trinene nedenfor for at oprette en RAID-diskenhed vha. tomme, ikke-system serielle ATA-harddiske:

1. Tilslut de yderligere serielle ATA-harddiske, der skal bruges som diskenhedens medlemsdrev.
2. Start Microsoft Windows*, og start Intel Matrix Storage Console.
3. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
4. Vælg 'Opret RAID-diskenhed' fra menuen 'Handlinger'. Guiden 'Opret RAID-diskenhed' startes.
5. Følg instruktionerne gennem guiden. Diskenheden oprettes, når guiden er færdig.

## Diskenhed-konverteringsmuligheder

Diskenhedskonvertering kræver ikke geninstallation af operativsystemet. Alle applikationer og data forbliver intakte. Bemærk, at du skal være logget på som administrator for at kunne ændre en RAID- eller gendannelsesdiskenhed.
KONVERTER EN RAID 0-, 1-, ELLER 10-DISKENHEDEN TIL EN RAID 5-DISKENHED
De følgende RAID-konfigurationer er mulige (se Tabel 2 i denne hjælpefil for at bestemme, hvilke RAID-niveauer understøttes af dit system):

- 2-drev RAID 1 til et 3, 4, 5 eller 6-drevs RAID 5
- 2-drive RAID 0 til et 3 eller 4-drevs RAID 5
- 3-drevs RAID 0 til et 4, 5 eller 6-drevs RAID 5
- 4-drevs RAID 10 til et 4, 5 eller 6-drevs RAID 5

Følg nedenstående trin for at overføre fra en eksisterende RAID 0-, 1- eller 10 diskenhed til en RAID 5.

1. Sørg for, at der er mindst 3 SATA harddiske tilsluttet systemet.
2. Start Microsoft Windows*, og start Intel Matrix Storage Console.
3. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
4. Højreklik på den diskenhed, du vil konvertere, og vælg 'Ændr diskenhed'.
5. Guiden 'Ændr RAID-diskenhed' startes.
6. Følg instruktionerne gennem guiden. Overførslen startes, når guiden er afsluttet.
7. Du kan se overførselsstatus ved at højreklikke på diskenhedsnavnet i enhedsruden og vælge 'Vis status for overførslen'. Der vises en bakkeikon-meddelelse, når overførslen er færdig, og diskenhedens 'Status' vil blive vist som 'Normal' i informationsruden.

KONVERTER EN RAID 1-DISKENHED TIL EN GENDANNELSESDISKENHED
Følg trinene nedenfor for at konvertere en eksisterende RAID 1-diskenhed til en gendannelsesdiskenhed:

1. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
2. Højreklik på RAID 1-diskenheden i enhedsruden, og vælg 'Konverter til gendannelsesdiskenhed'. Det vises en meddelelse om, at RAID 1-diskenheden først skal initialiseres. Klik på 'OK' for at starte initialiseringsprocessen.
3. Når initialiseringen er færdig, skal du atter klikke på diskenhedens navn og vælge 'Konverter til gendannelses-diskenhed'. Guiden 'Konverter RAID-diskenhed' startes.
4. Følg instruktionerne gennem guiden. Diskenheden konverteres, når guiden er færdig.

KONVERTER EN GENDANNELSESDISKENHED TIL EN RAID 1-DISKENHED
Følg trinene nedenfor for at konvertere en gendannelsesdiskenhed til en RAID 1-diskenhed:

1. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
2. Højreklik på gendannelsesdiskenheden i enhedsruden, og vælg 'Konverter til RAID 1-diskenhed'. Guiden 'Konverter gendannelsesdiskenhed' startes.
3. Følg instruktionerne gennem guiden. Diskenheden konverteres, når guiden er færdig.

## Muligheder for udvidelse af diskenhedens kapacitet

Intel Matrix Storage Console giver dig mulighed for at øge kapaciteten på eksisterende RAID-diskenheder på to måder:

1. Brug 100 % af den ledige arrayplads. Denne funktion er kun til rådighed, hvis en RAID0-, RAID1-, RAID5- og/eller RAID10-diskenhed eksisterer og hvis der er plads på det eksisterende array.
2. Tilføj en eller flere medlemsharddiske. Denne funktion er kun til rådighed, hvis en RAID0- og/eller RAID5-diskenhed er til stede og hvis mindst én ikke-RAID-harddisk er tilgængelig, forbundet til systemet og passer til den interne eller eksterne forbindelsestype på de eksisterende medlemsharddiske. Du kan ikke tilføje en ekstern harddisk til en diskenhed, der omfatter interne medlemsharddiske.

Funktionerne beskrevet ovenfor udelukker gensidigt hinanden og guiden Ændr RAID-diskenhed begrænser dig til et enkelt valg. Du skal gennemgå diskenhedens ændringsproces så mange gange, det er nødvendigt for at afslutte overførslen, herunder en overførsel på RAID-niveau. Udvidelse af diskenhedens kapacitet kræver ikke geninstallation af operativsystemet.

BRUG 100 % AF DEN LEDIGE ARRAYPLADS
Følg trinene nedenfor for at øge diskenhedens kapacitet ved at bruge 100 % af den ledige arrayplads:

1. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
2. Højreklik på RAID-diskenheden i enhedsruden, og vælg 'Ændr diskenhed'. Guiden 'Ændr RAID-diskenhed' startes.
3. Følg instruktionerne gennem guiden. I dialogboksen 'Ændr diskenhed' vælg 'Udvidelse af diskenhedens kapacitet' og 'Brug 100 % af den ledige arrayplads'. Diskenhedsoverførslen starter, så snart guiden er færdig.

TILFØJ EN ELLER FLERE MEDLEMSHARDDISKE
Følg trinene nedenfor for at øge diskenhedens kapacitet ved at tilføje en eller flere medlemsharddiske:

1. Vælg 'Avanceret tilstand' i menuen 'Vis'.
2. Højreklik på RAID-diskenheden i enhedsruden, og vælg 'Ændr diskenhed'. Guiden 'Ændr RAID-diskenhed' startes.
3. Følg instruktionerne gennem guiden. I dialogboksen 'Ændr diskenhed' vælg 'Udvidelse af diskenhedens kapacitet' og 'Tilføj en eller flere medlemsharddiske'. I næste dialogboks vælg en eller flere tilgængelige harddiske, som du vil tilføje den eksisterende diskenhed. Hvis systemkryptering er aktiveret, sørg for, at de valgte medlemsharddiske har samme krypteringstilstand som diskenheden. Overførsel af diskenheden starter, så snart guiden er afsluttet.

# Fejlfinding

## Systemkrav

For mere detaljerede oplysninger om de komponenter, der kræves til denne version af Intel® Matrix Storage Console og om de understøttede operativsystemer, se den Readme-fil, der er installeret med softwaren, eller besøg Intels supportwebsted for dette produkt.

## Gendannelsesdiskenheder

Emnerne i dette afsnit gælder kun for gendannelsesdiske. De forklarer, hvordan en gendannelses- eller masterdisk erstattes samt hvordan masterdisken returneres til en tidligere tilstand.

- ERSTATNING AF EN GENDANNELSESDISK
- ERSTATNING AF EN MASTERDISK
- RETURNER DATAENE PÅ MASTERDISKEN TIL EN TIDLIGERE TILSTAND

ERSTATNING AF EN GENDANNELSESDISK
Hvis gendannelsesdisken fejler eller fjernes fra systemet og går tabt, skal du installere en ny gendannelsesdisk og gendanne gendannelsesdiskenheden på det nye drev.

1. Sluk systemet, og tilslut en ny seriel ATA-harddisk, der skal anvendes som ny gendannelsesdisk.
2. Tænd for systemet.
3. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel® Matrix Storage Manager.
4. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
5. Under 'Ikke-RAID-harddiske' skal du højreklikke på den nye harddisk og vælge 'Gendan på denne harddisk' for at starte gendannelsesprocessen.
6. Du kan se gendannelsesstatus ved at højreklikke på navnet på gendannelsesdiskenheden og vælge 'Vis status for gendannelse'. Der vises en bakkeikon-meddelelse, når gendannelsen er færdig, og diskenhedens 'Status' vil blive vist som den opdateringsform, der var valgt for gendannelsesdiskenheden, inden det oprindelige gendannelsesdrev blev fjernet.

ERSTATNING AF EN MASTERDISK
Hvis masterdisken fejler eller fjernes fra systemet og går tabt, skal du installere en ny masterdisk og gendanne gendannelsesdiskenheden på det nye drev.

1. Sluk systemet, og tilslut en ny seriel ATA-harddisk, der skal anvendes som ny masterdisk.
2. Tænd for systemet. Den vil automatisk blive startet op fra gendannelsesdrevet.
3. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
4. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
5. Under 'Ikke-RAID-harddiske' skal du højreklikke på den nye harddisk og vælge 'Gendan på denne harddisk' for at starte gendannelsesprocessen.
6. Du kan se gendannelsesstatus ved at højreklikke på navnet på gendannelsesdiskenheden og vælge 'Vis status for gendannelse'. Der vises en bakkeikon-meddelelse, når gendannelsen er færdig, og diskenhedens 'Status' vil blive vist som den opdateringsform, der var valgt for gendannelsesdiskenheden, inden den oprindelige masterdisk blev fjernet. Den nye masterdisk indstilles automatisk som operativsystemets disk.

RETURNERING AF DATAENE PÅ MASTERDISKEN TIL EN TIDLIGERE TILSTAND
Hvis gendannelsesdiskenheden er indstillet til opdateringsformen opdatering efter anmodning, kan du sætte masterdisken tilbage til den tilstand, den var i ved slutningen af den seneste opdatering af diskenheden. Dette er specielt nyttigt, når der er registreret en virus på masterdisken, eller når gæster bruger dit system.

1. Genstart systemet. Tryk under systemets start på Ctrl-I for at komme ind i brugergrænsefladen i Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. I 'HOVEDMENUEN' skal du vælge 'Recovery Volume Options'.
3. I menuen 'Recovery Volume Options' skal du vælge 'Enable Only Recovery Disk' for at starte op fra gendannelsesdrevet.
4. Afslut Option ROM, og start Microsoft Windows*.
5. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
6. Funktion 1: Visning i Avanceret tilstand

- Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
- Højreklik på gendannelsesdiskenheden i enhedsruden, og vælg 'Gendan data til masterdisk' for at starte gendannelsesprocessen.
- Du kan se gendannelsesstatus ved at højreklikke på diskenhedsnavnet og vælge 'Vis status for gendannelse'. Der vises en bakkeikon-meddelelse, når overførslen er færdig og diskenhedens opdateringsform vil blive vist som den opdateringsform, der var valgt, før masterdisken blev sat offline. Eventuelle ændringer bliver nu skrevet på masterdisken.

7. Funktion 2: Visning i Basistilstand (kun for gendannelsesdiskenheder)

- Fra menuen Vis skal du vælge 'Basistilstand' for at få vist en simplificeret visning af lagringssubsystemet.
- Vælg 'Gendan data til masterdisk' i venstre rude, og klik derefter på 'Gendan data til masterdisk' i højre rude for at starte gendannelsesprocessen. Gendannelsesprocessen vises i højre rude, indtil processen er afsluttet. Eventuelle ændringer bliver nu skrevet på masterdisken.
- Du kan se gendannelsesstatus ved at højreklikke på diskenhedsnavnet og vælge 'Vis status for gendannelse'. Der vises en bakkeikon-meddelelse, når overførslen er færdig og diskenhedens opdateringsform vil blive vist som den opdateringsform, der var valgt, før masterdisken blev sat offline. Eventuelle ændringer bliver nu skrevet på masterdisken.

## RAID-diskenheder

Instruktionerne i dette afsnit gælder kun for RAID-diske. Hvis en RAID-diskenhed rapporteres som 'Forringet' eller 'Fejlbehæftet' af Intel® Matrix Storage Manager, er det muligt at gendanne diskenheden. Hvis gendannelse ikke er mulig, skal du genoprette RAID-diskenheden og gendanne data manuelt fra en sikkerhedskopi. Der henvises til afsnittet nedenfor, som svarer til det rapporterede RAID-problem med at gendanne RAID-konfigurationen.

- FEJLBEHÆFTET RAID 0-DISKENHED
- FORRINGET RAID 1-DISKENHED
- FORRINGET RAID 1 OG FEJLBEHÆFTET RAID 0-DISKENHED (ENKELT-RAID-ARRAY)
- FORRINGET RAID 5-DISKENHED
- FEJLBEHÆFTET RAID 5-DISKENHED
- FORRINGET RAID 10-DISKENHED
- FEJLBEHÆFTET RAID 10-DISKENHED

FEJLBEHÆFTET RAID 0-DISKENHED
En RAID 0-diskenhed rapporteres 'Fejlbehæftet', når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet. Når et af disse scenarier opstår, er der ikke længere adgang til RAID 0-diskenheden og dens data. RAID 0-diskenheden kan gendannes, hvis et medlem er frakoblet, men den kan ikke gendannes, hvis et medlem er fejlbehæftet.
Manglende medlemsdisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenheden som 'Normal'.
4. Vælg, efter at operativsystemet er startet, Intel® Matrix Storage Console i menuen Start, eller klik på Intel Matrix Storage Manager bakkeikonet.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. Klik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden for at bekræfte, at det fungerer normalt. Status i oplysningsruden vises som 'Normal'.

Fejlbehæftet medlemsdisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenhedens status som 'Failed' (Mislykket) og anmoder dig om at trykke på Ctrl-I for at indtaste brugergrænsefladen.
4. Tryk på Ctrl-I for at åbne 'MAIN MENU'.
5. I hovedmenuen vælg anden funktion 'Slet RAID-diskenhed'.
6. Vælg i menuen 'DELETE VOLUME MENU' RAID 0-diskenheden med fejl vha. piletasterne op eller ned.
7. Tryk på tasten ’Delete’(Slet) for at slette diskenheden.
8. Tryk på 'Y' for at bekræfte sletningen.
9. Opret en ny RAID 0-diskenhed. Hvis den fejlbehæftede harddisk var en del af systemdiskenheden, får du også behov for at geninstallere operativsystemet.

FORRINGET RAID 1-DISKENHED
En RAID 1-diskenhed rapporteres 'Forringet', når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet, og spejlingen af data går tabt. Dette resulterer i, at systemet kun kan anvende funktionsmedlemmet. For at genoprette dataspejlingen og gendanne datadublering henvises der til procedurerne nedenfor.
Manglende medlemsdisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Genstart systemet. Gendannelsen sker automatisk.

Fejlbehæftet medlemsdisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 1-diskenhedens status som 'Degraded'
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Gendan på denne harddisk'.
7. Klik på RAID 1-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som ’Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, viser status 'Normal'.

FORRINGET RAID 1- OG FEJLBEHÆFTET RAID 0-DISKENHED (ENKELT-RAID-ARRAY)
Dette kan forekomme, når to RAID-diskenheder (0 og 1) eksisterer på et enkelt RAID-array (se Intel® Matrix RAID-teknologi). En RAID 0-diskenhed rapporteres 'Fejlbehæftet', og en RAID 1-diskenhed rapporteres 'Forringet', når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet.
Manglende medlemsdisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, viser brugergrænsefladen til Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenhedens status som ’Normal’ og RAID-1-diskenhedens status som ’Rebuild’.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. Klik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden, hvorefter status vil blive vist som 'Normal' i informationsruden. Status for RAID 1-diskenheden vises 'Gendanner: % fuldført', når RAID 1-diskenheden vælges.
7. Når gendannelsen af RAID 1-diskenheden er afsluttet, vises status som 'Normal'.

Manglende medlemsdrev (operativsystem er på RAID 1-diskenhed eller ikke-RAID-harddisk)

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenhedens status som ’Normal’ og RAID-1-diskenhedens status som ’Rebuild’.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. Klik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden, hvorefter status vil blive vist som 'Normal' i informationsruden. Status for RAID 1-diskenheden vises 'Gendanner: % fuldført', når RAID 1-diskenheden vælges.
7. Når gendannelsen af RAID 1-diskenheden er afsluttet, vises status som 'Normal'.

Fejlbehæftet medlemsdrev (operativsystem er på RAID 1-diskenhed eller ikke-RAID-harddisk)

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, viser brugergrænsefladen til Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM RAID 1-diskenhedens status som 'Degraded', og RAID 0-diskenhedens status som ’Failed’.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. Højreklik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden, og vælg 'Slet diskenhed'. Guiden 'Slet diskenhed' fører dig gennem proceduren til sletning.
7. Vælg menuen 'Handlinger', og vælg menuen 'Oprette en diskenhed' for at oprette en ny diskenhed. Guiden 'Opret RAID-diskenhed' fører dig gennem proceduren til oprettelse.
8. Brug Microsoft Windows* Diskhåndtering til at partitionere og formatere den nye RAID-diskenhed.
9. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Gendan på denne harddisk'.
10. Klik på RAID 1-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som 'Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

Fejlbehæftet medlemsdrev (operativsystem er på RAID 0-diskenhed)

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, viser brugergrænsefladen til Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenhedens status som ’Fejlbehæftet’ og RAID-1-diskenhedens status som ’Forringet’.
4. Start ikke brugergrænsefladen Intel Matrix Storage Manager option ROM (tryk ikke på Ctrl-I).
5. Installer operativsystemet på den nye ikke-RAID-harddisk.
6. Under installationsproceduren bliver du anmodet om at trykke på F6 for at indlæse RAID-driveren.
7. Tryk på F6 for at installere RAID-driveren på den nye ikke-RAID-harddisk.
8. Efter installation af operativsystemet og RAID-driveren skal du åbne Windows* Stifinder for at identificere den nye partition på den nye harddisk og partitionen på den forringede RAID 1-diskenhed.
9. Kopier de data, du ønsker at bevare, fra den forringede RAID 1-diskenhed til den nye partition.
10. Hvis du ønsker at gendanne RAID-konfigurationen med RAID 0- og RAID 1-diskenheder, skal du fortsætte med de følgende trin.
11. Vælg Intel Matrix Storage Console i menuen Start.
12. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
13. I enhedsruden skal du højreklikke på RAID 0-diskenheden og vælge 'Slet diskenhed' fra den viste menu.
14. Guiden 'Slet RAID-diskenhed' hjælper dig med at slette diskenheden.
15. Marker RAID 1-diskenheden, og slet den.
16. I menuen Handling skal du vælge undermenuen 'Opret RAID-diskenhed fra eksisterende harddisk' for at oprette en ny RAID 0-diskenhed.
17. Guiden 'Opret RAID-diskenhed fra eksisterende harddisk' hjælper dig med at oprette RAID 0-diskenheden. Sørg for, at diskenhedens størrelse er mindre end array-størrelsen, så det er muligt at oprette en anden diskenhed.
18. Opret en ny RAID 1-diskenhed.
19. Du har gendannet den oprindelige konfiguration.
20. Du kan efter behov flytte dine oprindelige RAID 1-data tilbage til denne nye RAID 1-diskenhed.

FORRINGET RAID 5-DISKENHED
En RAID 5-diskenhed rapporteres 'Forringet', når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet. Der henvises til den relevante procedure, hvis dette skulle ske.
Manglende medlemsdisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 5-diskenhedens status som ’Rebuild'.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. Klik på RAID 5-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som ’Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

Fejlbehæftet medlemsdisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny harddisk, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 5-diskenhedens status som 'Degraded' .
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Gendan på denne harddisk'.
7. Klik på RAID 5-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som ’Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

FEJLBEHÆFTET RAID 5-DISKENHED
En RAID 5-diskenhed rapporteres 'Fejlbehæftet', når mere end ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet. Følg nedenstående procedure, hvis dette skulle ske. Denne procedure sletter den fejlbehæftede RAID 5-diskenhed og opretter en ny RAID 5-diskenhed. Den gendanner ikke den fejlbehæftede RAID 5-diskenhed og dens data. Når den nye RAID 5-diskenhed er blevet oprettet, skal du gendanne dataene fra sikkerhedskopierne og installere evt. software, der var på RAID 5-diskenheden.
Fejlbehæftet medlemsdiske

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat de fejlbehæftede harddiske med nye harddiske, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 5-diskenhedens status som 'Failed'.
4. Tryk på Ctrl-I for at åbne 'MAIN MENU'.
5. I hovedmenuen vælg anden funktion 'Slet RAID-diskenhed'.
6. Vælg i menuen 'DELETE VOLUME MENU' RAID 5-diskenheden med fejl vha. piletasterne op eller ned.
7. Tryk på tasten ’Delete’(Slet) for at slette diskenheden.
8. Tryk på 'Y' for at bekræfte sletningen.
9. Opret en ny RAID 5-diskenhed.
10. Det kan også være nødvendigt at installere operativsystemet igen på den nye diskenhed og gendanne dataene fra sikkerhedskopier.

FORRINGET RAID 10-DISKENHED
En RAID 10-diskenhed rapporteres 'Forringet', når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet. Gendan diskenheden ved af følge den relevante procedure, hvis dette skulle ske.
Manglende medlemsdiske

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 10-diskenhedens status som ’Rebuild'.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. Klik på den valgte diskenhed i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som 'Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

Fejlbehæftet medlemsdiske

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny harddisk, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 10-diskenhedens status som 'Degraded'.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Gendan på denne harddisk'.
7. Klik på den valgte diskenhed i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som 'Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

FEJLBEHÆFTET RAID 10-DISKENHED
En RAID 10-diskenhed rapporteres 'Fejlbehæftet', når mindst to medlemmer bliver fejlbehæftet. Følg nedenstående procedure, hvis dette skulle ske. Denne procedure sletter den fejlbehæftede RAID 10-diskenhed og opretter en ny RAID 10-diskenhed. Den gendanner ikke den fejlbehæftede RAID 10-diskenhed og dens data.
Fejlbehæftet medlemsdiske

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat de fejlbehæftede harddiske med nye harddiske, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 10-diskenhedens status som 'Failed'.
4. Tryk på Ctrl-I for at åbne 'MAIN MENU'.
5. I hovedmenuen vælg anden funktion 'Slet RAID-diskenhed'.
6. Vælg i menuen 'DELETE VOLUME MENU' RAID 10-diskenheden med fejl vha. piletasterne op eller ned.
7. Tryk på tasten ’Delete’(Slet) for at slette diskenheden.
8. Tryk på 'Y' for at bekræfte sletningen.
9. Opret en ny RAID 10-diskenhed.
10. Du skal også installere operativsystemet igen på den nye diskenhed.

## Teknisk support

For teknisk support og produktopdateringsinformation klik på menuen 'Hjælp', og vælg 'Support'. Når den vælges fra menuen 'Hjælp', viser dialogboksen 'Support' links til websteder, der indeholder produktopdateringer, teknisk support, dokumentation samt andre produktoplysninger. Linkene peger som standard på Intels supportsider, men de kan være tilpasset af systemproducenten. Intel anbefaler, at du bruger de ressourcer, der findes på supportsiderne, eller at du kontakter din systemleverandør direkte. Det er ofte nyttigt at udskrive systemrapporten, før du anmoder om teknisk support.

# Ordliste

INTEL STORAGE-FUNKTIONER
Intel Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager er en seriel ATA-lagringssoftware, der giver mulighed for strømfunktioner og forøget ydelse for mobile systemer, samt ydelse og beskyttelsesfunktioner på andre systemer.
Intel Matrix Storage Manager Driver | Intel Matrix Storage-driveren er en software, der specielt er designet til at forbedre lagringssubsystemets ydelse og pålidelighed.
Intel Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM er et kodemodul, der er bygget ind i System BIOS og understøtter RAID-diskenheder ved opstarten samt en brugergrænseflade til konfiguration og styring af RAID-diskenheder.
Intel® Matrix RAID-teknologi | Intel Matrix RAID-teknologi er en software, der kan oprette, administrere og anvende to uafhængige RAID-diskenheder i et enkelt RAID-array.
Intel® Rapid Recover Technology-teknologi | Intel Rapid Recover-teknologi giver dig mulighed for at kopiere data fra en masterdisk til en gendannelsesdisk enten løbende eller efter anmodning. Opret en gendannelsesdiskenhed for at anvende denne teknologi.
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console er en software, der leverer administrationsgrænsefladen til serielle ATA AHCI- og RAID-subsystemer i understøttede operativsystemer.
RAID-TERMINOLOGI
Automatisk gendannelse | Gendannelsen af en RAID 1-, 5- eller 10-diskenhed i tilfælde af at der opstår fejl på et RAID-medlem, eller at det mangler. Hvis der findes en reserveharddisk, bruger programmet den automatisk til at erstatte den defekte harddisk. Automatisk gendannelse sker også, hvis et RAID 1-medlem fjernes og derefter igen indsættes for at genoprette spejlingen. RAID 0-diskenheder kan ikke anvende automatisk gendannelse.
Automatisk gendannelse | Processen til automatisk gendannelse af diskenheder, der er fejlbehæftet på grund af manglende disk. For RAID 0-diskenheder, hvis alle medlemsdiske er til stede, og diskenheden er fejlbehæftet, vil option ROM markere diskenheden som 'Fejlbehæftet'. For dublerende RAID-diskenheder, hvis de medlemsdiske, der sidst er blevet fjernet, erstattes og tilstrækkelig ikke-fejlbehæftede diske er til stede, vil diskenhedens status ændres til 'Forringet'.
Løbende opdatering | Når en gendannelsesdiskenhed anvender denne opdateringsform, kopieres dataene på masterdisken automatisk til gendannelsesdisken, så længe begge diske er tilsluttet til systemet.
RAID | Redundant Array of Independent Drives: RAID gør det muligt at distribuere data over flere harddiske for at opnå datadublering eller forbedre ydelsen ved datalagring.
RAID-array | En logisk gruppering af fysiske harddiske.
Masterdisk | Den harddisk, der er angivet som kildedisken for en gendannelsesdiskenhed.
Medlem | En harddisk anvendt i et RAID-array.
Opdatering efter anmodning | Når en gendannelsesdiskenhed bruger denne opdateringsform, kopieres dataene på masterdisken til gendannelsesdisken, når du anmoder om det. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
Gennemgangsdrev | En harddisk, der ikke er omfattet af RAID-diskenheden og er tilgængelig på operativsystemet som en individuel disk.
RAID-diskenhed | En fast mængde plads i et RAID-array, der vises som en enkelt fysisk harddisk i operativsystemet. Hver RAID-diskenhed oprettes med et bestemt RAID-niveau til datadublering eller forbedring af ydelsen ved datalagring.
RAID-niveau | Et defineret sæt egenskaber anvendt på en RAID-diskenhed, som bestemmer, hvordan data lagres og styres for at forbedre ydelsen ved læsning/skrivning eller til at forbedre fejltolerancen.
RAID 0 (fordeling) | Dataene i RAID-diskenheden fordeles over array-medlemmerne. Fordeling opdeler data i enheder og distribuerer disse enheder over medlemmerne uden at oprette datadublering, men forbedrer ydelsen ved læsning/skrivning.
RAID 1 (spejling) | Dataene i RAID-diskenheden spejles over array-medlemmerne. Spejling er det udtryk, der anvendes til at beskrive hovedfunktionen for RAID 1, som skriver dublerede data til hvert medlem, hvorved der opnås datadublering og forøget fejltolerance.
RAID 5 (fordeling med paritet) | Dataene i RAID-diskenheden og pariteten fordeles over array-medlemmerne. Paritetsoplysninger skrives sammen med dataene i en roterende sekvens over medlemmerne i array'et. Dette RAID-niveau er foretrukken konfiguration til effektivitet, fejltolerance og ydelse.
RAID 10 (fordeling og spejling) | RAID-niveauet, hvor oplysninger fordeles over et to-disk-array til systemydelse. Alle diskene i array'et har et spejl til fejltolerance. RAID 10 giver fordelene ved ydelse af RAID 0 og dublering af RAID 1. Der kræves imidlertid minimum fire harddiske.
Gendannelsesdisk | Den harddisk, der er angivet som destinationsdisken for en gendannelsesdiskenhed.
Gendannelsesdiskenhed | En diskenhed, der anvender Intel Rapid Recover-teknologi.
Fordeling | Fordeling henviser til den gruppering af logisk sammenhængende datablokke, der anvendes på en enkelt fysisk harddisk på en RAID 0-, RAID 5-, eller RAID 10-diskenhed. Denne fordelingsstørrelse angives i kilobyte.
Fordeling | Summen af alle fordelinger på en vandret akse på tværs af fysiske harddiske på en RAID-diskenhed.
Metadata | Metadata betyder 'data om data' eller 'information om information'. For RAID-diskenheder er metadata oplysninger om den måde, hvorpå RAID-diskenheder lagrer bruger- og systemfiler på en RAID-diskenhed.
Overførsel | Konverteringen af et systems datalagerkonfiguration fra en ikke-RAID-konfiguration (gennemgang) til en RAID-konfiguration.
RAID-niveauoverførsel | Konverteringen af et systems datalagerkonfiguration fra et RAID-niveau til et andet.
Udvidelse af diskenhedens kapacitet | Forøgelse af kapaciteten på en eksisterende diskenhed ved at anvende 100 % af den ledige arrayplads eller ved at tilføje en eller flere medlemsharddiske.
Krypteringstilstand | Angivelse af, om dataene på diskenheden eller harddiskene er krypteret til et ikke-læsbart format for at øge sikkerhedsniveauet.
Krypteret | Værdien af harddiskens krypteringstilstand, der tilføjes slutningen af harddiskbeskrivelsen i Opret RAID-diskenhed, Opret RAID-diskenhed fra eksisterende harddisk, Opret gendannelsesdiskenhed og Ændr RAID-diskenhedsguider.
Låst harddisk | En adgangskodebeskyttet harddisk, der er udpeget til at forøge sikkerhedsniveauet og som kan låses op med en gyldig adgangskode.
Reserveharddisk | En seriel ATA-harddisk, der udpeges af RAID-softwaren til automatisk at anvendes som målet for autogendannelse i tilfælde af, at et RAID-medlem bliver fejlbehæftet eller mangler. RAID på niveau 0 kan ikke bruge reserver. RAID på niveau 1, 5 og 10 kan bruge en eller flere reserver.
Aktiver port- LED | Handlingen for at lokalisere porten, der er forbundet med en speciel harddisk, er til stede på systemet.
Initialisering af diskenhed | Processen med initialisering af pariteten for RAID 5-diskenheder eller sikring af, at hver datablok på den spejlede disk er identisk med den tilsvarende datablok på kildeharddisken(ene) for RAID 1- og RAID 10-diskenheder.
STORAGE-TERMINOLOGI
RAID Controller | RAID-controlleren opretter og styrer RAID-array'er og RAID-diskenheder til forbedring af ydelsen ved læsning/skrivning eller til at forbedre fejltolerancen.
Serial ATA Controller | Serial ATA Controller er integreret i I/O-controllerhub i systemet. Denne controller styrer serielle ATA-enheder og fungerer som deres brugergrænseflade til systemet.
AHCI | Advanced Host Controller Interface en brugergrænsefladespecifikation, som giver lagerdriveren mulighed for at aktivere avancerede Serial ATA-funktioner som f.eks. Indbygget indsætning af kommandoer i kø, indbygget hot plug og strømstyring.
Hot Plug | Den ubemærkede fjernelse og indsættelse af en seriel ATA-harddisk, når systemet tændes.
Indbygget indsætning af kommandoer i kø | En kommandoprotokol i Serial ATA, som tillader flere udestående kommandoer i en harddisk samtidig. Kommandoerne organiseres dynamisk for at forbedre harddiskens ydelse.
ATAPI-enhed | En lagerenhed med et parallelt interface, som f.eks. CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM og tapedrev.
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) | En computerbusteknologi, der primært er designet til overførsel af data til og fra en harddisk. SATA er afløseren for PATA-teknologi.
PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) | En ATA (AT Attachment) er en standardgrænseflade til at forbinde lagringsenheder som f.eks. harddiske og CD-ROM-drev inden i personlige computere. Ved introduktionen af SATA (Serial ATA) blev den oprindelige ATA med tilbagevirkende kraft omdøbt til PATA (Parallel ATA). Også kendt som IDE (Integrated Device Electronics).
Seriel ATA-harddisk | En harddisk med et interface, som sender data via en seriel protokol for at kommunikere med den serielle ATA-controller.
eSATA | En ekstern SATA-harddisk.
Serial ATA-lagringssubsystem | Al den hardware og software i et system, som er relateret til lagring af data på serielle ATA-harddiske.
Serial ATA-overførselstilstand | Den hastighed som den serielle ATA-controller og den serielle ATA-harddisk anvender til at kommunikere med hinanden.
Harddiske med store sektorer | Serielle ATA-harddiske med en logisk sektorstørrelse på ½ KB. Disse harddiske kan have en fysisk sektorstørrelse på ½ KB, 1 KB, 2 KB eller 4 KB. Enhver kombination af disse drev kan bruges i et enkelt array. En diskenhed, der er oprettet med harddiske med store sektorer, vil have en logisk sektorstørrelse svarende til ½ KB og en fysisk sektorstørrelse svarende til den fysiske sektorstørrelse af den harddisk, der har den største fysiske sektorstørrelse i array'et. Se informationsruden i 'Avanceret tilstand' for at se de logiske og fysiske sektorstørrelser for en harddisk eller diskenhed.
SMART-hændelse | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology: en åben standard til udvikling af harddiske og softwaresystemer, som automatisk overvåger en harddisk og rapporterer potentielle problemer.
Cache til data på harddisk | En cachehukommelse på en harddisk, der midlertidigt lagrer hyppigt anvendte datasektorer til hurtigere adgang. Resultatet er, at harddiskens generelle ydelse forbedres.
Cache til tilbageskrivning til diskenhed | En cachehukommelse på en diskenhed, der midlertidigt lagrer hyppigt anvendte datasektorer til hurtigere adgang og optimal drift af RAID-diskenheden. Resultatet er, at gennemløb af skrivning/læsning samt diskenhedens reaktion forbedres.
Link Power Management | Den serielle ATA-controllers evne til at sætte den serielle ATA-enhed i en lavere strømtilstand.
Asynkron meddelelse | Giver en ATAPI-enhed mulighed for at sende meddelelse til den serielle ATA-controller, at enheden kræver handling.

# Liste over tabeller og figurer

- TABEL 1. INTEL® RAPID RECOVERY-TEKNOLOGI UNDERSTØTTELSE PR. INTEL-LAGRINGSCONTROLLER
- TABEL 2. RAIDNIVEAU UNDERSTØTTELSE PR. INTEL-LAGRINGSCONTROLLER
- TABEL 3. ANVENDELSESSCENARIER FOR UNDERSTØTTEDE FORDELINGSSTØRRELSER
- TABEL 4. OVERSIGT OVER UNDERSTØTTENDE LAGRINGSADMINISTRATIONSFUNKTIONER
- TABEL 5. ARRAY-INFORMATION (RAID-TILSTAND)
- TABEL 6. DISKENHEDSINFORMATION (RAID-TILSTAND)
- TABEL 7. RAID-HARDDISK INFORMATION (RAID-TILSTAND)
- TABEL 8. IKKE-RAID HARDDISK INFORMATION (RAID-TILSTAND)
- TABEL 9. SERIEL ATA-HARDDISK INFORMATION (AHCI-TILSTAND I MOBILE SYSTEMER)
- TABEL 10. VENSTRE RUDE-INDSTILLINGER TIL RÅDIGHED KUN FOR GENDANNELSESDISKENHEDEN
- TABEL 11. FUNKTIONER TIL RÅDIGHED FRA MENUEN HANDLINGER
- TABEL 12. FUNKTIONER TIL RÅDIGHED I HØJREKLIK-MENUER
- FIGUR 1. BASISTILSTAND
- FIGUR 2. AVANCERET TILSTAND (Intel Matrix Storage Manager)

# Juridiske oplysninger

Intel(R) er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller dets afdelinger i USA eller andre lande.
* Andre varemærker og navne er muligvis andres ejendom.