************************************************************
************************************************************
Bu belgede Intel(R) Matrix Storage Manager sürücü 
yazılımının el ile kaldırılması ve sistemin, depolama 
denetleyicilerini yönetirken yerel işletim sistemi 
sürücüsünü kullanacak biçimde yapılandırılmasıyla ilgili 
yordam açıklanmaktadır.

Yordamı yerine getirmek için önce bu belgeyi yazdırın. 
Ardından Bölüm 1'deki işlemleri gerçekleştirerek SATA 
denetleyicisinin modunu saptayın. Bölüm 1'de saptanan moda 
göre Bölüm 2A ya da 2B'deki işlemleri yapın.

UYARI: Sistemin yeniden yapılandırılması, sistem tarafından
kullanılmakta olan RAID birimlerindeki verilerin 
kaybolmasına yol açabilir. Intel Matrix Storage Manager 
sürücüsünü önyükleme sürücüsünden ya da önyüklenebilir RAID 
biriminden kaldırırsanız işletim sistemini yeniden 
yüklemeniz gerekebilir. Verilerin bütünlüğünü korumak için, 
işleme başlamadan önce tüm verilerinizi yedekleyin. 

************************************************************
* Bölüm 1: Sistem Modunu Belirleme
************************************************************

Yazılımı kaldırmak için yapmanız gerekenler, sistemin RAID 
modunda mı, yoksa AHCI modunda mı çalıştığına bağlıdır. 
Mobil sistemlerde RAID desteklenmez.

Seri ATA denetleyicisinin Aygıt Yöneticisi'nde nasıl 
göründüğüne bakarak sistemin modunu saptamak için aşağıdaki
adımları izleyin:

1.  Başlat menüsünde:
    1a. Windows* 2000 için, sırasıyla Ayarları'ı ve Denetim
        Masası'nı seçin.
    1b. Windows* XP ya da sonraki işletim sistemleri için, 
        Denetim Masası'nı seçin.

2.  'Sistem' uygulamasını açın (önce 'Klasik Görünüm'e 
    geçiş yap' seçeneğini belirlemeniz gerekebilir).

3.  'Donanım' sekmesini seçin. 

4.  'Aygıt Yöneticisi' düğmesini tıklatın.

5.  Aygıt Yöneticisi'nde 'SCSI ve RAID Controllers' 
    adlı bir giriş olup olmadığına bakın. Giriş varsa 
    üzerini tıklatıp açın ve aşağıdaki denetleyicilerden
    birini içerip içermediğine bakın. Giriş yoksa 6. adıma 
    geçin:
    
    - 'Intel(R) ESB2 SATA RAID Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
      çalışan bir ESB2 sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2A'ya
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
      çalışan bir ICH7R/DH sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2A'ya
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
      çalışan bir ICH7MDH sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2A'ya
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda  
      çalışan bir ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO sistemidir. 
      Continue with Part 2A below.

    - 'Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E SATA RAID Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
      çalışan bir ICH8M-E/ICH9M-E sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2A'ya
      geçin.
    
    - Yukarıdaki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 
      sistem RAID modunda çalışmıyor demektir. 6. adıma
      geçin.

6.  Aygıt Yöneticisi'nde 'IDE ATA/ATAPI Controllers' 
    adlı bir giriş olup olmadığına bakın. Giriş varsa 
    üzerini tıklatıp açın ve aşağıdaki denetleyicilerden 
    birini içerip içermediğine bakın:

   - 'Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir EP80579 sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2B'ye
      geçin.

   - 'Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ESB2 sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2B'ye
      geçin.
  
   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH7R/DH sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2B'ye
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH7M/MDH sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2B'ye
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH8R/DH/DO sistemidir. Aşağıdaki Bölüm 2B'ye
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH8M-E/M sistemidir. Bölüm 2B'ye 
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH9R/DO/DH sistemidir. Bölüm 2B'ye 
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH10R sistemidir. Bölüm 2B'ye 
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH9M-E/M sistemidir. Bölüm 2B'ye 
      geçin.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH10D/DO sistemidir. Bölüm 2B'ye 
      geçin.
   
    - Yukarıdaki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 
      sistem AHCI modunda çalışmıyor demektir. Diğer modlar 
      Intel Matrix Storage Manager yazılımı tarafından 
      desteklenmez. 7. adıma geçin.

7.  Göründüğü kadarıyla sisteminiz RAID ya da 
    AHCI modunda çalışmıyor. Sisteminizin RAID ya da AHCI 
    modunda çalıştığını düşünüyor ama yukarıdaki 
    denetleyicilerden herhangi birini göremiyorsanız, 
    sistemin üreticisine ya da sistemi satın aldığınız yere
    başvurarak yardım isteyin. Sistemin hangi modda 
    çalıştığını saptamadan Bölüm 2'ye geçemezsiniz.



************************************************************
* Bölüm 2A: Sistem RAID Modunda
************************************************************

Bu bölümdeki yordam, yalnızca RAID modunda çalışan sistemler
için geçerlidir. Bölüm 1'deki adımları tamamlayarak
sisteminizin bu modda çalıştığını saptamadığınız sürece 
bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce aşağıdaki 
uyarıları okuyun.

UYARILAR:
a. Bir RAID 0 birimini silerseniz, birimdeki tüm veriler 
kalıcı olarak silinir. Devam etmeden önce tüm önemli 
verilerinizi yedekleyin. 

b. İşletim sistemi dosyalarını içeren bir RAID birimi 
silinirse, işletim sisteminin yeniden yüklenmesi gerekir.


1.  Yukarıdaki uyarıları okuduğunuzdan ve anladığınızdan 
    emin olun.

2.  Sistemi yeniden başlatın.

3.  Sistem başlatılırken 'Intel(R) Matrix Storage Manager 
    option ROM' başlıklı bir ekranın görüntülenip 
    görüntülenmediğine bakın. Görüntüleniyorsa 4. adıma 
    geçin. Görüntülenmiyorsa 4. adımı atlayıp 5. adıma geçin.     

4.  Bu adım yalnızca sisteminizde Intel Matrix 
    Storage Manager option ROM yüklüyse tamamlanmalıdır:

    4a. Sistem başlatılırken ilgili uyarı görüntülendiğinde
        Ctrl-I tuşlarına basarak Intel Matrix Storage Manager 
        option ROM Setup programına girin.
    4b. Kurulum programında, 'Delete RAID Volume'
        menüsüne girmek için menüde ikinci seçeneği 
        belirleyin.
    4c. Silmek istediğiniz birimi seçmek için yukarı ya da 
        aşağı ok tuşlarını kullanın.
    4d. Seçili birimi silmek için 'Del' tuşuna, 
        silme işlemini onaylamak için 'Y' tuşuna basın. Var 
        olan tüm birimler silininceye kadar bu işlemi 
        tekrarlayın. 
    4e. Kurulum programından çıkın.
    4f. Sistemin BIOS Setup programına girin (genellikle 
        önyükleme işleminin başında 'F2' ya da 'Delete' gibi 
        bir tuşa basmanız gerekir).
    4g. Seri ATA denetleyicisinin IDE yapılandırmasını 'RAID' 
        modundan 'IDE' moduna getirin.
    4h. Değişiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 
        programından çıkın.

5.  Bu adım yalnızca sisteminizde Intel Matrix Storage Manager 
    option ROM yüklü değilse tamamlanmalıdır:

    5a. Sistemin BIOS Setup programına girin (genellikle 
        önyükleme işleminin başında 'F2' ya da 'Delete' 
        gibi bir tuşa basmanız gerekir).
    5b. Seri ATA denetleyicisinin IDE yapılandırmasını
        'RAID' modundan 'IDE' moduna getirin.
    5c. Değişiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 
        programından çıkın.

6.  Sistemi yeniden başlatın.



************************************************************
* Bölüm 2B: Sistem AHCI Modunda
************************************************************

Bu bölümdeki yordam, yalnızca AHCI modunda çalışan sistemler
için geçerlidir. Bölüm 1'deki adımları tamamlayarak
sisteminizin bu modda çalıştığını saptamadığınız sürece 
bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce tüm önemli 
verilerini yedeklemeniz önerilir. 

1.  Sistemi yeniden başlatın.

2.  Sistemin BIOS Setup programına girin (genellikle 
    önyükleme işleminin başında 'F2' ya da 'Delete' gibi bir
    tuşa basmanız gerekir). 

3.  Seri ATA denetleyicisinin IDE yapılandırmasını 'AHCI' 
    modundan 'IDE' moduna getirin.

4.  Değişiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup programından 
    çıkın.

5.  Sistemi yeniden başlatın. İşletim sistemi eskiden olduğu
    gibi başlayacaktır.


Not: Sistem BIOS'unda bu değişiklikleri yaparken herhangi
bir sorunla karşılaşırsanız, ana kartın üreticisine ya da 
ana kartı satın aldığınız yere başvurup yardım isteyin.


************************************************************
Intel(R), Intel Corporation'ın ya da yan kuruluşlarının 
ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli 
ticari markasıdır.

*  Diğer marka ve isimler başkalarının mülkiyet iddiasında 
olabilir.