************************************************************
************************************************************
이 문서에서는 스토리지 컨트롤러 관리에 기본 운영 체제 
드라이버를 사용하기 위해, Intel(R) Matrix Storage Manager 
드라이버 소프트웨어를 수동으로 삭제하고 시스템을 재구성하는 
절차를 설명합니다.

이 절차를 완료하려면, 참조용으로 사용할 수 있도록 먼저 
이 문서를 인쇄하십시오. 그런 다음 파트 1을 완료하여 SATA 
컨트롤러 모드를 결정합니다. 파트 1에서 결정한 모드에 따라 
파트 2A 또는 2B를 완료합니다.

경고: 시스템을 재구성하면 시스템에서 현재 사용하는 RAID 
      볼륨의 데이터를 잃게 될 수도 있습니다. 부트 드라이브나 
      부팅 가능 RAID 볼륨에서 Intel Matrix Storage Manager 
      드라이버를 제거하면 운영 체제를 다시 설치해야 할 수도 
      있습니다. 데이터 무결성 유지를 위해, 작업을 시작하기 
      전에 모든 데이터를 백업하십시오. 

************************************************************
* 파트 1: 시스템 모드 결정
************************************************************

이 소프트웨어를 삭제하는 단계는 시스템이 RAID 모드에서 
실행하는지 또는 AHCI 모드에서 실행하는지에 따라 다릅니다. 
모바일 시스템은 RAID를 지원하지 않습니다.

다음 절차를 완료하여 장치 관리자 내에서 직렬 ATA 컨트롤러가 
어떻게 나타나는지를 식별하여 시스템 모드를 결정합니다.

1.  [시작] 메뉴에서
    1a. Windows* 2000의 경우 [설정]과 [제어판]을 차례로 
         선택합니다.
    1b. Windows* XP 이후 운영 체제의 경우 [제어판]을 
         선택합니다.

2.  [시스템] 애플릿을 엽니다(먼저 [클래식 보기로 전환]을 
     선택해야 할 수도 있습니다.).

3.  [하드웨어] 탭을 선택합니다.  

4.  [장치 관리자] 버튼을 선택합니다.

5.  [장치 관리자]에서 [SCSI 및 RAID Controller]라는 항목을 
     찾습니다. 이 항목이 있으면 이를 확장하여 다음 컨트롤러 
     중 하나를 찾습니다. 이 항목이 없으면 단계 6으로 
     가십시오.

    - [Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 ICH9R 
      시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.

    - [Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 ICH8ME 
      시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.

    - [Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 ICH8R 
      시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.

    - [Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 631xESB/632xESB 
      시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.
  
    - [Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 ICH7MR  
      시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.

    - [Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 ICH7R/DH
      시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.

    - 위의 컨트롤러 중 아무 것도 없으면 시스템이 RAID 
      모드에서 실행되고 있지 않은 것입니다. 아래의 
      단계 6으로 가십시오.

6.  [장치 관리자]에서 [IDE ATA/ATAPI Controller]라는 항목을 
     찾습니다. 이 항목이 있으면 이를 확장하여 다음 컨트롤러 
     중 하나를 찾습니다.

    - [Intel(R) 82801IR/IO SATA AHCI Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 AHCI 모드의 ICH9R 
      시스템입니다. 아래의 파트 2B로 가십시오.

    - [Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 AHCI 모드의 ICH8M 
      시스템입니다. 아래의 파트 2B로 가십시오.

    - [Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 AHCI 모드의 ICH8R 
      시스템입니다. 아래의 파트 2B로 가십시오.

    - [Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 AHCI 모드의 631xESB/632xESB 
      시스템입니다. 아래의 파트 2B로 가십시오.

    - [Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 AHCI 모드의 ICH7M 
      시스템입니다. 아래의 파트 2B로 가십시오.

    - [Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller]
      이 컨트롤러가 있으면 시스템은 AHCI 모드의 ICH7R/DH 
      시스템입니다. 아래의 파트 2B로 가십시오.

    - 위의 컨트롤러 중 아무 것도 없으면 시스템이 AHCI 
      모드에서 실행되고 있지 않은 것입니다. 다른 모드는 
      Intel Matrix Storage Manager 소프트웨어에서 지원하지 
      않습니다. 아래의 단계 7로 가십시오.

7.  시스템이 RAID나 AHCI 모드에서 실행되고 있지 않습니다. 
     시스템이 RAID나 AHCI 모드에서 실행되고 있는데 위에 
     열거된 컨트롤러가 보이지 않으면 시스템 제조업체나 
     구입처에 문의하십시오. 시스템 모드가 결정되지 않으면 
     아래의 파트 2로 진행할 수 없습니다.



************************************************************
* 파트 2A: RAID 모드의 시스템
************************************************************

이 섹션의 절차는 RAID 모드에 있는 시스템에서만 수행할 수 
있습니다. 해당 항목이 시스템에 적합한지 여부를 확인하는 
파트 1의 단계를 완료하지 않으면 본 절차를 계속할 수 
없습니다. 계속하기 전에 아래의 경고 사항을 읽으시기 
바랍니다.

경고:
a. RAID 0 볼륨이 삭제되면 이 볼륨에 있는 모든 데이터가 
   영구 삭제됩니다. 계속하기 전에 중요한 데이터를 모두 
   백업하십시오. 

b. 운영 체제 파일이 들어 있는 RAID 볼륨을 삭제하면 운영 
    체제를 다시 설치해야 합니다.


1.  위의 경고 사항을 반드시 읽고 이해해야 합니다.

2.  시스템을 다시 부트합니다.

3.  시스템이 시작되는 동안 [Intel(R) Matrix Storage 
     Manager option ROM]이라는 시작 화면이 보이는지 
     주목하십시오. 화면이 보이면, 아래의 단계 4를 계속하십시오. 
     화면이 보이지 않으면, 단계 4를 생략하고 단계 5를 계속
     하십시오.     

4.  Intel Matrix Storage Manager option ROM이 설치되어 
    있으면 본 절차를 완료하십시오.

    4a. 시스템이 시작되는 동안 메시지가 표시되면 [Ctrl-I]를 
          눌러 Intel Matrix Storage Manager option ROM 
          사용자 인터페이스를 시작합니다.
    4b. [Main Menu](메인 메뉴)에서 메뉴 옵션 2 [Delete RAID
          Volume](RAID 볼륨 삭제)을 선택합니다.
    4c. 위/아래 화살표 키를 사용하여 삭제할 볼륨을 
         선택합니다.
    4d. 선택한 볼륨을 삭제하기 위해 [Delete] 키를 누른 후 
         [Y] 키를 눌러 삭제를 확인합니다. 필요에 따라 이 단계를 
         반복하여 존재 하는 볼륨을 모두 삭제합니다. 
    4e. 사용자 인터페이스를 종료합니다.
    4f. 시스템 BIOS 설정으로 들어갑니다(이것은 보통 
         시스템이 부트하기 시작하자마자 [F2]나 [Delete] 키를 
         누르면 됩니다.).
    4g. 직렬 ATA 컨트롤러에 대한 IDE 구성을 [RAID]에서 
         [IDE]로 변경합니다.
    4h. 변경 사항을 저장하고 시스템 BIOS 설정을 종료합니다.

5.  Intel Matrix Storage Manager option ROM이 설치되어 있지 
    않으면 본 절차를 완료하십시오.

    5a. 시스템 BIOS 설정으로 들어갑니다(이것은 보통 
         시스템이 부트하기 시작하자마자 [F2]나 [Delete] 키를 
         누르면 됩니다.).
    5b. 직렬 ATA 컨트롤러에 대한 IDE 구성을 [RAID]에서 [IDE]로 
         변경합니다.
    5c. 변경 사항을 저장하고 시스템 BIOS 설정을 종료합니다.

6.  시스템을 다시 부트합니다.



************************************************************
* 파트 2B: AHCI 모드의 시스템
************************************************************

이 섹션의 절차는 ACHI 모드에 있는 시스템에서만 수행할 수 
있습니다. 해당 항목이 시스템에 적합한지 여부를 확인하는 
파트 1의 단계를 완료하지 않으면 본 절차를 계속할 수 없습니다. 
계속하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오. 

1.  시스템을 다시 부트합니다.

2.  시스템 BIOS 설정으로 들어갑니다(이것은 보통 시스템이 
    부트하기 시작하자마자 [F2]나 [Delete] 키를 누르면 
    됩니다.).

3.  직렬 ATA 컨트롤러에 대한 IDE 구성을 [ACHI]에서 [IDE]로 
    변경합니다.

4.  변경 사항을 저장하고 시스템 BIOS 설정을 종료합니다.

5.  시스템을 다시 부트합니다. 운영 체제가 종전과 같이 
    시작됩니다.


참고: 시스템 BIOS를 변경하는 중에 문제가 발생하면 
        마더보드 제조업체나 구입처에 문의하시기 바랍니다.


************************************************************
Intel(R)은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation이나 
그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

* 기타 상표와 이름은 다른 회사의 소유일 수도 있습니다.

