# Обзор Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager - это программное обеспечение, которое повышает производительность и надежность систем с процессорами Intel® Pentium® или Intel® Xeon® и контроллером системы хранения данных Intel. См. информацию в файле Readme, установленном вместе с этим программным обеспечением, для получения полной информации о системных требованиях или посетите web-сайт поддержки продукции Intel. Пакет программного обеспечения состоит из следующих компонентов:

- Драйвер Intel Matrix Storage Manager
- Консоль Intel® Matrix Storage Console
- Монитор событий
- Модуль ПЗУ (ROM) Intel Matrix Storage Manager

## Драйвер Intel® Matrix Storage Manager

Драйвер Intel Matrix Storage Manager может быть установлен в любой поддерживаемой настольной мобильной или серверной системе. Контроллер определяет доступные функции программного обеспечения Intel® Matrix Storage Console. Установка программного обеспечения полностью автоматизирована для всех поддерживаемых комплектов микросхем и операционных систем.
Драйвер Intel Matrix Storage Manager представляет собой программное обеспечение, разработанное специально для повышения производительности и надежности подсистем хранения информации и сертифицированное лабораторией Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Драйвер устанавливается в качестве компонента программного обеспечения Intel Matrix Storage Manager.
После установки драйвер опрашивается другими компонентами Intel Matrix Storage Manager для управления подсистемой хранения информации. Ответы на запросы содержат подробную информацию о контроллере Serial ATA, устройстве Serial ATA и RAID, а также информацию об их состоянии. Данная информация отображается на консоли Intel Matrix Storage Console.

## Консоль Intel® Matrix Storage Console

Консоль Intel Matrix Storage Console - это приложение для Windows*, содержащее функции управления и предоставляющее подробную информацию о запоминающих устройствах и RAID-массивах.
Консоль Intel Matrix Storage Console может работать в двух режимах: основном и расширенном. Основной режим представляет собой простое отображение информации об устройстве в форме сообщений о состоянии и иллюстраций. Для опытных конечных пользователей в расширенном режиме представлены дополнительные параметры подсистемы управления.

## Монитор событий

Монитор событий - это системная служба, устанавливаемая вместе с программным обеспечением Intel® Matrix Storage Manager. После установки эта служба запускается во время входа пользователя в систему и работает в фоновом режиме. Монитор событий взаимодействует с драйвером Intel Matrix Storage Manager, консолью Intel® Matrix Storage Console и модулем значка панели задач для гарантированной синхронизации состояния всех трех программ и отправки предупредительных сообщений. Когда происходит событие, монитор событий запрашивает модуль значка системной панели задач отобразить значок программы Intel Matrix Storage Manager, который выводит всплывающее сообщение или диалог, описывающий событие. Типы событий, которые могут вызвать отправку предупреждения, включают изменения состояния тома RAID, ошибки ввода/вывода жесткого диска или события SMART жесткого диска. При возникновении таких событий монитор событий будет протоколировать их в журнале событий NT и журнале событий программы Intel Matrix Storage Manager.
Ниже представлен список параметров, доступных в случае появления сообщения о событии с помощью значка панели задач программного обеспечения Intel Matrix Storage Manager. Доступ к параметрам осуществляется щелчком значка правой кнопки мыши.

- Запустить Intel Matrix Storage Console: открывает программу Intel Matrix Storage Console для обеспечения отображения состояния и/или поиска информации о произошедшем событии.
- Игнорировать текущее предупреждение: позволяет монитору событий игнорировать текущее событие и скрыть его значок до следующего входа пользователя в систему или возникновения следующего события.
- Больше не показывать это сообщение: этот параметр доступен только в случае появления всплывающих сообщений. Он используется для скрытия значка панели задач и отмены отображения этого сообщения в будущем.

## Модуль ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager

Модуль ПЗУ Intel Matrix Storage Manager упакован отдельно и не представлен в системах, не поддерживающих RAID. Модуль ПЗУ обычно встраивается в BIOS системной платы для конфигурации томов RAID до загрузки операционной системы.

# Обзор функций Intel® Matrix Storage Manager

## Технология Intel® Rapid Recover

Данная технология использует возможности RAID 1 (отражение) для копирования данных с назначенного главного диска на выбранный диск для восстановления. Главный диск и диск для восстановления должны использовать 100% доступного дискового пространства массива, и в системе может присутствовать только один том для восстановления. Вы можете выбрать непрерывное копирование данных главного диска на диск для восстановления или копирование по запросу. Помните, что во время создания тома для восстановления, в системе не должны присутствовать или не должны добавляться тома RAID. Подробную информацию см. в разделе 'Создать том для восстановления' этой справочной системы.

- Преимущества: усиленный контроль за копированием данных между главным диском и диском для восстановления; более быстрое обновление тома (на диск для восстановления будут скопированы только те данные, которые изменились с момента предыдущего обновления); данные жестких дисков-участников могут быть отображены в Проводнике Windows*.
- Недостаток: нет возможности увеличения размера тома.
- Приложения: защита важных данных в мобильных системах; быстрое восстановление главного диска в его предыдущее состояние.

## Технология RAID

RAID (Redundant Array of Independent Drives) представляет собой несколько независимых жестких дисков, объединенных в один логический массив. Если в массиве создан один или несколько томов RAID, операционная система уже не рассматривает диски по отдельности, а идентифицирует каждый том как один логический жесткий диск. Главным назначением RAID является повышение надежности, производительности и отказоустойчивости подсистемы хранения данных. RAID-уровень определяет, как данные форматируются внутри тома, который располагается на разных дисках массива. Программа Intel® Matrix Storage Manager поддерживает RAID-уровень 0 (распределение), RAID-уровень 1 (отражение), RAID-уровень 5 (распределение с контролем четности) и RAID-уровень 10 (распределение и отражение). Другие RAID-уровни пока не поддерживаются. В следующей таблице представлены жесткие диски, поддерживаемые на томах RAID для каждого уровня RAID в зависимости от установленного контроллера системы хранения данных Intel.
ТАБЛИЦА 1. ПОДДЕРЖКА RAID-УРОВНЕЙ КОНТРОЛЛЕРАМИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ INTEL

RAID-уровень | Число томов | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME | ICH9R
RAID 0 | 2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
RAID 0 | 3 или 4 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да
RAID 0 | 5 или 6 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
RAID 1 | 2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
RAID 5 | 3 или 4 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да
RAID 5 | 5 или 6 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
RAID 10 | 4 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да

RAID 0 (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ)
RAID-уровень 0 объединяет два (или более) жестких диска таким образом, что все данные разделяются на управляемые блоки, называемые полосами. В таблице 2 представлены варианты использования допустимых размеров полос. Полосы располагаются на участниках массива, в котором размещается том RAID 0. Этот способ увеличивает производительность чтения/записи, в особенности для последовательного доступа, открывая одновременный доступ к смежным данным, находящимся на нескольких жестких дисках. Однако данные, располагающиеся на томе RAID 0, не имеют резервной копии. Поэтому сбой одного диска вызывает потерю данных всего тома.

- Преимущество: значительное увеличение скорости чтения и записи.
- Недостаток: отсутствие резервирования данных (сбой одного диска вызывает потерю данных всего тома).
- Приложения: обычно применяется в настольных системах и рабочих станциях для хранения высокопроизводительных, некритических данных и программного обеспечения.

RAID 1 (ОТРАЖЕНИЕ)
RAID-уровень 1 объединяет два жестких диска таким образом, что все данные одновременно записываются на всех участниках массива, на которых находится том RAID 1. Другими словами, данные 'отражаются' по всем жестким дискам тома RAID 1. Это создает резервирование данных первого диска в режиме реального времени, что также называется отражением данных.

- Преимущества: полное резервирование данных, повышенная скорость считывания данных.
- Недостатки: невозможность увеличения размера тома; слегка сниженная скорость записи данных.
- Приложения: обычно используется на рабочих станциях и серверах для хранения важных данных.

RAID 5 (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ С КОНТРОЛЕМ ЧЕТНОСТИ)
RAID-уровень 5 объединяет три (или более) жестких диска таким образом, что все данные разделяются на управляемые блоки, называемые полосами. RAID 5 использует контроль четности, что представляет собой математический метод воссоздания потерянных данных на одном диске и повышает отказоустойчивость системы. Данные и контроль четности распределяются на участниках массива в замкнутой последовательности. Благодаря распределению контроля четности возможно воссоздание данных после замены неисправного жесткого диска на новый. Дополнительные процедуры по подсчету потерянных данных снижают производительность функций записи в томах во время выполнения перестроения данных. RAID 5 более эффективен для небольших функций В/В, чем для больших последовательных файлов.

- Преимущества: эффективность, отказоустойчивость и хорошая производительность.
- Недостаток: дополнительное время затрачивается на подсчет и хранение данных контроля четности, что снижает производительность записи.
- Приложения: неплохой выбор для файловых серверов и серверов приложений, серверов Интернета и Интранета.

RAID 10 (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ)
RAID-уровень 10 использует четыре жестких диска для создания комбинации RAID-уровней 0 и 1. Данные распределяются в массиве из двух жестких дисков, формируя компонент RAID 0. Каждый из дисков в массиве RAID 0 является отражением устройства в массиве RAID 1. Данная конфигурация обеспечивает преимущества производительности RAID 0 и отказоустойчивости RAID 1.

- Преимущества: хорошая производительность и поддержка резервирования данных.
- Недостаток: необходимо 4 жестких диска, что повышает стоимость системы.
- Приложения: серверы баз данных, для которых нужна высокая производительность и отказоустойчивость.

РАЗМЕРЫ ПОЛОС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Размер полосы указывает размер каждого из смежных логических блоков данных, используемых томами RAID 0, RAID 5 и RAID 10. Размер полосы указывается в килобайтах. В следующей таблице представлены варианты использования типичных размеров полос.
ТАБЛИЦА 2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ РАЗМЕРОВ ПОЛОС

Размер полосы | Описание | RAID-уровни
4 КБ | Оптимально для моделей, требующих использования полос с размером 4 КБ. | RAID 0, 10
8 КБ | Оптимально для моделей, требующих использования полос с размером 8 КБ. | RAID 0, 10
16 КБ | Оптимально для последовательной передачи данных. | RAID 0, 5, 10
32 КБ | Рекомендуется для последовательной передачи данных. | RAID 0, 5, 10
64 КБ | Хорошо подходит для общего применения (по умолчанию для RAID 5, 10). | RAID 0, 5, 10
128 КБ | Лучшая производительность для большинства настольных систем и рабочих станций (по умолчанию для RAID 0). | RAID 0, 5

## Технология Matrix RAID

Программа Matrix RAID позволяет создавать два независимых тома RAID в одном RAID-массиве. В зависимости от RAID-уровня массив может содержать от 2 до 6 жестких дисков Serial ATA. Первый том RAID занимает часть массива, оставляя место для создания второго тома.
Следующие комбинации RAID-уровней поддерживаются, когда для обоих томов используется одинаковое число жестких дисков:

- RAID 1 и RAID 0 по 2 диска
- RAID 0 и RAID 5 по 3-6 дисков
- RAID 0 и RAID 10 по 4 диска
- RAID 5 и RAID 10 по 4 диска

## Другие функции Intel® Matrix Storage Manager

См. следующую таблицу для получения сведений о других важных функциях управления подсистемами хранения данных в своем компьютере.
ТАБЛИЦА 3. ОБЗОР ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ХРАНЕНИЯ

Функция | Описание | Настольная система/ сервер | Мобильная система
Matrix RAID | Создает, управляет и использует до двух независимых томов RAID в одном массиве. Создает до трех независимых RAID-массивов, каждый из которых содержит два жестких диска на любом из шести портов Serial ATA. | Да | Нет
Миграция RAID-уровня | Выполняет миграцию из RAID 0, 1 и 10 в RAID 5. | Да | Нет
Запасной RAID | Отмечает один или несколько жестких дисков в качестве цели для автоматического перестроения. | Да | Да
Проверка тома RAID | Идентифицирует любые несоответствия или поврежденные данные на томе RAID 0, RAID 1, RAID 5 или RAID 10. | Да | Да
Проверка и исправление тома RAID | Идентифицирует и исправляет любые несоответствия или поврежденные данные на томе RAID 1, RAID 5 или RAID 10. | Да | Да
Поддержка дисков с большими секторами | Позволяет использовать в подсистемах хранения данных жесткие диски с размером логического сектора 1/2 КБ и размерами физических секторов 1/2, 1, 2 или 4 КБ. | Да | Да
Дополнительный интерфейс хоста AHCI (Advanced Host Controller Interface) | Использует дополнительные функции Serial ATA, например, Native Command Queuing и Native Hot Plug. | Да | Да
Сверхактивный канал управления энергопотреблением (Aggressive Link Power Management) | Позволяет контроллеру Serial ATA переводить устройство Serial ATA в состояние с низким потреблением энергии. | Нет | Да
Асинхронное оповещение | Позволяет устройству ATAPI оповещать контроллер Serial ATA о необходимости обслуживания. | Нет | Да
Кэш обратной записи | Группирует несколько запросов ввода/вывода от узла в меньшее число запросов и выполняет запись из кэш-памяти на том через определенные интервалы времени. Эта функция RAID 5 уменьшает время задержки чтения и записи в массиве. | Да | Нет

# Обзор консоли Intel® Matrix Storage Console

После открытия консоли Intel Matrix Storage Console открывается главный диалог, в котором на двух панелях отображается информация об устройствах на основе выбранного вида: основного или расширенного. Для опытных конечных пользователей в расширенном режиме представлены дополнительные параметры подсистемы хранения. Информация вида обновляется автоматически после изменения конфигурации устройства Serial ATA или тома RAID. Обновление информации вида может быть также выполнено вручную с помощью функции 'Обновить' в меню 'Вид' или нажатием клавиши F5.

## Основной режим

Основной режим представляет собой простой вид, который отображает состояние жестких дисков и иллюстрацию текущего тома RAID. В нестандартных ситуациях, таких как отсутствие или неисправность жесткого диска, на правой панели будет находиться кнопка 'Переключиться в расширенный режим', с помощью которой можно открыть окно расширенного режима для дальнейшего устранения проблемы. К виду расширенного режима можно также перейти, выбрав элемент 'Расширенный режим' в меню 'Вид'. На следующем рисунке в основном режиме показана типовая система RAID. Вы можете увидеть различные изображения в зависимости от того, на какой диск установлена операционная система, и как много создано томов RAID. Если в системе нет томов RAID, будет показано состояние жестких дисков.
РИСУНОК 1. ОСНОВНОЙ РЕЖИМ

## Расширенный режим

Расширенный режим представляет собой более подробный вид, который отображает комбинацию логических и физических жестких дисков, а также любые присутствующие поддерживаемые тома RAID. Вид логических дисков отражает подробные сведения о массиве и томах RAID. Вид физических устройств предоставляет информацию о жестких дисках и типе их соединения друг с другом. На приведенном ниже рисунке показан пример расширенного вида с четырьмя установленными жесткими дисками. Кроме того, отображены два тома, MyRAID5 и MyRAID10, объединенные в один массив. В этом примере показана RAID-конфигурация с использованием Matrix RAID.
РИСУНОК 2. РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВ
На панели в левой стороне экрана, называемой панелью устройств, показаны виды логических и физических устройств, которые объединяет подсистема хранения последовательного интерфейса SATA. Эти устройства включают контроллер Serial ATA, любые поддерживаемые жесткие диски Serial ATA и ATAPI, а также любые поддерживаемые и присутствующие в системе тома RAID и тома для восстановления.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Правая панель называется информационной и отображает информацию о выбранном устройстве. В следующих таблицах перечислены различные параметры каждого типа устройств. Если параметр не относится к выбранному устройству, он не отображается.
ТАБЛИЦА 4. ИНФОРМАЦИЯ МАССИВА (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Состояние | Нет активных процессов миграции: Миграция или перестроение не выполняется.
Перестроение: Выполняется перестроение одного или нескольких томов RAID.
Добавление жестких дисков: Драйвер Intel® Matrix Storage Manager добавляет один или несколько участников и выполняет миграцию данных в массив.
Замена жестких дисков: Выполняется перестроение одного или нескольких томов RAID на запасной жесткий диск после возникновения события SMART на жестком диске в этом томе.
Инициализация: Выполняется инициализация контроля четности тома RAID 5 или осуществляется только проверка или проверка и исправление данных тома RAID.
Кэш обратной записи жесткого диска включен | Показывает, включен или нет кэш записи для всех жестких дисков массива.
Размер | Показывает размер массива в гигабайтах.
Свободное место | Показывает размер пространства в массиве, которое не используется томом RAID. Это пространство можно использовать для создания второго тома RAID.
Число жестких дисков | Показывает количество жестких дисков, которые входят в массив.
Жесткий диск-участник [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Показывает информацию о производителе и номере модели каждого диска, входящего в массив.
Число томов | Показывает число томов RAID в массиве. Если число томов равно 1 и существует свободное место, описываемое выше, тогда в массиве может быть создан второй том RAID.
Том-участник [1, 2] | Показывает имя каждого тома RAID в массиве.

ТАБЛИЦА 5. ИНФОРМАЦИЯ ТОМА (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Состояние тома RAID | Нормальное: Показывает, что данные тома полностью доступны.
Сбой: Для томов RAID 0 это означает, что один (или более) участник отсутствует или неисправен. Для томов RAID 1 это означает, что оба участника неисправны. Для тома RAID 5 или RAID 10 это означает, что два (или более) участника отсутствуют или неисправны. Примечание. В определенных условиях том RAID 10 может сообщать о частичной потере работоспособности, хотя два его диска-участника отсутствуют или неисправны.
Потеря работоспособности: Только тома RAID 1, RAID 5 и RAID 10 могут находиться в этом состоянии. Показывает, что участник неисправен или отсутствует.
Событие SMART: Число устранимых ошибок на жестком диске превысило допустимое значение, и диск сообщил о событии SMART.
Перестроение: Только тома RAID 0, RAID 5 и RAID 10 могут находиться в этом состоянии. Это указывает, что данные были скопированы на отраженный или запасной диск, и резервирование данных восстанавливается.
Миграция: Показывает, что данные мигрируют на второй жесткий диск или массив, и что создается том RAID.
Проверка: Указывает на выполнение проверки данных тома RAID.
Состояние тома для восстановления | Обновлено: В этом состоянии могут находиться только тома для восстановления, настроенные для политики непрерывного обновления. Данные на диске для восстановления соответствуют данным на главном диске.
Требуется обновление: В этом состоянии могут находиться только тома для восстановления, настроенные для политики обновления по запросу. Данные на диске для восстановления не соответствуют данным на главном диске.
Обновление тома: Данные с главного диска копируются на диск для восстановления. Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
Восстановление: Данные с диска для восстановления перезапишут все данные на главном диске.
Главный диск только для чтения: Из Проводника Windows* был выбран параметр для доступа к файлам главного диска, что сделало диск доступным только для чтения.
Диск для восстановления только для чтения: Из Проводника Windows* был выбран параметр для доступа к файлам диска для восстановления, что сделало диск доступным только для чтения.
Главный диск отсутствует: Главный диск, использованный для создания тома для восстановления, более недоступен.
Диск для восстановления отсутствует: Диск для восстановления, использованный для создания тома для восстановления, более недоступен.
Ошибки при проверке | Сообщает о несоответствиях, обнаруженных во время проверки тома RAID. Эти данные справедливы только во время выполнения процесса проверки или процесса проверки и исправления.
Блоки с ошибками носителя | Сообщает о блоках с ошибками носителя, обнаруженных во время проверки тома RAID. Эти данные справедливы только во время выполнения процесса проверки или процесса проверки и исправления.
Системный том | Сообщает, что том содержит защищенные файлы операционной системы.
Включен кэш обратной записи тома | Показывает, включен или нет кэш обратной записи для тома. Это возможно только для томов RAID 5.
RAID-уровень | Показывает RAID-уровень, используемый томом.
Размер полосы | Показывает размер каждого из смежных логических блоков данных, используемых томами RAID 0, RAID 5 и RAID 10. Указывается в килобайтах.
Размер | Показывает общий размер тома в гигабайтах.
Число жестких дисков | Показывает число жестких дисков, занимаемых томом.
Жесткий диск-участник [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Для томов RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 - отображает сведения об изготовителе и номере модели каждого жесткого диска тома.
Главный жесткий диск | Для томов для восстановления - отображает сведения об изготовителе и номере модели главного диска.
Жесткий диск для восстановления | Для томов для восстановления - отображает сведения об изготовителе и номере модели диска для восстановления.
Главный массив | Отображает имя массива, содержащего этот том.

ТАБЛИЦА 6. ИНФОРМАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА RAID (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Использование | Участник массива: Жесткий диск, находящийся в группе с другими устройствами для формирования массива, содержащего тома RAID. Тома RAID могут быть выделены для операционных систем, в то время как отдельные диски - нет.
Участник массива (главный): Жесткий диск - исходное устройство для тома для восстановления.
Участник массива (восстановление): Жесткий диск - целевое устройство для тома для восстановления.
Жесткий диск не-RAID: Жесткий диск, не имеющий метаданных RAID, видимый и доступный для использования операционной системой.
Нет: На жестком диске находятся метаданные, которые предохраняют его от экспортирования в операционную систему, но этот диск не является участником массива.
Состояние | Нормальное: Жесткий диск присутствует и работает нормально.
Произошла ошибка: На жестком диске превышен предел исправимых ошибок. Отображается в пользовательском интерфейсе модуля ПЗУ Intel Matrix Storage Manager.
Событие SMART: Число устранимых ошибок на жестком диске превысило допустимое значение, и существует риск возникновения неисправности.
Отсутствует: Жесткий диск отсутствует.
Несовместимая версия: На жестком диске находятся метаданные RAID, указывающие на версию, несовместимую с текущей версией программного обеспечения RAID.
Сбой: Указывает на те же условия, что и параметр 'Произошла ошибка'. Данная информация отображается на консоли Intel® Matrix Storage Console.
Порт устройства | Показывает порт контроллера Serial ATA, к которому подключен жесткий диск.
Текущий режим передачи последовательного ATA | Показывает режим передачи Serial ATA между контроллером Serial ATA и жестким диском Serial ATA. Обычные значения этого параметра: Поколение 1: 150 Мбайт/сек. Поколение 2: 300 Мбайт/сек.
Модель | Показывает номер модели жесткого диска.
Серийный номер | Показывает серийный номер жесткого диска, установленный производителем.
Микропрограмма | Показывает версию микропрограммы жесткого диска.
Выполнение команды поддержки запроса | Показывает, поддерживает ли жесткий диск функцию Native Command Queuing.
Кэш обратной записи жесткого диска включен | Показывает, включена или нет функция кэш-памяти записи для жесткого диска.
Число томов | Показывает число томов в массиве.
Том-участник [1, 2] | Показывает имя каждого из томов, которые используют его жесткий диск-участник.
Главный массив | Показывает имя RAID-массива, в который входит жесткий диск.

ТАБЛИЦА 7. ИНФОРМАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА НЕ-RAID (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Использование | Жесткий диск не-RAID: Это жесткий диск, не используемый в RAID-массиве или томе. Данный жесткий диск может быть использован в качестве запасного для RAID или как простое запоминающее устройство.
Запасной: Этот жесткий диск был отмечен как целевой диск для любого необходимого автоперестроения.
Использование неизвестного жесткого диска: Состояние использования этого диска не удалось определить. Возможная причина - несовместимость версии программного обеспечения и конфигурации жесткого диска.
Состояние | Нормальное: Жесткий диск присутствует и работает нормально.
Произошла ошибка: На жестком диске превышен предел исправимых ошибок. Отображается в пользовательском интерфейсе модуля ПЗУ Intel Matrix Storage Manager.
Событие SMART: Число устранимых ошибок на жестком диске превысило допустимое значение, и существует риск возникновения неисправности.
Сбой: Указывает на те же условия, что и параметр 'Произошла ошибка'. Данная информация отображается на консоли Intel Matrix Storage Console.
Порт устройства | Показывает порт контроллера Serial ATA, к которому подключен жесткий диск.
Текущий режим передачи последовательного ATA | Показывает режим передачи Serial ATA между контроллером Serial ATA и жестким диском Serial ATA. Обычные значения этого параметра: Поколение 1: 150 Мбайт/сек. Поколение 2: 300 Мбайт/сек.
Модель | Показывает номер модели жесткого диска.
Серийный номер | Показывает серийный номер жесткого диска, установленный производителем.
Микропрограмма | Показывает версию микропрограммы жесткого диска.
Выполнение команды поддержки запроса | Показывает, поддерживает ли жесткий диск функцию Native Command Queuing.
Системный жесткий диск | Показывает, содержит ли жесткий диск защищенные файлы операционной системы.
Размер | Показывает общий размер жесткого диска в гигабайтах.

ТАБЛИЦА 8. ИНФОРМАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА SERIAL ATA (РЕЖИМ AHCI В МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ)

Имя | Описание
Состояние | Нормальное: Жесткий диск присутствует и работает нормально.
Произошла ошибка: На жестком диске превышен предел исправимых ошибок. Отображается в пользовательском интерфейсе модуля ПЗУ Intel Matrix Storage Manager.
Событие SMART: Число устранимых ошибок на жестком диске превысило допустимое значение, и существует риск возникновения неисправности.
Сбой: Указывает на те же условия, что и параметр 'Произошла ошибка'. Данная информация отображается на консоли Intel Matrix Storage Console.
Порт устройства | Показывает порт контроллера Serial ATA, к которому подключен жесткий диск.
Текущий режим передачи последовательного ATA | Показывает режим передачи Serial ATA между контроллером Serial ATA и жестким диском Serial ATA. Обычные значения этого параметра: Поколение 1: 150 Мбайт/сек. Поколение 2: 300 Мбайт/сек.
Модель | Показывает номер модели жесткого диска.
Серийный номер | Показывает серийный номер жесткого диска, установленный производителем.
Микропрограмма | Показывает версию микропрограммы жесткого диска.
Выполнение команды поддержки запроса | Показывает, поддерживает ли жесткий диск функцию Native Command Queuing.
Размер | Показывает общий размер жесткого диска в гигабайтах.

## Панель меню

В основном режиме панель содержит три меню: 'Файл', 'Вид' и 'Справка'. В расширенном режиме представлено дополнительное меню, называемое 'Действия', предназначенное для будущих параметров управления системой хранения.
МЕНЮ 'ФАЙЛ'
Это меню содержит основные параметры, например, для сохранения и печати системного отчета или запуска консоли Intel® Matrix Storage Console.
МЕНЮ 'ВИД'
В меню вид находятся параметры переключения между основным и расширенным режимами. Здесь также расположена кнопка 'Обновить', предназначенная для обновления вида любого режима вручную. В этом меню также можно отобразить системный отчет. В системном отчете отображаются подробные сведения о системе, например, тип процессора и операционной системы и устройства подсистемы хранения. В отчете также описываются RAID-массивы и тома, а также физические сведения об установленных жестких дисках. Системный отчет может быть распечатан или сохранен после нажатия в диалоговом окне соответствующей кнопки. Распечатка системного отчета может пригодиться в случае необходимости технической поддержки.
МЕНЮ 'ДЕЙСТВИЯ'
Это меню доступно только в расширенном режиме и в нем находятся параметры для создания в системе томов RAID и томов для восстановления. Каждый из описанных далее параметров запускает специального мастера для выполнения процесса. В этом меню также находится параметр 'Повторное сканирование устройств 'Plug and Play'', используемый для обеспечения загрузки всех запоминающих устройств на панель устройств.

- Создать том RAID: Используйте этот параметр для создания тома RAID, когда нет необходимости сохранять данные на существующем жестком диске. В зависимости от выбранного уровня RAID для создания тома может быть использовано два или более жестких дисков. Функция Matrix RAID создает возможность создания двух томов в одном массиве. Для этого выберите размер тома меньше, чем общий размер массива. Это позволит оставить свободное место в массиве для создания второго тома RAID. Второй том автоматически займет все оставшееся место в массиве. С помощь консоли Intel Matrix Storage Console можно создать только том RAID. Созданный том не будет размечен и отформатирован. Используйте программу управления дисками Windows* для создания разделов и форматирования нового тома.
- Создать том RAID из существующего жесткого диска: Используйте этот параметр, когда нужно сохранить данные на существующем жестком диске и скопировать их на один или несколько дополнительных дисков. Такой процесс создания, называемый миграцией, может занять несколько часов в зависимости от объема жесткого диска и загруженности системы. Как только работа мастера будет закончена, появится диалог, отображающий процесс миграции. Для повторного открытия диалога в любой момент миграции щелкните правой кнопкой мыши том миграции в программе консоли Intel Matrix Storage Console и выберите 'Показать процесс миграции'. Только один процесс миграции может осуществляться в любой момент времени. Если нужно преобразовать в том RAID несколько дисков с данными, нужно выполнить это последовательно.
- Создать том для восстановления: Используйте этот параметр для создания тома с помощью технологии быстрого восстановления Intel® Rapid Recover. Эта технология копирует данные с главного диска на диск для восстановления непрерывно или по запросу. Главный диск и диск для восстановления должны использовать 100% доступного дискового пространства массива, и в системе может присутствовать только один том для восстановления. Помните, что во время создания тома для восстановления, в системе не должны присутствовать или быть добавлены тома RAID.
- Повторное сканирование устройств 'Plug and Play': Используйте этот параметр для обнаружения жестких дисков, которые были добавлены или удалены. Обновленная информация будет показана в окне расширенного вида после завершения процесса сканирования. Это действие соответствует работе параметра 'Обновить конфигурацию оборудования' в диспетчере устройств Windows.

МЕНЮ 'СПРАВКА'

- Содержание и указатель: Этот параметр используется для запуска файла справки.
- Поддержка: Диалог 'Поддержка' предоставляет ссылки на web-сайты, содержащие информацию об обновлениях продукции, технической поддержке и документации, и другие сведения о продукции. По умолчанию эти ссылки указывают на страницы поддержки Intel, но они могут быть изменены производителем системы.
- О программе: Диалог 'О программе' отображает информацию о продукте Intel® Matrix Storage Manager, включая номер текущей установленной версии.

## Меню, отображаемые щелчком правой кнопки мыши

ПАРАМЕТРЫ МАССИВА

- Создать том: Этот параметр доступен только, когда массив содержит том RAID, который не занимает 100% пространства жесткого диска массива. Можно использовать этот параметр для запуска мастера создания томов RAID и создания второго тома, занимающего оставшееся место в массиве. Подробную информацию см. в разделе 'Технология Matrix RAID' этой справочной системы.
- Включить кэш-память записи жестких дисков: Кэш-память записи жесткого диска (Write Cache) - это функция увеличения производительности, поддерживаемая некоторыми жесткими дисками. Включение функции кэш-памяти записи повышает производительность путем временного хранения данных перед их записью на жесткий диск. Недостатком включения функции кэш-памяти записи является возможность потери кэшированных данных при внезапном отключении питания системы. Для включения или отключения кэша записи щелкните правой кнопкой мыши RAID-массив, а затем выберите параметр 'Включить кэш записи жестких дисков' или 'Отключить кэш записи жестких дисков'. Для применения изменений перезагрузите компьютер.

ПАРАМЕТРЫ ТОМА RAID

- Удалить том: Этот параметр используется для удаления существующего тома RAID. ВНИМАНИЕ! При удалении тома RAID все данные на жестких дисках, входящих в этот том RAID, будут окончательно удалены. Перед удалением тома сделайте резервную копию важных данных.
- Изменить том: Этот параметр используется для изменения имени тома RAID и выполнения процедуры миграции RAID-уровня (например, миграция из тома RAID 0, 1 или 10 в том RAID 5).
- Проверка данных тома: Этот параметр используется для проверки данных на томе RAID. После завершения процесса проверки появится диалог, отображающий количество обнаруженных ошибок и блоков с ошибками носителя.
- Проверка и восстановление данных тома: Этот параметр используется для проверки и исправления данных на томе RAID. После завершения процесса проверки и исправления появится диалог, отображающий количество обнаруженных и исправленных ошибок, а также число переназначенных блоков с ошибками носителя.
- Включить кэш обратной записи тома: Эта функция доступна только для томов RAID 5. Кэш обратной записи тома включается или выключается автоматически, если используется источник бесперебойного питания (UPS). Когда произойдет переход питания с переменного тока на постоянный, что случается в случае сбоя или отключения источника питания переменного тока, кэш обратной записи будет переполнен и отключен. Когда произойдет переход питания с постоянного тока на переменный после восстановления работы источника питания переменного тока, кэш обратной записи будет вновь включен. Пока кэш обратной записи тома включен, может быть выполнено объединение нескольких запросов записи. Запись данных из кэш-памяти на том RAID 5 выполняется очень эффективно. Для включения или отключения кэша обратной записи щелкните правой кнопкой мыши том, а затем выберите параметр 'Включить кэш обратной записи тома' или 'Отключить кэш обратной записи тома'. Эта функция может быть в любое время включена или отключена без необходимости перезагрузки компьютера.
- Показать выполнение создания тома: Этот параметр доступен только, когда выполняется создание нового тома. После выбора этого параметра будет открыто диалоговое окно с отчетом о процессе создания - 'выполнено'.
- Показать процесс миграции: Этот параметр доступен только во время выполнения процесса миграции. После выбора этого параметра будет открыто диалоговое окно с отчетом о процессе миграции - 'выполнено %'.
- Восстановление тома: Этот параметр используется для восстановления тома после замены неисправного жесткого диска с условием выполнения следующих условий:
  - Будет вновь установлен жесткий диск или диски, которые были частью тома RAID.
  - Данные на жестком диске не были доступны, пока этот диск был удален из системы.
- Преобразовать в том для восстановления: Этот параметр доступен только для томов RAID 1, которые занимают 100% дискового пространства массива. Массив должен состоять только из 2 жестких дисков. После преобразования тома RAID 1 он сможет использовать технологию Intel® Rapid Recover. Для получения сведений о пошаговых инструкциях выполнения процедуры см. раздел для параметров преобразования тома.

ПАРАМЕТРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОМА

- Удалить том: Этот параметр используется для удаления существующего тома восстановления. ВНИМАНИЕ! При удалении восстановленного тома все данные на главном диске и на диске восстановления будут окончательно удалены. Перед удалением тома сделайте резервную копию важных данных.
- Изменить том: Данный параметр обеспечивает следующие изменения тома для восстановления: изменение имени тома, замена главного и дублирующих дисков и изменение политики обновления.
- Проверка данных тома: Этот параметр используется для проверки данных на томе RAID. После завершения процесса проверки появится диалог, отображающий количество обнаруженных ошибок и блоков с ошибками носителя.
- Проверка и восстановление данных тома: Этот параметр используется для проверки и исправления данных на томе RAID. После завершения процесса проверки и исправления появится диалог, отображающий количество обнаруженных и исправленных ошибок, а также число переназначенных блоков с ошибками носителя.
- Отключить непрерывное обновление: Этот параметр используется для изменения политики обновления в режим работы по запросу. После его выбора необходимо запросить обновление вручную, щелкнув правой кнопкой мыши имя тома и выбрав параметр 'Обновить том'.
- Обновить том: Этот параметр доступен только, когда том настроен на использование политики обновления по запросу. После выбора этого параметра данные с главного диска будут скопированы на диск для восстановления. Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
- Показать выполнение обновления тома: Этот параметр доступен только, когда создается новый том для восстановления или когда будет выбран параметр 'Обновить том' в политике обновления по запросу.
- Отменить обновление тома: Этот параметр доступен только, когда создается новый том для восстановления или когда будет выбран параметр 'Обновить том' в политике обновления по запросу.
- Восстановление данных на главный диск: Этот параметр доступен только после перезагрузки системы с диска для восстановления с использованием пользовательского интерфейса программного обеспечения модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager. После выбора этого параметра все данные на главном диске будут перезаписаны данными с диска для восстановления. Все данные на главном диске будут перезаписаны.
- Показать процесс восстановления: Этот параметр доступен только, когда выполняется восстановление данных на главный диск. После выбора этого параметра будет открыто диалоговое окно с отчетом о процессе восстановления - '%выполнено'.
- Отменить восстановление: Этот параметр доступен только, когда выполняется восстановление данных на главный диск. Выбора этого параметра отменит процесс копирования данных с диска для восстановления на главный диск.
- Доступ к файлам главного диска или к файлам диска для восстановления: Этот параметр используется для возможности просмотра файлов с помощью Проводника Windows* на диске для восстановления или на главном диске, но после его активизации будут отключено непрерывное обновление главного диска. После завершения просмотра файлов щелкните имя тома правой кнопкой мыши и выберите параметр для скрытия файлов главного диска или диска для восстановления для включения функции непрерывного обновления тома.
- Скрыть файлы главного диска или диска для восстановления: Этот параметр доступен только после выбора параметра, открывающего доступ к файлам главного диска или диска для восстановления из Проводника Windows*. После выбора этого параметр жесткий диск станет открыт для записи и непрерывных обновлений.
- Преобразовать в том RAID 1: Этот параметр используется для преобразования тома для восстановления в том RAID 1. Для получения сведений о пошаговых инструкциях выполнения процедуры см. раздел для параметров преобразования тома.

ПАРАМЕТРЫ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ НЕ-RAID

- Пометить как запасной: ВНИМАНИЕ! Когда жесткий диск не-RAID помечается в качестве запасного, все данные этого жесткого диска удаляются навсегда. Сделайте резервную копию всех важных данных перед пометкой диска в качестве запасного. Эта функция отмечает жесткие диски в качестве целевых для выполнения автоматических перестроений. Для отметки жесткого диска в качестве запасного на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши один нужный диск не-RAID и выберите 'Пометить как запасной'.
- Сброс жесткого диска в не-RAID: Состояние не-RAID может быть возвращено только жестким дискам не-RAID, уже помеченным в качестве запасных. На панели устройств в списке жестких дисков не-RAID щелкните правой кнопкой мыши нужный запасной жесткий диск и в появившемся меню выберите параметр 'Сброс диска в не-RAID'. Данный диск, бывший участником RAID-массива, перейдет в состояние диска не-RAID.
- Перестроить на этот жесткий диск: Этот параметр доступен, когда том RAID 1, 5 или 10 частично потерял работоспособность вследствие неисправности диска-участника или неисправности или отсутствия главного диска тома для восстановления. См. разделы 'Восстановление данных на главный диск' или 'Восстановление тома RAID' в этом файле справки для получения сведений об использовании этого параметра.

# Параметры создания тома

Для создания нового тома RAID или тома для восстановления в расширенном режиме нужно выбрать один из параметров меню 'Действия'. Это действие откроет мастер, который предложит вам процедуру создания тома. Далее приводится описание каждого параметра создания тома. Для создания тома переустановка операционной системы не требуется. Все приложения и данные останутся доступны. Помните, что для создания тома RAID или тома для восстановления нужно войти в систему в качестве администратора.
ВНИМАНИЕ. Процесс создания тома УДАЛИТ ВСЕ ДАННЫЕ без возможности восстановления на одном или нескольких жестких дисках, используемых для его создания. Будьте внимательны к предупредительным сообщениям каждого мастера, которые содержат сведения о том, данные какого диска будут перезаписаны, и обязательно перед созданием тома сделайте резервную копию важных данных.
Примечание к событию SMART. Вы не сможете создать том RAID, если на одном или нескольких выбранных дисках Serial ATA произойдет событие SMART. Если в этом случае вы уверены, что событие SMART не помешает нормальной работе диска, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши диск, сообщивший о событии, и выбрать 'Очистить событие SMART' (Reset SMART Event). После этого вы сможете создать на диске том RAID. Это не рекомендуется делать, пока вы не выясните причину события SMART.

## Создание тома для восстановления

Процесс восстановления использует технологию Intel® Rapid Recover для копирования данных с назначенного главного диска, который обычно является системным, на выбранный диск для восстановления. Главный диск и диск для восстановления должны использовать 100% доступного дискового пространства массива, и в системе может присутствовать только один том для восстановления. Кроме того, во время создания тома для восстановления в системе не должны присутствовать или быть добавлены тома RAID.
Выполните следующие действия для создания тома для восстановления. Во время этого процесса вы можете выбрать вариант непрерывного копирования данных главного диска на диск для восстановления или копирование по запросу. Во время использования политики непрерывного обновления данных изменения, выполненные на главном диске, будут автоматически скопированы на диск для восстановления после его подключения и перехода в активное состояние. Во время использования политики обновления по запросу состояние диска для восстановления автоматически устанавливается в значение 'Неактивен'. Поэтому данные главного диска могут быть восстановлены в предыдущее состояние путем копирования с диска для восстановления назад на главный диск (см. раздел этой справки 'Возврат главного диска в предыдущее состояние' для получения информации о данной процедуре).

1. Убедитесь в наличии не менее 1 жесткого диска Serial ATA в дополнение к подключенному системному диску.
2. Запустите Windows* и откройте консоль Intel® Matrix Storage Console.
3. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный режим'.
4. Из меню 'Действия' выберите параметр 'Создать том для восстановления'. Будет запущен мастер создания тома для восстановления.
5. Выполните действия, предложенные программой мастера.
6. Если для создания тома для восстановления используется 2 пустых жестких диска, том будет создан сразу после завершения работы мастера. Если том создается из главного диска, уже содержащего данные, процесс создания тома начнется после завершения работы программы мастера. Для просмотра состояния миграции на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите 'Показать выполнение обновления тома'.

## Создание тома RAID в RAID-совместимой системе

RAID-совместимая система конфигурируется с помощью установки контроллера Serial ATA в режим RAID, а также с использованием не менее одного жесткого диска, не содержащего томов RAID (отдельный диск). В операционной системе нужно установить программное обеспечение Intel® Matrix Storage Manager. При этом возможны следующие конфигурации RAID (см. таблицу 1 в этом файле справки для определения поддерживаемых системой RAID-уровней):

- RAID-поддержка 2, 3, 4, 5 или 6-дискового RAID 0
- RAID-поддержка 2-дискового RAID 1
- RAID-поддержка 3, 4, 5 или 6-дискового RAID 5
- RAID-поддержка 4-дискового RAID 10

Выполните следующие действия для создания RAID-системы посредством миграции данных с существующего системного диска на том RAID.

1. Запомните серийный номер жесткого диска, с которого нужно мигрировать данные, для правильности его подключения к системе. Этот номер потребуется позже в процедуре идентификации данного диска в качестве исходного устройства.
2. Подключите к системе нужное количество дополнительных жестких дисков Serial ATA, которые будут использоваться в качестве дисков-участников тома. Убедитесь, что объем этих жестких дисков равен или превышает объем исходного жесткого диска.
3. Запустите Windows* и откройте консоль Intel® Matrix Storage Console.
4. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный режим'.
5. Из меню 'Действия' выберите параметр 'Создать том RAID из существующего жесткого диска'. Будет запущен мастер создания тома RAID из существующего жесткого диска.
6. Выполните действия, предложенные программой мастера. Процесс миграции начнется сразу после завершения работы мастера.
7. Для просмотра состояния миграции на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите 'Показать процесс миграции'. После завершения миграции появится сообщение значка панели задач, а состояние тома на информационной панели будет отображено как 'Нормальное'.
8. Перезагрузите систему после выполнения миграции. Если была выполнена миграция на том RAID 0, используйте программу управления дисками Windows* для разбиения на разделы и форматирования свободного пространства, созданного из двух жестких дисков. Для расширения разделов внутри тома RAID также можно использовать программное обеспечение сторонних производителей.

Если у вас всего один несистемный жесткий диск, содержащий программы и личные данные, можно использовать функцию миграции для установки этого диска в качестве исходного для тома RAID.

## Создание тома RAID из пустых жестких дисков

Выполните следующие действия для создания тома RAID с использованием пустых несистемных жестких дисков Serial ATA:

1. Подключите к системе нужное количество жестких дисков Serial ATA, которые будут использоваться в качестве дисков-участников тома.
2. Запустите Windows* и откройте консоль Intel® Matrix Storage Console.
3. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный режим'.
4. Выберите параметр 'Создать том RAID' из меню 'Действия'. Будет запущен мастер создания томов RAID.
5. Выполните действия, предложенные программой мастера. Том будет создан сразу после завершения работы программы мастера.

# Параметры преобразования тома

Для преобразования тома переустановка операционной системы не требуется. Все приложения и данные останутся доступны. Помните, что для изменения тома RAID или тома для восстановления нужно войти в систему в качестве администратора.

## Преобразование тома RAID 0, 1 или 10 в том RAID 5

При этом возможны следующие конфигурации RAID (см. таблицу 1 в этом файле справки для определения поддерживаемых системой RAID-уровней):

- Из 2-дискового RAID 1 в 3, 4, 5- или 6-дисковый RAID 5
- Из 2-дискового RAID 0 в 3- или 4-дисковый RAID 5
- Из 3-дискового RAID 0 в 4, 5- или 6-дисковый RAID 5
- Из 4-дискового RAID 10 в 4, 5- или 6-дисковый RAID 5

Следующие действия позволяют выполнить миграцию существующего тома RAID 0, 1 или 10 в том RAID 5.

1. Убедитесь, что к вашей системе подключено не менее 3 жестких дисков SATA.
2. Запустите Windows* и откройте консоль Intel® Matrix Storage Console.
3. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный режим'.
4. Щелкните правой кнопкой мыши преобразуемый том и выберите 'Изменить том'.
5. Будет запущен мастер изменения томов RAID.
6. Выполните действия, предложенные программой мастера. Процесс миграции начнется сразу после завершения работы мастера.
7. Для просмотра состояния миграции на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите 'Показать процесс миграции'. После завершения миграции появится сообщение значка панели задач, а состояние тома на информационной панели будет отображено как 'Нормальное'.

## Преобразование тома RAID 1 в том для восстановления

Выполните следующие действия для преобразования существующего тома RAID 1 в том для восстановления.

1. Из меню 'Вид' консоли Intel® Matrix Storage Console выберите 'Расширенный режим'.
2. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома RAID 1 и выберите 'Преобразовать в том для восстановления'. Появится сообщение о том, что нужно инициализировать том RAID 1. Щелкните 'OK' для начала процесса инициализации.
3. После завершения инициализации снова щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите 'Преобразовать в том для восстановления'. Будет запущен мастер преобразования томов RAID.
4. Выполните действия, предложенные программой мастера. Том будет преобразован сразу после завершения работы программы мастера.

## Преобразование тома для восстановления в том RAID 1

Выполните следующие действия для преобразования тома для восстановления в том RAID 1.

1. Из меню 'Вид' консоли Intel® Matrix Storage Console выберите 'Расширенный режим'.
2. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома для восстановления и выберите 'Преобразовать в том RAID 1'. Будет запущен мастер преобразования тома для восстановления.
3. Выполните действия, предложенные программой мастера. Том будет преобразован сразу после завершения работы программы мастера.

# Восстановление данных на главный диск

Разделы этой главы относятся только к томам для восстановления. В них описываются процедуры копирования данных с диска для восстановления на главный диск в случае неисправности, повреждения или потери данных на главном диске или для преобразования данных главного диска в их предыдущее состояние.

## Замена главного диска

Восстановление данных на главный диск необходимо в случае, если произошел сбой главного диска или он был удален из системы или его данные потеряны.

1. Выключите систему и присоедините новый жесткий диск Serial ATA, который будет использоваться в качестве нового главного диска.
2. Включите питание. Система автоматически загрузится с диска для восстановления.
3. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel® Matrix Storage Manager на панели задач.
4. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
5. В меню 'Жесткие диски не-RAID' щелкните правой кнопкой новый диск и выберите параметр 'Перестроить на этот жесткий диск' для начала процесса восстановления.
6. Для просмотра состояния восстановления на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите 'Показать процесс восстановления'. После завершения процесса миграции появится сообщение значка панели задач, в котором состояние тома будет иметь значение 'Непрерывное обновление' или 'Требуется обновление' в зависимости от того, какая политика обновления тома для восстановления была установлена перед тем, как был удален оригинальный главный диск.

## Возврат главного диска в предыдущее состояние

Если том для восстановления настроен для использования политики обновления по запросу, можно восстановить данные главного диска в состояние, которое они имели в конце процесса последнего обновления тома. Это особенно полезно, когда на главном диске обнаружен вирус или вашей системой пользовались гости.

1. Перезагрузите систему. Во время загрузки системы нажмите комбинацию клавиш Ctrl-I для входа в пользовательский интерфейс программы функции ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager.
2. На экране 'MAIN MENU' (Главное меню) выберите параметр 'Recovery Volume Options' (Параметры тома для восстановления).
3. В меню параметров тома для восстановления 'Recovery Volume Options' выберите параметр 'Enable Only Recovery Disk' (Включить только диск для восстановления).
4. Выйдите из модуля ПЗУ и загрузите Windows*.
5. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
6. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
7. Щелкните правой кнопкой мыши имя тома для восстановления на панели устройств и выберите параметр 'Восстановить данные на главный диск' для начала процесса восстановления.
8. Для просмотра состояния восстановления на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите 'Показать процесс восстановления'. После завершения миграции появится сообщение значка панели задач, а состояние тома на информационной панели будет отображено как 'Требуется обновление'. Любые изменения данных теперь будут записаны на главный диск.

# Восстановление тома RAID

Инструкции этой главы относятся только к томам RAID. Если программа Intel® Matrix Storage Manager сообщает о потере работоспособности или неисправности какого-либо тома RAID, существует вероятность, что он может быть восстановлен. Если восстановление невозможно, вам потребуется вновь создать том RAID и вручную восстановить данные из резервной копии. Для восстановления RAID-конфигурации при известных проблемах RAID обращайтесь к соответствующей части следующего раздела.

## Неисправность тома RAID 0

В случае сбоя или отключения одного из участников тома появляется сообщение о сбое всего тома RAID 0. В такой ситуации том RAID 0 и все его данные становятся недоступными. Том RAID 0 может быть восстановлен, если его участник был отключен, но не подлежит восстановлению, если его участник неисправен.
ОТСУТСТВУЕТ ДИСК-УЧАСТНИК

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 0 как 'Normal' (Нормальное).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробной информации о записывающем устройстве.
6. Выберите том RAID 0 на панели устройств для проверки, нормально ли работает устройство. Состояние устройства на информационной панели будет отображено как 'Нормальное'.

НЕИСПРАВНЫЙ ДИСК-УЧАСТНИК

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправный жесткий диск на новый эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 0 как 'Failed' (Неисправное), требуя входа в программу пользовательского интерфейса через нажатие комбинации клавиш Ctrl-I.
4. Нажмите Ctrl-I для открытия 'MAIN MENU' (Главного меню).
5. В главном меню выберите параметр 2 для удаления тома 'Delete RAID Volume' (Удалить том RAID).
6. В меню 'DELETE VOLUME MENU' (Меню удаления тома) с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите неисправный том RAID 0.
7. Нажмите клавишу 'Delete' для удаления тома.
8. Нажмите 'Y' (Да) для подтверждения удаления.
9. Создайте новый том RAID 0. Если неисправный диск был частью системного тома, вы должны переустановить операционную систему.

## Частичная потеря работоспособности тома RAID 1

В случае сбоя или отключения одного из жестких дисков тома RAID 1 и утраты копии данных, весь том объявляется частично потерявшим работоспособность. В результате системой может использоваться только работающий участник. Для восстановления функции отражения данных и состояния избыточности см. предлагаемые далее процедуры.
ОТСУТСТВУЕТ ДИСК-УЧАСТНИК

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Перезагрузите систему. Начнется автоматическое перестроение системы.

НЕИСПРАВНЫЙ ДИСК-УЧАСТНИК

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправный жесткий диск на новый эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 1 как 'Degraded' (Потеря работоспособности).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
6. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите параметр 'Перестроить на этот жесткий диск'.
7. На панели устройств выберите RAID 1. Состояние устройства на информационной панели будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'. После выполнения перестроения состояние изменится на 'Нормальное'.

## Частично потерявший работоспособность том RAID 1 и неисправный том RAID 0 в одном RAID-массиве

Эта ситуация может возникнуть, когда два тома RAID (0 и 1) существуют в одном RAID-массиве (см. описание технологии Matrix RAID). При сбое или отключении одного из дисков томов RAID 0 и 1, том RAID 0 считается неисправным, а том RAID 1 частично потерявший работоспособность.
ОТСУТСТВУЕТ ДИСК-УЧАСТНИК

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 0 как 'Normal' (Нормальное) и состояние тома RAID 1 как 'Rebuild' (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
6. Выберите том RAID 0 на панели устройств и убедитесь, что его состояние на информационной панели показано, как нормальное. После выбора тома RAID 1 его состояние будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'.
7. После выполнения перестроения тома RAID 1 его состояние изменится на 'Нормальное'.

ОТСУТСТВУЕТ ДИСК-УЧАСТНИК (ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА ТОМЕ RAID 1 ИЛИ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ НЕ-RAID)

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 0 как 'Normal' (Нормальное) и состояние тома RAID 1 как 'Rebuild' (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel® Matrix Storage Console.
6. Выберите том RAID 0 на панели устройств и убедитесь, что его состояние на информационной панели показано, как нормальное. После выбора тома RAID 1 его состояние будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'.
7. После выполнения перестроения тома RAID 1 его состояние изменится на 'Нормальное'.

НЕИСПРАВЕН ДИСК-УЧАСТНИК (ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА ТОМЕ RAID 1 ИЛИ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ НЕ-RAID)

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправный жесткий диск на новый эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 1 как 'Degraded' (Потеря работоспособности) и 'Failed' (Неисправное) для RAID 0.
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
6. На панели устройств в окне отображения томов щелкните правой кнопкой мыши том RAID 0 и выберите 'Удалить том'. Мастер удаления тома проведет вас через процесс удаления.
7. Для создания нового тома в меню 'Действия' выберите 'Создать новый том'. Мастер создания тома RAID проведет вас через процесс создания.
8. Используйте программу управления дисками Windows* для создания разделов и форматирования нового тома RAID.
9. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите параметр 'Перестроить на этот жесткий диск'.
10. На панели устройств выберите RAID 1. Состояние устройства на информационной панели будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'. После выполнения перестроения состояние тома изменится на 'Нормальное'.

НЕИСПРАВЕН ДИСК-УЧАСТНИК (ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА ТОМЕ RAID 0)

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправный жесткий диск на новый эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 0 как 'Failed' (Неисправное), а состояние тома RAID 1 как 'Degraded' (Потеря работоспособности).
4. Не запускайте пользовательский интерфейс модуля ПЗУ Intel Matrix Storage Manager.
5. Установите операционную систему на жесткий диск не-RAID.
6. Во время установки у вас будет запрошено нажать клавишу F6 для загрузки драйвера RAID.
7. Нажмите F6 для установки драйвера RAID на новый диск не-RAID.
8. После установки операционной системы и драйвера RAID откройте Проводник Windows* для идентификации нового раздела, существующего на новом жестком диске и раздела, существующего на частично потерявшем работоспособность томе RAID 1.
9. Скопируйте данные, которые необходимо сохранить, в новый раздел из потерявшего работоспособность тома RAID 1.
10. Если необходимо восстановить RAID-конфигурацию на основе томов RAID 0 и RAID 1, продолжите выполнять следующие действия.
11. Выберите Intel® Matrix Storage Console из меню 'Пуск'.
12. Из меню 'Вид ' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
13. На панели устройств консоли IMSM щелкните правой кнопкой мыши том RAID 0 и из появившегося меню выберите 'Удалить том'.
14. Открывшийся мастер удаления томов RAID поможет вам удалить том.
15. Выберите том RAID 1 и удалите его.
16. Из меню 'Действия' выберите подменю 'Создать том RAID из существующего жесткого диска' для создания нового тома RAID 0.
17. Мастер создания тома RAID из существующего жесткого диска поможет вам создать том RAID 0. Убедитесь, что размер тома меньше размера массива, чтобы осталось место для создания другого тома.
18. Создайте новый том RAID 1.
19. Теперь вы восстановили оригинальную конфигурацию.
20. Скопируйте любые данные оригинального тома RAID 1 на вновь созданный том RAID 1.

## Частичная потеря работоспособности тома RAID 5

В случае сбоя или отключения одного из участников тома RAID 5 появляется сообщение о частичной потере работоспособности тома. В этом случае выполните следующую процедуру.
ОТСУТСТВУЕТ ДИСК-УЧАСТНИК

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы функции ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 5 как 'Rebuild' (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
6. На панели устройств выберите RAID 5. Состояние устройства на информационной панели будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'. После выполнения перестроения состояние тома изменится на 'Нормальное'.

НЕИСПРАВНЫЙ ДИСК-УЧАСТНИК

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправный жесткий диск на новый эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 5 как 'Degraded' (Потеря работоспособности).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
6. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите параметр 'Перестроить на этот жесткий диск'.
7. На панели устройств выберите RAID 5. Состояние устройства на информационной панели будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'. После выполнения перестроения состояние тома изменится на 'Нормальное'.

## Неисправность тома RAID 5

При сбое более одного участника тома RAID 5 появляется сообщение о неисправности тома. Если это случится, выполните действия следующей процедуры. Эта процедура удаляет неисправный и создает новый том RAID 5; это не означает восстановление неисправного тома RAID 5 и всех его данных. После создания нового тома RAID 5 необходимо восстановить данные из резервной копии и установить программное обеспечение, бывшее на томе RAID 5.
НЕИСПРАВНЫЕ ДИСКИ-УЧАСТНИКИ

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправные жесткие диски новыми эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 5 как 'Failed' (Неисправен).
4. Нажмите Ctrl-I для открытия 'MAIN MENU' (Главного меню).
5. В главном меню выберите параметр 2 для удаления тома 'Delete RAID Volume' (Удалить том RAID).
6. В меню 'DELETE VOLUME MENU' (Меню удаления тома) с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите неисправный том RAID 5.
7. Нажмите клавишу 'Delete' для удаления тома.
8. Нажмите 'Y' (Да) для подтверждения удаления.
9. Создайте новый том RAID 5.
10. Также может потребоваться переустановить на новый том операционную систему, а затем восстановить данные из резервной копии.

## Частичная потеря работоспособности тома RAID 10

В случае сбоя или отключения одного из участников тома RAID 10 появляется сообщение о частичной потере работоспособности тома. В этом случае восстановите том путем выполнения соответствующих процедур, приведенных ниже.
ОТСУТСТВУЮТ ДИСКИ-УЧАСТНИКИ

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 10 как 'Rebuild' (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
6. На панели устройств щелкните выбранный том. Состояние на информационной панели будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'. После выполнения перестроения состояние тома изменится на 'Нормальное'.

НЕИСПРАВНЫЕ ДИСКИ-УЧАСТНИКИ

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправный жесткий диск на новый эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 10 как 'Degraded' (Потеря работоспособности).
4. После загрузки операционной системы из меню 'Пуск' выберите консоль Intel® Matrix Storage Console или щелкните значок программы Intel Matrix Storage Manager на панели задач.
5. Из меню 'Вид' выберите 'Расширенный вид' для отображения подробного вида консоли Intel Matrix Storage Console.
6. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите параметр 'Перестроить на этот жесткий диск'.
7. На панели устройств щелкните выбранный том. Состояние на информационной панели будет отображено как 'Перестроение: выполнено %'. После выполнения перестроения состояние тома изменится на 'Нормальное'.

## Неисправность тома RAID 10

При сбое двух или более участников тома RAID 10 появляется сообщение о неисправности тома. Если это случится, выполните действия следующей процедуры. Эта процедура удаляет неисправный и создает новый том RAID 10. Это не означает восстановление неисправного тома RAID 10 и всех его данных.
НЕИСПРАВНЫЕ ДИСКИ-УЧАСТНИКИ

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените неисправные жесткие диски новыми эквивалентного или большего размера.
3. Включите питание. Во время загрузки системы пользовательский интерфейс программы модуля ПЗУ Intel® Matrix Storage Manager будет отображать состояние тома RAID 10 как 'Failed' (Неисправен).
4. Нажмите Ctrl-I для открытия 'MAIN MENU' (Главного меню).
5. В главном меню выберите параметр 2 для удаления тома 'Delete RAID Volume' (Удалить том RAID).
6. В меню 'DELETE VOLUME MENU' (Меню удаления тома) с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите неисправный том RAID 10.
7. Нажмите клавишу 'Delete' для удаления тома.
8. Нажмите 'Y' (Да) для подтверждения удаления.
9. Создайте новый том RAID 10.
10. Вам также потребуется переустановить операционную систему в новом томе.

# Поиск и устранение неисправностей

## Требования к системе

Для получения подробной информации о компонентах, необходимых для этой версии программного обеспечения Intel® Matrix Storage Manager, и поддерживаемых операционных системах прочитайте файл Readme, установленный вместе с этим программным обеспечением или посетите страницу поддержки этого продукта на web-сайте Intel.

## Техническая поддержка

Для получения любой технической поддержки и информации об обновлении продукта откройте меню 'Справка' и выберите параметр 'Поддержка'. Диалог 'Поддержка' предоставляет ссылки на web-сайты, содержащие информацию об обновлениях продукции, технической поддержке и документации, и другие сведения о продукции. По умолчанию эти ссылки указывают на страницы поддержки Intel, но они могут быть изменены производителем системы. Компания Intel рекомендует использовать ресурсы, доступные на странице поддержки, или обратиться непосредственно к производителю системы.

# Глоссарий

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | Программное обеспечение систем хранения Serial ATA, которое обеспечивает эффективные возможности повышения производительности мобильных систем, а также производительность и функции защиты для других систем.
Модуль ПЗУ (ROM) Intel® Matrix Storage Manager | Модуль ПЗУ (ROM) представляет собой модуль кода, встроенного в системную BIOS, обеспечивающего поддержку томов RAID, а также пользовательский интерфейс для конфигурирования и управления томами RAID.
Matrix RAID | ПО, которое имеет возможность создавать, управлять и использовать два независимых тома RAID в одном RAID-массиве.
Консоль Intel® Matrix Storage Console | Программное обеспечение, которое представляет собой интерфейс управления для подсистем Serial ATA AHCI и RAID в поддерживаемых операционных системах.
Технология Intel® Rapid Recover | Эта технология позволяет копировать данные с главного диска на диск для восстановления непрерывно или по запросу. Для ее использования нужно создать том для восстановления.
ТЕРМИНОЛОГИЯ RAID
Автоперестроение | Процесс восстановления тома RAID 1, 5 или 10 в случае события сбоя или потери участника RAID. Если имеется запасной диск, программное обеспечение автоматически использует его для замены неисправного диска. Автоматическое перестроение также возможно, если диск-участник RAID 1 удаляется из системы, а затем устанавливается вновь для восстановления отражения. Для томов RAID 0 автоматическое перестроение невозможно.
Автовосстановление | Данная функция автоматически восстанавливает тома, подвергшиеся сбою вследствие отсутствия диска. При наличии всех дисков и сбоя в работе тома RAID 0 функция ПЗУ отметит состояние этого тома как 'Сбой'. Для томов RAID с избыточностью: при восстановлении недавно удаленного диска-участника и при наличии достаточного количества исправных дисков состояние тома будет изменено на 'Потеря работоспособности'.
Политика непрерывного обновления | Когда том для восстановления использует эту политику, данные главного диска будут автоматически копироваться на диск для восстановления, пока диски подключены к системе.
RAID | Массив независимых дисковых накопителей с возможностью резервирования (Redundant Array of Independent Disks). Технология RAID позволяет размещать данные на нескольких жестких дисках для обеспечения высокой эффективности хранения данных или возможности создания резервных копий данных.
RAID-массив | Логическое группирование физических жестких дисков.
Главный диск | Жесткий диск, назначенный в качестве исходного устройства для тома для восстановления.
Участник | Жесткий диск, используемый в RAID-массиве.
Политика обновления по запросу | Когда том для восстановления использует эту политику, данные главного диска копируются на диск для восстановления только по запросу. Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
Том RAID | Фиксированный размер дискового пространства в RAID-массиве, который интерпретируется операционной системой как один физический жесткий диск. Каждый том RAID создается с определенным RAID-уровнем для обеспечения резервирования и повышения производительности системы хранения данных.
RAID-уровень | Определенный набор характеристик, задаваемых для тома RAID и определяющих, как данные хранятся и управляются для повышения производительности чтения/записи или обеспечения отказоустойчивости.
RAID 0 (распределение) | Данные в томе RAID распределяются среди участников массива. Распределение разделяет данные на элементы (полосы) и размещает их среди участников без создания резервной копии, но повышая производительность операций чтения/записи.
RAID 1 (отражение) | Данные в томе RAID отражаются среди участников массива RAID. Отражение - это термин, используемый для описания важной особенности RAID 1, в соответствии с которой выполняется запись копии данных каждого из участников, и тем самым обеспечивается резервирование данных и повышается отказоустойчивость системы.
RAID 5 (распределение с контролем четности) | Данные в томе RAID и контроль четности распределяются среди участников массива. Информация контроля четности записана последовательно вместе с данными среди участников массива. Этот RAID-уровень представляет собой предпочтительную конфигурацию, благодаря эффективности, отказоустойчивости и производительности.
RAID 10 (распределение данных и отражение) | Это RAID-уровень, для которого информация распределяется между двумя дисковыми массивами для повышения производительности системы. Каждый из дисков в массиве имеет зеркальную копию для повышения отказоустойчивости. RAID 10 обеспечивает производительность, присущую RAID 0, и резервирование данных на уровне RAID 1. Однако для этой конфигурации необходимо четыре жестких диска.
Диск для восстановления | Жесткий диск, назначенный в качестве целевого устройства для тома для восстановления.
Том для восстановления | Том использует технологию Intel® Rapid Recover.
Метаданные | Метаданные - информация о данных или 'информация об информации'. Для томов RAID метаданные предоставляют информацию о способе хранения томами RAID пользовательских и системных файлов.
Миграция | Процесс преобразования конфигурации системы хранения данных из состояния не-RAID (отдельные диски) в конфигурацию RAID.
Миграция RAID-уровня | Процесс преобразования системы хранения данных из одного RAID-уровня в другой.
Запасной жесткий диск | Жесткий диск Serial ATA, назначенный программным обеспечением RAID для автоматического использования в качестве диска назначения для автоперестроения после возникновения неисправности или при отсутствии участника RAID. RAID-уровень 0 не может использовать запасные диски. RAID-уровни 1, 5 и 10 могут работать с одним или несколькими запасными дисками.
Инициализация тома | Это процесс инициализации функции контроля четности для томов RAID 5 или процедура, гарантирующая, что каждый блок данных отраженных дисков полностью идентичен эквивалентному блоку данных на исходных жестких дисках томов RAID 1 и RAID 10.
ТЕРМИНОЛОГИЯ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
RAID-контроллер | RAID-контроллер предназначен для создания и управления RAID-массивами и томами RAID для обеспечения высокой производительности чтения /записи и отказоустойчивости системы.
Контроллер Serial ATA | Контроллер Serial ATA представляет собой устройство, интегрированное в системное устройство ввода/вывода. Этот контроллер управляет устройствами Serial ATA и служит интерфейсом при их взаимодействии с системой.
AHCI | Дополнительный интерфейс хост-контроллера (Advanced Host Controller Interface): характеристика интерфейса, которая позволяет драйверу устройства хранения использовать дополнительные возможности Serial ATA, например, функцию Native Command Queuing, внутреннюю оперативную стыковку и управление питанием.
Hot Plug - оперативная стыковка | Не объявляемое удаление и установка жесткого диска Serial ATA после включения системы.
Native Command Queuing (Выполнение оригинальных команд) | Командный протокол в интерфейсе Serial ATA, позволяющий одновременное выполнение нескольких команд внутри жесткого диска. Команды динамически упорядочиваются для повышения производительности.
Устройство ATAPI | Запоминающее устройство с параллельным интерфейсом, например, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM и накопители на магнитной ленте.
Жесткий диск Serial ATA | Жесткий диск с интерфейсом передачи данных с помощью последовательного протокола для взаимодействия с контролером Serial ATA.
eSATA | Внешний диск SATA.
Подсистема хранения Serial ATA | Все программное обеспечение и оборудование системы, относящееся к хранению данных на жестких дисках Serial ATA.
Режим передачи Serial ATA | Скорость, с которой взаимодействуют контроллер Serial ATA и жесткий диск Serial ATA.
Жесткие диски с большими секторами | Жесткие диски Serial ATA с логическими секторами размером 1/2 КБ. Такие жесткие диски могут иметь размер физических секторов 1/2, 1, 2 или 4 КБ. В одном массиве можно использовать любую комбинацию таких жестких дисков. Том, созданный из жестких дисков с большими секторами, будет иметь логические сектора размером 1/2 КБ и физические сектора размером, равным размеру физических секторов жесткого диска, имеющего в массиве физические сектора наибольшего размера. Откройте информационную панель для расширенного режима консоли Intel® Matrix Storage Console для отображения информации о размере логических и физических секторов жесткого диска или тома.
Событие SMART | Технология самоконтроля, анализа и отчетности: открытый стандарт для разработки жестких дисков и программных систем, которые автоматически отслеживают состояние жестких дисков и оповещают об их потенциальных проблемах.
Кэш записи жесткого диска | Кэш-память, встроенная в жесткий диск, которая временно хранит данные перед их копированием на энергонезависимое запоминающее устройство.
Кэш обратной записи тома | Этот параметр используется только с RAID 5. Функция кэш-памяти обратной записи поддерживается ПО драйвера Intel Matrix Storage Manager для повышения производительности чтения/записи массива RAID 5. Множественные запросы В/В хоста группируются в меньшее число запросов, которые затем записываются из кэш-памяти в том через определенные интервалы времени. Функция кэша обратной записи может быть включена или отключена в любое время и не требует перезагрузки системы.
Канал управления питанием | Способность контроллера Serial ATA переводить устройство Serial ATA в состояние с низким потреблением энергии.
Асинхронное оповещение | Позволяет устройству ATAPI оповещать контроллер Serial ATA о необходимости обслуживания устройства.

# Правовая информация

Intel® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel или ее дочерних компаний в США и других странах.
* Другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.