************************************************************
************************************************************
Ce document décrit la procédure de suppression manuelle du
pilote du logiciel Intel(R) Application Accelerator et de
reconfiguration du système afin d'utiliser le pilote natif 
du système d'exploitation pour gérer les contrôleurs de 
stockage. Pour effectuer cette procédure, commencez par 
imprimer ce document. Exécutez ensuite la section 1 pour 
déterminer le mode sous lequel opère le système. 
En fonction du mode déterminé au cours de la section 1, 
complétez ensuite l'étape 2A ou 2B.

AVERTISSEMENT: La reconfiguration du système peut entraîner 
une perte de données sur l'un des volumes RAID installés sur
le système. La suppression du pilote du lecteur d'amorçage 
ou d'un volume RAID amorçable peut exiger de réinstaller le 
système d'exploitation. Pour préserver leur intégrité, 
effectuez une sauvegarde de toutes les données avant de 
continuer. 

************************************************************
* Section 1: Détermination du mode système
************************************************************

Les étapes de suppression de ce logiciel varient selon que 
le système fonctionne en mode RAID ou en mode AHCI.
Les PC portables ne gèrent pas le mode RAID.

Déterminez le mode du système en identifiant comment le 
contrôleur Serial ATA est présenté dans le Gestionnaire de 
périphériques. Pour ce faire, procédez comme suit :

1.  Ouvrez le Panneau de configuration à partir du menu 
    Démarrer.

2.  Effectuez un double clic sur l'applette 'Système' (vous 
    devrez peut être d'abord sélectionner 'Basculer vers 
    l'affichage classique').

3.  Sélectionnez l'onglet 'Matériel'. 

4.  Sélectionnez le bouton 'Gestionnaire de périphériques'.

5.  Recherchez une entrée intitulée 'Contrôleurs SCSI et 
    RAID'. Si cette entrée est présente, développez-la et 
    recherchez l'un des contrôleurs suivants. Si cette 
    entrée n'existe pas, passez à l'étape 6 :
    
    - 'Intel(R) 6300ESB SATA RAID Controller' 
      Si ce contrôleur est présent, il s'agit alors d'un 
      système ESB opérant en mode RAID. Continuez à partir 
      de la section 2A ci-dessous.

    - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller' 
      Si ce contrôleur est présent, il s'agit alors d'un 
      système ICH6R opérant en mode RAID. Continuez à partir
      de la section 2A ci-dessous.
   
    - 'Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller'
      Si ce contrôleur est présent, il s'agit alors d'un 
      système ICH5R opérant en mode RAID. Continuez à partir
      de la section 2A ci-dessous.

    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n'est répertorié, 
      le système n'opère pas en mode RAID. Passez à l'étape 
      6 ci-dessous.

6.  Recherchez une entrée intitulée 'Contrôleurs 'IDE 
    ATA/ATAPI'. 
    Si cette entrée est présente, développez-la 
    et recherchez l'un des contrôleurs suivants :

    - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
      Si ce contrôleur est présent, il s'agit alors d'un 
      système ICH6R opérant en mode AHCI. Continuez à partir
      de la section 2B ci-dessous.

    - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
      Si ce contrôleur est présent, il s'agit alors d'un 
      système ICH6M opérant en mode AHCI. Continuez à partir
      de la section 2B ci-dessous.

    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n'est répertorié, 
      le système n'opère pas en mode AHCI. Aucun autre mode 
      n'est pris en charge par le logiciel Intel Application
      Accelerator. Passez à l'étape 7 ci-dessous.

7.  Le système ne semble pas opérer en mode RAID ou AHCI. 
    Si vous pensez que le système opère en mode RAID ou 
    AHCI mais que vous ne voyez aucun des numéros de 
    contrôleurs mentionnés ci-dessus, contactez le 
    constructeur du système ou son revendeur pour 
    solliciter son assistance. Vous ne pouvez pas passer à 
    la section 2 ci-dessous tant que le mode du système 
    n'aura pas été déterminé.


************************************************************
* Section 2A : Système en mode RAID.
************************************************************

La procédure décrite dans cette section ne peut être 
effectuée que sur un système opérant en mode RAID. 
N'effectuez pas cette procédure avant d'avoir complété les 
étapes de la section 1 ci-dessus afin de déterminer qu'elle
s'applique effectivement à votre système. Avant de 
poursuivre, prenez soin de lire les avertissements 
ci-dessous.

AVERTISSEMENTS:
a. Si un volume RAID 0 est supprimé, toutes les données 
qu'il héberge seront définitivement supprimées. Effectuez 
une sauvegarde de toutes les données importantes avant de 
continuer. 

b. Si un volume RAID 1 est supprimé alors qu'il constitue 
le second volume d'une batterie de disques RAID, toutes les
données sur ce volume seront définitivement supprimées. 
Effectuez une sauvegarde de toutes les données importantes 
avant de continuer.


1.  Assurez-vous de bien avoir lu et compris les deux 
    avertissements ci-dessus.

2.  Redémarrez le système.

3.  Notez si un écran d'accueil intitulé 'Intel(R) 
    Application Accelerator RAID option ROM' s'affiche bien 
    lors du démarrage du système. Dans ce cas, passez à 
    l'étape 4 ci-dessous. Dans la négative, ignorez l'étape 
    4 et passez à l'étape 5 ci-dessous.     

4.  Effectuez cette procédure si l'application Intel 
    Application Accelerator RAID option ROM est installée :

    4a. Accédez au menu de configuration de Intel 
    Application Accelerator RAID Option ROM Setup en 
    appuyant sur les touches Ctrl-i à l'invite du système 
    lors de son démarrage.
    4b. Après avoir accédé au programme de configuration, 
    sélectionnez l'option de menu 2 intitulée 'Delete 
    Volume'(Supprimer le volume), puis Suppr.
    pour sélectionner le volume et enfin sur 'O' pour 
    confirmer la suppression. 
    Répétez cette étape autant de fois que nécessaire afin 
    de supprimer tous le volumes présents. 
    4c. Quittez le programme de configuration.
    4d. Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS 
    (habituellement en appuyant sur une touche telle que 
    'F2' ou Suppr. dès le démarrage du système).
    4e. Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial 
    ATA de 'RAID' à 'IDE'.

5.  Effectuez cette procédure si l'application Intel 
    Application Accelerator RAID option ROM n'est pas 
    installée :

    5a. Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS 
    (habituellement en appuyant sur une touche telle que 'F2' 
    ou Suppr. dès le démarrage du système).
    5b. Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial 
    ATA de 'RAID' à 'IDE'.

6.  Redémarrez le système. Si vous avez supprimé un volume 
    RAID qui contenait le système d'exploitation, vous 
    devrez réinstaller le système d'exploitation.





************************************************************
* Section 2B : Système en mode AHCI.
************************************************************

La procédure décrite dans cette section ne peut être 
effectuée que sur un système opérant en mode AHCI. 
N'effectuez pas cette procédure avant d'avoir complété les 
étapes de la section 1 ci-dessus afin de déterminer qu'elle 
s'applique effectivement à votre système. 
Il est recommandé de sauvegarder toutes les données 
importantes avant de continuer. 

1.  Redémarrez le système.

2.  Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS 
    (habituellement en appuyant sur une touche telle que 'F2' 
    ou Suppr. dès le démarrage du système). 

3.  Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial ATA 
    de 'AHCI' à 'IDE'.

4.  Redémarrez le système. Le système d'exploitation devrait
    démarrer comme auparavant.


Remarque : Si vous éprouvez des difficultés à apporter ces 
modifications au BIOS système, contactez le constructeur 
de la carte mère ou son revendeur pour solliciter son 
assistance.



