# استعراض وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage

وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storageهي عبارة عن تطبيق يعمل على نظام Windows* ويمثل واجهة الاستخدام لكل مكونات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage. توفر إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage إمكانيات إدارة محسنة ومعلومات تفصيلية عن الحالة لكل نظم Serial ATA AHCI وRAID الفرعية. هذا التطبيق مدعوم على النظم التي تستخدم معالج Intel® Pentium® processor أو Intel® Core Duo أو Intel® Xeon®، والتي تضم أحد أجهزة تحكم التخزين من إنتل المنصوص عليها في جدول 2. راجع المستند التمهيدي المثبت مع هذا البرنامج للتعرف على المزيد عن متطلبات النظام الكاملة أو زر موقع إنتل لدعم هذا المنتج.
يمكن مشاهدة وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف بأحد وضعين: الوضع الأساسي والوضع المتقدم. الوضع الأساسي عبارة عن مشهد بسيط يبين معلومات الأجهزة على شكل رسائل حالة ورسوم توضيحية، يوفر الوضع المتقدم خيارات إضافية للمستخدمين ذوي الخبرة الأوسع لإدارة ميزات نظام التخزين الفرعي وتحديد سياسات ذاكرة التخزين المؤقت للنظام. يمكنك تغيير الوضع عن طريق تحديد الخيار الملائم في قائمة عرض.

## الوضع الأساسي

الوضع الأساسي هو عبارة عن مشهد مبسط لنظام التخزين الفرعي من خلال تطبيق إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage. يعرض مشهد الوضع الأساسي حالة محركات الأقراص الثابتة ورسم توضيحي لوحدة تخزين RAID الحالية. وفي أية حالة غير طبيعية - مثل حدوث فشل في محرك أقراص ثابت أو افتقاده - يحتوي اللوح الأيمن على زر "التحول إلى مشهد الوضع المتقدم" يفتح الوضع المتقدم لإدارة المشكلة. يمكنك أيضًا الوصول إلى الوضع المتقدم عن طريق تحديد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض". يبين الشكل التالي نظام RAID تقليدي في الوضع الأساسي. ربما ترى مشهدًا مختلفًا حسب محرك الأقراص المثبت عليه نظام التشغيل وعدد وحدات تخزين RAID الموجودة. إذا لم يكن في النظام أي وحدات تخزين RAID، تظهر حالة محركات الأقراص الثابتة.
شكل 1. الوضع الأساسي

## الوضع المتقدم

الوضع المتقدم هو عبارة عن مشهد أكثر تفصيلاً لنظام التخزين الفرعي من خلال تطبيق إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage. يعرض الوضع المتقدم تركيبة من المشاهد المنطقية والفعلية لمحركات الأقراص الثابتة وما يتواجد من وحدات تخزين RAID المدعومة. يعرض المشهد المنطقي تفاصيل حول صفائف RAID ووحدات تخزينه. بينما يعرض المشهد الفعلي تفاصيل حول محركات الأقراص الثابتة وكيفية توصيلها ببعضها البعض. يظهر في الشكل التالي مثال لمشهد الوضع المتقدم بأربعة محركات أقراص ثابتة موجودة. حيث تتشارك وحدتا تخزينهما MyRAID5 وMyRAID10 - في صفيف واحد.
شكل 2. الوضع المتقدم
لوح الأجهزة
يعرض اللوح الأيسر - ويسمى لوح الأجهزة - المشهد المنطقي والفعلي للأجهزة التي يتألف منها نظام تخزين Serial ATA الفرعي. تضم هذه الأجهزة ما يتواجد في النظام من محركات أقراص Serial ATA الثابتة المدعومة ومن محركات أقراص ATAPI الثابتة المدعومة ومن وحدات تخزين الاسترداد وRAID المدعومة.
لوح المعلومات
في حالة تحديد إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage في لوح الأجهزة، يعرض اللوح الأيمن واسمه لوح المعلومات معلومات للجهاز المحدد. تسرد الجداول التالية معلمات كل من أنواع الأجهزة. فإن كانت إحدى المعلمات غير منطبقة على الأجهزة التي حددتها فإنها لا تظهر.

## شريط القوائم

في الوضع الأساسي، يحتوي شريط القوائم على ثلاث قوائم: ملف وعرض وتعليمات. يتيح مشهد الوضع المتقدم قائمة إضافية اسمها إجراءات تعطي مزيدًا من خيارات إدارة التخزين.
قائمة ملف
تتيح هذه القائمة خيارات أساسية مثل حفظ تقرير النظام وطباعته أو الخروج من وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage.
قائمة عرض
تتيح قائمة عرض خيارات للتحويل بين الوضع الأساسي والوضع المتقدم ولتحديث هذين المشهدين يدويًا عن طريق تحديد "تجديد" أو الضغط على F5.
تتيح لك قائمة عرض أيضًا عرض تقرير النظام، والذي يحتوي على معلومات عن النظام إضافةً إلى معلومات خاصة بالتطبيق. هذا ويمكن طباعة تقرير النظام أو حفظه عن طريق النقر على الزر الملائم في مربع الحوار.
قائمة إجراءات
توفر هذه القائمة - والتي لا تتاح إلا في الوضع المتقدم - خيارات لإنشاء وحدات تخزين RAID واسترداد على النظام. توفر هذه القائمة كذلك خيارًا من أجل "إعادة المسح بحثاً عن أجهزة توصيل وتشغيل" لضمان تحميل كل أجهزة التخزين في لوح الأجهزة.
قائمة تعليمات
يفتح خيار المحتويات والفهرس ملف التعليمات هذا. يوفر خيار الدعم روابط إلى عدة مواقع على الويب تحتوي على تحديثات للمنتجات ودعماً فنياً ووثائق وخلاف ذلك من معلومات المنتجات. وتشير هذه الروابط افتراضياً إلى صفحات دعم إنتل ولكن يمكن تخصيصها بمعرفة مصنع النظام. يعرض خيار "حول" لافتة وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage ورقم إصدار البرنامج المثبت حاليًا.

## قوائم النقر بزر الماوس الأيمن

توفر عدة عناصر من لوح الأجهزة في الوضع المتقدم المزيد من الإجراءات من خلال قائمة تظهر بالنقر على زر الماوس الأيمن. راجع خيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.

# استعراض إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage

إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage هي عبارة عن تطبيق يحسن أداء نظام التخزين الفرعي وجدارته على الكمبيوتر. لإدارة نظم التخزين الفرعية، انقر على قائمة ابدأ ثم افتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage. بعد دخول وحدة التحكم، حدد الوضع الأساسي أو الوضع المتقدم من قائمة عرض حسب مستوى التفاصيل التي تريد الحصول عليها.

تتألف حزمة البرامج من المكونات التالية:

- برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage
- مراقب الأحداث
- ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage

## برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage

برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage مصمم بشكل خاص لتحسين أداء نظام التخزين الفرعي وجدارته. ويمكن تثبيت برنامج التشغيل – معتمد من مختبرات جودة المعدات Microsoft Windows* Hardware Quality Labs (WHQL) – على أي نظام مكتبي أو متنقل أو خادم مدعوم. يتم تثبيت البرنامج هذا بشكل تلقائي كامل لكافة مجموعات الرقاقات ونظم التشغيل المدعومة. ويجري تثبيت برنامج التشغيل كجزء من برنامج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
بعد التثبيت، يخضع برنامج التشغيل لاستجواب مكونات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage الأخرى بغية إدارة نظام التخزين الفرعي. حيث تحصل عمليات الاستجواب على معلومات جهاز تحكم Serial ATA وجهاز Serial ATA وRAID التفصيلية ومعها حالة كلٍ من هذه الأجهزة. ومن ثم تظهر المعلومات في وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.

## مراقب الأحداث

مراقب الأحداث هو عبارة عن خدمة نظام تثبت على النظام مع تطبيق إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage، وعندما تكون مثبتة يبدأ تنفيذ هذه الخدمة لدى دخول المستخدم وتعمل في الخلفية أثناء استخدام النظام. يتواصل مراقب الأحداث مع برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage ووحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage والتطبيق الصغير لرمز الدرج لضمان تزامن حالات المكونات الثلاثة ولتوفير الإعلام بالأحداث. عند وقوع حدثٍ ما، يتسبب مراقب الأحداث في قيام التطبيق الصغير لرمز درج النظام بإظهار رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage الذي يعرض بدوره بالون رسالة أو مربع حوار يصف الحدث. تتضمن أنواع الأحداث التي تستطيع إثارة إعلام تغيرات حالة وحدة تخزين RAID أو خطأ إدخال/إخراج في محرك الأقراص الثابت أو حدث SMART في محرك الأقراص الثابت. عند وقوع أحد هذه الأحداث، يسجل مراقب الأحداث هذا الحدث في سجل أحداث NT وسجل أحداث إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
فيما يلي قائمة بالخيارات التي تتاح عند إبلاغ رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage عن حدث. يمكنك الوصول إلى الخيارات بالنقر على زر الماوس الأيمن على رمز الدرج:

- بدء وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage: يفتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage لبيان الحالة و/أو معلومات التحري عن الحدث.
- تجاهل التنبيه الحالي في الوقت الراهن:يجعل مراقب الأحداث يتجاهل الحدث الحالي ويخفي رمز الدرج حتى وقت دخول المستخدم التالي أو وقوع الحدث التالي.
- لا تظهر رسالة حماية البيانات عند البدء:لا يتاح هذا الخيار إلا لبالونات رسائل الإعلام. وهو يخفي رمز الدرج ويعطل تلك الرسالة عن الظهور في المستقبل.

## ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage

ترد وحدة ذاكرة القراءة فقط للخيارات بشكل مستقل ولا تكون موجودة في النظم التي لا تدعم RAID. وفي العادة يُدمج خيار وحدة ذاكرة القراءة فقط في نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS للوحة الرئيسية لتكوين وحدات تخزين RAID قبل بدء نظام التشغيل.

# ميزات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage

فيما يلي استعراض لميزات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage الرئيسية. اعتماداً على لوحة وصل أجهزة تحكم الإدخال/الإخراج المستخدمة في النظام والمعدات الموصلة به، ربما تكون بعض الميزات غير متاحة. للاطلاع على قائمة شاملة بالميزات المتاحة لكلٍ من لوحات وصل أجهزة تحكم الإدخال/الإخراج زر موقع إنتل لدعم مجموعات الرقاقات لهذا المنتج.

## تقنية الاسترداد السريع Intel® Rapid Recover

تستخدم هذه التقنية وظيفة RAID 1 (النسخ المتطابق) لنسخ البيانات من محرك رئيسي محدد إلى محرك استرداد محدد. يجب أن يتضمن المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد 100% من مساحة محركات الأقراص المتاحة في الصفيف، ولا يمكن تواجد أكثر من وحدة تخزين استرداد واحدة في أي نظام. يمكنك الاختيار بين نسخ بيانت المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد بشكل متواصل أو عند الطلب. لاحظ أنه عند إنشاء وحدة تخزين استرداد، لا يمكن تواجد ولا إضافة وحدات تخزين RAID في النظام. راجع قسم "إنشاء وحدة تخزين استرداد" من ملف التعليمات هذا للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.

- المزايا: تكرار كامل للبيانات ومزيد من التحكم في كيفية نسخ البيانات بين المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد وتحديث سريع لوحدات التخزين (لا يخضع للنسخ إلى محرك الاسترداد إلا التغييرات التي أجريت على المحرك الرئيسي منذ آخر تحديث) وإمكانية الاطلاع على بيانات المحرك الثابت العضو في مستكشف Windows*.
- القصور: لا تزيد سعة التخزين عن حجم أصغر محركات الأقراص.
- التطبيقات: حماية البيانات المهمة للنظم المتنقلة واسترداد سريع للمحرك الرئيسي إلى الحالة السابقة أو الافتراضية.

جدول 1. دعم تقنية الاسترداد السريع Intel Rapid Recovery حسب جهاز تحكم تخزين إنتل

مستوى RAID | عدد محركات الأقراص | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
استرداد | 2 (رئيسي واسترداد) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم

## تقنية RAID

يشير مصطلح RAID (صفيف متكرر من المحركات المستقلة) إلى محركات أقراص ثابتة متعددة مجمعة بحيث تشكل صفيفاً منطقياً واحداً. في حالة إنشاء وحدة تخزين RAID واحدة أو أكثر في الصفيف يتحول نظام التشغيل من تمييز محركات أقراص ثابتة مستقلة إلى تعريف كل وحدة تخزين كمحرك أقراص ثابت منطقي واحد. يستهدف RAID في المقام الأول تحسين أداء نظم التخزين الفرعية ودعم تجاوز الأخطاء. يحدد مستوى RAID كيفية تنسيق البيانات ضمن وحدة التخزين التي تتضمن محركات الأقراص الثابتة في الصفيف. تدعم إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage المستويات RAID 0 (التشريط) وRAID 1 (النسخ المتطابق) وRAID 5 (تشريط مع تماثل) وRAID 10 (تشريط ونسخ متطابق). ولا يوجد أي دعم لأية مستويات RAID أخرى في الوقت الحالي. يبين الجدول التالي عدد محركات الأقراص الثابتة المدعومة على وحدة تخزين RAID لكلٍ من مستويات RAID حسب جهاز تحكم تخزين إنتل الموجود في النظام.
جدول 2. دعم مستوى RAID حسب جهاز تحكم تخزين إنتل

مستوى RAID | عدد محركات الأقراص | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
RAID 0 | 3 أو 4 | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم
RAID 0 | 5 أو 6 | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | لا | نعم
RAID 1 | 2 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
RAID 5 | 3 أو 4 | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم
RAID 5 | 5 أو 6 | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | لا | نعم
RAID 10 | 4 | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم

RAID 0 (التشريط)
يجمع المستوى 0 من RAID بين محركي أقراص ثابتين أو أكثر بحيث تنقسم كافة البيانات على كتل يسهل التعامل معها تعرف باسم الشرائط. يبين الجدول 2 سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط المسموح بها. يمر تشريط الشرائط عبر أعضاء الصفيف الذي توجد عليه وحدة تخزين RAID 0. ويؤدي هذا الأسلوب إلى تحسين أداء القراءة/الكتابة خاصةً للوصول التسلسلي وذلك عن طريق السماح بالوصول إلى البيانات المتجاورة من أكثر من محرك أقراص ثابت في نفس الوقت. ومع ذلك فلا تتسم البيانات المخزنة في وحدة تخزين RAID 0 بالتكرار. مما يؤدي إلى فقد كافة البيانات الموجودة على وحدة التخزين في حالة فشل أحد محركات الأقراص الثابتة.

- الميزة: رفع أداء الوصول إلى البيانات وتخزينها؛ لا فقد في سعة البيانات.
- القصور: لا تكرار للبيانات (تُفقد كافة البيانات الموجودة على وحدة التخزين في حالة فشل أحد محركات الأقراص الثابتة).
- التطبيقات: يُستخدم عادةً في أجهزة سطح المكتب ومحطات العمل لتخزين بيانات وبرامج غير حيوية بأداء عالي.

RAID 1 (النسخ المتطابق)
يجمع المستوى 1 من RAID بين محركي أقراص ثابتين بحيث تتزامن كتابة كافة البيانات في نفس الوقت عبر أعضاء الصفيف الذي توجد عليه وحدة تخزين RAID 1، أي أن نسخاً متطابقة من البيانات تخزن عبر محركات الأقراص الثابتة التي تضمها وحدة تخزين RAID 1 مما ينشأ عنه تكرار لحظي لكافة البيانات على محرك الأقراص الأول وذلك عن طريق نسخه نسخاً متطابقاً على محرك الأقراص الثاني.

- المزايا: تكرار كامل للبيانات وزيادة معدل النقل في القراءة.
- القصور: لا تزيد سعة التخزين عن حجم أصغر محركات الأقراص؛ انخفاض طفيف في معدل النقل للكتابة.
- التطبيقات: يُستخدم عادةً في محطات العمل والخادمات لتخزين البيانات الحيوية.

RAID 5 (التشريط مع التماثل)
يجمع المستوى 5 من RAID بين ثلاثة محركات أقراص ثابتة أو أكثر بحيث تنقسم كافة البيانات على كتل يسهل التعامل معها تعرف باسم الشرائط. كما يستخدم RAID 5 التماثل، وهو نموذج رياضي لإعادة إنشاء البيانات المفقودة على محرك أقراص واحد مما يزيد من القدرة على تجاوز الأخطاء. هذا ويمر تشريط البيانات والتماثل عبر أعضاء الصفيف بتسلسل دوار، ونتيجة لتشريط التماثل تتيسر إعادة إنشاء البيانات بعد استبدال محرك أقراص ثابت فاشل بمحرك جديد. جدير بالذكر أن العبء الزائد الناتج عن عمليات حساب البيانات المفقودة يؤدي إلى خفض الأداء في الكتابة على وحدات التخزين أثناء إعادة إنشاء البيانات، ويكون أداء RAID 5 أفضل في وظائف الإدخال/الإخراج الأصغر مقارنةً بالملفات التسلسلية الكبيرة.

- المزايا: تكرار كامل للبيانات وكفاءة وقدرة تجاوز الأخطاء وأداء محسن لصفائف التخزين.
- القصور: تستهلك إعادة البناء وقتاً كثيراً وينخفض الأداء أثناء إعادة البناء.
- التطبيقات: اختيار جيد لخادمات الملفات والتطبيقات وخادمات الإنترنت والإنترانت.

RAID 10 (التشريط والنسخ المتطابق)
يستخدم المستوى 10 من RAID أربعة محركات أقراص ثابتة لتكوين خليط من مستويي RAID 0 و1، حيث تخضع البيانات للتشريط عبر صفيف ثنائي الأقراص مما يشكل مكون RAID 0. بينما يجرى نسخ متطابق لكلٍ من محركي أقراص صفيف RAID 0 على محرك أقراص في صفيف RAID 1، يوفر هذا التكوين مزايا أداء RAID 0 وتكرار RAID 1.

- المزايا: أداء محسن وتكرار كامل للبيانات.
- القصور: يتطلب 4 محركات أقراص ثابتة مع استخدام 2 للتكرار، مما يتسبب في رفع التكلفة.
- التطبيقات: خادمات قواعد البيانات التي تتطلب أداءً عالياً وتجاوز أخطاء.

أحجام الشرائط
يشير حجم الشريط إلى حجم كل كتلة بيانات متواصلة منطقية مستخدمة في وحدة تخزين RAID 0 وRAID 5 وRAID 10. يعبر عن حجم الشريط بالكيلوبايت. يبين الجدول التالي سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط التقليدية.
جدول 3. سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط المدعومة

حجم الشريط | الوصف | مستويات RAID
4 كيلوبايت | الأفضل لنماذج الاستخدام المتخصص التي تتطلب شرائط حجمها 4 كيلوبايت. | RAID 0، 10
8 كيلوبايت | الأفضل لنماذج الاستخدام المتخصص التي تتطلب شرائط حجمها 8 كيلوبايت | RAID 0، 10
16 كيلوبايت | الأفضل لعمليات النقل المتسلسل | RAID 0، 5، 10
32 كيلوبايت | جيد لعمليات النقل المتسلسل | RAID 0، 5، 10
64 كيلوبايت | حجم شريط جيد للأغراض العامة (الافتراضي في RAID 5، 10) | RAID 0، 5، 10
128 كيلوبايت | أفضل أداء لمعظم أجهزة سطح المكتب ومحطات العمل (الافتراضي في RAID 0) | RAID 0، 5

## تقنية Intel® Matrix RAID

تتيح تقنية Intel Matrix RAID إنشاء وحدتي تخزين RAID على صفيف RAID واحد. يجب أن يتكون الصفيف من 2 إلى 6 محركات أقراص ثابتة Serial ATA حسب مستوى RAID. حيث تشغل وحدة تخزين RAID الأولى جزءاً من الصفيف، تاركةً مساحة يمكن إنشاء وحدة تخزين ثانية فيها.
تدعم تقنية Intel Matrix RAID تركيبات مستوى RAID التالي طالما تساوى عدد محركات الأقراص الثابتة في كلا وحدتي التخزين.

- 2-محرك RAID 1 وRAID 0
- RAID 0 وRAID 5 بثلاثة – ستة محركات أقراص
- 4-محرك RAID 0 وRAID 10
- 4-محرك RAID 5 وRAID 10

## ميزات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage الأخرى

راجع الجدول التالي للاطلاع على استعراض للميزات الرئيسي لإعانتك على إدارة نظام التخزين في الكمبيوتر. لا تدعم ميزات RAID إلا على النظم التي تستخدم لوحة وصل لأجهزة تحكم الإدخال/الإخراج بتمكين RAID.
جدول 4. استعراض لميزات إدارة التخزين الداعمة

الميزة | الوصف
تقنية Intel® Matrix RAID | تنشئ وتدير وتستخدم ما يصل إلى وحدتي تخزين RAID مستقلتين ضمن صفيف واحد. تنشئ ما يصل إلى ثلاثة صفائف RAID مستقلة بكل منها محركي أقراص ثابتين على أيٍ من منافذ Serial ATA الستة.
ترحيل مستويات RAID | يرحل من RAID 0 و1 و10 إلى RAID 5.
توسيع سعة وحدة تخزين RAID | يزيد سعة تخزين البيانات لوحدة التخزين عن طريق استغلال 100% من مساحة الصفيف المتاحة على وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 1 أو RAID 5 أو RAID 10، أو بإضافة محرك أقراص ثابتة واحد أو أكثر إلى وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 5.
احتياطي RAID | يحدد محرك أقراص ثابت واحد أو أكثر كوجهة لعمليات إعادة الإنشاء التلقائية.
التحقق من وحدة تخزين RAID | يتعرف على حالات عدم الاتساق أو البيانات غير السليمة في وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 1 أو RAID 5 أو RAID 10.
التحقق من وحدة تخزين RAID وإصلاحها | يتعرف على حالات عدم الاتساق أو البيانات غير السليمة في وحدة تخزين RAID 1 أو RAID 5 أو RAID 10 ويصلحها.
واجهة جهاز تحكم المضيف المتقدم (AHCI) | يستخدم ميزات Serial ATA المتقدمة مثل قوائم انتظار الأوامر الأصلية والتوصيل السريع الأصلي.
تشفير البيانات | يتيح تحويل البيانات بحيث تكون غير مقروءة لأي شخص. يتحكم المفتاح في مستوى وحالة تشفير البيانات. تعرض وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة تشفير وحدات تخزين RAID والاسترداد إضافة إلى محركات الأقراص الثابتة سواء كانت RAID أو خلاف RAID.
حماية محرك الأقراص الثابت بكلمة مرور | يوفر حماية وتأمين على مستوى عالٍ لبيانات محرك الأقراص الثابت بكلمة مرور، مع منع وصول أي مستخدم غير مصرح له وإفشال أي مخترقين. تتيح لك وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage إلغاء تأمين محرك أقراص ثابت مؤمَّن.
دعم المحركات ذات المقطع الكبير | يسمح باستخدام محركات الأقراص الثابتة بحجم مقطع منطقي 0.5 كيلوبايت وحجم مقطع فعلي 0.5 كيلوبايت و1 كيلوبايت و2 كيلوبايت و4 كيلوبايت في نظام التخزين الفرعي.
ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين | تحسن الأداء عن طريق التخزين المؤقت لمقاطع البيانات المستخدمة بشكل متكرر من أجل وصول أسرع وتشغيل أمثل لوحدة تخزين RAID.

# معلومات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage

عند فتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage يظهر مربع الحوار الرئيسي عارضاً معلومات الأجهزة في لوحين. في مشهد الوضع المتقدم، يعرض اللوح الأيسر - ويسمى لوح الأجهزة - المشهد المنطقي والفعلي للأجهزة التي يتألف منها نظام تخزين Serial ATA الفرعي. تضم هذه الأجهزة ما يتواجد في النظام من محركات أقراص Serial ATA الثابتة المدعومة ومن محركات أقراص ATAPI الثابتة المدعومة ومن وحدات تخزين الاسترداد وRAID المدعومة. أما اللوح الأيمن - ويسمى لوح المعلومات - فيعرض معلومات الجهاز المحدد. تسرد الجداول التالية معلمات كل من أنواع الأجهزة. فإن كانت إحدى المعلمات غير منطبقة على الجهاز الذي حددته فإنها لا تظهر.
جدول 5. معلومات الصفائف (وضع RAID)

المعلمة | القيمة
الحالة | لا توجد ترحيلات نشطة: لا تحدث أي عمليات ترحيل أو إعادة إنشاء.
جاري إعادة الإنشاء: جاري إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID واحدة أو أكثر.
جاري إضافة محركات أقراص ثابتة: برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage بصدد إضافة عضو واحد أو أكثر وترحيل البيانات في الصفيف.
جاري استبدال محركات أقراص ثابتة: جاري إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID واحدة أو أكثر على محرك أقراص ثابت احتياطي نتيجةً لحدث SMART على أحد محركات الأقراص الثابتة في وحدة التخزين تلك.
جاري التهيئة: جاري تهيئة تماثل وحدة تخزين RAID أو جاري التحقق من البيانات الموجودة على وحدة تخزين RAID أو التحقق منها وإصلاحها.
ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات محركات الأقراص الثابتة ممكَّنة | يبين حالة تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات لكافة محركات الأقراص الثابتة في الصفيف.
الحجم | يبين سعة الصفيف بالجيجابايت.
المساحة الحرة | يبين مقدار المساحة في الصفيف التي لا تستخدمها وحدة تخزين RAID. يمكن استخدام المساحة الحرة لإنشاء وحدة تخزين RAID ثانية.
عدد محركات الأقراص الثابتة | يبين عدد محركات الأقراص الثابتة التي تشكل جزءاً من الصفيف.
محرك الأقراص الثابت العضو [1، 2، 3، 4، 5، 6] | يبين المصنع ورقم الطراز لكلٍ من محركات الأقراص الثابتة الأعضاء في الصفيف.
عدد وحدات التخزين | يبين عدد وحدات تخزين RAID في الصفيف. إذا كان عدد وحدات التخزين 1 وكانت هناك مساحة حرة متاحة يمكن إنشاء وحدة تخزين RAID ثانية في الصفيف.
عضو وحدة التخزين [1، 2] | يبين اسم كلٍ من وحدات تخزين RAID في الصفيف.

جدول 6. معلومات وحدات التخزين (وضع RAID)

المعلمة | القيمة
الحالة (وحدة تخزين RAID) | طبيعي: يمكن الوصول إلى بيانات وحدة التخزين بالكامل.
مؤمَّن: يبين أن المحركات الأعضاء التي تشكل جزءاً من وحدة تخزين RAID مؤمَّنة وغير مؤمَّنة. لإلغاء تأمين وحدة التخزين، استخدم خيار النقر بزر الماوس الأيمن لإلغاء تأمين كل المحركات الأعضاء المؤمَّنة.
فشل: بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0، هناك عضو واحد أو أكثر مفتقد أو فشل. بالنسبة لوحدات RAID 5، فشل كلا العضوين. بالنسبة لوحدات تخزين RAID 5 أو RAID 10، هناك عضوان أو أكثر مفتقدان أو فشلا. ملحوظة: يمكن تحت ظروف معينة ظهور بيان عن انخفاض في وحدة تخزين RAID 10 بالرغم من افتقاد عضوين أو فشلهما.
منخفض: تقتصر إمكانية ورود هذه الحالة على وحدات تخزين RAID 1 وRAID 5 وRAID 10. يشير ذلك إلى افتقاد عضوٍ ما أو فشله.
حدث SMART: تعدى أحد محركات الأقراص الثابتة مستواه للأخطاء القابلة للتقويم وأبلغ عن وقوع حدث SMART.
جاري إعادة الإنشاء:لا يمكن أن يكون في هذه الحالة إلا وحدات تخزين RAID 5 وRAID 10. يشير ذلك إلى أن هناك بيانات جاري نسخها إلى نسخة متطابقة أو إلى محرك أقراص احتياطي وأن تكرار البيانات جاري استعادته.
جاري الترحيل: يشير إلى أن هناك بيانات جاري ترحيلها إلى محرك أقراص ثابت أو صفيف ثانٍ وأنه جاري إنشاء وحدة تخزين RAID.
جاري التحقق: يدل على أنه جاري التحقق من البيانات الموجودة بوحدة تخزين RAID.
جاري التهيئة: جاري تهيئة تماثل وحدة تخزين RAID أو جاري التحقق من البيانات الموجودة على وحدة تخزين RAID أو التحقق منها وإصلاحها.
الحالة (وحدة تخزين الاسترداد) | جاري إنشاء وحدة التخزين: جاري نسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد.
تحديث متواصل: تنسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد تلقائياً مادام المحركان موصلان بالنظام. يتطلب تعطيل سياسة التحديث المتواصل منك أن تطلب التحديث يدوياً عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد ثم اختيار تحديث وحدة التخزين.
تحديث عند الطلب: تُنسخ البيانات الموجودة على محرك الأقراص الرئيسي إلى محرك الاسترداد عندما تطلب ذلك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على وحدة التخزين ثم اختيار تحديث وحدة التخزين. ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
تم تحديثه: لا يكون في هذه الحالة إلا وحدات تخزين الاسترداد التي يقضي إعداد سياستها بالتحديث المتواصل. تطابق البيانات الموجودة على محرك الاسترداد البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
يحتاج لتحديث: لا يكون في هذه الحالة إلا وحدات تخزين الاسترداد التي يقضي إعداد سياستها بالتحديث عند الطلب. ولا تطابق البيانات الموجودة على محرك الاسترداد البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
فشل: فشل كلا العضوين.
جاري تحديث وحدة التخزين: جاري نسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد. ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
جاري الاسترداد: تحل البيانات الموجودة على محرك الاسترداد محل كل البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
محرك الأقراص الرئيسي للقراءة فقط: لقد حددت خيار التعامل مع ملفات المحرك الرئيسي في مستكشف Windows*، مما يقصر المحرك على القراءة فقط.
محرك أقراص الاسترداد للقراءة فقط: لقد حددت خيار التعامل مع ملفات محرك الاسترداد في مستكشف Windows*، مما يقصر المحرك على القراءة فقط.
محرك الأقراص الرئيسي غير موجود: لم يتم العثور على المحرك الرئيسي الذي استخدم لإنشاء وحدة تخزين الاسترداد.
محرك أقراص الاسترداد غير موجود: لم يتم العثور على محرك الاسترداد الذي استُخدم لإنشاء وحدة تخزين.
حالة التشفير | تشغيل: وحدة التخزين مشفرة وجميع محركات الأقراص الثابتة الأعضاء مشفرة. ملحوظة: يجب أن يكون لكل محركات الأقراص الثابتة الأعضاء التي تشكل جزءاً من وحدة تخزين RAID نفس حالة التشفير عند الإنشاء.
إيقاف: وحدة التخزين غير مشفرة وجميع محركات الأقراص الثابتة الأعضاء غير مشفرة.
إيقاف (تشفير مختلط لمحركات الأقراص): محركات الأقراص الأعضاء في وحدة تخزين RAID لها حالات تشفير مختلفة ويفترض عدم تشفير وحدة التخزين. لتغيير حالة تشفير وحدة التخزين، عدل حالة التشفير لمحركات الأقراص الأعضاء بحيث تعكس حالة موحدة.
أخطاء التحقق | يبين عدد حالات عدم الاتساق التي وجدت أثناء التحقق من بيانات وحدة تخزين RAID. لا يكون ذلك صالحاً إلا أثناء عملية التحقق أو أثناء عملية التحقق والإصلاح.
الكتل التي يوجد بها أخطاء في الوسط | يبين عدد الكتل المشتملة على أخطاء في الوسط والتي وجدت أثناء التحقق من بيانات وحدة تخزين RAID. لا يكون ذلك صالحاً إلا أثناء عملية التحقق أو أثناء عملية التحقق والإصلاح.
وحدة تخزين نظام | يبين إذا ما كانت وحدة التخزين تحتوي على ملفات نظام تشغيل محمية.
ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين ممَكنة | يبين حالة تمكين ميزة ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين.
مستوى RAID | يبين مستوى RAID الجاري استخدامه لوحدة التخزين.
حجم الشريط | يبين حجم كل كتلة بيانات متواصلة منطقية مستخدمة في وحدة التخزين بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0 وRAID 5 وRAID 10. يُقاس حجم الشريط بالكيلوبايت.
الحجم | يبين سعة وحدة التخزين الإجمالية بالجيجابايت.
عدد محركات الأقراص الثابتة | يبين عدد محركات الأقراص الثابتة التي تتضمنها وحدة التخزين.
محرك الأقراص الثابت العضو [1، 2، 3، 4، 5، 6] | بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0 وRAID1 وRAID 5 وRAID 10، يبين الصانع ورقم الطراز لكلٍ من محركات الأقراص الثابتة التي تستخدمها وحدة التخزين.
محرك الأقراص الثابتة الرئيسي | بالنسبة لوحدات تخزين الاسترداد، يبين الصانع ورقم الطراز للمحرك الرئيسي.
محرك أقراص الاسترداد | بالنسبة لوحدات تخزين الاسترداد، يبين الصانع ورقم الطراز لمحرك الاسترداد.
الصفيف الأصل | يبين اسم الصفيف الذي يحتوي على وحدة التخزين هذه.

جدول 7. معلومات محركات أقراص RAID الثابتة (وضع RAID)

المعلمة | القيمة
الاستخدام | عضو صفيف: تم تجميع محرك الأقراص الثابت مع محركات أقراص أخرى لتشكيل صفيف يحتوي على وحدات تخزين RAID، وقد تعرض وحدات تخزين RAID في نظم التشغيل، إلا أن ذلك لا يسري على محركات الأقراص المستقلة.
عضو بصفيف (الرئيسي): محرك الأقراص الثابتة هو المحرك المصدر لوحدة تخزين الاسترداد.
عضو بصفيف (استرداد): محرك الأقراص الثابتة هو المحرك الهدف لوحدة تخزين الاسترداد.
محرك أقراص ثابت خلاف RAID: لا توجد بيانات تعريف RAID على محرك الأقراص الثابت وهو ظاهر لنظام التشغيل ومتاح لاستخدامه.
لا شيء: يحتوي محرك الأقراص الثابت على بيانات تعريف تحول دون عرضه في نظام التشغيل، إلا إن محرك الأقراص الثابت ليس عضواً في صفيف.
الحالة | طبيعي: محرك الأقراص الثابت موجود ويعمل على النحو المتوقع وغير مؤمَّن.
مؤمَّن: محرك الأقراص الثابت محمي بكلمة مرور. استخدم خيار النقر بزر الماوس الأيمن لإلغاء تأمين محرك الأقراص الثابت المؤمَّن. ملحوظة: إذا كان من المحركات الأعضاء في وحدة تخزين RAID مؤمَّن وغير مؤمَّن، تظهر وحدة التخزين على أنها مؤمَّنة.
حدث خطأ: تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها، ويظهر ذلك في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
حدث SMART: تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها وهو عرضة لفشل محتمل.
مفتقد: محرك الأقراص الثابت غير موجود.
إصدار غير متوافق: يحتوي محرك الأقراص الثابت على بيانات تعريف RAID تبين إصداراً غير متوافق مع الإصدار الحالي من برنامج RAID.
فشل: يشير إلى نفس حالة "حدث خطأ"، ويظهر ذلك في وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
حالة التشفير | تشغيل: محرك الأقراص الثابت مشفر.
إيقاف: محرك الأقراص الثابت غير مشفر.
منفذ الجهاز | يبين المنفذ في جهاز تحكم Serial ATA الموصل به محرك الأقراص الثابت.
وضع نقل Serial ATA الحالي | يبين وضع نقل Serial ATA بين جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت، القيم التقليدية لهذه المعلمة هي: توليد 1: 150 ميجابايت/ثانية توليد 2: 300 ميجابايت/ثانية
الطراز | يبين رقم طراز محرك الأقراص الثابت.
الرقم المسلسل | يبين الرقم المسلسل الذي حدده الصانع لمحرك الأقراص الثابت.
البرامج الثابتة | يبين إصدار البرامج الثابتة ضمن محرك الأقراص الثابت.
دعم قوائم انتظار الأوامر الأصلية | يبين دعم محرك الأقراص الثابت لقوائم انتظار الأوامر الأصلية من عدمه.
تمكين ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة | يبين حالة تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات لكافة محركات الأقراص الثابتة في الصفيف.
عدد وحدات التخزين | يبين عدد وحدات التخزين في الصفيف.
عضو وحدة التخزين [1، 2] | يبين اسم كلٍ من وحدات التخزين التي تضم محرك الأقراص الثابت كعضو فيها.
الصفيف الأصل | يبين اسم كلٍ من صفائف RAID التي تضم محرك الأقراص الثابت كعضو فيها.

جدول 8. معلومات محركات الأقراص الثابتة خلاف RAID

المعلمة | القيمة
الاستخدام | محرك أقراص ثابت خلاف RAID: محرك الأقراص الثابت غير مستخدم في أحد صفائف RAID ولا وحدات تخزينه، ويمكن استخدام محرك الأقراص الثابت هذا كاحتياطي RAID أو كجهاز تخزين بيانات.
احتياطي: تحدد لمحرك الأقراص الثابت هذا أن يكون محرك الأقراص الوجهة في عمليات إعادة الإنشاء التلقائية.
استخدام محرك الأقراص الثابت مجهول: تعذر الوقوف على استخدام محرك الأقراص الثابت هذا، وقد يرجع هذا إلى عدم توافق بين هذا الإصدار من البرنامج وتكوين محرك الأقراص الثابت.
الحالة | طبيعي: محرك الأقراص الثابت موجود ويعمل على النحو المتوقع.
حدث خطأ: تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها، ويظهر ذلك في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
حدث SMART: تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها وهو عرضة لفشل محتمل.
مؤمَّن: محرك الأقراص الثابت محمي بكلمة مرور. استخدم خيار النقر بزر الماوس الأيمن لإلغاء تأمين محرك الأقراص الثابت المؤمَّن. ملحوظة: في حالة تأمين كل المحركات الأعضاء في وحدة تخزين RAID مؤمَّنة فلا تكون وحدة التخزين مرئية وتظهر كل المحركات الأعضاء وكأنها محركات أقراص ثابتة خلاف RAID.
فشل: يشير إلى نفس حالة "حدث خطأ"، ويظهر ذلك في وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
| حالة التشفير | تشغيل: محرك الأقراص الثابت مشفر.
إيقاف: محرك الأقراص الثابت غير مشفر.
منفذ الجهاز | يبين المنفذ في جهاز تحكم Serial ATA الموصل به محرك الأقراص الثابت.
وضع نقل Serial ATA الحالي | يبين وضع نقل Serial ATA بين جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت، علماً بأن القيم التقليدية لهذه المعلمة هي: توليد 1: 150 ميجابايت/ثانية توليد 2: 300 ميجابايت/ثانية
الطراز | يبين رقم طراز محرك الأقراص الثابت.
الرقم المسلسل | يبين الرقم المسلسل الذي حدده الصانع لمحرك الأقراص الثابت.
البرامج الثابتة | يبين إصدار البرامج الثابتة ضمن محرك الأقراص الثابت.
دعم قوائم انتظار الأوامر الأصلية | يبين دعم محرك الأقراص الثابت لقوائم انتظار الأوامر الأصلية من عدمه.
محرك أقراص النظام | يبين إذا ما كان محرك الأقراص الثابت يحتوي على ملفات نظام تشغيل محمية أم لا.
الحجم | يبين سعة محرك الأقراص الثابت الإجمالية بالجيجابايت.

جدول 9. معلومات محركات أقراص Serial ATA الثابتة (وضع AHCI في النظم المتنقلة)

الاسم | الوصف
الحالة | طبيعي: محرك الأقراص الثابت موجود ويعمل على النحو المتوقع.
مؤمَّن: محرك الأقراص الثابت محمي بكلمة مرور. استخدم خيار النقر بزر الماوس الأيمن لإلغاء تأمين محرك الأقراص الثابت المؤمَّن. ملحوظة: في حالة تأمين كل المحركات الأعضاء في وحدة تخزين RAID مؤمَّنة فلا تكون وحدة التخزين مرئية وتظهر كل المحركات الأعضاء وكأنها محركات أقراص ثابتة خلاف RAID.
حدث خطأ: تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها، ويظهر ذلك في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
حدث SMART: تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها وهو عرضة لفشل محتمل.
فشل: يشير إلى نفس حالة "حدث خطأ"، ويظهر ذلك في وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
منفذ الجهاز | يبين المنفذ في جهاز تحكم Serial ATA الموصل به محرك الأقراص الثابت.
وضع نقل Serial ATA الحالي | يبين وضع نقل Serial ATA بين جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت، علماً بأن القيم التقليدية لهذه المعلمة هي: توليد 1: 150 ميجابايت/ثانية توليد 2: 300 ميجابايت/ثانية.
الطراز | يبين رقم طراز محرك الأقراص الثابت.
الرقم المسلسل | يبين الرقم المسلسل الذي حدده الصانع لمحرك الأقراص الثابت.
البرامج الثابتة | يبين إصدار البرامج الثابتة ضمن محرك الأقراص الثابت.
دعم قوائم انتظار الأوامر الأصلية | يبين دعم محرك الأقراص الثابت لقوائم انتظار الأوامر الأصلية من عدمه.
الحجم | يبين سعة محرك الأقراص الثابت الإجمالية بالجيجابايت.

# خيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage

## الوضع الأساسي – استعراض الإجراءات

تتيح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage الوصول إلى إجراءات لإدارة ميزات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage. في الوضع الأساسي، يعرض اللوح الأيسر الإجراءات شائعة الاستخدام، بينما يعرض اللوح الأيمن معلومات (حالة وحدة التخزين وتفاصيل وتحذيرات) وزر الإجراء المتعلق بالمحدد في اللوح الأيسر. يقدم الجدول التالي بياناً لكل إجراء يمكن الوصول إليه من خلال هذه القوائم.

جدول 10. خيارات اللوح الأيسر المتاحة لوحدة تخزين الاسترداد فقط

الإجراء | الوصف
عرض حالة وحدة التخزين ومحركات الأقراص الثابتة | يؤدي تحديد هذا الخيار إلى عرض استعراض سريع لحالة وحدة التخزين ومحركات الأقراص الثابتة وخيار التحول إلى مشهد الوضع المتقدم.
تعديل سياسة تحديث وحدة التخزين | يسمح لك تحديد هذا الخيار بتغيير سياسة تحديث وحدة التخزين عن طريق تمكين عمليات التحديث المتواصل أو تعطيلها. يؤدي تحديد "تعطيل عمليات التحديث المتواصل" إلى وضع وحدة التخزين في وضع سياسة التحديث عند الطلب، وسيلزمك من ثم طلب عمليات التحديث يدويًا عن طريق تحديد "تحديث وحدة تخزين الاسترداد". يؤدي تحديد "تمكين عمليات التحديث المتواصل" إلى تحديث وحدة التخزين تلقائياً.
الوصول إلى ملفات المحرك الرئيسي والوصول إلى ملفات محرك الاسترداد | تتيح لك هذه الخيارات مشاهدة الملفات على المحرك الرئيسي أو الاسترداد باستخدام مستكشف Windows*. يؤدي تحديد أحد هذه الخيارات إلى ضبط وحدة التخزين على القراءة فقط وعدم السماح تحديث على وحدة التخزين. عندما تنتهي من الاطلاع على الملفات، حدد "إخفاء ملفات محرك الأقراص الرئيسي" أو "إخفاء ملفات محرك أقراص الاسترداد" لإخفاء الملفات وضبط وحدة التخزين على سياسة التحديث عند الطلب، أو حدد "تعديل سياسة تحديث وحدة التخزين" لإخفاء الملفات وضبط وحدة التخزين على سياسة التحديث المتواصل.
إخفاء ملفات المحرك الرئيسي وإخفاء ملفات محرك الاسترداد | لا تتاح هذه الخيارات إلا بعد تحديد خيار الوصول إلى ملفات المحرك الرئيسي أو محرك الاسترداد في مستكشف Windows*. يؤدي تحديد أحد هذه الخيارات إلى إتاحة الكتابة على محرك الأقراص الثابت وتمكين عمليات تحديث وحدة التخزين عند الطلب أو المتواصلة.
تحديث وحدة تخزين الاسترداد | لا يتاح هذا الخيار إلا عند ضبط وحدة التخزين على سياسة التحديث عند الطلب. يؤدي تحديد هذا الخيار إلى نسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد، ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي | لا يتاح هذا الخيار إلا بعد إعادة تشغيل النظام من محرك الاسترداد باستخدام واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage، ويؤدي تحديد هذا الخيار إلى إحلال بيانات من محرك الاسترداد محل كل البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.

## الوضع المتقدم - استعراض الإجراءات

في الوضع المتقدم، تتيح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage أسلوبين للوصول إلى إجراءات إدارة ميزات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage: قائمة إجراءات وقوائم النقر بزر الماوس الأيمن. تتيح قائمة إجراءات الوصول إلى الإجراءات شائعة الاستخدام، بينما تتيح قوائم النقر بزر الماوس الأيمن - والتي يمكن الوصول إليها عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على عناصر مسرودة في لوح الأجهزة - إجراءات خاصة بذلك العنصر. تقدم الجداول التالية بياناً لكل إجراء يمكن الوصول إليه من خلال هذه القوائم.
جدول 11. الخيارات المتاحة من قائمة إجراءات

الإجراء | الوصف
بناء وحدة تخزين RAID | استخدم خيار الإنشاء هذا لإنشاء وحدة تخزين RAID إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالبيانات الموجودة على محرك أقراص ثابت قائم. يمكن استخدام محركي أقراص ثابتين أو أكثر لوحدة التخزين، حسب مستوى RAID الذي يقع عليه اختيارك. تتيح تقنية Intel® Matrix RAID المصفوف إنشاء وحدتي تخزين ضمن صفيفٍ ما. للقيام بذلك حدد سعة لوحدة التخزين تقل عن سعة الصفيف الإجمالية مما يترك مساحة فارغة ضمن الصفيف لوحدة تخزين RAID الثانية، حيث تشغل وحدة التخزين الثانية المساحة المتبقية على الصفيف تلقائياً. يقتصر دور وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage على إنشاء وحدة تخزين RAID. وتكون وحدة التخزين الناتجة غير مقسمة ولا منسقة. استخدم أداة Microsoft Windows* المساعدة لإدارة الأقراص لتقسيم وحدة تخزين RAID الجديدة وتنسيقها. لاحظ أنه بالنسبة للنظم التي يكون التشفير فيها في وضع التمكين، يجب توافر ما لا يقل عن محركي أقراص ثابتة خلاف RAID لهما نفس حالة التشفير لفتح المعالج وإنشاء وحدة تخزين RAID.
بناء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود | استخدم خيار الإنشاء هذا عندما تريد الاحتفاظ بالبيانات الموجودة على محرك أقراص ثابت قائم ونسخ تلك البيانات إلى محرك أقراص ثابت إضافي واحد أو أكثر. قد يستغرق أسلوب الإنشاء هذا - والمعروف باسم الترحيل - بضع ساعات حسب سعة محرك الأقراص الثابت وحمولة الأعمال الواقعة على النظام، بمجرد استكمال المعالج يظهر مربع حوار لبيان تقدم عملية الترحيل. لإعادة فتح مربع الحوار في أي وقت خلال عملية الترحيل، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الترحيل واختر "إظهار تقدم الترحيل". جدير بالذكر أنه لا يمكن إجراء أكثر من عملية ترحيل واحدة في نفس الوقت، فإذا أردت تحويل أكثر من محرك أقراص بيانات واحد إلى وحدة تخزين RAID يجب عليك تحويل كلٍ منها على حدة. لاحظ أنه بالنسبة للنظم التي يكون التشفير فيها في وضع التمكين، يجب توافر ما لا يقل عن محركي أقراص ثابتة خلاف RAID لهما نفس حالة التشفير لفتح المعالج وإنشاء وحدة تخزين RAID.
إنشاء وحدة تخزين استرداد | استخدم هذا الخيار عندما تريد إنشاء وحدة تخزين باستخدام تقنية الاسترداد السريع Intel® Rapid Recover. تنسخ هذه التقنية البيانات من محرك رئيسي إلى محرك استرداد إما بشكل متواصل أو عند الطلب. يجب أن يتضمن المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد 100% من مساحة محركات الأقراص المتاحة في الصفيف، ولا يمكن تواجد أكثر من وحدة تخزين استرداد واحدة في أي نظام. لاحظ أنه عند إنشاء وحدة تخزين استرداد، لا يمكن تواجد ولا إضافة وحدات تخزين RAID في النظام. كذلك بالنسبة للنظم التي يكون التشفير فيها في وضع التمكين، يجب توافر ما لا يقل عن محركي أقراص ثابتة خلاف RAID لهما نفس حالة التشفير لفتح المعالج وإنشاء وحدة تخزين RAID.
إعادة المسح بحثاً عن أجهزة توصيل وتشغيل | استخدم هذا الخيار لاكتشاف محركات الأقراص الثابتة التي أضيفت أو أزيلت. وبعد انتهاء المسح يعرض مشهد الوضع المتقدم المعلومات بعد التحديث، يناظر هذا الإجراء خيار "تفحص تغييرات الأجهزة" في إدارة الأجهزة في Microsoft Windows.

جدول 12. الخيارات المتاحة من قوائم النقر بزر الماوس الأيمن

عنصر لوح الأجهزة | الوصف
صفيف | إنشاء وحدة تخزين: لا يتاح هذا الخيار إذا كان الصفيف مكونًا من وحدة تخزين RAID لا تتضمن 100% من مساحة محركات أقراص الصفيف الثابتة المتاحة. يمكنك عندئذٍ استخدام هذا الخيار لبدء "معالج إنشاء وحدة تخزين RAID" وإنشاء وحدة تخزين RAID ثانية لاستغلال المساحة المتبقية في الصفيف. راجع قسم "تقنية Intel Matrix RAID" من ملف التعليمات هذا للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.
تمكين/تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات محركات الأقراص الثابتة: ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات محركات الأقراص الثابتة ميزة لتحسين الأداء تدعمها بعض محركات الأقراص الثابتة، حيث يؤدي تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات إلى تحسين الأداء عن طريق تخزين البيانات مؤقتاً قبل كتابتها على محرك الأقراص الثابت، إلا إن وجه القصور في تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات هو احتمال فقد البيانات المخزنة مؤقتاً في حالة انقطاع الطاقة عن النظام. لتمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة أو تعطيلها، انقر بزر الماوس الأيمن على صفيف RAID ثم اختر "تمكين ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة" أو "تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة". ثم أعد تشغيل الكمبيوتر لتسري التغييرات.
وحدة تخزين RAID | حذف وحدة التخزين: يتيح لك هذا الخيار حذف وحدة تخزين RAID موجودة. تحذير: يؤدي حذف وحدة تخزين RAID إلى حذف كافة البيانات الموجودة على كل محركات الأقراص الثابتة التي تشكل جزءاً من وحدة تخزين RAID بشكل دائم. احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة قبل حذف وحدة التخزين.
تعديل وحدة تخزين: يتيح لك هذا الخيار إجراء التعديلات التالية على وحدة تخزين RAID: تغيير اسم وحدة التخزين وتنفيذ ترحيل لمستوى RAID (أي الترحيل من وحدة تخزين RAID 0 أو 1 أو 10 إلى وحدة تخزين RAID 5)، وتوسيع سعة وحدة التخزين عن طريق استغلال 100% من مساحة الصفيف المتاحة أو إضافة محركات أقراص ثابتة.
التحقق من بيانات وحدة التخزين: يتحقق هذا الخيار من البيانات الموجودة على وحدة تخزين RAID. عند اكتمال عملية التحقق يعرض مربع حوار عدد أخطاء التحقق والكتل التي تضم أخطاء في الوسط التي وجدت.
التحقق من بيانات وحدة التخزين وإصلاحها: يتحقق هذا الخيار من البيانات الموجودة على وحدة تخزين RAID ويصلحها. عند اكتمال عملية التحقق والإصلاح يعرض مربع حوار عدد أخطاء التحقق التي وجدت وأصلحت والكتل التي تضم أخطاء في الوسط التي أعيد تخصيصها.
تمكين/تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة لوحدة التخزين: يؤدي تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين إلى تحسين خرج واستجابة الإدخال/الإخراج، ولكنه ربما يخفض حماية البيانات في حالة انقطاع الطاقة أو تعطل النظام. لا يتطلب تغيير هذا الخيار إعادة التشغيل., ملاحظة: من أجل حماية البيانات، تعطل ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين بشكل مؤقت عند التشغيل على مصدر طاقة غير منقطع (UPS).إظهار تقدم إنشاء وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا أثناء عملية إنشاء وحدة تخزين جديدة. وبمجرد تحديد هذا الخيار، يظهر مربع حوار لبيان تقدم عملية الإنشاء على شكل "% مكتمل".
إظهار تقدم إنشاء وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا عندما تكون وحدة تخزين جديدة قيد الإنشاء. وبمجرد تحديد هذا الخيار يظهر مربع حوار لبيان تقدم عملية الإنشاء على شكل "% مكتمل".
إظهار تقدم الترحيل: لا يتاح هذا الخيار إلا عند وجود عملية ترحيل عاملة. وبمجرد تحديد هذا الخيار يظهر مربع حوار لبيان تقدم عملية الترحيل على شكل "% مكتمل".
استرداد وحدة تخزين: يسترد هذا الخيار وحدة تخزين بعد الاستعادة الفعلية لمحرك الأقراص الثابت الذي تسبب في الفشل شريطة تلبية الشرطين التاليين: إعادة تثبيت محرك أو محركات الأقراص الثابتة التي كانت أصلاً جزءاً من وحدة تخزين RAID التي فشلت. عدم التعامل مع البيانات الموجودة على محرك الأقراص الثابت أثناء استبعاد محرك الأقراص الثابت من النظام.
تحويل إلى وحدة تخزين استرداد: لا يتاح هذا الخيار إلا لوحدات تخزين RAID 1 التي تتضمن 100% من مساحة محركات الأقراص الثابتة في صفيفٍ ما. يجب أن يتكون الصفيف من محركي أقراص ثابتة اثنين فقط. تستخدم وحدة تخزين RAID 1 تقنية الاسترداد السريع Intel® Rapid Recover. -للحصول على تعليمات على شكل خطوات للإجراء المطلوب اتباعه، رجاء مراجعة قسم خيارات تحويل وحدات التخزين.
وحدة تخزين استرداد | حذف وحدة التخزين: يتيح لك هذا الخيار حذف وحدة تخزين استرداد موجودة. تحذير: عند حذف وحدة تخزين استرداد، تحذف كل البيانات من محرك الأقراص الرئيسي والاسترداد بشكل دائم. احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة قبل حذف وحدة التخزين.
تعديل وحدة تخزين: يتيح لك هذا الخيار إجراء التعديلات التالية على وحدة تخزين الاسترداد: تغيير اسم وحدة التخزين وتبديل المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد وتغيير سياسة التحديث.
التحقق من بيانات وحدة التخزين: يتحقق هذا الخيار من البيانات الموجودة على وحدة تخزين استرداد. عند اكتمال عملية التحقق يعرض مربع حوار عدد أخطاء التحقق والكتل التي تضم أخطاء في الوسط التي وجدت.
التحقق من بيانات وحدة التخزين وإصلاحها: يتحقق هذا الخيار من البيانات الموجودة على وحدة تخزين استرداد ويصلحها. عند اكتمال عملية التحقق والإصلاح يعرض مربع حوار عدد أخطاء التحقق التي وجدت وأصلحت والكتل التي تضم أخطاء في الوسط التي أعيد تخصيصها.
تمكين/تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة لوحدة التخزين: يؤدي تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين إلى تحسين خرج واستجابة الإدخال/الإخراج، ولكنه ربما يخفض حماية البيانات في حالة انقطاع الطاقة أو تعطل النظام. لا يتطلب تغيير هذا الخيار إعادة التشغيل. ملاحظة: من أجل حماية البيانات، تعطل ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين بشكل مؤقت عند التشغيل على مصدر طاقة غير منقطع (UPS).إظهار تقدم إنشاء وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا أثناء عملية إنشاء وحدة تخزين جديدة. وبمجرد تحديد هذا الخيار، يظهر مربع حوار لبيان تقدم عملية الإنشاء على شكل "% مكتمل".
تعطيل التحديث المتواصل: يؤدي تحديد هذا الخيار إلى تغيير سياشة التحديث إلى عند الطلب، ومن ثم يلزمك أن تطلب التحديث يدويًا عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على وحدة التخزين ثم اختيار "تحديث وحدة التخزين".
تحديث وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا عند ضبط وحدة التخزين على سياسة التحديث عند الطلب. يؤدي تحديد هذا الخيار إلى نسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد، ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
إظهار تقدم تحديث وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا أثناء إنشاء وحدة تخزين استرداد جديدة أو عندما تحدد "تحديث وحدة التخزين" تحت سياسة التحديث عند الطلب.
إلغاء عملية تحديث وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا أثناء إنشاء وحدة تخزين استرداد جديدة أو عندما تحدد "تحديث وحدة التخزين" تحت سياسة التحديث عند الطلب.
استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي: لا يتاح هذا الخيار إلا بعد إعادة تشغيل النظام من محرك الاسترداد باستخدام واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage Manager. ويؤدي تحديد هذا الخيار إلى إحلال البيانات الموجودة محرك الاسترداد محل كل البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
إظهار مدى التقدم في الاسترداد: لا يتاح هذا الخيار إلا عند وجود عملية استرداد إلى المحرك الرئيسي عاملة. وبمجرد تحديد هذا الخيار يظهر مربع حوار لبيان تقدم عملية الاسترداد على شكل "% مكتمل".
إلغاء عملية الاسترداد: لا يتاح هذا الخيار إلا عند وجود عملية استرداد إلى المحرك الرئيسي عاملة. يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إلغاء عملية نسخ البيانات الموجودة على محرك الاسترداد إلى المحرك الرئيسي.
الوصول إلى ملفات المحرك الرئيسي والوصول إلى ملفات محرك الاسترداد: تتيح لك هذه الخيارات مشاهدة الملفات على المحرك الرئيسي أو الاسترداد باستخدام مستكشف Windows*. يؤدي تحديد أحد هذه الخيارات إلى ضبط وحدة التخزين على القراءة فقط وعدم السماح تحديث على وحدة التخزين. عندما تنتهي من الاطلاع على الملفات، حدد "إخفاء ملفات محرك الأقراص الرئيسي" أو "إخفاء ملفات محرك أقراص الاسترداد" لإخفاء الملفات وضبط وحدة التخزين على سياسة التحديث عند الطلب، أو حدد "تعديل سياسة تحديث وحدة التخزين" لإخفاء الملفات وضبط وحدة التخزين على سياسة التحديث المتواصل.
إخفاء ملفات المحرك الرئيسي وإخفاء ملفات محرك الاسترداد: لا تتاح هذه الخيارات إلا بعد تحديد خيار الوصول إلى ملفات المحرك الرئيسي أو محرك الاسترداد في مستكشف Windows*. يؤدي تحديد أحد هذه الخيارات إلى إتاحة الكتابة على محرك الأقراص الثابت وتمكين عمليات تحديث وحدة التخزين.
تحويل إلى وحدة تخزين RAID 1: يتيح لك هذا الخيار تحويل وحدة تخزين استرداد إلى وحدة RAID 1. للحصول على تعليمات على شكل خطوات للإجراء المطلوب اتباعه، رجاء مراجعة قسم خيارات تحويل وحدات التخزين.
محرك أقراص ثابتة RAID | تنشيط تنشيط مبين المنفذ الضوئي: يتيح لك هذا الخيار تحديد المنفذ الموصل به محرك الأقراص الثابتة. بمجرد تحديده، يومض مصباح المنفذ ويدخل تلقائيًا في حالة نفاد الزمن. ملحوظة: لا يتاح هذا الخيار إلا للمنافذ المستخدمة.
إلغاء تأمين محرك الأقراص الثابتة: لا يتاح هذا الخيار إلا في حالة تأمين محرك أقراص ثابتة واحد أو أكثر. تظهر محركات الأقراص الثابتة المؤمَّنة في لوح الأجهزة ملحقٌ بها رمز قفل وفي لوح المعلومات بمسمى الحالة "مؤمَّن". انقر بزر الماوس الأيمن على محرك أقراص ثابتة مؤمَّن ثم حدد "إلغاء تأمين محرك أقراص ثابتة" من القائمة. سيوعز إليك عندئذٍ بإدخال كلمة مرور لإلغاء تأمين محرك الأقراص الثابتة المحدد. في ذلك الحين، لا تسمح وحدة تحكم Intel®Matrix Storage بتأمين محرك أقراص ثابتة.
محرك أقراص ثابت خلاف RAID | تحديد كاحتياطي: تحذير: يؤدي تحديد محرك أقراص ثابتة خلاف RAID كاحتياطي إلى حذف كافة البيانات الموجودة على محرك الأقراص ذلك بشكل دائم. احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة قبل تحديد أية محرك أقراص كاحتياطي. تحدد هذه الميزة محركات الأقراص الثابتة كمحركات أقراص الوجهة لعمليات إعادة الإنشاء التلقائي. لتحديد محرك أقراص ثابت كاحتياطي، انقر على أحد محركات الأقراص الثابتة الواردة في قائمة محركات الأقراص الثابتة خلاف RAID في لوح الأجهزة واختر "تحديد كاحتياطي"
إعادة تعيين محرك الأقراص الثابت إلى خلاف RAID: لا يمكن إعادة تعيين محرك أقراص ثابت خلاف RAID ما لم يسبق تحديده كاحتياطي أولاً. انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت الاحتياطي في قائمة محركات الأقراص الثابتة خلاف RAID في لوح الأجهزة واختر "إعادة تعيين محرك أقراص ثابت إلى خلاف RAID" من القائمة التي تظهر، وبذلك يتحول محرك الأقراص هذا - والذي كان عضواً في صفيف RAID - إلى محرك أقراص خلاف RAID.
إعادة البناء إلى محرك الأقراص الثابت هذا لا يتاح هذا الخيار إلا عند انخفاض وحدة تخزين RAID 1 أو 5 أو 10 نتيجة لفشل محرك أقراص عضو، أو عند فشل أو فقد المحرك الرئيسي لوحدة تخزين استرداد. راجع قسم "استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي" أو "استرداد وحدات تخزين RAID" من ملف التعليمات هذا للحصول على إجراءات مفصلة لاستخدام هذا الخيار.
تنشيط مبين المنفذ الضوئي: يتيح لك هذا الخيار تحديد المنفذ الموصل به محرك الأقراص الثابتة. بمجرد تحديده، يومض مصباح المنفذ ويدخل تلقائيًا في حالة نفاد الزمن. ملحوظة: لا يتاح هذا الخيار إلا للمنافذ المستخدمة.
إلغاء تأمين محرك الأقراص الثابتة: لا يتاح هذا الخيار إلا في حالة تأمين محرك أقراص ثابتة واحد أو أكثر. تظهر محركات الأقراص الثابتة المؤمَّنة في لوح الأجهزة ملحقٌ بها رمز قفل وفي لوح المعلومات بمسمى الحالة "مؤمَّن". انقر بزر الماوس الأيمن على محرك أقراص ثابتة مؤمَّن ثم حدد "إلغاء تأمين محرك أقراص ثابتة" من القائمة. سيوعز إليك عندئذٍ بإدخال كلمة مرور لإلغاء تأمين محرك الأقراص الثابتة المحدد. في ذلك الحين، لا تسمح وحدة تحكم Intel®Matrix Storage بتأمين محرك أقراص ثابتة.

## خيارات إنشاء وحدات التخزين

لإنشاء وحدة تخزين RAID أو استرداد جديدة حدد أحد الخيارات من قائمة "إجراءات" في الوضع المتقدم، يؤدي ذلك إلى فتح معالج يرشدك خلال عملية إنشاء وحدة تخزين RAID. فيما يلي استعراض لكلٍ من خيارات إنشاء وحدات التخزين. لا يتطلب إنشاء وحدة تخزين إعادة تثبيت نظام التشغيل. تبقى كل التطبيقات والبيانات بحالتها. لاحظ أن إنشاء وحدة تخزين RAID أو استرداد يتطلب دخولك على النظام بصفة مسئول.
تحذير: يؤدي إنشاء وحدة تخزين إلى حذف كل البيانات من واحد أو أكثر من محركات الأقراص الثابتة المستخدمة لإنشاء وحدة التخزين، ولا يمكن استرداد تلك البيانات. انتبه لرسائل التحذير ضمن كل معالج والتي توضح أي محركات الأقراص الثابتة ستخضع للكتابة فوق محتوياتها، واحرص على إعداد نسخة احتياطية من كل البيانات المهمة قبل إنشاء وحدة تخزين.
ملحوظة أحداث SMART: لن تتمكن من إنشاء وحدة تخزين RAID في حالة ورود حدث SMART من واحد أو أكثر من محركات أقراص Serial ATA الثابتة التي تحددها لوحدة تخزين RAID. إذا كنت تعتقد أن حدث SMART لن يعوق تشغيل محرك الأقراص الثابت بشكل طبيعي فانقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت الذي يظهر فيه حدث SMART واختر "إعادة تعيين حدث SMART" وستتمكن حينئذٍ من إنشاء وحدة تخزين RAID باستخدام محرك الأقراص الثابت هذا، إلا إن هذا لا يوصى به ما لم تكن مدركاً لسبب حدث SMART.

النظم بتمكين التشفير: لن يمكنك الوصول إلى أيٍ من معالجات إنشاء وحدات التخزين ما لم يكن هناك على الأقل محركي أقراص ثابتة خلاف RAID بحالة تشفير متطابقة متاحين على النظام. كما لا يمكن إنشاء وحدة تخزين إلا بعضوية محركات أقراص ثابتة تعرض حالات تشفير متطابقة، إما مشفرة أو غير مشفرة.
إنشاء وحدة تخزين استرداد
تستغل وحدات تخزين الاسترداد تقنية Intel® Rapid Recover لنسخ بيانات من محرك رئيسي محدد - محرك النظام في الغالب - إلى محرك استرداد محدد. يجب أن يتضمن المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد 100% من مساحة محركات الأقراص المتاحة في الصفيف، ولا يمكن تواجد أكثر من وحدة تخزين استرداد واحدة في أي نظام. كما أنه عند إنشاء وحدة تخزين استرداد، لا يمكن تواجد ولا إضافة وحدات تخزين RAID في النظام.
اتبع الخطوات التالية لإنشاء وحدة تخزين استرداد. أثناء سير العملية، يتاح لك خيار نسخ بيانات المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد بشكل متواصل أو عند الطلب. عند استخدام سياسة التحديث المتواصل، تنسخ التغييرات التي تجرى على المحرك الرئيسي تلقائيًا إلى محرك الاسترداد كلما كان محرك الاسترداد موصلاً وجاهزًا للاتصال. عند استخدام سياسة التحديث عند الطلب، تضبط حالة محرك الاسترداد تلقائيًا على "غير متصل". لذلك يمكن استرداد بيانات محرك الأقراص الرئيسي إلى حالة سابقة عن طريق إعادة نسخ البيانات الموجودة على محرك الاسترداد إلى المحرك الرئيسي (راجع قسم "إعادة بيانات المحرك الرئيسي إلى حالة سابقة" من ملف التعليمات هذا للاطلاع على الإجراء).

1. تأكد من وجود محرك أقراص Serial ATA واحد على الأقل – إضافة إلى محرك النظام – موصلاً بالنظام.
2. بدء Microsoft Windows* وفتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
3. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
4. اختر "إنشاء وحدة تخزين استرداد" من قائمة إجراءات. يبدأ "معالج إنشاء وحدة تخزين استرداد".
5. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله.
6. في حالة استخدام محركي أقراص ثابتة فارغين لإنشاء وحدة تخزين استرداد، تنشأ وحدة التخزين بمجرد اكتمال المعالج. في حالة إنشاء وحدة تخزين من محرك رئيسي عليه بيانات، تبدأ عملية إنشاء وحدة التخزين بمجرد اكتمال المعالج. للاطلاع على حالة الترحيل، انقر بزر الماوس الأيمن على اسم وحدة التخزين في لوح الأجهزة ثم حدد "عرض تقدم تحديث وحدة التخزين".

إنشاء وحدة تخزين RAID من نظام جاهز RAID
يتم تكوين نظام جاهز RAID بجهاز تحكم Serial ATA مضبوط على وضع RAID بما لا يقل عن محرك أقراص ثابتة واحد بدون وحدات تخزين RAID (محرك عبور). يجب أن تكون إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage مثبتة على نظام التشغيل. تكوينات RAID التالية محتملة (راجع جدول 2 من ملف التعليمات هذا للوقوف على مستويات RAID التي يدعمها النظام):

- جاهز RAID إلى RAID 0 باثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة محركات.
- جاهز RAID إلى RAID 1 بمحركي أقراص
- جاهز RAID إلى RAID 5 بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة محركات.
- جاهز RAID إلى RAID 10 بأربعة أقراص

اتبع الخطوات التالية لتحويل النظام إلى نظام RAID عن طريق ترحيل البيانات من محرك النظام القائم إلى وحدة تخزين RAID.

1. سجل الرقم المسلسل لمحرك الأقراص الثابتة الذي تريد ترحيل البيانات منه وتأكد من توصيله بالنظام. ستحتاج إلى الرقم المسلسل في مرحلة لاحقة من الإجراء لتعريف هذا المحرك على أنه المحرك المصدر.
2. وصل محركات أقراص Serial ATA الثابتة الإضافية المطلوب استخدامها كمحركات أعضاء وحدة التخزين بالنظام. لاحظ أن محركات الأقراص الثابتة هذه ستتطلب سعة تساوي سعة محرك الأقراص الثابتة المصدر أو أكبر.
3. بدء Microsoft Windows* وفتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
4. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
5. اختر "إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود" من قائمة "إجراءات". يبدأ "معالج بناء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود".
6. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله. يبدأ الترحيل بمجرد اكتمال المعالج.
7. للاطلاع على حالة الترحيل، انقر بزر الماوس الأيمن على اسم وحدة التخزين في لوح الأجهزة ثم حدد "عرض تقدم الترحيل". تظهر رسالة رمز درج عند اكتمال الترحيل وتظهر حالة وحدة التخزين بوصف "طبيعي" في لوح المعلومات.
8. بعد انتهاء الترحيل، أعد تشغيل النظام. إذا كنت قد رحلت إلى وحدة تخزين RAID 0، استخدم أداة Microsoft Windows المساعدة لإدارة الأقراص لتقسيم وتهيئة المساحة الفارغة التي أنشئت لدى ضم سعات محركي الأقراص الثابتة. يمكنك أيضا استخدام برنامج من تطوير شركة خارجية لتوسيع أي أقسام موجودة ضمن وحدة تخزين RAID.

إذا كان عندك محرك أقراص ثابتة واحد لا نظام عليه ويحتوي على بيانات شخصية أو تباعة لبرامج معينة، يمكنك استخدام ميزة الترحيل لاستخدام محرك الأقراص الثابتة هذا على أنه المحرك المصدر لوحدة تخزين RAID.
إنشاء وحدة تخزين RAID من محركات أقراص ثابتة فارغة
اتبع الخطوات التالية لإنشاء وحدة تخزين RAID باستخدام محركات أقراص ثابتة Serial ATA فارغة لا نظام عليها:

1. وصل محركات أقراص Serial ATA الثابتة الإضافية المطلوب استخدامها كمحركات أعضاء وحدة التخزين بالنظام.
2. بدء Microsoft Windows* وفتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
3. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
4. اختر "إنشاء وحدة تخزين RAID" من قائمة "إجراءات". يبدأ "معالج إنشاء وحدة تخزين RAID".
5. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله. يتم إنشاء وحدة التخزين بمجرد اكتمال المعالج.

## خيارات تحويل وحدات التخزين

لا تتطلب عملية تحويل وحدة تخزين إعادة تثبيت نظام التشغيل. تبقى كل التطبيقات والبيانات بحالتها. لاحظ أن تعديل وحدة تخزين RAID أو استرداد يتطلب دخولك على النظام بصفة مسئول.
تحويل وحدة تخزين RAID 0 أو 1 أو 10 إلى وحدة تخزين RAID 5
تكوينات RAID التالية محتملة (راجع جدول 2 من ملف التعليمات هذا للوقوف على مستويات RAID التي يدعمها النظام):

- RAID 1 بمحركين إلى RAID 5 بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة محركات.
- RAID 0 بمحركين إلى RAID 5 بثلاثة أو أربعة محركات.
- RAID 0 بثلاثة محركات إلى RAID 5 بأربعة أو خمسة أو ستة محركات.
- RAID 10 بأربعة محركات إلى RAID 5 بأربعة أو خمسة أو ستة محركات.

اتبع الخطوات التالية للترحيل من وحدة تخزين RAID 0 أو 1 أو 10 موجودة إلى وحدة تخزين RAID 5.

1. تأكد من توصيل ما لا يقل عن ثلاثة محركات أقراص ثابتة SATA بالنظام.
2. بدء Microsoft Windows* وفتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
3. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
4. انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة التخزين التي تريد تحويلها ثم حدد "تعديل وحدة تخزين".
5. يبدأ "معالج تعديل وحدة تخزين RAID".
6. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله. يبدأ الترحيل بمجرد اكتمال المعالج.
7. للاطلاع على حالة الترحيل، انقر بزر الماوس الأيمن على اسم وحدة التخزين في لوح الأجهزة ثم حدد "عرض تقدم الترحيل". تظهر رسالة رمز درج عند اكتمال الترحيل وتظهر حالة وحدة التخزين بوصف "طبيعي" في لوح المعلومات.

تحويل وحدة تخزين RAID 1 إلى وحدة تخزين استرداد
اتبع الخطوات التالية لتحويل وحدة تخزين RAID 1 موجودة إلى وحدة تخزين استرداد:

1. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
2. انقر بزر الماوس الأيمن على اسم وحدة تخزين RAID 1 في لوح الأجهزة ثم اختر "تحويل إلى وحدة تخزين استرداد". تظهر رسالة تنبهك إلى ضرورة البدء بتهيئة وحدة تخزين RAID 1 أولاً. انقر على "موافق" لبدء عملية التهيئة.
3. بجرد انتهاء التهيئة، انقر بزر الماوس الأيمن على اسم وحدة التخزين مرة أخرى ثم اختر "تحويل إلى وحدة تخزين استرداد". يبدأ "معالج تحويل وحدة تخزين RAID".
4. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله. يتم تحويل وحدة التخزين بمجرد اكتمال المعالج.

تحويل وحدة تخزين استرداد إلى وحدة تخزين RAID1
اتبع الخطوات التالية لتحويل وحدة تخزين استرداد إلى وحدة تخزين RAID 1:

1. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
2. انقر بزر الماوس الأيمن على اسم وحدة تخزين الاسترداد في لوح الأجهزة ثم اختر "تحويل إلى وحدة تخزين RAID 1". يبدأ "معالج تحويل وحدة تخزين استرداد".
3. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله. يتم تحويل وحدة التخزين بمجرد اكتمال المعالج.

## خيارات توسيع سعة وحدة تخزين

تتيح لك وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage زيادة سعة وحدات تخزين RAID موجودة بأسلوبين:

1. استغلال 100% من مساحة الصفيف المتاحة. لا يتاح هذا الخيار إلا في حالة وجود وحدة تخزين RAID0 و/أو RAID1 و/أو RAID5 و/أو RAID10 وإذا توافرت مساحة على الصفيف القائم.
2. إضافة محرك أقراص عضو واحد أو أكثر. لا يتاح هذا الخيار إلا في حالة وجود وحدة تخزين RAID0 و/أو RAID5 وإذا توافر ما لا يقل عن محرك أقراص ثابتة خلاف RAID واحد موصلاً بالنظام ومطابقًا لنوعية التوصيل الداخلي أو الخارجي لمحركات الأقراص الثابتة الأعضاء القائمة. لا يمكنك إضافة محرك أقراص ثابتة خارجي إلى وحدة تخزين تتضمن محركات أقراص ثابتة داخلية.

الخياران الموضحان أعلاه لا يجتمعان، ويقيدهما معالج تعديل وحدة تخزين RAID بتحديد واحد. سيلزمك تكرار عملية تعديل وحدة التخزين بعدد المرات التي تحتاج لاستكمال ترحيل، بما في ذلك ترحيل مستوى RAID. لا تتطلب عملية توسيع سعة وحدة تخزين إعادة تثبيت نظام التشغيل.

استغلال 100% من مساحة الصفيف المتاحة
اتبع الخطوات التالية لزيادة سعة وحدة التخزين عن طريق استغلال 100% من مساحة الصفيف المتاحة:

1. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
2. انقر بزر الماوس الأيمن على اسم وحدة تخزين RAID في لوح الأجهزة ثم اختر "تعديل وحدة التخزين". يبدأ "معالج تعديل وحدة تخزين ".
3. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله. في مربع حوار "تعديل وحدة تخزين" حدد "توسيع سعة وحدة تخزين" و"استغلال 100% من مساحة الصفيف المتاحة". يبدأ ترحيل وحدة التخزين بمجرد اكتمال المعالج.

إضافة محرك أقراص ثابتة عضو واحد أو أكثر
اتبع التعليمات التالية لزيادة سعة وحدة التخزين عن طريق إضافة محرك أقراص ثابتة عضو واحد أو أكثر:

1. حدد "الوضع المتقدم" من قائمة "عرض".
2. انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة ثم اختر "تعديل وحدة التخزين". يبدأ "معالج تعديل وحدة تخزين ".
3. اتبع تعليمات المعالج في جميع مراحله. من مربع حوار "تعديل وحدة تخزين" حدد "توسيع سعة وحدة تخزين" و"إضافة محرك أقراص ثابتة عضو واحد أو أكثر". في مربع الحوار التالي، حدد واحد أو أكثر من محركات الأقراص الثابتة المتاحة لإضافتها إلى وحدة التخزين الموجودة. في حالة تمكين التشفير على النظام، تأكد من تحديد محركات أقراص ثابتة أعضاء لها نفس حالة تشفير وحدة التخزين. يبدأ ترحيل وحدة التخزين بمجرد اكتمال المعالج.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## متطلبات النظام

للحصول على مزيدٍ من التفاصيل عن المكونات المطلوبة لهذا الإصدار من وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage وعن نظم التشغيل المدعومة، رجاء مراجعة المستند التمهيدي المثبت مع هذا البرنامج أو زر موقع إنتل لدعم هذا المنتج.

## وحدات تخزين الاسترداد

لا تنطبق موضوعات هذا القسم إلا على وحدات تخزين الاسترداد، وهي توضح كيفية استبدال محرك أقراص رئيسي أو استرداد، أو إعادة بيانات محرك رئيسي إلى حالة سابقة.

- استبدال محرك أقراص استرداد
- استبدال محرك أقراص رئيسي
- إعادة بيانات محرك أقراص رئيسي إلى حالة سابقة

استبدال محرك أقراص استرداد
إذا فشل محرك أقراص استرداد أو أخرج من النظام وفقد فسيلزمك تثبيت محرك استرداد جديد وإعادة بناء وحدة تخزين الاسترداد على ذلك المحرك الجديد.

1. أوقف تشغيل النظام وافصله عن الطاقة محرك أقراص ثابتة Serial ATA جديد لاستخدامه كمحرك الاسترداد الجديد.
2. ابدأ تشغيل النظام.
3. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage.
4. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
5. تحت "محركات أقراص ثابتة خلاف RAID"، انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابتة الجديد واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابتة هذا" لبدء عملية إعادة البناء.
6. للاطلاع على حالة إعادة البناء، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد ثم حدد "عرض تقدم تحديث وحدة التخزين". تظهر رسالة رمز درج عند اكتمال إعادة البناء وتعرض "حالة" وحدة التخزين سياسة التحديث التي ضبطت عليها وحدة تخزين الاسترداد قبل إخراج محرك الاسترداد الأصلي.

استبدال محرك أقراص رئيسي
إذا فشل محرك الأقراص الرئيسي أو أخرج من النظام وفقد فسيلزمك تثبيت محرك رئيسي جديد وإعادة بناء وحدة تخزين الاسترداد على ذلك المحرك الجديد.

1. أوقف تشغيل النظام وافصله عن الطاقة محرك أقراص ثابتة Serial ATA جديد ليكون المحرك الرئيسي الجديد.
2. ابدأ تشغيل النظام. سيبدأ التشغيل تلقائياً من محرك الاسترداد.
3. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
4. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
5. تحت "محركات أقراص ثابتة خلاف RAID"، انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابتة الجديد واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابتة هذا" لبدء عملية إعادة البناء.
6. للاطلاع على حالة إعادة البناء، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد ثم حدد "عرض تقدم تحديث وحدة التخزين". تظهر رسالة رمز درج عند اكتمال إعادة البناء وتعرض "حالة" وحدة التخزين سياسة التحديث التي ضبطت عليها وحدة تخزين الاسترداد قبل إخراج المحرك الرئيسي الأصلي. سيضبط المحرك الرئيسي الجديد تلقائياً ليكون محرك نظام التشغيل.

إعادة بيانات المحرك الرئيسي إلى حالة سابقة
إذا كانت وحدة تخزين الاسترداد مضبوطة على سياسة التحديث عند الطلب فيمكنك إعادة بيانات المحرك الرئيسي إلى الحالة التي كانت عليها في نهاية عملية تحديث وحدة التخزين الأخيرة، وهذا يفيد بشكل خاص عند اكتشاف فيروس على المحرك الرئيسي أو استخدام ضيوف لنظامك.

1. أعد تشغيل النظام. اضغط أثناء عملية بدء تشغيل النظام على Ctrl-I للدخول في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage.
2. في القائمة الرئيسية ("MAIN MENU") حدد 'Recovery Volume Options' (خيارات وحدة تخزين الاسترداد).
3. في قائمة خيارات وحدة تخزين الاسترداد (Recovery Volume Options)، حدد تمكين قرص الاسترداد فقط (Enable Only Recovery Disk) لبدء التشغيل من محرك الاسترداد.
4. اخرج من ذاكرة القراءة فقط للخيارات وابدأ Microsoft Windows*.
5. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. الخيار 1: مشهد الوضع المتقدم

- من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
- انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد في لوح الأجهزة ثم اختر "استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي" لبدء عملية الاسترداد.
- للاطلاع على حالة إعادة الاسترداد، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد ثم حدد "عرض تقدم الاسترداد". تظهر رسالة رمز درج عند اكتمال الترحيل وتعود سياسة تحديث وحدة التخزين إلى نفس الحالة التي كانت عليها قبل انفصال محرك الأقراص الرئيسي. ستكتب الآن أية تغييرات في البيانات على محرك الأقراص الرئيسي.

7. الخيار 2: مشهد الوضع الأساسي (لوحدات تخزين الاسترداد فقط)

- من قائمة عرض، اختر "الوضع الأساسي" للاطلاع على مشهد مبسط لنظام التخزين الفرعي.
- حدد "استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي" في اللوح الأيسر ثم انقر على "استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي" في اللوح الأيمن لبدء عملية الاسترداد. يظهر تقدم الاسترداد في اللوح الأيمن حتى تكتمل العملية. ستكتب الآن أية تغييرات في البيانات على محرك الأقراص الرئيسي.
- للاطلاع على حالة إعادة الاسترداد، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد ثم حدد "عرض تقدم الاسترداد". تظهر رسالة رمز درج عند اكتمال الترحيل وتعود سياسة تحديث وحدة التخزين إلى نفس الحالة التي كانت عليها قبل انفصال محرك الأقراص الرئيسي. ستكتب الآن أية تغييرات في البيانات على محرك الأقراص الرئيسي.

## وحدات تخزين RAID

لا تنطبق التعليمات الواردة في هذا القسم إلا على وحدات تخزين RAID. إذا أظهرت إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage "منخفضة" أو "فشل" لوحدة تخزين RAID فقد يكون من الممكن استرداد وحدة التخزين. أما إذا لم تكن الاستعادة ممكنةً فيتعين عليك إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID واستعادة البيانات يدوياً من نسخة احتياطية. راجع القسم التالي المناظر لمشكلة RAID المبينة لاستعادة تكوين RAID.

- فشل وحدة تخزين RAID 0
- وحدة تخزين RAID 1 منخفضة
- وحدة تخزين RAID 1 منخفضة وRAID 0 فاشلة (صفيف RAID واحد)
- وحدة تخزين RAID 5 منخفضة
- فشل وحدة تخزين RAID 5
- وحدة تخزين RAID 10 منخفضة
- فشل وحدة تخزين RAID 10

فشل وحدة تخزين RAID 0
تبين حالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "فشل" عند فشل أحد أعضائها أو فصله. فإن حدث شيئٌ من هاذين الأمرين انقطعت إمكانية الوصول إلى وحدة تخزين RAID 0، علماً بأنه من الممكن استرداد وحدة تخزين RAID 0 في حالة فصل عضوٍ، إلا إن استرداده يكون ممتنعاً في حالة فشل عضوٍ ما.
محرك أقراص عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage وحدة تخزين RAID 0 بوصف "Normal" (طبيعي).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة للتأكد من عمله بشكل طبيعي، حيث تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "طبيعي".

فشل عضو محرك أقراص

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage وحدة تخزين RAID 0 بوصف "Failed" (فشل)، موعزةً لك بالضغط على Ctrl-I للدخول على واجهة الاستخدام.
4. اضغط على Ctrl-I للدخول على القائمة الرئيسية ("MAIN MENU").
5. في القائمة الرئيسية، حدد الخيار الثاني، 'Delete RAID Volume' (حذف وحدة تخزين RAID).
6. في قائمة حذف وحدة تخزين ("DELETE VOLUME MENU")، اختر وحدة تخزين RAID 0 التي فشلت باستخدام السهمين العلوي والسفلي.
7. اضغط على مفتاح الحذف لحذف وحدة التخزين.
8. اضغط على "Y" لتأكيد الحذف.
9. أنشئ وحدة تخزين RAID 0 جديدة. إذا كان محرك الأقراص الثابت الذي فشل جزءاً من وحدة تخزين النظام فسيتعين عليك كذلك إعادة تثبيت نظام التشغيل.

وحدة تخزين RAID 1 منخفضة
تبين وحدة تخزين RAID 1 بصفة "منخفضة" عند فشل أحد أعضائها أو فصله وفقد النسخ المتطابق للبيانات. ونتيجةً لذلك لا يستطيع النظام إلا استخدام العضو العامل. لإعادة تأسيس النسخ المتطابق للبيانات واستعادة تكرار البيانات، راجع الإجراءات التالية.
محرك أقراص عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. أعد تشغيل النظام. ستجري إعادة الإنشاء تلقائياً.

محرك أقراص عضو فاشل

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، ستعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيار إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "Degraded" (منخفضة).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
7. انقر على وحدة تخزين RAID 1 في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

وحدة تخزين RAID 1 منخفضة وRAID 0 فشلت (صفيف RAID واحد)
يمكن أن يحدث هذا عند تواجد وحدتي تخزين RAID (0 و1) على صفيف RAID واحد (انظر تقنية Intel® Matrix RAID). تبين وحدة تخزين RAID 0 بصفة "فشل" وتبين وحدة تخزين RAID 1 بصفة "منخفضة" عند فشل أحد أعضائهما أو فصله.
محرك أقراص عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "Normal" (طبيعي) وحالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "Rebuild" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة وستظهر الحالة بوصف "طبيعي" في لوح المعلومات، تظهر حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة" عند تحديد وحدة تخزين RAID 1.
7. بعد انتهاء إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID 1، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

محرك عضو مفتقد (نظام التشغيل على وحدة تخزين RAID 1 أو محرك أقراص ثابتة خلاف RAID)

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "Normal" (طبيعي) وحالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "Rebuild" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة وستظهر الحالة بوصف "طبيعي" في لوح المعلومات، تظهر حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة" عند تحديد وحدة تخزين RAID 1.
7. بعد انتهاء إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID 1، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

محرك عضو فاشل (نظام التشغيل على وحدة تخزين RAID 1 أو محرك أقراص ثابتة خلاف RAID)

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "Degraded" (منخفضة) وحالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "Failed" (فشل).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة ثم اختر "حذف وحدة تخزين"، ومن ثم يرشدك "معالج حذف وحدة تخزين" خلال إجراء الحذف.
7. لإنشاء وحدة تخزين جديدة، اختر "إجراءات" ثم اختر "إنشاء وحدة تخزين جديدة"، ومن ثم يرشدك "معالج إنشاء وحدة تخزين RAID" خلال إجراء الإنشاء.
8. استخدم أداة Microsoft Windows* المساعدة لإدارة الأقراص لتقسيم وحدة تخزين RAID الجديدة وتهيئتها.
9. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
10. انقر على وحدة تخزين RAID 1 في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

محرك عضو فاشل (نظام التشغيل على وحدة تخزين RAID 0)

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "Failed" (فشل) وحالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "Degraded" (منخفضة).
4. لا تبدأ واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage (لا تضغط على Ctrl-I).
5. ثبِّت نظام التشغيل على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID الجديد.
6. سيوعز إليك خلال إجراء التثبيت بالضغط على F6 لتحميل برنامج تشغيل RAID.
7. اضغط على F6 لتثبيت برنامج تشغيل RAID على محرك الأقراص خلاف RAID الجديد.
8. بعد تثبيت نظام التشغيل وبرنامج تشغيل RAID، افتح مستكشف Windows* لتحديد القسم الجديد الموجود على محرك الأقراص الجديد والقسم الموجود على وحدة تخزين RAID 1 المنخفضة.
9. انسخ البيانات التي تريد الاحتفاظ بها من وحدة تخزين RAID 1 المنخفضة إلى القسم الجديد.
10. إذا كنت تعتزم استعادة تكوين RAID بوحدات تخزين RAID 0 وRAID 1 فتابع مع الخطوات التالية.
11. اختر وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ.
12. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
13. في لوح الأجهزة، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين RAID 0 ثم اختر "حذف وحدة تخزين" من القائمة التي تظهر.
14. يعينك معالج "حذف وحدة تخزين RAID" على حذف وحدة التخزين.
15. حدد وحدة تخزين RAID 1 واحذف وحدة التخزين.
16. من قائمة إجراءات، حدد قائمة "إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود" الفرعية لإنشاء وحدة تخزين RAID 0 جديدة.
17. يعينك معالج "إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود" على إنشاء وحدة تخزين RAID 0. تأكد أن حجم وحدة التخزين أقل من حجم الصفيف من أجل إنشاء وحدة تخزين أخرى.
18. أنشئ وحدة تخزين RAID 1 جديدة.
19. لقد استعدت التكوين الأصلي.
20. أعد نقل أي من بيانات RAID 1 الأصلية إلى وحدة تخزين RAID 1 الجديدة هذه إن أردت.

وحدة تخزين RAID 5 منخفضة
تبين حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "منخفضة" عند فشل أحد أعضائها أو فصله. فإن حدث ذلك راجع الإجراء الملائم مما يلي.
محرك أقراص عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "Rebuild" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 5 في لوح الأجهزة. تبين الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

محرك أقراص عضو فاشل

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بمحرك أقراص جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، ستعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "Degraded" (منخفضة).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
7. انقر على وحدة تخزين RAID 5 في لوح الأجهزة. تبين الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

فشل وحدة تخزين RAID 5
تبين حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "فشل" عند فشل أكثر من عضو واحد من أعضائها. فإن حدث ذلك فرجاء اتباع الإجراء المبين أدناه، علماً بأن هذا الإجراء يحذف وحدة تخزين RAID 5 وينشئ وحدة تخزين RAID 5 جديدة، ولا تسترد وحدة تخزين RAID 5 التي فشلت وبياناتها. بعد إنشاء وحدة تخزين RAID 5 جديدة، يجب عليك استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية وتثبيت أي برامج كانت موجودة على وحدة تخزين RAID 5.
فشل محركات أقراص أعضاء

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محركات الأقراص الثابتة التي فشلت بمحركات أقراص جديدة ذات سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "Failed" (فشل).
4. اضغط على Ctrl-I للدخول على القائمة الرئيسية ("MAIN MENU").
5. في القائمة الرئيسية، حدد الخيار الثاني، 'Delete RAID Volume' (حذف وحدة تخزين RAID).
6. في قائمة حذف وحدة تخزين ("DELETE VOLUME MENU")، اختر وحدة تخزين RAID 5 التي فشلت باستخدام السهمين العلوي والسفلي.
7. اضغط على مفتاح الحذف لحذف وحدة التخزين.
8. اضغط على "Y" لتأكيد الحذف.
9. أنشئ وحدة تخزين RAID 5 جديدة.
10. قد تلزمك كذلك إعادة تثبيت نظام التشغيل على وحدة التخزين الجديدة واستعادة البيانات من نسخ احتياطية.

وحدة تخزين RAID 10 منخفضة
تبين حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "منخفضة" عند فشل أحد أعضائها أو فصله. فإن حدث ذلك فاستعد وحدة التخزين باتباع الإجراء الملائم مما يلي.
محركات أقراص أعضاء مفتقدة

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "Rebuild" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. انقر على وحدة التخزين المحددة في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

فشل محركات أقراص أعضاء

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بمحرك أقراص جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، ستعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيار إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "Degraded" (منخفضة).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
7. انقر على وحدة التخزين المحددة في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

فشل وحدة تخزين RAID 10
تبين حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "فشل" عند فشل ما لا يقل عن عضوين من أعضائها. فإن حدث ذلك فرجاء اتباع الإجراء المبين أدناه، علماً بأن هذا الإجراء يحذف وحدة تخزين RAID 10 وينشئ وحدة تخزين RAID 10 جديدة ولا يسترد وحدة تخزين RAID 10 التي فشلت وبياناتها.
فشل محركات أقراص أعضاء

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محركات الأقراص الثابتة التي فشلت بمحركات أقراص جديدة ذات سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "Failed" (فشل).
4. اضغط على Ctrl-I للدخول على القائمة الرئيسية ("MAIN MENU").
5. في القائمة الرئيسية، حدد الخيار الثاني، 'Delete RAID Volume' (حذف وحدة تخزين RAID).
6. في قائمة حذف وحدة تخزين ("DELETE VOLUME MENU")، اختر وحدة تخزين RAID 10 التي فشلت باستخدام السهمين العلوي والسفلي.
7. اضغط على مفتاح الحذف لحذف وحدة التخزين.
8. اضغط على "Y" لتأكيد الحذف.
9. أنشئ وحدة تخزين RAID 10 جديدة.
10. سيلزمك كذلك إعادة تثبيت نظام التشغيل على وحدة التخزين الجديدة.

## الدعم الفني

للحصول على أي معلومات عن الدعم الفني وتحديث المنتجات، انقر على قائمة تعليمات وحدد خيار "دعم". يوفر مربع حوار الدعم روابط إلى مواقع على الويب تتيح تحديثات للمنتجات ودعمًا فنيًا ووثائق وخلاف ذلك من معلومات المنتجات. وتشير هذه الروابط افتراضياً إلى صفحات دعم إنتل ولكن يمكن تخصيصها بمعرفة مصنع النظام. توصي إنتل باستخدام الموارد المتاحة على صفحات الدعم أو الاتصال بصانع النظام مباشرةً. علماً بأنه من المفيد في أغلب الأحيان طباعة تقرير النظام قبل طلب الدعم الفني.

# مفتاح المصطلحات

ميزات تخزين إنتل
إدارة التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage | إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage عبارة عن برنامج لتخزين Serial ATA يتيح ميزات قوية ورفعاً للأداء على النظم المتنقلة وميزات أداء وحماية على النظم الأخرى.
برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage | برنامج تشغيل التخزين المصفوف Intel Matrix Storage مصمم بشكل خاص لتحسين أداء نظام التخزين الفرعي وجدارته.
ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage | ذاكرة القراءة فقط للخيارات عبارة عن وحدة برمجيات مدمجة ضمن نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام تتيح دعم بدء التشغيل لوحدات تخزين RAID إضافةً إلى واجهة استخدام لتكوين وحدات تخزين RAID وإدارتها.
تقنية Intel® Matrix RAID | تقنية Intel Matrix RAID عبارة عن برنامج يستطيع إنشاء وإدارة واستخدام وحدتي تخزين RAID مستقلتين ضمن صفيف RAID واحد.
تقنية الاسترداد السريع Intel® Rapid Recover | تتيح لك تقنية الاسترداد السريع Intel Rapid Recover نسخ البيانات من محرك رئيسي إلى محرك استرداد إما بشكل متواصل أو عند الطلب. لاستخدام هذه التقنية، أنشئ وحدة تخزين استرداد.
وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel® Matrix Storage | وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage عبارة عن برنامج يتيح واجهة الإدارة لنظام Serial ATA AHCI وRAID الفرعي ضمن نظم التشغيل المدعومة.
مصطلحات RAID
إعادة الإنشاء التلقائي | عملية استعادة وحدة تخزين RAID 1 أو 5 أو 10 في حالة فشل عضو RAID أو افتقاده، وإن كان ثمة محرك أقراص ثابت احتياطي فإن البرنامج يستخدمه تلقائياً كبديل لمحرك الأقراص الثابت الذي فشل. هذا وتجرى عملية إعادة الإنشاء التلقائي كذلك في حالة استبعاد أحد أعضاء RAID 1 ثم إعادة إدخاله، وذلك بغية إعادة تأسيس النسخ المتطابق. جدير بالذكر أن وحدات تخزين RAID 0 لا تستطيع استخدام عملية إعادة الإنشاء التلقائي.
الاسترداد التلقائي | عملية استرداد وحدات التخزين التي فشلت نتيجة لافتقاد قرص بشكل تلقائي. بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0، إذا كانت كافة الأقراص الأعضاء حاضرة وفشلت وحدة التخزين فإن ذاكرة القراءة فقط للخيارات ستحدد حالة وحدة التخزين بوصف "Failed" (فشل). أما وحدات تخزين RAID التكرارية، ففي حالة استبدال آخر الأقراص الأعضاء استبعاداً وكان عدد كافٍ من الأقراص التي لم تفشل موجوداً فستتبدل حالة وحدة التخزين إلى "Degraded" (منخفضة).
سياسة التحديث المتواصل | عندما تستخدم وحدة تخزين استرداد هذه السياسة تنسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد تلقائيًا مادام المحركان موصلان بالنظام.
RAID | صفيف متكرر من المحركات المستقلة: يسمح RAID بتوزيع البيانات عبر محركات أقراص ثابتة متعددة لتوفير تكرار البيانات أو لتحسين أداء تخزين البيانات.
صفيفRAID | تجميع منطقي لمحركات الأقراص الثابتة الفعلية.
المحرك الرئيسي | محرك الأقراص الثابتة المحدد كمحرك المصدر في وحدة تخزين الاسترداد.
عضو | محرك أقراص ثابت مستخدم ضمن صفيف RAID.
سياسة التحديث عند الطلب | عندما تستخدم وحدة تخزين استرداد هذه السياسة تنسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد عندما تطلب أنت ذلك، ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
محرك عبور | نحرك أقراص ثابتة غير متضمن في وحدة تخزين RAID ومتاح لنظام التشغيل كقرص مستقل.
وحدة تخزين RAID | مقدار ثابت من المساحة ممتد عبر صفيف RAID ويظهر لنظام التشغيل وكأنه محرك أقراص ثابت فعلي واحد. تُنشأ كلٌ من وحدات تخزين RAID بمستوى RAID محدد وذلك إما لتوفير تكرار البيانات أو لتحسين أداء تخزين البيانات.
مستوى RAID | مجموعة مُعرَّفة من الخصائص مطبقة على وحدة تخزين RAID لتحديد كيفية تخزين البيانات وإدارتها تحسيناً لأداء القراءة/الكتابة أو رفعاً للقدرة على تجاوز الأخطاء.
RAID 0 (التشريط) | تخضع البيانات في وحدة تخزين RAID للتشريط عبر أعضاء الصفيف، حيث يقسم هذا التشريط البيانات إلى وحدات ويوزع تلك الوحدات عبر الأعضاء لا لإيجاد تكرار البيانات بل لتحسين أداء القراءة/الكتابة.
RAID 1 (النسخ المتطابق) | تخضع البيانات في وحدة تخزين RAID للنسخ المتطابق عبر أعضاء صفيف RAID، والنسخ المتطابق هو المصطلح المستخدم لوصف الميزة الرئيسية في RAID 1، والذي يكتب بيانات مزدوجة على كل عضو مما يوجد تكرار البيانات ويرفع من القدرة على تجاوز الأخطاء.
RAID 5 (التشريط مع التماثل) | تخضع البيانات والتماثل في وحدة تخزين RAID للتشريط عبر أعضاء الصفيف، وتُكتب معلومات التماثل مع البيانات بتسلسل دوار عبر أعضاء الصفيف. مستوى RAID هذا هو التكوين المفضل من أجل الكفاءة والقدرة على تجاوز الأخطاء والأداء.
RAID 10 (التشريط والنسخ المتطابق) | مستوى RAID الذي يتم فيه التشريط عبر صفيف ثنائي الأقراص رفعاً لأداء النظام، كما يلتحق بكل محرك أقراص نسخة متطابقة من أجل تجاوز الأخطاء. يتيح RAID 10 فوائد أداء RAID 0 وتكرار RAID 1، ومع ذلك فهو يتطلب أربعة محركات أقراص ثابتة.
محرك الاسترداد | محرك الأقراص الثابتة المحدد كمحرك الهدف في وحدة تخزين الاسترداد.
وحدة تخزين استرداد | وحدة تخزين تستخدم تقنية الاسترداد السريع Intel Rapid Recover
شريط | يشير الشريط إلى تجميع كتل بيانات متواصلة منطقية مستخدمة على محرك أقراص ثابتة فعلي واحد ضمن وحدة تخزين RAID 0 وRAID 5 وRAID 10. يعبر عن حجم الشريط بالكيلوبايت.
تشريط | مجموع كل الشرائط في محور أفقي عبر محركات الأقراص الثابتة الفعلية ضمن وحدة تخزين RAID.
بيانات التعريف | يعني مصطلح بيانات التعريف "بيانات عن البيانات" أو "معلومات عن المعلومات"، وبالنسبة لوحدات تخزين RAID فبيانات التعريف عبارة عن معلومات حول أسلوب وحدة تخزين RAID في تخزين ملفات المستخدم والنظام على وحدة تخزين RAID.
ترحيل | عملية تحويل تكوين تخزين البيانات لنظامٍ ما من تكوين خلاف RAID (عبور) إلى تكوين RAID.
ترحيل مستويات RAID | عملية تحويل تكوين تخزين البيانات لنظامٍ ما من أحد مستويات RAID لآخر.
توسيع سعة وحدة تخزين | عملية زيادة سعة وحدة تخزين قائمة عن طريق استغلال 100% من مساحة الصفيف المتاحة أو إضافة محرك أقراص ثابتة عضو واحد أو أكثر.
حالة التشفير | بيان إذا ما كان بيانات وحدة التخزين ومحركات الأقراص الثابتة العادية مشفرة بشكل غير قابل للقراءة لرفع مستوى التأمين.
مشفر | قيمة حالة تشفير محرك أقراص ثابتة التي تلحق بآخر وصف محرك أقراص ثابتة في معالجات إنشاء وحدة تخزين RAID وإنشاء وحدة RAID من محرك أقراص ثابتة موجود وإنشاء وحدة تخزين استرداد وتعديل وحدة تخزين RAID.
محرك أقراص ثابتة مؤمَّن | محرك أقراص ثابتة محمي بكلمة مرور بغرض رفع مستوى التأمين ويمكن إلغاء تأمينه بكلمة مرور صالحة.
محرك أقراص ثابت احتياطي | محرك أقراص ثابتة Serial ATA حدده نظام RAID لاستخدامه تلقائياً هدفًا لعملية إعادة بناء تلقائية في حالة فشل عضو RAID أو افتقاده. لا يمكن للمستوى 0 من RAID استخدام احتياطيات. تستطيع المستويات 1 و5 و10 من RAID استخدام احتياطي واحد أو أكثر.
تنشيط مبين المنفذ الضوئي | إجراء تحديد موضع المنفذ الموصل بمحرك أقراص ثابتة محدد موجود في النظام.
تهيئة وحدة تخزين | عملية تهيئة التماثل لوحدات تخزين RAID 5 أو التأكد من مطابقة كل كتلة بيانات على النسخة المتطابقة لكتلة البيانات المكافئة على محرك/محركات الأقراص الثابتة المصدر لوحدات تخزين RAID 1 وRAID 10.
مصطلحات التخزين
جهاز تحكم RAID | يتولى جهاز تحكم RAID إنشاء صفائف RAID ووحدات تخزين RAID وإدارتها تحسيناً لأداء القراءة/الكتابة أو رفعاً للقدرة على تجاوز الأخطاء.
جهاز تحكم Serial ATA | جهاز تحكم Serial ATA مدمج ضمن لوحة وصل أجهزة تحكم الإدخال/الإخراج في النظام، ويتولى جهاز التحكم هذا إدارة أجهزة Serial ATA ويؤدي دور الواجهة بينها وبين النظام.
AHCI | واجهة جهاز تحكم المضيف المتقدم: مواصفات واجهة تسمح لبرنامج تشغيل التخزين بتمكين ميزات Serial ATA المتقدمة مثل قوائم انتظار الأوامر الأصلية والتوصيل السريع الأصلي وإدارة الطاقة.
التوصيل السريع | استبعاد محرك أقراص ثابت Serial ATA وإدخاله دون سابق إنذار حال كون النظام مشغلاً.
قوائم انتظار الأوامر الأصلية | بروتوكول للأوامر في Serial ATA يسمح بوجود أوامر متعددة في حالة انتظار ضمن محرك أقراص ثابت في نفس الوقت، حيث يعاد ترتيب الأوامر ديناميكياً لرفع أداء محرك الأقراص الثابت.
جهاز ATAPI | جهاز تخزين مجمع بواجهة متوازية مثل محركات الأقراص المضغوطة للقراءة فقط والأقراص المضغوطة للقراءة والكتابة وأقراص DVD للقراءة فقط والأشرطة.
Serial Advanced Technology Attachment (SATA) | تقنية لناقلات الكمبيوتر مصممة أساسًا لنقل البيانات من محركات الأقراص الثابتة وإليها. وهي خليفة تقنية PATA.
Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) | ملحق AT (ATA) وسيط قياسي لتوصيل أجهزة التخزين مثل محركات الأقراص الثابتة ومحركات الأقراص المضغوطة داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية. عند ظهور Serial ATA (SATA)، أعيدت تسمية ATA الأصلي Parallel ATA (PATA) بأثر رجعي. يعرف أيضًا باسم IDE (Integrated Device Electronics).
محرك أقراص ثابت Serial ATA | محرك أقراص ثابت بواجهة ترسل البيانات باستخدام بروتوكول تسلسلي من أجل الاتصال مع جهاز تحكم Serial ATA.
eSATA | محرك أقراص SATA خارجي.
نظام تخزين Serial ATA الفرعي | كافة المعدات والبرامج على نظامٍ ما المتعلقة بتخزين البيانات على محركات أقراص Serial ATA الثابتة.
وضع نقل Serial ATA | معدل اتصال جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت ببعضهما البعض.
محركات الأقراص الثابتة ذات المقطع الكبير | محركات أقراص ثابتة Serial ATA بحجم مقطع منطقي 0.5 كيلوبايت. من الممكن أن يكون لمحركات الأقراص الثابتة هذه حجم مقطع فعلي 0.5 كيلوبايت أو 1 كيلوبايت أو 2 كيلوبايت أو 4 كيلوبايت. يمكن استخدام أية تركيبة من هذه المحركات في صفيف واحد. سيكون لوحدة تخزين بمحركات أقراص ثابتة ذات مقطع كبير حجم مقطع منطقي يساوي 0.5 كيلوبايت وحجم مقطع فعلي مساوٍ لحجم المقطع الفعلي لمحرك الأقراص الثابتة ذي أكبر حجم مقطع فعلي في الصفيف. راجع لوح المعلومات في "الوضع المتقدم" للاطلاع على حجم المقطع المنطقي والفعلي لمحرك أقراص ثابتة أو وحدة تخزين.
حدث SMART | تقنية المراقبة الذاتية والتحليل والبيان: مقياس مفتوح لتطوير محركات الأقراص الثابتة ونظم البرامج التي تراقب محرك أقراص ثابت تلقائياً وتبين أي مشاكل محتملة.
ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات محركات الأقراص الثابتة | ذاكرة تخزين مؤقت ضمن محرك أقراص ثابتة تخزن مقاطع البيانات متكررة الاستخدام مؤقتاً من أجل وصول أسرع. نتيجة لذلك، يتحسن الأداء الكلي لمحرك الأقراص الثابتة.
ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين | ذاكرة تخزين مؤقت ضمن وحدة تخزين تخزن مقاطع البيانات متكررة الاستخدام مؤقتاً من أجل وصول أسرع وتشغيل أمثل لوحدة تخزين RAID. نتيجة لذلك، يتحسن خرج وحدة التخزين في القراءة/الكتابة واستجابتها.
إدارة طاقة الوصل | قدرة جهاز تحكم Serial ATA على وضع جهاز Serial ATA في حالة طاقة منخفضة.
الإعلام غير المتزامن | يتيح لجهاز ATAPI إرسال إعلام إلى جهاز تحكم Serial ATA بحاجة الجهاز للانتباه.

# قائمة الجداول والأشكال

- جدول 1. دعم تقنية الاسترداد السريع Intel® Rapid Recovery حسب جهاز تحكم تخزين إنتل
- جدول 2. دعم مستوى RAID حسب جهاز تحكم تخزين إنتل
- جدول 3. سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط المدعومة
- جدول 4. استعراض لميزات إدارة التخزين الداعمة
- جدول 5. معلومات الصفائف (وضع RAID)
- جدول 6. معلومات وحدات التخزين (وضع RAID)
- جدول 7. معلومات محركات أقراص RAID الثابتة (وضع RAID)
- جدول 8. معلومات محركات أقراص خلاف RAID الثابتة (وضع RAID)
- جدول 9. معلومات محركات أقراص Serial ATA الثابتة (وضع AHCI في النظم المتنقلة)
- جدول 10. خيارات اللوح الأيسر المتاحة لوحدة تخزين الاسترداد فقط
- جدول 11. الخيارات المتاحة من قائمة إجراءات
- جدول 12. الخيارات المتاحة من قوائم النقر بزر الماوس الأيمن
- شكل 1. الوضع الأساسي
- شكل 2. الوضع المتقدم (إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage)

# معلومات قانونية

Intel® علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation أو شركاتها الفرعية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
*قد تكون الأسماء والماركات الأخرى مملوكة لآخرين.