# Översikt över Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console är ett Windows*-baserat program som representerar användargränssnittet för alla komponenter i Intel® Matrix Storage Manager. Intel Matrix Storage Manager tillhandahåller utökade hanteringsfunktioner och detaljerad statusinformation för seriella ATA AHCI- och RAID-undersystem. Det här programmet stöds i system som använder en processor av typ Intel® Pentium®, Intel® Core Duo eller Intel® Xeon® och som innehåller en av de Intel-lagringsstyrenheter som finns i Tabell 2. Läs Readme-filen (Viktigt) som installeras tillsammans med programmet för att få mer information om fullständiga systemkrav eller gå till Intels webbsida för support för den här produkten.
Intel Matrix Storage Console har två lägen: enkelt läge och avancerat läge. Det enkla läget består av en vy som visar enhetsinformation i form av statusmeddelanden och illustrationer. Avancerat läge innehåller ytterligare alternativ för mer erfarna slutanvändare för att hantera funktioner i lagringsundersystemet och för att välja cacheminnesprinciper för systemet. Du kan ändra läge genom att välja tillämpligt alternativ på Visa-menyn.

## Enkelt läge

Enkelt läge är en förenklad vy över lagringsundersystemet via programmet Intel® Matrix Storage Manager. Enkelt läge visar status för hårddiskarna och en illustration av den nuvarande RAID-volymen. I en onormal situation, exempelvis när en hårddisk saknas eller inte fungerar, kommer det högra fönstret att innehålla knappen Växla till vyn Avancerat läge som öppnar fönstret Avancerat läge så att du kan åtgärda problemet. Du kan också nå vyn för Avancerat läge genom att välja Avancerat läge på Visa-menyn. Figuren nedan visar ett typiskt RAID-system i Enkelt läge. Det kan se annorlunda ut för dig beroende på vilken enhet som operativsystemet är installerat på och hur många RAID-volymer det finns. Om systemet inte har några RAID-volymer visas status för hårddiskarna.
FIG. 1. ENKELT LÄGE

## Avancerat läge

Avancerat läge är en mer detaljerad vy över lagringsundersystemet via programmet Intel® Matrix Storage Manager. Avancerat läge visar en kombination av logiska och fysiska vyer över hårddiskarna. Det visar också alla RAID-volymer som stöds och som kan finnas med. Den logiska vyn innehåller information om RAID-matriserna och -volymerna. Den fysiska vyn innehåller information om hårddiskarna och hur de är anslutna till varandra. Nedanstående bild visar ett exempel på vyn Avancerat läge med fyra hårddiskar. Det finns två volymer, MyRAID5 och MyRAID10, som delar en matris.
FIG. 2. AVANCERAT LÄGE
ENHETSRUTAN
Rutan till vänster, enhetsrutan, visar de logiska och fysiska vyerna för de enheter som utgör det seriella ATA-lagringsundersystemet. Dessa enheter inkluderar alla seriella ATA-hårddiskar som stöds, alla ATAPI-hårddiskar som stöds och alla RAID- och återställningsvolymer som stöds och som finns i systemet.
INFORMATIONSRUTAN
När Intel Matrix Storage Manager är markerat i enhetsrutan visas i rutan till höger, informationsrutan, information om den markerade enheten. Parametrarna för varje enhetstyp visas i nedanstående tabeller. Om en parameter inte avser de enheter du markerat visas den inte.

## Menyrad

I Enkelt läge innehåller menyraden tre menyer: Arkiv, Visa och Hjälp. Vyn Avancerat läge finns ytterligare en meny, Åtgärder, för ytterligare alternativ för lagringshantering.
ARKIV-MENYN
Den här menyn innehåller grundläggande alternativ så som att spara och skriva ut systemrapporten eller avsluta Intel® Matrix Storage Console.
VISA-MENYN
Visa-menyn innehåller alternativ för att växla mellan Enkelt läge och Avancerat läge och för att uppdatera dessa vyer manuellt genom att välja Uppdatera eller trycka på F5.
På Visa-menyn kan du också visa systemrapporten med systeminformation och programspecifik information. Du kan skriva ut eller spara systemrapporten genom att klicka på knappen i dialogrutan.
ÅTGÄRDER-MENYN
Den här menyn, som bara finns tillgänglig i Avancerat läge, innehåller alternativ med vilka du kan skapa RAID- och återställningsvolymer i systemet. Den här menyn innehåller också ett alternativ för att söka efter Plug-and-play-enheter så att du kan kontrollera om att alla lagringsenheter är laddade i enhetsrutan.
HJÄLP-MENYN
Alternativet Innehåll och index öppnar den här hjälpfilen. Alternativet Support tillhandahåller länkar till flera webbsidor med produktuppdateringar, teknisk support, dokumentation och annan produktinformation. Det vanliga är att länkarna leder till Intels supportsidor, som kan vara anpassade för systemtillverkaren. Alternativet Om visar banderollen för Intel Matrix Storage Console och numret på den programvaruversion som är installerad för närvarande.

## Snabbmenyer

Flera element i enhetsrutan i Avancerat läge tillhandahåller ytterligare åtgärder via en snabbmeny. Se Alternativ i Intel Matrix Storage Manager för mer information.

# Översikt över Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager är ett program som förbättrar lagringsundersystemets prestanda och pålitlighet på datorn. Du hanterar lagringsundersystemen genom att klicka på Start-menyn och starta Intel® Matrix Storage Console. När du öppnat konsolen väljer, beroende på vilken informationsnivå du vill ha, du Enkelt läge eller Avancerat läge på Visa-menyn.

Programvarupaketet består av följande komponenter:

- Drivrutinen Intel® Matrix Storage Manager
- Händelseövervakaren
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Drivrutinen för Intel® Matrix Storage Manager

Drivrutinen för Intel Matrix Storage Manager är ett program utformat för att förbättra lagringsundersystemets prestanda och tillförlitlighet. Det går att installera drivrutinen, som är certifierad av Microsoft WHQL (Windows* Hardware Quality Labs), på valfri bärbar dator, mobilt system eller serversystem. Programvaruinstallationen är helt automatiserad för alla kretsuppsättningar och operativsystem som stöds. Drivrutinen installeras som del av programmet Intel Matrix Storage Manager.
När drivrutinen installerats används den av de andra Intel Matrix Storage Manager-komponenterna för att hantera lagringsundersystemet. Drivrutinen tillhandahåller detaljerad information om seriell ATA-styrenheten, seriell ATA-enheten och RAID tillsammans med aktuell status. Informationen visas sedan i Intel Matrix Storage Console.

## Händelseövervakaren

Händelseövervakaren är en systemtjänst som installeras tillsammans med programmet Intel® Matrix Storage Manager. När den är installerad utförs tjänsten vid användarinloggning och körs i bakgrunden medan systemet används. Händelseövervakaren kommunicerar med drivrutinen Intel® Matrix Storage Manager, Intel® Matrix Storage Console och ikonen i Aktivitetsfältet för att garantera att status för de tre är synkroniserad och för att visa händelsemeddelanden. När en händelse sker instruerar Händelseövervakaren applet-ikonen i Aktivitetsfältet att visa ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet. Ett meddelande eller en dialogruta visas som beskriver händelsen. De händelsetyper som kan utlösa ett meddelande inkluderar förändringar i RAID-volymslägen, en händelse som indikerar I/O-fel på hårddisken eller en SMART-händelse på en hårddisk. När någon av dessa händelser sker loggar Händelseövervakaren händelsen i NT-händelseloggen och i händelseloggen för Intel Matrix Storage Manager.
Nedan finner du en lista med alternativ som finns tillgängliga när ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet rapporterar en händelse. Du når alternativen genom att högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet:

- Starta Intel Matrix Storage Console: Öppnar Intel Matrix Storage Console för att tillhandahålla status- och/eller undersökningsinformation om händelsen.
- Ignorera aktuell varning tills vidare: Instruerar Händelseövervakaren att ignorera aktuell händelse och att dölja aktivitetsfältsikonen tills nästa användarinloggning eller tills nästa händelse sker.
- Visa inte dataskyddsmeddelande vid start: Detta alternativ finns endast tillgängligt för informationsmeddelanden. Det döljer aktivitetsfältsikonen och inaktiverar meddelandet så att det inte längre visas.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Option ROM förpackas separat och finns endast i system som innehåller RAID-stöd. Option ROM integreras vanligtvis i BIOS på moderkortet för att konfigurera RAID-volymer innan operativsystemet startas.

# Funktioner i Intel® Matrix Storage Manager

Nedan finner du en översikt över huvudfunktionerna i Intel Matrix Storage Manager. Beroende på vilket I/O-styrenhetsnav systemet använder och vilken maskinvara som är ansluten till systemet kanske inte vissa funktioner finns tillgängliga. Visa en fullständig lista med funktioner som finns tillgängliga för varje I/O-styrenhetsnav genom att gå till Intel-sidan för kretsuppsättningsstöd för den här produkten.

## Intel® Rapid Recover-teknik

I den här tekniken används RAID 1-funktionen (spegling) för att kopiera data från en utsedd huvudenhet till en utsedd återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste inkludera 100 procent av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system. Du kan välja huruvida du vill att data på huvudenheten ska kopieras till återställningsenheten kontinuerligt eller på begäran. Observera att när det skapas en återställningsvolym får det inte finnas några RAID-volymer i systemet och nya RAID-volymer får inte presenteras eller läggas till. Se avsnittet Skapa en återställningsvolym i den här hjälpfilen för mer information.

- Fördelar: Full dataredundans, mer kontroll över hur data kopieras mellan huvud- och återställningsenheter, snabba volymuppdateringar (bara ändringar i huvudenheten eftersom den senaste uppdateringen kopieras till återställningsenheten), medlemmens hårddiskdata kan visas i Windows* Utforskaren.
- Nackdel: Lagringskapaciteten är bara så stor som den minsta enheten.
- Användningsområden: Nödvändigt dataskydd för mobila system, snabb återställning av huvudenheten till ett tidigare läge eller ett standardläge.

TABELL 1. STÖD FÖR INTEL RAPID RECOVER-TEKNIK PER INTEL-LAGRINGSSTYRENHET

RAID-nivå | Antal enheter | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Återställning | 2 (huvud- och återställningsenhet) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

## RAID-teknik

RAID (Redundant Array of Independent Drives) avser flera oberoende hårddiskar som kombineras för att bilda en logisk matris. Om en eller flera RAID-volymer skapas på matrisen känner operativsystemet inte längre igen individuella enheter, utan identifierar varje volym som en logisk hårddisk. Syftet med RAID är att förbättra lagringsundersystemets prestanda och supportfeltolerans. RAID-nivån definierar hur data formateras i den volym som inkluderar matrisens hårddiskar. Intel® Matrix Storage Manager stöder RAID-nivå 0 (striping), RAID-nivå 1 (spegling), RAID-nivå 5 (striping med paritet) och RAID-nivå 10 (striping och spegling). För närvarande går det inte att använda andra RAID-nivåer. I tabellen nedan visas antalet hårddiskar som stöds på en RAID-volym för varje RAID-nivå beroende på vilken Intel-lagringsstyrenhet som finns i systemet.
TABELL 2. RAID-NIVÅSTÖD PER INTEL-LAGRINGSSTYRENHET

RAID-nivå | Antal enheter | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 0 | 3 eller 4 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 0 | 5 eller 6 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 1 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 5 | 3 eller 4 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 5 | 5 eller 6 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja
RAID 10 | 4 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja

RAID 0 (STRIPING)
RAID-nivå 0 kombinerar två eller fler hårddiskar på ett sådant sätt att alla data delas upp i hanterbara block, så kallade "strips". I Tabell 2 beskrivs olika scenarier för tillåtna stripstorlekar. "Strips" delas upp mellan de matrismedlemmar som RAID 0-volymen finns på. Denna metod ger bättre läs-/skrivprestanda, speciellt för sekvensiell åtkomst genom att mer än en hårddisk når intilliggande data samtidigt. Data som lagras i en RAID 0-volym är emellertid inte redundanta. Därför gäller att om en hårddisk inte fungerar så försvinner alla data på volymen.

- Fördel: Ökad dataåtkomst och ökade lagringsprestanda, ingen förlust i datakapacitet.
- Nackdel: Ingen dataredundans (om en hårddisk inte fungerar försvinner alla data på volymen).
- Användningsområden: Används vanligtvis på skrivbordsdatorer och arbetsstationer för lagring av icke-kritiska data och program med höga prestanda.

RAID 1 (SPEGLING)
RAID-nivå 1 kombinerar två hårddiskar så att alla data skrivs samtidigt på de matrismedlemmar där RAID 1-volymen finns. Med andra ord speglas data över hårddiskarna i RAID 1-volymen. Detta skapar realtidsredundans för alla data på den första enheten genom att avspegla dem på den andra enheten.

- Fördelar: Full dataredundans, ökad läsöverföringshastighet.
- Nackdelar: Lagringskapaciteten är bara så stor som den minsta enheten, någon minskning i skrivöverföringshastighet.
- Användningsområden: Används vanligtvis för arbetsstationer och på servrar för lagring av kritiska data.

RAID 5 (STRIPING MED PARITET)
RAID-nivå 5 kombinerar tre eller fler hårddiskar på ett sådant sätt att alla data delas upp i hanterbara block, så kallade "strips". I RAID 5 används paritet, som är en matematisk metod för att återskapa förlorade data på en enhet. Detta ökar feltoleransen. Data och paritet skapar strips över matrismedlemmarna i en roterade sekvens. På grund av paritetsstriping är det möjligt att återskapa data efter att ha bytt ut en hårddisk som slutade fungera mot en ny enhet. Extraarbetet, som det är att beräkna data som saknas, minskar skrivprestanda för volymerna medan data återskapas. RAID 5 fungerar bättre för mindre I/O-funktioner än vad den gör för större sekvensiella filer.

- Fördelar: Full dataredundans, effektiv, feltolerant och ökade prestanda i lagringsmatris.
- Nackdel: Tar lång tid att återskapa och minskade prestanda under återskapande.
- Användningsområden: Bra val för fil- och applikationsservrar, Internet- och intranätsservrar.

RAID 10 (STRIPING OCH SPEGLING)
RAID-nivå 10 använder fyra hårddiskar för att skapa en kombination av RAID-nivåerna 0 och 1. Data skapar strips över en tvådiskmatris som bildar en RAID 0-komponent. Var och en av enheterna i RAID 0-matrisen speglas mot en enhet i RAID 1-matrisen. Den här konfigurationen innebär fördelar i prestanda för RAID 0 och redundansen i RAID 1.

- Fördelar: Ökade prestanda och full dataredundans.
- Nackdel: Det krävs minst fyra diskar med två som används för redundans, vilket resulterar i ökad kostnad
- Användningsområden: Databasservrar kräver höga prestanda och feltolerans

STRIP-STORLEKAR
Stripstorleken indikerar storleken på varje logiskt sammanhängande datablock som används i en RAID 0-, RAID 5- eller RAID 10-volym. Stripstorlek (delstorlek) uttrycks i kilobyte. Följande tabell beskriver användningsscenarier för vanliga stripstorlekar.
TABELL 3. ANVÄNDNINGSSCENARIER FÖR STRIPSTORLEKAR SOM STÖDS

Strip-storlek | Beskrivning | RAID-nivåer
4 kB | Bäst för modeller med specialiserad användning som kräver strips på 4 kB | RAID 0, 10
8 kB | Bäst för modeller med specialiserad användning som kräver strips på 8 kB | RAID 0, 10
16 kB | Bäst för sekvensiella överföringar | RAID 0, 5, 10
32 kB | Bra för sekvensiella överföringar | RAID 0, 5, 10
64 kB | Bra stripe-storlek för allmänt bruk (standard för RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 kB | Bästa prestanda för de flesta bärbara och stationära datorer (standard för RAID 0) | RAID 0, 5

## Intel® Matrix RAID-teknik

Intel Matrix RAID-teknik gör det möjligt att ha två fristående RAID-volymer som skapas på en enda RAID-matris. Beroende på RAID-nivån kan matrisen bestå av två till sex seriella ATA-hårddiskar. Den första RAID-volymen upptar en del av matrisen, vilket lämnar utrymme för att skapa en andra volym.
Intel Matrix RAID-teknik stöder följande RAID-nivåkombinationer under förutsättning att samma antal hårddiskar används för båda volymerna:

- RAID 1 med två enheter och RAID 0
- RAID 0 med tre till sex enheter och RAID 5
- RAID 0 med fyra enheter och RAID 10
- RAID 5 med fyra enheter och RAID 10

## Andra funktioner i Intel® Matrix Storage Manager

Se nedanstående tabell för en översikt över andra viktiga funktioner som hjälper dig att hantera lagringsundersystemet i datorn. RAID-funktioner stöds i system som använder ett RAID-aktiverat I/O-styrenhetsnav.
TABELL 4. ÖVERSIKT ÖVER LAGRINGSHANTERINGSFUNKTIONER SOM STÖDS

Funktion | Beskrivning
Intel® Matrix RAID-teknik | Skapar, hanterar och använder upp till två fristående RAID-volymer i en enda matris. Skapar upp till tre fristående RAID-matriser, var och en med två hårddiskar, på någon av de sex seriella ATA-portarna.
RAID-nivåmigrering | Migrerar från RAID 0, 1 och 10 till RAID 5.
RAID-volymkapacitetsexpansion | Ökar datalagringskapaciteten för en volym genom att använda 100 procent av tillgängligt matrisutrymme på en RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- eller RAID 10-volym eller genom att lägga till en eller flera enheter i en RAID 0- eller RAID 5-volym.
RAID-reserv | Markerar en eller flera hårddiskar som destination för automatiska återskapanden.
Verifiering av RAID-volym | Identifierar alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- eller RAID 10-volym.
Verifiering och reparation av RAID-volym | Identifierar och reparerar alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 1-, RAID 5- eller RAID 10-volym.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Använder avancerade seriella ATA-funktioner så som Originalkommandokö och Ursprunglig Hot Plug.
Datakryptering | Möjliggör omvandling av data för att göra dem omöjliga att läsa. Nyckeln styr datakrytperingsnivå och -läge. Intel Matrix Storage Console visar krypteringsläget i RAID- och återställningsvolymer såväl som RAID- och icke-RAID-hårddiskar.
Lösenordsskydd för hårddiskar | Ger säkerhet och skydd på hög nivå för hårddiskdata med ett lösenord och nekar åtkomst till ej auktoriserade och otillåtna användare. Intel Matrix Storage Console ger dig möjlighet att låsa upp en låst hårddisk.
Stöd för stor sektorenhet | Gör det möjligt att använda hårddiskar med en logisk sektorstorlek på ½ kB och en fysisk sektorstorlek på ½ kB, 1 kB, 2 kB eller 4 kB i lagringsundersystemet.
Volymens tillbakaskrivningscacheminne | Förbättrar prestanda genom att temporärt lagra datasektorer som ofta används för snabbare åtkomst och optimal RAID-volymdrift.

# Information om Intel® Matrix Storage Manager

När du öppnar Intel® Matrix Storage Console visas huvuddialogrutan med enhetsinformation i två rutor: I rutan till vänster vyn Avancerat läge, enhetsrutan, visas de logiska och fysiska vyerna för de enheter som utgör det seriella ATA-lagringsundersystemet. Dessa enheter inkluderar alla seriella ATA-styrenheter som stöds, alla seriella ATAPI-hårddiskar som stöds och alla RAID- och återställningsvolymer som stöds och som finns med i systemet. I rutan till höger, informationsrutan, visas information om den markerade enheten. Parametrarna för varje enhetstyp visas i nedanstående tabeller. Om parametern inte gäller den enhet du markerat visas den inte.
TABELL 5. MATRISINFORMATION (RAID-LÄGE)

Parameter | Värde
Status | Inga aktiva migreringar: Inga migreringar eller återskapanden sker just nu.
Återskapar: En eller flera RAID-volymer återskapas.
Lägger till hårddiskar: Drivrutinen Intel® Matrix Storage Manager lägger till en eller flera medlemmar och migrerar data i matrisen.
Byter ut hårddisk: En eller flera RAID-volymer återskapas på en reservhårddisk som resultat av en SMART-händelse på en hårddisk i den volymen.
Initialiserar: RAID-volymparitet initialiseras eller data på RAID-volym verifieras eller verifieras och repareras.
Datacacheminnet på hårddisken aktiverat | Visar huruvida datacacheminnet är aktiverat för alla hårddiskar i matrisen.
Storlek | Visar matrisens storlek i gigabyte.
Ledigt utrymme | Visar den mängd utrymme i matrisen som inte används av en RAID-volym. Ledigt utrymme kan användas för att skapa ytterligare en RAID-volym.
Antal hårddiskar | Visar antalet hårddiskar som är en del av matrisen.
Hårddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Visar tillverkare och modellnumret för varje hårddisk som ingår i matrisen.
Antal volymer | Visar antalet RAID-volymer i matrisen. Om antalet volymer är lika med 1, och om det finns ledigt utrymme, går det att skapa ytterligare en RAID-volym i matrisen.
Volymmedlem [1, 2] | Visar namnet på varje RAID-volym i matrisen.

TABELL 6. VOLYMINFORMATION (RAID-LÄGE)

Parameter | Värde
Status (RAID-volym) | Normal: Volymdata är helt tillgängliga.
Låst: Indikerar att medlemsenheter som är del av RAID-volymen är både låsta och olåsta. Lås upp volymen genom att högerklicka och låsa upp alla låsta medlemsenheter.
Slutade fungera: För RAID 0-volymer gäller att en eller flera medlemsvolymer saknas eller inte fungerar. För RAID 1-volymer: båda medlemsvolymerna fungerar inte. För RAID 5- eller RAID 10-volymer: två eller flera medlemsvolymer saknas eller fungerar inte. Obs! Under vissa omständigheter kan en RAID 10-volym rapporteras som Degraderad trots att två medlemmar saknas eller inte fungerar.
Degraderad: Det är bara RAID 1-, RAID 5- och RAID 10-volymer som kan vara i detta läge. Detta visar att en medlemsvolym inte fungerar eller saknas.
SMART-händelse: En hårddisk har överskridit den återställningsbara felnivån och en SMART-händelse rapporterades.
Återskapar: Det är bara RAID 5- och RAID 10-volymer som kan vara i detta läge. Detta visar att data kopieras till en spegling eller till reservdisken och att dataredundansen återställs.
Migrerar: Visar att data migreras till en annan enhet eller matris och att en RAID-volym skapas.
Verifierar: Indikerar att data på RAID-volymen verifieras.
Initialiserar: RAID-volymparitet initialiseras eller data på RAID-volym verifieras eller verifieras och repareras.
Status (Återställningsvolym) | Volymen skapas: Data på huvudenheten kopieras till återställningsenheten.
Kontinuerlig uppdatering: Data på huvudenheten kopieras automatiskt till återställningsenheten under förutsättning att båda enheter är anslutna till systemet. Om du inaktiverar den kontinuerliga uppdateringsprincipen krävs det att du begär uppdateringar manuellt genom att högerklicka på återställningsvolymen och välja Uppdatera volym.
Uppdatering på begäran: Data på huvudenheten kopieras till återställningsenheten när du begär det genom att högerklicka på volymen och välja Uppdatera volym. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
Uppdaterat: Endast återställningsvolymer inställda med principen Kontinuerlig uppdatering kan ha det här läget. Data på återställningsenheten matchar data på huvudenheten.
Behöver uppdateras: Endast återställningsvolymer inställda med uppdateringsprincipen På begäran kan ha det här läget. Data på återställningsenheten matchar inte data på huvudenheten.
Slutade fungera: Båda medlemmar har slutat fungera.
Volymuppdatering pågår: Data på huvudenheten kopieras till återställningsenheten. Endast ändringar sedan senaste uppdatering kopieras.
Återställning pågår: Data på återställningsenheten skriver över alla data på huvudenheten.
Skrivskyddad huvudenhet: Du har markerat alternativet för att använda huvudenhetsfilerna i Windows* Utforskaren. Detta gör enheten skrivskyddad.
Skrivskyddad återställningsenhet: Du har markerat alternativet för att använda återställningsenhetsfilerna i Windows Utforskaren. Detta gör enheten skrivskyddad.
Huvudenhet saknas: Huvudenheten som användes för att skapa återställningsvolymen identifieras inte längre.
Återställningsenhet saknas: Återställningsenheten som användes för att skapa återställningsvolymen identifieras inte längre.
Krypteringsläge | På: Volymen är krypterad och alla medlemshårddiskar är krypterade. Obs! Alla medlemshårddiskar som är del av en RAID-volym måste ha samma krypteringsläge när de skapas.
Av: Volymen är okrypterad och alla medlemshårddiskar är okrypterade.
Av (blandad hårddiskkryptering) Medlemsenheterna i en RAID-volym har olika krypteringslägen och volymen antas vara okrypterad. Om du vill ändra volymkrypteringsläget modifierar du krypteringsläget över medlemshårddiskarna för att reflektera ett identiskt läge.
Verifieringsfel | Rapporterar antalet inkonsekvenser som hittas under verifieringen av RAID-volymdata. Detta gäller endast under verifieringsprocessen eller under verifierings- och reparationsprocessen.
Block med mediefel | Rapporterar antalet block med mediefel som hittas under verifieringen av RAID-volymdata. Detta gäller endast under verifieringsprocessen eller under verifierings- och reparationsprocessen.
Systemvolym | Visar huruvida volymen innehåller skyddade operativsystemfiler.
Volymens tillbakaskrivningscacheminne aktiverat | Rapporterar huruvida tillbakaskrivningscacheminnet är aktiverat för volymen.
RAID-nivå | Visar vilken RAID-nivå som används för volymen.
Strip-storlek | Visar storleken för varje logiskt angränsande datablock som används i volymen – för RAID 0-, RAID 5- och RAID 10-volymer. Stripstorlek (delstorlek) indikeras i kilobyte.
Storlek | Visar volymens totala storlek i gigabyte.
Antal hårddiskar | Rapporterar antalet hårddiskar som volymen inkluderar.
Hårddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | För RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- och RAID 10-volymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för varje hårddisk som används av volymen.
Huvudhårddisk | För återställningsvolymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för huvudenheten.
Återställningshårddisk | För återställningsvolymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för återställningsenheten.
Överordnad matris | Visar antalet hårddiskar som volymen omfattar.

TABELL 7. RAID-HÅRDDISKINFORMATION (RAID-LÄGE)

Parameter | Värde
Användning | Matrismedlem: Hårddisken har grupperats med andra enheter i syfte att bilda en matris med RAID-volymer. RAID-volymerna kan visas i operativsystemet, men det går inte att urskilja enskilda enheter.
Matrismedlem (huvud): Hårddisken är källenheten för återställningsvolymen.
Matrismedlem (återställning): Hårddisken är målenheten för återställningsvolymen.
Icke-RAID-hårddisk: Hårddisk som saknar RAID-metadata och som både är synlig och tillgänglig för användning i operativsystemet.
Ingen: Hårddisken innehåller metadata som förhindrar att den visas för operativsystemet, men hårddisken är inte en matrismedlem.
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat och är olåst.
Låst: Hårddisken är lösenordsskyddad. Högerklicka för att låsa upp den låsta hårddisken. Obs! Om medlemsenheter som är del av en RAID-volym både är låsta och olåsta visas volymen som låst.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Saknas: Hårddisken visas inte.
Inkompatibel version: Hårddisken innehåller RAID-metadata som visar en version som inte är kompatibel med den aktuella versionen av RAID-programmet.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
Krypteringsläge | På: Hårddisken är krypterad.
Av: Hårddisken är okrypterad.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/sek Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen för det inbyggda programmet på hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Datacacheminnet på hårddisken aktiverat | Visar huruvida datacacheminnet är aktiverat för alla hårddiskar i matrisen.
Antal volymer | Visar antalet volymer i matrisen.
Volymmedlem [1, 2] | Visar namnet på varje volym som hårddisken är medlem i.
Överordnad matris | Visar namnet på den RAID-matris som hårddisken är medlem i.

TABELL 8. ICKE-RAID-HÅRDDISKINFORMATION

Parameter | Värde
Användning | Icke-RAID-hårddisk: Denna hårddisk används inte i en RAID-matris eller -volym. Denna hårddisk kan användas som en RAID-reserv eller som en datalagringsenhet.
Reserv: Denna hårddisk har markerats som destinationsenhet för automatiska återskapanden.
Okänd hårddiskanvändning: Det går inte att fastställa användningen för denna hårddisk. Detta kan bero på att programversionen och hårddiskkonfigurationen är inkompatibla.
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Låst: Hårddisken är lösenordsskyddad. Högerklicka för att låsa upp den låsta hårddisken.Obs! Om alla medlemsenheter som är del av en RAID-volym är låsta är volymen inte synlig och alla medlemsenheter visas som icke-RAID-hårddiskar.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
| Krypteringsläge | På: Hårddisken är krypterad.
Av: Hårddisken är okrypterad.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/sek Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen för det inbyggda programmet på hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Systemhårddisk | Visar om hårddisken innehåller skyddade operativsystemfiler eller ej.
Storlek | Visar hårddiskens totala kapacitet i gigabyte.

TABELL 9. SERIELL ATA-HÅRDDISKINFORMATION (AHCI-LÄGE PÅ MOBILSYSTEM)

Namn | Beskrivning
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Låst: Hårddisken är lösenordsskyddad. Högerklicka för att låsa upp den låsta hårddisken.Obs! Om alla medlemsenheter som är del av en RAID-volym är låsta är volymen inte synlig och alla medlemsenheter visas som icke-RAID-hårddiskar.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/sek Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen för det inbyggda programmet på hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Storlek | Visar hårddiskens totala kapacitet i gigabyte.

# Alternativ i Intel® Matrix Storage Manager

## Enkelt läge - Översikt över åtgärder

Intel® Matrix Storage Console möjliggör åtkomst till åtgärder för hantering av funktionerna i Intel® Matrix Storage Manager. I Enkelt läge visar den vänstra rutan åtgärder som ofta används och den högra rutan innehåller information (volymstatus, detaljerad information och varningar) och åtgärdsknappen som hör ihop med valen i den vänstra rutan. Nedanstående tabell innehåller en beskrivning av varje åtgärd som går att nå via dessa menyer.

TABELL 10. ALTERNATIV I DEN VÄNSTRA RUTAN SOM ENDAST GÄLLER ÅTERSTÄLLNINGSVOLYMEN

Åtgärd | Beskrivning
Visa status för hårddisk och volym | När du väljer det här alternativet får du en snabb översikt över hårddiskarna och volymstatus, och alternativet att växla till vyn med avancerat läge.
Ändra princip för volymuppdatering | När du väljer det här alternativet får du möjlighet att ändra uppdateringsprincipen för volymen genom att aktivera eller inaktivera kontinuerliga uppdateringar. När du väljer Inaktivera kontinuerliga uppdateringar försätt volymen i uppdateringsprincipen på begäran och du måste då begära uppdateringar manuellt genom att välja Uppdatera återställningsvolymen. När du väljer Aktivera kontinuerliga uppdateringar uppdateras volymen automatiskt.
Använd huvudenhetsfiler och Använd återställningsenhetsfiler | Med dessa alternativ kan du visa filer på huvud- eller återställningsenheten genom att använda Windows* Utforskaren. När du markerar ett av dessa alternativ blir volymen skrivskyddad och inga volymuppdateringar tillåts. När du är klar med att visa filerna väljer du Dölj huvudenhetsfiler eller Dölj återställningsenhetsfiler för att dölja filer och ställa in volymen till principen för uppdatering på begäran eller välj Ändra princip för volymuppdatering för att dölja filer och ställa in volymen för kontinuerlig uppdatering.
Dölj huvudenhetsfiler och Dölj återställningsenhetsfiler | Dessa alternativ finns endast tillgängliga sedan du valt alternativet att använda huvud- eller återställningsenhetsfilerna i Windows Utforskaren. När du markerar ett av dessa alternativ går det att skriva till hårddisken och du aktiverar volymuppdateringar på begäran eller kontinuerliga volymuppdateringar.
Uppdatera återställningsvolymen | Det här alternativet är endast tillgängligt när volymen är inställd till för uppdatering på begäran. När du markerar detta alternativ kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
Återställning av data till huvudenhet | Det här alternativet är endast tillgängligt när du har startat om systemet från återställningsenheten med Intel® Matrix Storage Manager option ROM-användargränssnittet. När du markerar detta alternativ skrivs alla data på huvudenhetsdata över med data från återställningsenheten.

## Avancerat läge - Översikt över åtgärder

I avancerat läge tillhandahåller Intel® Matrix Storage Console två metoder för att nå åtgärder för hantering av funktioner i Intel® Matrix Storage Manager: Åtgärder-menyn och snabbmenyer. Åtgärder-menyn ger åtkomst till åtgärder som ofta används medan snabbmenyer, som är tillgängliga genom att du högerklickar på ett alternativ som visas i enhetsrutan, tillhandahåller åtgärder som är specifika för alternativet. Nedanstående tabell innehåller en beskrivning av varje åtgärd som går att nå via dessa menyer.
TABELL 11. ALTERNATIV PÅ MENYN ÅTGÄRDER

Åtgärd | Beskrivning
Skapa RAID-volym | Använd detta alternativ för att skapa en RAID-volym när du inte vill behålla data på en befintlig hårddisk. Du kan använda två eller flera hårddiskar för volymen (beroende på vilken RAID-nivå du väljer). Med Intel® Matrix RAID-teknik har du möjlighet att skapa två volymer i en matris. Detta gör du genom att välja en volymstorlek som är mindre än matrisens totala storlek. Du får nu ledigt matrisutrymme för den andra RAID-volymen. Den andra volymen upptar automatiskt resterande utrymme i matrisen. Intel Matrix Storage Console skapar bara RAID-volymen. Den resulterande volymen är inte partitionerad eller formaterad. Använd verktyget Microsoft Windows* Diskhantering för att partitionera och formatera den nya RAID-volymen. Observera att för krypteringsaktiverade system måste minst två icke-RAID-hårddiskar med identiska krypteringslägen finnas tillgängliga för att starta guiden och för att skapa en RAID-volym.
Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk | Använd detta alternativ för skapande när du vill behålla data på en befintlig hårddisk och kopiera dessa data till en eller flera ytterligare hårddiskar. Denna metod, som kallas migrering, kan ta flera timmar beroende på hårddiskens kapacitet och systemets belastning. När du är klar med guiden visas en dialogruta över migreringsförloppet. Om du vill öppna dialogrutan under migreringen högerklickar du på migreringsvolymen och väljer Visa migreringsförlopp. Du kan bara ha en aktiv migreringsprocess åt gången. Om du vill konvertera flera dataenheter till en RAID-volym måste du konvertera en i taget. Observera att för krypteringsaktiverade system måste minst två icke-RAID-hårddiskar med identiska krypteringslägen finnas tillgängliga för att starta guiden och för att skapa en RAID-volym.
Skapa återställningsvolym | Använd detta alternativ när du vill skapa en volym med Intel® Rapid Recover-teknik. Den här tekniken kopierar data, antingen kontinuerligt eller på begäran, från en huvudenhet till en återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste inkludera 100 procent av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system. Observera att när det skapas en återställningsvolym får det inte finnas några RAID-volymer i systemet och RAID-volymer får inte läggas till. Dessutom gäller att för krypteringsaktiverade system måste minst två icke-RAID-hårddiskar med identiska krypteringslägen finnas tillgängliga för att starta guiden och för att skapa en RAID-volym.
Sök efter Plug-and-play-enheter | Använd detta alternativ för att identifiera de hårddiskar som har lagts till eller tagits bort. När sökningen är klar visas den uppdaterade informationen i det avancerade läget. Den här åtgärden motsvarar alternativet Sök efter maskinvaruförändringar i Microsoft Windows Enhetshanteraren.

TABELL 12. ALTERNATIV PÅ SNABBMENYER

Alternativ i enhetsrutan | Beskrivning
Matris | Skapa volym: Det här alternativet finns endast tillgängligt om matrisen består av en RAID-volym som inte inkluderar 100 procent av det tillgängliga hårddiskmatrisutrymmet. Du kan sedan använda det här alternativet för att starta guiden Skapa RAID-volym och skapa en andra RAID-volym för att använda resterande utrymme på matrisen. Se avsnittet Intel Matrix RAID-teknik i den här hjälpfilen för mer information.
Aktivera/inaktivera datacacheminnet på hårddisken: Datacacheminnet på hårddisken är en prestandaförbättrande funktion som stöds av vissa hårddiskar. När du aktiverar datacacheminnet förbättras prestanda genom att tillfälliga data lagras innan de skrivs till hårddisken. Nackdelen med att aktivera datacacheminnet är att data i cacheminnet kan förloras om systemet förlorar strömmen. Aktivera eller inaktivera datacacheminnet genom att högerklicka på RAID-matrisen och markera sedan Aktivera datacacheminnet på hårddisken eller Inaktivera datacacheminnet på hårddisken. Verkställ ändringarna genom att starta om datorn.
RAID-volym | Ta bort volym: Med det här alternativet kan du ta bort en befintlig RAID-volym. VARNING! När du tar bort en RAID-volym, tas alla data på alla hårddiskar som är del av RAID-volymen bort permanent. Innan du tar bort volymen ska du säkerhetskopiera alla viktiga data.
Ändra volym: Med detta alternativ kan du göra följande ändringar i RAID-volymen: ändra volymnamn, utföra en migrering på RAID-nivå (d.v.s. migrera från en RAID 0-, 1- eller 10-volym till en RAID 5-volym), och expandera volymkapaciteten genom att använda 100 procent av det tillgängliga matrisutrymmet eller genom att lägga till hårddiskar.
Verifiera volymdata: Det här alternativet verifierar data på en RAID-volym. När verifieringsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel och antalet block med mediefel som hittades.
Verifiera och reparera volymdata: Med det här alternativet verifierar och reparerar du data på en RAID-volym. När verifierings- och reparationsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel som hittades och reparerades samt antalet block med mediefel som omallokerades.
Aktivera/inaktivera volymens tillbakaskrivningscacheminne: När du aktiverar volymens tillbakaskrivningscacheminne förbättrar det I/O-genomströmning och reaktionen, men det sänker dataskyddet om ett ström- eller systemavbrott skulle uppstå. Ingen omstart behövs för att ändra det här alternativet. Obs! För att skydda data inaktiveras volymens tillbakaskrivningscacheminne temporärt vid körning med en UPS-enhet (Uninterruptible Power Supply).
Visa förlopp medan volym skapas: Det här alternativet är endast tillgängligt när du håller på att skapa en ny volym. När du valt det här alternativet öppnas en dialogruta för att rapportera skapandeförloppet som "% slutfört".
Visa migreringsförlopp: Det här alternativet finns endast tillgängligt under pågående migrering. När du valt det här alternativet öppnas en dialogruta för att rapportera migreringsförloppet som "% slutfört".
Återställ volym: Med det här alternativet återställer du en volym efter det att hårddisken som orsakat felet har återställts fysiskt. Detta förutsätter att följande tillstånd uppfylls: Hårddisken eller hårddiskarna som ursprungligen ingick i den felaktiga RAID-volymen har återinstallerats. Data på hårddisken användes inte när hårddisken var borttagen från systemet.
Konvertera till återställningsvolym: Det här alternativet är endast tillgängligt för RAID 1-volymer som inkluderar 100 procent av hårddiskutrymmet i en matris. Matrisen får bara bestå av två hårddiskar. När RAID 1-volymen har konverterats används Intel® Rapid Recover-tekniken. Se avsnittet Alternativ för volymkonvertering för steg-för-steg-instruktioner om den procedur som ska följas.
Återställningsvolym | Ta bort volym: Med det här alternativet kan du ta bort en befintlig återställningsvolym. VARNING! När en återställningsvolym tas bort tas alla data på huvud- och återställningsenheten bort permanent. Innan du tar bort volymen ska du säkerhetskopiera alla viktiga data.
Ändra volym: Med detta alternativ kan du göra följande ändringar i återställningsvolymen: ändra volymnamn, växla huvud- och återställningsenheter och ändra uppdateringsprincip.
Verifiera volymdata: Det här alternativet verifierar data på en återställningsvolym. När verifieringsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel och antalet block med mediefel som hittades.
Verifiera och reparera volymdata: Med det här alternativet verifierar och reparerar du data på en återställningsvolym. När verifierings- och reparationsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel som hittades och reparerades samt antalet block med mediefel som omallokerades.
Aktivera/inaktivera volymens tillbakaskrivningscacheminne: När du aktiverar volymens tillbakaskrivningscacheminne förbättrar det I/O-genomströmning och reaktionen, men det sänker dataskyddet om ett ström- eller systemavbrott skulle uppstå. Ingen omstart behövs för att ändra det här alternativet. Obs! För att skydda data inaktiveras volymens tillbakaskrivningscacheminne temporärt vid körning med en UPS-enhet (Uninterruptible Power Supply).
Inaktivera kontinuerlig uppdatering: När du markerar detta alternativ ändras principen till uppdatering på begäran. Du måste sedan begära uppdateringar manuellt genom att högerklicka på volymen och välja Uppdatera volym.
Uppdatera volym: Det här alternativet är endast tillgängligt när volymen är inställd till principen för uppdatering på begäran. När du markerar detta alternativ kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
Visa volymuppdateringsförlopp: Det här alternativet är bara tillgängligt när en ny återställningsvolym skapas eller när du väljer Uppdatera volym i principen för uppdatering på begäran.
Avbryt volymuppdateringsprocess: Det här alternativet är bara tillgängligt när en ny återställningsvolym skapas eller när du väljer Uppdatera volym i principen för uppdatering på begäran.
Återställ data för huvudenhet: Det här alternativet är endast tillgängligt när du har startat om systemet från återställningsenheten med Intel® Matrix Storage Manager option ROM-användargränssnittet. När du markerar detta alternativ skrivs alla data på huvudenhetsdata över med data från återställningsenheten.
Visa återställningsförloppet: Det här alternativet är endast tillgängligt under pågående återställning till huvudenheten. När du valt det här alternativet öppnas en dialogruta som rapporterar återställningsförloppet som "% slutfört".
Avbryt återställningsprocessen: Det här alternativet är endast tillgängligt under pågående återställning till huvudenheten. När du markerar detta alternativ avbryter det proceduren att kopiera data från återställningsenheten till huvudenheten.
Använd huvudenhetsfiler och Använd återställningsenhetsfiler: Med dessa alternativ kan du visa filer på huvud- eller återställningsenheten genom att använda Windows* Utforskaren. När du markerar ett av dessa alternativ blir volymen skrivskyddad och inga volymuppdateringar tillåts. När du är klar med att visa filerna väljer du Dölj huvudenhetsfiler eller Dölj återställningsenhetsfiler för att dölja filer och ställa in volymen till principen för uppdatering på begäran eller välj Ändra princip för volymuppdatering för att dölja filer och ställa in volymen för kontinuerlig uppdatering.
Dölj huvudenhetsfiler och Dölj återställningsenhetsfiler: Dessa alternativ finns endast tillgängliga efter det att du markerat alternativet att använda huvud- eller återställningsenhetsfiler i Windows Utforskaren. När du markerar ett av dessa alternativ går det att skriva på hårddisken och att aktivera volymuppdateringar.
Konvertera till RAID 1-volym: Med det här alternativet kan du konvertera en återställningsvolym till en RAID 1-volym. Se avsnittet Alternativ för volymkonvertering för steg-för-steg-instruktioner om den procedur som ska följas.
RAID-hårddisk | Aktivera portlysdiod: Med det här alternativet kan du identifiera vilken port hårddisken är ansluten till. När den hittats blinkar portlampan och tidsgränsen nås automatiskt. Obs! Det här alternativet finns endast för använda portar.
Lås upp hårddisk: Det här alternativet finns endast tillgängligt om en eller flera hårddiskar är låsta. Låsta hårddiskar visas i enhetsrutan med en låsikon som lagts till dem och i informationsrutan med status Låst. Högerklicka på en låst hårddisk och välj Lås upp hårddisk på menyn. Du ska sedan att ange ett lösenord för att låsa upp den markerade hårddisken. Just nu tillåts inte att du i Intel®Matrix Storage Console låser en hårddisk.
Icke-RAID-hårddisk | Markera som reserv: VARNING! När en icke-RAID-hårddisk markeras som reserv tas alla data på enheten bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga data innan du skapar en reservhårddisk. Denna egenskap markerar hårddiskar som destinationsenheter för automatiska återskapanden. Klicka på en av hårddiskarna i listan med icke-RAID-hårddiskar i enhetsrutan och markera Markera som reserv om du vill skapa en reservhårddisk.
Återställ hårddisk till icke-RAID: Endast icke-RAID-hårddiskar som redan markerats som reserv kan återställas. Högerklicka på reservhårddisken under icke-RAID-hårddiskar i enhetsrutan och välj Återställ hårddisk till icke-RAID i menyn. Denna enhet, som var medlem i RAID-matrisen, blir då en icke-RAID-enhet.
Återskapa till denna hårddisk: Detta alternativ finns endast tillgängligt när en RAID 1-, 5- eller 10-volym degraderas pga. att en medlemsenhet slutat fungera, eller när huvudenheten i återställningsvolym slutar fungera eller förloras. Se avsnitten Återställ data till huvudenhet eller Återställning av RAID-volym i den här hjälpfilen för detaljerade procedurer för hur du använder det här alternativet.
Aktivera portlysdiod: Med det här alternativet kan du identifiera vilken port hårddisken är ansluten till. När den hittats blinkar portlampan och tidsgränsen nås automatiskt. Obs! Det här alternativet finns endast för använda portar.
Lås upp hårddisk: Det här alternativet finns endast tillgängligt om en eller flera hårddiskar är låsta. Låsta hårddiskar visas i enhetsrutan med en låsikon som lagts till dem och i informationsrutan med status Låst.Högerklicka på en låst hårddisk och välj Lås upp hårddisk på menyn. Du ska sedan att ange ett lösenord för att låsa upp den markerade hårddisken.Just nu tillåts inte att du i Intel®Matrix Storage Console låser en hårddisk.

## Alternativ för att skapa volym

När du vill skapa en ny RAID- eller återställningsvolym väljer du ett av alternativen på Åtgärder-menyn i Avancerat läge. Detta startar en guide där du får hjälp med att skapa volymen. En översikt över varje alternativ för att skapa en volym finns nedan. När du skapar en volym behöver du inte återinstallera operativsystemet. Alla program och data förblir oförändrade. Observera att du måste logga in som administratör för att kunna skapa en RAID- eller återställningsvolym.
VARNING! När du skapar en volym TAS ALLA DATA BORT från en eller flera av de hårddiskar som används för att skapa volymen och dessa data går inte att återställa. Var noga med att läsa de varningsmeddelanden som finns i varje guide som förklarar vilka hårddiskar som kommer att skrivas över och säkerhetskopiera alla viktiga data innan du skapar en volym.
Anmärkning om SMART-händelse: Du kan inte skapa en RAID-volym om det rapporteras en SMART-händelse för en eller flera av de seriella ATA-hårddiskar som du valt för RAID-volymen. Om du är övertygad om att SMART-händelsen inte kommer att påverka hårddiskens normala drift, kan du högerklicka på hårddisken som visar SMART-händelsen och välja Återställ SMART-händelse. Du kan sedan skapa en RAID-volym med denna enhet. Du ska endast göra detta om du vet orsaken till SMART-händelsen.

Krypteringsaktiverade system: Du kommer inte att kunna använda någon av guiderna Skapa volym om inte minst två icke-RAID-hårddiskar med identiska krypteringslägen finns tillgängliga i systemet. Dessutom går det bara att skapa en volym med medlemshårddiskar som visar identiska krypteringslägen, krypterade eller okrypterade.
SKAPA EN ÅTERSTÄLLNINGSVOLYM
En återställningsvolym använder Intel® Rapid Recover-teknik för att kopiera data från en utsedd huvudenhet, vanligtvis systemenheten, till en utsedd återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste inkludera 100 procent av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system. Dessutom gäller att när en återställningsvolym skapas får det inte finnas några RAID-volymer i systemet och inga RAID-volymer får läggas till.
Följ nedanstående instruktioner för att skapa en återställningsvolym. Under proceduren kan du kopiera data på huvudenheten till återställningsenheten kontinuerligt eller på begäran. När du använder principen för kontinuerlig uppdatering kopieras de ändringar som görs på huvudenheten automatiskt till återställningsenheten när återställningsenheten är ansluten och online. När du använder principen för uppdatering på begäran anges status för återställningsenheten automatiskt till Offline. Därför gäller att data på huvudenheten kan återställas till ett tidigare läge genom att data på återställningsenheten kopieras tillbaka till huvudenheten (se avsnittet Ta tillbaka huvudenhetsdata till tidigare läge i den här hjälpfilen för att visa den proceduren).

1. Kontrollera att det finns minst en (1) seriell ATA-hårddisk, i tillägg till systemenheten, ansluten till systemet.
2. Starta Microsoft Windows* och Intel Matrix Storage Console.
3. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
4. Välj Skapa återställningsvolym på Åtgärder-menyn. Nu öppnas guiden Skapa återställningsvolym.
5. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden.
6. Om du använder två (2) tomma hårddiskar för att skapa återställningsvolymen skapas volymen så snart guiden är klar. Om du skapar volymen från en huvudenhet med data kommer proceduren att skapa volymen att starta när guiden är klar. Visa migreringsstatus genom att högerklicka på volymnamnet i enhetsrutan och välj därefter Visa volymuppdateringsförlopp.

SKAPA EN RAID-VOLYM FRÅN ETT RAID-KLART SYSTEM
Ett RAID-klart system konfigureras med den seriella ATA-styrenheten inställd till RAID-läge och med minst en hårddisk utan RAID-volymer (en direkt enhet). Operativsystemet måste ha Intel® Matrix Storage Manager installerat. Följande RAID-konfigurationer är möjliga (se Tabell 2 i den här hjälpfilen för att fastställa vilka RAID-nivåer som stöds av ditt system):

- RAID-klar till en 2-, 3-, 4-, 5- eller 6-enhets RAID 0
- RAID-klar till en 2-enhets RAID 1
- RAID-klar till en 3-, 4-, 5- eller 6-enhets RAID 5
- RAID-klar till en 4-enhets RAID 10

Följ stegen nedan för att konvertera systemet till ett RAID-system genom att migrera data från befintlig systemenhet till en RAID-volym.

1. Notera serienumret på den hårddisk som du vill migrera data från och se till att den är ansluten till systemet. Du kommer att behöva det serienumret senare i proceduren för att identifiera den här enheten som källenhet.
2. Anslut ytterligare seriella ATA-hårdddiskar som ska användas som volymens medlemsenheter till systemet. Observera att dessa hårddiskar måste ha en kapacitet som är lika med eller större än kapaciteten i källhårddisken.
3. Starta Microsoft Windows* och Intel Matrix Storage Console.
4. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
5. Välj Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk på Åtgärder-menyn. Guiden Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk startas.
6. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Migreringen börjar när guiden är klar.
7. Visa migreringsstatus genom att högerklicka på volymnamnet i enhetsrutan och välj Visa migreringsförlopp. Ett meddelande visas vid ikonen i Aktivitetsfältet när migreringen är klar och volymens status är Normal i informationsrutan.
8. När migreringen är klar startar du om systemet. Om du migrerat till en RAID 0-volym, använder du verktyget Microsoft Windows Diskhantering för att partitionera och formatera det tomma utrymmet som skapas när kapaciteten för två hårddiskar kombineras. Du kan också använda programvara från tredje part för att utöka eventuella befintliga partitioner i RAID-volymen.

Om du har en enda, icke-system-hårddisk som innehåller program eller personliga data, kan du använda migreringsfunktionen för att använda den här hårddisken som källenhet för en RAID-volym.
SKAPA RAID-VOLYM FRÅN TOMMA HÅRDDISKAR
Följ instruktionerna nedan för att skapa en RAID-volym genom att använda seriella ATA-hårddiskar som är tomma och icke-system hårddiskar:

1. Anslut ytterligare seriella ATA-hårdddiskar som ska användas som volymens medlemsenheter till systemet.
2. Starta Microsoft Windows* och Intel Matrix Storage Console.
3. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
4. Välj Skapa RAID-volym på Åtgärder-menyn. Då startas guiden Skapa RAID-volym.
5. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Volymen skapas så snart guiden är klar.

## Alternativ för volymkonvertering

När du konverterar en volym behöver du inte återinstallera operativsystemet. Alla program och data förblir oförändrade. Observera att du måste vara inloggad som administratör för att kunna ändra en RAID- eller återställningsvolym.
KONVERTERA RAID 0-, 1- ELLER 10-VOLYM TILL EN RAID 5-VOLYM
Följande RAID-konfigurationer är möjliga (se Tabell 2 i den här hjälpfilen för att avgöra vilka RAID-nivåer som stöds i ditt system):

- RAID 1 med två enheter till en RAID 5 med tre, fyra, fem eller sex enheter
- RAID 0 med två enheter till en RAID 5 med tre eller fyra enheter
- RAID 0 med tre enheter till en RAID 5 med fyra, fem eller sex enheter
- RAID 10 med fyra enheter till en RAID 5 med fyra, fem eller sex enheter

Följ instruktionerna nedan för att migrera från en befintlig RAID 0-, 1- eller 10-volym till en RAID 5.

1. Kontrollera att det finns minst tre (3) SATA-hårddiskar anslutna till systemet.
2. Starta Microsoft Windows* och Intel Matrix Storage Console.
3. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
4. Högerklicka på den volym du vill konvertera och välj Ändra volym.
5. Nu startas guiden Ändra RAID-volym.
6. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Migreringen börjar när guiden är klar.
7. Visa migreringsstatus genom att högerklicka på volymnamnet i enhetsrutan och välj Visa migreringsförlopp. Ett meddelande visas vid ikonen i Aktivitetsfältet när migreringen är klar och volymens status är Normal i informationsrutan.

KONVERTERA RAID 1-VOLYM TILL ÅTERSTÄLLNINGSVOLYM
Följ instruktionerna nedan för att konvertera en befintlig RAID 1-volym till en återställningsvolym:

1. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
2. Högerklicka på RAID 1-volymens namn i enhetsrutan och välj Konvertera till återställningsvolym. Ett meddelande visas som informerar dig om att RAID 1-volymen först måste initieras. Klicka på OK för att starta initieringen.
3. När initieringen är klar, högerklickar du på volymens namn och väljer Konvertera till återställningsvolym. Nu startas guiden Konvertera RAID-volym.
4. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Volymen konverteras så snart guiden är klar.

KONVERTERA ÅTERSTÄLLNINGSVOLYM TILL RAID 1-VOLYM
Följ instruktionerna nedan för att konvertera en återställningsvolym till en RAID 1-volym:

1. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
2. Högerklicka på återställningsvolymens namn i enhetsrutan och välj Konvertera till RAID 1-volym. Nu startas guiden Konvertera återställningsvolym.
3. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Volymen konverteras så snart guiden är klar.

## Alternativ för Volymkapacitetsexpansion

Med Intel Matrix Storage Console har du möjlighet att öka kapaciteten för befintliga RAID-volymer på två sätt:

1. Använd 100 procent av tillgängligt matrisutrymme. Det här alternativet är endast tillgängligt om en RAID0-, RAID1-, RAID5- och/eller RAID10-volym finns med och om det finns utrymme i den befintliga matrisen.
2. Lägg till en eller flera medlemshårddiskar. Det här alternativet är endast tillgängligt om en RAID0- och/eller RAID5-volym finns med och om minst en icke-RAID-hårddisk finns tillgänglig, är ansluten till systemet och matchar den interna eller externa anslutningstypen för de befintliga medlemshårddiskarna. Du kan inte lägga till en extern hårddisk i en volym som inkluderar interna medlemshårddiskar.

De alternativ som beskrivs ovan utesluter varandra och guiden Ändra RAID-volym begränsas till ett enda val. Du måste gå igenom volymmodifieringsproceduren så många gånger det behövs för att slutföra en migrering, inklusive en migrering på RAID-nivå. När du expanderar kapaciteten för en volym behöver du inte återinstallera operativsystemet.

ANVÄND 100 PROCENT AV TILLGÄNGLIGT MATRISUTRYMME
Följ instruktionerna nedan för att öka volymkapaciteten genom att använda 100 procent av tillgängligt matrisutrymme:

1. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
2. Högerklicka på RAID 1-volymens namn i enhetsrutan och välj Ändra volym. Nu startas guiden Ändra RAID-volym.
3. Följ instruktionerna i guiden.I dialogrutan Ändra volym markerar du Volymkapacitetsexpansion och Använd 100 procent av tillgängligt matrisutrymme. Volymmigreringen börjar så snart guiden är klar.

LÄGG TILL EN ELLER FLERA MEDLEMSHÅRDDISKAR
Följ instruktionerna nedan för att öka volymkapaciteten genom att lägga till en eller flera medlemshårddiskar:

1. Välj Avancerat läge på Visa-menyn.
2. Högerklicka på RAID 1-volymens namn i enhetsrutan och välj Ändra volym. Nu startas guiden Ändra RAID-volym.
3. Följ instruktionerna i guiden. I dialogrutan Ändra volym markerar du Volymkapacitetsexpansion och Lägg till en eller flera medlemshårddiskar. I nästa dialogruta markerar du en eller flera tillgängliga hårddiskar för att lägga till dem i den befintliga volymen. Om systemet är krypteringsaktiverat ska du se till att de markerade medlemshårddiskarna har samma krypteringsläge som volymen. Volymmigreringen börjar så snart som guiden är klar.

# Felsökning

## Systemkrav

Mer detaljerad information om de komponenter som krävs för den här versionen av Intel® Matrix Storage Console och på de operativsystem som stöds finns i Readme-fil (Viktigt) som installeras med den här programvaran. Du kan också besöka Intels webbsida för support för den här produkten.

## Återställningsvolymer

Det som beskrivs i det här avsnittet gäller endast för återställningsvolymer. Här förklaras hur du ersätter en återställnings- eller huvudenhet. Du får dessutom reda på hur du återställar huvudenhetsdata till ett tidigare läge.

- ERSÄTTA ÅTERSTÄLLNINGSENHET
- ERSÄTTA HUVUDENHET
- ÅTERSTÄLLA HUVUDENHETSDATA TILL TIDIGARE LÄGE

ERSÄTTA ÅTERSTÄLLNINGSENHET
Om återställningsenheten slutar fungera eller tas bort från systemet och förloras, måste du installera en ny återställningsenhet och återskapa återställningsvolymen till den nya enheten.

1. Stäng av systemet och anslut en ny seriell ATA-hårddisk som ska användas som den nya återställningsenheten.
2. Slå på strömmen till systemet.
3. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel® Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
4. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
5. Under Icke-RAID-hårddiskar högerklickar du på den nya hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk för att påbörja återskapandet.
6. Visa återskapandeförloppet genom att högerklicka på återställningsvolymen och välja Visa volymuppdateringsförlopp. Ett meddelande visas vid ikonen i Aktivitetsfältet när återställningen är klar och Status för volymen visar den uppdateringsprincip som återställningsvolymen var inställd på innan den ursprungliga huvudenheten togs bort.

ERSÄTTA HUVUDENHET
Om huvudenheten slutar fungera eller tas bort från systemet och förloras måste du installera en ny huvudenhet och återskapa återställningsvolymen till den nya enheten.

1. Stäng av systemet och anslut en ny seriell ATA-hårddisk som ska användas som den nya huvudenheten.
2. Slå på strömmen till systemet. Den startas automatiskt från återställningsenheten.
3. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
4. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
5. Under Icke-RAID-hårddiskar högerklickar du på den nya hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk för att påbörja återskapandet.
6. Visa återskapandeförloppet genom att högerklicka på återställningsvolymen och välja Visa volymuppdateringsförlopp. Nu visas ett meddelande vid ikonen i Aktivitetsfältet när återskapandet är klart och Status för volymen visar den uppdateringsprincip som återställningsvolymen var inställd till innan den ursprungliga återställningsenheten togs bort. Den nya huvudenheten anges automatiskt till operativsystemsenhet.

ÅTERSTÄLLA HUVUDENHETSDATA TILL TIDIGARE LÄGE
Om återställningsvolymen är inställd på principen för uppdatering på begäran kan du ta tillbaka data på huvudenheten till det läge det var i vid slutet av den sista volymens uppdatering. Detta är speciellt användbart när ett virus identifieras på huvudenheten eller när gäster använder ditt system.

1. Starta om systemet. Under systemstart trycker du på Ctrl-I för att öppna användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. På MAIN MENU (Huvudmenyn) väljer du Recovery Volume Options (Alternativ för återställningsvolymen).
3. På menyn Recovery Volume Options (Alternativ för återställningsvolymen) väljer du Enable Only Recovery Disk (Aktivera endast återställningsdisk).
4. Avsluta option ROM och starta Microsoft Windows*.
5. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
6. Alternativ 1: Vyn Avancerat läge

- På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
- Högerklicka på återställningsvolymen i enhetsrutan och välj Återställ data till huvud för att starta återställningen.
- Visa återställningsförloppet genom att högerklicka på återställningsvolymen och välj Visa återställningsförlopp. Ett meddelande visas vid ikonen i Aktivitetsfältet när migreringen är fullständig och volymuppdateringsprincipen returnerar till samma läge som den var i innan huvudenheten gick offline. Alla dataändringar skrivs nu till huvudenheten.

7. Alternativ 2: Vyn Enkelt läge (endast för återställningsvolymer)

- På Visa-menyn väljer du Enkelt läge för att se en förenklad vy av lagringsundersystemet.
- Markera Återställ data för huvudenhet i den vänstra rutan. Klicka sedan på Återställ data för huvudenhet i den högra rutan för att starta återställningsprocessen. Återställningsförloppet visas i den högra rutan tills dess att processen är klar. Alla dataändringar skrivs nu till huvudenheten.
- Visa återställningsförloppet genom att högerklicka på återställningsvolymen och välja Visa återställningsförlopp. När migreringen är fullständig visas ett meddelande vid ikonen i Aktivitetsfältet och volymuppdateringsprincipen returnerar till samma läge som den var i innan huvudenheten gick offline. Alla dataändringar skrivs nu till huvudenheten.

## RAID-volymer

Instruktionerna i det här avsnittet gäller endast för RAID-volymer. Om en RAID-volym rapporteras som degraderad eller som att den slutat fungera av Intel® Matrix Storage Manager kan det vara möjligt att återställa volymen. Om återställning inte fungerar måste du skapa RAID-volymen igen och återställa data manuellt från en säkerhetskopia. I avsnittet nedan beskrivs hur du återställer RAID-konfigurationen som motsvarar det rapporterade RAID-problemet.

- RAID 0-VOLYM SOM INTE FUNGERAR
- DEGRADERAD RAID 1-volym
- DEGRADERAD RAID 1-VOLYM OCH RAID 0-VOLYM SOM INTE FUNGERAR (ENKEL RAID-MATRIS)
- DEGRADERAD RAID 5-volym
- RAID 5-VOLYM SOM INTE FUNGERAR
- DEGRADERAD RAID 10-volym
- RAID 10-VOLYM SOM INTE FUNGERAR

RAID 0-VOLYM SOM INTE FUNGERAR
En RAID 0-volym rapporteras som att den inte fungerar när en av dess medlemmar slutar fungera eller kopplas bort. Om något av detta inträffar är RAID 0-volymen och informationen på den inte längre tillgänglig. RAID 0-volymen kan återställas om en medlem kopplas bort, men den kan inte återställas om en medlem inte fungerar.
Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymen som Normal.
4. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar sedan på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan för att bekräfta att den fungerar normalt. Status i informationsrutan är Normal.

Medlem som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart, i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM, visas RAID 0-volymens status som Failed (Slutade fungera) och du uppmanas trycka på Ctrl-I för att öppna användargränssnittet.
4. Tryck på Ctrl-I för att öppna MAIN MENU (Huvudmenyn).
5. På huvudmenyn väljer du det andra alternativet, Delete RAID Volume (Ta bort RAID-volym).
6. På menyn för att ta bort volym, DELETE VOLUME MENU, markerar du med piltangenterna den RAID 0-volym som inte fungerar.
7. Tryck på Delete-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på Y för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 0-volym. Om hårddisken som slutade fungera var en del av systemvolymen behöver du dessutom installera om operativsystemet.

DEGRADERAD RAID 1-VOLYM
En RAID 1-volym rapporteras som degraderad när en av dess medlemmar inte fungerar eller om den kopplats bort och om dataspegling inte längre fungerar. Resultatet blir att systemet endast kan använda den funktionsdugliga medlemmen. Se procedurerna nedan för hur du återupprättar dataspegling och återställer dataredundans.
Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Starta om systemet. Återskapandet sker automatiskt.

Medlem som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 1-volymstatus som Degraded (Degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
7. Klicka på RAID 1-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

DEGRADERAD RAID 1-VOLYM OCH RAID 0-VOLYM SOM SLUTAR FUNGERA (ENKEL RAID-MATRIS)
Detta kan ske när två RAID-volymer (0 och 1) finns i en enda RAID-matris (se Intel® Matrix RAID-teknik). En RAID 0-volym rapporteras som att den slutat fungera och en RAID 1-volym rapporteras som degraderad när en av medlemmarna inte fungerar eller kopplas bort.
Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymens status som Normal och RAID 1-volymens status som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan. Nu visas statusvärdet Normal i informationsrutan. Status för RAID 1-volym visas som Återskapar: % slutfört när RAID-1-volymen är markerad.
7. När återskapandet av RAID 1-volymen är klart visas statusvärdet Normal.

Medlemsenhet saknas (operativsystemet finns på RAID 1-volym eller icke-RAID-hårddisk)

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymen som Normal och RAID 1-volymstatus som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan. Nu visas statusvärdet Normal i informationsrutan. Status för RAID 1-volym visas som Återskapar: % slutfört när RAID-1-volymen är markerad.
7. När återskapandet av RAID 1-volymen är klart visas statusvärdet Normal.

Medlemsenhet som slutat fungera (operativsystemet finns på RAID 1-volym eller icke-RAID-hårddisk)

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart, i användargränssnittet för Intel Matrix Storage option ROM, visas status för RAID 1-volym som Degraded (Degraderad) och RAID 0-volymens status som Failed (Slutade fungera).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Högerklicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan och välj Ta bort volym. Guiden för att ta bort volym leder dig igenom raderingsproceduren.
7. Skapa en ny volym genom att välja Skapa ny volym på Åtgärder-menyn. Guiden leder dig igenom proceduren för att skapa RAID-volymen.
8. Använd Microsoft Windows* Diskhantering för att partitionera och formatera den nya RAID-volymen.
9. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
10. Klicka på RAID 1-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

Medlemsenhet som slutat fungera (operativsystemet finns på RAID 0-volym)

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymens status som Failed (slutat fungera) och RAID 1-volymens status som Degraded (Degraderad).
4. Öppna inte användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM (tryck inte på Ctrl-I).
5. Installera operativsystemet på den nya icke-RAID-hårddisken.
6. Under installationen ombeds du trycka på F6 för att ladda RAID-drivrutinen.
7. Tryck på F6 för att installera RAID-drivrutinen på den nya icke-RAID-enheten.
8. När du har installerat operativsystemet och RAID-drivrutinen öppnar du Windows* Utforskaren för att identifiera den nya partitionen som finns på den nya hårddisken och partitionen som finns på den degraderade RAID 1-volymen.
9. Kopiera alla data, som du vill hålla borta från den degraderade RAID 1-volymen, till den nya partitionen.
10. Fortsätt med följande steg om du vill återställa RAID-konfigurationen med RAID 0- och RAID 1-volymerna.
11. Välj Intel Matrix Storage Console på Start-menyn.
12. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
13. I enhetsrutan högerklickar du på RAID 0-volymen och väljer Ta bort volym på den meny som visas.
14. Guiden Ta bort RAID-volym hjälper dig att ta bort volymen.
15. Markera RAID 1-volymen och ta bort volymen.
16. På Åtgärder-menyn väljer du undermenyn Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk för att skapa en ny RAID 0-volym.
17. Guiden Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk hjälper dig att skapa RAID 0-volymen. Se till att volymstorleken är mindre än matrisstorleken så att du kan skapa ytterligare en volym.
18. Skapa en ny RAID 1-volym.
19. Du har nu återställt den ursprungliga konfigurationen.
20. Flytta, om du vill, valfri del av ursprungliga RAID 1-data tillbaka till den nya RAID 1-volymen.

DEGRADERAD RAID 5-VOLYM
En RAID 5-volym rapporteras som Degraderad när en av dess medlemmar slutar fungera eller kopplas bort. Om detta sker ska du läsa lämplig procedur nedan.
Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 5-volymen som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Klicka på RAID 5-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

Medlem som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 5-volymen som Degraded (Degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
7. Klicka på RAID 5-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

RAID 5-VOLYM SOM SLUTAT FUNGERA
En RAID 5-volym rapporteras som att den slutat fungera när mer än en medlem slutar fungera. Om detta sker följer du proceduren som visas nedan. Den här proceduren tar bort den RAID 5-volym som slutat fungera och skapar en ny RAID 5-volym. Den återställer inte den RAID 5-volym som slutat fungera och dess data. Sedan den nya RAID 5-volymen har skapats, måste du återställa data från säkerhetskopiorna och installera alla program som fanns på RAID 5-volymen.
Medlemsenheter som inte längre fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddiskarna som inte fungerar mot nya hårddiskar med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 5-volymen som Failed (slutade fungera).
4. Tryck på Ctrl-I för att öppna MAIN MENU (Huvudmenyn).
5. På huvudmenyn väljer du det andra alternativet, Delete RAID Volume (Ta bort RAID-volym).
6. På menyn för att ta bort volym, DELETE VOLUME MENU, markerar du med piltangenterna den RAID 5-volym som inte fungerar.
7. Tryck på Delete-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på Y för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 5-volym.
10. Du måste återinstallera operativsystemet på den nya volymen och återställa data från säkerhetskopian.

DEGRADERAD RAID 10-VOLYM
En RAID 10-volym rapporteras som Degraderad när en av dess medlemmar slutar fungera eller kopplas bort. Om detta sker återställer du volymen genom att följa lämplig procedur nedan.
Medlemsenheter som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 10-volymen som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Klicka på den markerade volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

Medlemsenheter som inte längre fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 10-volymen som Degraded (Degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att få en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
7. Klicka på den markerade volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

RAID 10-VOLYM SOM SLUTAT FUNGERA
En RAID 10-volym rapporteras som att den slutat fungera när minst två medlemmar slutar fungera. Om detta sker följer du proceduren som visas nedan. Med den här proceduren raderas RAID 10-volymer som inte fungerar och nya RAID 10-volymer skapas. Den återställer inte den RAID 10-volym som inte fungerar och inte heller data från den.
Medlemsenheter som inte längre fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddiskarna som inte fungerar mot nya hårddiskar med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas i användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 10-volymen som Failed (slutade fungera).
4. Tryck på Ctrl-I för att öppna MAIN MENU (Huvudmenyn).
5. På huvudmenyn väljer du det andra alternativet, Delete RAID Volume (Ta bort RAID-volym).
6. På menyn för att ta bort volym, DELETE VOLUME MENU, markerar du med piltangenterna den RAID 10-volym som inte fungerar.
7. Tryck på Delete-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på Y för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 10-volym.
10. Du måste installera om operativsystemet på den nya volymen.

## Teknisk support

För all teknisk support och information om produktuppdateringar, klickar du på Hjälp-menyn och väljer alternativet Support. Dialogrutan Support innehåller länkar till webbsidor som tillhandahåller produktuppdateringar, teknisk support, dokumentation och annan produktinformation. Det vanliga är att länkarna leder till Intels supportsidor, som kan vara anpassade för systemtillverkaren. Intel rekommenderar att du använder de resurser som finns tillgängliga på supportsidorna eller att du kontaktar systemtillverkaren direkt. Det är ofta praktiskt att skriva ut systemrapporten innan du begär teknisk support.

# Ordlista

INTEL-LAGRINGSFUNKTIONER
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager är ett seriellt ATA-lagringsprogram som aktiverar energifunktioner och ger ökade prestanda i mobilsystem samt tillhandahåller prestanda- och skyddsfunktioner för andra system.
Drivrutinen för Intel Matrix Storage Manager | Drivrutinen för Intel Matrix Storage är ett program speciellt utformat för att förbättra lagringsundersystemets prestanda och pålitlighet.
Intel Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM är en kodmodul som är inbyggd i system-BIOS. Den ger startsupport för RAID-volymer och ett användargränssnitt för konfiguration och hantering av RAID-volymer.
Intel® Matrix RAID-teknik | Intel Matrix RAID-teknik är programvara för att skapa, hantera och använda två fristående RAID-volymer i en enda RAID-matris.
Intel® Rapid Recover-teknik | Med Intel Rapid Recover-teknik kan du kopiera data från en huvudenhet till en återställningsenhet antingen kontinuerligt eller på begäran. Använd denna teknik för att skapa en återställningsvolym.
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console är programvara som tillhandahåller hanteringsgränssnittet för det seriella ATA-, AHCI- och RAID-undersystemet inom det operativsystem som stöds.
RAID-TERMINOLOGI
Automatiskt återskapande | Processen för att återställa en RAID 1-, 5- eller 10-volym om en RAID-medlem inte fungerar eller saknas. Om det finns en reservhårddisk använder programmet automatiskt den i stället för hårddisken som inte fungerar. Automatiskt återskapande sker även om en RAID 1-medlem tas bort och sedan sätts in igen för att återetablera speglingen. I RAID 0-volymer går det inte att använda processen för automatisk återskapning.
Automatiskt återställande | Processen som automatiskt återställer volymer som inte fungerar på grund av att en disk saknas. För RAID 0-volymer där alla medlemsdiskar finns med, och volymen inte fungerar, markeras i option ROM volymen som slutade fungera. För redundanta RAID-volymer där den senast borttagna medlemsdisken byts ut, och det finns tillräckligt många diskar som inte slutat fungera, ändras volymstatus till Degraderad.
Principen för kontinuerlig uppdatering | När en återställningsvolym använder den här principen kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten automatiskt under förutsättning att båda enheterna är anslutna till systemet.
RAID | RAID är en förkortning för Redundant Array of Independent Drives: RAID gör det möjligt att distribuera data över flera hårddiskar i syfte att tillhandahålla dataredundans eller för att förbättra datalagringsprestandan.
RAID-matris | En logisk gruppering av fysiska hårddiskar.
Huvudenhet | Hårddisken som är den utsedda källenheten i en återställningsvolym.
Medlem | En hårddisk som används i en RAID-matris.
Principen för uppdatering på begäran | När en återställningsvolym använder den här principen kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten när du begär det. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
Direktenhet | En hårddisk som inte ingår i en RAID-volym och finns tillgänglig i operativsystemet som en individuell hårddisk.
RAID-volym | En fast mängd utrymme för en RAID-matris och den visas som en fysisk hårddisk för operativsystemet. Varje RAID-volym skapas med en specifik RAID-nivå för att ge dataredundans eller för att förbättra datalagringsprestandan.
RAID-nivå | En definierad uppsättning med egenskaper som används på en RAID-volym och som fastställer hur data lagras och hanteras i syfte att förbättra läs-/skrivprestanda eller för att öka feltoleransen.
RAID 0 (striping) | Data i RAID-volymen skapar strips över matrisens medlemmar. Striping delar upp data i enheter och distribuerar enheterna över medlemmarna utan att skapa dataredundans. Läs-/skrivprestandan förbättras.
RAID 1 (spegling) | Data i RAID-volymen speglas över RAID-matrisens medlemmar. Spegling är den term som används för att beskriva huvudfunktionen för RAID 1, vilken är att skriva duplicerade data till varje medlem för att skapa dataredundans och öka feltoleransen.
RAID 5 (striping med paritet) | Data i RAID-volymen och paritet skapar strips över matrisens medlemmar. Paritetsinformation skrivs tillsammans med data i en roterande sekvens över medlemmarna i matrisen. Denna RAID-nivå är en standardkonfiguration för effektivitet, feltolerans och prestanda.
RAID 10 (striping och spegling) | Den RAID-nivå där information skapar strips över en matris med två diskar för bättre systemprestanda. Var och en av enheterna i matrisen har en spegling för feltolerans. RAID 10 tillhandahåller prestandafördelarna i RAID 0 och redundansen i RAID 1. För detta krävs emellertid minst fyra hårddiskar.
Återställningsenhet | Hårddisken som är den utsedda målenheten i en återställningsvolym.
Återställningsvolym | En volym som använder Intel Rapid Recover-teknik.
Strip | Strip hänvisar till grupperingen med logiska sammanhängande datablock som används på en enda fysisk hårddisk i en RAID 0-, RAID 5- eller RAID 10-volym. Stripstorlek (delstorlek) uttrycks i kilobyte.
Stripe | Summan av alla "strips" i en vågrätt axel över fysiska hårddiskar i en RAID-volym.
Metadata | Metadata betyder "information om data". För RAID-volymer är metadata information om hur RAID-volymen lagrar användar- och systemfiler på en RAID-volym.
Migrering | Processen att konvertera ett systems datalagringskonfiguration från en icke-RAID-konfiguration (direkt) till en RAID-konfiguration.
Migrering på RAID-nivå | Processen att konvertera ett systems datalagringskonfiguration från en RAID-nivå till en annan.
Volymkapacitetsexpansion | Processen att öka kapaciteten för en befintlig volym genom att använda 100 procent av det tillgängliga matrisutrymmet eller genom att lägga till en eller flera hårddiskar.
Krypteringsläge | Indikationen på huruvida volymen och hårddiskens vanliga data är kodade till ett icke läsbart format för att öka säkerheten.
Krypterat | Värdet för en hårddisks krypteringsläge som läggs till i slutet av en hårddiskbeskrivning i guiderna Skapa RAID-volym, Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk, Skapa återställningsvolym och Ändra RAID-volym.
Låst hårddisk | En lösenordsskyddad hårddisk som är avsedd att öka säkerhetsnivån och som går att låsa upp med ett giltigt lösenord.
Reservhårddisk | En seriell ATA-hårddisk som har utsetts i RAID-programmet till den enhet som automatiskt ska användas som mål för ett automatiskt återskapande om en RAID-medlem slutar fungera eller saknas. För RAID-nivå 0 går det inte att använda reservhårddiskar. I RAID-nivåerna 1, 5 och 10 går det att använda en eller flera reservhårddiskar.
Aktivera portlysdiod | Åtgärden att hitta den port som är ansluten till en specifik hårddisk i systemet.
Volyminitialisering | Processen för att initialisera paritet för RAID 5-volymer eller för att försäkra att varje block med data på speglingen är identiskt med motsvarande block med data på källhårddisken/-diskarna för RAID 1- och RAID 10-volymer.
LAGRINGSTERMINOLOGI
RAID-styrenhet | RAID-styrenheten skapar och hanterar RAID-matriser och RAID-volymer för att förbättra läs/skriv-prestandan eller för att öka feltoleransen.
Seriell ATA-styrenhet | Den seriella ATA-styrenheten integreras i systemets I/O-styrenhetsnav. Denna styrenhet hanterar seriella ATA-enheter och fungerar som gränssnitt mot systemet.
AHCI | AHCI är en förkortning för Advanced Host Controller Interface. Det är en gränssnittsspecifikation som gör det möjligt för lagringsdrivrutinen att aktivera avancerade, seriella ATA-funktioner såsom originalkommandokön, ursprunglig hot plug-enhet och energihantering.
Hot Plug | Den ej tillkännagivna borttagningen och isättningen av en seriell ATA-hårddiskenhet när systemet är aktivt.
Originalkommandokö | Ett kommandoprotokoll i seriell ATA som gör det möjligt att ha flera kommandon i en hårddisk samtidigt. Kommandonas ordningsföljd ändras dynamiskt i syfte att öka hårddiskens prestanda.
ATAPI-enhet | En masslagringsenhet med ett parallellt gränssnitt, exempelvis CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM och band.
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) | En datorbussteknik huvudsakligen utformat för överföring av data till och från en hårddisk. Den är efterföljaren till PATA-tekniken.
PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) | En ATA (AT Attachment) är ett standardgränssnitt för att ansluta lagringsenheter exempelvis hårddiskar och CD-ROM-enheter i datorer. Med lanseringen av SATA (Serial ATA) ändrades namnet på den ursprungliga ATA till PATA (Parallel ATA). Kallas även för IDE (Integrated Device Electronics).
Seriell ATA-hårddisk | En hårddisk med ett gränssnitt som överför data med ett seriellt protokoll för att kommunicera med den seriella ATA-styrenheten.
eSATA | En extern SATA-enhet.
Seriellt ATA-lagringsundersystem | All maskinvara och programvara i ett system som har att göra med datalagring på seriella ATA-hårddiskar.
Seriellt läge för ATA-överföring | Den hastighet med vilken den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken kommunicerar med varandra.
Stora sektorhårddiskar | Seriella ATA-hårddiskar med en logisk sektorstorlek på ½ kB. Dessa hårddiskar kan ha en fysisk sektorstorlek på ½ kB, 1 kB, 2 kB eller 4 kB. Det går att använda valfri kombination av dessa enheter i en matris. En volym som skapas med stora sektorhårddiskar kommer att ha en logisk sektorstorlek som är lika med ½ kB och en fysisk sektorstorlek som är lika med hårddiskens fysiska sektorstorlek med den största fysiska sektorstorleken i matrisen. Se informationsrutan i Avancerat läge för att visa logisk och fysisk sektorstorlek för en hårddisk eller volym.
SMART-händelse | SMART är en förkortning för Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (teknik för självövervakning, analys och rapportering): en öppen standard för utveckling av hårddiskar och programsystem som automatiskt övervakar en hårddisk och rapporterar potentiella problem.
Datacacheminne på hårddisk | Ett cacheminne inuti en hårddisk som temporärt lagrar datasektorer som ofta används för snabbare åtkomst. Detta leder till att generella hårddiskprestanda förbättras.
Cacheminne för tillbakaskrivning | Ett cacheminne i en volym som temporärt lagrar datasektorer som ofta används för snabbare åtkomst och optimal RAID-volymdrift. Resultatet blir att volymens läs-/skrivgenomströmning och reaktion förbättras.
Länkenergihantering | Den seriella ATA-styrenhetens förmåga att placera den seriella ATA-enheten i ett lägre energiläge.
Asynkron meddelandefunktion | Gör det möjligt för en ATAPI-enhet att skicka meddelande till den seriella ATA-styrenheten om att enheten ska bevakas.

# Lista med tabeller och figurer

- TABELL 1. STÖD FÖR INTEL® RAPID RECOVER-TEKNIK PER INTEL-LAGRINGSSTYRENHET
- TABELL 2. RAID-NIVÅSTÖD PER INTEL-LAGRINGSSTYRENHET
- TABELL 3. ANVÄNDNINGSSCENARIER FÖR STRIPSTORLEKAR SOM STÖDS
- TABELL 4. ÖVERSIKT ÖVER LAGRINGSHANTERINGSFUNKTIONER SOM STÖDS
- TABELL 5. MATRISINFORMATION (RAID-LÄGE)
- TABELL 6. VOLYMINFORMATION (RAID-LÄGE)
- TABELL 7. RAID-HÅRDDISKINFORMATION (RAID-LÄGE)
- TABELL 8. ICKE-RAID-HÅRDDISKINFORMATION (RAID-LÄGE)
- TABELL 9. SERIELL ATA-HÅRDDISKINFORMATION (AHCI-LÄGE PÅ MOBILSYSTEM)
- TABELL 10. ALTERNATIV I DEN VÄNSTRA RUTAN SOM ENDAST GÄLLER ÅTERSTÄLLNINGSVOLYMEN
- TABELL 11. ALTERNATIV PÅ MENYN ÅTGÄRDER
- TABELL 12. ALTERNATIV PÅ SNABBMENYER
- FIG 1. ENKELT LÄGE
- FIG. 2. AVANCERAT LÄGE

# Juridisk information

Intel® är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.
* Andra namn och märken kan vara andras egendom.