# Visão geral do Intel® Matrix Storage Manager

O Intel Matrix Storage Manager é um pacote de software que aumenta o desempenho e a confiabilidade do subsistema de armazenamento, em sistemas que utilizam um processador Intel® Pentium® ou Intel® Xeon® e uma controladora de armazenamento Intel. Consulte o arquivo Readme instalado com este software para conhecer os detalhes de todos os requisitos do sistema ou visite o site de suporte deste produto na Intel. O pacote de software consiste nos seguintes componentes:

- Driver do Intel Matrix Storage Manager
- Intel® Matrix Storage Console
- Monitor de Eventos
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Driver do Intel® Matrix Storage Manager

O driver do Intel Matrix Storage Manager pode ser instalado em qualquer sistema desktop, portátil ou de servidor suportado. A controladora determina os recursos disponibilizados no Intel® Matrix Storage Console. A instalação do software é totalmente automatizada para todos os chipsets e sistemas operacionais aceitos.
O driver do Intel Matrix Storage Manager é um software certificado pelo Windows Hardware Quality Labs (WHQL — Laboratórios de asseguração da qualidade do hardware do Windows), projetado especificamente para aumentar o desempenho e a confiabilidade do subsistema de armazenamento. O driver é instalado como parte do software do Intel Matrix Storage Manager.
Uma vez instalado, o driver é consultado pelos outros componentes do Intel Matrix Storage Manager para gerenciar o subsistema de armazenamento. A consulta obtém informações detalhadas sobre a Controladora Serial ATA, dispositivo Serial ATA e RAID, além dos respectivos status. As informações são exibidas no Intel Matrix Storage Console.

## Intel® Matrix Storage Console

O Intel Matrix Storage Console é um aplicativo baseado no Windows*, que oferece recursos de gerenciamento e informações detalhadas sobre o status para dispositivos de armazenamento e matrizes RAID.
É possível visualizar o Intel Matrix Storage Console em dois modos: Modo Básico e Modo Avançado. O Modo Básico é uma visão simples que apresenta informações dos dispositivos, na forma de mensagens de status e ilustrações. O Modo Avançado oferece outras opções de gerenciamento do subsistema para os usuários finais mais avançados.

## Monitor de Eventos

O Monitor de Eventos é um serviço do sistema, instalado juntamente com o software do Intel® Matrix Storage Manager. Quando instalado, este serviço é executado durante o login do usuário e opera em background ao longo da utilização do sistema. O Monitor de eventos se comunica com o driver do Intel Matrix Storage Manager, com o Intel® Matrix Storage Console e com o mini-aplicativo do ícone da bandeja para verificar se o status dos três está sincronizado, e para emitir as notificações de evento. Quando um evento ocorre, o Monitor de Eventos instrui o mini-aplicativo do ícone da bandeja do sistema a exibir o ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager que, por sua vez, exibe uma mensagem em balão ou uma caixa de diálogo descrevendo o evento. Os tipos de evento que podem disparar uma notificação englobam mudanças de estado do volume RAID, um evento de erro de entrada/saída (E/S) de unidade de disco rígido ou um evento SMART do disco rígido. Quando um desses eventos ocorrer, o Monitor de Eventos os registra no log de eventos do NT e do Intel Matrix Storage Manager.
Examine a seguir uma lista de opções disponíveis quando um evento é informado pelo ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager. Para acessar as opções, clique com o botão direito no ícone da bandeja:

- Abrir o Intel Matrix Storage Console: Abre o Intel Matrix Storage Console para fornecer informações de investigação e/ou status do evento.
- Ignorar o alerta atual por enquanto: Instrui o Monitor de Eventos a ignorar o evento atual e a ocultar o ícone da bandeja até o próximo login do usuário ou até ocorrer o evento seguinte.
- Não mostrar esta mensagem novamente: Opção disponível somente para as mensagens informativas em balão. Oculta o ícone da bandeja de tarefas e desabilita a reexibição dessa mensagem.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

O Option ROM é embalado separadamente e não consta nos sistemas que não têm suporte para RAID. Geralmente, o option ROM é integrado ao BIOS da motherboard para configurar os volumes RAID antes da inicialização do sistema operacional.

# Recursos do Intel® Matrix Storage Manager

## Intel® Rapid Recover Technology

Esta tecnologia utiliza a funcionalidade RAID 1 (espelhamento) para copiar dados de uma unidade mestre indicada para uma unidade de recuperação especificada. As unidades mestre e de recuperação devem abarcar 100% do espaço da unidade de disco rígido disponível de uma matriz, e somente um volume de recuperação deve existir no sistema. É possível copiar os dados da unidade mestre na unidade de recuperação, continuamente ou quando solicitado. Convém observar que, quando um volume de recuperação é criado, nenhum volume RAID pode estar presente ou ser adicionado ao sistema. Consulte a seção 'Criar um volume de recuperação', neste arquivo de Ajuda, para obter mais detalhes.

- Vantagens: Mais controle sobre o modo como os dados são copiados entre as unidades mestre e de recuperação; atualizações de volume mais rápidas (são copiadas na unidade de recuperação somente as mudanças implementadas na unidade mestre a partir da última atualização); os dados do disco rígido membro podem ser visualizados no Windows* Explorer.
- Desvantagem: Nenhum aumento na capacidade do volume.
- Aplicações: Proteção de dados críticos em sistemas móveis; restauração rápida da unidade mestre a um estado anterior ou padrão.

## Tecnologia RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) refere-se a vários discos rígidos independentes combinados de modo a formar uma única matriz lógica. Se um ou mais volumes RAID forem criados na matriz, o sistema operacional não mais reconhecerá as unidades individuais mas, sim, identificará cada volume como uma única unidade lógica de disco rígido. O objetivo principal do RAID é melhorar o desempenho do subsistema de armazenamento e suportar a tolerância a falhas. O nível do RAID define o modo de formatação dos dados no volume que abrange as unidades de disco rígido da matriz. O Intel® Matrix Storage Manager suporta o nível RAID 0 (particionamento), RAID 1 (espelhamento), RAID 5 (particionamento com paridade) e RAID 10 (particionamento e espelhamento). Nenhum outro nível RAID é aceito no momento. A tabela a seguir ilustra o número de discos rígidos com suporte em um volume RAID para cada nível de RAID, de acordo com a controladora de armazenamento Intel existente no sistema.
TABELA 1. SUPORTE PARA NÍVEL DE RAID POR CONTROLADORA DE ARMAZENAMENTO INTEL

Nível do RAID | Número de unidades | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME | ICH9R
RAID 0 | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
RAID 0 | 3 ou 4 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim
RAID 0 | 5 ou 6 | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim
RAID 1 | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
RAID 5 | 3 ou 4 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim
RAID 5 | 5 ou 6 | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim
RAID 10 | 4 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim

RAID 0 (PARTICIONAMENTO)
O RAID nível 0 combina duas ou mais unidades de disco rígido, de modo a distribuir todos os dados em blocos gerenciáveis, chamados faixas. A Tabela 2 descreve os cenários de utilização dos tamanhos de faixas permitidos. Essas faixas são seccionadas pelos membros da matriz em que reside o volume RAID 0. Este método aumenta o desempenho da leitura/gravação, principalmente no acesso seqüencial, permitindo que os dados adjacentes sejam acessados em mais de uma unidade de disco rígido, simultaneamente. Entretanto, os dados armazenados em um volume RAID 0 não são redundantes. Portanto, se um disco rígido falhar, todos os dados do volume desaparecerão.

- Vantagem: aumenta muito as taxas de leitura e gravação nas transferências.
- Desvantagem: nenhuma redundância (se um disco rígido falhar, todos os dados do volume desaparecerão).
- Aplicações: usado geralmente em desktops e workstations para armazenar dados não-críticos, de alto desempenho, e software.

RAID 1 (ESPELHAMENTO)
O RAID Nível 1 combina duas unidades de disco rígido, de modo a gravar simultaneamente todos os dados nos membros da matriz em que reside o volume RAID 1. Em outras palavras, os dados são espelhados pelas unidades de disco rígido do volume RAID 1. Isso cria uma redundância em tempo real de todos os dados na primeira unidade, também chamada de espelho.

- Vantagens: redundância total dos dados, aumento da taxa de leitura na transferência.
- Desvantagens: nenhum aumento na capacidade do volume, uma pequena redução na taxa de gravação, durante a transferência.
- Aplicações: usado geralmente em workstations e servidores para armazenar dados críticos.

RAID 5 (PARTICIONAMENTO COM PARIDADE)
O RAID nível 5 combina três ou mais unidades de disco rígido, de modo a dividir todos os dados em blocos gerenciáveis, chamados faixas. O RAID 5 usa a paridade, que é um método matemático para recriar os dados perdidos em uma única unidade, o que aumenta a tolerância a falhas. Os dados e a paridade são distribuídos pelos membros da matriz em uma seqüência rotativa. Devido a distribuição da paridade, é possível reconstruir os dados depois de substituir uma unidade de disco rígido com falha por uma nova unidade. O trabalho extra de calcular os dados ausentes diminuirá o desempenho da gravação nos volumes durante a reconstrução dos dados. O RAID 5 tem um desempenho melhor nas funções de E/S menores do que os arquivos seqüenciais maiores.

- Vantagens: eficiente, tolerante a falhas e bom desempenho.
- Desvantagem: o tempo extra necessário para calcular e armazenar a paridade diminui o desempenho da gravação.
- Aplicações: escolha eficiente para os servidores de arquivos e aplicativos, servidores de Internet e intranet.

RAID 10 (PARTICIONAMENTO E ESPELHAMENTO)
O RAID nível 10 usa quatro unidades de disco rígido para criar uma combinação de RAID níveis 0 e 1. Os dados são distribuídos por uma matriz de dois discos formando um componente RAID 0. Cada unidade na matriz RAID 0 é espelhada por uma unidade na a matriz RAID 1. Essa configuração traz as vantagens do desempenho do RAID 0 e a redundância do RAID 1.

- Vantagens: bom desempenho e suporte para redundância.
- Desvantagem: são necessários quatro discos, o que aumenta o custo.
- Aplicações: servidores de banco de dados exigindo alto desempenho e tolerância a falhas.

TAMANHOS DAS FAIXAS
Informa o tamanho de cada bloco lógico de dados contíguos usado em um volume RAID 0, RAID 5 ou RAID 10. O tamanho da partição é expresso em kilobytes. A tabela a seguir descreve os cenários de utilização dos tamanhos de partições comuns.
TABELA 2. CENÁRIOS DE USO DE TAMANHOS DE PARTIÇÃO COM SUPORTE

Tamanho da faixa | Descrição | Níveis do RAID
4 KB | Mais adequado aos modelos de uso especializado, que exigem partições de 4 KB | RAID 0, 10
8 KB | Mais adequado aos modelos de uso especializado, que exigem partições de 8 KB | RAID 0, 10
16 KB | Mais adequado para transferências seqüenciais | RAID 0, 5, 10
32 KB | Adequado para transferências seqüenciais | RAID 0, 5, 10
64 KB | Adequado para tamanho de partição de propósito geral (predefinido para RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | O melhor desempenho para a maioria dos computadores desktop e workstations (predefinido para o RAID 0) | RAID 0, 5

## Tecnologia Matrix RAID

O Matrix RAID permite a criação de dois volumes RAID independentes em uma única matriz RAID. A matriz pode ser formada por duas a seis unidades de disco rígido Serial ATA, dependendo do nível do RAID. O primeiro volume RAID ocupa parte da matriz, deixando um espaço para a criação de um segundo volume.
As seguintes combinações de níveis de RAID são aceitas, desde que o mesmo número de discos rígidos seja usado em ambos os volumes:

- RAID 1 e RAID 0 de 2 unidades
- RAID 0 e RAID 5 de 3-6 unidades
- RAID 0 e RAID 0 de 4 unidades
- RAID 5 e RAID 10 de 4 unidades

## Outros recursos do Intel® Matrix Storage Manager

Consulte a tabela a seguir para obter uma visão geral de outros recursos importantes, para ajudá-lo a gerenciar o subsistema de armazenamento de seu computador.
TABELA 3. VISÃO GERAL DOS RECURSOS COMPLEMENTARES DO GERENCIAMENTO DE ARMAZENAMENTO

Recurso | Descrição | Desktop/ Servidor | Portátil
Matrix RAID | Cria, gerencia e usa até dois volumes RAID independentes em uma única matriz. Cria até três matrizes RAID independentes, cada qual com duas unidades de disco rígido, em qualquer uma das seis portas Serial ATA. | Sim | Não
Migração do nível do RAID | Migra do RAID 0, 1 e 10 para o RAID 5. | Sim | Não
RAID sobressalente | Marca uma ou mais unidades de disco rígido como destino para reconstruções automáticas. | Sim | Sim
Recuperação do volume RAID | Identifica inconsistências ou dados corrompidos em um volume RAID 0, RAID 1, RAID 5 ou RAID 10. | Sim | Sim
Verificação e correção do volume RAID | Identifica e corrige todas as inconsistências ou dados corrompidos em um volume RAID 1, RAID 5 ou RAID 10. | Sim | Sim
Suporte para unidade de setor grande | Permite usar discos rígidos com um tamanho de setor lógico de ½ KB e um tamanho de setor físico de ½ KB, 1 KB, 2 KB ou 4 KB no subsistema de armazenamento. | Sim | Sim
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Usa recursos avançados Serial ATA, como Enfileiramento de comandos internos e Hot plug nativo. | Sim | Sim
Gerenciamento agressivo de potência de link | Permite que a Controladora Serial ATA coloque o dispositivo Serial ATA em um estado de potência mais baixa. | Não | Sim
Notificação assíncrona | Permite que um dispositivo ATAPI notifique a controladora Serial ATA que o dispositivo precisa de atenção. | Não | Sim
Cache de regravação | Agrupa várias solicitações de E/S do host em menos solicitações e grava do cache nos volumes, em intervalos definidos. Este recurso do RAID 5 melhora a latência da leitura e gravação de uma matriz. | Sim | Não

# Visão geral do Intel® Matrix Storage Console

Ao abrir o Intel Matrix Storage Console, aparece a caixa de diálogo principal, com informação dos dispositivos em dois painéis, de acordo com a visão selecionada: Modo Básico ou Modo Avançado. O Modo Avançado oferece outras opções de gerenciamento do subsistema de armazenamento para os usuários finais mais avançados. A visão é automaticamente atualizada quando a configuração de um dispositivo Serial ATA ou volume RAID é alterada. É possível atualizar manualmente a visão, selecionando 'Atualizar' no menu 'Exibir' ou pressionando F5.

## Modo Básico

É uma visão simples que mostra o status das unidades de disco rígido e uma ilustração do volume RAID atual. Em uma situação anormal, como na ausência ou falha de um disco rígido, o painel da direita contém um botão 'Alternar para o Modo Avançado', que abrirá o Modo Avançado para gerenciar o problema. Também é possível acessar a visão Modo Avançado, selecionando 'Modo Avançado' no menu 'Exibir'. A figura a seguir mostra um sistema RAID comum no Modo Básico. Pode ser exibida uma visão diferente, dependendo da unidade em que seu sistema operacional estiver instalado, e da quantidade de volumes RAID existentes. No caso de um sistema sem volumes RAID, será indicado o status dos discos rígidos.
FIGURA 1: MODO BÁSICO

## Modo Avançado

É uma visão mais detalhes que mostra uma combinação das visões lógica e física dos discos rígidos e dos volumes RAID suportados existentes. A visão lógica fornece detalhes sobre as matrizes e os volumes RAID. A visão física traz detalhes sobre as unidades de disco rígido e sobre como estão conectadas entre si. A figura a seguir mostra um exemplo da visão no Modo Avançado com quatro discos rígidos. Há dois volumes, MyRAID5 e MyRAID10, compartilhando uma única matriz. Este é um exemplo de uma configuração de RAID usando o Matrix RAID.
FIGURA 2: MODO AVANÇADO
PAINEL DE DISPOSITIVOS
O painel da esquerda, chamado de painel de dispositivos, mostra as visões lógica e física dos dispositivos que compõem o subsistema de armazenamento Serial ATA. Esses dispositivos englobarão a controladora Serial ATA, os discos rígidos Serial ATA e ATAPI suportados e os volumes RAID e de recuperação suportados, existentes no sistema.
PAINEL DE INFORMAÇÕES
O painel à direita, denominado painel de informações, traz informações sobre o dispositivo selecionado. Os parâmetros de cada tipo de dispositivo estão listados nas tabelas a seguir. Não serão exibidos os parâmetros não aplicáveis ao dispositivo selecionado.
TABELA 4. INFORMAÇÕES SOBRE MATRIZES (MODO RAID)

Parâmetro | Valor
Status | Sem migrações ativas: Nenhuma migração ou reconstrução em andamento.
Reconstruindo: Um ou mais volumes RAID estão sendo reconstruídos.
Adicionando discos rígidos: O driver do Intel® Matrix Storage Manager está adicionando um ou mais membros e migrando dados na matriz.
Substituindo discos rígidos: Um ou mais volumes RAID estão sendo reconstruídos em uma unidade de disco rígido de reposição, como conseqüência de um evento SMART ocorrido em um disco rígido desse volume.
Inicializando: A paridade do volume RAID 5 está inicializando ou os dados contidos em um volume RAID estão sendo verificados ou verificados e corrigidos.
Cache de gravação de disco rígido ativado | Indica se o recurso Cache de gravação está ativado para todas as unidades de disco rígido pertencentes à matriz.
Tamanho | Informa a capacidade da matriz, em gigabytes.
Espaço livre | Informa o espaço não utilizado na matriz por um volume RAID. Esse espaço pode ser usado para criar um segundo volume RAID.
Número de discos rígidos | Informa o número de unidades de disco rígido pertencentes à matriz.
Membro de Disco Rígido [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Informa o fabricante e o número do modelo de cada unidade de disco rígido da matriz.
Número de volumes | Informa o número de volumes RAID existentes na matriz. Se o número de volumes for igual a 1 e existir espaço livre, é possível criar um segundo volume RAID na matriz.
Membro do volume [1, 2] | Informa o nome de cada volume RAID existente na matriz.

TABELA 5. INFORMAÇÕES SOBRE VOLUME (MODO RAID)

Parâmetro | Valor
Status do volume RAID | Normal: Os dados do volume estão totalmente acessíveis
Falhou: Para os volumes RAID 0, um ou mais membros estão faltando ou falharam. Para os volumes RAID 1, os dois membros falharam. Para os volumes RAID 5 ou RAID 10, um ou mais membros estão faltando ou falharam. Nota: Em certas circunstâncias, um volume RAID 10 pode ser informado como danificado, embora dois membros estejam ausentes ou falharam.
Danificado: Somente os volumes RAID 1, RAID 5 e RAID 10 podem estar nesse estado. Indica falha ou ausência de um membro.
Evento SMART: Uma unidade de disco rígido excedeu seu limiar de recuperação de erros e informou um evento SMART.
Reconstruindo: Somente os volumes RAID 0, RAID 5 e RAID 10 podem estar nesse estado. Indica que os dados estão sendo copiados para uma unidade de espelhamento ou reposição e que a redundância de dados está sendo restaurada.
Migrando: Indica a transferência dos dados para um segundo disco rígido e a criação de um volume RAID.
Verificando: Indica que os dados contidos no volume RAID estão sendo verificados.
Status do volume de recuperação | Atualizado: Somente os volumes de recuperação definidos com o procedimento de atualização contínua podem estar nesse estado. Os dados contidos na unidade de recuperação coincidem com os dados existentes na unidade mestre.
Precisa de atualização: Somente os volumes de recuperação definidos com o procedimento de atualização solicitada podem estar nesse estado. Os dados contidos na unidade de recuperação não coincidem com os dados existentes na unidade mestre.
Atualização do volume em andamento: Os dados contidos na unidade mestre estão sendo copiados na unidade de recuperação. Estão sendo copiadas somente as alterações efetuadas a partir do último processo de atualização.
Recuperação em andamento: Os dados contidos na unidade de recuperação estão sobregravando todos os dados existentes na unidade mestre.
Unidade mestre somente leitura: Você selecionou a opção para acessar os arquivos da unidade mestre no Windows* Explorer, o que torna essa unidade somente leitura.
Unidade de recuperação somente leitura: Você selecionou a opção para acessar os arquivos da unidade de recuperação no Windows* Explorer, o que torna essa unidade somente leitura.
Unidade mestre ausente: A unidade mestre utilizada para criar o volume de recuperação não é mais detectada.
Unidade de recuperação ausente: A unidade de recuperação utilizada para criar o volume de recuperação não é mais detectada.
Erros de verificação | Informa o número de inconsistências detectadas durante a verificação dos dados do volume RAID. Essa informação só é válida durante o processo de verificação ou durante o processo de verificação e correção.
Blocos com erros de mídia | Informa o número de blocos com erros de mídia detectados durante a verificação dos dados do volume RAID. Essa informação só é válida durante o processo de verificação ou durante o processo de verificação e correção.
Volume do sistema | Informa se o volume contém arquivos protegidos do sistema operacional.
Cache de regravação do volume ativado | Informa se o Cache de regravação está ativado para o volume. Válido somente para os volumes RAID 5.
Nível do RAID | Informa o nível RAID usado no volume.
Tamanho da faixa | Informa o tamanho de cada bloco lógico de dados contíguos usado no volume, para os volumes RAID 0, RAID 5 e RAID 10. O tamanho da partição é expresso em kilobytes.
Tamanho | Informa a capacidade total do volume, em gigabytes.
Número de discos rígidos | Número de unidades de disco rígido que o volume abarca.
Membro de Disco Rígido [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Para os volumes RAID 0, RAID1, RAID 5 e RAID 10, informa o fabricante e o número do modelo de cada disco rígido usado pelo volume.
Disco rígido mestre | Para os volumes de recuperação, informa o fabricante e o número do modelo da unidade mestre.
Disco rígido de recuperação | Para os volumes de recuperação, informa o fabricante e o número do modelo da unidade de recuperação.
Matriz pai | Informa o nome da matriz que contém este volume.

TABELA 6. INFORMAÇÕES SOBRE DISCO RÍGIDO RAID (MODO RAID)

Parâmetro | Valor
Uso | Membro da matriz: Disco rígido agrupado com outras unidades para formar uma matriz contendo volumes RAID. Os volumes RAID podem ser expostos para os sistemas operacionais mas as unidades individuais não podem.
Membro da matriz (Mestre): O disco rígido é a unidade de origem do volume de recuperação.
Membro da matriz (recuperação): O disco rígido é a unidade de destino do volume de recuperação.
Disco rígido não-RAID: A unidade de disco rígido não contém metadados RAID e está visível e disponível para uso pelo sistema operacional.
Nenhum: Unidade de disco rígido contém metadados que a impedem de ser exposta para o sistema operacional, mas o disco rígido não é um membro da matriz.
Status | Normal: Unidade disco rígido presente e funcionando como previsto.
Ocorreu um erro: O disco rígido excedeu seu limiar de recuperação de erro. Essa mensagem será mostrada na Interface do Usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Evento SMART: A unidade de disco rígido excedeu seu limiar de recuperação de erros e corre o risco de falha.
Ausente: A unidade de disco rígido não está presente.
Versão incompatível: O disco rígido contém metadados RAID que informam uma versão incompatível com a versão atual do software RAID.
Falhou: Indica a mesma condição de 'Ocorreu um erro'. Essa mensagem será mostrada no Intel® Matrix Storage Console.
Porta do dispositivo | Indica a porta na controladora Serial ATA à qual a unidade de disco rígido está conectada.
Modo de transferência atual do Serial ATA | Informa o modo de transferência do Serial ATA entre a controladora Serial ATA e a unidade de disco rígido Serial ATA. Os valores comuns desse parâmetro são: Geração 1: 150 Mbytes/s Geração 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica o número do modelo da unidade de disco rígido.
Nº de série | Informa o número de série da unidade de disco rígido no fabricante.
Firmware | Informa a versão do firmware da unidade de disco rígido.
Suporte para enfileiramento de comandos internos | Informa se a unidade de disco rígido suporta ou não o recurso Enfileiramento de comandos internos.
Cache de gravação de disco rígido ativado | Indica se o Cache de gravação está ativado ou não para a unidade de disco rígido.
Número de volumes | Indica o número de volumes existentes na matriz.
Membro do volume [1, 2] | Informa o nome de cada volume do qual a unidade de disco rígido é membro.
Matriz pai | Informa o nome da matriz RAID à qual pertence a unidade de disco rígido.

TABELA 7. INFORMAÇÕES SOBRE DISCO RÍGIDO NÃO-RAID (MODO RAID)

Parâmetro | Valor
Uso | Disco rígido não-RAID: Esta unidade de disco rígido não está sendo usada em uma matriz ou volume RAID. Esta unidade de disco rígido pode ser usada como uma unidade RAID de reposição ou como um dispositivo de armazenamento de dados.
Reposição: Esta unidade de disco rígido foi marcada como unidade de destino para reconstruções automáticas.
Uso do disco rígido desconhecido: Não foi possível saber o uso desta unidade de disco rígido. Isso pode ter ocorrido devido a uma incompatibilidade entre esta versão do software e a configuração do disco rígido.
Status | Normal: Unidade disco rígido presente e funcionando como previsto.
Ocorreu um erro: O disco rígido excedeu seu limiar de recuperação de erro. Essa mensagem será mostrada na Interface do Usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Evento SMART: A unidade de disco rígido excedeu seu limiar de recuperação de erros e corre o risco de falha.
Falhou: Indica a mesma condição de 'Ocorreu um erro'. Essa mensagem será mostrada no Intel Matrix Storage Console.
Porta do dispositivo | Indica a porta na controladora Serial ATA à qual a unidade de disco rígido está conectada.
Modo de transferência atual do Serial ATA | Informa o modo de transferência do Serial ATA entre a controladora Serial ATA e a unidade de disco rígido Serial ATA. Os valores comuns desse parâmetro são: Geração 1: 150 Mbytes/s Geração 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica o número do modelo da unidade de disco rígido.
Nº de série | Informa o número de série da unidade de disco rígido no fabricante.
Firmware | Informa a versão do firmware da unidade de disco rígido.
Suporte para enfileiramento de comandos internos | Informa se a unidade de disco rígido suporta ou não o recurso Enfileiramento de comandos internos.
Disco rígido do sistema | Indica se a unidade de disco rígido contém ou não arquivos protegidos do sistema operacional.
Tamanho | Indica a capacidade total da unidade de disco rígido, em gigabytes.

TABELA 8. INFORMAÇÕES SOBRE DISCO RÍGIDO SERIAL ATA (MODO AHCI EM SISTEMAS PORTÁTEIS)

Nome | Descrição
Status | Normal: Unidade disco rígido presente e funcionando como previsto.
Ocorreu um erro: O disco rígido excedeu seu limiar de recuperação de erro. Essa mensagem será mostrada na Interface do Usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Evento SMART: A unidade de disco rígido excedeu seu limiar de recuperação de erros e corre o risco de falha.
Falhou: Indica a mesma condição de 'Ocorreu um erro'. Essa mensagem será mostrada no Intel Matrix Storage Console.
Porta do dispositivo | Indica a porta na controladora Serial ATA à qual a unidade de disco rígido está conectada.
Modo de transferência atual do Serial ATA | Informa o modo de transferência do Serial ATA entre a controladora Serial ATA e a unidade de disco rígido Serial ATA. Os valores comuns desse parâmetro são: Geração 1: 150 Mbytes/s Geração 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica o número do modelo da unidade de disco rígido.
Nº de série | Informa o número de série da unidade de disco rígido no fabricante.
Firmware | Informa a versão do firmware da unidade de disco rígido.
Suporte para enfileiramento de comandos internos | Informa se a unidade de disco rígido suporta ou não o recurso Enfileiramento de comandos internos.
Tamanho | Indica a capacidade total da unidade de disco rígido, em gigabytes.

## Barra de menus

No Modo Básico, a Barra de menus contém três menus: Arquivo, Exibir e Ajuda. A visão Modo Avançado tem um menu adicional chamado Ações, para outras opções de gerenciamento de armazenamento .
MENU ARQUIVO
Tem opções básicas, como salvar e imprimir o Relatório do Sistema, ou sair do Intel® Matrix Storage Console.
MENU EXIBIR
Tem opções para alternar entre o Modo Básico e Avançado. Há também a opção 'Atualizar' para atualizar manualmente a visão em qualquer um dos modos. Nesse menu, você também pode exibir o Relatório do Sistema. O Relatório do Sistema apresenta detalhes do sistema, como o tipo de processador, sistema operacional e dispositivos do subsistema de armazenamento. O relatório também descreve as matrizes e os volumes RAID, e detalhes físicos das unidades de disco rígido existentes. É possível imprimir ou salvar o relatório do sistema, clicando no botão adequado na caixa de diálogo. Em geral, compensa imprimir o relatório do sistema antes de solicitar suporte técnico.
MENU AÇÕES
Disponível somente no Modo Avançado, esse menu tem opções para criar volumes RAID e de recuperação no sistema. Cada uma dessas opções, descritas a seguir, abre um assistente para orientar o processo. Esse menu também oferece uma opção 'Procurar dispositivos plug-and-play novamente' para verificar se todos os dispositivos estão carregados no Painel de dispositivos.

- Criar volume RAID: Use esta opção de criação para criar um volume RAID quando você não quiser preservar os dados contidos em um disco rígido existente. É possível utilizar duas ou mais unidades de disco rígido no volume, dependendo do nível do RAID escolhido. O recurso Matrix RAID permite criar dois volumes em uma matriz. Para isso, selecione uma capacidade de volume inferior à capacidade total da matriz. Com isso, você deixará um espaço em branco na matriz para o segundo volume RAID. O segundo volume ocupará automaticamente o espaço restante na matriz. O Intel Matrix Storage Console cria apenas o volume RAID. O volume resultante não está particionado nem formatado. Use o utilitário Gerenciamento de disco do Windows* para particionar e formatar o novo volume RAID.
- Criar volume RAID a partir do disco rígido existente: Use esta opção de criação quando você desejar preservar os dados contidos em um disco rígido existente e copiá-los em um ou mais discos rígidos adicionais. Esse método de criação, denominado migração, pode demorar algumas horas, dependendo da capacidade do disco rígido e da carga operacional do sistema. Será exibido um diálogo informando o andamento da migração, quando você concluir o assistente. Para reabrir o diálogo em qualquer etapa da migração, clique com o botão direito no volume em migração no Intel Matrix Storage Console e selecione 'Mostrar andamento da migração'. Convém observar que só é possível executar um processo de migração de cada vez. Para converter mais de uma unidade de dados em um volume RAID, converta uma unidade de cada vez.
- Criar volume de recuperação: Use esta opção de criação para criar um volume usando a Intel® Rapid Recover Technology. Essa tecnologia copia os dados de uma unidade mestre em uma unidade de recuperação, continuamente ou quando solicitado. As unidades mestre e de recuperação devem abarcar 100% do espaço da unidade de disco rígido disponível de uma matriz, e somente um volume de recuperação deve existir no sistema. Convém observar que, quando um volume de recuperação é criado, nenhum volume RAID pode estar presente ou ser adicionado ao sistema.
- Procurar dispositivos plug-and-play novamente: Use esta opção para detectar os discos rígidos adicionados ou removidos. Após uma varredura completa, a visão Modo Avançado mostrará as informações atualizadas. Esta ação equivale a selecionar 'Procurar mudanças no hardware', no Gerenciador de dispositivos do Microsoft* Windows.

MENU AJUDA

- Conteúdo e Índice: Esta opção abre este arquivo da Ajuda.
- Suporte: A caixa de diálogo Suporte fornece links para sites na web que oferecem atualizações de produtos, suporte técnico, documentação e informações de outros produtos. Por padrão, os links direcionam para páginas de suporte da Intel, mas podem ser personalizados pelo fabricante do sistema.
- Sobre: A caixa de diálogo Sobre exibe o banner do produto Intel® Matrix Storage Manager, que contém o número da versão do software atualmente instalada.

## Menus do botão direito

OPÇÕES DE MATRIZ

- Criar volume: Esta opção só está disponível para a matriz consistir em um volume RAID que não ocupam 100% do espaço de disco rígido disponível de uma matriz. Você pode usar esta opção para abrir o 'Assistente para criar volume RAID' e criar um segundo volume RAID para utilizar o espaço restante da matriz Consulte a seção 'Tecnologia Matrix RAID', neste arquivo de Ajuda, para obter mais detalhes.
- Ativar cache de gravação de disco rígido: O Cache de gravação do disco rígido é um recurso de otimização do desempenho, suportado por algumas unidades de disco rígido. A ativação do cache de gravação aumenta o desempenho, armazenando temporariamente os dados antes de serem gravados na unidade de disco rígido. A desvantagem da ativação do cache de gravação é a possível perda dos dados armazenados se faltar energia no sistema. Para ativar ou desativar o Cache de Gravação, clique com o botão direito na matriz RAID e selecione 'Ativar cache de gravação do disco rígido' ou 'Desativar cache de gravação do disco rígido'. Reinicie o computador para aplicar as alterações.

OPÇÕES DE VOLUME RAID

- Apagar volume: Esta opção permite excluir um volume RAID existente. AVISO — Quando um volume RAID é apagado, todos os dados existentes em todos os discos rígidos pertencentes ao volume RAID são excluídos definitivamente. Faça um backup de todos os dados importantes antes de apagar o volume.
- Modificar volume: Esta opção permite alterar o nome de um volume RAID e fazer uma migração de nível do RAID (por exemplo, migrar de um volume RAID 0, 1 ou 10 para um volume RAID 5).
- Verificar dados do volume: Esta opção verifica os dados contidos em um volume RAID. Quando o processo de verificação terminar, uma caixa de diálogo exibirá o número de erros de verificação e de blocos com erros de mídia encontrados.
- Verificar e corrigir dados do volume: Esta opção verifica e corrige os dados contidos em um volume RAID. Quando o processo de verificação e correção terminar, uma caixa de diálogo exibirá o número de erros de verificação detectados e corrigidos e o número de blocos com erros de mídia reatribuídos.
- Ativar cache de regravação de volume: Este recurso só é aplicável ao RAID 5. O cache de regravação do volume é automaticamente ativado ou desativado se for usado um No-Break (Uninterruptible Power Supply — UPS). Quando ocorrer uma transição do estado de energia CA para o CC, como acontece quando a fonte de alimentação CA falha ou é desligada, o cache de regravação será descarregado e desativado Quando ocorrer uma transição do estado de energia CC para o CA, como acontece quando a fonte de alimentação CA é restaurada, o cache de regravação será reativado Enquanto o Cache de Regravação de Volume estiver ativado, é possível combinar diversas solicitações de gravação. É mais eficiente gravar os dados do cache no volume RAID 5. Para ativar ou desativar o Cache de regravação, clique com o botão direito no volume e selecione 'Ativar cache de regravação de volume' ou 'Desativar cache de regravação de volume'. É possível ativar ou desativar esse recurso a qualquer momento, sem precisar reiniciar o computador.
- Mostrar o andamento da criação do volume: Opção disponível somente quando houver um novo volume em processo de criação. Assim que você selecionar esta opção, será exibida uma caixa de diálogo informando o andamento da criação como uma '% concluída'.
- Mostrar andamento da migração: Opção disponível somente quando houver uma migração em andamento. Assim que você selecionar esta opção, será exibida uma caixa de diálogo informando o andamento da migração como uma '% concluída'.
- Recuperar o volume: Esta opção recupera um volume depois da restauração física do disco rígido que causou a falha, desde que as seguintes condições sejam atendidas:
  - A unidade (ou unidades) de disco rígido que fazia parte inicialmente do volume RAID que falhou foi reinstalada.
  - Os dados contidos no disco rígido não foram acessados enquanto esse disco era removido do sistema.
- Converter em um volume de recuperação: Esta opção só está disponível para os volumes RAID 1 que ocupam 100% do espaço de disco rígido de uma matriz. A matriz deve ser formada por apenas 2 discos rígidos. Após a conversão do volume RAID 1, ele usará a Intel® Rapid Recover Technology. Para obter as instruções passo a passo / mais informações sobre o procedimento a ser seguido, consulte a seção Opções de conversão de volume.

OPÇÕES DE RECUPERAR VOLUME

- Apagar volume: Esta opção permite excluir um volume de recuperação existente. AVISO — Quando um volume de recuperação é apagado, todos os dados existentes na unidade mestre e de recuperação são excluídos definitivamente. Faça um backup de todos os dados importantes antes de apagar o volume.
- Modificar volume: Esta opção permite fazer as seguintes modificações no volume de recuperação: alterar o nome do volume, permutar unidades mestre e clone, e mudar o procedimento de atualização.
- Verificar dados do volume: Esta opção verifica os dados contidos em um volume RAID. Quando o processo de verificação terminar, uma caixa de diálogo exibirá o número de erros de verificação e de blocos com erros de mídia encontrados.
- Verificar e corrigir dados do volume: Esta opção verifica e corrige os dados contidos em um volume RAID. Quando o processo de verificação e correção terminar, uma caixa de diálogo exibirá o número de erros de verificação detectados e corrigidos e o número de blocos com erros de mídia reatribuídos.
- Desativar a atualização contínua: Selecionar esta opção mudará o procedimento de atualização para uma atualização solicitada. A partir de então, você deverá solicitar atualizações manualmente, clicando com o botão direito do mouse no volume e selecionando 'Atualizar volume'.
- Atualizar volume: Opção disponível somente quando o volume estiver definido com o procedimento de atualização solicitada. Com esta opção marcada, os dados da unidade mestre serão copiados na unidade de recuperação. Serão copiadas somente as alterações efetuadas a partir do último processo de atualização.
- Mostrar o andamento da atualização do volume: Opção disponível somente quando um novo volume de recuperação estiver sendo criado ou quando você selecionar a opção 'Atualizar volume' no procedimento de atualização solicitada.
- Cancelar o processo de atualização do volume: Opção disponível somente quando um novo volume de recuperação estiver sendo criado ou quando você selecionar a opção 'Atualizar volume' no procedimento de atualização solicitada.
- Recuperar dados na unidade mestre: Opção disponível somente após a reinicialização do sistema a partir da unidade de recuperação, usando a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Com esta opção marcada, os dados da unidade mestre serão sobregravados pelos dados da unidade de recuperação. Todos os dados contidos na unidade mestre serão substituídos.
- Mostrar andamento da recuperação: Opção disponível somente quando houver uma recuperação para a unidade mestre em andamento. Assim que você selecionar esta opção, será exibida uma caixa de diálogo informando o andamento da recuperação como uma '% concluída'.
- Cancelar o processo de recuperação: Opção disponível somente quando houver uma recuperação para a unidade mestre em andamento. Selecionar esta opção marcada cancelará o processo de cópia dos dados da unidade de recuperação na unidade mestre.
- Acessar arquivos da unidade mestre ou de recuperação: Esta opção permite ver os arquivos contidos na unidade de recuperação ou mestre no Windows* Explorer, mas desativa as atualizações contínuas da unidade mestre. Após visualizar os arquivos, clique com o botão direito do mouse no volume e selecione a opção para ocultar os arquivos da unidade mestre ou de recuperação, para permitir as atualizações do volume.
- Ocultar arquivos da unidade mestre ou de recuperação: Opção disponível somente após selecionar a opção para acessar os arquivos da unidade mestre ou de recuperação, no Windows* Explorer. A seleção desta opção tornará o disco rígido gravável e ativará a atualização do volume.
- Converter em volume RAID 1: Esta opção permite converter um volume de recuperação em um volume RAID 1. Para obter as instruções passo a passo / mais informações sobre o procedimento a ser seguido, consulte a seção Opções de conversão de volume.

OPÇÕES DE DISCO RÍGIDO NÃO-RAID

- Marcar como reserva: AVISO — Quando um disco rígido é não-RAID marcado como reposição, todos os dados existentes nessa unidade são excluídos definitivamente. Faça um backup de todos os dados importantes antes de marcar uma unidade como reposição. Este recurso marca unidades de disco rígido como unidades de destino para reconstruções automáticas. Para marcar uma unidade de disco rígido como uma reposição, clique em uma das unidades de disco rígido na lista Discos Rígidos Não-RAID, no painel de dispositivos, e selecione 'Marcar como reposição'.
- Redefinir disco rígido para não-RAID: Somente as unidades de disco rígido Não-RAID marcadas como reposição podem ser redefinidas. Clique com o botão direito do mouse na unidade de disco rígido na lista de Discos rígidos Não-RAID, no painel de dispositivos, e selecione 'Redefinir disco rígido como Não-RAID', no menu exibido. Essa unidade, que era membro da matriz RAID, se tornará uma unidade Não-RAID.
- Reconstruir neste disco rígido: Opção disponível somente quando um volume RAID 1, 5 ou 10 é prejudicado devido a uma unidade membro com falha ou quando a unidade mestre de um volume de recuperação falha ou desaparece. Consulte as seções 'Recuperar dados na unidade mestre' ou 'Recuperação do volume RAID' deste arquivo de Ajuda, para obter os procedimentos detalhados de uso desta opção.

# Opções de Criação de volume

Para criar um novo volume RAID ou de recuperação, selecione uma das opções no menu 'Ações' no Modo Avançado. Esta ação abrirá um assistente que o orientará no processo de criação do volume. Você encontrará a seguir uma visão geral de cada opção de criação de volume. A criação de volume não exige a reinstalação do sistema operacional. Todos os aplicativos e dados permanecem intactos. É necessário se conectar como administrador para criar um volume RAID ou de recuperação.
AVISO: A criação de um volume ELIMINARÁ TODOS OS DADOS EXISTENTES de um ou mais discos rígidos usados para criar o volume e não será possível recuperá-los. Preste atenção às mensagens de aviso exibidas em cada assistente, que explicam quais discos rígidos serão sobregravados, e faça um backup de todos os dados importantes antes de criar um volume.
Nota para o Evento SMART: Você não poderá criar um volume RAID, se uma ou mais unidades de disco rígido Serial ATA selecionadas para o volume RAID tiverem informado um evento SMART. Se você perceber que o evento SMART não apresentará uma operação normal do disco rígido, basta clicar com o botão direito na unidade de disco rígido que apresenta o evento SMART e selecionar 'Reiniciar evento SMART'. A partir de então, você poderá criar um volume RAID usando essa unidade. Isso não é recomendável, a não ser que você saiba o motivo do evento SMART.

## Criar um volume de recuperação

Um volume de recuperação utiliza a Intel® Rapid Recover Technology para copiar dados de uma unidade mestre indicada, geralmente a unidade do sistema, para uma unidade de recuperação especificada. As unidades mestre e de recuperação devem abarcar 100% do espaço da unidade de disco rígido disponível de uma matriz, e somente um volume de recuperação deve existir no sistema. Além disso, quando um volume de recuperação é criado, nenhum volume RAID pode estar presente ou ser adicionado ao sistema.
Para criar um volume de recuperação, siga as etapas abaixo. No decorrer do processo, você poderá copiar os dados da unidade mestre na unidade de recuperação, continuamente ou quando solicitado. Ao usar o procedimento de atualização contínua, as mudanças feitas na unidade mestre são automaticamente copiadas na unidade de recuperação, sempre que essa unidade estiver conectada e on-line. Ao usar o procedimento de atualização sob solicitação, o status da unidade de recuperação é automaticamente definido como 'Off-line'. Portanto, os dados da unidade mestre podem ser recuperados a um estado anterior, copiando os dados da unidade de recuperação de volta para a unidade mestre (consulte a seção 'Revertendo os dados da unidade mestre a um estado anterior' neste arquivo da Ajuda, para exibir esse procedimento).

1. Certifique-se de que existe pelo menos um disco rígido Serial ATA, adicionalmente à unidade do sistema, conectado ao sistema.
2. Inicie o Windows* e abra o Intel® Matrix Storage Console.
3. Selecione 'Modo Avançado' no menu 'Exibir'.
4. Selecione 'Criar volume de recuperação' no menu 'Ações'. O 'Assistente para Criar Volume de recuperação' será aberto.
5. Siga as instruções apresentadas pelo assistente.
6. Ao usar 2 discos rígidos vazios para criar o volume de recuperação, o volume será criado assim que o assistente for concluído. Ao criar o volume a partir de uma unidade mestre que contém dados, o processo de criação do volume será iniciado assim que o assistente for concluído. Para ver o status de migração, clique com o botão direito no nome do volume no painel de dispositivos e selecione 'Mostrar o andamento da atualização do volume'.

## Criar um volume RAID a partir de um sistema RAID-Ready

Um sistema RAID-Ready é configurado com a controladora Serial ATA definida com o modo RAID e com, pelo menos, um disco rígido sem volumes RAID (uma unidade pass-thru). O sistema operacional deve ter o Intel® Matrix Storage Manager instalado. As seguintes configurações de RAID são possíveis (consulte a Tabela 1 deste arquivo de Ajuda para conhecer os níveis de RAID com suporte em seu sistema):

- De um RAID-Ready para um RAID 0 de 2, 3, 4, 5 ou 6 unidades
- De um RAID-Ready para um RAID 1 de 2 unidades
- De um RAID-Ready para um RAID 5 de 3, 4, 5 ou 6 unidades
- De um RAID-Ready para um RAID 10 de 4 unidades

Siga as etapas abaixo para converter o sistema em um sistema RAID, migrando dados da unidade do sistema atual para um volume RAID.

1. Anote o número de série do disco rígido cujos dados serão migrados e verifique se ele está conectado ao sistema. Esse número de série será necessário posteriormente, no procedimento que identifica essa unidade como unidade de origem.
2. Conecte o número desejado de discos rígidos adicionais Serial ATA ao sistema, para serem usados como unidades membro do volume. Observe que esses discos rígidos deverão ter uma capacidade igual ou superior à do disco rígido de origem.
3. Inicie o Windows* e abra o Intel® Matrix Storage Console.
4. Selecione 'Modo Avançado' no menu 'Exibir'.
5. Selecione 'Criar volume RAID de disco rígido existente' no menu Ações. O 'Assistente para Criar Volume RAID a partir de disco rígido existente' será aberto.
6. Siga as instruções apresentadas pelo assistente. A migração começará assim que o assistente for concluído.
7. Para ver o status de migração, clique com o botão direito no nome do volume no painel de dispositivos e selecione 'Mostrar o andamento da migração'. Será exibida uma mensagem do ícone da bandeja quando a migração for concluída e o 'Status' do volume será exibido como 'Normal' no painel de informações.
8. Após o término da migração, reinicie o sistema. Se você migrou para um volume RAID 0, use o utilitário Gerenciamento de disco do Windows* para particionar e formatar o espaço vazio criado quando duas capacidades de disco rígido foram combinadas. Você também pode usar um software de terceiros para estender as partições existentes dentro do volume RAID.

Se você tiver apenas um disco rígido não-sistema, que contém dados de programas ou pessoais, poderá usar o recurso de migração para utilizar essa unidade como unidade de origem para um volume RAID.

## Criar um volume RAID a partir de discos rígidos vazios

Siga as etapas abaixo para criar um volume RAID usando discos rígidos Serial ATA não-sistema, vazios:

1. Conecte o número desejado de discos rígidos Serial ATA ao sistema, para serem usados como unidades membro do volume.
2. Inicie o Windows* e abra o Intel® Matrix Storage Console.
3. Selecione 'Modo Avançado' no menu 'Exibir'.
4. Selecione 'Criar volume RAID' no menu 'Ações'. O 'Assistente para Criar Volume RAID' será aberto.
5. Siga as instruções apresentadas pelo assistente. O volume será criado assim que o assistente for concluído.

# Opções de Conversão de volume

A conversão de volume não exige a reinstalação do sistema operacional. Todos os aplicativos e dados permanecem intactos. É necessário se conectar como administrador para modificar um volume RAID ou de recuperação.

## Converter um volume RAID 0, 1 ou 10 em um volume RAID 5

As seguintes configurações de RAID são possíveis (consulte a Tabela 1 deste arquivo de Ajuda para conhecer os níveis de RAID com suporte em seu sistema):

- De um RAID 1 de 2 unidades para um RAID 5 de 3, 4, 5 ou 6 unidades
- De um RAID 0 de 2 unidades para um RAID 5 de 3 ou 4 unidades
- De um RAID 0 de 3 unidades para um RAID 5 de 4, 5 ou 6 unidades
- De um RAID 10 de 4 unidades para um RAID 5 de 4, 5 ou 6 unidades

Siga as etapas abaixo para migrar de um volume RAID 0, 1 ou 10 para um RAID 5.

1. Verifique se há pelo menos 3 discos rígidos SATA conectados ao sistema.
2. Inicie o Windows* e abra o Intel® Matrix Storage Console.
3. Selecione 'Modo Avançado' no menu 'Exibir'.
4. Clique com o botão direito no volume a ser convertido e selecione 'Modificar volume'.
5. O 'Assistente para Modificar Volume RAID' será aberto.
6. Siga as instruções apresentadas pelo assistente. A migração começará assim que o assistente for concluído.
7. Para ver o status de migração, clique com o botão direito no nome do volume no painel de dispositivos e selecione 'Mostrar o andamento da migração'. Será exibida uma mensagem do ícone da bandeja quando a migração for concluída e o 'Status' do volume será exibido como 'Normal' no painel de informações.

## Converter um RAID 1 em um volume de recuperação

Siga as etapas abaixo para converter um RAID 1 existente em um volume de recuperação:

1. Selecione 'Modo Avançado' no menu 'Exibir' do Intel® Matrix Storage Console.
2. Clique com o botão direito no nome do volume RAID 1, no painel de dispositivos, e selecione 'Convert to recovery volume'. Será exibida uma mensagem informando que é necessário primeiro inicializar o volume RAID 1. Clique em 'OK' para começar o processo de inicialização.
3. Quando a inicialização terminar, clique novamente no nome do volume e selecione 'Convert to Recovery Volume'. O 'Assistente para Converter Volume RAID' será aberto.
4. Siga as instruções apresentadas pelo assistente. O volume será convertido assim que o assistente for concluído.

## Converter um volume de recuperação em RAID 1

Siga as etapas abaixo para converter um volume de recuperação em um RAID 1:

1. Selecione 'Modo Avançado' no menu 'Exibir' do Intel® Matrix Storage Console.
2. Clique com o botão direito no nome do volume de recuperação, no painel de dispositivos, e selecione 'Convert to RAID 1 Volume'. O 'Assistente para Converter Volume de recuperação' será aberto.
3. Siga as instruções apresentadas pelo assistente. O volume será convertido assim que o assistente for concluído.

# Recuperar dados na unidade mestre

Os tópicos desta seção se aplicam apenas aos volumes de recuperação. Eles explicam como copiar dados da unidade de recuperação em uma unidade mestre, devido a uma unidade mestre com defeito, corrompida ou perdida; ou como reverter os dados da unidade mestre a um estado anterior.

## Substituição de uma unidade mestre

Uma recuperação em uma unidade mestre é necessária se a unidade mestre falhar ou se for removida do sistema e desaparecer.

1. Desligue o sistema e acople um novo disco rígido Serial ATA para ser usado como a nova unidade mestre.
2. Ligue o sistema. Ele será inicializado automaticamente a partir da unidade de recuperação.
3. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel® Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel® Matrix Storage Manager.
4. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
5. Em 'Discos Rígidos Não-RAID', clique com o botão direito no novo disco rígido e selecione 'Reconstruir neste disco rígido' para iniciar o processo de recuperação.
6. Para ver o status da recuperação, clique com o botão direito no volume de recuperação e selecione 'Mostrar andamento da recuperação'. Será exibida uma mensagem do ícone da bandeja quando a migração for concluída e o 'Status' do volume será exibido como 'Atualização contínua' ou 'Precisa de atualização', dependendo do procedimento de atualização definido para o volume de recuperação, antes da remoção da unidade mestre original.

## Revertendo os dados da unidade mestre a um estado anterior

Se o volume de recuperação estiver definido para o procedimento de atualização solicitada, é possível reverter os dados da unidade mestre ao estado em que se encontrava no final do último processo de atualização do volume. Esse recurso é útil principalmente quando é detectado um vírus na unidade mestre ou se seu sistema for utilizado por visitantes.

1. Reinicialize o sistema. Durante a inicialização do sistema, pressione Ctrl-I para entrar na interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. No 'MAIN MENU', selecione 'Recovery Volume Options'.
3. No menu 'Recovery Volume Options', selecione 'Enable Only Recovery Disk' para inicializar a partir da unidade de recuperação.
4. Saia do option ROM e inicialize o Windows*.
5. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel® Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
6. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
7. Clique com o botão direito no volume de recuperação, no painel de dispositivos, e selecione 'Recuperar dados na unidade mestre', para iniciar o processo de recuperação.
8. Para ver o status da recuperação, clique com o botão direito no volume de recuperação e selecione 'Mostrar andamento da recuperação'. Será exibida uma mensagem do ícone da bandeja quando a migração for concluída e o 'Status' do volume será exibido como 'Precisa de atualização'. A partir de então, as alterações dos dados serão gravadas na unidade mestre.

# Recuperação do volume RAID

As instruções desta seção se aplicam apenas aos volumes RAID. Se um volume RAID for reportado como Danificado ou Falhou pelo Intel® Matrix Storage Manager, é possível recuperá-lo. Se a restauração não for possível, será necessário recriar o volume RAID e restaurar os dados manualmente a partir de um backup. Consulte a seção mais adiante, correspondente ao problema do RAID informado para restaurar a configuração do RAID.

## Falha no volume RAID 0

Um volume RAID 0 é relatado como 'Falhou' quando um de seus membros falha ou é desconectado. Se um desses cenários ocorrer, o volume RAID 0 e os respectivos dados não estarão mais acessíveis. É possível recuperar o volume RAID 0 se um membro estiver desconectado mas não com falhas.
UNIDADE MEMBRO AUSENTE

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Reconecte a unidade de disco rígido ausente.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM exibirá o volume RAID 0 como 'Normal'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel® Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada das informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. Clique no volume RAID 0 no painel de dispositivos, para confirmar se ele está funcionando normalmente. O status no painel de informações aparecerá como 'Normal'.

UNIDADE MEMBRO COM FALHA

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque a unidade de disco rígido com falha por uma nova unidade, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM exibirá o volume RAID 0 como 'Failed', orientando o usuário a pressionar Ctrl-I para entrar na interface do usuário.
4. Pressione Ctrl-I para entrar no 'MAIN MENU'.
5. Selecione a opção 2 no menu principal, 'Delete RAID Volume' para apagar o volume RAID.
6. No 'DELETE VOLUME MENU', selecione o volume RAID 0 com falha, usando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Pressione a tecla 'Delete' para apagar o volume.
8. Pressione 'Y' para confirmar a exclusão.
9. Crie um novo volume RAID 0. Se a unidade de disco rígido com falha pertencer ao volume do sistema, também será necessário reinstalar o sistema operacional.

## Volume RAID 1 danificado

Um volume RAID 1 é relatado como 'danificado' quando um de seus membros falha ou é desconectado, e o espelhamento dos dados desaparece. Conseqüentemente, o sistema só pode usar o membro que está funcionando. Para restabelecer o espelhamento dos dados e restaurar a redundância dos dados, consulte os procedimentos descritos a seguir.
UNIDADE MEMBRO AUSENTE

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Reconecte a unidade de disco rígido ausente.
3. Reinicialize o sistema. A reconstrução ocorrerá automaticamente.

UNIDADE MEMBRO COM FALHA

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque a unidade de disco rígido com falha por uma nova unidade, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 1 como 'Degraded'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel® Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. No painel de dispositivos, clique com o botão direito na nova unidade não-RAID e selecione 'Reconstruir neste disco rígido'.
7. Clique no volume RAID 1, no painel de dispositivos. O status no painel de informações indicará 'Reconstrução: % concluída'. Após o término da reconstrução, o status exibirá 'Normal'.

## RAID 1 danificado e RAID 0 com falha (matriz RAID única)

Isso pode ocorrer quando existirem dois volumes RAID (0 e 1) em uma única matriz RAID (consulte Tecnologia Matrix RAID). Um volume RAID 0 é relatado como Falhou e um volume RAID 1 é considerado Danificado quando um de seus membros falha ou é desconectado.
UNIDADE MEMBRO AUSENTE

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Reconecte a unidade de disco rígido ausente.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 0 como 'Normal' e o status do volume RAID 1 como 'Rebuild'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel® Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. Clique no volume RAID 0 no painel de dispositivos e o status será exibido como 'Normal' no painel de informações. O status do volume RAID 1 indicará 'Reconstrução: % concluídos' quando o volume RAID 1 for selecionado.
7. Após o término da reconstrução do volume RAID 1, o status exibirá 'Normal'.

UNIDADE MEMBRO AUSENTE (O SISTEMA OPERACIONAL ESTÁ NO VOLUME RAID 1 OU EM UM DISCO RÍGIDO NÃO-RAID)

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Reconecte a unidade de disco rígido ausente.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 0 como 'Normal' e o status do volume RAID 1 como 'Rebuild'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. Clique no volume RAID 0 no painel de dispositivos e o status será exibido como 'Normal' no painel de informações. O status do volume RAID 1 indicará 'Reconstrução: % concluídos' quando o volume RAID 1 for selecionado.
7. Após o término da reconstrução do volume RAID 1, o status exibirá 'Normal'.

UNIDADE MEMBRO COM FALHA (O SISTEMA OPERACIONAL ESTÁ NO VOLUME RAID 1 OU EM UM DISCO RÍGIDO NÃO-RAID)

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque a unidade de disco rígido com falha por uma nova unidade, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 1 como 'Degraded' e o status do volume RAID 0 como 'Failed'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. Clique com o botão direito no volume RAID 0, no painel de dispositivos, e selecione 'Apagar volume'. O 'Assistente Apagar volume' orientará no processo de exclusão.
7. Para criar um novo volume, selecione o menu 'Ações' e a opção 'Criar novo volume'. O 'Assistente Criar volume RAID' orientará no processo de criação.
8. Use o Gerenciamento de disco do Windows* para particionar e formatar o novo volume RAID.
9. No painel de dispositivos, clique com o botão direito na nova unidade não-RAID e selecione 'Reconstruir neste disco rígido'.
10. Clique no volume RAID 1, no painel de dispositivos. O status no painel de informações aparecerá como 'Reconstrução: % concluída'. Após o término da reconstrução, o status exibirá 'Normal'.

UNIDADE MEMBRO COM FALHA (SISTEMA OPERACIONAL NO RAID 0)

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque a unidade de disco rígido com falha por uma nova unidade, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a tela de abertura do Intel Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 0 como 'Failed' e o status do volume RAID 1 como 'Degraded'.
4. Não inicie a interface do usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM.
5. Instale o sistema operacional no novo disco rígido não-RAID.
6. Durante o procedimento de instalação, você receberá um aviso para pressionar F6 para carregar o Driver RAID.
7. Pressione F6 para instalar o driver RAID na nova unidade não-RAID.
8. Após a instalação do sistema operacional e do driver RAID, abra o Windows* Explorer para identificar a nova partição existente no novo disco rígido e a partição existente no volume RAID 1 danificado.
9. Copie os dados que quiser manter separado do volume RAID 1 danificado na nova partição.
10. Se pretender restaurar a configuração RAID com os volumes RAID 0 e RAID 1, continue com as etapas seguintes.
11. Selecione o Intel Matrix Storage Console no menu Iniciar.
12. No menu Exibir do Intel Matrix Storage Console, selecione 'Advanced Mode' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
13. No painel de dispositivos do Console de Armazenamento do IMSM, clique com o botão direito no volume RAID 0 e selecione 'Apagar volume', no menu exibido.
14. O Assistente 'Apagar volume RAID' o ajudará a apagar o volume.
15. Selecione o volume RAID 1 e apague o volume.
16. No menu Ações, selecione o submenu 'Criar um volume RAID de um disco rígido existente' para criar um novo volume RAID 0.
17. O Assistente 'Criar um volume RAID de um disco rígido existente' o ajudará a criar o volume RAID 0. Certifique-se que o tamanho do volume é menor do que o tamanho da matriz para criar outro volume.
18. Crie um novo volume RAID 1.
19. Você restaurou a sua configuração original.
20. Mova quaisquer dados originais RAID 1 de volta a este novo volume RAID 1, se o desejar.

## Volume RAID 5 danificado

Um volume RAID 5 é relatado como 'Danificado' quando um de seus membros falha ou é desconectado. Se isso ocorrer, consulte o procedimento adequado a seguir.
UNIDADE MEMBRO AUSENTE

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Reconecte a unidade de disco rígido ausente.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 5 como 'Rebuild'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel® Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. Clique no volume RAID 5, no painel de dispositivos. O status no painel de informações indicará 'Reconstrução: % concluída'. Após o término da reconstrução, o status exibirá 'Normal'.

UNIDADE MEMBRO COM FALHA

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque a unidade de disco rígido com falha por uma nova unidade, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 5 como 'Degraded'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. No painel de dispositivos, clique com o botão direito na nova unidade não-RAID e selecione 'Reconstruir neste disco rígido'.
7. Clique no volume RAID 5, no painel de dispositivos. O status no painel de informações indicará 'Reconstrução: % concluída'. Após o término da reconstrução, o status exibirá 'Normal'.

## Falha no volume RAID 5

Um volume RAID 5 é relatado como 'Falhou' quando mais de um membro falhar. Se isso ocorrer, use o procedimento descrito a seguir: Este procedimento apaga o volume RAID 5 com falha e cria um novo volume RAID 5; mas não recupera o volume RAID 5 com falha nem seus dados. Após a criação do novo volume RAID 5, restaure todos os dados a partir dos backups e instale os softwares existentes no volume RAID 5.
UNIDADES MEMBRO COM FALHA

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque as unidades de disco rígido com falha por novas unidades, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 5 como 'Failed'.
4. Pressione Ctrl-I para entrar no 'MAIN MENU'.
5. Selecione a opção 2 no menu principal, 'Delete RAID Volume' para apagar o volume RAID.
6. No 'DELETE VOLUME MENU', selecione o volume RAID 5 com falha, usando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Pressione a tecla 'Delete' para apagar o volume.
8. Pressione 'Y' para confirmar a exclusão.
9. Crie um novo volume RAID 5.
10. Também é necessário reinstalar o sistema operacional no novo volume e restaurar os dados dos backups.

## Volume RAID 10 danificado

Um volume RAID 10 é relatado como 'Danificado' quando um de seus membros falha ou é desconectado. Se isso ocorrer, restaure o volume, seguindo o procedimento adequado abaixo.
UNIDADES MEMBRO AUSENTES

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Reconecte a unidade de disco rígido ausente.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 10 como 'Rebuild'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel® Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. Clique no volume selecionado, no painel de dispositivos. O status no painel de informações aparecerá como 'Reconstrução: % concluída'. Após o término da reconstrução, o status exibirá 'Normal'.

UNIDADES MEMBRO COM FALHA

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque a unidade de disco rígido com falha por uma nova unidade, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 10 como 'Degraded'.
4. Depois que o sistema operacional estiver em execução, selecione Intel Matrix Storage Console no menu Iniciar ou clique no ícone da bandeja do Intel Matrix Storage Manager.
5. No menu Exibir, selecione 'Modo Avançado' para obter uma visão detalhada do Intel Matrix Storage Console.
6. No painel de dispositivos, clique com o botão direito na nova unidade não-RAID e selecione 'Reconstruir neste disco rígido'.
7. Clique no volume selecionado, no painel de dispositivos. O status no painel de informações aparecerá como 'Reconstrução: % concluída'. Após o término da reconstrução, o status exibirá 'Normal'.

## Falha no volume RAID 10

Um volume RAID 10 é relatado como 'Falhou' quando pelo menos dois membros falharam. Se isso ocorrer, use o procedimento descrito a seguir: Este procedimento apaga o volume RAID 10 com falha e cria um novo volume RAID 10. O procedimento não recupera o volume RAID 10 com falha e seus dados.
UNIDADES MEMBRO COM FALHA

1. Verifique se o sistema está desligado.
2. Troque as unidades de disco rígido com falha por novas unidades, com capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante a partida do sistema, a interface do usuário do Intel® Matrix Storage Manager option ROM exibirá o status do volume RAID 10 como 'Failed'.
4. Pressione Ctrl-I para entrar no 'MAIN MENU'.
5. Selecione a opção 2 no menu principal, 'Delete RAID Volume' para apagar o volume RAID.
6. No 'DELETE VOLUME MENU', selecione o volume RAID 10 com falha, usando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Pressione a tecla 'Delete' para apagar o volume.
8. Pressione 'Y' para confirmar a exclusão.
9. Crie um novo volume RAID 10.
10. Também é necessário reinstalar o sistema operacional no novo volume.

# Solução de problemas

## Requisitos do sistema

Para obter informações mais detalhadas sobre os componentes obrigatórios para esta versão do Intel® Matrix Storage Manager e sobre os sistemas operacionais com suporte, consulte o arquivo Readme instalado neste software ou visite o site de suporte deste produto da Intel.

## Suporte técnico

Para obter suporte técnico e informações sobre atualização de produtos, clique no menu 'Ajuda' e selecione a opção 'Suporte'. A caixa de diálogo Suporte fornece links para sites na web que oferecem atualizações de produtos, suporte técnico, documentação e informações de outros produtos. Por padrão, os links direcionam para páginas de suporte da Intel, mas podem ser personalizados pelo fabricante do sistema. A Intel recomenda que você use os recursos disponíveis nas páginas de suporte ou entre em contato direto com o fabricante do sistema.

# Glossário

RECURSOS DE ARMAZENAMENTO DA INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | Software de armazenamento do Serial ATA que ativa os recursos de energia e aumento do desempenho em sistemas portáteis, e recursos de proteção e desempenho em outros sistemas.
Intel® Matrix Storage Manager option ROM | A Opção ROM é um módulo de código integrado ao BIOS do sistema, que oferece suporte para inicialização dos volumes RAID, além de uma interface do usuário para configurar e gerenciar esses volumes.
Matrix RAID | Software que pode criar, gerenciar e usar dois volumes RAID independentes em uma única matriz RAID.
Intel® Matrix Storage Console | O software que oferece a interface de gerenciamento para o subsistema AHCI e RAID Serial ATA nos sistemas operacionais suportados.
Intel® Rapid Recover Technology | Essa tecnologia permite copiar os dados de uma unidade mestre em uma unidade de recuperação, continuamente ou quando solicitado. Para usar essa tecnologia, crie um volume de recuperação.
TERMINOLOGIA RAID
Reconstrução automática | Processo que restaura um volume RAID 1, 5 ou 10 se um membro RAID falhar ou faltar. Se um disco rígido de reposição estiver instalado, o software o utilizará automaticamente como um substituto para o disco rígido que falhou. Um processo de reconstrução automática também ocorrerá se um membro RAID 1 for removido e depois reinserido para restabelecer o espelhamento. Os volumes RAID 0 não podem usar o processo de reconstrução automática.
Recuperação automática | Processo que recupera automaticamente os volumes que falharam devido a um disco ausente. Para os volumes RAID 0, se todos os discos membro estiverem presentes e o volume falhar, a option ROM marcará o volume como 'Falhou'. Para os volumes RAID redundantes, se o disco membro recém-removido for substituído e existirem discos sem falha suficientes, o estado do volume mudará para 'Danificado'.
Procedimento de atualização contínua | Quando um volume de recuperação estiver usando esse procedimento, os dados contidos na unidade mestre serão copiados automaticamente na unidade de recuperação, desde que ambas as unidades estejam conectadas ao sistema.
RAID | Redundant Array of Independent Drives (Matriz redundante de unidades independentes): O padrão RAID permite distribuir os dados em várias unidades de disco rígido, para fornecer a redundância de dados ou aumentar o desempenho do armazenamento de dados.
Matriz RAID | Um agrupamento lógico de discos rígidos físicos.
Unidade mestre | O disco rígido que é a unidade de origem designada em um volume de recuperação.
Membro | Uma unidade de disco rígido utilizada dentro de uma matriz RAID.
Procedimento de atualização solicitada | Quando um volume de recuperação estiver usando esse procedimento, os dados contidos na unidade mestre serão copiados na unidade de recuperação, quando você solicitar. Serão copiadas somente as alterações efetuadas a partir do último processo de atualização.
Volume RAID | Uma quantidade fixa de espaço em uma matriz RAID detectada como uma única unidade de disco rígido física pelo sistema operacional. Cada volume RAID é criado com um nível RAID específico para propiciar a redundância de dados ou aumentar o desempenho do armazenamento.
Nível do RAID | Um conjunto definido de características aplicadas a um volume RAID, que determina como os dados serão armazenados e gerenciados para aumentar o desempenho da leitura/gravação ou a tolerância a falhas.
RAID 0 (particionamento) | Os dados no volume RAID são distribuídos pelos membros da matriz. A distribuição divide os dados em unidades e distribui essas unidades pelos membros, sem gerar redundância de dados, mas aumentando o desempenho de leitura/gravação.
RAID 1 (espelhamento) | Os dados no volume RAID são espelhados pelos membros da matriz RAID. Espelhamento é o termo usado para descrever o principal recurso do RAID 1, que grava dados duplicados em cada membro, criando com isso a redundância de dados e aumentando a tolerância a falhas.
RAID 5 (particionamento com paridade) | Os dados no volume RAID e a paridade são distribuídos pelos membros da matriz. A informação da Paridade é gravada juntamente com os dados em uma seqüência rotativa nos membros da matriz. Este nível de RAID é uma configuração preferida pela eficiência, tolerância a falhas e desempenho.
RAID 10 (particionamento e espelhamento) | O nível do RAID onde as informações são distribuídas em uma matriz de dois discos, para obter desempenho do sistema. Cada uma das unidades da matriz tem um espelho para tolerância a falhas. O RAID 10 oferece as vantagens do desempenho do RAID 0 e a redundância do RAID 1. Mas exige quatro unidades de disco rígido.
Unidade de recuperação | O disco rígido que é a unidade de destino designada em um volume de recuperação.
Volume de recuperação | Um volume utilizando a Intel® Rapid Recover Technology.
Metadados | O termo Metadados significa 'dados sobre dados' ou 'informações sobre informações'. Para os volumes RAID, o termo metadados significa as informações sobre o modo como o volume RAID armazena os arquivos do usuário e do sistema em um volume RAID.
Migração | Processo que converte a configuração do armazenamento de dados de um sistema, a partir de uma configuração não-RAID (pass-thru) em uma configuração RAID.
Migração do nível do RAID | Processo que converte a configuração do armazenamento de dados de um sistema, de um nível RAID para outro.
Disco rígido de reposição | Um disco rígido Serial ATA designado automaticamente pelo software RAID como um disco de destino de uma reconstrução automática, no caso de falha ou ausência de um membro RAID. O RAID nível 0 não pode usar reposições. Os níveis RAID 1, 5 e 10 podem usar uma ou mais reposições.
Inicialização do volume | O processo de inicializar a paridade dos volumes RAID 5 ou de assegurar que cada bloco de dados no espelhamento seja idêntico ao bloco de dados equivalente no(s) disco(s) rígido(s) de origem para os volumes RAID 1 e RAID 10.
TERMINOLOGIA DE ARMAZENAMENTO
Controladora RAID | A controladora RAID permite criar e gerenciar matrizes e volumes RAID para aumentar o desempenho da leitura/gravação e a tolerância a falhas.
Controladora Serial ATA | A controladora Serial ATA é integrada ao I/O Controller Hub no sistema. Essa controladora gerencia os dispositivos Serial ATA e atua como a interface desses dispositivos no sistema.
AHCI | Advanced Host Controller Interface (Interface avançada de controladora de host): uma especificação de interface que permite que o driver de armazenamento ative recursos avançados do Serial ATA, como o Enfileiramento de comandos internos, hot plug e gerenciamento de energia.
Hot Plug | A remoção e inserção inesperada de um disco rígido Serial ATA quando o sistema estiver ligado.
Enfileiramento de comandos internos | Um protocolo de comandos no Serial ATA, que permite a emissão simultânea de vários comandos em uma unidade de disco rígido. Os comandos são reordenados dinamicamente para aumentar o desempenho do disco rígido.
Dispositivo ATAPI | Dispositivo de armazenamento em massa com uma interface paralela, como unidades CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM e unidades de fita.
Disco rígido Serial ATA | Uma unidade de disco rígido com uma interface que transmite dados usando um protocolo serial para se comunicar com a Controladora Serial ATA.
eSATA | Uma unidade SATA externa.
Subsistema de armazenamento Serial ATA | Todos os itens de hardware e software em um sistema, relacionados ao armazenamento de dados em unidades de disco rígido Serial ATA.
Modo de transferência Serial ATA | Taxa de comunicação entre a Controladora Serial ATA e a unidade de disco rígido Serial ATA.
Discos rígidos de setor grande | Discos rígidos Serial ATA com um tamanho de setor lógico de ½ KB. Esses discos rígidos podem ter um tamanho de setor físico de ½ KB, 1 KB, 2 KB ou 4 KB. É possível usar em uma única matriz qualquer combinação dessas unidades. Um volume criado com discos rígidos de setor grande terá um tamanho de setor lógico igual a ½ KB e um tamanho de setor físico igual ao tamanho do setor físico do disco rígido com o maior tamanho de setor físico na matriz. Consulte o painel de informações no 'Modo Avançado' do Intel® Matrix Storage Console, para exibir o tamanho dos setores físico e lógico de um disco rígido ou volume.
Evento SMART | Tecnologia de monitoramento automático, análise e relatórios: um padrão aberto para desenvolver unidades de disco rígido e sistemas de software, que monitora automaticamente uma unidade de disco rígido e informa os possíveis problemas.
Cache de gravação de disco rígido | Uma memória em cache dentro de uma unidade de disco rígido, que armazena dados temporariamente antes que esses dados sejam copiados para um armazenamento não-volátil.
Cache de regravação de volume | Usado somente com volumes RAID 5. O recurso Cache de Regravação é suportado pelo driver do Intel Matrix Storage Manager para aumentar o desempenho de leitura/gravação de uma matriz RAID 5. Várias solicitações de E/S do host são agrupadas em menos solicitações e gravadas do cache nos volumes, em intervalos definidos. O Cache de Regravação de Volume pode ser ativado ou desativado a qualquer momento, sem reiniciar o sistema.
Gerenciamento de potência de link | A possibilidade de a Controladora Serial ATA colocar o dispositivo Serial ATA em um estado de potência mais baixa.
Notificação assíncrona | Permite que um dispositivo ATAPI informe à controladora Serial ATA que o dispositivo precisa de atenção.

# Informações legais

Intel® é uma marca comercial ou registrada da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.
* Outras marcas e nomes podem ser propriedade de outras empresas.