************************************************************
************************************************************
Tämä asiakirja kuvaa toimet, joilla Intel(R) Matrix Storage 
Manager –ohjainohjelma voidaan poistaa manuaalisesti ja 
määrittää järjestelmä uudelleen käyttämään omaa käyttö-
järjestelmäohjainta tallennuslaitteiden ohjainten 
hallintaan.

Jos aiot tehdä nämä toimet, tulosta ensin tämä tiedosto 
viitteeksi. Selvitä sitten SATA-ohjaimen tila Osan 1 
ohjeiden avulla. Tee sen jälkeen Osassa 1 selvitetyn tilan 
mukaan joko Osan 2A tai 2B vaiheet.

VAROITUS: Järjestelmän uudelleenmäärittäminen voi johtaa 
tietojen menetykseen millä tahansa järjestelmän käytössä 
parhaillaan olevilla RAID-levyillä. Intel Matrix Storage 
Manager –ohjaimen poistaminen käynnistyslevyltä tai 
käynnistettävältä RAID-levyltä voi ehkä edellyttää 
käyttöjärjestelmän uudelleenasennusta. Voit säilyttää 
tietojen koskemattomuuden varmuuskopioimalla kaikki tiedot, 
ennen kuin jatkat. 

************************************************************
* Osa 1: Järjestelmän tilan selvittäminen
************************************************************

Tämän ohjelman poistovaiheet riippuvat siitä, toimiiko 
järjestelmä RAID- vai AHCI-tilassa. Kannettavat järjestelmät 
eivät tue RAIDia.

Voit selvittää järjestelmän tilan tarkistamalla Serial ATA 
–ohjaimen kuvauksen Laitehallinnasta tekemällä seuraavat 
toimet:

1.  Valitse Käynnistä-valikosta
    1a. Windows* 2000 –käyttöjärjestelmässä ensin Asetukset 
        ja sitten Ohjauspaneeli.
    1b. Windows* XP:ssä tai uudemmissa käyttöjärjestelmissä 
        Ohjauspaneeli.

2.  Avaa Järjestelmä-sovelma (voit ensin vaihtaa 
    perinteiseen näkymään).

3.  Valitse Laitteisto-välilehti. 

4.  Valitse Laitehallinta-painike.

5.  Etsi Laitehallinnasta merkintä, jonka nimi on SCSI- ja 
RAID-ohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna se ja etsi jotakin 
seuraavista ohjaimista: Jos merkintää ei löydy, siirry 
vaiheeseen 6.

    - 'Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH9R-järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.
	
    - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH8ME-järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH8R-järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      631xESB/632xESB-järjestelmä, joka on RAID-tilassa. Siirry 
      osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7MR-järjestelmä, joka on RAID-tilassa. Siirry osaan 
      2A alla.

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7R/DH-järjestelmä, joka on RAID-tilassa. Siirry 
      osaan 2A alla.

    - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
      järjestelmä ei toimi RAID-tilassa. Siirry 
      vaiheeseen 6 alla.

6.  Etsi Laitehallinnasta merkintä, jonka nimi on 
    IDE ATA/ATAPI -ohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna 
    se ja etsi jotakin seuraavista ohjaimista:

   - 'Intel(R) 82801IR/IO SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH9R-järjestelmä, joka on ACHI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

   - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH8M-järjestelmä, joka on ACHI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

   - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH8R-järjestelmä, joka on ACHI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.
    
   - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      631xESB/632xESB-järjestelmä, joka on ACHI-tilassa.
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7M-järjestelmä, joka on ACHI-tilassa. Siirry 
      osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7R/DH-järjestelmä, joka on ACHI-tilassa. Siirry 
      osaan 2B alla.

    - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
      järjestelmä ei ole AHCI-tilassa. Intel Matrix Storage 
      Manager –ohjelma ei tue muita tiloja. Siirry 
      vaiheeseen 7 alla.

7.  Järjestelmä ei vaikuta toimivan RAID- tai AHCI-tilassa. 
    Jos järjestelmä mielestäsi toimii RAID- tai AHCI-
    tilassa, etkä näe mitään edellä luetelluista ohjaimista, 
    pyydä tukea järjestelmän valmistajalta tai ostopaikasta.
    Et voi siirtyä Osaan 2, ennen kuin järjestelmän tila 
    on selvitetty.



************************************************************
* Osa 2A: Järjestelmä RAID-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on RAID-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellisen tilan. Lue alla olevat varoitukset, ennen kuin 
jatkat.

VAROITUKSET:
a. Jos RAID 0 -levy poistetaan, kaikki kyseisen levyn tiedot 
poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki kriittiset 
tiedot, ennen kuin jatkat. 

b. Jos käyttöjärjestelmätiedostot sisältävä RAID-levy 
   poistetaan, käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen.


1.  Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt edellä 
    olevat varoitukset.

2.  Käynnistä tietokone uudelleen.

3.  Tarkkaile, näetkö käynnistyksen aikana näytön, 
    jonka otsikko on Intel(R) Matrix Storage Manager 
    option ROM. Jos näin tapahtuu, siirry vaiheeseen 4 alla.
    Jos näyttöä ei näy, ohita vaihe 4 ja siirry 
    vaiheeseen 5 alla.

4.  Tee seuraavat toimet, jos Intel Matrix Storage Manager 
    option ROM on asennettu:

    4a. Siirry Intel Matrix Storage Manager option ROM 
        –asennukseen painamalla Ctrl + I –näppäin-
        yhdistelmää järjestelmän käynnistyksen aikana.
    4b. Valitse asennusohjelmassa valikon vaihtoehto 2,
        jotta saat esiin 'Delete RAID Volume' -valikon (Poista RAID-levy).
    4c. Valitse poistettava levy ylä- tai ala-
        nuolinäppäimillä.
    4d. Poista valittu levy painamalla Delete-näppäintä ja 
        vahvista poisto painamalla Y-näppäintä. Voit poistaa 
        kaikki levyt toistamalla tämän vaiheen tarpeen mukaan. 
    4e. Sulje asennusohjelma.
    4f. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla F2- tai Delete-näppäintä heti, 
        kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    4g. Muuta Serial ATA –ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 
        'RAID' arvoksi 'IDE'.
    4h. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

5.  Tee seuraavat toimet, jos Intel Matrix Storage 
    Manager option ROMia ei ole asennettu:

    5a. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä heti, 
        kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    5b. Muuta Serial ATA –ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'RAID' 
        arvoksi 'IDE'.
    5c. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

6.  Käynnistä tietokone uudelleen.



************************************************************
* Osa 2B: Järjestelmä ACHI-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on ACHI-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellista tilaa. On suositeltavaa, että varmuuskopioit 
kaikki tärkeät tiedot, ennen kuin jatkat. 

1.  Käynnistä tietokone uudelleen.

2.  Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
    tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä heti, 
    kun järjestelmän käynnistyminen alkaa). 

3.  Muuta Serial ATA –ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'ACHI' 
    arvoksi 'IDE'.

4.  Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
    -apuohjelma.

5.  Käynnistä tietokone uudelleen. Käyttöjärjestelmän 
    pitäisi käynnistyä niin kuin aikaisemminkin.


Huomautus: Jos näiden muutosten teossa järjestelmän BIOSiin 
ilmenee vaikeuksia, pyydä tukea emolevyn valmistajalta tai 
ostopaikasta.


************************************************************
Intel(R) on Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden 
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

* Muut merkit ja nimet voivat olla muiden valmistajien 
  omaisuutta.

