# Intel® Matrix Storage Console Yazılımına Genel Bakış

Intel Matrix Storage Console, tüm Intel® Matrix Storage Manager bileşenleri için kullanıcı arabirimi olarak kullanılan Windows* tabanlı bir uygulamadır. Intel Matrix Storage Manager, Seri ATA AHCI ve RAID alt sistemleri için gelişmiş yönetim özellikleri ve ayrıntılı durum bilgileri sağlar. Bu uygulama Intel® Pentium®, Intel® Core Duo veya Intel® Xeon® işlemci ve Tablo 2'de belirtilen Intel depolama denetleyicilerinden birini içeren sistemlerde desteklenir. Sistem gereksinmeleri hakkında bilgi edinmek için bu yazılımla birlikte yüklenen Readme dosyasına bakın ya da Intel'in bu ürünle ilgili destek sitesini ziyaret edin.
Intel Matrix Storage Console iki modda görüntülenebilir: Temel Mod ve Gelişmiş Mod. Temel Mod, aygıt bilgilerinin durum iletileri ve çizimlerle gösterildiği basit bir görünümdür. Gelişmiş Mod, daha deneyimli son kullanıcılara depolama alt sistemi özelliklerini yönetmeleri ve sistem önbelleği ilkelerini seçmeleri için ek seçenekler sunar. Görüntüle menüsünde uygun seçeneği belirleyerek modu değiştirebilirsiniz.

## Temel Mod

Temel mod, Intel® Matrix Storage Manager uygulaması aracılığıyla depolama alt sisteminizin basit bir görünümünü sunar. Sabit disklerin durumunu ve geçerli RAID biriminin çizimini görüntüler. Bir sabit diskin bulunamaması ya da başarısız olması gibi olağanüstü bir durumla karşılaşıldığında, sağdaki bölmede, sorunu yönetebileceğiniz Gelişmiş Mod görünümünü açan 'Gelişmiş Mod görünümüne geç' düğmesi görüntülenir. Gelişmiş Mod görünümüne erişmek için 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u da seçebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde tipik bir RAID sisteminin Temel Mod'daki görünümü verilmiştir. İşletim sisteminin yüklü olduğu sürücüye ve var olan RAID birimi sayısına bağlı olarak farklı bir görünümle karşılaşabilirsiniz. Sistemde RAID birimi yoksa sabit disklerin durumu görüntülenir.
ŞEKİL 1. TEMEL MOD

## Gelişmiş Mod

Gelişmiş mod, Intel® Matrix Storage Manager uygulaması aracılığıyla depolama alt sisteminizin daha ayrıntılı bir görünümünü sunar. Sabit disklerin ve varsa, desteklenen RAID birimlerinin mantıksal ve fiziksel görünümünü verir. Mantıksal görünümde RAID dizileri ve birimleriyle ilgili ayrıntılar yer alır. Fiziksel görünümde ise sabit diskler ve bu disklerin birbiriyle bağlantısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Aşağıdaki şekilde, dört sabit diskle ilgili bilgiler içeren örnek Gelişmiş Mod görünümü gösterilmiştir. Bu örnekte, tek bir diziyi paylaşan MyRAID5 ve MyRAID10 adlı iki birim vardır.
ŞEKİL 2. GELİŞMİŞ MOD
AYGIT BÖLMESİ
Soldaki bölme aygıt bölmesi olarak adlandırılır ve Seri ATA depolama alt sistemini oluşturan aygıtların mantıksal ve fiziksel görünümünü verir. Bu aygıtlar, sistemde bulunan ve desteklenen Seri ATA sabit disklerini, ATAPI sabit disklerini, RAID birimlerini ve kurtarma birimlerini içerir.
BİLGİ BÖLMESİ
Aygıt bölmesinde Intel Matrix Storage Manager seçildiğinde, sağ tarafta yer alan ve bilgi bölmesi olarak adlandırılan bölmede seçilen aygıtla ilgili bilgiler görüntülenir. Her aygıt tipiyle ilgili parametreler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. Seçtiğiniz aygıt için geçerli olmayan parametreler görüntülenmez.

## Menü Çubuğu

Temel Mod'da Menü Çubuğunda üç menü bulunur: Dosya, Görüntüle ve Yardım. Gelişmiş Mod görünümünde depolama yönetimiyle ilgili ek seçenekler içeren İşlemler adlı ek bir menü yer alır.
DOSYA MENÜSÜ
Bu menü sistem raporunu kaydetmek ve yazdırmak veya Intel® Matrix Storage Console'dan çıkmak gibi temel seçenekler içerir.
GÖRÜNTÜLE MENÜSÜ
Görüntüle menüsü, Temel Mod ile Gelişmiş Mod arasında geçiş yapmanızı ve 'Yenile' seçeneğini belirleyerek veya F5 tuşuna basarak bu görünümleri güncelleştirmenizi sağlayan seçenekler içerir.
Görüntüle menüsü, ayrıca, sistem bilgilerini ve uygulamaya özgü bilgilerini içeren sistem raporunu da görüntülemenizi sağlar. Sistem raporu, iletişim kutusundaki ilgili düğme tıklatılarak yazdırılabilir ya da kaydedilebilir.
İŞLEMLER MENÜSÜ
Yalnızca Gelişmiş Mod'da bulunan bu menü, sisteminizde RAID ve kurtarma birimleri oluşturmanızı sağlayan seçenekler içerir. Bu menüde, ayrıca, tüm depolama aygıtlarının Aygıt Bölmesi'ne yüklenmesini sağlayan 'Tak ve Kullan Aygıtlarını Yeniden Tara' seçeneği de yer alır.
YARDIM MENÜSÜ
İçerik ve Dizin seçeneği bu yardım dosyasını açar. Destek seçeneği, ürün güncelleştirmeleri, teknik destek, belgeler ve ürünle ilgili diğer bilgiler sunan çeşitli web sitelerine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar sunar. Bu bağlantılar varsayılan değer olarak Intel'in destek sayfalarına gitmenizi sağlar, ama sistemin üreticisi bağlantıları özelleştirmiş olabilir. Hakkında seçeneği, Intel Matrix Storage Console başlığını ve yazılımın hangi sürümünün yüklü olduğunu görüntüler.

## Sağ Tıklatma Menüleri

Gelişmiş Mod'da aygıt bölmesindeki öğelerin çoğu, sağ tıklatma menüsü aracılığıyla gerçekleştirebileceğiniz ek işlemler sunar. Ayrıntılı bilgi için Intel Matrix Storage Manager Seçenekleri bölümüne bakın.

# Intel® Matrix Storage Manager Yazılımına Genel Bakış

Intel Matrix Storage Manager, bilgisayarınızın depolama alt sistemi performansını ve güvenilirliğini artıran bir uygulamadır. Depolama alt sistemlerini yönetmek için Başlat menüsünü tıklatın ve Intel® Matrix Storage Console'u başlatın. Elde etmek istediğiniz ayrıntı düzeyine bağlı olarak, konsolun Görüntüle menüsünden Temel Mod veya Gelişmiş Mod seçeneğini belirleyin.

Yazılım paketi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Intel® Matrix Storage Manager sürücüsü
- Olay İzleyici
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Intel® Matrix Storage Manager Sürücüsü

Intel Matrix Storage Manager sürücüsü, depolama alt sistemlerinin performansını ve güvenilirliğini artırmak üzere tasarlanmış bir yazılımdır. Microsoft Windows* Donanım Kalite Laboratuarları (WHQL) sertifikalı bu sürücü, desteklenen tüm masaüstü ve sunucu sistemleri ile mobil sistemlere yüklenebilir. Yazılım kurulumu, desteklenen tüm yonga setleri ve işletim sistemleri için tümüyle otomatik olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Sürücü, Intel Matrix Storage Manager yazılımının parçası olarak yüklenir.
Yüklendikten sonra sürücü, depolama alt sistemini yönetmek için diğer Intel Matrix Storage Manager bileşenleri tarafından sorgulanır. Sorgulardan, ayrıntılı Seri ATA denetleyicisi, Seri ATA aygıtı ve RAID ile ilgili bilgilerle birlikte bu aygıtların durumlarına ilişkin bilgiler elde edilir. Bu bilgiler daha sonra Intel Matrix Storage Console'da görüntülenir.

## Olay İzleyici

Olay İzleyici, Intel® Matrix Storage Manager uygulamasıyla birlikte sisteme yüklenen bir sistem hizmetidir. Yüklendiğinde, bu hizmet, kullanıcının oturum açmasıyla başlatılır ve sistem kullanılırken arka planda çalışır. Olay İzleyici; Intel® Matrix Storage Manager sürücüsü, Intel® Matrix Storage Console ve tepsi simgesi uygulamasıyla iletişim kurarak üç bileşenin durumlarının senkronize olmasını sağlar ve olay bildirimleri sunar. Bir olay olduğunda, Olay İzleyici, sistem tepsi simgesi uygulamasına Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini görüntülemesini bildirir. Bu simge uygulaması da olayı açıklayan bir balon iletisi ya da iletişim kutusu görüntüler. Bildirim gönderilmesine yol açan olay türleri, RAID birimlerinde durum değişikliği, sabit disk giriş/çıkış (I/O) hatası ya da sabit disk SMART olayı olabilir. Bu olaylardan biri gerçekleştiğinde, Olay İzleyici, olayı NT Olay Günlüğü'ne ve Intel Matrix Storage Manager olay günlüğüne kaydeder.
Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesi tarafından bir olay bildirildiğinde kullanılabilen seçeneklerin listesini aşağıda bulabilirsiniz. Seçeneklere erişmek için tepsi simgesini sağ tıklatın:

- Intel Matrix Storage Console Programını Başlat: Intel Matrix Storage Console programını çalıştırarak olaya ilişkin durum ve/veya araştırma bilgileri sunar.
- Geçerli Uyarıyı Şimdilik Yoksay: Olay izleyicisinin geçerli olayı yok saymasını ve tepsi simgesini bir sonraki kullanıcı oturumuna ya da olaya kadar gizlemesini sağlar.
- Sistem Başlatılırken Veri Koruma İletisini Gösterme: Bu seçenek yalnızca bilgilendirici balon iletilerinde kullanılabilir. Tepsi simgesini gizler ve aynı iletinin ileride yeniden görüntülenmesini engeller.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Option ROM ayrı olarak paketlenmiştir ve RAID özelliğini desteklemeyen sistemlerde bulunmaz. Option ROM, genellikle, işletim sistemi önyüklenmeden önce RAID birimlerinin yapılandırılmasını sağlamak üzere anakartın BIOS'uyla tümleştirilir.

# Intel® Matrix Storage Manager Yazılımının Özellikleri

Aşağıda Intel Matrix Storage Manager'ın temel özellikleri açıklanmıştır. Sisteminizde bulunan G/Ç denetleyici hub'ına ve sisteme takılı donanımlara bağlı olarak bazı özellikler kullanılamayabilir. Her G/Ç denetleyici hub'ı için kullanılabilen tüm özelliklerin listesini görmek için Intel'in o ürünle ilgili chipset destek sayfasını ziyaret edin.

## Intel® Rapid Recover Technology

Bu teknoloji, belirtilen ana sürücüdeki verileri belirtilen kurtarma sürücüsüne kopyalamak için RAID 1 (yansıtma) işlevini kullanır. Ana sürücünün ve kurtarma sürücüsünün bir dizideki kullanılabilir sabit sürücü alanının %100'ünü içermesi gerekir ve sistemde sadece tek bir kurtarma birimi bulunabilir. Ana sürücüdeki verilerin kurtarma sürücüsüne sürekli olarak ya da istendiğinde kopyalanmasını seçebilirsiniz. Bir kurtarma birimi oluşturulurken sistemde RAID birimi bulunmaması gerekir ve kurtarma birimi oluşturulduktan sonra sisteme RAID birimi eklenemez. Ayrıntılı bilgi için bu yardım dosyasındaki 'Kurtarma Birimi Oluşturma' başlıklı bölüme bakın.

- Avantajları: Tam veri kurtarma; verilerin ana sürücü ile kurtarma sürücüsü arasında nasıl kopyalanacağını daha iyi denetlemenizi sağlar; birim güncelleştirme işlemini hızlandırır (yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra ana sürücüde yapılan değişiklikler kurtarma sürücüsüne kopyalanır); üye sabit diskteki veriler Windows* Gezgini'nde görüntülenebilir.
- Dezavantajları: Depolama kapasitesi en küçük sürücüsünün kapasitesiyle sınırlıdır.
- Kullanım alanları: Mobil sistemler için kritik verilerin korunması; ana sürücünün önceki ya da varsayılan durumuna hızla döndürülmesi.

TABLO 1. INTEL DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ BAŞINA INTEL RAPID RECOVER TEKNOLOJİSİ DESTEĞİ

RAID Düzeyi | Sürücü Sayısı | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Kurtarma | 2 (Ana ve Kurtarma) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet

## RAID Teknolojisi

RAID (Redundant Array of Independent Drives - Artıklıklı Bağımsız Diskler Dizisi), tek bir mantıksal dizi oluşturmak üzere birleştirilen birden çok bağımsız sabit sürücüyü belirtmektedir. Dizide bir ya da daha çok RAID birimi oluşturulduysa işletim sistemi sabit sürücüleri ayrı ayrı tanımaz; her birimi tek bir mantıksal sabit sürücü olarak görür. RAID teknolojisinin temel amacı, depolama alt sisteminin başarımını artırmak ve hata toleransı özelliğini desteklemektir. RAID düzeyi, verilerin, dizinin sabit sürücülerini içeren birim içerisinde nasıl biçimlendiğini tanımlar. Intel® Matrix Storage Manager tarafından RAID düzey 0 (şeritleme), RAID düzey 1 (yansıtma), RAID düzey 5 (şeritleme ve eşlik) ve RAID düzey 10 (şeritleme ve yansıtma) desteklenir. Bu aşamada başka RAID düzeyleri desteklenmemektedir. Aşağıdaki tabloda, sistemde bulunan Intel depolama denetleyicisine bağlı olarak, her RAID düzeyi için RAID biriminde desteklenen sabit disk sayısı verilmiştir.
TABLO 2. INTEL DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ BAŞINA RAID DÜZEYİ DESTEĞİ

RAID Düzeyi | Sürücü Sayısı | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet
RAID 0 | 3 ya da 4 | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet
RAID 0 | 5 ya da 6 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet
RAID 1 | 2 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet
RAID 5 | 3 ya da 4 | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet
RAID 5 | 5 ya da 6 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet
RAID 10 | 4 | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet

RAID 0 (ŞERİTLEME)
RAID düzey 0, iki ya da daha fazla sabit sürücüyü birleştirerek tüm verileri şerit denen yönetilebilir bloklara böler. Tablo 2'de, izin verilen şerit büyüklükleri için kullanım senaryoları açıklanmaktadır. Şeritler, RAID 0 biriminin bulunduğu dizi üyeleri arasında şeritlenmiştir. Bu yöntem özellikle sıralı erişimler için, bitişik verilerin birden çok sabit sürücüden aynı anda erişilmesine olanak tanıyarak, okuma/yazma başarımını iyileştirir. Ancak, RAID 0 biriminde depolanan verilerde artıklık yoktur. Bu nedenle, sabit sürücülerden biri başarısız olursa, birimdeki tüm veriler yitirilir.

- Avantajları: Veri erişim ve depolama performansı artar; veri kapasitesinde kayıp olmaz.
- Dezavantajları: Veri artıklığı yoktur (sabit sürücülerden biri başarısız olursa birimdeki tüm veriler yitirilir).
- Kullanım alanları: Genel olarak masaüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarında yüksek performanslı, kritik olmayan verileri ve yazılımları saklamak için kullanılır.

RAID 1 (YANSITMA)
RAID düzey 1, iki sabit sürücüyü, tüm verileri RAID 1 biriminin bulunduğu dizi üyelerine aynı anda yazılacak şekilde birleştirir. Başka bir deyişle, veriler, RAID 1 birimindeki sabit sürücüler arasında yansıtılmaktadır. Bu işlem, ilk diskteki tüm verileri ikinci diske yansıtarak gerçek zamanlı artıklık oluşturur.

- Avantajları: Tam veri artıklığı sağlar; okuma aktarım hızını artırır.
- Dezavantajları: Depolama kapasitesi en küçük sürücüsünün kapasitesiyle sınırlıdır; yazma aktarım hızında hafif bir azalma olur.
- Kullanım alanları: Genellikle iş istasyonları ve sunucularda kritik verileri saklamak için kullanılır.

RAID 5 (ŞERİTLEME VE EŞLİK)
RAID düzey 5, üç ya da daha fazla sabit sürücüyü birleştirerek tüm verileri şerit denen yönetilebilir bloklara böler. RAID 5, kayıp verileri tek bir diskte yeniden oluşturmaya yönelik matematiksel bir yöntem olan ve hata toleransını artıran eşlik özelliğini kullanır. Veriler ve eşlik bilgileri, dizi üyeleri arasında "döner sırayla" şeritlenir. Eşlik şeritleme özelliği sayesinde, başarısız bir sabit diski yeni bir diskle değiştirdikten sonra veriler yeniden oluşturulabilir. Eksik verileri hesaplama işi, veriler yeniden oluşturulurken, birimlere yazma işleminin başarımını düşürür. RAID 5, büyük, sıralı dosyalar yerine daha küçük G/Ç işlevlerinde daha iyi sonuç verir.

- Avantajları: Tam veri artıklığı sağlar; verimlidir; hata toleransı vardır ve depolama dizisinin performansını artırır.
- Dezavantajları: Yeniden oluşturma işlemi uzun sürer ve bu işlem sırasında performans azalır.
- Kullanım alanları: Dosya ve uygulama sunucuları ile Internet ve Intranet sunucuları için iyi bir seçimdir.

RAID 10 (ŞERİTLEME VE YANSITMA)
RAID düzey 10, RAID düzey 0 ile 1'in bileşimini elde etmek için dört sabit disk kullanır. Veriler iki diskten oluşan ve RAID 0 bileşeni oluşturan bir dizi üzerinde şeritlenir. RAID 0 dizisindeki disklerin her biri, RAID 1 dizisindeki bir sürücüye yansıtılır. Bu yapılandırma RAID 0'ın başarımından ve RAID 1'in artıklık özelliğinden yararlanmanızı sağlar.

- Avantajları: Performansı artırır ve tam veri artıklığı sağlar.
- Dezavantajları: Artıklık için 2 disk kullanıldığından 4 sabit disk gerektirir ve maliyeti daha yüksektir.
- Kullanım alanları: Yüksek performans ve hata toleransı gerektiren veritabanı sunucuları.

ŞERİT BÜYÜKLÜĞÜ
Şerit büyüklüğü, RAID 0, RAID 5 ya da RAID 10 birimlerinde kullanılan her mantıksal bitişik veri bloğunun büyüklüğünü belirtir. Şerit büyüklüğü kilobayt cinsinden gösterilir. Aşağıdaki tabloda tipik şerit büyüklükleri için kullanım senaryoları açıklanmaktadır.
TABLO 3. DESTEKLENEN ŞERİT BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN KULLANIM SENARYOLARI

Şerit Büyüklüğü | Tanım | RAID Düzeyleri
4 KB | 4 KB'lik şeritler gerektiren özel kullanım modelleri için idealdir | RAID 0, 10
8 KB | 8 KB'lik şeritler gerektiren özel kullanım modelleri için idealdir | RAID 0, 10
16 KB | Sıralı aktarımlar için en iyi ayardır | RAID 0, 5, 10
32 KB | Sıralı aktarımlar için iyi bir ayardır | RAID 0, 5, 10
64 KB | Genel amaçlar için iyi bir şerit büyüklüğüdür (RAID 5, 10 için varsayılan değerdir) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Çoğu masaüstü bilgisayarı ve iş istasyonu için en iyi başarımı sağlar (RAID 0 için varsayılan değerdir) | RAID 0, 5

## Intel® Matrix RAID Technology

Intel Matrix RAID Technology tek bir RAID dizisinde bağımsız iki RAID birimi oluşturmanızı sağlar. Dizi, RAID düzeyine bağlı olarak 2 ila 6 Seri ATA sabit diskinden oluşabilir. İlk RAID birimi, dizinin bir bölümünü kaplar ve ikinci birimin oluşturulabilmesi için yer ayırır.
Intel Matrix RAID Technology, her iki birimde de aynı sayıda sabit disk kullanılması koşuluyla aşağıdaki RAID düzeyi bileşimleri desteklenir:

- 2 sürücülü RAID 1 ve RAID 0
- 3-6 sürücülü RAID 0 ve RAID 5
- 4 sürücülü RAID 0 ve RAID 10
- 4 sürücülü RAID 5 ve RAID 10

## Intel® Matrix Storage Manager Yazılımının Diğer Özellikleri

Bilgisayarınızdaki depolama alt sistemini yönetmenize yardımcı olan diğer önemli özellikleri gözden geçirmek için aşağıdaki tabloya bakın. RAID özellikleri yalnızca RAID teknolojisini destekleyen G/Ç denetleyici hub içeren sistemlerde kullanılabilir.
TABLO 4. EK DEPOLAMA YÖNETİMİ ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ

Özellik | Tanım
Intel® Matrix RAID Technology | Tek bir dizi içerisinde bağımsız en çok iki RAID birimi oluşturmanızı, yönetmenizi ve kullanmanızı sağlar. Altı Seri ATA bağlantı noktasından herhangi birinde, her biri iki sabit disk içeren bağımsız en çok üç RAID dizisi oluşturabilirsiniz.
RAID Düzeyi Taşıma | RAID 0, 1 ve 10'dan RAID 5'e geçmenizi sağlar.
RAID Birim Kapasitesi Genişletme | RAID 0, RAID 1, RAID 5 veya RAID 10 birimindeki kullanılabilir dizi alanının %100'ünü kullanarak veya RAID 0 veya RAID 5 birimine bir veya daha fazla sabit disk ekleyerek veri depolama kapasitesini artırır.
RAID Yedek | Bir veya daha fazla sabit diski, otomatik yeniden oluşturma işlemleri için hedef disk olarak belirlemenizi sağlar.
RAID Birimi Doğrulama | RAID 0, RAID 1, RAID 5 ya da RAID 10 birimindeki tutarsızlıkları ya da bozuk verileri saptamanızı sağlar.
RAID Birimi Doğrulama ve Onarım | RAID 1, RAID 5 ya da RAID 10 birimindeki tutarsızlıkları ya da bozuk verileri saptamanızı ve onarmanızı sağlar.
Gelişmiş Ana Sistem Denetleyici Arabirimi (AHCI) | Yerel Komut Kuyruklama ve Çalışırken Donanım Değiştirme gibi gelişmiş Seri ATA özelliklerini kullanmanızı sağlar.
Veri Şifreleme | Verileri diğer kullanıcıların okuyamayacağı bir şekle dönüştürmenizi sağlar. Veri şifrelemesinin düzeyi ve durumu anahtarla denetlenir. Intel Matrix Storage Console, RAID ve Kurtarma birimleri ile RAID ve RAID olmayan sabit disklerin şifreleme durumunu görüntüler.
Sabit Disk Parola Koruması | Sabit diskteki verilerin bir parolayla korunmasını ve izinsiz kullanıcılar ile saldırganların verilere erişiminin engellenmesini sağlayarak yüksek düzeyde güvenlik sunar. Intel Matrix Storage Console kilitlenmiş bir sabit diskin kilidini açmanıza olanak verir.
Büyük Kesimli Sürücü Desteği | Depolama alt sisteminde mantıksal kesim büyüklüğü 0,5 KB ve fiziksel kesim büyüklüğü 0,5 KB, 1 KB, 2 KB ya da 4 KB olan sabit disklerin kullanılmasını sağlar.
Birim Geri Yazma Önbelleği | RAID birimine daha hızlı erişilmesini ve birimin daha iyi çalışmasını sağlamak üzere sık kullanılan veri kesimlerini geçici olarak saklayarak başarımı artırır.

# Intel® Matrix Storage Manager ile İlgili Bilgiler

Intel® Matrix Storage Console'u açtığınızda iki bölmede aygıtla ilgili bilgiler sağlayan ana iletişim kutusu görüntülenir. Gelişmiş Mod görünümünde, soldaki bölme aygıt bölmesi olarak adlandırılır ve Seri ATA depolama alt sistemini oluşturan aygıtların mantıksal ve fiziksel görünümünü verir. Bu aygıtlar, sistemde bulunan ve desteklenen Seri ATA sabit disklerini, ATAPI sabit disklerini, RAID birimlerini ve kurtarma birimlerini içerir. Sağdaki bölme bilgi bölmesi olarak adlandırılır ve seçilen aygıtla ilgili bilgileri görüntüler. Her aygıt tipiyle ilgili parametreler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. Seçtiğiniz aygıt için geçerli olmayan parametreler görüntülenmez.
TABLO 5. DİZİ BİLGİLERİ (RAID MOD)

Parametre | Değer
Durum | Etkin taşıma işlemi yok: Taşıma ya da yeniden oluşturma işlemi yok.
Yeniden oluşturuluyor: Bir ya da daha fazla RAID birimi yeniden oluşturuluyor.
Sabit diskler ekleniyor: Intel® Matrix Storage Manager sürücüsü bir ya da daha fazla üye ekliyor ve dizideki verileri taşıyor.
Sabit disk(ler) değiştiriliyor: Birimdeki bir sabit diskte gerçekleştirilen SMART olayının sonucu olarak bir ya da daha çok RAID birimi yedek bir sabit diskte yeniden oluşturuluyor.
İlk kullanıma hazırlanıyor: RAID biriminde eşlik ilk kullanıma hazırlanıyor ya da RAID birimindeki veriler doğrulanıyor veya veriler doğrulanıyor ve onarılıyor.
Sabit Disk Veri Önbelleği Etkin | Veri önbelleği özelliğinin dizideki tüm sabit diskler için etkin olup olmadığını bildirir.
Büyüklük | Dizinin gigabayt cinsinden kapasitesini bildirir.
Boş Alan | Bir dizide bir RAID birimi tarafından kullanılmayan alanı bildirir. Boş alan ikinci bir RAID birimi oluşturmak için kullanılabilir.
Sabit Disk Sayısı | Dizinin parçası olan sabit disk sayısını bildirir.
Sabit Disk Üyesi [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Dizinin üyesi olan her sabit diskin üretici ve model numarasını bildirir.
Birim Sayısı | Dizideki RAID birimi sayısını bildirir. Birim sayısı 1 ise ve boş yer varsa, dizide ikinci bir RAID birimi oluşturulabilir.
Birim Üyesi [1, 2] | Dizideki her RAID biriminin adını bildirir.

TABLO 6. BİRİM BİLGİLERİ (RAID MOD)

Parametre | Değer
Durum (RAID Birimi) | Normal: Birimdeki verilere tam olarak erişilebilir.
Kilitli: RAID biriminin parçası olan üye disklerin kilitli olduğunu gösterir. Birimin kilidini açmak için sağ tıklatma seçeneğini kullanın ve tüm üye disklerin kilidini açın.
Başarısız: Bir RAID 0 birimi için, bir ya da daha çok üyenin eksik ya da başarısız olduğunu gösterir. RAID 1 birimleri için, her iki üyenin de başarısız olduğunu gösterir. RAID 5 ya da RAID 10 birimleri için, bir ya da daha çok üyenin eksik ya da başarısız olduğunu gösterir. Not: Bazı durumlarda, iki üye eksik ya da başarısız olduğu halde RAID 10 birimi 'Bozulmuş' olarak görüntülenebilir.
Bozulmuş: Yalnızca RAID 1, RAID 5 ve RAID 10 birimleri bu durumda olabilir. Bu durum bilgisi, bir üyenin başarısız ya da eksik olduğunu gösterir.
SMART Olayı: Bir sabit diskin kurtarılabilir hata eşiğini geçtiğini ve SMART olayı bildirdiğini gösterir.
Yeniden oluşturuluyor: Yalnızca RAID 5 ve RAID 10 birimleri bu durumda olabilir. Bu durum, verilerin bir yansıtma sürücüsüne ya da yedek sürücüye kopyalandığını ve veri artıklığının geri yüklendiğini gösterir.
Taşınıyor: Verinin ikinci bir sürücüye ya da diziye taşındığını ve bir RAID biriminin oluşturulduğunu belirtmektedir.
Doğrulanıyor: RAID birimindeki verilerin doğrulanmakta olduğunu gösterir.
İlk kullanıma hazırlanıyor: RAID biriminde eşlik ilk kullanıma hazırlanıyor ya da RAID birimindeki veriler doğrulanıyor veya veriler doğrulanıyor ve onarılıyor.
Durum (Kurtarma Birimi) | Birim Oluşturma İşlemi Devam Ediyor: Ana sürücüdeki veriler kurtarma sürücüsüne kopyalanmaktadır.
Sürekli Güncelleştirme: Her iki sürücünün de sisteme bağlı olması kaydıyla, ana sürücüdeki veriler otomatik olarak kurtarma sürücüsüne kopyalanır. Sürekli güncelleştirme ilkesini devre dışı bırakırsanız, kurtarma birimini sağ tıklatıp Birimi Güncelleştir seçeneğini belirleyerek güncelleştirmeleri elle başlatmanız gerekir.
İstendiğinde Güncelleştirme: Ana sürücüdeki veriler, birimi sağ tıklatıp Birimi Güncelleştir seçeneğini belirlediğinizde kurtarma sürücüsüne kopyalanır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
Güncelleştirildi: Yalnızca Sürekli güncelleştirme ilkesine ayarlanmış kurtarma birimleri bu durumda olabilir.. Kurtarma sürücüsündeki veriler ana sürücüdeki verilerle aynıdır.
Güncelleştirilmesi Gerekiyor: Yalnızca İstendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanmış kurtarma birimleri bu durumda olabilir.. Kurtarma sürücüsündeki veriler ana sürücüdeki verilerle aynı değildir.
Başarısız: Her iki üye başarısız.
Birim Güncelleştirme İşlemi Devam Ediyor: Ana sürücüdeki veriler kurtarma sürücüsüne kopyalanmaktadır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
Kurtarma İşlemi Devam Ediyor: Kurtarma sürücüsündeki veriler ana sürücüdeki tüm verilerin üzerine yazılmaktadır.
Ana Sürücü Salt Okunur: Ana sürücüdeki dosyalara Windows* Gezgini'nde erişmenizi sağlayacak ve sürücüyü salt okunur duruma getirecek seçeneği belirlediniz.
Kurtarma Sürücüsü Salt Okunur: Kurtarma sürücüsündeki dosyalara Windows* Gezgini'nde erişmenizi sağlayacak ve sürücüyü salt okunur duruma getirecek seçeneği belirlediniz.
Ana Sürücü Yok: Kurtarma birimini oluşturmak için kullanılan ana sürücü artık algılanmıyor.
Kurtarma Sürücüsü Yok: Kurtarma birimini oluşturmak için kullanılan kurtarma sürücüsü artık algılanmıyor.
Şifreleme Durumu | Açık: Birim ve tüm üye sabit diskler şifrelidir. Not: Bir RAID biriminin parçası olan tüm üye sabit diskler, oluşturma işlemi sırasında aynı şifreleme durumunda olmalıdır.
Kapalı: Birim ve tüm üye sabit diskler şifrelenmemiş durumdadır.
Kapalı (karma sabit disk şifrelemesi): RAID biriminin üyesi olan disklerin şifreleme durumu farklıdır ve birim şifrelenmemiş kabul edilmektedir. Birimin şifreleme durumunu değiştirmek için, üye sabit disklerin şifreleme durumunun aynı olmasını sağlayın.
Doğrulama Hataları | RAID birimindeki veriler doğrulanırken karşılaşılan tutarsızlıkların sayısını bildirir. Bu özellik yalnızca doğrulama ya da doğrulama ve onarım işlemi için geçerlidir.
Ortam Hatası İçeren Bloklar | RAID birimindeki veriler doğrulanırken karşılaşılan ortam hatası içeren blokların sayısını bildirir. Bu özellik yalnızca doğrulama ya da doğrulama ve onarım işlemi için geçerlidir.
Sistem Birimi | Birimde korunmuş işletim sistemi dosyaları bulunup bulunmadığını bildirir.
Birim Geri Yazma Önbelleği Etkin | Geri yazma önbelleği özelliğinin birim için etkin olup olmadığını bildirir.
RAID Düzeyi | Birim için kullanılmakta olan RAID düzeyini bildirir.
Şerit Büyüklüğü | RAID 0, RAID 5 ve RAID 10 birimleri için birimde kullanılan her mantıksal bitişik veri bloğunun büyüklüğünü bildirir. Şerit büyüklüğü kilobayt birimiyle belirtilir.
Büyüklük | Birimin gigabayt cinsinden toplam kapasitesini bildirir.
Sabit Disk Sayısı | Birimin içerdiği sabit disk sayısını bildirir.
Sabit Disk Üyesi [1, 2, 3, 4, 5, 6] | RAID 0, RAID 1, RAID 5 ve RAID 10 birimleri için birimin kullanmakta olduğu her sabit diskin üreticisini ve model numarasını bildirir.
Ana Sabit Disk | Kurtarma birimleri için ana sürücünün üreticisini ve model numarasını bildirir.
Kurtarma Sabit Diski | Kurtarma birimleri için kurtarma sürücüsünün üreticisini ve model numarasını bildirir.
Ana Dizi | Bu birimi içeren dizinin adını bildirir.

TABLO 7. RAID SABİT DİSK BİLGİLERİ (RAID MODU)

Parametre | Değer
Kullanım | Dizi Üyesi: Sabit disk, RAID birimleri içeren bir dizi oluşturmak üzere başka sürücülerle gruplandırılmıştır. RAID birimleri işletim sisteminde görüntülenebilir ancak sürücüler görüntülenmez.
Dizi Üyesi (Ana): Sabit disk, kurtarma biriminin kaynak sürücüsüdür.
Dizi Üyesi (Kurtarma ): Sabit disk, kurtarma biriminin hedef sürücüsüdür.
RAID Olmayan Sabit Disk: Sürücü RAID üst verisi içermemektedir ve işletim sistemi tarafından görünür ve kullanılabilir durumdadır.
Yok: Sabit disk, işletim sisteminde görüntülenmesini engelleyen üst veriler içermektedir; ancak sabit disk, bir dizinin üyesi değildir.
Durum | Normal: Sabit disk takılıdır, beklendiği gibi çalışmaktadır ve kilitli değildir.
Kilitli: Sabit disk parola korumalıdır. Kilitli sabit diskin kilidini açmak için sağ tıklatma seçeneğini kullanın. Not: Bir RAID biriminin üyesi olan disklerden bir bölümü kilitli, bir bölümü değilse, birim kilitli olarak görüntülenir.
Hata Oluştu: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir. Bu değer, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabiriminde görüntülenir.
SMART Olayı: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir ve başarısız olma riski taşımaktadır.
Yok: Sabit disk yerinde değildir.
Uyumsuz Sürüm: Sabit diskte sürüm verilerini bildiren RAID üst verileri bulunmaktadır, ancak sürümü RAID yazılımının geçerli sürümü ile uyumsuzdur.
Başarısız: 'Hata Oluştu' durumuyla aynıdır. Bu değer, Intel Matrix Storage Console'da görüntülenir.
Şifreleme Durumu | Açık: Sabit disk şifrelidir.
Kapalı: Sabit disk şifreli değildir.
Aygıt Bağlantı Noktası | Sabit diskin bağlı olduğu Seri ATA denetleyicisinin bağlantı noktasını bildirir.
Geçerli Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ile Seri ATA sabit diski arasındaki Seri ATA aktarım modunu bildirir. Bu parametrenin normal değerleri şunlardır: Üretim 1: 150 Mbayt/sn Üretim 2: 300 Mbayt/sn
Model | Sabit diskin model numarasını bildirir.
Seri Numara | Üreticinin sabit disk için belirlediği seri numarayı bildirir.
Üretici Yazılımı | Sabit diskteki üretici yazılımının sürümünü belirtir.
Yerel Komut Kuyruklama Desteği | Sabit diskin, Yerel Komut Kuyruklama özelliğini destekleyip desteklemediğini bildirir.
Sabit Disk Veri Önbelleği Etkin | Veri önbelleği özelliğinin dizideki tüm sabit diskler için etkin olup olmadığını bildirir.
Birim Sayısı | Dizideki birim sayısını bildirir.
Birim Üyesi [1, 2] | Sabit diskin üyesi olduğu her birimin adını bildirir.
Ana Dizi | Sabit diskin üyesi olduğu RAID dizisinin adını bildirir.

TABLO 8. RAID OLMAYAN SABİT DİSK BİLGİLERİ

Parametre | Değer
Kullanım | RAID Olmayan Sabit Disk: Bu sabit disk bir RAID dizisi ya da birimi tarafından kullanılmamaktadır. Bu sabit disk bir RAID yedeği ya da veri depolama aygıtı olarak kullanılabilir.
Yedek: Bu sabit disk otomatik yeniden oluşturma işlemleri için hedef disk olarak işaretlenmiştir.
Bilinmeyen sabit disk kullanımı: Bu sabit diskin kullanım şekli belirlenemiyor. Bu durum, bu yazılım sürümü ve sabit disk yapılandırması arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir.
Durum | Normal: Sabit disk yerindedir ve beklendiği gibi çalışmaktadır.
Hata Oluştu: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir. Bu değer, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabiriminde görüntülenir.
SMART Olayı: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir ve başarısız olma riski taşımaktadır.
Kilitli: Sabit disk parola korumalıdır. Kilitli sabit diskin kilidini açmak için sağ tıklatma seçeneğini kullanın. Not: Bir RAID biriminin parçası olan tüm üye diskler kilitliyse, birim görünmez ve tüm üye diskler RAID olmayan sabit disk olarak görüntülenir.
Başarısız: 'Hata Oluştu' durumuyla aynıdır. Bu değer, Intel Matrix Storage Console'da görüntülenir.
| Şifreleme Durumu | Açık: Sabit disk şifrelidir.
Kapalı: Sabit disk şifreli değildir.
Aygıt Bağlantı Noktası | Sabit diskin bağlı olduğu Seri ATA denetleyicisinin bağlantı noktasını bildirir.
Geçerli Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ile Seri ATA sabit diski arasındaki Seri ATA aktarım modunu bildirir. Bu parametrenin normal değerleri şunlardır: Üretim 1: 150 Mbayt/sn Üretim 2: 300 Mbayt/sn
Model | Sabit diskin model numarasını bildirir.
Seri Numara | Üreticinin sabit disk için belirlediği seri numarayı bildirir.
Üretici Yazılımı | Sabit diskteki üretici yazılımının sürümünü belirtir.
Yerel Komut Kuyruklama Desteği | Sabit diskin, Yerel Komut Kuyruklama özelliğini destekleyip desteklemediğini bildirir.
Sistem Sabit Diski | Sabit diskte korunmuş işletim sistemi dosyaları bulunup bulunmadığını bildirir.
Büyüklük | Sabit diskin gigabayt cinsinden toplam kapasitesini bildirir.

TABLO 9. SERİ ATA SABİT DİSK BİLGİLERİ (MOBİL SİSTEMLERDE AHCI MODU)

Ad | Tanım
Durum | Normal: Sabit disk yerindedir ve beklendiği gibi çalışmaktadır.
Kilitli: Sabit disk parola korumalıdır. Kilitli sabit diskin kilidini açmak için sağ tıklatma seçeneğini kullanın. Not: Bir RAID biriminin parçası olan tüm üye diskler kilitliyse, birim görünmez ve tüm üye diskler RAID olmayan sabit disk olarak görüntülenir.
Hata Oluştu: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir. Bu değer, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabiriminde görüntülenir.
SMART Olayı: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir ve başarısız olma riski taşımaktadır.
Başarısız: 'Hata Oluştu' durumuyla aynıdır. Bu değer, Intel Matrix Storage Console'da görüntülenir.
Aygıt Bağlantı Noktası | Sabit diskin bağlı olduğu Seri ATA denetleyicisinin bağlantı noktasını bildirir.
Geçerli Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ile Seri ATA sabit diski arasındaki Seri ATA aktarım modunu bildirir. Bu parametrenin normal değerleri şunlardır: Üretim 1: 150 Mbayt/sn Üretim 2: 300 Mbayt/sn.
Model | Sabit diskin model numarasını bildirir.
Seri Numara | Üreticinin sabit disk için belirlediği seri numarayı bildirir.
Üretici Yazılımı | Sabit diskteki üretici yazılımının sürümünü belirtir.
Yerel Komut Kuyruklama Desteği | Sabit diskin, Yerel Komut Kuyruklama özelliğini destekleyip desteklemediğini bildirir.
Büyüklük | Sabit diskin gigabayt cinsinden toplam kapasitesini bildirir.

# Intel® Matrix Storage Manager Seçenekleri

## Temel Mod - İşlemlere Genel Bakış

Intel® Matrix Storage Console, Intel® Matrix Storage Manager özelliklerini yönetmenizi sağlayan seçeneklere ulaşabilmenizi sağlar. Temel Mod görünümünde, soldaki bölmede sık kullanılan işlemler, sağdaki bölmede ise sol bölmeden yaptığınız seçimle ilgili bilgiler (birim durumu, ayrıntılar ve uyarılar) ve işlem düğmesi görüntülenir. Aşağıdaki tabloda bu menüler aracılığıyla ulaşabileceğiniz her işlemin açıklaması yer almaktadır.

TABLO 10. YALNIZCA KURTARMA BİRİMİ İÇİN KULLANILABİLEN SOL BÖLME SEÇENEKLERİ

İşlem | Tanım
Sabit Disk ve Birim Durumunu Görüntüle | Bu seçeneği belirlediğinizde, sabit disklerin ve birimin durumuyla ilgili genel bilgileri hızla görüntüleyebilir ve gelişmiş mod görünümüne geçebilirsiniz.
Birim Güncelleştirme İlkesini Değiştir | Bu seçeneği belirlediğinizde, sürekli güncelleştirmeleri etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak birim güncelleştirme ilkesini değiştirebilirsiniz. 'Sürekli Güncelleştirmeleri Devre Dışı Bırak' seçeneğini belirlerseniz, birim, istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanır ve 'Kurtarma Birimini Güncelleştir' seçeneğini belirleyerek güncelleştirmeleri el ile istemeniz gerekir. 'Sürekli Güncelleştirmeleri Etkinleştir' seçeneğini belirlerseniz, birim otomatik olarak güncelleştirilir.
Ana Sürücüdeki Dosyalara Eriş ve Kurtarma Sürücüsündeki Dosyalara Eriş | Bu seçenekler, ana sürücüdeki ya da kurtarma sürücüsündeki dosyaları Windows* Gezgini'ni kullanarak görüntülemenizi sağlar. Bu seçeneklerden birini belirlediğinizde birim salt okunur duruma getirilir ve birim güncelleştirmelerine izin verilmez. Dosyaları gözden geçirmeyi bitirdiğinizde, dosyaları gizlemek ve birimi istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlamak için 'Ana Sürücüdeki Dosyaları Gizle' ya da 'Kurtarma Sürücüsündeki Dosyaları Gizle' seçeneğini veya dosyaları gizlemek ve birimi sürekli güncelleştirme ilkesine ayarlamak için 'Birim Güncelleştirme İlkesini Değiştir' seçeneğini belirleyin.
Ana Sürücüdeki Dosyaları Gizle ve Kurtarma Sürücüsündeki Dosyaları Gizle | Bu seçenekler, yalnızca, ana sürücüdeki ya da kurtarma sürücüsündeki dosyalara Windows Gezgini'nden erişmenizi sağlayan seçeneği belirlediğinizde kullanılabilir. Bu seçeneklerden birini belirlediğinizde sabit disk yazılabilir duruma gelir ve istendiğinde veya sürekli birim güncelleştirmeleri etkinleştirilir.
Kurtarma Birimini Güncelleştir | Bu seçenek yalnızca istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanmış birimler için kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ana sürücüdeki veriler kurtarma sürücüsüne kopyalanır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Al | Bu seçenek, yalnızca, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimini kullanarak sistemi kurtarma sürücüsünden başlattığınızda kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ana sürücüdeki tüm verilerin üzerine kurtarma sürücüsündeki veriler yazılır.

## Gelişmiş Mod - İşlemlere Genel Bakış

Intel® Matrix Storage Console, gelişmiş modda Intel® Matrix Storage Manager özelliklerini yönetmenizi sağlayan seçeneklere ulaşabilmeniz için iki yöntem sunar: İşlemler Menüsü ve Sağ Tıklatma Menüleri. İşlemler menüsü sık kullanılan işlemlere ulaşmanızı sağlar; aygıt bölmesinde listelenen öğeleri sağ tıklatarak ulaşabileceğiniz sağ tıklatma menüleri ise öğeye özgü işlemler gerçekleştirmenizi sağlar. Aşağıdaki tabloda bu menüler aracılığıyla ulaşabileceğiniz her işlemin açıklaması yer almaktadır.
TABLO 11. İŞLEMLER MENÜSÜNDEKİ SEÇENEKLER

İşlem | Tanım
RAID Birimi Oluştur | Var olan bir sabit diskteki verileri saklamak istemiyorsanız, RAID birimi oluşturmak için bu seçeneği kullanın. Seçtiğiniz RAID düzeyine bağlı olarak birim için, iki ya da daha çok sabit disk kullanılabilir. Intel® Matrix RAID Technology bir dizide iki birim oluşturulmasını sağlar. Bunun için dizinin toplam kapasitesinden daha küçük bir birim kapasitesi seçin. Böylece ikinci RAID birimi için kullanılabilir dizi alanı kalır. İkinci birim, otomatik olarak dizideki kalan alanı içerir. Intel Matrix Storage Console yalnızca RAID birimi oluşturur. Sonuçta, bölümlere ayrılmamış ve biçimlendirilmemiş bir birim elde edilir. Yeni RAID birimini bölümlemek ve biçimlendirmek için Microsoft Windows* Disk Yönetimi yardımcı programını kullanın. Şifrelemenin etkinleştirildiği sistemlerde, sihirbazı başlatmak ve bir RAID birimi oluşturmak için aynı şifreleme durumuna sahip en az iki RAID olmayan sabit disk bulunmalıdır.
Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur | Var olan bir sabit diskteki verileri korumak ve bu verileri bir ya da daha fazla sabit diske kopyalamak için bu oluşturma seçeneğini kullanın. Taşıma olarak da adlandırılan bu oluşturma işlemi, sabit diskin kapasitesine ve sistemin yüküne bağlı olarak birkaç saat sürebilir. Sihirbazı tamamladığınızda taşıma işleminin durumunu gösteren bir iletişim kutusu belirir. Taşıma işleminin herhangi bir anında iletişim kutusunu yeniden açmak için, taşınan birimi sağ tıklatıp 'Taşıma İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Aynı anda yalnızca bir taşıma işlemi çalışabilir. Birden fazla veri diskini RAID birimine dönüştürmek istiyorsanız, dönüştürme işlemini teker teker gerçekleştirmeniz gerekir. Şifrelemenin etkinleştirildiği sistemlerde, sihirbazı başlatmak ve bir RAID birimi oluşturmak için aynı şifreleme durumuna sahip en az iki RAID olmayan sabit disk bulunmalıdır.
Kurtarma Birimi Oluştur | Intel® Rapid Recover Technology özelliğini kullanan bir birim oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. Bu teknoloji, bir ana sürücüdeki verileri sürekli olarak ya da istendiğinde bir kurtarma sürücüsüne kopyalar. Ana sürücünün ve kurtarma sürücüsünün bir dizideki kullanılabilir sabit sürücü alanının %100'ünü içermesi gerekir ve sistemde sadece tek bir kurtarma birimi bulunabilir. Bir kurtarma birimi oluşturulurken sistemde RAID birimi bulunmaması gerekir ve kurtarma birimi oluşturulduktan sonra sisteme RAID birimi eklenemez. Ayrıca, şifrelemenin etkinleştirildiği sistemlerde, sihirbazı başlatmak ve bir RAID birimi oluşturmak için aynı şifreleme durumuna sahip en az iki RAID olmayan sabit disk bulunmalıdır.
Tak ve Kullan Aygıtlarını Yeniden Tara | Eklenen ya da çıkarılan sabit diskleri saptamak için bu seçeneği kullanın. Tarama tamamlandıktan sonra, güncelleştirilmiş bilgiler Gelişmiş Mod görünümünde görüntülenir. Bu işlem Microsoft Windows Aygıt Yöneticisi'nde 'Donanım değişikliklerini tara' seçeneğine karşılık gelir.

TABLO 12. SAĞ TIKLATMA MENÜLERİNDEKİ SEÇENEKLER

Aygıt Bölmesi Öğesi | Tanım
Dizi | Birimi Oluştur: Bu seçenek yalnızca dizideki kullanılabilir sabit disk alanının %100'ünü içermeyen RAID birimleri için geçerlidir. Bu seçeneği belirleyerek 'RAID Birimi Oluştur Sihirbazı'nı başlatabilir ve dizideki boş alanı kullanmak için ikinci bir RAID birimi oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bu yardım dosyasındaki ''Intel Matrix RAID Technology' başlıklı bölüme bakın.
Sabit Disk Veri Önbelleğini Etkinleştir/Devre Dışı Bırak: Sabit Disk Veri Önbelleği, bazı sabit diskler tarafından desteklenen, başarımı artırıcı bir özelliktir. Veri önbelleği etkinleştirildiğinde veriler sabit diske yazılmadan önce geçici olarak depolandığı için başarım artar. Veri önbelleğini etkinleştirmenin olumsuz yanı ise sistemin gücü kesildiğinde, önbellekteki verilerin kaybolmasıdır. Veri Önbelleği özelliğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için RAID dizisini sağ tıklatın ve 'Sabit Disk Veri Önbelleğini Etkinleştir' ya da 'Sabit Disk Veri Önbelleğini Devre Dışı Bırak' seçeneğini belirleyin. Değişikliklerin geçerli olması için bilgisayarı yeniden başlatın.
RAID Birimi | Birimi Sil: Bu seçenek varolan bir RAID birimini silmenizi sağlar. UYARI: Bir RAID birimi silindiğinde, RAID biriminin parçası olan sabit disklerdeki tüm veriler kalıcı olarak silinir. Bir birimi silmeden önce tüm önemli verileri yedekleyin.
Birimi Değiştir: Bu seçenek RAID biriminde aşağıdaki değişiklikleri yapmanızı sağlar: birim adını değiştirme, RAID düzeyi taşıma (örneğin, RAID 0, 1 veya 10 birimini RAID 5 birimine taşıma) ve kullanılabilir dizi alanının %100'ünü kullanarak veya sabit disk ekleyerek birim kapasitesini genişletme.
Birimdeki Verileri Doğrula: Bu seçenek bir RAID birimindeki verileri doğrular. Doğrulama işlemi tamamlandığında, karşılaşılan doğrulama hatalarının ve ortam hatası içeren blokların sayısını gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
Birimdeki Verileri Doğrula ve Onar: Bu seçenek bir RAID birimindeki verileri doğrular ve onarır. Doğrulama ve onarma işlemi tamamlandığında, karşılaşılan ve onarılan doğrulama hatalarının ve ortam hatası içeren blokların sayısını gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
Birim Geri Yazma Önbelleğini Etkinleştir/Devre Dışı Bırak: Birim geri yazma önbelleğini etkinleştirmek G/Ç iş üretimini ve yanıt verme süresini artırır ama güç kesintisi veya sistem hatası durumunda daha az veri koruması sağlar. Seçeneği değiştirdikten sonra sistemi yeniden önyüklemeniz gerekmez. NOT: Veri koruması sağlamak için, kesintisiz güç kaynağından (UPS) çalışırken birim geri yazma önbelleği geçici olarak devre dışı bırakılır.
Birim Oluşturma İlerleme Durumunu Görüntüle: Bu seçenek yalnızca yeni bir birim oluşturma işlemi sürerken kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, oluşturma işleminin durumunu '% tamamlandı' biçiminde gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
Taşıma İlerleme Durumunu Görüntüle: Bu seçenek yalnızca taşıma işlemi sürerken kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, taşıma işleminin durumunu '% tamamlandı' biçiminde gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
Birimi Kurtar: Bu seçenek, hataya neden olan sabit disk fiziksel olarak geri yüklendikten sonra birimin kurtarılmasını sağlar. Bunun için aşağıdaki koşullar gerçekleşmelidir: Başarısız RAID biriminin parçası olan sabit disk ya da sürücüler yeniden takılmış olmalıdır. Sabit disk sistemden çıkarılırken sabit diskteki verilere erişilmemiş olmalıdır.
Kurtarma Birimine Dönüştür: Bu seçenek yalnızca bir dizinin %100'ünü içeren RAID 1 birimleri için geçerlidir. Dizinin 2 sabit diskten oluşması gerekir. Dönüştürülen RAID 1 birimi Intel® Rapid Recover Technology özelliğini kullanır. İzlenecek yöntemle ilgili adım adım yönergeler için Birim Dönüştürme Seçenekleri bölümüne bakın.
Kurtarma Birimi | Birimi Sil: Bu seçenek var olan bir kurtarma birimini silmenizi sağlar. UYARI: Bir kurtarma birimi silindiğinde, ana sürücüdeki ve kurtarma sürücüsündeki tüm veriler kalıcı olarak silinir. Bir birimi silmeden önce tüm önemli verileri yedekleyin.
Birimi Değiştir: Bu seçenek kurtarma biriminde aşağıdaki değişiklikleri yapmanızı sağlar: birim adını değiştirmek, ana sürücü ile kopya sürücüyü birbiriyle değiştirmek ve güncelleştirme ilkesini değiştirmek.
Birimdeki Verileri Doğrula: Bu seçenek bir kurtarma birimindeki verileri doğrular. Doğrulama işlemi tamamlandığında, karşılaşılan doğrulama hatalarının ve ortam hatası içeren blokların sayısını gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
Birimdeki Verileri Doğrula ve Onar: Bu seçenek bir kurtarma birimindeki birimindeki verileri doğrular ve onarır. Doğrulama ve onarma işlemi tamamlandığında, karşılaşılan ve onarılan doğrulama hatalarının ve ortam hatası içeren blokların sayısını gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
Birim Geri Yazma Önbelleğini Etkinleştir/Devre Dışı Bırak: Birim geri yazma önbelleğini etkinleştirmek G/Ç iş üretimini ve yanıt verme süresini artırır ama güç kesintisi veya sistem hatası durumunda daha az veri koruması sağlar. Seçeneği değiştirdikten sonra sistemi yeniden önyüklemeniz gerekmez. NOT: Veri koruması sağlamak için, kesintisiz güç kaynağından (UPS) çalışırken birim geri yazma önbelleği geçici olarak devre dışı bırakılır.
Sürekli Güncelleştirmeyi Devre Dışı Bırak: Bu seçeneği belirlerseniz, güncelleştirme ilkesi, istendiğinde güncelleştirme olarak değiştirilir. Bu durumda birimi sağ tıklatıp 'Birimi Güncelleştir'i seçerek güncelleştirmeyi elle başlatmanız gerekir.
Birimi Güncelleştir: Bu seçenek yalnızca istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanmış birimler için kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ana sürücüdeki veriler kurtarma sürücüsüne kopyalanır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
Birim Güncelleştirme İlerleme Durumunu Görüntüle: Bu seçenek, yalnızca, yeni bir kurtarma birimi oluşturulurken veya istendiğinde güncelleştirme ilkesini seçip 'Birimi Güncelleştir' seçeneğini belirlediğinizde kullanılabilir.
Birim Güncelleştirme İşlemini İptal Et: Bu seçenek, yalnızca, yeni bir kurtarma birimi oluşturulurken veya istendiğinde güncelleştirme ilkesini seçip 'Birimi Güncelleştir' seçeneğini belirlediğinizde kullanılabilir.
Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Al: Bu seçenek, yalnızca, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimini kullanarak sistemi kurtarma sürücüsünden başlattığınızda kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ana sürücüdeki tüm verilerin üzerine kurtarma sürücüsündeki veriler yazılır.
Kurtarma İlerleme Durumunu Görüntüle: Bu seçenek yalnızca verileri kurtarıp ana sürücüye alma işlemi sürerken kullanılabilir.. Bu seçeneği belirlediğinizde, kurtarma işleminin durumunu '% tamamlandı' biçiminde gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
Kurtarma İşlemini İptal Et: Bu seçenek yalnızca verileri kurtarıp ana sürücüye alma işlemi sürerken kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, kurtarma sürücüsündeki verileri kurtarıp ana sürücüye kopyalama işlemi iptal edilir.
Ana Sürücüdeki Dosyalara Eriş ve Kurtarma Sürücüsündeki Dosyalara Eriş: Bu seçenekler, ana sürücüdeki ya da kurtarma sürücüsündeki dosyaları Windows* Gezgini'ni kullanarak görüntülemenizi sağlar. Bu seçeneklerden birini belirlediğinizde birim salt okunur duruma getirilir ve birim güncelleştirmelerine izin verilmez. Dosyaları gözden geçirmeyi bitirdiğinizde, dosyaları gizlemek ve birimi istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlamak için 'Ana Sürücüdeki Dosyaları Gizle' ya da 'Kurtarma Sürücüsündeki Dosyaları Gizle' seçeneğini veya dosyaları gizlemek ve birimi sürekli güncelleştirme ilkesine ayarlamak için 'Birim Güncelleştirme İlkesini Değiştir' seçeneğini belirleyin.
Ana Sürücüdeki Dosyaları Gizle ve Kurtarma Sürücüsündeki Dosyaları Gizle:Bu seçenekler yalnızca ana sürücüdeki ya da kurtarma sürücüsündeki dosyalara Windows* Gezgini'nden erişmenizi sağlayan seçeneği belirlediğinizde kullanılabilir. Bu seçeneklerden birini belirlediğinizde sabit disk yazılabilir duruma gelir ve birim güncelleştirmeleri etkinleştirilir.
RAID 1 Birimine Dönüştür: Bu seçenek bir kurtarma birimini RAID 1 birimine dönüştürmenizi sağlar. İzlenecek yöntemle ilgili adım adım yönergeler için Birim Dönüştürme Seçenekleri bölümüne bakın.
RAID Sabit Diski | Bağlantı Noktası LED'ini Etkinleştir: Bu seçenek, sabit diskin hangi bağlantı noktasına bağlı olduğunu saptamanızı sağlar. Bağlantı noktası bulunduğunda ışığı yanıp sönmeye başlar ve bir süre sonra otomatik olarak söner. Not: Bu seçenek yalnızca kullanılan bağlantı noktaları için geçerlidir.
Sabit Diskin Kilidini Aç: Bu seçenek yalnızca bir veya daha fazla sabit disk kilitliyse kullanılabilir. Kilitli sabit diskler için aygıt bölmesinde diskin yanında bir kilit simgesi görüntülenir, bilgi bölmesindeki durum alanında da 'Kilitli' değeri yer alır. Kilitli sabit diski sağ tıklatın ve menüden 'Sabit Diskin Kilidini Aç' seçeneğini belirleyin. Seçilen sabit diskin kilidini açmak için bir parola girmeniz istenir. Şu anda Intel®Matrix Storage Console'u kullanarak bir sabit diski kilitleyemezsiniz.
RAID Olmayan Sabit Disk | Yedek Olarak İşaretle: UYARI: Bir sabit disk yedek olarak işaretlendiğinde, sabit diskteki tüm veriler kalıcı olarak silinir. Bir birimi yedek olarak işaretlemeden önce tüm önemli verileri yedekleyin. Bu özellik, sabit diskleri otomatik yeniden oluşturma işlemleri için hedef olarak işaretler. Sabit diski yedek olarak işaretlemek için aygıt bölmesindeki RAID Olmayan Sabit Diskler alanında listelenen sabit disklerden birini tıklatın ve 'Yedek Olarak İşaretle' seçeneğini belirleyin.
Sabit Diski RAID Olmayan Disk Yap: Bu seçenek yalnızca RAID olmayan ve yedek olarak işaretlenmiş sabit diskler için kullanılabilir. Aygıt bölmesindeki RAID Olmayan Sabit Diskler listesinde bir yedek diski sağ tıklatın ve menüden 'Sabit diski RAID olmayan disk yap' seçeneğini belirleyin. RAID dizisinin üyesi olan bu disk, RAID olmayan bir sürücüye dönüştürülür.
Bu Sabit Diskte Yeniden Oluştur: Bu seçenek yalnızca bir RAID 1, 5 ya da 10 birimi başarısız bir üye sürücü nedeniyle bozulduğunda ya da bir kurtarma biriminin ana sürücüsü başarısız olduğunda ya da kaybolduğunda kullanılabilir. Bu seçeneğin kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı yönergeler için bu yardım dosyasındaki 'Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Alma' ya da 'RAID Birimi Kurtarma' başlıklı bölümlere bakın.
Bağlantı Noktası LED'ini Etkinleştir: Bu seçenek, sabit diskin hangi bağlantı noktasına bağlı olduğunu saptamanızı sağlar. Bağlantı noktası bulunduğunda ışığı yanıp sönmeye başlar ve bir süre sonra otomatik olarak söner. Not: Bu seçenek yalnızca kullanılan bağlantı noktaları için geçerlidir.
Sabit Diskin Kilidini Aç: Bu seçenek yalnızca bir veya daha fazla sabit disk kilitliyse kullanılabilir. Kilitli sabit diskler için aygıt bölmesinde diskin yanında bir kilit simgesi görüntülenir, bilgi bölmesindeki durum alanında da 'Kilitli' değeri yer alır. Kilitli sabit diski sağ tıklatın ve menüden 'Sabit Diskin Kilidini Aç' seçeneğini belirleyin. Seçilen sabit diskin kilidini açmak için bir parola girmeniz istenir. Şu anda Intel®Matrix Storage Console'u kullanarak bir sabit diski kilitleyemezsiniz.

## Birim Oluşturma Seçenekleri

Yeni bir RAID ya da kurtarma birimi oluşturmak için Gelişmiş Mod'daki 'İşlemler' menüsünde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin. Birim oluşturma işleminde size yol gösterecek bir sihirbaz başlatılır. Birim oluşturma seçenekleriyle ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Birim oluşturma işlemi için işletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekmez. Tüm uygulamalar ve veriler olduğu gibi kalır. RAID birimi ya da kurtarma birimi oluşturmak için yönetici olarak oturum açmanız gerektiğini lütfen unutmayın.
UYARI: Bir birim oluşturduğunuzda, birimi oluşturmak için kullanılan bir ya da daha fazla sabit diskteki TÜM VERİLER SİLİNİR ve bu veriler kurtarılamaz. Sihirbazlarda hangi sabit disklerin üzerine yazılacağını açıklayan uyarı iletilerine dikkat edin ve birimi oluşturmadan önce önemli verilerin tümünü yedekleyin.
SMART Olayı Notu: RAID birimi için seçtiğiniz bir ya da daha çok Seri ATA sabit diski bir SMART olayı bildirmişse RAID birimi oluşturamazsınız. SMART olayının sabit diskin normal çalışmasını etkilemeyeceğini düşünüyorsanız, SMART olayını gösteren sabit diski fareyle sağ tıklatıp 'SMART olayını sıfırla' seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bundan sonra bu sürücüyü kullanarak bir RAID birimi oluşturabilirsiniz. SMART olayının nedenini bilmiyorsanız bu işlemi gerçekleştirmeniz önerilmez.

Şifrelemenin Etkinleştirildiği Sistemler: Sistemde aynı şifreleme durumuna sahip en az iki RAID olmayan sabit disk yoksa Birim Oluştur Sihirbazı pencerelerinin hiçbirine erişemezsiniz. Ayrıca, birim oluştururken yalnızca aynı şifreleme durumuna sahip (şifreli veya şifresiz) üye sabit diskleri kulanabilirsiniz.
KURTARMA BİRİMİ OLUŞTURMA
Kurtarma birimi, belirtilen ana sürücüdeki (genellikle sistem diskidir) verileri belirtilen kurtarma sürücüsüne kopyalamak için Intel® Rapid Recover Technology özelliğini kullanır. Ana sürücünün ve kurtarma sürücüsünün bir dizideki kullanılabilir sabit sürücü alanının %100'ünü içermesi gerekir ve sistemde sadece tek bir kurtarma birimi bulunabilir. Ayrıca, bir kurtarma birimi oluşturulurken sistemde RAID birimi bulunmaması gerekir ve kurtarma birimi oluşturulduktan sonra sisteme RAID birimi eklenemez.
Kurtarma birimi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin. İşlem sırasında, ana sürücüdeki verileri kurtarma sürücüsüne sürekli olarak ya da istediğinizde kopyalama seçeneği sunulur. Sürekli güncelleştirme ilkesini kullandığınızda, kurtarma sürücüsü bağlıysa ya da çevrimiçi durumdaysa, ana sürücüde yapılan değişiklikler kurtarma sürücüsüne otomatik olarak kopyalanır. İstendiğinde güncelleştirme ilkesini kullandığınızda, kurtarma sürücüsünün durumu otomatik olarak 'Çevrimdışı' duruma getirilir. Böylece, kurtarma sürücüsündeki verileri yeniden ana sürücüye kopyalayarak ana sürücüdeki verileri önceki durumuna döndürebilirsiniz (bu yordamla ilgili bilgi için bu yardım dosyasındaki 'Ana Sürücüdeki Verileri Önceki Durumuna Döndürme' başlıklı bölüme bakın).

1. Sistemde sistem sürücüsünün yanı sıra en az bir Seri ATA sabit diski olmasına dikkat edin.
2. Microsoft Windows*'u başlatın ve Intel Matrix Storage Console'u açın.
3. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
4. 'İşlemler' menüsünde 'Kurtarma Birimi Oluştur' seçeneğini belirleyin. 'Kurtarma Birimi Oluştur Sihirbazı' başlatılır.
5. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin.
6. Kurtarma birimini oluşturmak için 2 boş sabit disk kullanıyorsanız, sihirbaz tamamlandığı anda birim oluşturulur. Birimi veri içeren bir ana sürücüden oluşturuyorsanız, birim oluşturma işlemi sihirbaz tamamlanınca başlar. Taşıma işleminin durumunu görmek için aygıt bölmesinde birim adını sağ tıklatın ve 'Birim Güncelleştirme İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin.

RAID KULLANMAYA HAZIR SİSTEMDEN RAID BİRİMİ OLUŞTURMA
RAID kullanmaya hazır sistemlerde Seri ATA denetleyicisi RAID moduna ayarlanmıştır ve sistemde RAID birimi içermeyen en az bir sabit disk (geçiş sürücüsü) bulunur. İşletim sisteminde Intel® Matrix Storage Manager yüklü olmalıdır. Aşağıdaki RAID yapılandırmaları kullanılabilir (sisteminizde desteklenen RAID düzeylerini görmek için bu yardım dosyasındaki Tablo 2'ye bakın):

- RAID Kullanmaya Hazır Sistemden 2, 3, 4, 5 ya da 6 sürücülü RAID 0'a taşıma
- RAID Kullanmaya Hazır Sistemden 2 sürücülü RAID 1'e taşıma
- RAID Kullanmaya Hazır Sistemden 3, 4, 5 ya da 6 sürücülü RAID 5'e taşıma
- RAID Kullanmaya Hazır Sistemden 4 sürücülü RAID 10'a taşıma

Varolan bir sistem sürücüsündeki verileri bir RAID birimine taşıyarak sisteminizi RAID sistemine dönüştürmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Verileri taşıyacağınız kaynak sabit diskin seri numarasını not edin ve diskin sisteme bağlı olmasını sağlayın. Yordamın ilerleyen aşamalarında bu diski kaynak sürücü olarak belirleyebilmeniz için seri numarası gerekir.
2. Birimin üye sürücüsü olarak kullanılmak üzere ek Seri ATA sabit disklerini sisteme bağlayın. Bu sabit disklerin kapasitesinin kaynak sabit diskin kapasitesine eşit ya da daha fazla olması gerektiğini lütfen unutmayın.
3. Microsoft Windows*'u başlatın ve Intel Matrix Storage Console'u açın.
4. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
5. 'İşlemler' menüsünde 'Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur' seçeneğini belirleyin. 'Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur Sihirbazı' başlatılır.
6. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Sihirbaz tamamlandığında taşıma işlemi başlar.
7. Taşıma işleminin durumunu görmek için aygıt bölmesinde birim adını sağ tıklatın ve 'Taşıma İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Taşıma işlemi tamamlandığında bir tepsi simgesi iletisi belirir ve Bilgi bölmesinde birimin 'Durum' değeri 'Normal' olarak görüntülenir.
8. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatın. Verileri bir RAID 0 birimine taşıdıysanız, iki sabit diskin kapasitesi birleştirildiğinde oluşan boş alanı bölümlere ayırmak ve biçimlendirmek için Microsoft Windows Disk Yönetimi aracını kullanın. RAID birimindeki bölümleri genişletmek için diğer şirketler tarafından sağlanan yazılımları da kullanabilirsiniz.

Program verileri ile kişisel verilerinizi içeren ve sistem diski olmayan tek bir sabit diskiniz varsa, bu sabit diski bir RAID biriminin kaynak sürücüsü olarak kullanmak amacıyla taşıma özelliğinden yararlanabilirsiniz.
BOŞ SABİT DİSKLERDEN RAID BİRİMİ OLUŞTURMA
Sistem diski olmayan boş Seri ATA sabit disklerini kullanarak bir RAID birimi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Birimin üye sürücüsü olarak kullanılmak üzere ek Seri ATA sabit disklerini sisteme bağlayın.
2. Microsoft Windows*'u başlatın ve Intel Matrix Storage Console'u açın.
3. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
4. 'İşlemler' menüsünde 'RAID Birimi Oluştur' seçeneğini belirleyin. 'RAID Birimi Oluştur Sihirbazı' başlatılır.
5. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Sihirbaz tamamlandığı anda birim oluşturulur.

## Birim Dönüştürme Seçenekleri

Birim dönüştürme işlemi için işletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekmez. Tüm uygulamalar ve veriler olduğu gibi kalır. Bir RAID biriminde ya da kurtarma biriminde değişiklik yapmak için yönetici olarak oturum açmanız gerektiğini lütfen unutmayın.
RAID 0, 1 VEYA 10 BİRİMİNİ RAID 5 BİRİMİNE DÖNÜŞTÜRME
Aşağıdaki RAID yapılandırmaları kullanılabilir (sisteminizde desteklenen RAID düzeylerini görmek için bu yardım dosyasındaki Tablo 2'ye bakın):

- 2 sürücülü RAID 1'i 3, 4, 5 ya da 6 sürücülü RAID 5'e dönüştürme
- 2 diskli RAID 0'ı 3 ya da 4 diskli RAID 5'e dönüştürme
- 3 sürücülü RAID 0'ı 4, 5 ya da 6 sürücülü RAID 5'e dönüştürme
- 4 sürücülü RAID 10'u 4, 5 ya da 6 sürücülü RAID 5'e dönüştürme

Varolan bir RAID 0, 1 ya da 10 birimini RAID 5'e taşımak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sisteme bağlı en az 3 SATA sabit diski olmasına dikkat edin.
2. Microsoft Windows*'u başlatın ve Intel Matrix Storage Console'u açın.
3. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
4. Dönüştürmek istediğiniz birimi sağ tıklatın ve 'Birimi Değiştir' seçeneğini belirleyin.
5. 'Birimi Değiştir Sihirbazı' başlatılır.
6. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Sihirbaz tamamlandığında taşıma işlemi başlar.
7. Taşıma işleminin durumunu görmek için aygıt bölmesinde birim adını sağ tıklatın ve 'Taşıma İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Taşıma işlemi tamamlandığında bir tepsi simgesi iletisi belirir ve Bilgi bölmesinde birimin 'Durum' değeri 'Normal' olarak görüntülenir.

RAID 1 BİRİMİNİ KURTARMA BİRİMİNE DÖNÜŞTÜRME
Var olan bir RAID 1 birimini kurtarma birimine dönüştürmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
2. Aygıt bölmesinde RAID 1 biriminin adını sağ tıklatın ve 'Kurtarma Birimine Dönüştür' seçeneğini belirleyin. Öncelikle RAID 1 birimini ilk kullanıma hazırlamanız gerektiğini bildiren bir ileti görüntülenir. İlk kullanıma hazırlama işlemini başlatmak için 'Tamam' düğmesini tıklatın.
3. İlk kullanıma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra birimin adını yeniden sağ tıklatın ve 'Kurtarma Birimine Dönüştür' seçeneğini belirleyin. 'RAID Birimine Dönüştür Sihirbazı' başlatılır.
4. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Sihirbaz tamamlandığı anda birim dönüştürülür.

KURTARMA BİRİMİNİ RAID 1 BİRİMİNE DÖNÜŞTÜRME
Bir kurtarma birimini RAID 1 birimine dönüştürmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
2. Aygıt bölmesinde kurtarma biriminin adını sağ tıklatın ve 'RAID 1 Birimine Dönüştür' seçeneğini belirleyin. 'Kurtarma Birimi Dönüştür Sihirbazı' başlatılır.
3. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Sihirbaz tamamlandığı anda birim dönüştürülür.

## Birim Kapasitesi Genişletme Seçenekleri

Intel Matrix Storage Console, varolan RAID birimlerinin kapasitesini artırmanız için size iki seçenek sunar:

1. Kullanılabilir dizi alanının %100'ünü kullan. Bu seçenek, yalnızca, sistemde bir RAID0, RAID1, RAID5 ve/veya RAID10 birimi olması ve varolan dizide kullanılabilir alan bulunması durumunda kullanılabilir.
2. Bir veya daha fazla üye sabit disk ekle. Bu seçenek, yalnızca, sistemde bir RAID0 ve/veya RAID5 birimi varsa ve sisteme takılı, varolan üye sabit diskler gibi içeriden veya dışarıdan bağlı ve kullanılabilir durumda en az bir RAID olmayan sabit disk varsa belirlenebilir. Dahili üye sabit diskler içeren bir birime harici sabit disk ekleyemezsiniz.

Yukarıda belirtilen seçenekler birbirini dışlar ve Birimi Değiştir Sihirbazı'nda bu seçeneklerden yalnızca biri belirlenebilir. RAID düzeyi taşıma işlemi de dahil olmak üzere tam bir taşıma işlemi gerçekleştirmek için birim değiştirme işlemini birçok kez tekrarlamanız gerekir. Birim kapasitesini artırma işlemi için işletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekmez.

KULLANILABİLİR DİZİ ALANININ %100'ÜNÜ KULLAN
Kullanılabilir dizi alanının %100'ünü kullanarak birimin kapasitesini artırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
2. Aygıt bölmesinde RAID biriminin adını sağ tıklatın ve 'Birimi Değiştir' seçeneğini belirleyin. 'Birimi Değiştir Sihirbazı' başlatılır.
3. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. 'Birimi Değiştir' iletişim kutusunda 'Birim Kapasitesi Genişletme' ve 'Kullanılabilir dizi alanının %100'ünü kullan' seçeneklerini belirleyin. Sihirbaz tamamlandığı anda birim taşıma işlemi başlar.

BİR VEYA DAHA FAZLA ÜYE SABİT DİSK EKLE
Bir veya daha fazla üye sabit disk ekleyerek birim kapasitesini artırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. 'Görüntüle' menüsünden 'Gelişmiş Mod'u seçin.
2. Aygıt bölmesinde RAID biriminin adını sağ tıklatın ve 'Birimi Değiştir' seçeneğini belirleyin. 'Birimi Değiştir Sihirbazı' başlatılır.
3. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. 'Birimi Değiştir' iletişim kutusunda 'Birim Kapasitesi Genişletme' ve 'Bir veya daha fazla sabit disk ekle' seçeneklerini belirleyin. Bir sonraki iletişim kutusunda, varolan birime eklemek üzere, kullanılabilir sabit disklerden birini veya daha fazlasını seçin. Sistemde şifreleme özelliği varsa, seçilen üye sabit disklerin şifreleme düzeyinin biriminkiyle aynı olmasına dikkat edin. Sihirbaz tamamlandığı anda birim taşıma işlemi başlar.

# Sorun Giderme

## Sistem Gereksinimleri

Intel® Matrix Storage Console uygulamasının bu sürümü için gereken bileşenler ve desteklenen işletim sistemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için, yazılımla birlikte yüklenen Readme dosyasına bakın ya da Intel'in bu ürünle ilgili destek sitesini ziyaret edin.

## Kurtarma Birimleri

Bu bölümdeki bilgiler yalnızca kurtarma birimleri için geçerlidir. Kurtarma sürücüsünü ya da ana sürücüyü değiştirme veya ana sürücüdeki verileri önceki durumuna döndürme konuları açıklanmıştır.

- KURTARMA SÜRÜCÜSÜNÜ DEĞİŞTİRME
- ANA SÜRÜCÜYÜ DEĞİŞTİRME
- ANA SÜRÜCÜDEKİ VERİLERİ ÖNCEKİ DURUMUNA DÖNDÜRME

KURTARMA SÜRÜCÜSÜNÜ DEĞİŞTİRME
Kurtarma sürücüsü başarısız olursa veya sistemden çıkarıldıktan sonra kaybolursa, yeni bir kurtarma sürücüsü takmanız ve kurtarma sürücüsünü bu yeni sürücüde yeniden oluşturmanız gerekir.

1. Sistemi kapatın ve yeni kurtarma sürücü olarak kullanılacak Seri ATA sabit diski takın.
2. Sistemi açın.
3. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel® Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
4. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
5. Yeniden oluşturma işlemini başlatmak için 'RAID Olmayan Sabit Diskler' alanında yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
6. Yeniden oluşturma işleminin durumunu görüntülemek için kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Birim Güncelleştirme İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandığında bir tepsi simgesi iletisi belirir ve birimin 'Durum' alanında, özgün kurtarma sürücüsü çıkarılmadan önce ayarlanan güncelleştirme ilkesi görüntülenir.

ANA SÜRÜCÜYÜ DEĞİŞTİRME
Ana sürücü başarısız olursa veya sistemden çıkarıldıktan sonra kaybolursa, yeni bir ana sürücü takmanız ve ana sürücüyü bu yeni sürücüde yeniden oluşturmanız gerekir.

1. Sistemi kapatın ve yeni ana sürücü olarak kullanılacak Seri ATA sabit diski takın.
2. Sistemi açın. Sistem otomatik olarak kurtarma sürücüsünden yüklenir.
3. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
4. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
5. Yeniden oluşturma işlemini başlatmak için 'RAID Olmayan Sabit Diskler' alanında yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
6. Yeniden oluşturma işleminin durumunu görüntülemek için kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Birim Güncelleştirme İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandığında bir tepsi simgesi iletisi belirir ve birimin 'Durum' alanında, özgün ana sürücü çıkarılmadan önce ayarlanan güncelleştirme ilkesi görüntülenir. Yeni ana sürücü otomatik olarak işletim sisteminin yüklü olduğu sürücü durumuna getirilir.

ANA SÜRÜCÜDEKİ VERİLERİ ÖNCEKİ DURUMUNA DÖNDÜRME
Kurtarma birimi istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanmışsa, ana sürücüdeki verileri son birim güncelleştirme işleminden hemen sonraki durumuna döndürebilirsiniz. Bu özellik ana sürücüde bir virüs saptandığında ya da konuklar sisteminizi kullanırken çok işe yarar.

1. Sistemi yeniden başlatın. Sistem başlatılırken Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimine girmek için Ctrl-I tuşlarına basın.
2. 'MAIN MENU'de (Ana Menü) 'Recovery Volume Options'ı (Kurtarma Birimi Seçenekleri) seçin.
3. Sistemi kurtarma sürücüsünden önyüklemek için 'Recovery Volume Options' (Kurtarma Birimi Seçenekleri) menüsünde 'Enable Only Recovery Disk' (Yalnızca Kurtarma Diskini Etkinleştir) seçeneğini belirleyin.
4. Option ROM arabiriminden çıkın ve Microsoft Windows*'u başlatın.
5. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
6. Seçenek 1: Gelişmiş mod görünümü

- Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
- Kurtarma işlemini başlatmak için aygıt bölmesinde kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Al' seçeneğini belirleyin.
- Kurtarma işleminin durumunu görüntülemek için kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Kurtarma İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Taşıma işlemi tamamlandığında bir tepsi simgesi iletisi belirir ve birim güncelleştirme ilkesi, ana sürücünün başarısız olmasından önceki duruma getirilir. Bu işlemden sonra yapılan veri değişiklikleri ana sürücüye yazılır.

7. Seçenek 2: Temel mod görünümü (yalnızca kurtarma birimleri için)

- Depolama alt sistemini basitleştirilmiş bir görünümünü elde etmek için Görüntüle menüsünde 'Temel Mod' seçeneğini belirleyin.
- Kurtarma işlemini başlatmak için soldaki bölmede 'Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Al' seçeneğini belirleyin ve sağdaki bölmede 'Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Al' düğmesini tıklatın. İşlem tamamlanıncaya kadar sağdaki bölmede kurtarma işleminin durumu görüntülenir. Bu işlemden sonra yapılan veri değişiklikleri ana sürücüye yazılır.
- Kurtarma işleminin durumunu görüntülemek için kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Kurtarma İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Taşıma işlemi tamamlandığında bir tepsi simgesi iletisi belirir ve birim güncelleştirme ilkesi, ana sürücünün başarısız olmasından önceki duruma getirilir. Bu işlemden sonra yapılan veri değişiklikleri ana sürücüye yazılır.

## RAID Birimleri

Bu bölümdeki yönergeler yalnızca RAID birimleri için geçerlidir. Bir RAID birimi Intel® Matrix Storage Manager tarafından 'Bozulmuş' ya da 'Başarısız' olarak bildirildiğinde RAID birimini kurtarmak mümkün olabilir. Kurtarma işlemi mümkün değilse RAID birimini yeniden oluşturup verileri yedekten elle yeniden yüklemeniz gerekir. RAID yapılandırmasını geri yüklemek için, aşağıda bildirilen RAID sorunuyla ilgili bölüme bakın.

- BAŞARISIZ RAID 0 BİRİMİ
- BOZULMUŞ RAID 1 BİRİMİ
- BOZULMUŞ RAID 1 VE BAŞARISIZ RAID 0 BİRİMİ (TEK BİR RAID DİZİSİNDE)
- BOZULMUŞ RAID 5 BİRİMİ
- BAŞARISIZ RAID 5 BİRİMİ
- BOZULMUŞ RAID 10 BİRİMİ
- BAŞARISIZ RAID 10 BİRİMİ

BAŞARISIZ RAID 0 BİRİMİ
Bir RAID 0 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde 'Başarısız' olarak bildirilir. Bu durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde RAID 0 birimi ve üzerindeki veriler erişilemez duruma gelir. Bir üyenin bağlantısı kesilmişse RAID 0 birimi kurtarılabilir, ama üyelerden biri başarısız olmuşsa kurtarılamaz.
Eksik Üye Sürücü

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 birimini 'Normal' olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel® Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Birimin normal çalıştığını doğrulamak için aygıt bölmesinde RAID 0 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Normal' olarak görüntülenecektir.

Başarısız Üye Sürücü

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 biriminin durumunu 'Failed' (Başarısız) olarak görüntüleyecek ve kullanıcı arabirimine girmek üzere Ctrl-I tuşlarına basmanızı isteyecektir.
4. 'MAIN MENU'ye (Ana Menü) girmek için Ctrl-I tuşlarına basın.
5. Ana menüde 2. seçenek olan 'Delete RAID Volume' (RAID Birimini Sil) seçeneğini belirleyin.
6. 'DELETE VOLUME MENU' (Birimi Sil Menüsü) görüntülendiğinde, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak başarısız olan RAID 0 birimini seçin.
7. Birimi silmek için Delete tuşuna basın.
8. Silme işlemini onaylamak için 'Y' tuşuna basın.
9. Yeni bir RAID 0 birimi oluşturun. Başarısız olan sabit disk sistem biriminin bir parçası idiyse işletim sistemini de yeniden yüklemeniz gerekecektir.

BOZULMUŞ RAID 1 BİRİMİ
Bir RAID 1 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesilip veri yansıtması kaybolduğunda 'Bozulmuş' olarak bildirilir. Bunun sonucunda sistem yalnızca çalışır durumdaki üyeyi kullanabilir. Veri yansıtmayı yeniden sağlamak ve veri artıklığını geri yüklemek için, aşağıdaki yöntemleri kullanın.
Eksik Üye Sürücü

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi yeniden başlatın. Yeniden oluşturma işlemi otomatik olarak gerçekleşir.

Başarısız Üye Sürücü

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 1 biriminin durumunu 'Degraded' (Bozulmuş) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
7. Aygıt bölmesinde RAID 1 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

BOZULMUŞ RAID 1 VE BAŞARISIZ RAID 0 BİRİMİ (TEK BİR RAID DİZİSİNDE)
Bu durum, tek bir RAID dizisi üzerinde iki RAID birimi (0 ve 1) bulunduğunda gerçekleşebilir (bkz. Intel® Matrix RAID Technology). Üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde RAID 0 birimi 'Başarısız', RAID 1 birimi ise 'Bozulmuş' olarak bildirilir.
Eksik Üye Sürücü

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 biriminin durumunu 'Normal', RAID 1 biriminin durumunu ise 'Rebuild' (Yeniden oluşturuluyor) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 0 birimini tıklatın; bilgi bölmesinde birimin durumu 'Normal' olarak görüntülenir. RAID 1 birimi seçildiğinde, RAID 1 biriminin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir.
7. RAID 1 birimini yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

Eksik Üye Sürücü (işletim sistemi RAID 1 birimi veya RAID olmayan bir sabit disk üzerinde)

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 biriminin durumunu'Normal', RAID 1 biriminin durumunu ise 'Rebuild' (Yeniden oluşturuluyor) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 0 birimini tıklatın; bilgi bölmesinde birimin durumu 'Normal' olarak görüntülenir. RAID 1 birimi seçildiğinde, RAID 1 biriminin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir.
7. RAID 1 birimini yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

Başarısız Üye Sürücü (işletim sistemi RAID 1 birimi veya RAID olmayan bir sabit disk üzerinde)

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 1 biriminin durumunu 'Degraded' (Bozulmuş), RAID 0 biriminin durumunu ise 'Failed' (Başarısız) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 0 birimini sağ tıklatın ve 'Birimi Sil'i seçin. 'Birim Sil Sihirbazı' silme işleminde size yol gösterecektir.
7. Yeni bir birim oluşturmak için 'İşlemler' menüsünü seçin ve 'Yeni birim oluştur' seçeneğini belirleyin. 'RAID Birimi Oluştur Sihirbazı', oluşturma işleminde size yol gösterecektir.
8. Yeni RAID birimini bölümlemek ve biçimlendirmek için Microsoft Windows* Disk Yönetimi yardımcı programını kullanın.
9. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
10. Aygıt bölmesinde RAID 1 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

Başarısız Üye Sürücü (işletim sistemi RAID 0 birimi üzerinde)

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 biriminin durumunu 'Failed' (Başarısız) RAID 1 biriminin durumunu ise 'Degraded' (Bozulmuş) olarak görüntüleyecektir.
4. Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimini başlatmayın (Ctrl-I tuşlarına basmayın).
5. İşletim sistemini RAID olmayan yeni sabit diske yükleyin.
6. Kurulum işlemi sırasında RAID sürücüsünü yüklemek için F6 tuşuna basmanız istenir.
7. RAID olmayan yeni diske RAID sürücüsünü yüklemek için F6 tuşuna basın.
8. İşletim sistemini ve RAID sürücüsünü yükledikten sonra, Windows* Gezgini'ni açarak yeni sabit diskteki yeni bölümü ve bozulmuş RAID 1 biriminde önceden var olan bölümü bulun.
9. Korumak istediğiniz verileri bozulmuş RAID 1 biriminden yeni bölüme kopyalayın.
10. RAID yapılandırmasına RAID 0 ve RAID 1 birimlerini geri yüklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.
11. Başlat Menüsü'nden Intel Matrix Storage Console'u seçin.
12. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
13. Aygıt bölmesinde RAID 0 birimini sağ tıklatın ve görüntülenen menüden 'Birimi Sil'i seçin.
14. 'RAID Birimi Sil' Sihirbazı birimi silmenize yardımcı olur.
15. RAID 1 birimini seçin ve silin.
16. Yeni bir RAID 0 birimi oluşturmak için İşlemler menüsünde 'Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur' alt menüsünü seçin.
17. 'Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur Sihirbazı', RAID 0 birimini oluşturmanıza yardımcı olur. Yeni bir birim oluşturabilmek için birim büyüklüğünün dizi büyüklüğünden az olmasına dikkat edin.
18. Yeni bir RAID 1 birimi oluşturun.
19. Özgün yapılandırmanızı yüklemiş olursunuz.
20. İsterseniz, özgün RAID 1 birimindeki verileri bu yeni RAID 1 birimine taşıyabilirsiniz.

BOZULMUŞ RAID 5 BİRİMİ
Bir RAID 5 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde 'Bozulmuş' olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki ilgili yönteme başvurun.
Eksik Üye Sürücü

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 5 biriminin durumunu 'Rebuild' (Yeniden Oluşturuluyor) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 5 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

Başarısız Üye Sürücü

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 5 biriminin durumunu 'Degraded' (Bozulmuş) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
7. Aygıt bölmesinde RAID 5 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

BAŞARISIZ RAID 5 BİRİMİ
Bir RAID 5 birimi, birden fazla üyesi başarısız olduğunda 'Başarısız' olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki yöntemi kullanın. Bu yöntem, başarısız RAID 5 birimini siler ve yeni bir RAID 5 birimi oluşturur; başarısız RAID 5 birimini ve içerdiği verileri kurtarmaz. Yeni RAID 5 birimi oluşturulduktan sonra, yedeklerinizi kullanarak verileri geri yüklemeniz ve RAID 5 birimindeki yazılımları yeniden kurmanız gerekir.
Başarısız Üye Sürücüler

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diskleri aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit disklerle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 5 biriminin durumunu 'Failed' (Başarısız) olarak gösterecektir.
4. 'MAIN MENU'ye (Ana Menü) girmek için Ctrl-I tuşlarına basın.
5. Ana menüde 2. seçenek olan 'Delete RAID Volume' (RAID Birimini Sil) seçeneğini belirleyin.
6. 'DELETE VOLUME MENU' (Birimi Sil Menüsü) görüntülendiğinde, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak başarısız olan RAID 5 birimini seçin.
7. Birimi silmek için Delete tuşuna basın.
8. Silme işlemini onaylamak için 'Y' tuşuna basın.
9. Yeni bir RAID 5 birimi oluşturun.
10. Yeni birime işletim sistemini de yeniden yükleyip verileri yedeklerden geri yüklemeniz gerekebilir.

BOZULMUŞ RAID 10 BİRİMİ
Bir RAID 10 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde 'Bozulmuş' olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki ilgili yöntemi kullanarak birimi geri yükleyin.
Eksik Üye Sürücüler

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 10 biriminin durumunu 'Rebuild' (Yeniden Oluşturuluyor) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde seçilen birimi tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

Başarısız Üye Sürücüler

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 10 biriminin durumunu 'Degraded' (Bozulmuş) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görüntüle menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
7. Aygıt bölmesinde seçilen birimi tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

BAŞARISIZ RAID 10 BİRİMİ
Bir RAID 10 birimi, en az iki üyesi başarısız olduğunda 'Failed' (Başarısız) olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki yöntemi kullanın. Bu yöntem, başarısız olmuş RAID 10 birimini siler ve yeni bir RAID 10 birimi oluşturur. Başarısız RAID 10 birimini ve içerdiği verileri kurtarmaz.
Başarısız Üye Sürücüler

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diskleri aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit disklerle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel® Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 10 biriminin durumunu 'Failed' (Başarısız) olarak gösterecektir.
4. 'MAIN MENU'ye (Ana Menü) girmek için Ctrl-I tuşlarına basın.
5. Ana menüde 2. seçenek olan 'Delete RAID Volume' (RAID Birimini Sil) seçeneğini belirleyin.
6. 'DELETE VOLUME MENU' (Birimi Sil Menüsü) görüntülendiğinde, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak başarısız olan RAID 10 birimini seçin.
7. Birimi silmek için Delete tuşuna basın.
8. Silme işlemini onaylamak için 'Y' tuşuna basın.
9. Yeni bir RAID 10 birimi oluşturun.
10. Yeni birime işletim sistemini de yeniden yüklemeniz gerekir.

## Teknik Destek

Teknik destek almak ve ürün güncelleştirme bilgilerini görmek için 'Yardım' menüsünü tıklatıp 'Destek' seçeneğini belirleyin. Destek iletişim kutusunda ürün güncelleştirmeleri, teknik destek, belgeler ve ürünle ilgili diğer bilgiler sunan web sitelerine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar yer alır. Bu bağlantılar varsayılan değer olarak Intel'in destek sayfalarına gitmenizi sağlar, ama sistemin üreticisi bağlantıları özelleştirmiş olabilir. Intel, destek sayfalarında yer alan kaynakları kullanmanızı ya da doğrudan sistem üreticinize başvurmanızı önerir. Teknik destek almadan önce sistem raporunu yazdırmanızda yarar vardır.

# Sözlük

INTEL DEPOLAMA ÖZELLİKLERİ
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager, mobil sistemlerde güç özelliklerini etkinleştirip daha yüksek başarım sunan, diğer sistemlerde ise başarım ve koruma özelliklerini etkinleştiren Seri ATA depolama yazılımıdır.
Intel Matrix Storage Manager Sürücüsü | Intel Matrix Storage Manager sürücüsü özel olarak depolama alt sisteminin başarımını ve güvenirliğini artırmak üzere tasarlanmış bir yazılımdır.
Intel Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM, sistem BIOS'u içine yerleştirilen ve RAID birimleri için önyükleme desteğinin yanı sıra RAID birimlerini yapılandırmak ve yönetmek için kullanıcı arabirimi sağlayan bir kod modülü.
Intel® Matrix RAID Technology | Intel Matrix RAID Technology, tek bir RAID dizisi içerisinde bağımsız iki RAID birimi oluşturma, yönetme ve kullanma yeteneği sunan bir yazılımdır.
Intel® Rapid Recover Technology | Intel Rapid Recover Technology, bir ana sürücüdeki verileri sürekli olarak ya da istendiğinde bir kurtarma sürücüsüne kopyalamanızı sağlar. Bu teknolojiyi kullanmak için bir kurtarma birimi oluşturun.
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console, desteklenen işletim sistemlerinde seri ATA AHCI ve RAID alt sistemi için yönetim arabirimi sağlayan yazılımdır.
RAID TERMİNOLOJİSİ
Otomatik Yeniden Oluşturma | Bir RAID üyesinin başarısız olması ya da eksik olması durumunda bir RAID 1, 5 ya da 10 biriminin yeniden oluşturulma işlemi. Bir yedek sabit disk varsa yazılım, başarısız olan sabit diskin yerine otomatik olarak yedek diski kullanır. Bir RAID 1 üyesi çıkarılıp yeniden takıldığında da, disklerin yansıtma özelliğini korumak için otomatik yeniden oluşturma gerçekleşir. RAID 0 birimleri otomatik yeniden oluşturma işlemini kullanamaz.
Otomatik Kurtarma | Eksik disk yüzünden başarısız olan birimlerin otomatik olarak kurtarılması işlemi. RAID 0 birimlerinde, tüm üye diskler yerinde olduğu halde birim başarısız olursa, option ROM, birimi 'Başarısız' olarak işaretler. Artıklıklı RAID birimlerinde ise, en son kaldırılan üye diskin yerine yenisi konmuşsa ve başarısız durumda olmayan yeterince disk varsa, birimin durumu 'Bozulmuş' olarak değiştirilir.
Sürekli Güncelleştirme İlkesi | Bir kurtarma birimi bu ilkeyi kullanıyorsa, her iki sürücünün de sisteme bağlı olması kaydıyla, ana sürücüdeki veriler otomatik olarak kurtarma sürücüsüne kopyalanır.
RAID | Artıklıklı Bağımsız Diskler Dizisi (Redundant Array of Independent Disks): RAID, veri artıklığı sağlamak ya da veri depolama başarımını artırmak için verilerin birden çok sabit diske dağıtılmasına olanak tanır.
RAID Dizisi | Fiziksel sabit disklerin mantıksal bir gruplaması.
Ana Sürücü | Kurtarma birimi için kaynak sürücü olarak belirtilen sabit disk.
Üye | RAID dizisi içerisinde kullanılan sabit disk.
İstendiğinde Güncelleştirme İlkesi | Bir kurtarma birimi bu ilkeyi kullanıyorsa, ana sürücüdeki veriler siz istediğinizde kurtarma sürücüsüne kopyalanır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
Geçiş Sürücüsü | RAID biriminde yer almayan ve işletim sisteminin ayrı bir disk olarak gördüğü sabit disk.
RAID Birimi | Bir RAID dizisi kapsamında bulunan ve işletim sistemine tek bir fiziksel sabit disk gibi görünen sabit büyüklükteki boş alan. Her RAID birimi belirli bir veri artıklığı sağlamak ya da veri depolama başarımını artırmak üzere belirli bir RAID düzeyi ile oluşturulur.
RAID Düzeyi | Bir RAID birimine uygulanan ve okuma/yazma başarımını iyileştirmek ya da hata toleransını artırmak için, verilerin nasıl depolandığını ve yönetildiğini belirleyen tanımlı bir özellikler kümesi.
RAID 0 (şeritleme) | RAID birimindeki veriler, dizi üyeleri arasında şeritlenir. Şeritleme özelliği verileri birimlere ayırır ve bu birimleri üyeler arasında dağıtır. Veri artıklığı oluşturmaz ama okuma/yazma başarımını artırır.
RAID 1 (yansıtma) | RAID birimindeki veriler, RAID dizisinin üyeleri arasında yansıtılır. Yansıtma, RAID 1 düzeyinin ana özelliğini belirtmek için kullanılan terimdir. Bu özellik, her üyeye verilerin kopyasını yazar ve bu şekilde veri artıklığı oluşturup hata toleransını artırır.
RAID 5 (şeritleme ve eşlik) | RAID birimindeki veriler ve eşlik bilgileri, dizi üyeleri arasında şeritlenir. Eşlik bilgileri, dizinin üyeleri arasında dönüşümlü sırayla yazılır. Bu RAID düzeyi; verim, hata toleransı ve başarım için tercih edilen yapılandırmadır.
RAID 10 (şeritleme ve yansıtma) | Sistem başarımını artırmak amacıyla verilerin iki disk dizisi arasında şeritlendiği RAID düzeyi. Hata toleransı için, dizideki disklerin her birinin bir yansıması vardır. RAID 10, RAID 0'ın başarım avantajlarını ve RAID 1'in artıklığını sunar. Ancak dört sabit disk gerektirir.
Kurtarma Sürücüsü | Kurtarma birimi için hedef sürücü olarak belirtilen sabit disk.
Kurtarma Birimi | Intel Rapid Recover Technology özelliğini kullanan birim.
Şerit Parçası | Şerit, RAID 0, RAID 5 veya RAID 10 birimlerindeki tek bir fiziksel sabit diskte kullanılan bitişik mantıksal veri bloğu grubuna verilen addır. Şerit büyüklüğü kilobayt cinsinden gösterilir.
Şerit | RAID birimindeki fiziksel sabit diskler boyunca yatay eksende yer alan tüm şeritlerin toplamıdır.
Üst Veri | Üst veri, 'verilerle ilgili veri' ya da 'bilgilerle ilgili bilgi' anlamına gelir. RAID birimlerinde, üst veri, RAID biriminin birimdeki kullanıcı ve sistem dosyalarını nasıl depoladığını gösteren bilgilerdir.
Taşıma | Bir sistemin veri depolama yapılandırmasını, RAID olmayan bir yapılandırmadan RAID yapılandırmasına geçirme işlemidir.
RAID Düzeyi Taşıma | Bir sistemin veri depolama yapılandırmasını, bir RAID düzeyinden diğerine dönüştürme işlemidir.
Birim Kapasitesi Genişletme | Kullanılabilir dizi alanının %100'ünü kullanarak ya da bir veya daha fazla üye sabit disk ekleyerek varolan bir birimin kapasitesini artırma işlemi.
Şifreleme Durumu | Birimdeki ve sabit disklerdeki sıradan verilerin güvenlik düzeyini artırmak üzere okunamaz biçimde kodlanmış olup olmadığını belirten gösterge.
Şifreli | Sabit diskin şifreleme durumunu göstermek üzere RAID Birimi Oluştur, Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur, Kurtarma Birimi Oluştur ve Birimi Değiştir sihirbazlarında sabit disk tanımının sonuna eklenen değer.
Kilitli Sabit Disk | Güvenlik düzeyini artırmayı amaçlayan ve geçerli bir parolayla kilidi açılabilen parola korumalı sabit disk.
Yedek Sabit Disk | RAID yazılımı tarafından, bir RAID üyesi başarısız ya da eksik olduğunda otomatik olarak yeniden oluşturma işleminin hedefi olarak kullanılabilecek disk olarak belirlenen bir Seri ATA sabit diski. RAID 0 düzeyinde yedek sabit disk kullanılamaz. RAID 1, 5 ve 10 düzeylerinde bir veya daha fazla yedek disk kullanılabilir.
Bağlantı Noktası LED'ini Etkinleştir | Sistemde bulunan belirli bir sabit diskin takıldığı bağlantı noktasını bulmak için yapılan işlem.
Birimi İlk Kullanıma Hazırlama | RAID 5 birimleri için eşliği ilk kullanıma hazırlamanızı ve RAID 1 ve RAID 10 birimleri için yansıtmadaki her veri bloğunun kaynak sabit diskteki eşdeğer veri bloğuyla aynı olmasını sağlayan işlemdir.
DEPOLAMA TERMİNOLOJİSİ
RAID Denetleyicisi | RAID denetleyicisi, okuma/yazma başarımını ve hata toleransını artırmak amacıyla RAID dizileri ve RAID birimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar.
Seri ATA Denetleyicisi | Seri ATA denetleyicisi, sistemdeki G/Ç Denetleyici Hub (I/O Controller Hub) donanımına tümleşiktir. Bu denetleyici, Seri ATA aygıtlarını yönetir ve bu aygıtlarla sistem arasında bir arabirim oluşturur.
AHCI | Gelişmiş Ana Sistem Denetleyici Arabirimi (Advanced Host Controller Interface): Depolama sürücüsüne, Yerel Komut Kuyruklama, çalışırken donanım değiştirme ve güç yönetimi gibi gelişmiş Seri ATA özelliklerini etkinleştirme olanağı sağlayan bir arabirim spesifikasyonudur.
Çalışırken Donanım Değiştirme | Sistem çalışır durumdayken bir Seri ATA sabit diskinin habersiz olarak çıkartılması ve takılması.
Yerel Komut Kuyruklama | Seri ATA spesifikasyonunda bulunan ve bir sabit diskte birden çok komutun aynı anda bekletilmesine olanak tanıyan bir komut iletişim kuralıdır. Komutlar sabit disk başarımını artırmak üzere dinamik olarak yeniden sıralanır.
ATAPI Aygıtı | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM ve teyp sürücüleri gibi bir paralel arabirim içeren toplu depolama aygıtı.
Serial Advanced Technology Attachment (SATA) | Seri Gelişmiş Teknoloji Bağlantısı. Verileri sabit disk içine ve dışına aktarmak amacıyla tasarlanmış bir bilgisayar veri yolu teknolojisidir. PATA teknolojisinin gelişmiş biçimidir.
Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) | Paralel Gelişmiş Teknoloji Bağlantısı. AT Bağlantısı (ATA), sabit diskler ve CD-ROM sürücüler gibi depolama aygıtlarını bilgisayara bağlamak için kullanılan standart arabirimdir. Seri ATA (SATA) arabirimi ortaya çıktıktan sonra, ilk ATA arabirimi Paralel ATA (PATA) olarak adlandırılmıştır. IDE (Integrated Device Electronics; Entegre Sürücü Elektroniği) olarak da bilinir.
Seri ATA Sabit Diski | Seri ATA denetleyicisi ile iletişim kurmak için seri iletişim kuralı kullanan bir arabirimle veri aktaran bir sabit disk.
eSATA | Harici SATA sürücüsü.
Seri ATA Depolama Alt Sistemi | Sistemde bulunan ve Seri ATA sabit diskler üzerinde depolamayla ilgili olan tüm donanım ve yazılım.
Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ve Seri ATA sabit diskinin birbirileriyle iletişim kurdukları hız.
Büyük Kesimli Sabit Diskler | Mantıksal kesim büyüklüğü 0,5 KB olan Seri ATA sabit diskler. Bu sabit disklerin fiziksel kesim büyüklüğü 0,5 KB, 1 KB, 2 KB ya da 4 KB olabilir. Tek bir dizide bu disklerin herhangi bir bileşimi kullanılabilir. Büyük kesimli sabit disklerle oluşturulan birimlerin mantıksal kesim büyüklüğü 0,5 KB, fiziksel kesim büyüklüğü ise dizide en büyük fiziksel kesime sahip sabit diskin fiziksel kesim büyüklüğüne eşit olur. Bir sabit diskin ya da birimin mantıksal ve fiziksel kesim büyüklüğünü görmek için 'Gelişmiş Mod' görünümündeki bilgi bölmesine bakın.
SMART Olayı | Kendi Kendini İzleme, Analiz ve Raporlama Teknolojisi (SMART: Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology): Sabit disklerin yanı sıra, sabit diskleri otomatik olarak izleyen ve potansiyel sorunları bildiren yazılım sistemleri geliştirmek için kullanılan açık bir standart.
Sabit Disk Veri Önbelleği | Sabit disk içerisinde bulunan ve sık kullanılan veri kesimlerini hızlı erişim için geçici olarak depolayan önbellek. Sabit diskin genel başarımını artırır.
Birim Geri Yazma Önbelleği | Birimde yer alan ve daha hızlı erişim sunmak ve RAID biriminin daha iyi çalışmasını sağlamak üzere sık kullanılan veri kesimlerini geçici olarak saklayan önbellek. Birimin okuma/yazma iş üretimini ve yanıt süresini daha iyi hale getirir.
Bağlantı Güç Yönetimi | Seri ATA denetleyicisinin, Seri ATA aygıtını daha az güç tüketen bir duruma getirmesini sağlayan özellik.
Eşzamansız Bildirim | ATAPI aygıtının dikkat gerektiren bir durum olduğunda Seri ATA denetleyicisine bildirim göndermesini sağlar.

# Tablo ve Şekil Listesi

- TABLO 1. INTEL® DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ BAŞINA INTEL RAPID RECOVER TEKNOLOJİSİ DESTEĞİ
- TABLO 2. INTEL DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ BAŞINA RAID DÜZEYİ DESTEĞİ
- TABLO 3. DESTEKLENEN ŞERİT BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN KULLANIM SENARYOLARI
- TABLO 4. EK DEPOLAMA YÖNETİMİ ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ
- TABLO 5. DİZİ BİLGİLERİ (RAID MOD)
- TABLO 6. BİRİM BİLGİLERİ (RAID MOD)
- TABLO 7. RAID SABİT DİSK BİLGİLERİ (RAID MODU)
- TABLO 8. RAID OLMAYAN SABİT DİSK BİLGİLERİ (RAID MODU)
- TABLO 9. SERİ ATA SABİT DİSK BİLGİLERİ (MOBİL SİSTEMLERDE AHCI MODU)
- TABLO 10. YALNIZCA KURTARMA BİRİMİ İÇİN KULLANILABİLEN SOL BÖLME SEÇENEKLERİ
- TABLO 11. İŞLEMLER MENÜSÜNDEKİ SEÇENEKLER
- TABLO 12. SAĞ TIKLATMA MENÜLERİNDEKİ SEÇENEKLER
- ŞEKİL 1. TEMEL MOD
- ŞEKİL 2. GELİŞMİŞ MOD (Intel Matrix Storage Manager)

# Yasal Bilgiler

Intel®, Intel Corporation'ın ya da yan kuruluşlarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli ticari markalarıdır.
* Diğer marka ve isimler üzerinde başkalarının mülkiyet iddiası olabilir.