# Översikt över Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager är ett programvarupaket som förbättrar prestanda i lagringsundersystem och tillförlitligheten i system som använder en Intel® Pentium®-processor eller en Intel® Xeon®-processor och en Intel-lagringsstyrenhet. Se den Readme-fil (Viktigt) som installeras med den här programvaran för att få mer information om fullständiga systemkrav eller gå till Intels webbsida för support för den här produkten. Programvarupaketet består av följande komponenter:

- Drivrutinen Intel Matrix Storage Manager
- Intel® Matrix Storage Console
- Händelseövervakaren
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Drivrutinen Intel® Matrix Storage Manager

Drivrutinen för Intel Matrix Storage Manager kan installeras på valfritt skrivbords-, mobil- eller serversystem som stöds. Styrenheten fastställer vilka funktioner som kommer att finnas tillgängliga i Intel® Matrix Storage Console. Programinstallationen är helt automatiserad för alla kretsuppsättningar och operativsystem som stöds.
Drivrutin för Intel Matrix Storage Manager är ett WHQL-certifierat (Windows Hardware Quality Labs) program som utformats speciellt för att förbättra lagringsundersystemets prestanda och tillförlitlighet. Drivrutinen installeras som del av programmet Intel Matrix Storage Manager.
När drivrutinen installerats används den av de andra Intel Matrix Storage Manager-komponenterna för att hantera lagringsundersystemet. Drivrutinen tillhandahåller detaljerad information om seriell ATA-styrenheten, seriell ATA-enheten och RAID tillsammans med aktuell status. Informationen visas sedan i Intel Matrix Storage Console.

## Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console är en Windows*-baserad applikation som tillhandahåller hanteringsfunktioner och detaljerad statusinformation för lagringsenheter och RAID-matriser.
Intel Matrix Storage Console kan visas i två lägen: Enkelt läge och avancerat läge. Det enkla läget består av vy som visar enhetsinformation i form av statusmeddelanden och illustrationer. I det avancerade läget finns det ytterligare hanteringsalternativ för undersystem för mer avancerade slutanvändare.

## Händelseövervakaren

Händelseövervakaren är en systemtjänst som installeras i systemet tillsammans med programmet Intel® Matrix Storage Manager. När den är installerad utförs tjänsten vid användarinloggning och körs i bakgrunden när systemet används. Händelseövervakaren kommunicerar med drivrutinen Intel Matrix Storage Manager, Intel® Matrix Storage Console och ikonen i Aktivitetsfältet för att garantera att status för de tre är synkroniserad och för att tillhandahålla händelsemeddelanden. När en händelse sker instruerar Händelseövervakaren applet-ikonen i Aktivitetsfältet att visa ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet. Den visar då ett meddelande eller en dialogruta som beskriver händelsen. De händelsetyper som kan utlösa ett meddelande inkluderar förändringar i RAID-volymslägen, en händelse som indikerar I/O-fel på hårddisken eller en SMART-händelse på en hårddisk. När någon av dessa händelser sker loggar Händelseövervakaren händelsen i NT-händelseloggen och i händelseloggen för Intel Matrix Storage Manager.
Nedan finner du en lista med alternativ som finns tillgängliga när ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet rapporterar en händelse. Du når alternativen genom att högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet:

- Starta Intel Matrix Storage Console: Öppnar Intel Matrix Storage Console för att tillhandahålla status- och/eller undersökningsinformation om händelsen.
- Ignorera aktuell varning tills vidare: Instruerar Händelseövervakaren att ignorera aktuell händelse och att dölja aktivitetsfältsikonen tills nästa användarinloggning eller tills nästa händelse sker.
- Visa inte detta meddelande igen: Detta alternativ finns endast tillgängligt för informationsmeddelanden. Det döljer aktivitetsfältsikonen och inaktiverar det meddelandet så att det inte längre visas.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Option ROM förpackas separat och finns endast i system som innehåller stöd för RAID. Option ROM integreras vanligtvis i BIOS på moderkortet för att konfigurera RAID-volymer innan operativsystemet startas.

# Funktioner i Intel® Matrix Storage Manager

## Intel® Rapid Recover Technology

I den här tekniken används RAID 1-funktionen (spegling) för att kopiera data från en utsedd huvudenhet till en utsedd återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste omfatta 100 % av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system. Du kan välja huruvida du vill att data på huvudenheten ska kopieras till återställningsenheten kontinuerligt eller på begäran. Observera att när det skapas en återställningsvolym får det inte finnas några RAID-volymer i systemet och RAID-volymer får inte läggas till. Se avsnittet Skapa en återställningsvolym i den här hjälpfilen för mer information.

- Fördelar: Mer kontroll över hur data kopieras mellan huvud- och återställningsenheter, snabba volymuppdateringar (bara ändringar i huvudenheten eftersom den senaste uppdateringen kopieras till återställningsenheten), medlemmens hårddiskdata kan visas i Windows* Utforskaren.
- Nackdel: Ingen ökad volymkapacitet.
- Användningsområden: Nödvändigt dataskydd för mobila system, snabb återställning av huvudenheten till ett tidigare läge eller ett standardläge.

## RAID-teknik

RAID (Redundant Array of Independent Drives) avser flera oberoende hårddiskar som kombineras för att bilda en logisk matris. Om en eller flera RAID-volymer skapas på matrisen känner operativsystemet inte längre igen individuella enheter, utan identifierar varje volym som en logisk hårddisk. Syftet med RAID är att förbättra lagringsundersystemets prestanda och supportfeltolerans. RAID-nivån definierar hur data formateras i den volym som omfattar matrisens hårddiskar. Intel® Matrix Storage Manager stöder RAID-nivå 0 (striping), RAID-nivå 1 (spegling), RAID-nivå 5 (striping med paritet) och RAID-nivå 10 (striping och spegling). För närvarande går det inte att använda andra RAID-nivåer. Nedanstående tabell illustrerar antalet hårddiskar som stöds på en RAID-volym för varje RAID-nivå beroende på vilken Intel-lagringsstyrenhet som finns i systemet.
TABELL 1. RAID-NIVÅSTÖD PER INTEL-LAGRINGSSTYRENHET

RAID-nivå | Antal enheter | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME | ICH9R
RAID 0 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 0 | 3 eller 4 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja
RAID 0 | 5 eller 6 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja
RAID 1 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
RAID 5 | 3 eller 4 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja
RAID 5 | 5 eller 6 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja
RAID 10 | 4 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja

RAID 0 (STRIPING)
RAID-nivå 0 kombinerar två eller fler hårddiskar på ett sådant sätt att alla data delas upp i hanterbara block, så kallade "strips". Tabell 2 beskriver användningsscenarier för tillåtna stripstorlekar. "Strips" delas upp mellan de matrismedlemmar som RAID 0-volymen finns på. Denna metod ger bättre läs/skriv-prestanda, speciellt för sekvensiell åtkomst, genom att mer än en hårddisk når intilliggande data samtidigt. Data som lagras i en RAID 0-volym är emellertid inte redundanta. Därför gäller att om en hårddisk inte fungerar så försvinner alla data på volymen.

- Fördel: kraftigt ökade överföringshastigheter för läs- och skrivoperationer.
- Nackdel: ingen redundans (om en hårddisk inte fungerar försvinner alla data på volymen).
- Användningsområden: används vanligtvis på skrivbordsdatorer och arbetsstationer för lagring av icke-kritiska data och program med höga prestanda.

RAID 1 (SPEGLING)
RAID-nivå 1 kombinerar två hårddiskar så att alla data skrivs samtidigt på de matrismedlemmar där RAID 1-volymen finns. Med andra ord speglas data över hårddiskarna i RAID 1-volymen. Detta skapar realtidsredundans för alla data på den första enheten, vilket också kallas en spegel.

- Fördelar: total dataredundans, ökad läsöverföringshastighet.
- Nackdelar: ingen ökning i volymkapacitet, någon försämring i skrivöverföringshastighet.
- Användningsområden: används vanligtvis i arbetsstationer och på servrar för lagring av kritiska data.

RAID 5 (STRIPING MED PARITET)
RAID-nivå 5 kombinerar tre eller fler hårddiskar på ett sådant sätt att alla data delas upp i hanterbara block, så kallade "strips". I RAID 5 används paritet, som är en matematisk metod för att återskapa förlorade data på en enhet. Detta ökar feltoleransen. Data och paritet skapar strips över matrismedlemmarna i en roterade sekvens. På grund av paritetsstriping är det möjligt att återskapa data efter att ha bytt ut en hårddisk som slutade fungera mot en ny enhet. Extraarbetet, som det är att beräkna data som saknas, minskar skrivprestanda för volymerna medan data återskapas. RAID 5 fungerar bättre för mindre I/O-funktioner än vad den gör för större sekvensiella filer.

- Fördelar: effektiv, feltolerant och bra prestanda.
- Nackdel: den extratid som behövs för att beräkna och lagra paritet minskar skrivprestanda.
- Användningsområden: bra val för fil- och applikationsservrar, Internet- och intranätsservrar.

RAID 10 (STRIPING OCH SPEGLING)
RAID-nivå 10 använder fyra hårddiskar för att skapa en kombination av RAID-nivåerna 0 och 1. Data skapar strips över en tvådiskmatris som bildar en RAID 0-komponent. Var och en av enheterna i RAID 0-matrisen speglas mot en enhet i RAID 1-matrisen. Den här konfigurationen tillhandahåller förmånerna i prestanda som gäller för RAID 0 och redundansen i RAID 1.

- Fördelar: bra prestanda och stöd för redundans.
- Nackdel: det krävs minst fyra diskar vilket resulterar i ökad kostnad
- Användningsområden: databasservrar kräver höga prestanda och feltolerans

STRIP-STORLEKAR
Stripstorleken indikerar storleken på varje logiskt sammanhängande datablock som används i en RAID 0-, RAID 5- eller RAID 10-volym. Stripstorlek (delstorlek) uttrycks i kilobyte. Följande tabell beskriver användningsscenarier för vanliga stripstorlekar.
TABELL 2. ANVÄNDNINGSSCENARIER FÖR STRIPSTORLEKAR SOM STÖDS

Strip-storlek | Beskrivning | RAID-nivåer
4 kB | Bäst för modeller med specialiserad användning som kräver strips på 4 kB | RAID 0, 10
8 kB | Bäst för modeller med specialiserad användning som kräver strips på 8 kB | RAID 0, 10
16 kB | Bäst för sekvensiella överföringar | RAID 0, 5, 10
32 kB | Bra för sekvensiella överföringar | RAID 0, 5, 10
64 kB | Bra stripe-storlek för allmänt bruk (standard för RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 kB | Bästa prestanda för de flesta bärbara och stationära datorer (standard för RAID 0) | RAID 0, 5

## Matrix RAID-teknik

Matrix RAID gör det möjligt att ha två fristående RAID-volymer som skapas på en enda RAID-matris. Beroende på RAID-nivån kan matrisen bestå av två till sex seriella ATA-hårddiskar. Den första RAID-volymen upptar en del av matrisen, vilket lämnar utrymme för att skapa en andra volym.
Följande RAID-nivåkombinationer stöds under förutsättning att samma antal hårddiskar används för båda volymer:

- RAID 1 med två enheter och RAID 0
- RAID 0 med tre till sex enheter och RAID 5
- RAID 0 med fyra enheter och RAID 10
- RAID 5 med fyra enheter och RAID 10

## Andra funktioner i Intel® Matrix Storage Manager

Se nedanstående tabell för en översikt över andra viktiga funktioner som hjälper dig att hantera lagringsundersystemet i datorn.
TABELL 3. ÖVERSIKT ÖVER LAGRINGSHANTERINGSFUNKTIONER SOM STÖDS

Funktion | Beskrivning | Skrivbord/ server | Mobil
Matrix RAID | Skapar, hanterar och använder upp till två fristående RAID-volymer i en enda matris. Skapar upp till tre fristående RAID-matriser, var och en med två hårddiskar, på någon av de sex seriella ATA-portarna. | Ja | Nej
RAID-nivåmigrering | Migrerar från RAID 0, 1 och 10 till RAID 5. | Ja | Nej
RAID-reserv | Markerar en eller flera hårddiskar som destination för automatiska återskapanden. | Ja | Ja
Verifiering av RAID-volym | Identifierar alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- eller RAID 10-volym. | Ja | Ja
Verifiering och reparation av RAID-volym | Identifierar och reparerar alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 1-, RAID 5- eller RAID 10-volym. | Ja | Ja
Stöd för stor sektorenhet | Gör det möjligt att använda hårddiskar med en logisk sektorstorlek på ½ kB och en fysisk sektorstorlek på ½ kB, 1 kB, 2 kB eller 4 kB i lagringsundersystemet. | Ja | Ja
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Använder avancerade seriella ATA-funktioner så som Originalkommandokö och Ursprunglig Hot Plug. | Ja | Ja
Aggressiv länkenergihantering | Gör det möjligt för den seriella ATA-styrenheten att placera den seriella ATA-enheten i ett lägre energisparläge. | Nej | Ja
Asynkron meddelandefunktion | Gör det möjligt för en ATAPI-enhet att skicka information till den seriella ATA-styrenheten om att enheten kräver uppmärksamhet. | Nej | Ja
Tillbakaskrivningscacheminne | Delar upp flera I/O-förfrågningar från värden i grupper med färre förfrågningar och skriver från cacheminnet till volymerna i definierade intervaller. Denna RAID 5-funktion förbättrar svarstiderna för läs- och skrivoperationer för en matris. | Ja | Nej

# Översikt över Intel® Matrix Storage Console

När du öppnar Intel Matrix Storage Console visas huvuddialogrutan med enhetsinformation i två rutor baserat på den markerade vyn: Enkelt läge eller Avancerat läge. I det avancerade läget finns ytterligare lagringshanteringsalternativ för undersystem för mer avancerade slutanvändare. Vyn uppdateras automatiskt när konfigurationen av seriella ATA-enheter eller RAID-volymer ändras. Vyn uppdateras också om du väljer Uppdatera på Visa-menyn eller trycker på F5.

## Enkelt läge

Enkelt läge är en enkel vy som visar status för hårddiskarna och en illustration av den nuvarande RAID-volymen. I en onormal situation, exempelvis när en hårddisk saknas eller inte fungerar, kommer det högra fönstret att innehålla knappen Växla till vyn Avancerat läge som öppnar fönstret Avancerat läge så att du kan åtgärda problemet. Du kan också nå vyn för Avancerat läge genom att välja Avancerat läge på menyn Visa. Figuren nedan visar ett typiskt RAID-system i Enkelt läge. Det kan se annorlunda ut för dig beroende på vilken enhet som operativsystemet är installerat på och hur många RAID-volymer det finns. Om systemet inte har några RAID-volymer visas status för hårddiskarna.
FIG. 1: ENKELT LÄGE

## Avancerat läge

Avancerat läge är en mer detaljerad vy som visar en kombination av logiska och fysiska vyer över hårddiskarna. Vyn visar också alla RAID-volymer som stöds som kan finnas med. Den logiska vyn innehåller information om RAID-matriserna och -volymerna. Den fysiska vyn innehåller information om hårddiskarna och hur de är anslutna till varandra. Nedanstående bild visar ett exempel på vyn Avancerat läge med fyra hårddiskar. Det finns två volymer, MyRAID5 och MyRAID10, som delar en matris. Detta är ett exempel på en RAID-konfiguration som använder Matrix RAID.
FIG. 2: AVANCERAT LÄGE
ENHETSRUTA
Rutan till vänster, enhetsrutan, visar de logiska och fysiska vyerna för de enheter som utgör det seriella ATA-lagringsundersystemet. Dessa enheter inkluderar den seriella ATA-styrenheten, alla seriella ATA-hårddiskar som stöds, alla ATAPI-hårddiskar som stöds och alla RAID- och återställningsvolymer som stöds och som finns med i systemet.
INFORMATIONSRUTA
Rutan till höger, som kallas för informationsrutan, visar informationen för den markerade enheten. Parametrarna för varje enhetstyp visas i nedanstående tabeller. Om parametern inte gäller den enhet du markerat visas den inte.
TABELL 4. MATRISINFORMATION (RAID-LÄGE)

Parameter | Värde
Status | Inga aktiva migreringar: Inga migreringar eller återskapanden sker just nu.
Återskapar: En eller flera RAID-volymer återskapas.
Lägger till hårddiskar: Drivrutinen Intel® Matrix Storage Manager lägger till en eller flera medlemmar och migrerar data i matrisen.
Byter ut hårddisk: En eller flera RAID-volymer återskapas på en reservhårddisk som resultat av en SMART-händelse på en hårddisk i den volymen.
Initialiserar: RAID 5-volymparitet initialiseras eller data på RAID-volym verifieras eller verifieras och repareras.
Skrivningscacheminnet på hårddisken aktiverat | Visar huruvida skrivningscacheminnet är aktiverat för alla hårddiskar i matrisen.
Storlek | Visar matrisens storlek i gigabyte.
Ledigt utrymme | Visar den mängd utrymme i matrisen som inte används av en RAID-volym. Ledigt utrymme kan användas för att skapa ytterligare en RAID-volym.
Antal hårddiskar | Visar antalet hårddiskar som är en del av matrisen.
Hårddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Visar tillverkaren av och modellnumret för varje hårddisk som är medlem i matrisen.
Antal volymer | Visar antalet RAID-volymer i matrisen. Om antalet volymer är lika med 1, och om det finns ledigt utrymme, går det att skapa ytterligare en RAID-volym i matrisen.
Volymmedlem [1, 2] | Visar namnet på varje RAID-volym i matrisen.

TABELL 5. VOLYMINFORMATION (RAID-LÄGE)

Parameter | Värde
RAID-volymstatus | Normal: Volymdata är helt tillgängliga.
Slutade fungera: För RAID 0-volymer gäller att en eller flera medlemsvolymer saknas eller fungerar inte. För RAID 1-volymer: båda medlemsvolymerna fungerar inte. För RAID 5- eller RAID 10-volymer: två eller flera medlemsvolymer saknas eller fungerar inte. Obs! Under vissa förutsättningar kan en RAID 10-volym rapporteras som om den vore degraderad trots att två medlemmar saknas eller inte fungerar.
Degraderad: Det är bara RAID 1-, RAID 5- och RAID 10-volymer som kan vara i detta läge. Detta visar att en medlemsvolym inte fungerar eller saknas.
SMART-händelse: En hårddisk har överskridit sin återställbara felnivå och rapporterade en SMART-händelse.
Återskapar: Det är bara RAID 0-, RAID 5- och RAID 10-volymer som kan vara i detta läge. Detta visar att data kopieras till en spegling eller till reservdisken och att dataredundansen återställs.
Migrerar: Visar att data migreras till en annan enhet eller matris och att en RAID-volym skapas.
Verifierar: Indikerar att data på RAID-volymen verifieras.
Status för återställningsvolym | Uppdaterat: Endast återställningsvolymer inställda med principen för kontinuerlig uppdatering kan ha det här läget. Data på återställningsenheten matchar data på huvudenheten.
Behöver uppdateras: Endast återställningsvolymer inställda med principen för uppdatering på begäran kan ha det här läget. Data på återställningsenheten matchar inte data på huvudenheten.
Volymuppdatering pågår: Data på huvudenheten kopieras till återställningsenheten. Endast ändringar sedan senaste uppdatering kopieras.
Återställning pågår: Data på återställningsenheten skriver över alla data på huvudenheten.
Skrivskyddad huvudenhet: Du markerade alternativet att nå huvudenhetsfilerna i Windows* Utforskaren vilket gör enheten skrivskyddad.
Skrivskyddad återställningsenhet: Du markerade alternativet att nå återställningsenhetsfilerna i Windows* Utforskaren vilket gör enheten skrivskyddad.
Huvudenhet saknas: Huvudenheten som användes för att skapa återställningsvolymen identifieras inte längre.
Återställningsenhet saknas: Återställningsenheten som användes för att skapa återställningsvolymen identifieras inte längre.
Verifieringsfel | Rapporterar antalet inkonsekvenser som hittas under verifieringen av RAID-volymdata. Detta gäller endast under verifieringsprocessen eller under verifierings- och reparationsprocessen.
Block med mediefel | Rapporterar antalet block med mediefel som hittas under verifieringen av RAID-volymdata. Detta gäller endast under verifieringsprocessen eller under verifierings- och reparationsprocessen.
Systemvolym | Visar huruvida volymen innehåller skyddade operativsystemfiler.
Volymens tillbakaskrivningscacheminne aktiverat | Visar huruvida tillbakaskrivningscacheminnet är aktiverat för volymen. Detta är endast giltigt för RAID 5-volymer.
RAID-nivå | Visar vilken RAID-nivå som används för volymen.
Strip-storlek | Visar storleken för varje logiskt angränsande datablock som används i volymen – för RAID 0-, RAID 5- och RAID 10-volymer. Stripstorlek (delstorlek) indikeras i kilobyte.
Storlek | Visar volymens totala storlek i gigabyte.
Antal hårddiskar | Visar antalet hårddiskar som volymen omfattar.
Hårddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | För RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- och RAID 10-volymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för varje hårddisk som används av volymen.
Huvudhårddisk | För återställningsvolymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för huvudenheten.
Återställningshårddisk | För återställningsvolymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för återställningsenheten.
Överordnad matris | Visar antalet hårddiskar som volymen omfattar.

TABELL 6. RAID-HÅRDDISKINFORMATION (RAID-LÄGE)

Parameter | Värde
Användning | Matrismedlem: Hårddisken har grupperats med andra enheter i syfte att bilda en matris med RAID-volymer. RAID-volymerna kan användas av operativsystemet, men det kan inte urskilja enskilda enheter.
Matrismedlem (huvud): Hårddisken är källenheten för återställningsvolymen.
Matrismedlem (återställning): Hårddisken är målenheten för återställningsvolymen.
Icke-RAID-hårddisk: Hårddisk som saknar RAID-metadata och som både är synlig och tillgänglig för användning i operativsystemet.
Ingen: Hårddisken innehåller metadata som förhindrar att den exponeras för operativsystemet, men hårddisken är inte en matrismedlem.
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Saknas: Hårddisken visas inte.
Inkompatibel version: Hårddisken innehåller RAID-metadata som visar en version som inte är kompatibel med den aktuella versionen av RAID-programmet.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel® Matrix Storage Console.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/sek Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen av det inbyggda programmet i hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Skrivningscacheminnet på hårddisken aktiverat | Visar om skrivningscacheminnet är aktiverat för hårddisken eller ej.
Antal volymer | Visar antalet volymer i matrisen.
Volymmedlem [1, 2] | Visar namnet på varje volym som hårddisken är medlem i.
Överordnad matris | Visar namnet på den RAID-matris som hårddisken är medlem i.

TABELL 7. ICKE-RAID-HÅRDDISKINFORMATION (RAID-LÄGE)

Parameter | Värde
Användning | Icke-RAID-hårddisk: Denna hårddisk används inte i en RAID-matris eller -volym. Denna hårddisk kan användas som en RAID-reserv eller som en datalagringsenhet.
Reserv: Denna hårddisk har markerats som destinationsenhet för automatiska återskapanden.
Okänd hårddiskanvändning: Det går inte att fastställa användningen för denna hårddisk. Detta kan bero på att programversionen och hårddiskkonfigurationen är inkompatibla.
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/sek Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen av det inbyggda programmet i hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Systemhårddisk | Visar om hårddisken innehåller skyddade operativsystemfiler eller ej.
Storlek | Visar hårddiskens totala kapacitet i gigabyte.

TABELL 8. SERIELL ATA-HÅRDDISKINFORMATION (AHCI-LÄGE PÅ MOBILSYSTEM)

Namn | Beskrivning
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/sek Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen av det inbyggda programmet i hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Storlek | Visar hårddiskens totala kapacitet i gigabyte.

## Menyrad

I Enkelt läge innehåller menyraden tre menyer: Arkiv, Visa och Hjälp. Vyn Avancerat läge tillhandahåller en ytterligare meny som kallas Åtgärder för ytterligare alternativ för lagringshantering.
ARKIV-MENYN
Den här menyn innehåller grundläggande alternativ så som att spara och skriva ut systemrapporten eller avsluta Intel® Matrix Storage Console.
VISA-MENYN
Menyn Visa innehåller alternativ för att växla mellan Enkelt och Avancerat läge. Det finns också ett alternativ av typ Uppdatera med vilket du kan uppdatera vyn manuellt i ettdera läge. Du kan också visa Systemrapporten från den här menyn. Systemrapporten visar systeminformation t.ex. processortyp, operativsystem och lagringsundersystemenheter. Rapporten beskriver också RAID-matriserna och -volymerna samt information om de faktiska hårddiskarna. Du kan skriva ut eller spara systemrapporten genom att klicka på knappen i dialogrutan. Det är ofta praktiskt att skriva ut systemrapporten innan du begär teknisk support.
ÅTGÄRDER-MENYN
Den här menyn, som bara finns tillgänglig i Avancerat läge, innehåller alternativ med vilka du kan skapa RAID- och återställningsvolymer i systemet. Var och en av dessa, som beskrivs nedan, startar en guide som leder dig igenom processen. Den här menyn innehåller också ett alternativ för att söka efter Plug-and-play-enheter så att du kan försäkra dig om att alla lagringsenheter är laddade i enhetsrutan.

- Skapa RAID-volym: Använd detta alternativ för att skapa en RAID-volym när du inte vill behålla data på en befintlig hårddisk. Du kan använda två eller flera hårddiskar för volymen (beroende på vilken RAID-nivå du väljer). Med Matrix RAID-funktionen kan du skapa två volymer i en matris. Detta gör du genom att välja en volymstorlek som är mindre än matrisens totala storlek. Du får nu ledigt matrisutrymme för den andra RAID-volymen. Den andra volymen upptar automatiskt resterande utrymme i matrisen. Intel Matrix Storage Console skapar bara RAID-volymen. Den resulterande volymen är inte partitionerad eller formaterad. Använd Windows* Diskhantering för att partitionera och formatera den nya RAID-volymen.
- Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk: Använd detta alternativ när du vill bibehålla data på en befintlig hårddisk och kopiera dessa data till en eller flera ytterligare hårddiskar. Denna metod, som kallas migrering, kan ta flera timmar beroende på hårddiskens kapacitet och systemets belastning. När du är klar med guiden visas en dialogruta som visar migreringsförloppet. Om du vill öppna dialogrutan under migreringen, högerklickar du på migreringsvolymen i Intel Matrix Storage Console och väljer Visa migreringsförlopp. Du kan bara ha en aktiv migreringsprocess åt gången. Om du vill konvertera flera dataenheter till en RAID-volym måste du konvertera en i taget.
- Skapa återställningsvolym: Använd detta alternativ när du vill skapa en volym med Intel® Rapid Recover Technology. Den här tekniken kopierar data, antingen kontinuerligt eller på begäran, från en huvudenhet till en återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste omfatta 100 % av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system. Observera att när det skapas en återställningsvolym får det inte finnas några RAID-volymer i systemet och RAID-volymer får inte läggas till.
- Sök efter Plug-and-play-enheter: Använd detta alternativ för att identifiera de hårddiskar som har lagts till eller tagits bort. När sökningen är klar visar det avancerade läget den uppdaterade informationen. Den här åtgärden motsvarar alternativet Sök efter maskinvaruförändringar i Microsoft* Windows Enhetshanteraren.

HJÄLP-MENYN

- Innehåll och index: Det här alternativet startar den här hjälpfilen.
- Support: Dialogrutan Support visar länkar till webbplatser som tillhandahåller produktuppdateringar, teknisk support, dokumentation och annan produktinformation. Det vanliga är att länkarna leder till Intels supportsidor, som kan vara anpassade för systemtillverkaren.
- Om: Dialogrutan Om visar produktbanderollen för Intel® Matrix Storage Manager som innehåller versionsnumret för programvaran som är installerad just nu.

## Högerklicksmenyer

MATRISALTERNATIV

- Skapa volym: Det här alternativet finns endast tillgängligt om matrisen består av en RAID-volym som inte omfattar 100 % av det tillgängliga hårddiskmatrisutrymmet. Du kan sedan använda det här alternativet för att starta guiden Skapa RAID-volym och skapa en andra RAID-volym för att använda resterande utrymme på matrisen. Se avsnittet Matris-RAID-teknik i den här hjälpfilen för mer information.
- Aktivera skrivningscacheminnet på hårddisken: Skrivningscacheminnet på hårddisken är en prestandaförbättrande funktion som stöds av vissa hårddiskar. När du aktiverar skrivningscacheminnet förbättras prestanda genom att tillfälliga data lagras innan de skrivs till hårddisken. Nackdelen med att aktivera skrivningscacheminnet är att data i cacheminnet kan förloras om systemet förlorar strömmen. Aktivera eller inaktivera skrivningscacheminnet genom att högerklicka på RAID-matrisen och markera sedan Aktivera skrivningscacheminnet på hårddisken eller Inaktivera skrivningscacheminnet på hårddisken. Verkställ ändringarna genom att starta om datorn.

RAID-VOLYMALTERNATIV

- Ta bort volym: Med det här alternativet kan du ta bort en befintlig RAID-volym. VARNING: när du tar bort en RAID-volym, tas alla data på alla hårddiskar som är del av RAID-volymen bort permanent. Innan du tar bort volymen ska du säkerhetskopiera alla viktiga data.
- Ändra volym: Med detta alternativ kan du ändra namnet på en RAID-volym och utföra en migrering på RAID-nivå (dvs. migrera från en RAID 0-, 1- eller -10-volym till en RAID 5-volym).
- Verifiera volymdata: Det här alternativet verifierar data på en RAID-volym. När verifieringsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel och antalet block med mediefel som hittades.
- Verifiera och reparera volymdata: Med det här alternativet verifierar och reparerar du data på en RAID-volym. När verifierings- och reparationsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel som hittades och reparerades och antalet block med mediefel som omallokerades.
- Aktivera volymens tillbakaskrivningscacheminne: Den här funktionen gäller endast RAID 5. Volymens tillbakaskrivningscacheminne aktiveras eller inaktiveras automatiskt när du använder UPS (Uninterruptible Power Supply). När en övergång från växelström till likström sker, till exempel när likströmskällan inte levererar ström eller kopplas från, kommer tillbakaskrivningscachminnet att rensas och inaktiveras. När en övergång från likström till växelström sker, till exempel när växelströmskällan återställs, kommer tillbakaskrivningscachminnet att återaktiveras. När tillbakaskrivningscachminnet är aktiverat kan flera skrivbegäranden kombineras. Att skriva data från cacheminnet till RAID 5-volymen är mer effektivt. Aktivera eller inaktivera skrivningscacheminnet genom att högerklicka på volymen och markera Aktivera skrivningscacheminnet på volymen eller Inaktivera skrivningscacheminnet på volymen. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen när som helst utan att du behöver starta om datorn.
- Visa förlopp medan volym skapas: Det här alternativet är endast tillgängligt när du håller på att skapa en ny volym. När du valt det här alternativet öppnas en dialogruta för att rapportera skapandeförloppet som "% slutfört".
- Visa migreringsförlopp: Det här alternativet finns endast tillgängligt under pågående migrering. När du valt det här alternativet öppnas en dialogruta för att rapportera migreringsförloppet som "% slutfört".
- Återställ volym: Med det här alternativet återställer du en volym efter det att hårddisken som orsakat felet har återställts fysiskt. Detta förutsätter att följande tillstånd uppfylls:
  - Hårddisken eller hårddiskarna som ursprungligen ingick i den felaktiga RAID-volymen har återinstallerats.
  - Data på hårddisken användes inte medan hårddisken var borttagen ur systemet.
- Konvertera till återställningsvolym: Det här alternativet är endast tillgängligt för RAID 1-volymer som omfattar 100 % av hårddiskutrymmet i en matris. Matrisen får bara bestå av två hårddiskar. När RAID 1-volymen har konverterats använder den Intel® Rapid Recover Technology. För stegvisa instruktioner/mer information om den procedur som ska följas, hänvisa till avsnittet Alternativ för volymkonvertering.

ALTERNATIV FÖR ÅTERSTÄLLNINGSVOLYM

- Ta bort volym: Med det här alternativet kan du ta bort en befintlig återställningsvolym. VARNING: när en återställningsvolym tas bort tas alla data på huvud- och återställningsenheten bort permanent. Innan du tar bort volymen ska du säkerhetskopiera alla viktiga data.
- Ändra volym: Med detta alternativ kan du göra följande ändringar i återställningsvolymen: ändra volymnamn, växla huvud- och klonenheter och ändra uppdateringsprincip.
- Verifiera volymdata: Det här alternativet verifierar data på en RAID-volym. När verifieringsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel och antalet block med mediefel som hittades.
- Verifiera och reparera volymdata: Med det här alternativet verifierar och reparerar du data på en RAID-volym. När verifierings- och reparationsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel som hittades och reparerades och antalet block med mediefel som omallokerades.
- Inaktivera kontinuerlig uppdatering: När du markerar detta alternativ ändras uppdateringsprincipen till på begäran. Du måste sedan begära uppdateringar manuellt genom att högerklicka på volymen och välja Uppdatera volym.
- Uppdatera volym: Det här alternativet är endast tillgängligt när volymen är inställd för principen för uppdatering på begäran. När du markerar detta alternativ kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
- Visa volymuppdateringsförlopp: Det här alternativet är bara tillgängligt när en ny återställningsvolym skapas eller när du väljer Uppdatera volym i principen för uppdatering på begäran.
- Avbryt volymuppdateringsprocess: Det här alternativet är bara tillgängligt när en ny återställningsvolym skapas eller när du väljer Uppdatera volym i principen för uppdatering på begäran.
- Återställ data för huvudenhet: Det här alternativet är endast tillgängligt när du har startat om systemet från återställningsenheten med användargränssnittet i Intel® Matrix Storage Manager option ROM. När du markerar detta alternativ skrivs alla data på huvudenhetsdata över med data från återställningsenheten. Alla data på på huvudenheten skrivs över.
- Visa återställningsförloppet: Det här alternativet är endast tillgängligt under pågående återställning till huvudenheten. När du valt det här alternativet öppnas en dialogruta som rapporterar återställningsförloppet som "% slutfört".
- Avbryt återställningsprocessen: Det här alternativet är endast tillgängligt under pågående återställning till huvudenheten. När du markerar detta alternativ avbryter det proceduren att kopiera data från återställningsenheten till huvudenheten.
- Använd huvudenhets- eller återställningsenhetsfiler: Med detta alternativ kan du visa filer på återställnings- eller huvudenheten med Windows* Utforskaren, men det inaktiverar kontinuerliga uppdateringar av huvudenheten. När du är klar med att visa filerna, högerklickar du på volymen och väljer alternativet att dölja huvud- eller återställningsenhetsfiler för att aktivera volymuppdateringarna.
- Dölj huvudenhets- eller återställningsenhetsfiler: Det här alternativet är bara tillgängligt sedan du valt alternativet att använda huvud- eller återställningsenhetsfilerna i Windows* Utforskaren. När du markerar detta alternativ blir det möjligt att skriva på hårddisken och att aktivera volymuppdateringar.
- Konvertera till RAID 1-volym: Med det här alternativet kan du konvertera en återställningsvolym till en RAID 1-volym. För stegvisa instruktioner/mer information om den procedur som ska följas, hänvisa till avsnittet Alternativ för volymkonvertering.

ALTERNATIV FÖR ICKE-RAID-HÅRDDISK

- Markera som reserv: VARNING: när en icke-RAID-hårddisk markeras som reserv tas alla data på den enheten bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga data innan du skapar en reservhårddisk. Denna egenskap markerar hårddiskar som destinationsenheter för automatiska återskapanden. Om du vill skapa en reservhårddisk, klicka på en av hårddiskarna i listan med icke-RAID-hårddiskar i enhetsrutan och markera Markera som reserv.
- Återställ hårddisk till icke-RAID: Endast icke-RAID-hårddiskar som redan markerats som reserv kan återställas. Högerklicka på reservhårddisken under icke-RAID-hårddiskar i enhetsrutan och välj Återställ hårddisk till icke-RAID i menyn. Denna enhet, som var medlem i RAID-matrisen, blir då en icke-RAID-enhet.
- Återskapa till denna hårddisk: Detta alternativ finns endast tillgängligt när en RAID 1-, 5- eller 10-volym degraderas pga. misslyckad medlemsenhet, eller när huvudenheten i återställningsvolym misslyckas eller förloras. Se avsnitten Återställ data till huvudenhet eller Återställning av RAID-volymer i den här hjälpfilen för detaljerade procedurer för hur du använder det här alternativet.

# Alternativ för att skapa volym

När du ska skapa en ny RAID- eller återställningsvolym väljer du ett av alternativen på menyn Åtgärder i Avancerat läge. Detta startar en guide där du får hjälp med att skapa volymen. En översikt över varje alternativ för att skapa en volym finns nedan. När du skapar en volym behöver du inte återinstallera operativsystemet. Alla program och data förblir oförändrade. Observera att du måste loggas in som administratör för att kunna skapa en RAID- eller återställningsvolym.
VARNING! När du skapar en volym TAR DET BORT ALLA DATA från en eller flera av de hårddiskar som används för att skapa volymen och dessa data går inte att återställa. Var noga med att läsa de varningsmeddelanden som finns i varje guide som förklarar vilka hårddiskar som kommer att skrivas över och säkerhetskopiera alla viktiga data innan du skapar en volym.
Anmärkning om SMART-händelse: Du kan inte skapa en RAID-volym om det rapporteras en SMART-händelse för en eller flera av de seriella ATA-hårddiskar som du valt för RAID-volymen. Om du är övertygad om att SMART-händelsen inte kommer att påverka hårddiskens normala drift, kan du högerklicka på hårddisken som visar SMART-händelsen och välja Återställ SMART-händelse. Du kan sedan skapa en RAID-volym med denna enhet. Du ska endast göra detta om du vet orsaken till SMART-händelsen.

## Skapa en återställningsvolym

En återställningsvolym använder Intel® Rapid Recover Technology för att kopiera data från en utsedd huvudenhet, vanligtvis systemenheten, till en utsedd återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste omfatta 100 % av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system. Dessutom gäller att när det skapas en återställningsvolym får det inte finnas några RAID-volymer i systemet och RAID-volymer får inte läggas till i systemet.
Följ nedanstående instruktioner för att skapa en återställningsvolym. Under proceduren kommer du att få alternativet att kopiera data på huvudenheten till återställningsenheten kontinuerligt eller på begäran. När du använder principen för kontinuerlig uppdatering kopieras de ändringar som görs på huvudenheten automatiskt till återställningsenheten när återställningsenheten är ansluten och online. När du använder uppdateringsprincipen på begäran anges status för återställningsenheten automatiskt till Offline. Därför gäller att data på huvudenheten kan återställas till ett tidigare läge genom att kopiera data på återställningsenheten tillbaka till huvudenheten (se avsnittet Ta tillbaka huvudenhetsdata till tidigare läge i den här hjälpfilen för att visa den proceduren).

1. Se till att det finns minst en (1) seriell ATA-hårddisk, i tillägg till systemenheten, ansluten till systemet.
2. Starta Windows* och öppna Intel® Matrix Storage Console.
3. Välj Avancerat läge på menyn Visa.
4. Välj Skapa återställningsvolym på menyn Åtgärder. Då startas guiden Skapa återställningsvolym.
5. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden.
6. Om du använder två (2) tomma hårddiskar för att skapa återställningsvolymen skapas volymen så snart guiden är klar. Om du skapar volymen från en huvudenhet som har data på den kommer proceduren att skapa volymen att påbörjas när guiden är klar. Visa migreringsstatus genom att högerklicka på volymnamnet i enhetsrutan och välj Visa volymuppdateringsförlopp.

## Skapa en RAID-volym från ett RAID-klart system

Ett RAID-klart system konfigureras med den seriella ATA-styrenheten inställd till RAID-läge och med minst en hårddisk utan RAID-volymer (en direkt enhet). Operativsystemet måste ha Intel® Matrix Storage Manager installerat. Följande RAID-konfigurationer är möjliga (se Tabell 1 i den här hjälpfilen för att fastställa vilka RAID-nivåer som stöds av ditt system):

- RAID-klar till en 2-, 3-, 4-, 5- eller 6-enhets RAID 0
- RAID-klar till en 2-enhets RAID 1
- RAID-klar till en 3-, 4-, 5- eller 6-enhets RAID 5
- RAID-klar till en 4-enhets RAID 10

Följ stegen nedan för att konvertera systemet till ett RAID-system genom att migrera data från befintlig systemenhet till en RAID-volym.

1. Notera serienumret på den hårddisk som du vill migrera data från och se till att den är ansluten till systemet. Du kommer att behöva det serienumret senare i proceduren för att identifiera den här enheten som källenheten.
2. Anslut önskat antal ytterligare seriella ATA-hårdddiskar till systemet som ska användas som volymens medlemsenheter. Observera att dessa hårddiskar kommer att behöva ha en kapacitet som är lika med eller större än kapaciteten i källhårddisken.
3. Starta Windows* och öppna Intel® Matrix Storage Console.
4. Välj Avancerat läge på menyn Visa.
5. Välj Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk på menyn Åtgärder. Guiden Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk startas.
6. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Migreringen börjar när guiden är klar.
7. Visa migreringsstatus genom att högerklicka på volymnamnet i enhetsrutan och välj Visa migreringsförlopp. Det visas ett meddelande från ikonen i Aktivitetsfältet när migreringen är klar och volymens status visar Normal i informationsrutan.
8. När migeringen är klar startar du om systemet. Om du migrerat till en RAID 0-volym, använd Diskhantering inifrån Windows* för att partitionera och formatera det tomma utrymme som skapas när kapaciteten för två hårddiskar kombineras. Du kan också använda programvara från tredje part för att utöka eventuella befintliga partitioner i RAID-volymen.

Om du har en enda, icke-system-hårddisk som innehåller program eller personliga data, kan du använda migreringsfunktionen för att använda den här hårddisken som källenheten för en RAID-volym.

## Skapa en RAID-volym från tomma hårddiskar

Följ instruktionerna nedan för att skapa en RAID-volym genom att använda tomma, seriella ATA-hårddiskar som inte är del av systemet:

1. Anslut önskat antal seriella ATA-hårdddiskar till systemet som ska användas som volymens medlemsenheter.
2. Starta Windows* och öppna Intel® Matrix Storage Console.
3. Välj Avancerat läge på menyn Visa.
4. Välj Skapa RAID-volym på menyn Åtgärder. Då startas guiden Skapa RAID-volym.
5. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Volymen skapas så snart guiden är klar.

# Alternativ för volymkonvertering

När du konverterar en volym behöver du inte återinstallera operativsystemet. Alla program och data förblir oförändrade. Observera att du måste vara inloggad som administratör för att kunna ändra en RAID- eller återställningsvolym.

## Konvertera RAID 0-, 1- eller 10-volym till en RAID 5-volym

Följande RAID-konfigurationer är möjliga (se Tabell 1 i den här hjälpfilen för att fastställa vilka RAID-nivåer som stöds av ditt system):

- RAID 1 med två enheter till en RAID 5 med tre, fyra, fem eller sex enheter
- RAID 0 med två enheter till en RAID 5 med tre eller fyra enheter
- RAID 0 med tre enheter till en RAID 5 med fyra, fem eller sex enheter
- RAID 10 med fyra enheter till en RAID 5 med fyra, fem eller sex enheter

Följ instruktionerna nedan för att migrera från en befintlig RAID 0-, 1- eller 10-volym till en RAID 5.

1. Se till att det finns minst tre (3) SATA-hårddiskar som är anslutna till systemet.
2. Starta Windows* och öppna Intel® Matrix Storage Console.
3. Välj Avancerat läge på menyn Visa.
4. Högerklicka på den volym du vill konvertera och välj Ändra volym.
5. Då startas guiden Ändra RAID-volym.
6. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Migreringen börjar när guiden är klar.
7. Visa migreringsstatus genom att högerklicka på volymnamnet i enhetsrutan och välj Visa migreringsförlopp. Det visas ett meddelande från ikonen i Aktivitetsfältet när migreringen är klar och volymens status visar Normal i informationsrutan.

## Konvertera RAID 1-volym till återställningsvolym

Följ instruktionerna nedan för att konvertera en befintlig RAID 1-volym till en återställningsvolym:

1. Välj Avancerat läge på menyn Visa i Intel® Matrix Storage Console.
2. Högerklicka på RAID 1-volymens namn i enhetsrutan och välj Konvertera till återställningsvolym. Ett meddelande visas som informerar dig om att RAID 1-volymen först måste initialiseras. Klicka på OK för att påbörja initialiseringen.
3. När initialiseringen är klar, högerklicka på volymens namn igen och välj Konvertera till återställningsvolym. Då startas guiden Konvertera RAID-volym.
4. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Volymen konverteras så snart guiden är klar.

## Konvertera återställningsvolym till RAID 1-volym

Följ nedanstående instruktioner för att konvertera en återställningsvolym till en RAID 1-volym:

1. Välj Avancerat läge på menyn Visa i Intel® Matrix Storage Console.
2. Högerklicka på återställningsvolymens namn i enhetsrutan och välj Konvertera till RAID 1-volym. Då startas guiden Konvertera återställningsvolym.
3. Följ instruktionerna genomgående i hela guiden. Volymen konverteras så snart guiden är klar.

# Återställning av data till huvudenhet

Det som beskrivs i det här avsnittet gäller endast för återställningsvolymer. Här förklaras hur du kopierar data från återställningsenheten till en huvudenhet p.g.a. en skadad eller förlorad huvudenhet eller en huvudenhet som slutat fungera, eller för att ta tillbaka huvudenhetsdata till ett tidigare läge.

## Byta ut huvudenhet

En återställning till en huvudenhet är nödvändig om huvudenheten slutar fungera eller tas bort från systemet och förloras.

1. Stäng av systemet och anslut en ny seriell ATA-hårddisk som ska användas som den nya huvudenheten.
2. Slå på strömmen till systemet. Den startas automatiskt från återställningsenheten.
3. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel® Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
4. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
5. Under Icke-RAID-hårddiskar högerklickar du på den nya hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk för att påbörja återställningen.
6. Visa återställningsförloppet genom att högerklicka på återställningsvolymen och välj Visa återställningsförlopp. Det visas ett meddelande från ikonen i Aktivitetsfältet när migreringen är klar och Status för volymen visar Kontinuerlig uppdatering eller Behöver uppdateras beroende på vilken uppdateringsprincip återställningsvolymen ställdes in på före borttagningen av den ursprungliga huvudenheten.

## Ta tillbaka huvudenhetsdata till tidigare läge

Om återställningsvolymen är inställd på principen för uppdatering på begäran, kan du ta tillbaka data på huvudenheten till det läge de var i vid slutet av den sista volymens uppdateringsprocess. Detta är speciellt användbart när ett virus identifieras på huvudenheten eller när gäster använder ditt system.

1. Starta om systemet. Under systemstart trycker du på Ctrl-I för att öppna användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. På MAIN MENU (Huvudmenyn) väljer du Recovery Volume Options (Alternativ för återställningsvolymen).
3. På menyn Recovery Volume Options (Alternativ för återställningsvolymen) väljer du Enable Only Recovery Disk (Aktivera endast återställningsdisk).
4. Avsluta option ROM och starta Windows*.
5. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
6. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
7. Högerklicka på återställningsvolymen i enhetsrutan och välj Återställ data till huvud för att påbörja återställningen.
8. Visa återställningsförloppet genom att högerklicka på återställningsvolymen och välj Visa återställningsförlopp. Det visas ett meddelande från ikonen i Aktivitetsfältet när migreringen är klar och volymens status visar Behöver uppdateras. Alla dataändringar skrivs nu till huvudenheten.

# Återställning av RAID-volym

Instruktionerna i det här avsnittet gäller endast för RAID-volymer. Om en RAID-volym rapporteras som degraderad eller misslyckad av Intel® Matrix Storage Manager kan det vara möjligt att återställa volymen. Om återställning inte fungerar måste du skapa RAID-volymen igen och återställa data manuellt från en säkerhetskopia. I avsnittet nedan beskrivs hur du återställer RAID-konfigurationen som motsvarar det rapporterade RAID-problemet.

## RAID 0-volym som inte fungerar

En RAID 0-volym fungerar inte om en av medlemmarna inte fungerar eller kopplas bort. Om något av detta inträffar är RAID 0-volymen och informationen på den inte längre tillgänglig. RAID 0-volymen kan återställas om en medlem kopplas bort, men den kan inte återställas om en medlem inte fungerar.
MEDLEMSENHET SAKNAS

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymen som Normal.
4. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan för att bekräfta att den fungerar normalt. Status i informationsrutan är Normal.

MISSLYCKAD MEDLEMSENHET

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart, i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM, visas RAID 0-volymens status som Failed (Slutade fungera) och du uppmanas trycka på Ctrl-I för att öppna användargränssnittet.
4. Tryck på Ctrl-I för att öppna MAIN MENU (Huvudmenyn).
5. Välj alternativ 2, Delete RAID Volume (Ta bort RAID-volym), på huvudmenyn för att ta bort RAID-volymen.
6. På menyn för att ta bort volym DELETE VOLUME MENU markerar du den RAID 0-volym som inte fungerar med piltangenterna.
7. Tryck på Delete-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på Y för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 0-volym. Om den hårddisken som slutade fungera var en del av systemvolymen behöver du dessutom installera om operativsystemet.

## Degraderad RAID 1-volym

En RAID 1-volym rapporteras som degraderad när en av dess medlemmar inte fungerar eller om den kopplats bort och om dataspegling inte längre fungerar. Resultatet blir att systemet endast kan använda den funktionsdugliga medlemmen. Se procedurerna nedan för hur du återupprättar dataspegling och återställer dataredundans.
MEDLEMSENHET SAKNAS

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Starta om systemet. Återskapandet sker automatiskt.

MISSLYCKAD MEDLEMSENHET

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 1-volymstatus som Degraded (Degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
7. Klicka på RAID 1-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

## Degraderad RAID 1-volym och misslyckad RAID 0-volym (enkel RAID-matris)

Detta kan ske när två RAID-volymer (0 och 1) finns på en enda RAID-matris (se Matrix RAID-teknik). En RAID 0-volym rapporteras som misslyckad och en RAID 1-volym rapporteras som degraderad när en av deras medlemmar inte fungerar eller kopplas bort.
MEDLEMSENHET SAKNAS

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymens status som Normal och RAID 1-volymens status som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan. Nu visas statusvärdet Normal i informationsrutan. Status för RAID 1-volym visas som Återskapar: % slutfört när RAID-1-volymen är markerad.
7. När återskapandet av RAID 1-volymen är klart visas statusvärdet Normal.

MEDLEMSENHET SAKNAS (OPERATIVSYSTEMET FINNS PÅ RAID 1-VOLYM ELLER ICKE-RAID-HÅRDDISK)

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymen som Normal och RAID 1-volymstatus som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan. Nu visas statusvärdet Normal i informationsrutan. Status för RAID 1-volym visas som Återskapar: % slutfört när RAID-1-volymen är markerad.
7. När återskapandet av RAID 1-volymen är klart visas statusvärdet Normal.

MISSLYCKAD MEDLEMSENHET (OPERATIVSYSTEMET FINNS PÅ RAID 1-VOLYM ELLER ICKE-RAID-HÅRDDISK)

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart, i användargränssnittet för Intel Matrix Storage option ROM, visas status för RAID 1-volym som Degraded (Degraderad) och RAID 0-volymens status som Failed (Slutade fungera).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Högerklicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan och välj Ta bort volym. Guiden för att ta bort volym leder dig igenom raderingsproceduren.
7. Skapa en ny volym genom att välja Skapa ny volym på Åtgärder-menyn. Guiden leder dig igenom proceduren för att skapa RAID-volymen.
8. Använd Windows* Diskhantering för att partitionera och formatera den nya RAID-volymen.
9. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
10. Klicka på RAID 1-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

MISSLYCKAD MEDLEMSENHET (OPERATIVSYSTEM PÅ RAID 0-VOLYM)

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart, i välkomstskärmen för Intel Matrix Storage option ROM, visas status för RAID 0-volymen som Failed (Slutade fungera) och status för RAID 1-volymen som Degraded (Degraderad).
4. Starta inte användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
5. Installera operativsystemet på den nya icke-RAID-hårddisken.
6. Under installationen ombeds du trycka på F6 för att ladda RAID-drivrutinen.
7. Tryck på F6 för att installera RAID-drivrutinen på den nya icke-RAID-enheten.
8. Sedan du installerat operativsystemet och RAID-drivrutinen, öppnar du Windows* Utforskaren för att identifiera den nya partitionen som finns på den nya hårddisken och partitionen som finns på den degraderade RAID 1-volymen.
9. Kopiera alla data, som du vill hålla borta från den degraderade RAID 1-volymen, till den nya partitionen.
10. Fortsätt med följande steg om du vill återställa RAID-konfigurationen med RAID 0- och RAID 1-volymerna.
11. Välj Intel Matrix Storage Console på Start-menyn.
12. På Visa-menyn i Intel Matrix Storage Console väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
13. I enhetsrutan för IMSM Storage Console högerklickar du på RAID 0-volymen och väljer Ta bort volym i menyn som öppnas.
14. Guiden Ta bort RAID-volym hjälper dig att ta bort volymen.
15. Markera RAID 1-volymen och ta bort volymen.
16. På Åtgärder-menyn väljer du undermenyn Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk för att skapa en ny RAID 0-volym.
17. Guiden Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk hjälper dig att skapa RAID 0-volymen. Se till att volymstorleken är mindre än matrisstorleken så att du kan skapa ytterligare en volym.
18. Skapa en ny RAID 1-volym.
19. Du har nu återställt den ursprungliga konfigurationen.
20. Flytta, om du vill, valfri del av ursprungliga RAID 1-data tillbaka till den nya RAID 1-volymen.

## Degraderad RAID 5-volym

En RAID 5-volym rapporteras som Degraderad när en av medlemmarna inte fungerar eller har kopplats bort. Om detta sker kan du läsa mer i lämplig procedur nedan.
MEDLEMSENHET SAKNAS

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 5-volymen som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på RAID 5-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

MISSLYCKAD MEDLEMSENHET

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 5-volymen som Degraded (Degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
7. Klicka på RAID 5-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

## RAID 5-volym som inte fungerar

En RAID 5-volym rapporteras som Slutade fungera när mer än en medlem inte fungerar. Om detta sker följer du proceduren som visas nedan: Den här proceduren tar bort den misslyckade RAID 5-volymen och skapar en ny RAID 5-volym. Den återställer inte den misslyckade RAID 5-volymen och dess data. Sedan den nya RAID 5-volymen har skapats, måste du återställa data från säkerhetskopiorna och installera alla program som fanns på RAID 5-volymen.
MISSLYCKADE MEDLEMSENHETER

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddiskarna som inte fungerar mot nya hårddiskar med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 5-volymen som Failed (Slutade fungera).
4. Tryck på Ctrl-I för att öppna MAIN MENU (Huvudmenyn).
5. Välj alternativ 2, Delete RAID Volume (Ta bort RAID-volym), på huvudmenyn för att ta bort RAID-volymen.
6. På menyn för att ta bort volym, DELETE VOLUME MENU, markerar du den RAID 5-volym som inte fungerar med piltangenterna.
7. Tryck på Delete-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på Y för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 5-volym.
10. Du måste återinstallera operativsystemet på den nya volymen och återställa data från säkerhetskopian.

## Degraderade RAID 10-volymer

En RAID 10-volym rapporteras som degraderad när en av medlemmarna inte fungerar eller har kopplats bort. Om detta sker återställer du volymen genom att följa lämplig procedur nedan.
MEDLEMSENHETER SAKNAS

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 10-volymen som Rebuild (Återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel® Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på den markerade volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

MISSLYCKADE MEDLEMSENHETER

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 10-volymen som Degraded (Degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du Avancerat läge för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer Återskapa till denna hårddisk.
7. Klicka på den markerade volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet Normal.

## RAID 10-volym som inte fungerar

En RAID 10-volym rapporteras som Slutade fungera när minst två medlemmar inte fungerar. Om detta sker följer du proceduren som visas nedan. Med den här proceduren raderas RAID 10-volymer som inte fungerar och nya RAID 10-volymer skapas. Den återställer inte den RAID 10-volym som inte fungerar och inte heller data från den.
MISSLYCKADE MEDLEMSENHETER

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddiskarna som inte fungerar mot nya hårddiskar med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel® Matrix Storage Manager option ROM status för RAID 10-volymen som Failed (Slutade fungera).
4. Tryck på Ctrl-I för att öppna MAIN MENU (Huvudmenyn).
5. Välj alternativ 2, Delete RAID Volume (Ta bort RAID-volym), på huvudmenyn för att ta bort RAID-volymen.
6. På menyn för att ta bort volym, DELETE VOLUME MENU, markerar du den RAID 10-volym som inte fungerar med piltangenterna.
7. Tryck på Delete-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på Y för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 10-volym.
10. Du måste installera om operativsystemet på den nya volymen.

# Felsökning

## Systemkrav

För mer detaljerad information om de komponenter som krävs för den här versionen av Intel® Matrix Storage Manager och på de operativsystem som stöds, se den Readme-fil (Viktigt) som installeras med den här programvaran eller besök Intels webbsida för support för den här produkten.

## Teknisk support

För all teknisk support och information om produktuppdateringar, klicka på menyn Hjälp och välj alternativet Support. Dialogrutan Support visar länkar till webbsidor som tillhandahåller produktuppdateringar, teknisk support, dokumentation och annan produktinformation. Det vanliga är att länkarna leder till Intels supportsidor, som kan vara anpassade för systemtillverkaren. Intel rekommenderar att du använder de resurser som finns tillgängliga på supportsidorna eller att du kontaktar systemtillverkaren direkt.

# Ordlista

INTEL-LAGRINGSFUNKTIONER
Intel® Matrix Storage Manager | Seriell ATA-lagringsprogram som aktiverar energifunktioner och ger ökad prestanda i mobilsystem samt tillhandahåller prestanda- och skyddsfunktioner för andra system.
Intel® Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM är en kodmodul som är inbyggd i system-BIOS. Den ger startsupport för RAID-volymer och ett användargränssnitt för konfiguration och hantering av RAID-volymer.
Matrix RAID | Program för att skapa, hantera och använda två fristående RAID-volymer i en RAID-matris.
Intel® Matrix Storage Console | Det program som visar hanteringsgränssnittet för det seriella ATA-, AHCI- och RAID-undersystemet inom de operativsystem som stöds.
Intel® Rapid Recover Technology | Med den här tekniken kan du kopiera data från en huvudenhet till en återställningsenhet antingen kontinuerligt eller på begäran. Använd denna teknik genom att skapa en återställningsvolym.
RAID-TERMINOLOGI
Automatiskt återskapande | Processen för att återställa en RAID 1-, 5- eller 10-volym om en RAID-medlem inte fungerar eller saknas. Om det finns en reservhårddisk använder programmet automatiskt den i stället för hårddisken som inte fungerar. Automatiskt återskapande sker även om en RAID 1-medlem tas bort och sedan sätts in igen för att återetablera speglingen. I RAID 0-volymer går det inte att använda processen för automatisk återskapning.
Automatiskt återställande | Processen som automatiskt återställer volymer som inte fungerar på grund av att en disk saknas. För RAID 0-volymer där alla medlemsdiskar finns med, och volymen inte fungerar, markeras i option ROM volymen som slutade fungera. För redundanta RAID-volymer där den senast borttagna medlemsdisken byts ut, och det finns tillräckligt många diskar som inte slutat fungera, ändras volymstatus till Degraderad.
Principen för kontinuerlig uppdatering | När en återställningsvolym använder den här principen kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten automatiskt under förutsättning att båda enheterna är anslutna till systemet.
RAID | RAID är en förkortning för Redundant Array of Independent Drives: RAID gör det möjligt att distribuera data över flera hårddiskar i syfte att tillhandahålla dataredundans eller för att förbättra datalagringsprestandan.
RAID-matris | En logisk gruppering av fysiska hårddiskar.
Huvudenhet | Hårddisken är den utsedda källenheten i en återställningsvolym.
Medlem | En hårddisk som används i en RAID-matris.
Principen för uppdatering på begäran | När en återställningsvolym använder den här principen kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten när du begär det. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
RAID-volym | En fast mängd utrymme för en RAID-matris och den visas som en fysisk hårddisk för operativsystemet. Varje RAID-volym skapas med en specifik RAID-nivå för att ge dataredundans eller för att förbättra datalagringsprestandan.
RAID-nivå | En definierad uppsättning med egenskaper som används på en RAID-volym och som fastställer hur data lagras och hanteras i syfte att förbättra läs/skriv-prestanda eller för att öka feltoleransen.
RAID 0 (striping) | Data i RAID-volymen skapar strips över matrisens medlemmar. Striping delar upp data i enheter och distribuerar enheterna över medlemmarna utan att skapa dataredundans. Läs/skriv-prestandan förbättras.
RAID 1 (spegling) | Data i RAID-volymen speglas över RAID-matrisens medlemmar. Spegling är den term som används för att beskriva huvudfunktionen för RAID 1, vilken är att skriva duplicerade data till varje medlem för att skapa dataredundans och öka feltoleransen.
RAID 5 (striping med paritet) | Data i RAID-volymen och paritet skapar strips över matrisens medlemmar. Paritetsinformation skrivs tillsammans med data i en roterande sekvens över medlemmarna i matrisen. Denna RAID-nivå är en standardkonfiguration för effektivitet, feltolerans och prestanda.
RAID 10 (striping och spegling) | Den RAID-nivå där information skapar strips över en matris med två diskar för bättre systemprestanda. Var och en av enheterna i matrisen har en spegling för feltolerans. RAID 10 tillhandahåller prestandafördelarna i RAID 0 och redundansen i RAID 1. För detta krävs emellertid minst fyra diskar.
Återställningsenhet | Hårddisken som är den utsedda målenheten i en återställningsvolym.
Återställningsvolym | En volym som använder Intel® Rapid Recover Technology.
Metadata | Metadata betyder "information om data". För RAID-volymer är metadata information om hur RAID-volymen lagrar användar- och systemfiler på en RAID-volym.
Migrering | Processen att konvertera ett systems datalagringskonfiguration från en icke-RAID-konfiguration (direkt) till en RAID-konfiguration.
Migrering på RAID-nivå | Processen att konvertera ett systems datalagringskonfiguration från en RAID-nivå till en annan.
Reservhårddisk | En seriell ATA-hårddisk, som utsetts i RAID-programmet till den enhet som automatiskt ska användas som mål för ett automatiskt återskapande om en RAID-medlem, slutar fungera eller saknas. RAID-nivå 0 kan inte använda reservdiskar. RAID-nivåerna 1, 5 och 10 kan använda en eller flera reservdiskar.
Volyminitialisering | Processen för att initialisera paritet för RAID 5-volymer eller för att försäkra att varje block med data på speglingen är identiskt med motsvarande block med data på källhårddisken/-diskarna för RAID 1- och RAID 10-volymer.
LAGRINGSTERMINOLOGI
RAID-styrenhet | RAID-styrenheten skapar och hanterar RAID-matriser och RAID-volymer för att förbättra läs/skriv-prestandan eller öka feltoleransen.
Seriell ATA-styrenhet | Den seriella ATA-styrenheten integreras i systemets I/O-styrenhetsnav. Denna styrenhet hanterar seriella ATA-enheter och fungerar som gränssnitt mot systemet.
AHCI | AHCI är en förkortning för Advanced Host Controller Interface. Det är en gränssnittsspecifikation som gör det möjligt för lagringsdrivrutinen att aktivera avancerade, seriella ATA-funktioner såsom Originalkommandokö, ursprunglig hot plug-enhet och energihantering.
Hot Plug | Den ej tillkännagivna borttagningen och isättningen av en seriell ATA-hårddiskenhet när systemet är på.
Originalkommandokö | Ett kommandoprotokoll i seriell ATA som gör det möjligt att ha flera kommandon inom en hårddisk samtidigt. Kommandonas ordningsföljd ändras dynamiskt i syfte att öka hårddiskens prestanda.
ATAPI-enhet | En masslagringsenhet med ett parallellt gränssnitt, exempelvis CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM och band.
Seriell ATA-hårddisk | En hårddisk med ett gränssnitt som överför data med ett seriellt protokoll för att kommunicera med den seriella ATA-styrenheten.
eSATA | en extern SATA-enhet.
Seriellt ATA-lagringsundersystem | All maskinvara och programvara i ett system som har att göra med datalagring på seriella ATA-hårddiskar.
Seriellt läge för ATA-överföring | Den hastighet med vilken den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken kommunicerar med varandra.
Stora sektorhårddiskar | Seriella ATA-hårddiskar med en logisk sektorstorlek på ½ kB. Dessa hårddiskar kan ha en fysisk sektorstorlek på ½ kB, 1 kB, 2 kB eller 4 kB. Det går att använda valfri kombination av dessa enheter i en enda matris. En volym som skapas med stora sektorhårddiskar kommer att ha en logisk sektorstorlek som är lika med ½ kB och en fysisk sektorstorlek som är lika med hårddiskens fysiska sektorstorlek med den största fysiska sektorstorleken i matrisen. Se informationsrutan i Avancerat läge i Intel® Matrix Storage Console för att visa logisk och fysisk sektorstorlek för en hårddisk eller volym.
SMART-händelse | SMART är en förkortning för Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (teknik för självövervakning, analys och rapportering): en öppen standard för utveckling av hårddiskar och programsystem som automatiskt övervakar en hårddisk och rapporterar potentiella problem.
Skrivningscacheminnet på hårddisken | Ett cacheminne i en hårddisk som temporärt lagrar data innan dessa data kopieras för beständig lagring.
Cacheminne för tillbakaskrivning | Detta används endast med RAID 5. Funktionen för tillbakaskrivningscacheminne stöds av drivrutinen Intel Matrix Storage Manager för att förbättra läs/skriv-prestandan för en RAID 5-matris. I/O-förfrågningar från värden grupperas i färre förfrågningar och skrivs från cacheminnet till volymerna i definierade intervaller. Det går när som helst att aktivera eller inaktivera tillbakaskrivningscacheminne utan att du startar om datorn.
Länkenergihantering | Den seriella ATA-styrenhetens förmåga att placera den seriella ATA-enheten i ett lägre energiläge.
Asynkron meddelandefunktion | Gör det möjligt för en ATAPI-enhet att skicka meddelande till den seriella ATA-styrenheten om att enheten kräver uppmärksamhet.

# Juridisk information

Intel® är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.
* Andra märken och namn kan vara andras egendom.