# Краткое описание консоли Intel® Matrix Storage Console

Консоль Intel Matrix Storage Console - это приложение на базе ОС Windows*, представляющее собой пользовательский интерфейс для всех компонентов приложения Intel® Matrix Storage Manager. Intel Matrix Storage Manager обеспечивает расширенные функции управления и предоставляет подробную информацию о состоянии подсистем Serial ATA AHCI и RAID. Данное приложение поддерживается в системах на базе процессоров Intel® Pentium®, Intel® Core Duo или Intel® Xeon® и содержащих один из контроллеров хранения данных Intel, приведенных в таблице 2. Для получения более подробной информации о системных требованиях справьтесь с файлом Readme, установленным вместе с этим программным обеспечением, или посетите веб-сайт поддержки продукции Intel.
Просмотр консоли Intel Matrix Storage Console возможен в двух режимах: основном и расширенном. Основной режим - это упрощенное представление информации об устройствах в форме сообщений о состоянии и иллюстраций. Расширенный режим предоставляет более опытным конечным пользователям дополнительные команды меню, с помощью которых они могут управлять функциями подсистемы хранения данных и выбирать политики кэширования системы. Для изменения режима выберите соответствующую команду в меню "Вид".

## Основной режим

Основой режим - это упрощенное представление вашей подсистемы хранения данных в приложении Intel® Matrix Storage Manager. Он отображает состояние жестких дисков и иллюстрацию текущего тома RAID. При нештатных ситуациях, таких как отсутствие или сбой жесткого диска, на правой панели будет отображаться кнопка "Переключиться в расширенный режим", с помощью которой можно открыть окно расширенного режима для дальнейшего устранения ошибки. К виду расширенного режима можно также перейти, выбрав элемент "Расширенный режим" в меню "Вид". На рисунке ниже приведено отображение стандартной системы RAID в основном режиме. Фактическое представление может отличаться в зависимости от того, на какой диск установлена операционная система, и как много создано томов RAID. Если в системе нет томов RAID, будет показано состояние жестких дисков.
РИСУНОК 1. ОСНОВНОЙ РЕЖИМ

## Расширенный режим

Расширенный режим - это более подробное представление вашей подсистемы хранения данных в приложении Intel® Matrix Storage Manager. Он отображает комбинацию логического и физического представлений жестких дисков, а также любые присутствующие поддерживаемые тома RAID. Логическое представление предоставляет подробные сведения о массивах и томах RAID. Физическое представление предоставляет подробные сведения о жестких дисках и о том, как они соединены друг с другом. На рисунке ниже приведен пример отображения четырех жестких дисков в расширенном режиме. Два тома MyRAID5 и MyRAID10 совместно используют один массив.
РИСУНОК 2. РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВ
На панели в левой стороне экрана, называемой панелью устройств, отображаются логическое и физическое представления устройств, из которых состоит подсистема хранения данных Serial ATA. Такие устройства могут включать в себя любые поддерживаемые жесткие диски Serial ATA и ATAPI, а также любые поддерживаемые и присутствующие в системе тома RAID и тома для восстановления.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
При выборе Intel Matrix Storage Manager на панели устройств правая панель, называемая информационной, отображает информацию о выбранном устройстве. В таблицах ниже приведены различные параметры для устройств каждого типа. Если параметр не относится к выбранным устройствам, он не отображается.

## Панель меню

В основном режиме панель содержит три меню: "Файл", "Вид" и "Справка". В расширенном режиме отображается еще одно меню "Действия", предоставляющее доступ к дополнительным командам по управлению системой хранения данных.
МЕНЮ "ФАЙЛ"
Это меню предоставляет доступ к таким основным командам, как сохранение и печать системного отчета или выход из Intel® Matrix Storage Console.
МЕНЮ "ВИД"
В меню "Вид" позволяет переключаться между основным и расширенным режимами, а также вручную обновлять представления с помощью элемента "Обновить" или клавиши F5.
В меню "Вид" также можно отобразить системный отчет, который содержит информацию о системе, а также сведения о приложениях. Для распечатки или сохранения системного отчета нажмите соответствующую кнопку в диалоговом окне.
МЕНЮ "ДЕЙСТВИЯ"
Это меню доступно только в расширенном режиме и содержит команды для создания томов RAID и томов для восстановления в системе. В этом меню также находится команда "Повторное сканирование устройств "Plug and Play", обеспечивающая загрузку всех устройств хранения данных на панель устройств.
МЕНЮ "СПРАВКА"
Данный файл справки запускается с помощью команды меню "Содержание и указатель". Элемент "Поддержка" предоставляет ссылки на веб-сайты, содержащие информацию об обновлениях продукции, технической поддержке и документации, и другие сведения о продукции. По умолчанию эти ссылки указывают на страницы поддержки Intel, но они могут быть изменены производителем системы. Элемент "О программе" отображает баннер консоли Intel Matrix Storage Console и номер версии установленного программного обеспечения.

## Меню, выводимые при нажатии правой кнопки мыши

В расширенном режиме ряд элементов панели устройств обеспечивают возможность выполнения дополнительных операций при нажатии на них правой кнопкой мыши. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры Intel Matrix Storage Manager.

# Краткое описание приложения Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager представляет собой приложение, обеспечивающее повышение производительности подсистемы хранения данных и надежности компьютера. Для управления подсистемами хранения данных щелкните мышью меню "Пуск" и запустите консоль Intel® Matrix Storage Console. В зависимости от необходимого уровня детализации после открытия консоли выберите основной или расширенный режим в меню "Вид".

Пакет данного программного обеспечения состоит из следующих компонентов:

- Драйвер Intel® Matrix Storage Manager
- Монитор событий
- Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ

## Драйвер Intel® Matrix Storage Manager

Драйвер Intel Matrix Storage Manager представляет собой программное обеспечение, разработанное специально для повышения производительности и надежности подсистемы хранения. Сертифицированный лабораториями Microsoft Windows* Hardware Quality Labs (WHQL) драйвер можно устанавливать на любую поддерживаемую настольную, мобильную или серверную систему. Установка этого программного обеспечения полностью автоматизирована для всех поддерживаемых наборов микросхем и операционных систем. Драйвер устанавливается в качестве компонента программного обеспечения Intel Matrix Storage Manager.
После установки драйвер опрашивается другими компонентами приложения Intel Matrix Storage Manager для управления подсистемой хранения данных. Ответы на запросы содержат подробную информацию о контроллере Serial ATA, устройстве Serial ATA и RAID, а также информацию об их состоянии. Данная информация отображается на консоли Intel Matrix Storage Console.

## Монитор событий

Монитор событий - это системная служба, устанавливаемая вместе с приложением Intel® Matrix Storage Manager. После установки эта служба запускается во время входа пользователя в систему и работает в фоновом режиме. Для обеспечения синхронизации состояния всех трех программ и отправки предупредительных сообщений монитор событий обменивается данными с драйвером Intel® Matrix Storage Manager, консолью Intel® Matrix Storage Console и приложением панели инструментов. Когда происходит событие, монитор событий заставляет приложение системной панели инструментов выводить на отображение панель инструментов приложения Intel Matrix Storage Manager, которое затем выводит всплывающее сообщение или диалог, описывающий событие. Типы событий, которые могут вызвать отправку предупреждения, включают изменения состояния тома RAID, ошибки ввода/вывода жесткого диска или события SMART жесткого диска. При возникновении таких событий монитор событий регистрирует их в журнале событий NT и журнале событий Intel Matrix Storage Manager.
Ниже приведен список команд меню, доступных при уведомлении о событии с помощью панели инструментов Intel Matrix Storage Manager. Для доступа к командам щелкните панель инструментов правой кнопкой мыши.

- Запустить консоль Intel Matrix Storage Console: открывает консоль Intel Matrix Storage Console с целью предоставления данных анализа состояния и/или причин события.
- Игнорировать текущее предупреждение: дает команду монитору событий игнорировать текущее событие и скрывает панель инструментов до следующего входа пользователя в систему или возникновения следующего события.
- Не показывать сообщение о защите данных при запуске: эта команда доступна только для всплывающих сообщений. Он используется для скрытия панели инструментов и отмены отображения этого сообщения в будущем.

## Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ

Дополнительное ПЗУ поставляется отдельно и в системах, не поддерживающих RAID, не используется. Дополнительное ПЗУ обычно встраивается в BIOS системной платы и обеспечивает настройку конфигурации томов RAID до загрузки операционной системы.

# Функции Intel® Matrix Storage Manager

Ниже приведено краткое описание основных функций приложения Intel® Matrix Storage Manager. В зависимости от используемого в системе контроллера-концентратора ввода/вывода и подключенного к системе оборудования некоторые функции могут быть недоступны. Полный список функций, доступных для каждого контроллера-концентратора ввода/вывода, приведен на странице поддерживаемых наборов микросхем Intel для данного продукта.

## Технология Intel® Rapid Recover

Данная технология использует функциональные возможности RAID 1 (зеркальное отражение) для копирования данных с назначенного главного диска на выбранный диск для восстановления. Главный диск и диск для восстановления должны занимать 100% доступного дискового пространства массива, и в системе может присутствовать только один том для восстановления. Вы можете выбрать непрерывное копирование данных главного диска на диск для восстановления или копирование по запросу. Помните, что во время создания тома для восстановления, в системе не должны присутствовать или не должны добавляться тома RAID. Подробную информацию см. в разделе "Создать том для восстановления" этой справочной системы.

- Преимущества: полное резервирование данных, расширенное управление копированием данных между главным диском и диском для восстановления; быстрое обновление тома (на диск для восстановления будут скопированы только те данные, которые изменились с момента предыдущего обновления); данные жестких дисков-участников могут быть отображены в Проводнике Windows*.
- Недостаток: объем хранилища данных не превышает размер самого маленького диска.
- Сферы применения: защита важных данных в мобильных системах; быстрое восстановление главного диска в его предыдущее состояние или состояние по умолчанию.

ТАБЛИЦА 1. ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ INTEL RAPID RECOVERY КОНТРОЛЛЕРАМИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ INTEL

RAID-уровень | Количество дисков | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Восстановление | 2 (главный и для восстановления) | Да | Да | Да | Да | Да

## Технология RAID

RAID (Redundant Array of Independent Drives) представляет собой несколько независимых жестких дисков, объединенных в один логический массив. Если в массиве создан один или несколько томов RAID, операционная система уже не распознает диски по отдельности, а идентифицирует каждый том, как один логический жесткий диск. Главным назначением RAID является повышение надежности, производительности и отказоустойчивости подсистемы хранения данных. RAID-уровень определяет, как данные форматируются внутри тома, который включает в себя жесткие диски массива. Intel® Matrix Storage Manager поддерживает RAID-уровень 0 (расщепление данных), RAID-уровень 1 (зеркальное отражение), RAID-уровень 5 (расщепление данных с контролем по четности) и RAID-уровень 10 (расщепление данных и зеркальное отражение). В настоящее время другие RAID-уровни не поддерживаются. В таблице ниже приведено количество жестких дисков, поддерживаемых на томах RAID для каждого уровня RAID в зависимости от установленного в системе контроллера хранения данных Intel.
ТАБЛИЦА 2. ПОДДЕРЖКА RAID-УРОВНЕЙ КОНТРОЛЛЕРАМИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ INTEL

RAID-уровень | Количество дисков | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
RAID 0 | 3 или 4 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да
RAID 0 | 5 или 6 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да
RAID 1 | 2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
RAID 5 | 3 или 4 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да
RAID 5 | 5 или 6 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да
RAID 10 | 4 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да

RAID 0 (РАСЩЕПЛЕНИЕ ДАННЫХ)
RAID-уровень 0 объединяет два (или более) жестких диска таким образом, что все данные расщепляются на управляемые блоки, называемые полосами. В Таблице 2 приведено описание сценариев использования допустимых размеров полос. Полосы создаются на тех участниках массива, на которых размещается том RAID 0. Этот способ увеличивает производительность чтения/записи, в особенности для последовательного доступа, за счет обеспечения доступа к смежным данным более чем с одного жесткого диска одновременно. Однако данные, хранящиеся на томе RAID 0, не резервируются. Поэтому сбой одного жесткого диска вызывает потерю всех данных тома.

- Преимущество: повышенная производительность доступа к данным и хранилища данных; отсутствуют потери объема данных.
- Недостаток: отсутствие избыточности данных (сбой одного диска вызывает потерю всех данных тома).
- Сферы применения: обычно применяется в настольных системах и рабочих станциях для хранения высокопроизводительных, некритических данных и программного обеспечения.

RAID 1 (ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ)
RAID-уровень 1 объединяет два жестких диска таким образом, что все данные одновременно записываются на всех участниках массива, на которых находится том RAID 1. Другими словами, данные "зеркально отражаются" по всем жестким дискам тома RAID 1. Это создает резервирование всех данных первого диска в режиме реального времени посредством их зеркального отражения на второй диск.

- Преимущества: полное резервирование данных, повышенная скорость передачи при считывании данных.
- Недостатки: емкость хранилища данных не превышает размер самого маленького диска; небольшое понижение скорости передачи при записи данных.
- Сферы применения: обычно используется на рабочих станциях и серверах для хранения важных данных.

RAID 5 (РАСЩЕПЛЕНИЕ ДАННЫХ С КОНТРОЛЕМ ПО ЧЕТНОСТИ)
RAID-уровень 5 объединяет три или более жестких дисков таким образом, что все данные расщепляются на управляемые блоки, называемые полосами. RAID 5 использует контроль по четности, представляющий собой математический метод воссоздания потерянных данных на одном диске, что повышает отказоустойчивость системы. Данные и контроль четности расщепляются на участниках массива в чередующейся последовательности. Расщепление данных с контролем по четности делает возможным перестроение данных после замены сбойного жесткого диска новым. Дополнительные процедуры по вычислению потерянных данных снижают производительность записи на тома во время перестроения данных. RAID 5 более эффективен для небольших функций ввода/вывода, чем для больших последовательных файлов.

- Преимущества: полное резервирование данных; эффективность работы; полная отказоустойчивость и повышенная производительность массива хранения данных.
- Недостаток: большой расход времени на перестроение и снижение производительности во время перестроения данных.
- Сферы применения: хорошо подходит для файловых серверов и серверов приложений, серверов Интернета и Интранета.

RAID 10 (РАСЩЕПЛЕНИЕ ДАННЫХ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ)
RAID-уровень 10 использует четыре жестких диска для создания комбинации RAID-уровней 0 и 1. Данные распределяются в массиве из двух жестких дисков, формируя компонент RAID 0. Каждый из дисков в массиве RAID 0 зеркально отражается диском в массиве RAID 1. Такая конфигурация обеспечивает преимущества производительности RAID 0 и избыточности RAID 1.

- Преимущества: повышенная производительность и полное резервирование данных.
- Недостаток: необходимо 4 жестких диска, 2 из которых используются для резервирования, что повышает стоимость системы.
- Сферы применения: серверы баз данных, для которых необходима высокая производительность и отказоустойчивость.

РАЗМЕРЫ ПОЛОС
Размер полосы указывает размер каждого из смежных логических блоков данных, используемых томами RAID 0, RAID 5 и RAID 10. Размер полосы указывается в килобайтах. В следующей таблице приведено описание сценариев использования полос стандартных размеров.
ТАБЛИЦА 3. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ РАЗМЕРОВ ПОЛОС

Размер полосы | Описание | RAID-уровни
4 Кб | Оптимально для моделей, требующих использования полос с размером 4 Кб. | RAID 0, 10
8 Кб | Оптимально для моделей, требующих использования полос с размером 8 Кб. | RAID 0, 10
16 Кб | Оптимально для последовательной передачи данных. | RAID 0, 5, 10
32 Кб | Хорошо подходит для последовательной передачи данных. | RAID 0, 5, 10
64 Кб | Хорошо подходит для общего применения (по умолчанию для RAID 5, 10). | RAID 0, 5, 10
128 Кб | Лучшая производительность для большинства настольных систем и рабочих станций (по умолчанию для RAID 0). | RAID 0, 5

## Технология Intel® Matrix RAID

Технология Intel Matrix RAID позволяет создавать два независимых тома RAID на одном RAID-массиве. В зависимости от RAID-уровня массив может содержать от 2 до 6 жестких дисков Serial ATA. Первый том RAID занимает часть массива, оставляя место для создания второго тома.
Технология Intel Matrix RAID поддерживает следующие комбинации RAID-уровней, если только для обоих томов используется одинаковое число жестких дисков:

- RAID 1 и RAID 0 по 2 диска
- RAID 0 и RAID 5 по 3-6 дисков
- RAID 0 и RAID 0 по 4 диска
- RAID 5 и RAID 10 по 4 диска

## Другие функции Intel® Matrix Storage Manager

В таблице ниже приведен краткий обзор других важных функциях, которые помогут вам в управлении подсистемами хранения данных компьютера. Функции RAID поддерживаются только в системах, использующих контроллер-концентратор ввода/вывод с поддержкой RAID.
ТАБЛИЦА 4. ОБЗОР ФУНКЦИЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ХРАНЕНИЯ

Функция | Описание
Технология Intel® Matrix RAID | Создает, управляет и использует до двух независимых томов RAID в одном массиве. Создает до трех независимых RAID-массивов, каждый из которых содержит два жестких диска на любом из шести портов Serial ATA.
Миграция RAID-уровня | Выполняет миграцию из RAID 0, 1 и 10 в RAID 5.
Увеличение объема тома RAID | Увеличивает объем тома для хранения данных за счет использования 100% доступного места массива на томах RAID 0, RAID 1, RAID 5 или RAID 10 либо путем добавления одного или нескольких жестких дисков в том RAID 0 или RAID 5.
Запасной RAID | Отмечает один или несколько жестких дисков в качестве целевого диска для автоматических перестроений.
Проверка тома RAID | Определяет любые несоответствия или поврежденные данные на томе RAID 0, RAID 1, RAID 5 или RAID 10.
Проверка и исправление тома RAID | Определяет и исправляет любые несоответствия или поврежденные данные на томе RAID 1, RAID 5 или RAID 10.
Расширенный интерфейс контроллера хоста AHCI (Advanced Host Controller Interface) | Использует такие дополнительные функции Serial ATA, как организация очереди собственных команд и "горячая" замена собственных устройств.
Шифрование данных | Позволяет преобразовывать данные таким образом, чтобы никто не мог прочитать их. Для управления уровнем и состоянием шифрования данных используется специальный ключ. На консоли Intel Matrix Storage Console отображается состояние шифрования томов RAID и томов для восстановления, а также жестких дисков RAID и не-RAID.
Жесткий диск Защита паролем | Обеспечивает наивысший уровень безопасности и защиты данных жесткого диска с помощью пароля, запрещая доступ любым неправомочным пользователям и хакерам. Вы можете разблокировать жесткий диск с консоли Intel Matrix Storage Console.
Поддержка дисков с большими секторами | Позволяет использовать в подсистемах хранения данных жесткие диски с размером логического сектора Ѕ КБ и размерами физических секторов Ѕ, 1, 2 или 4 Кб.
Кэш с обратной записью тома | Повышает производительность, ускоряя доступ и оптимизируя работу тома RAID за счет временного хранения часто используемых секторов данных.

# Сведения о приложении Intel® Matrix Storage Manager

При открытии консоли Intel® Matrix Storage Console открывается главное диалоговое окно, в котором на двух панелях отображается информация об устройствах. При использовании расширенного режима на панели в левой стороне экрана, называемой панелью устройств, отображаются логическое и физическое представления устройств, которые объединяет подсистема хранения последовательного интерфейса SATA. Такие устройства могут включать в себя любые поддерживаемые жесткие диски Serial ATA и ATAPI, а также любые поддерживаемые и присутствующие в системе тома RAID и тома для восстановления. Информация о выбранном устройстве отображается на правой панели, называемой информационной. В таблицах ниже приведены различные параметры для устройств каждого типа. Если параметр не относится к выбранному устройству, он не отображается.
ТАБЛИЦА 5. СВЕДЕНИЯ О МАССИВЕ (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Состояние | Нет активных процессов миграции: миграция или перестроения данных в настоящее время не выполняются.
Перестроение: идет перестроение одного или нескольких томов RAID.
Добавление жестких дисков: драйвер Intel® Matrix Storage Manager добавляет один или несколько участников и выполняет миграцию данных в массив.
Замена жестких дисков: в результате события SMART выполняется перестроение одного или нескольких томов RAID на запасной жесткий диск.
Инициализация: выполняется инициализация контроля по четности тома RAID или осуществляется только проверка или проверка и исправление данных тома RAID.
Кэш данных жесткого диска включен | Показывает, включен или нет кэш записи для всех жестких дисков массива.
Размер | Показывает размер массива в гигабайтах.
Свободное место | Показывает размер области в массиве, которая не используется томом RAID. Свободное место можно использовать для создания второго тома RAID.
Количество жестких дисков | Показывает количество жестких дисков, которые входят в массив.
Жесткий диск-участник [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Показывает информацию о производителе и номере модели каждого диска, входящего в массив.
Количество томов | Показывает количество томов RAID в массиве. Если количество томов равно 1 и есть свободное место, тогда в массиве может быть создан второй том RAID.
Том-участник [1, 2] | Показывает имя каждого тома RAID в массиве.

ТАБЛИЦА 6. СВЕДЕНИЯ О ТОМЕ (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Состояние (том RAID) | Нормальное: данные тома доступны полностью.
Заблокирован: указывает на блокировку или разблокировку дисков-участников, являющихся частью тома RAID. Для разблокирования тома необходимо разблокировать все его жесткие диски-участники из меню, выводимого при нажатии правой кнопки мыши.
Сбой: для томов RAID 0 это означает, что один (или более) участник отсутствует или сбойный. Для томов RAID 1 это означает сбой обоих участников. Для тома RAID 5 или RAID 10 это означает, что два (или более) участника отсутствуют или сбойные. Примечание: при некоторых условиях для тома RAID 10 может выводиться сообщение "Частичная потеря работоспособности" даже в том случае, если оба его диска-участника отсутствуют или сбойные.
Частичная потеря работоспособности: только тома RAID 1, RAID 5 и RAID 10 могут находиться в этом состоянии. Указывает на то, что участник сбойный или отсутствует.
Событие SMART: количество ошибок на жестком диске превысило уровень, допускающий восстановление, и для диска зафиксировано событие SMART.
Перестроение: только тома RAID 5 и RAID 10 могут находиться в этом состоянии. Указывает на то, что данные были скопированы на зеркальный или запасной диск, и идет восстановление избыточности данных.
Миграция: указывает на то, что выполняется миграция данных на второй жесткий диск или в массив, и создание тома RAID.
Проверка: указывает на выполнение проверки данных тома RAID.
Инициализация: выполняется инициализация контроля по четности тома RAID или осуществляется только проверка или проверка и исправление данных тома RAID.
Состояние (том для восстановления) | Выполняется создание тома: данные с главного диска копируются на диск для восстановления.
Непрерывное обновление: во все то время, пока оба диска подключены к системе, данные с главного диска автоматически копируются на диск для восстановления. После отключения политики непрерывного обновления для запроса обновления в ручном режиме необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши имя тома и выбрать команду меню "Обновить том".
Обновление по запросу: копирование данных с главного диска на диск для восстановления выполняется по щелчку правой кнопкой мыши на томе и выборе команды меню "Обновить том". Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
Обновлено: в этом состоянии могут находиться только тома для восстановления, настроенные для политики непрерывного обновления. Данные на диске для восстановления соответствуют данным на главном диске.
Требуется обновление: в этом состоянии могут находиться только тома для восстановления, настроенные для политики обновления по запросу. Данные на диске для восстановления не соответствуют данным на главном диске.
Сбой: сбой обоих дисков-участников.
Выполняется обновление тома: данные с главного диска копируются на диск для восстановления. Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
Выполняется восстановление: Данные с диска для восстановления перезапишут все данные на главном диске.
Главный диск только для чтения: в Проводнике* Windows была выбрана команда на доступ к файлам главного диска, что сделало диск доступным только для чтения.
Диск для восстановления только для чтения: в Проводнике Windows была выбрана команда на доступ к файлам диска для восстановления, что сделало диск доступным только для чтения.
Главный диск отсутствует: главный диск, который использовался для создания тома для восстановления, больше не определяется.
Диск для восстановления отсутствует: диск для восстановления, который использовался для создания тома для восстановления, больше не определяется.
Состояние шифрования | Вкл.: том и все его жесткие диски-участники зашифрованы. Примечание: все жесткие диски-участники, входящие в состав тома RAID во время его создания, должны иметь одинаковое состояние шифрования.
Выкл.: том и все его жесткие диски-участники не зашифрованы.
Выкл. (смешанное шифрование жестких дисков): жесткие диски-участники тома RAID имеют различные состояния шифрования, и том рассматривается в качестве незашифрованного. Для изменения состояния шифрования тома измените состояние шифрования всех жестких дисков-участников так, чтобы оно было одинаковым.
Ошибки при проверке | Сообщает о несоответствиях, обнаруженных во время проверки тома RAID. Эти данные справедливы только во время выполнения процесса проверки или процесса проверки и исправления.
Блоки с ошибками носителя | Сообщает о блоках с ошибками носителя, обнаруженных во время проверки тома RAID. Эти данные справедливы только во время выполнения процесса проверки или процесса проверки и исправления.
Системный том | Сообщает, что том содержит защищенные файлы операционной системы.
Кэш с обратной записью тома включен | Показывает, включена или нет функция кэш с обратной записью для тома.
RAID-уровень | Показывает RAID-уровень, используемый томом.
Размер полосы | Показывает размер каждого из смежных логических блоков данных, используемых томами RAID 0, RAID 5 и RAID 10. Размер полосы указывается в килобайтах.
Размер | Показывает общий размер тома в гигабайтах.
Количество жестких дисков | Показывает количество жестких дисков, входящих в состав тома.
Жесткий диск-участник [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Для томов RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 - отображает сведения об изготовителе и номере модели каждого жесткого диска тома.
Главный жесткий диск | Для томов для восстановления - отображает сведения об изготовителе и номере модели главного диска.
Жесткий диск для восстановления | Для томов для восстановления - отображает сведения об изготовителе и номере модели диска для восстановления.
Родительский массив | Отображает имя массива, содержащего этот том.

ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ О ЖЕСТКОМ ДИСКЕ RAID (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Использование | Участник массива: жесткий диск, сгруппированный с другими устройствами для формирования массива, содержащего тома RAID. Тома RAID могут отображаться в операционных системах, в то время как отдельные диски - нет.
Участник массива (главный): исходный жесткий диск для тома для восстановления.
Участник массива (восстановление): целевой жесткий диск для тома для восстановления.
Жесткий диск не-RAID: жесткий диск, не имеющий метаданных RAID, видимый и доступный для использования операционной системой.
Нет: на жестком диске находятся метаданные, которые воспрещают его отображение в операционной системе, но этот диск не является участником массива.
Состояние | Нормальное: жесткий диск присутствует, работает нормально и не заблокирован.
Заблокирован: жесткий диск защищен паролем. Для разблокирования жесткого диска используйте команду меню, выводимую при нажатии правой кнопки мыши на заблокированном жестком диске. Примечание: если часть дисков-участников тома RAID заблокирована, а другая часть дисков - нет, том отображается как заблокированный.
Произошла ошибка: на жестком диске превышен предел исправимых ошибок. Отображается в пользовательском интерфейсе Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ.
Событие SMART: количество устранимых ошибок на жестком диске превысило пороговое значение, и существует риск возникновения сбоя.
Отсутствует: жесткий диск отсутствует.
Несовместимая версия: на жестком диске находятся метаданные RAID, указывающие на версию, несовместимую с текущей версией программного обеспечения RAID.
Сбой: указывает на те же условия, что и в состоянии "Произошла ошибка". Данная информация отображается на консоли Intel Matrix Storage Console.
Состояние шифрования | Вкл.: жесткий диск зашифрован.
Выкл.: жесткий диск не зашифрован.
Порт устройства | Показывает порт контроллера Serial ATA, к которому подключен жесткий диск.
Текущий режим передачи Serial ATA | Показывает режим передачи Serial ATA между контроллером Serial ATA и жестким диском Serial ATA. Стандартные значения этого параметра: Поколение 1: 150 Мбайт/сек. Поколение 2: 300 Мбайт/сек.
Модель | Показывает номер модели жесткого диска.
Серийный номер | Показывает серийный номер жесткого диска, установленный производителем.
Микропрограмма | Показывает версию микропрограммы жесткого диска.
Поддержка организации очереди собственных команд | Показывает, поддерживает ли жесткий диск функцию организации очереди собственных команд.
Кэш обратной записи жесткого диска включен | Показывает, включен или нет кэш данных для всех жестких дисков массива.
Количество томов | Показывает число томов в массиве.
Том-участник [1, 2] | Показывает имя каждого из томов, участником которого является данный жесткий диск.
Родительский массив | Показывает имя RAID-массива, в который входит жесткий диск.

ТАБЛИЦА 8. СВЕДЕНИЯ О ЖЕСТКОМ ДИСКЕ НЕ-RAID (РЕЖИМ RAID)

Параметр | Значение
Использование | Жесткий диск не-RAID: этот жесткий диск в RAID-массиве или томе не используется. Данный жесткий диск может использоваться в качестве запасного для RAID или в качестве устройства хранения данных.
Запасной: этот жесткий диск был отмечен как целевой диск для автоперестроений.
Использование неизвестного жесткого диска: состояние использования этого диска определить не удалось. Возможная причина - несовместимость версии программного обеспечения и конфигурации жесткого диска.
Состояние | Нормальное: жесткий диск присутствует и работает нормально.
Произошла ошибка: на жестком диске превышен предел исправимых ошибок. Отображается в пользовательском интерфейсе Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ.
Событие SMART: количество устранимых ошибок на жестком диске превысило пороговое значение, и существует риск возникновения сбоя.
Заблокирован: жесткий диск защищен паролем. Для разблокирования жесткого диска используйте команду меню, выводимую при нажатии правой кнопки мыши на заблокированном жестком диске. Примечание: если все диски-участники тома RAID заблокированы, том не отображается, а все его диски-участники отображаются как жесткие диски не-RAID.
Сбой: указывает на те же условия, что и в состоянии "Произошла ошибка". Данная информация отображается на консоли Intel Matrix Storage Console.
| Состояние шифрования | Вкл.: жесткий диск зашифрован.
Выкл.: жесткий диск не зашифрован.
Порт устройства | Показывает порт контроллера Serial ATA, к которому подключен жесткий диск.
Текущий режим передачи Serial ATA | Показывает режим передачи Serial ATA между контроллером Serial ATA и жестким диском Serial ATA. Стандартные значения этого параметра: Поколение 1: 150 Мбайт/сек. Поколение 2: 300 Мбайт/сек.
Модель | Показывает номер модели жесткого диска.
Серийный номер | Показывает серийный номер жесткого диска, установленный производителем.
Микропрограмма | Показывает версию микропрограммы жесткого диска.
Поддержка организации очереди собственных команд | Показывает, поддерживает ли жесткий диск функцию организации очереди собственных команд.
Системный жесткий диск | Показывает, содержит ли жесткий диск защищенные файлы операционной системы.
Размер | Показывает общий размер жесткого диска в гигабайтах.

ТАБЛИЦА 9. ИНФОРМАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА SERIAL ATA (РЕЖИМ AHCI В МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ)

Имя | Описание
Состояние | Нормальное: жесткий диск присутствует и работает нормально.
Заблокирован: жесткий диск защищен паролем. Для разблокирования жесткого диска используйте команду меню, выводимую при нажатии правой кнопки мыши на заблокированном жестком диске. Примечание: если все диски-участники тома RAID заблокированы, том не отображается, а все его диски-участники отображаются как жесткие диски не-RAID.
Произошла ошибка: на жестком диске превышен предел исправимых ошибок. Отображается в пользовательском интерфейсе Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ.
Событие SMART: количество устранимых ошибок на жестком диске превысило пороговое значение, и существует риск возникновения сбоя.
Сбой: указывает на те же условия, что и в состоянии "Произошла ошибка". Данная информация отображается на консоли Intel Matrix Storage Console.
Порт устройства | Показывает порт контроллера Serial ATA, к которому подключен жесткий диск.
Текущий режим передачи Serial ATA | Показывает режим передачи Serial ATA между контроллером Serial ATA и жестким диском Serial ATA. Стандартные значения этого параметра: Поколение 1: 150 Мбайт/сек. Поколение 2: 300 Мбайт/сек.
Модель | Показывает номер модели жесткого диска.
Серийный номер | Показывает серийный номер жесткого диска, установленный производителем.
Микропрограмма | Показывает версию микропрограммы жесткого диска.
Поддержка организации очереди собственных команд | Показывает, поддерживает ли жесткий диск функцию организации очереди собственных команд.
Размер | Показывает общий размер жесткого диска в гигабайтах.

# Команды Intel® Matrix Storage Manager

## Основной режим - краткое описание операций

Консоль Intel® Matrix Storage Console предоставляет доступ к командам по управлению функциями Intel® Matrix Storage Manager. В основном режиме на левой панели отображаются часто используемые операции, а на правой панели - сведения (состояние тома, подробные данные и предупреждения) и кнопка операции, выбранной на левой панели. В таблице ниже приведено описание каждой команды, доступ к которым можно получить из этих меню.

ТАБЛИЦА 10. КОМАНДЫ ЛЕВОЙ ПАНЕЛИ, ДОСТУПНЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОМА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Операция | Описание
Просмотреть состояния жесткого диска и тома | Эта команда меню обеспечивает краткий обзор состояния жестких дисков и тома, а также возможность переключиться к представлению в расширенном режиме.
Изменить политику обновления тома | Эта команда меню позволяет изменять политику обновления тома посредством включения или выключения непрерывных обновлений. Выбор команды меню "Отключение непрерывного обновления" включит политику обновления тома по запросу, что потребует от вас выполнения обновлений вручную с помощью команды "Обновление тома для восстановления". Выбор команды меню "Включить непрерывное обновление" включит функцию автоматического обновления тома.
"Доступ к файлам главного диска" и "Доступ к файлам диска восстановления" | Эти команды меню обеспечивают просмотр файлов на главном диске и диске для восстановления с помощью Проводника* Windows. Выбор одной из этих команд установит том в состояние только для чтения и запретит его автоматические обновления. После завершения просмотра файлов выберите команду "Скрыть файлы главного диска" или "Скрыть файлы диска для восстановления" для скрытия файлов и настройки тома для установки политики обновления по запросу либо выберите команду "Изменить политику обновления тома" для скрытия файлов и установки политики непрерывного обновления тома.
"Скрыть файлы главного диска" и "Скрыть файлы диска для восстановления" | Эти команды меню доступны только после выбора команды, открывающей доступ к файлам главного диска или диска для восстановления из Проводника Windows*. Выбор одной из этих команд ведет к открытию жесткого диска для записи и включения непрерывного обновления или обновления по запросу.
Обновить том для восстановления | Эта команда меню доступна только тогда, когда том настроен на использование политики обновления по запросу. После выбора этой команды данные с главного диска будут скопированы на диск для восстановления. Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
Восстановить данные на главный диск | Эта команда меню доступна только после перезагрузки системы с диска для восстановления с использованием пользовательского интерфейса Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ. Выбор данной команды приводит к перезаписи всех данных на главном диске данными с диска для восстановления.

## Расширенный режим - краткое описание операций

В расширенном режиме консоль Intel® Matrix Storage Console предоставляет два способа доступа к операциям по управлению функциями Intel® Matrix Storage Manager: с помощью меню "Действия" и с помощью меню, выводимых при нажатии правой кнопки мыши. Меню "Действия" обеспечивает доступ к часто используемым операциям, в то время как меню, выводимые при нажатии правой кнопки мыши на элементах панели устройств, обеспечивают доступ к операциям, относящимся только к конкретному элементу. В таблицах ниже приведено описание каждой команды, доступ к которым можно получить из этих меню.
ТАБЛИЦА 11. КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ИЗ МЕНЮ "ДЕЙСТВИЯ"

Операция | Описание
Создать том RAID | Используйте эту команду для создания тома RAID, когда нет необходимости сохранять данные на существующем жестком диске. В зависимости от выбранного уровня RAID для создания тома может быть использовано два или более жестких дисков. Технология Intel® Matrix RAID делает возможным создание двух томов в одном массиве. Для этого выберите размер тома меньше, чем общий размер массива. Это позволит оставить свободное место в массиве для создания второго тома RAID. Второй том автоматически займет все оставшееся место в массиве. С консоли Matrix Storage Console можно создать только том RAID. Созданный том не будет размечен и отформатирован. Для создания разделов и форматирования нового тома используйте программу управления дисками Microsoft Windows*. Учтите, что в системах с включенным шифрованием для запуска мастера создания тома RAID должно быть доступно не менее двух жестких дисков не-RAID с идентичным состоянием шифрования.
Создать том RAID из существующего жесткого диска | Используйте эту команду, когда необходимо сохранить данные на существующем жестком диске и скопировать их на один или несколько дополнительных дисков. В зависимости от объема жесткого диска и загруженности системы такой процесс создания, называемый миграцией, может занять несколько часов. Как только работа мастера будет закончена, появится диалоговое окно, отображающее процесс миграции. Для повторного открытия диалогового окна в любой момент миграции щелкните правой кнопкой мыши том миграции и выберите "Показать процесс миграции". Только один процесс миграции может осуществляться в любой момент времени. Если нужно преобразовать в том RAID несколько дисков с данными, нужно выполнить это последовательно. Учтите, что в системах с включенным шифрованием для запуска мастера создания тома RAID должно быть доступно не менее двух жестких дисков не-RAID с идентичным состоянием шифрования.
Создать том для восстановления | Используйте эту команду для создания тома с помощью технологии быстрого восстановления Intel® Rapid Recover. Эта технология копирует данные с главного диска на диск для восстановления непрерывно или по запросу. Главный диск и диск для восстановления должны занимать 100% доступного дискового пространства массива, и в системе может присутствовать только один том для восстановления. Помните, что во время создания тома для восстановления в системе не должны присутствовать или не должны добавляться тома RAID. Кроме того, в системах с включенным шифрованием для запуска мастера создания тома RAID должно быть доступно не менее двух жестких дисков не-RAID с идентичным состоянием шифрования.
Повторно сканировать устройства "Plug and Play" | Используйте эту команду для обнаружения добавленных или удаленных жестких дисков. Обновленная информация будет показана в окне расширенного вида после завершения процесса сканирования. Данная операция соответствует операции, выполняемой при выборе команды "Обновить конфигурацию оборудования" в диспетчере устройств Microsoft Windows.

ТАБЛИЦА 12. КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ИЗ МЕНЮ, ВЫВОДИМОГО ПРИ НАЖАТИИ ПРАВОЙ КНОПКИ МЫШИ

Элемент панели устройств | Описание
Массив | Создать том: эта команда доступна только тогда, когда массив состоит из тома RAID, который не занимает 100% доступного пространства жесткого диска массива. Данную команду можно использовать для запуска мастера создания томов RAID и создания второго тома, занимающего оставшееся место в массиве. Подробные сведения приведены в разделе "Технология Intel Matrix RAID" файла справки.
Вкл./Выкл. кэш данных жесткого диска: Кэш-память данных жесткого диска - это функция увеличения производительности, поддерживаемая некоторыми жесткими дисками. Включение функции кэш-памяти данных повышает производительность путем временного хранения данных перед их записью на жесткий диск. Недостатком включения функции кэш-памяти данных является возможность потери кэшированных данных при внезапном отключении питания системы. Для включения или отключения кэша данных щелкните правой кнопкой мыши RAID-массив, а затем выберите параметр 'Включить кэш данных жестких дисков' или 'Отключить кэш данных жестких дисков'. Для применения изменений перезагрузите компьютер.
Том RAID | Удалить том: эта команда позволяет удалить существующий том RAID. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при удалении тома RAID все данные на жестких дисках, входящих в этот том RAID, будут удалены безвозвратно. Перед удалением тома сделайте резервную копию важных данных.
Изменить том: эта команда позволяет выполнять следующие изменения тома RAID: изменение имени тома, миграция RAID-уровня (т.е. миграция тома из RAID 0, 1 или 10 в том RAID 5) и увеличение объема тома за счет использования 100% доступного места массива или добавления жестких дисков.
Проверить данные тома: эта команда используется для проверки данных на томе RAID. После завершения процесса проверки появится диалоговое окно, отображающее количество обнаруженных ошибок и блоков с ошибками носителя.
Проверить и восстановить данные тома: эта команда используется для проверки и исправления данных на томе RAID. После завершения процесса проверки и исправления появится диалоговое окно, отображающее количество обнаруженных и исправленных ошибок, а также число переназначенных блоков с ошибками носителя.
Включить/выключить кэш с обратной записью тома: включение кэш с обратной записью тома повышает производительность и улучшает реагирование системы ввода вывода, но может ухудшить защиту данных в случаях возникновения сбоев питания или системы. После изменения этого параметра перезагрузка не требуется. ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения защиты данных во время работы системы от источника бесперебойного питания (ИБП) кэш с обратной записью тома временно отключается.
Показать ход создания тома: эта команда доступна только во время создания нового тома. После выбора этой команды откроется диалоговое окно с отчетом о процессе создания - "% выполнено".
Показать процесс миграции: эта команда доступна только во время выполнения процесса миграции. После выбора этой команды откроется диалоговое окно с отчетом о процессе миграции - "% выполнено".
Восстановить том: эта команда используется для восстановления тома после замены сбойного жесткого диска при условии, что будет вновь установлен жесткий диск или диски, которые были частью сбойного тома RAID. Данные этого жесткого диска были недоступны, пока диск был удален из системы.
Преобразовать в том для восстановления: эта команда доступна только для томов RAID 1, которые занимают 100% дискового пространства массива. Массив должен состоять только из 2 жестких дисков. После преобразования том RAID 1 сможет использовать технологию Intel® Rapid Recover. Пошаговые инструкции по выполнению данной операция приведены в разделе "Команды по преобразованию томов".
Том для восстановления | Удалить том: эта команда используется для удаления существующего тома восстановления. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при удалении тома для восстановления все данные на главном диске и на диске восстановления будут удалены безвозвратно. Перед удалением тома сделайте резервную копию важных данных.
Изменить том: эта команда обеспечивает следующие изменения тома для восстановления: изменение имени тома, замена главного диска и диска для восстановления, а также изменение политики обновления.
Проверить данные тома: эта команда используется для проверки данных на томе для восстановления. После завершения процесса проверки появится диалоговое окно, отображающее количество обнаруженных ошибок и блоков с ошибками носителя.
Проверить и восстановить данные тома: эта команда используется для проверки и исправления данных на томе для восстановления. После завершения процесса проверки и исправления появится диалоговое окно, отображающее количество обнаруженных и исправленных ошибок, а также число переназначенных блоков с ошибками носителя.
Включить/выключить кэш с обратной записью тома: включение кэш с обратной записью тома повышает производительность и улучшает реагирование системы ввода вывода, но может ухудшить защиту данных в случаях возникновения сбоев питания или системы. После изменения этого параметра перезагрузка не требуется. ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения защиты данных во время работы системы от источника бесперебойного питания (ИБП) кэш с обратной записью тома временно отключается.
Отключить непрерывное обновление: эта команда используется для переключения политики обновления на режим работы по запросу. После ее выбора необходимо запросить обновление вручную, щелкнув правой кнопкой мыши имя тома и выбрав команду "Обновить том".
Обновить том: эта команда доступна только тогда, когда том настроен на использование политики обновления по запросу. После выбора этой команды данные с главного диска будут скопированы на диск для восстановления. Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
Показать выполнение обновления тома: эта команда доступна только тогда, когда создается новый том для восстановления или при выборе команды "Обновить том" в политике обновления по запросу.
Отменить обновление тома: эта команда доступна только тогда, когда создается новый том для восстановления или при выборе команды "Обновить том" в политике обновления по запросу.
Восстановить данные на главный диск: эта команда доступна только после перезагрузки системы с диска для восстановления с использованием пользовательского интерфейса Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ. Выбор данной команды приводит к перезаписи всех данных на главном диске данными с диска для восстановления.
Показать процесс восстановления: эта команда доступна только тогда, когда выполняется восстановление данных на главный диск. После выбора этой команды откроется диалоговое окно с отчетом о процессе восстановления - "% выполнено".
Отменить восстановление: эта команда доступна только тогда, когда выполняется восстановление данных на главный диск. Выбор данной команды отменит процесс копирования данных с диска для восстановления на главный диск.
"Доступ к файлам главного диска" и "Доступ к файлам диска восстановления": эти команды обеспечивают просмотр файлов на главном диске и диске для восстановления с помощью Проводника* Windows. Выбор одной из этих команд установит том в состояние только для чтения и запретит его автоматические обновления. После завершения просмотра файлов выберите команду "Скрыть файлы главного диска" или "Скрыть файлы диска для восстановления" для скрытия файлов и настройки тома для установки политики обновления по запросу либо выберите команду "Изменить политику обновления тома" для скрытия файлов и установки политики непрерывного обновления тома.
"Скрыть файлы главного диска" и "Скрыть файлы диска для восстановления": эти команды меню доступны только после выбора команды, открывающей доступ к файлам главного диска или диска для восстановления из Проводника Windows*. После выбора одной из этих команд жесткий диск станет открыт для записи и обновлений тома.
Преобразовать в том RAID 1: эта команда используется для преобразования тома для восстановления в том RAID 1. Пошаговые инструкции по выполнению данной операция приведены в разделе "Команды по преобразованию томов".
Жесткий диск не-RAID | Активировать СИД порта: эта команда позволяет идентифицировать порт подключения жесткого диска. После нахождения порта СИД начнет мигать и погаснет автоматически. Примечание: эта команда доступна только для используемых портов.
Разблокировать жесткий диск: эта команда доступна только в случае блокировки одного или нескольких жестких дисков. Заблокированные жесткие диски отображаются на панели устройств со значком замка, а на информационной панели - с надписью "Заблокирован". Щелкните жесткий диск правой кнопкой мыши и выберите в меню "Разблокировать жесткий диск". Появится запрос на ввод пароля для отключения блокировки выбранного жесткого диска. В этом случае консоль Intel®Matrix Storage Console не даст заблокировать жесткий диск.
Жесткий диск не-RAID | Пометить как запасной: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: когда жесткий диск не-RAID помечается в качестве запасного, все данные этого жесткого диска удаляются безвозвратно. Сделайте резервную копию всех важных данных перед пометкой диска в качестве запасного. Эта функция отмечает жесткие диски в качестве целевых для выполнения автоперестроений. Для отметки жесткого диска в качестве запасного на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши на одном из дисков не-RAID и выберите "Пометить как запасной".
Сброс жесткого диска в не-RAID: состояние не-RAID может быть возвращено только жестким дискам не-RAID, уже помеченным в качестве запасных. На панели устройств в списке жестких дисков не-RAID щелкните правой кнопкой мыши на запасном жестком диски и в появившемся меню выберите команду "Сброс диска в не-RAID". Данный диск, бывший участником RAID-массива, перейдет в состояние диска не-RAID.
Перестроить на этот жесткий диск: эта команда доступна только при частичной потере работоспособности RAID 1, 5 или 10 вследствие сбоя диска-участника либо сбоя или потери главного диска тома для восстановления. Подробные инструкции по использованию данной команды приведены в разделах "Восстановить данные на главный диск" или "Восстановление тома RAID" файла справки.
Активировать СИД порта: эта команда позволяет идентифицировать порт подключения жесткого диска. После нахождения порта СИД начнет мигать и погаснет автоматически. Примечание: эта команда доступна только для используемых портов.
Разблокировать жесткий диск: эта команда доступна только в случае блокировки одного или нескольких жестких дисков. Заблокированные жесткие диски отображаются на панели устройств со значком замка, а на информационной панели - с надписью "Заблокирован". Щелкните жесткий диск правой кнопкой мыши и выберите в меню "Разблокировать жесткий диск". Появится запрос на ввод пароля для отключения блокировки выбранного жесткого диска. В этом случае консоль Intel®Matrix Storage Console не даст заблокировать жесткий диск.

## Команды по созданию томов

Для создания нового тома RAID или тома для восстановления выберите одну из команд в меню "Действия" в расширенном режиме. При этом откроется мастер, с помощью которого вы выполните процесс создания тома. Далее приводится описание каждой из команд создания тома. Для создания тома переустановка операционной системы не требуется. Никакие приложения и данные затронуты не будут. Помните, что для создания тома RAID или тома для восстановления в систему следует войти с правами администратора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: процесс создания тома УДАЛИТ ВСЕ ДАННЫЕ без возможности восстановления на одном или нескольких жестких дисках, используемых для его создания. Будьте внимательны к предупредительным сообщениям каждого мастера, которые содержат сведения о том, данные какого диска будут перезаписаны, и обязательно перед созданием тома сделайте резервную копию важных данных.
Примечание к событию SMART. Вы не сможете создать том RAID, если на одном или нескольких выбранных дисках Serial ATA произойдет событие SMART. Если в этом случае вы уверены, что событие SMART не помешает нормальной работе диска, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши диск, сообщивший о событии, и выбрать "Очистить событие SMART" (Reset SMART Event). После этого вы сможете создать на диске том RAID. Это не рекомендуется делать, пока вы не выясните причину события SMART.

Системы с шифрованием: доступ к мастерам создания тома будет невозможен до тех пор, пока в системе не будет не менее двух жестких дисков не-RAID с одинаковым состоянием шифрования. Кроме того, том можно создать только на жестких дисках-участниках, имеющих идентичное состояние шифрования: с шифрованием или без шифрования.
СОЗДАТЬ ТОМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Для копирования данных с назначенного главного диска, который обычно является системным, на выбранный диск для восстановления том восстановления использует технологию Intel® Rapid Recover. Главный диск и диск для восстановления должны занимать 100% доступного дискового пространства массива, и в системе может присутствовать только один том для восстановления. Кроме того, во время создания тома для восстановления в системе не должны присутствовать или быть добавлены тома RAID.
Выполните следующие действия для создания тома для восстановления. Во время этого процесса вы можете выбрать вариант непрерывного копирования данных главного диска на диск для восстановления или копирование по запросу. Во время использования политики непрерывного обновления данных изменения, выполненные на главном диске, будут автоматически скопированы на диск для восстановления после его подключения и перехода в активное состояние. Во время использования политики обновления по запросу состояние диска для восстановления автоматически устанавливается в значение "Неактивен". Поэтому данные главного диска могут быть восстановлены в предыдущее состояние путем копирования с диска для восстановления назад на главный диск (сведения о данной процедуре приведены в разделе "Возврат главного диска в предыдущее состояние" файла справки).

1. Убедитесь в наличии не менее 1 жесткого диска Serial ATA в дополнение к подключенному системному диску.
2. Запустите Microsoft Windows* и консоль Intel Matrix Storage Console.
3. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
4. В меню "Действия" выберите команду "Создать том для восстановления". Будет запущен мастер создания тома для восстановления.
5. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера.
6. Если для создания тома для восстановления используется 2 пустых жестких диска, том будет создан сразу после завершения работы мастера. Если том создается из главного диска, уже содержащего данные, процесс создания тома начнется после завершения работы программы мастера. Для просмотра состояния миграции на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать выполнение обновления тома".

СОЗДАТЬ ТОМ RAID ИЗ СИСТЕМЫ С ПОДДЕРЖКОЙ RAID
Настройка конфигурации RAID-совместимой системы выполняется с помощью контроллера Serial ATA, установленного на режим RAID, а также с использованием не менее одного жесткого диска, не содержащего томов RAID ("сквозной" диск). В операционной системе должно быть установлено приложение Intel® Matrix Storage Manager. При этом возможны следующие конфигурации RAID (для определения поддерживаемых вашей системой RAID-уровней см. таблицу 2 в этом файле справки):

- RAID-поддержка 2, 3, 4, 5 или 6-дискового RAID 0
- RAID-поддержка 2-дискового RAID 1
- RAID-поддержка 3, 4, 5 или 6-дискового RAID 5
- RAID-поддержка 4-дискового RAID 10

Для создания RAID-системы посредством миграции данных с существующего системного диска на том RAID выполните приведенные ниже операции.

1. Запомните серийный номер жесткого диска, с которого следует выполнить миграцию данных и убедитесь в том, что он подключен к системе. Этот номер потребуется позже в процедуре идентификации данного диска в качестве исходного устройства.
2. Подключите к системе дополнительные жесткие диски Serial ATA, которые будут использоваться в качестве дисков-участников тома. Убедитесь, что объем этих жестких дисков равен или превышает объем исходного жесткого диска.
3. Запустите Microsoft Windows* и консоль Intel Matrix Storage Console.
4. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
5. В меню "Действия" выберите команду "Создать том RAID из существующего жесткого диска". Будет запущен мастер создания тома RAID из существующего жесткого диска.
6. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. Процесс миграции начнется сразу после завершения работы мастера.
7. Для просмотра состояния миграции на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать процесс миграции". После завершения миграции появится сообщение панели инструментов, а состояние тома на информационной панели будет отображаться как "Нормальное".
8. Перезагрузите систему после выполнения миграции. Если была выполнена миграция на том RAID 0, используйте программу управления дисками Microsoft Windows* для разбиения на разделы и форматирования свободного пространства, созданного из двух жестких дисков. Для расширения существующих внутри тома RAID разделов также можно использовать программное обеспечение независимых производителей.

Если у вас всего один несистемный жесткий диск, содержащий программы или личные данные, можно использовать функцию миграции для установки этого диска в качестве исходного для тома RAID.
СОЗДАТЬ ТОМ RAID ИЗ ПУСТЫХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ
Для создания тома RAID из пустых, несистемных жестких дисков Serial ATA выполните приведенные ниже операции:

1. Подключите к системе дополнительные жесткие диски Serial ATA, которые будут использоваться в качестве дисков-участников тома.
2. Запустите Microsoft Windows* и консоль Intel Matrix Storage Console.
3. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
4. В меню "Действия" выберите "Создать том RAID". Будет запущен мастер создания томов RAID.
5. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. Том будет создан сразу после завершения работы программы мастера.

## Команды по преобразованию томов

Для преобразования тома переустановка операционной системы не требуется. Никакие приложения и данные затронуты не будут. Помните, что для изменения тома RAID или тома для восстановления нужно войти в систему с правами администратора.
ПРЕОБРАЗОВАТЬ ТОМ RAID 0, 1 ИЛИ 10 В ТОМ RAID 5
При этом возможны следующие конфигурации RAID (для определения поддерживаемых вашей системой RAID-уровней см. таблицу 2 в этом файле справки):

- Из 2-дискового RAID 1 в 3, 4, 5- или 6-дисковый RAID 5
- Из 2-дискового RAID 0 в 3- или 4-дисковый RAID 5
- Из 3-дискового RAID 0 в 4, 5- или 6-дисковый RAID 5
- Из 4-дискового RAID 10 в 4, 5- или 6-дисковый RAID 5

Для миграции существующего тома RAID 0, 1 или 10 в том RAID 5 выполните приведенные ниже операции.

1. Убедитесь, что к вашей системе подключено не менее 3 жестких дисков SATA.
2. Запустите Microsoft Windows* и консоль Intel Matrix Storage Console.
3. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
4. Щелкните правой кнопкой мыши преобразуемый том и выберите "Изменить том".
5. Будет запущен мастер изменения томов RAID.
6. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. Процесс миграции начнется сразу после завершения работы мастера.
7. Для просмотра состояния миграции на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать процесс миграции". После завершения миграции появится сообщение панели инструментов, а состояние тома на информационной панели будет отображаться как "Нормальное".

ПРЕОБРАЗОВАТЬ ТОМ RAID 1 В ТОМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Для преобразования существующего тома RAID 1 в том для восстановления выполните приведенные ниже операции:

1. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
2. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома RAID 1 и выберите "Преобразовать в том для восстановления". Появится сообщение о том, что сначала необходимо инициализировать том RAID 1. Щелкните "OK" для начала процесса инициализации.
3. После завершения инициализации еще раз щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Преобразовать в том для восстановления". Будет запущен мастер преобразования томов RAID.
4. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. Том будет преобразован сразу после завершения работы программы мастера.

ПРЕОБРАЗОВАТЬ ТОМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ТОМ RAID 1
Для преобразования тома для восстановления в том RAID 1 выполните приведенные ниже операции:

1. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
2. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома для восстановления и выберите "Преобразовать в том RAID 1". Будет запущен мастер преобразования тома для восстановления.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. Том будет преобразован сразу после завершения работы программы мастера.

## Команды увеличения объема тома

С консоли Intel Matrix Storage Console можно увеличить объем существующих томов RAID двумя следующими способами:

1. Использовать 100% доступного места массива. Эта команда доступна только, если в системе есть том RAID0, RAID1, RAID5 и/или RAID10, и в существующем массиве есть свободное место.
2. Добавить один или более жестких дисков - участников. Эта команда доступна только, если в системе есть том RAID0 и/или RAID5 и подключено не менее одного жесткого диска не-RAID, а также совпадают типы внешних или внутренних подключений существующих жестких дисков-участников. Добавить внешний жесткий диск в том, который содержит только внутренние жесткие диски, нельзя.

Приведенные выше способы являются взаимоисключающими, и мастер изменения томов RAID позволяет выбирать только один из них. Потребуется выполнить процесс изменения тома столько раз, сколько раз будет необходимо выполнить миграцию, включая и миграцию RAID-уровня. Для увеличения объема тома переустановка операционной системы не требуется.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 100% ДОСТУПНОГО МЕСТА МАССИВА
Для увеличения объема тома за счет использования 100% доступного места в массиве выполните приведенные ниже операции:

1. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
2. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Изменить том". Будет запущен мастер изменения томов RAID.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. В диалоге "Изменить том" выберите "Увеличение объема тома" и "Использовать 100% доступного места массива". Миграция тома начнется сразу после завершения работы программы мастера.

ДОБАВИТЬ ОДИН ИЛИ БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ-УЧАСТНИКОВ
Для увеличения объема тома за счет добавления одного или нескольких жестких дисков-участников выполните приведенные ниже операции:

1. В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
2. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома RAID и выберите "Изменить том ". Будет запущен мастер изменения томов RAID.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. В диалоговом окне "Изменить том" выберите "Увеличение объема тома" и "Добавить один или более жестких дисков-участников". В следующем диалоговом окне выберите один или более доступных жестких дисков на добавление в существующий том. Если в системе включено шифрование, убедитесь, что выбранные жесткие диски имеют то же состояние шифрования, что и изменяемый том. Миграция тома начнется сразу после завершения работы программы мастера.

# Поиск и устранение неисправностей

## Требования к системе

Подробные сведения о компонентах, необходимых для данной версии консоли Intel® Matrix Storage Console, и поддерживаемых операционных системах можно найти файле Readme, установленном вместе с этим программным обеспечением, или на веб-сайте Intel по поддержке данного продукта.

## Тома для восстановления

Разделы этой главы относятся только к томам для восстановления. В них описывается процесс замены диска для восстановления или главного диска и процедура возврата данных главного диска в предшествующее состояние.

- ЗАМЕНА ДИСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
- ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ДИСКА
- ВОЗВРАТ ДАННЫХ ГЛАВНОГО ДИСКА В ПРЕДЫДУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

ЗАМЕНА ДИСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В случае сбоя, удаления из системы или потери диска для восстановления необходимо установить новый диск и перестроить на него том для восстановления.

1. Выключите систему и присоедините новый жесткий диск Serial ATA, который будет использоваться в качестве нового диска для восстановления.
2. Включите систему.
3. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel® Matrix Storage Manager.
4. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
5. Для того чтобы начать процесс перестроения, под "Жесткие диски не-RAID" щелкните правой кнопкой новый диск и выберите команду "Перестроить на этот жесткий диск".
6. Для просмотра состояния перестроения на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать процесс обновления тома". После завершения перестроения появится сообщение панели инструментов, а для тома для восстановления будет отображаться то состояние политики обновления, которое было выбрано для него до того, как был снят исходный диск для восстановления.

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ДИСКА
В случае сбоя, удаления из системы или потери главного диска необходимо установить новый главный диск и перестроить на него том для восстановления.

1. Выключите систему и присоедините новый жесткий диск Serial ATA, который будет использоваться в качестве нового главного диска.
2. Включите систему. Система автоматически загрузится с диска для восстановления.
3. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
4. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
5. Для того чтобы начать процесс перестроения, под "Жесткие диски не-RAID" щелкните правой кнопкой новый диск и выберите команду "Перестроить на этот жесткий диск".
6. Для просмотра состояния перестроения на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать процесс обновления тома". После завершения перестроения появится сообщение панели инструментов, а для тома для восстановления будет отображаться то состояние политики обновления, которое было выбрано для него до того, как был снят исходный главный диск. Новый главный диск будет автоматически установлен в качестве диска для операционной системы.

ВОЗВРАТ ДАННЫХ ГЛАВНОГО ДИСКА В ПРЕДЫДУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Если том для восстановления настроен для использования политики обновления по запросу, можно восстановить данные главного диска в состояние, которое они имели в конце процесса последнего обновления тома. Это особенно полезно, когда на главном диске обнаружен вирус или вашей системой пользовались гости.

1. Перезагрузите систему. Для того чтобы войти в пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ, во время запуска системы нажмите Ctrl-I.
2. На экране "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) выберите "Recovery Volume Options" (Параметры тома для восстановления).
3. В меню параметров тома для восстановления "Recovery Volume Options" выберите команду "Enable Only Recovery Disk" (Включить только диск для восстановления).
4. Выйдите из дополнительного ПЗУ и запустите Microsoft Windows*.
5. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
6. Вариант 1: представление в расширенном режиме

- Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
- Для того чтобы начать процесс восстановления, щелкните правой кнопкой мыши имя тома для восстановления на панели устройств и выберите команду "Восстановить данные на главный диск".
- Для просмотра состояния восстановления на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать процесс восстановления". После завершения процесса миграции появится сообщение панели инструментов, а политика обновления тома вернется в то состояние, которое было до того, как главный диск переключился в автономный режим работы. Любые изменения данных теперь будут записаны на главный диск.

7. Вариант 2: представление в основном режиме (только для томов для восстановления)

- Для вывода упрощенного представления подсистемы хранения данных в меню "Вид" выберите "Основной режим".
- Для того чтобы начать процесс восстановления, на левой панели выберите "Восстановить данные на главный диск", а затем щелкните мышью "Восстановить данные на главный диск" на правой панели. Ход восстановления будет отображаться на правой панели до его завершения. Любые изменения данных теперь будут записаны на главный диск.
- Для просмотра хода восстановления на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать процесс восстановления". После завершения процесса миграции появится сообщение панели инструментов, а политика обновления тома вернется в то состояние, которое было до того, как главный диск переключился в автономный режим работы. Любые изменения данных теперь будут записаны на главный диск.

## Тома RAID

Инструкции этой главы относятся только к томам RAID. Если Intel® Matrix Storage Manager сообщает о частичной потере работоспособности или сбое какого-либо тома RAID, то такой том можно попытаться восстановить. Если восстановление невозможно, вам потребуется вновь создать том RAID и вручную восстановить данные из резервной копии. Для восстановления RAID-конфигурации при известных проблемах RAID обращайтесь к соответствующей части следующего раздела.

- СБОЙ ТОМА RAID 0
- ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 1
- ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 1 И СБОЙ ТОМА RAID 0 В ОДНОМ RAID-МАССИВЕ
- ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 5
- СБОЙ ТОМА RAID 5
- ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 10
- СБОЙ ТОМА RAID 10

СБОЙ ТОМА RAID 0
В случае сбоя или отключения одного из участников тома появляется сообщение о сбое всего тома RAID 0. В такой ситуации том RAID 0 и все его данные становятся недоступными. Том RAID 0 можно восстановить при отключении его участника, но нельзя восстановить при сбое участника.
Потеря диска-участника

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 0 как "Normal" (Нормальное).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel® Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. Для того чтобы проверить правильность работы устройства, щелкните мышью том RAID 0 на панели устройств. Состояние устройства на информационной панели будет отображено как "Нормальное".

Сбой диска-участника

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойный жесткий диск новым эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 0 как "Failed" (Сбой), требуя входа в программу пользовательского интерфейса через нажатие комбинации клавиш Ctrl-I.
4. Нажмите Ctrl-I для открытия главного меню "MAIN MENU".
5. В главном меню выберите вторую команду "Delete RAID Volume" (Удалить том RAID).
6. В меню "DELETE VOLUME MENU" (Меню удаления тома) с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите сбойный том RAID 0.
7. Нажмите клавишу "Delete" для удаления тома.
8. Нажмите "Y" (Да) для подтверждения удаления.
9. Создайте новый том RAID 0. Если сбойный диск был частью системного тома, следует также переустановить операционную систему.

ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 1
В случае сбоя или отключения одного из жестких дисков тома RAID 1, а также потере зеркального отражения данных для тома RAID 1 объявляется состояние частичной потери работоспособности. В результате система может использовать только работоспособный участник. Для восстановления функции зеркального отражения данных и состояния избыточности выполните приведенные ниже операции.
Потеря диска-участника

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Перезагрузите систему. Перестроение начнется автоматически.

Сбой диска-участника

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойный жесткий диск новым эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 1 как "Degraded" (Частичная потеря работоспособности).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите команду "Перестроить на этот жесткий диск".
7. Щелкните мышью том RAID 1 на панели устройств. Состояние устройства на информационной панели будет отображаться как "Перестроение: % выполнено". После завершения перестроения индикация состояния изменится на "Нормальное".

ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 1 И СБОЙ ТОМА 0 (В ОДНОМ RAID-МАССИВЕ)
Такое может произойти, когда два тома RAID (0 и 1) находятся в одном RAID-массиве (см. "Технологии Intel® Matrix RAID"). При сбое или отключении одного из дисков томов RAID 0 и 1, для тома RAID 0 объявляется сбой, а для тома RAID 1 - состояние частичной потери работоспособности.
Потеря диска-участника

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 0 как "Normal" (Нормальное) и состояние тома RAID 1 как "Rebuild" (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. Выберите том RAID 0 на панели устройств и убедитесь, что его состояние на информационной панели отображается как "Нормальное". После выбора тома RAID 1 его состояние будет отображаться как "Перестроение: % выполнено".
7. После завершения перестроения тома RAID 1 индикация состояния изменится на "Нормальное".

Потеря диска-участника (операционная система на томе RAID 1 или на жестком диске не-RAID)

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 0 как "Normal" (Нормальное) и состояние тома RAID 1 как "Rebuild" (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. Выберите том RAID 0 на панели устройств и убедитесь, что его состояние на информационной панели отображается как "Нормальное". После выбора тома RAID 1 его состояние будет отображаться как "Перестроение: % выполнено".
7. После завершения перестроения тома RAID 1 индикация состояния изменится на "Нормальное".

Сбой диска-участника (операционная система на томе RAID 1 или на жестком диске не-RAID)

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойный жесткий диск новым эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 1 как "Degraded" (Частичная потеря работоспособности) и "Failed" (Сбой) для RAID 0.
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши том RAID 0 и выберите "Удалить том". Мастер удаления тома проведет вас через процесс удаления.
7. Для создания нового тома в меню "Действия" выберите "Создать новый том". Мастер создания тома RAID проведет вас через процесс создания.
8. Используйте программу управления дисками Microsoft Windows* для создания разделов и форматирования нового тома RAID.
9. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите команду "Перестроить на этот жесткий диск".
10. Щелкните мышью том RAID 1 на панели устройств. Состояние устройства на информационной панели будет отображаться как "Перестроение: % выполнено". После завершения перестроения индикация состояния изменится на "Нормальное".

Сбой диска-участника (операционная система на томе RAID 0)

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойный жесткий диск новым эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 0 как "Failed" (Сбой) и состояние тома RAID 1 как "Degraded" (Частичная потеря работоспособности).
4. Не запускайте пользовательский интерфейс Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ (не нажимайте Ctrl-I).
5. Установите операционную систему на жесткий диск не-RAID.
6. Во время установки будет выдан запрос на нажатие клавиши F6 для загрузки драйвера RAID.
7. Для того чтобы установить драйвер RAID на новый диск не-RAID, нажмите клавишу F6.
8. После установки операционной системы и драйвера RAID откройте Проводник* Windows для идентификации нового раздела, существующего на новом жестком диске и раздела, существующего на частично потерявшем работоспособность томе RAID 1.
9. Скопируйте данные, которые необходимо сохранить, в новый раздел из тома RAID 1, частично потерявшего работоспособность.
10. Если необходимо восстановить RAID-конфигурацию на основе томов RAID 0 и RAID 1, продолжите выполнять следующие действия.
11. В меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console.
12. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
13. На панели устройств в появившемся меню щелкните правой кнопкой мыши том RAID 0 и выберите "Удалить том".
14. Удалите том с помощью мастера удаления томов.
15. Выберите том RAID 1 и удалите его.
16. Для того чтобы создать новый том RAID 0, в меню "Действия" выберите подменю "Создать том RAID из существующего жесткого диска".
17. Мастер создания тома RAID из существующего жесткого диска поможет вам создать том RAID 0. Убедитесь, что размер тома меньше размера массива, чтобы осталось место для создания другого тома.
18. Создайте новый том RAID 1.
19. Теперь вы восстановили оригинальную конфигурацию.
20. Скопируйте любые данные оригинального тома RAID 1 на вновь созданный том RAID 1.

ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 5
В случае сбоя или отключения одного из участников тома для тома RAID 5 объявляется состояние частичной потери работоспособности. В этом случае выполните следующую процедуру.
Потеря диска-участника

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 5 как "Rebuild" (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. Щелкните мышью том RAID 5 на панели устройств. Состояние устройства на информационной панели будет отображаться как "Перестроение: % выполнено". После завершения перестроения индикация состояния изменится на "Нормальное".

Сбой диска-участника

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойный жесткий диск новым эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 5 как "Degraded" (Частичная потеря работоспособности).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите команду "Перестроить на этот жесткий диск".
7. Щелкните мышью том RAID 5 на панели устройств. Состояние устройства на информационной панели будет отображаться как "Перестроение: % выполнено". После завершения перестроения индикация состояния изменится на "Нормальное".

СБОЙ ТОМА RAID 5
В случае сбоя одного из участников тома появляется сообщение о сбое тома RAID 5. Если это случится, выполните действия следующей процедуры. Эта процедура удаляет сбойный и создает новый том RAID 5; это не означает восстановление сбойного тома RAID 5 и всех его данных. После создания нового тома RAID 5 необходимо восстановить данные из резервной копии и установить программное обеспечение, бывшее на томе RAID 5.
Сбой дисков-участников

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойные жесткие диски новыми эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 5 как "Failed" (Сбой).
4. Нажмите Ctrl-I для открытия главного меню "MAIN MENU".
5. В главном меню выберите вторую команду "Delete RAID Volume" (Удалить том RAID).
6. В меню "DELETE VOLUME MENU" (Меню удаления тома) с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите сбойный том RAID 5.
7. Нажмите клавишу "Delete" для удаления тома.
8. Нажмите "Y" (Да) для подтверждения удаления.
9. Создайте новый том RAID 5.
10. Также может потребоваться переустановить на новый том операционную систему, а затем восстановить данные из резервной копии.

ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОМОМ RAID 10
В случае сбоя или отключения одного из участников тома для тома RAID 10 объявляется состояние частичной потери работоспособности. В этом случае восстановите том путем выполнения соответствующих процедур, приведенных ниже.
Потеря дисков-участников

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Подключите недостающий жесткий диск.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 10 как "Rebuild" (Перестроение).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. Щелкните мышью выбранный том на панели устройств. Состояние устройства на информационной панели будет отображаться как "Перестроение: % выполнено". После завершения перестроения индикация состояния изменится на "Нормальное".

Сбой дисков-участников

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойный жесткий диск новым эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 10 как "Degraded" (Частичная потеря работоспособности).
4. После загрузки операционной системы в меню "Пуск" выберите консоль Intel Matrix Storage Console или щелкните мышью панель инструментов Intel Matrix Storage Manager.
5. Для того чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве, в меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
6. На панели устройств щелкните правой кнопкой мыши новый жесткий диск не-RAID и выберите команду "Перестроить на этот жесткий диск".
7. Щелкните мышью выбранный том на панели устройств. Состояние устройства на информационной панели будет отображаться как "Перестроение: % выполнено". После завершения перестроения индикация состояния изменится на "Нормальное".

СБОЙ ТОМА RAID 10
В случае сбоя хотя бы двух участников тома появляется сообщение о сбое тома RAID 10. Если это случится, выполните действия следующей процедуры. Эта процедура удаляет сбойный и создает новый том RAID 10. Это не означает восстановление сбойного тома RAID 10 и всех его данных.
Сбой дисков-участников

1. Убедитесь, что питание системы отключено.
2. Замените сбойные жесткие диски новыми эквивалентного или большего размера.
3. Включите систему. Во время запуска системы пользовательский интерфейс Intel® Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ будет отображать состояние тома RAID 10 как "Failed" (Сбой).
4. Нажмите Ctrl-I для открытия главного меню "MAIN MENU".
5. В главном меню выберите вторую команду "Delete RAID Volume" (Удалить том RAID).
6. В меню "DELETE VOLUME MENU" (Меню удаления тома) с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите сбойный том RAID 10.
7. Нажмите клавишу "Delete" для удаления тома.
8. Нажмите "Y" (Да) для подтверждения удаления.
9. Создайте новый том RAID 10.
10. Вам также потребуется переустановить операционную систему в новом томе.

## Техническая поддержка

Для получения любой технической поддержки и информации об обновлении продукта откройте меню "Справка" и выберите пункт "Поддержка". Диалоговое окно "Поддержка" предоставляет ссылки на веб-сайты, содержащие информацию об обновлениях продукции, технической поддержке и документации, и другие сведения о продукции. По умолчанию эти ссылки указывают на страницы поддержки Intel, но они могут быть изменены производителем системы. Компания Intel рекомендует использовать ресурсы, доступные на странице поддержки, или обратиться непосредственно к производителю системы. Перед тем, как запросить техническую поддержку, распечатайте системный отчет.

# Глоссарий

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager - это программное обеспечение систем хранения Serial ATA, которое предоставляет эффективные возможности повышения производительности мобильных систем, а также производительности и функций защиты для других систем.
Драйвер Intel Matrix Storage Manager | Драйвер Intel Matrix Storage - это программное обеспечение, разработанное специально для повышения производительности и надежности подсистемы хранения данных.
Intel Matrix Storage Manager с дополнительным ПЗУ | Дополнительное ПЗУ представляет собой встроенный в BIOS системы кодовый модуль, который обеспечивает поддержку томов RAID, а также предоставляет пользовательский интерфейс для настройки конфигурации томов RAID и управления ими.
Технология Intel® Matrix RAID | ПО, с помощью которого можно создавать, управлять и использовать два независимых тома RAID в одном RAID-массиве.
Технология Intel® Rapid Recover | Технология Intel Rapid Recover - это технология, позволяющая копировать данные с главного диска на диск для восстановления непрерывно или по запросу. Для ее использования нужно создать том для восстановления.
Консоль Intel® Matrix Storage Console | Консоль Intel Matrix Storage Console - это программное обеспечение, которое представляет собой интерфейс управления для подсистем Serial ATA AHCI и RAID в поддерживаемых операционных системах.
ТЕРМИНОЛОГИЯ RAID
Автоперестроение | Процесс восстановления тома RAID 1, 5 или 10 в случае события сбоя или потери участника RAID. Если имеется запасной диск, программное обеспечение автоматически использует его для замены сбойного диска. Для восстановления зеркального отражения автоматическое перестроение также выполняется и при установке диска-участника RAID 1 на место после снятия. Для томов RAID 0 автоперестроение невозможно.
Автовосстановление | Данная функция автоматически восстанавливает тома, подвергшиеся сбою вследствие отсутствия диска. При наличии всех дисков и сбоя в работе тома RAID 0 дополнительное ПЗУ отметит состояние этого тома как "Сбой". Для томов RAID с избыточностью: при восстановлении недавно удаленного диска-участника и при наличии достаточного количества исправных дисков состояние тома будет изменено на "Частичная потеря работоспособности".
Политика непрерывного обновления | При использовании томом этой политики данные с главного диска автоматические копируются на диск для восстановления во все то время, пока оба диска подключены к системе.
RAID | Массив независимых дисковых накопителей с возможностью резервирования (Redundant Array of Independent Disks). Технология RAID позволяет размещать данные на нескольких жестких дисках для обеспечения высокой эффективности хранения данных или возможности создания резервных копий данных.
RAID-массив | Логическое группирование физических жестких дисков.
Главный диск | Жесткий диск, назначенный в качестве исходного устройства для тома для восстановления.
Участник | Жесткий диск, используемый в RAID-массиве.
Политика обновления по запросу | Когда том для восстановления использует эту политику, данные главного диска копируются на диск для восстановления по запросу пользователя. Будут скопированы только изменения, сделанные с момента последнего обновления.
"Сквозной"диск | Жесткий диск, который не входит в состав тома RAID и доступен для операционной системы как отдельный диск.
Том RAID | Фиксированный размер дискового пространства в RAID-массиве, который интерпретируется операционной системой как один физический жесткий диск. Каждый том RAID создается с определенным RAID-уровнем для обеспечения резервирования и повышения производительности системы хранения данных.
RAID-уровень | Определенный набор характеристик, задаваемых для тома RAID и определяющих, как данные хранятся и управляются для повышения производительности чтения/записи или обеспечения отказоустойчивости.
RAID 0 (расщепление данных) | Данные в томе RAID расщепляются среди участников массива. Расщепление разделяет данные на элементы и распределяет их среди участников без создания избыточности данных, но повышая производительность операций чтения/записи.
RAID 1 (зеркальное отражение) | Данные в томе RAID зеркально отражаются среди участников массива RAID. Зеркальное отражение - это термин, используемый для описания основной особенности RAID 1, в соответствии с которой выполняется запись копии данных каждого из участников, и, тем самым, обеспечивается резервирование данных и повышается отказоустойчивость системы.
RAID 5 (расщепление данных с контролем по четности) | Данные в томе RAID и контроль по четности расщепляются среди участников массива. Информация контроля по четности записывается вместе с данными на участниках массива в чередующейся последовательности. Благодаря своей эффективности, отказоустойчивости и производительности этот RAID-уровень представляет собой предпочтительную конфигурацию.
RAID 10 (расщепление данных и зеркальное отражение) | Это RAID-уровень, для которого данные расщепляются между двумя дисковыми массивами для повышения производительности системы. Для повышения отказоустойчивости каждый из дисков в массиве имеет зеркальную копию. RAID 10 обеспечивает производительность, присущую RAID 0, и резервирование данных на уровне RAID 1. Однако для этой конфигурации необходимо четыре жестких диска.
Диск для восстановления | Жесткий диск, назначенный в качестве целевого устройства для тома для восстановления.
Том для восстановления | Том, использующий технологию Intel Rapid Recover.
Полоса | Полоса определяет группирование смежных логических блоков данных, используемых на одном физическом жестком диске на томе RAID 0, RAID 5 и RAID 10. Размер полосы указывается в килобайтах.
Дорожка | Сумма всех полос по горизонтальной оси координат на всех физических жестких дисках тома RAID.
Метаданные | Метаданные - "данные о данных" или "информация об информации". Для томов RAID метаданные предоставляют информацию о способе хранения томами RAID пользовательских и системных файлов.
Миграция | Процесс преобразования конфигурации системы хранения данных из состояния не-RAID (отдельные диски) в конфигурацию RAID.
Миграция RAID-уровня | Процесс преобразования системы хранения данных из одного RAID-уровня в другой.
Увеличение объема тома | Процесс увеличения размера существующего тома посредством использования 100% доступного места массива или с помощью добавления жестких дисков-участников.
Состояние шифрования | Указывает на то, были зашифрованы или нет обычные данные тома или жестких дисков в формат, недоступный для чтения, для повышения уровня безопасности.
С шифрованием | Значение состояния шифрования жесткого диска, указываемое в конце описания жесткого диска в программах создания тома RAID, создания тома RAID из существующего жесткого диска, создания тома для восстановления и изменения тома RAID.
Заблокированный жесткий диск | Жесткий диск, защищенный паролем для повышения уровня безопасности. Диск может быть разблокирован только с помощью действительного пароля.
Запасной жесткий диск | Жесткий диск Serial ATA, назначенный программным обеспечением RAID для автоматического использования в качестве целевого диска для перестроения после возникновения неисправности или потери участника RAID. RAID-уровень 0 не может использовать запасные диски. RAID-уровни 1, 5 и 10 могут работать с одним или несколькими запасными дисками.
Активировать СИД порта | Это действие предназначено для обнаружения порта, к которому подключен указанный и находящийся в системе жесткий диск.
Инициализация тома | Это процесс инициализации функции контроля четности для томов RAID 5 или процедура, гарантирующая полную идентичность каждого блока данных на диске зеркального отражения эквивалентному блоку данных на исходных жестких дисках томов RAID 1 и RAID 10.
ТЕРМИНОЛОГИЯ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
RAID-контроллер | RAID-контроллер предназначен для создания и управления RAID-массивами и томами RAID для обеспечения высокой производительности чтения /записи и отказоустойчивости системы.
Контроллер Serial ATA | Контроллер Serial ATA представляет собой устройство, интегрированное в системное устройство ввода/вывода. Этот контроллер управляет устройствами Serial ATA и служит интерфейсом при их взаимодействии с системой.
AHCI | Расширенный интерфейс контроллера хоста AHCI (Advanced Host Controller Interface): характеристика интерфейса, которая позволяет драйверу устройства хранения использовать такие дополнительные возможности Serial ATA, как организация очереди собственных команд и "горячая" замена собственных устройств.
"Горячая" замена | Снятие и установка жесткого диска Serial ATA без объявления операции при работающей системе.
Организация очереди собственных команд | Командный протокол в интерфейсе Serial ATA, позволяющий одновременное выполнение нескольких команд внутри жесткого диска. Команды динамически упорядочиваются для повышения производительности.
Устройство ATAPI | Запоминающее устройство с параллельным интерфейсом, например, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM и накопители на магнитной ленте.
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) | Технология компьютерной системной шины в основном предназначенная для обмена данными с жестким диском. Пришла на замену технологии PATA.
Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) | Подключение AT Attachment (ATA) - это стандартный интерфейс подключения запоминающих устройств, таких как жесткие диски и устройства чтения компакт-дисков, внутри персональных компьютеров. После внедрения интерфейса Serial ATA (SATA) исходный интерфейс ATA был переименован в Parallel ATA (PATA). Также известен как интерфейс IDE (Integrated Device Electronics).
Жесткий диск Serial ATA | Жесткий диск с интерфейсом передачи данных с помощью последовательного протокола для взаимодействия с контролером Serial ATA.
eSATA | Внешний диск SATA.
Подсистема хранения Serial ATA | Все программное обеспечение и оборудование системы, относящееся к хранению данных на жестких дисках Serial ATA.
Режим передачи Serial ATA | Скорость, с которой контроллер Serial ATA и жесткий диск Serial ATA обмениваются данными друг с другом.
Жесткие диски с большими секторами | Жесткие диски Serial ATA с логическими секторами размером 1/2 КБ. Такие жесткие диски могут иметь размер физических секторов Ѕ, 1, 2 или 4 КБ. В одном массиве можно использовать любую комбинацию таких жестких дисков. Том, созданный из жестких дисков с большими секторами, будет иметь логические сектора размером Ѕ КБ и физические сектора размером, равным размеру физических секторов жесткого диска, имеющего в массиве физические сектора наибольшего размера. Откройте информационную панель расширенного режима для отображения информации о размере логических и физических секторов жесткого диска или тома.
Событие SMART | Технология самоконтроля, анализа и отчетности: открытый стандарт для разработки жестких дисков и программных систем, которые автоматически отслеживают состояние жестких дисков и оповещают об их потенциальных проблемах.
Кэш данных жесткого диска | Кэш-память внутри жесткого диска, в которой временно хранятся сектора часто используемых данных, для обеспечения ускоренного доступа. В результате повышается производительность жесткого диска.
Кэш с обратной записью тома | Кэш-память внутри тома, в которой временно хранятся сектора часто используемых данных, для обеспечения ускоренного доступа и оптимизации работы тома RAID. В результате повышается скорость операций чтения/записи и реагирования тома.
Канал управления питанием | Способность контроллера Serial ATA переводить устройство Serial ATA в состояние с низким потреблением энергии.
Асинхронное оповещение | Позволяет устройству ATAPI оповещать контроллер Serial ATA о необходимости обслуживания устройства.

# Перечень таблиц и рисунков

- ТАБЛИЦА 1. ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ INTEL® RAPID RECOVERY КОНТРОЛЛЕРАМИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ INTEL
- ТАБЛИЦА 2. ПОДДЕРЖКА RAID-УРОВНЕЙ КОНТРОЛЛЕРАМИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ INTEL
- ТАБЛИЦА 3. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ РАЗМЕРОВ ПОЛОС
- ТАБЛИЦА 4. ОБЗОР ФУНКЦИЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ХРАНЕНИЯ
- ТАБЛИЦА 5. СВЕДЕНИЯ О МАССИВЕ (РЕЖИМ RAID)
- ТАБЛИЦА 6. СВЕДЕНИЯ О ТОМЕ (РЕЖИМ RAID)
- ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ О ЖЕСТКОМ ДИСКЕ RAID (РЕЖИМ RAID)
- ТАБЛИЦА 8. ИНФОРМАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА НЕ-RAID (РЕЖИМ RAID)
- ТАБЛИЦА 9. ИНФОРМАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА SERIAL ATA (РЕЖИМ AHCI В МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ)
- ТАБЛИЦА 10. КОМАНДЫ ЛЕВОЙ ПАНЕЛИ, ДОСТУПНЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОМА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
- ТАБЛИЦА 11. КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ИЗ МЕНЮ "ДЕЙСТВИЯ"
- ТАБЛИЦА 12. КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ИЗ МЕНЮ, ВЫВОДИМОГО ПРИ НАЖАТИИ ПРАВОЙ КНОПКИ МЫШИ
- РИСУНОК 1. ОСНОВНОЙ РЕЖИМ
- РИСУНОК 2. РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ (Intel Matrix Storage Manager)

# Правовая информация

Intel® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel или ее дочерних компаний в США и других странах.
* Прочие имена и марки могут являться собственностью других компаний.