# Intel® Matrix Storage Console 概述

Intel Matrix Storage Console 是一個以 Windows* 為基礎的應用程式，它代表 Intel® Matrix Storage Manager 所有元件的使用者介面。Intel Matrix Storage Manager 為序列 ATA AHCI 和 RAID 子系統提供增強的管理功能和詳細的狀態資訊。此應用程式受到使用 Intel® Pentium® 處理器、Intel® 酷睿雙核心處理器或 Intel® Xeon® 處理器，並包含列在表 2 中任何一個 Intel 儲存控制器之系統的支援。請參考隨此軟體安裝的 Readme（讀我）檔案來了解更多有關完整系統需求的資訊，或者是蒞臨有關此產品的 Intel 支援網站。
您可以從以下兩種模式檢視 Intel Matrix Storage Console：「基本模式」和「進階模式」。「基本模式」是一種簡單的模式，以狀態訊息和圖示的形式顯示裝置資訊。「進階模式」為比較有經驗的一般使用者提供額外的選擇可以管理儲存子系統功能以及選取系統快取政策。您可以在「檢視」功能表中選取適當選項來變更模式。

## 基本模式

「基本模式」是透過 Intel® Matrix Storage Manager 應用程式而顯示之子儲存系統的簡化檢視。「基本模式」檢視顯示硬碟的狀態以及目前 RAID 卷冊的圖示。在異常的情況下，例如硬碟遺失或硬碟發生故障時，右窗格會提供「切換至進階模式檢視」按鈕，允許開啟「進階模式」視窗以處理問題。您也可以從「檢視」功能表選取「進階模式」來存取「進階模式」檢視。下圖顯示「基本模式」中的典型 RAID 系統。視作業系統安裝在哪個磁碟機、以及有多少個 RAID 卷冊存在而定，您可能看到不同的檢視。如果系統沒有任何 RAID 卷冊，硬碟的狀態就會顯示出來。
圖 1. 基本模式

## 進階模式

「進階模式」是透過 Intel® Matrix Storage Manager 應用程式進行之子儲存系統的更詳細檢視。「進階模式」顯示硬碟的邏輯與實體檢視組合以及可能存在的任何受到支援的硬碟卷冊。邏輯檢視顯示有關 RAID 陣列和卷冊的詳細資料。實體檢視顯示有關硬碟以及硬碟之間彼此連接方式的詳細資料。下圖顯示含有四個硬碟的「進階模式」檢視的範例。其中有兩個卷冊，MyRAID5 與 MyRAID10，共用一個單一的陣列。
圖 2. 進階模式
裝置窗格
左邊的窗格稱為裝置窗格，將顯示組成序列 ATA 儲存子系統之裝置的邏輯與實體檢視。這些裝置包括所有受支援的序列 ATA 硬碟、所有受支援的 ATAPI 硬碟，以及系統中所有受支援的 RAID 和復原卷冊。
資訊窗格
在裝置窗格中選取 Intel Matrix Storage Manager 時，右邊的窗格（叫做資訊窗格）顯示選取裝置的資訊。下表列出每種裝置類型的各項參數。如果參數不適用於所選取的裝置，就不會顯示。

## 功能表列

在「基本模式」中，功能表列包含三個功能表：「檔案」、「檢視」、和「說明」。「進階模式」檢視還有一個功能表，稱為「動作」，提供進一步的儲存管理選項。
檔案功能表
此功能表提供基本的選項，例如儲存和列印系統報告或結束 Intel® Matrix Storage Console。
檢視功能表
檢視功能表提供可以在「基本模式」和「進階模式」之間切換的選項，也允許利用選取「重新整理」或按 F5 以手動方式更新這些檢視。
檢視功能表允許顯示包含系統資訊以及特定應用程式資訊的系統報告。按一下對話方塊中適當的按鈕，可以將報告列印出來或儲存起來。
動作功能表
此功能表僅在「進階模式」中才可用，提供在系統中建立 RAID 卷冊和復原卷冊的選項。此外，此精靈還提供「重新掃瞄隨插即用裝置」選項以確保所有的儲存裝置都載入裝置窗格中。
說明功能表
「內容與索引」選項可以啟動本說明檔案。「支援」選項提供數個網站連結，這些連結包含產品更新、技術支援、說明文件以及其他產品資訊網站。依照預設，連結指向 Intel 支援網頁，但是支援網頁可能會由系統製造商自訂。「關於」選項顯示 Intel Matrix Storage Console 橫幅以及目前安裝的軟體版本號。

## 滑鼠右鍵功能表

裝置窗格的數個選項可透過按一下滑鼠右鍵來進入「進階模式」存取進一步的動作。請參考「Intel® Matrix Storage Manager 選項」以獲取詳細資料。

# Intel® Matrix Storage Manager 概述

Intel Matrix Storage Manager 是一種改善電腦儲存子系統效能以及可靠性的應用程式。若要管理儲存子系統，請按一下「開始」功能表，然後啟動 Intel® Matrix Storage Console。進入主控台後，請從「檢視」功能表選取「基本模式」或「進階模式」，視要獲取的資料詳細程度而做出選擇。

此軟體套件由下列元件所組成：

- Intel Matrix Storage Manager 驅動程式
- 事件監視器
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Intel® Matrix Storage Manager 驅動程式

Intel Matrix Storage Manager 驅動程式是為改善儲存子系統效能和可靠性而特別設計的軟體。此驅動程式經過 Microsoft Windows* Hardware Quality Labs (WHQL) 認證，可以安裝在任何受支援的桌上型電腦、筆記型電腦、或伺服器系統。在所有支援的晶片組與作業系統上，此軟體的安裝完全自動化。此驅動程式是作為 Intel Matrix Storage Manager 軟體的一部份而安裝的。
安裝之後，其他 Intel Matrix Storage Manager 元件將查詢此驅動程式來管理儲存子系。這類查詢可以取得詳細的序列 ATA 控制器、序列 ATA 裝置和 RAID 的資訊，以及這些裝置的狀態。接著，系統將查詢到的資訊顯示在 Intel Matrix Storage Console 中。

## 事件監視器

事件監視器是一種系統服務，要安裝在使用 Intel® Matrix Storage Manager 應用程式的系統上。安裝之後，此服務會在使用者登入後開始執行，並在系統使用中於背景中執行。事件監視器會與 Intel Matrix Storage Manager 驅動程式、Intel® Matrix Storage Console、以及匣圖示小程式通訊，以確保三個元件的狀態是一致的，並且提供事件的通知。發生事件的時候，事件監視器允許系統匣圖示小程式顯示 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示，此圖示將顯示描述此事件的氣球狀文字訊息或對話方塊。觸發通知的事件類型包括 RAID 卷冊狀態變更、硬碟輸入或輸出 (I/O) 錯誤，或者硬碟 SMART 事件。當這些事件之一發生的時候，事件監視器將在 NT 事件記錄中以及 Intel Matrix Storage Manager 事件記錄中記錄事件。
以下是 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示報告事件時可提供選擇的選項清單。請在匣圖示上按一下滑鼠右鍵來存取這些選項：

- 啟動 Intel Matrix Storage Console：開啟 Intel Matrix Storage Console，以提供關於此事件的狀態以及（或者）調查資訊。
- 暫時忽略目前的警示：允許事件監視器忽略目前的事件並隱藏匣圖示，直到下次使用者登入或者事件發生為止。
- 不要在啟動時顯示資料保護訊息：此選項僅提供於資訊性的氣球訊息。此選項隱藏匣圖示，並停止該訊息的顯示。

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Option ROM 是獨立的套件，並未包括在不支援 RAID 的系統中。Option ROM 一般是整合在主機板的 BIOS 中，用於在啟動作業系統之前設定 RAID 卷冊。

# Intel® Matrix Storage Manager 功能

以下是關鍵性的 Intel Matrix Storage Manager 功能概述。視您的系統使用的 I/O 控制器集線器以及連接到系統的硬體而定，有些功能可能不提供使用。若要檢視每個 I/O 控制器集線器之可用功能的完整清單，請蒞臨本產品的 Intel 晶片組支援頁。

## Intel® Rapid Recover Technology

此技術使用 RAID 1（鏡射）功能來將資料從指定的主磁碟機複製到指定的復原磁碟機。主磁碟機和復原磁碟機一定要包括某個陣列的 100% 可用硬碟空間，而且一個系統上只能有一個復原卷冊。可以選取連續或根據請求將主磁碟機的資料複製到復原磁碟機。請注意，復原卷冊建立後，系統上就不會出現也不可新增任何 RAID 卷冊。請參考本說明檔案的「建立復原卷冊」 部分以了解更詳細的資料。

- 優點：完整的資料冗餘；能進一步控制主磁碟機和復原磁碟機之間的資料複製；卷冊更新快速（只有主磁碟機上次更新之後的變更資料才會複製到復原磁碟機）；可以在 Windows 檔案總管*中檢視成員硬碟資料。
- 缺點：儲存容量僅與最小的磁碟機一樣大。
- 應用：移動式系統的重要資料保護；快速地將主磁碟機復原至之前的或預設的狀態。

表 1. 各種 INTEL 儲存控制器的 INTEL RAPID RECOVERY TECHNOLOGY 支援

RAID 等級 | 磁碟機數目 | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
復原 | 2 (主磁碟機和復原磁碟機) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是

## RAID 技術

RAID（Redundant Array of Independent Drives：獨立磁碟冗餘陣列）指的是結合多個獨立硬碟為一個大型邏輯陣列。如果陣列上建立一個或多個 RAID 卷冊，作業系統就不會認得個別的硬碟，而將各個卷冊看成一個邏輯硬碟。RAID 的主要使用目的是在改善儲存子系統的效能並支援容錯功能。RAID 等級將定義包括硬碟陣列之卷冊內的資料如何格式化。Intel® Matrix Storage Manager 支援 RAID 等級 0（分段）、RAID 等級 1（鏡射）、RAID 等級 5（有同位元檢查的分段）以及 RAID 等級 10（分段與鏡射）。目前還不支援其他任何 RAID 等級。下表說明各種 RAID 等級的 RAID 卷冊上根據系統上存在的 Intel 儲存控制器所支援的硬碟數目。
表 2. 各種 INTEL 儲存控制器的 RAID 等級支援

RAID 等級 | 磁碟機數目 | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
RAID 0 | 3 或 4 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
RAID 0 | 5 或 6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
RAID 1 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
RAID 5 | 3 或 4 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
RAID 5 | 5 或 6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
RAID 10 | 4 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是

RAID 0（分段）
RAID 0 等級結合兩個以上的硬碟，以便將所有的資料分割成幾個可管理的區塊，稱為分段 (strip)。表 2 說明允許之分段大小的使用狀況。分段可以跨越陣列中 RAID 0 卷冊所在的不同陣列成員 。這種方法允許從一個以上的硬碟同時存取緊鄰的資料而提升讀寫效能，尤其是連續存取的效能。但是，儲存在 RAID 0 卷冊中的資料並不是備援的資料。因此，萬一有一個硬碟發生故障，卷冊上所有的資料都會遺失。

- 優點：提高資料存取和儲存效能；不會失去資料容量。
- 缺點：沒有資料備援能力（萬一有一個硬碟發生故障，卷冊上所有的資料都會遺失）。
- 應用：通常用於桌上型電腦或工作站上以提升對非關鍵性資料與軟體的處理效能。

RAID 1（鏡射）
RAID 等級 1 結合兩個硬碟，以便所有的資料能同時在 RAID 1 卷冊所在的陣列成員之間同時寫入。換句話說，資料將會鏡射跨越 RAID 1 卷冊的不同硬碟。這樣就可透過在第二磁碟機上做鏡射，在第一個硬碟上建立所有資料的即時備援。

- 優點：完全的資料備援；提高讀取傳輸速率。
- 缺點：儲存容量僅與最小磁碟機的容量一樣大；寫入傳輸速率稍微降低。
- 應用：通常用於工作站與伺服器上以儲存關鍵性的資料。

RAID 5（有同位元檢查的分段組合）
RAID 等級 5 結合三個以上的硬碟，以便將所有的資料分割成幾個可管理的區塊，稱為分段 (strip)。RAID 5 使用同位元檢查。這是用來重建單一硬碟遺失之資料的數學方法，可以增加容錯。資料與同位元檢查可以輪轉順序跨越陣列成員來分段。由於同位元檢查分段的緣故，使用新的硬碟以取代發生故障的硬碟之後，可以重建資料。計算遺失之資料的額外工作，將會降低在重建資料時將資料寫入卷冊的效能。對於小型的 I/O 功能，RAID 5 的執行效率比大型的連續檔案還要好。

- 優點：完全的資料備援、高效率、容錯、以及提高儲存陣列效能。
- 缺點：重建很耗時，以及重建期間效能降低 。
- 應用：應用程式伺服器、網際網路與公司內部網路伺服器的理想選擇。

RAID 10（分段和鏡射）
RAID 等級 10 使用四個硬碟來建立 RAID 等級 0 與 1 的組合。資料將會跨越構成 RAID 0 元件的雙硬碟陣列而分段。陣列中的每一個硬碟都由 RAID 1 陣列中的硬碟鏡射。這種組態可同時提供 RAID 0 效能以及 RAID 1 備援的優點 。

- 優點：提高效能和完全資料備援。
- 缺點：需要四個硬碟，其中兩個當做備援使用，造成成本增加。
- 應用：資料庫伺服器需要有高效能與容錯功能。

分段大小
分段大小表示在 RAID 0、RAID 5、或 RAID 10 卷冊中使用的每一個邏輯連續性資料區塊的大小。分段大小以千位元組 (KB) 表示。下表說明分段大小的一般使用情況。
表 3. 受支援之分段大小的使用情況

分段大小 | 描述 | RAID 等級
4 KB | 特殊用途的型號最好具備 4 KB 的分段大小 | RAID 0、10
8 KB | 特殊用途的型號最好具備 8 KB 的分段大小 | RAID 0、10
16 KB | 連續傳輸最佳速率 | RAID 0、5、10
32 KB | 連續傳輸良好速率 | RAID 0、5、10
64 KB | 適用一般用途分段大小（RAID 5、10 的預設值） | RAID 0、5、10
128 KB | 提供大多數桌上型與工作站電腦所需的最佳效能（RAID 0 的預設值） | RAID 0、5

## Intel® Matrix RAID Technology

Intel Matrix RAID Technology 允許在單一 RAID 陣列上建立兩個獨立的 RAID 卷冊。根據 RAID 等級不同，陣列可能是由兩個到六個序列 ATA 硬碟所組成。第一個 RAID 卷冊將使用陣列的一部份，讓出一些空間以便建立第二個卷冊。
Intel Matrix RAID Technology 支援以下 RAID 等級的組合，但條件是組合的兩個卷冊都必須使用相同數目的硬碟：

- 使用兩個硬碟 RAID 1 和 RAID 0
- 使用三至六個硬碟 RAID 0 和 RAID 5
- 使用四個硬碟 RAID 0 和 RAID 0
- 使用四個硬碟 RAID 5 和 RAID 0

## Intel® Matrix Storage Manager 的其它功能

請參考下表以獲取其他關鍵功能的概述，這些功能可幫助您管理電腦上的儲存子系統。RAID 功能僅受到使用 RAID 啟用的 I/O 控制器集線器之系統的支援。
表 4. 支援儲存管理功能的概述

功能 | 描述
Intel® Matrix RAID Technology | 在單一陣列中建立、管理和使用最多兩個獨立的 RAID 卷冊。在六個序列 ATA 連接埠的任何一個連接埠上最多建立三個獨立的雙硬碟 RAID 陣列。
RAID 等級移轉 | 從 RAID 0、1 與 10 移轉至 RAID 5。
RAID 卷冊容量擴大 | 使用 RAID 0、RAID 1、RAID 5、或 RAID 10 卷冊上百分之百的可用陣列空間，或者是在 RAID 0 或 RAID 5 卷冊上新增一個或多個硬碟來提高卷冊的資料儲存容量。
RAID 備援 | 將一個或多個硬碟標記為用於自動重建的目標硬碟。
RAID 卷冊驗證 | 識別出 RAID 0、RAID 1、RAID 5、或 RAID 10 卷冊上的任何不一致或有問題的資料。
RAID 卷冊驗證和修復 | 辨識和修復 RAID 0、RAID 1、RAID 5、或 RAID 10 卷冊上的任何不一致或有問題的資料。
進階主機控制器介面 (AHCI) | 使用進階的序列 ATA 功能，例如原生指令佇列和原生熱插拔。
資料加密 | 允許資料轉移，使他人無法讀取。金鑰可控制資料加密的等級和狀態。Intel Matrix Storage Console 會顯示 RAID 和復原卷冊以及 RAID 和非 RAID 硬碟的加密狀態。
硬碟密碼保護 | 以密碼拒絕未經授權使用者的存取、擊退任何駭客的方式來為硬碟資料提供高程度的安全性和保護。Intel Matrix Storage Console 允許解除鎖定已鎖定的硬碟。
大型磁區的磁碟機支援 | 允許含有 1/2 KB 的邏輯磁區大小和 1/2 KB、1 KB、2 KB、或 4 KB 實體磁區大小的硬碟可以使用於儲存子系統中。
卷冊回寫式快取記憶體 | 將常用的資料磁區暫時儲存以便快速存取以及最佳化 RAID 卷冊操作來增強效能。

# Intel® Matrix Storage Manager 資訊

開啟 Intel® Matrix Storage Console 時，將會顯示主要對話方塊，在兩個窗格中提供有關裝置的資訊。在「進階模式」檢視中，左邊的窗格稱為裝置窗格，將顯示組成序列 ATA 儲存子系統之裝置的邏輯與實體檢視。這些裝置包括所有受支援的序列 ATA 硬碟、所有受支援的 ATAPI 硬碟，以及系統中所有受支援的 RAID 和復原卷冊。右邊的窗格稱為資訊窗格，顯示選取之裝置的資訊。下表列出每種裝置類型的各項參數。如果參數不適用於所選取的裝置，就不會顯示。
表 5. 陣列資訊（RAID 模式）

參數 | 值
狀態 | 無活動中移轉：沒有任何移轉或重建正在執行。
正在重建：正在重建一個或多個 RAID 卷冊。
正在新增硬碟：Intel® Matrix Storage Manager 驅動程式正在新增一個或多個成員並移轉陣列中的資料。
正在置換硬碟：因為卷冊中硬碟上的 SMART 事件緣故，正在備援硬碟上重建一個或多個 RAID 卷冊。
正在初始化：正在初始化 RAID 卷冊同位元檢查，或者是正在驗證或驗證和修復 RAID 卷冊上的資料。
硬碟資料快取已啟用 | 報告此陣列中所有硬碟的資料快取功能是否已啟用。
大小 | 報告陣列的容量，以十億位元組 (GB) 表示。
可用空間 | 報告陣列中 RAID 卷冊未使用的空間。可用空間可用來建立第二個 RAID 卷冊。
硬碟數目 | 報告陣列包含的硬碟數目。
硬碟成員 (1、2、3、4、5、6) | 報告陣列中含有的各個硬碟的製造廠商及型號。
卷冊數目 | 報告陣列中 RAID 卷冊的數目。如果卷冊數目等於 1，而且上面有可用空間，則可以在陣列中建立第二個 RAID 卷冊。
卷冊成員 (1、2) | 報告陣列中各個 RAID 卷冊的名稱。

表 6. 卷冊資訊（RAID 模式）

參數 | 值
狀態 （RAID 卷冊） | 正常：可完整存取卷冊資料。
已鎖定：表示屬於 RAID 卷冊一部份的成員磁碟機已經鎖定和解除鎖定。若要解除鎖定卷冊，請使用滑鼠右鍵選項來解除鎖定所有鎖定的成員磁碟機。
發生故障：若是 RAID 0 卷冊，表示一個或多個成員遺失或發生故障。若是 RAID 1 卷冊，表示兩個成員皆已發生故障。若是 RAID 5 或 RAID 10 卷冊，表示一個或多個成員遺失或發生故障。註：在某些情況下，即使有兩個成員遺失或發生故障，RAID 10 卷冊也會報告為「效能降低」。
效能降低：只有 RAID 1、RAID 5 以及 RAID 10 卷冊可能出現這種狀態。表示有一個成員發生故障或遺失。
SMART 事件：硬碟已經超過其可復原的錯誤等級，而且報告一個 SMART 事件。
正在重建：只有 RAID 5 和 RAID 10 卷冊可能出現這種狀態。表示資料正在複製到鏡射硬碟或備援硬碟，而且資料備援能力正在被恢復。
正在移轉：表示資料正移轉到第二個硬碟或陣列，並且表示正在建立一個 RAID 卷冊。
正在驗證：表示正在驗證 RAID 卷冊上的資料。
正在初始化：正在初始化 RAID 卷冊同位元檢查，或者是正在驗證或驗證和修復 RAID 卷冊上的資料。
狀態 （復原卷冊） | 正在建立卷冊：主磁碟機中的資料正被複製到復原磁碟機。
連續更新：只要兩個磁碟機都有連接到系統，在主磁碟機上的資料 就會自動複製到復原磁碟機上。如果停用連續更新政策，您就需要在復原卷冊上按一下滑鼠右鍵並選取「更新卷冊」來手動請求更新。
根據要求更新：當您在卷冊上按一下滑鼠右鍵，選取「更新卷冊」來提出更新要求時，主磁碟機上的資料才會複製到復原磁碟機。唯有上次更新程序後的變更才會被複製。
已更新：唯有設定為連續更新政策的復原卷冊才能處於此種狀態。復原磁碟機上的資料與主磁碟機上的資料相符。
需要更新：唯有設定為根據請求更新政策的復原卷冊才能處於此種狀態。復原磁碟機上的資料與主磁碟機上的資料不相符。
發生故障：兩個成員都發生故障。
正在更新卷冊：主磁碟機中的資料正被複製到復原磁碟機。唯有上次更新之後的變更才會被複製。
正在復原：復原磁碟機上的資料正在覆寫主磁碟機上的所有資料。
主磁碟機唯讀：所選取的選項是要存取 Windows 檔案總管* 中的主磁碟機檔案，所以使該磁碟機變成唯讀。
復原磁碟機唯讀：選取的選項是要存取 Windows 檔案總管* 中的復原磁碟機檔案，所以使該磁碟機變成唯讀。
主磁碟機遺失：已經偵測不到以前被用來建立復原卷冊的主磁碟機。
復原磁碟機遺失：已經偵測不到以前被用來建立復原卷冊的復原磁碟機。
加密狀態 | 開：卷冊已經加密，並且所有的成員硬碟也都已加密。註：屬於 RAID 卷冊的一部份的所有成員硬碟在建立時都必須有相同的加密狀態。
關：卷冊已經解除加密，並且所有的成員硬碟也都已解除加密。
關（混合硬碟加密)：RAID 卷冊的成員磁碟機有不同的加密狀態，卷冊的假定狀態是未加密。若要變更卷冊的加密狀態，請修改所有成員硬碟的加密狀態，使它們都顯示相同的狀態。
驗證錯誤 | 報告 RAID 卷冊資料驗證過程中發現的不一致數目。僅在驗證正在進行或驗證和修復正在進行時才有效。
區塊有媒體錯誤 | 報告 RAID 卷冊資料驗證過程中發現的有媒體錯誤的區塊數目。僅在驗證正在進行或驗證和修復正在進行時才有效。
系統卷冊 | 報告此卷冊是否含有受保護的作業系統檔案。
卷冊回寫式快取已啟用 | 報告此卷冊的回寫式快取功能是否已啟用。
RAID 等級 | 報告此卷冊正在使用的 RAID 等級。
分段大小 | 報告 RAID 0、RAID 5 、以及 RAID 10 卷冊中各個邏輯連續性資料區塊的大小。分段大小以千位元組 (KB) 表示。
大小 | 報告卷冊的總容量，以十億位元組 (GB) 表示。
硬碟數目 | 報告此卷冊包含的硬碟數目。
硬碟成員 (1、2、3、4、5、6) | 對 RAID 0、RAID1、RAID 5、和 RAID 10 卷冊而言，報告卷冊使用之每個硬碟的製造廠商和型號。
主硬碟 | 對復原卷冊而言，報告主磁碟機的製造廠商和型號。
復原硬碟 | 對復原卷冊而言，報告復原磁碟機的製造廠商和型號。
父陣列 | 報告包含此卷冊的陣列名稱。

表 7. RAID 硬碟資訊（RAID 模式）

參數 | 值
用途 | 陣列成員：與其他磁碟群組在一起的磁碟，以便形成一個包含 RAID 卷冊的陣列。RAID 卷冊可以在作業系統中顯示，但單一磁碟卻不可。
陣列成員（主）：硬碟為復原卷冊的來源磁碟機。
陣列成員（復原）：硬碟為復原卷冊的目標磁碟機。
非 RAID 硬碟：硬碟不含 RAID 中繼資料、可見並且可供作業系統使用。
無：硬碟內含有可以防止其被顯示給作業系統的中繼資料，但硬碟不是陣列成員。
狀態 | 正常：硬碟目前存在、運作正常中、並且沒有鎖定。
已鎖定：硬碟受到密碼保護。請使用滑鼠右鍵選項來解除鎖定鎖定的硬碟。註：如果某個 RAID 卷冊的成員磁碟機同時有鎖定和沒有鎖定的狀態，卷冊就會顯示為鎖定狀態。
發生錯誤：硬碟已超出其可修復的錯誤極限。這將在 Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面中顯示。
SMART 事件：硬碟已超出其可修復的錯誤極限，隨時可能無法使用。
遺失：硬碟不存在。
不相容的版本：硬碟內含 RAID 中繼資料，但其版本與現有 RAID 軟體的版本不相容。
發生故障：表示與「發生錯誤」相同的情況。這將在 Intel Matrix Storage Console 中顯示。
加密狀態 | 開：硬碟已加密。
關：硬碟已解除加密。
裝置連接埠 | 報告硬碟連接到序列 ATA 控制器上的哪一個連接埠。
目前序列 ATA 傳輸模式 | 報告序列 ATA 控制器與序列 ATA 硬碟之間的序列 ATA 傳輸模式。此參數的一般值為： 第 1 代：150 MB/秒 第 2 代：300 MB/秒
型號 | 報告硬碟的型號。
序號 | 表示硬碟製造廠商給此裝置的序號。
韌體 | 表示硬碟內的韌體版本。
原生指令佇列支援 | 報告硬碟是否支援原生指令佇列。
硬碟資料快取已啟用 | 報告此陣列中所有硬碟的資料快取功能是否已啟用。
卷冊數目 | 報告陣列中卷冊的數目。
卷冊成員 (1、2) | 顯示硬碟所屬的每個卷冊的名稱。
父陣列 | 顯示硬碟所屬的 RAID 陣列名稱。

表 8. 非 RAID 硬碟資訊

參數 | 值
用途 | 非 RAID 硬碟：目前沒有 RAID 陣列或卷冊正在使用此硬碟。此硬碟可用來作為 RAID 備援或資料儲存裝置。
備援：此硬碟已被標示為供自動重建使用的目標。
不明的硬碟用途：無法判斷硬碟的用途。可能是由於軟體版本與硬碟組態之間不相容。
狀態 | 正常：硬碟目前存在且運作正常中。
發生錯誤：硬碟已超出其可修復的錯誤極限。這將在 Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面中顯示。
SMART 事件：硬碟已超出其可修復的錯誤極限，隨時可能無法使用。
已鎖定：硬碟受到密碼保護。請使用滑鼠右鍵選項來解除鎖定鎖定的硬碟。註：如果屬於 RAID 卷冊一部份的所有成員磁碟機都已經鎖定，卷冊就會隱藏起來，所有的成員也都會顯示為非 RAID 硬碟。
發生故障：表示與「發生錯誤」相同的情況。這將在 Intel Matrix Storage Console 中顯示。
| 加密狀態 | 開：硬碟已加密。
關：硬碟已解除加密。
裝置連接埠 | 報告硬碟連接到序列 ATA 控制器上的哪一個連接埠。
目前序列 ATA 傳輸模式 | 報告序列 ATA 控制器與序列 ATA 硬碟之間的序列 ATA 傳輸模式。此參數的一般值為： 第 1 代：150 MB/秒 第 2 代：300 MB/秒
型號 | 報告硬碟的型號。
序號 | 表示硬碟製造廠商給此裝置的序號。
韌體 | 表示硬碟內的韌體版本。
原生指令佇列支援 | 報告硬碟是否支援原生指令佇列。
系統硬碟 | 報告硬碟是否含有受保護的作業系統檔案。
大小 | 報告硬碟的總容量，以十億位元組 (GB) 表示。

表 9. 序列 ATA 硬碟資訊（筆記型系統的 AHCI 模式）

名稱 | 描述
狀態 | 正常：硬碟目前存在且運作正常中。
已鎖定：硬碟受到密碼保護。請使用滑鼠右鍵選項來解除鎖定鎖定的硬碟。註：如果屬於 RAID 卷冊一部份的所有成員磁碟機都已經鎖定，卷冊就會隱藏起來，所有的成員也都會顯示為非 RAID 硬碟。
發生錯誤：硬碟已超出其可修復的錯誤極限。這將在 Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面中顯示。
SMART 事件：硬碟已超出其可修復的錯誤極限，隨時可能無法使用。
發生故障：表示與「發生錯誤」相同的情況。這將在 Intel Matrix Storage Console 中顯示。
裝置連接埠 | 報告硬碟連接到序列 ATA 控制器上的哪一個連接埠。
目前序列 ATA 傳輸模式 | 報告序列 ATA 控制器與序列 ATA 硬碟之間的序列 ATA 傳輸模式。此參數的一般值為： 第 1 代：150 MB/秒 第 2 代：300 MB/秒
型號 | 報告硬碟的型號。
序號 | 表示硬碟製造廠商給此裝置的序號。
韌體 | 表示硬碟內的韌體版本。
原生指令佇列支援 | 報告硬碟是否支援原生指令佇列。
大小 | 報告硬碟的總容量，以十億位元組 (GB) 表示。

# Intel® Matrix Storage Manager 選項

## 基本模式 - 動作概述

Intel® Matrix Storage Console 允許存取用來管理 Intel® Matrix Storage Manager 功能的動作。在「基本模式」中，左窗格會顯示常用的動作，右窗格則提供資訊（卷冊狀態、詳細資料、以及警告訊息）以及與左窗格選擇相關的動作按鈕。下表提供透過這些功能表能夠存取之每個動作的描述。

表 10. 左窗格選項，僅供復原卷冊使用

動作 | 描述
檢視硬碟和卷冊狀態 | 選取此選項會提供硬碟和卷冊狀態的概述、以及切換到進階模式檢視的選項。
修改卷冊更新政策 | 選取此選項允許您透過啟用或停用連續更新來變更卷冊更新政策。選取「停用連續更新」使卷冊變成使用根據要求更新政策，因此您必須透過選取「更新復原卷冊」來手動要求更新。選取「啟用連續更新」將會自動更新卷冊。
存取主磁碟機檔案和存取復原磁碟機檔案 | 這些選項允許使用 Windows 檔案總管* 來檢視主磁碟機或復原磁碟機上的檔案。選取這些選項之一將該卷冊設定成唯讀，並且不允許任何卷冊更新動作。檢視完檔案時，請選取「隱藏主磁碟機檔案」或「隱藏復原磁碟機檔案」來隱藏檔案或將卷冊設定為根據要求更新政策、或選取「修改卷冊更新政策」來隱藏檔案並將卷冊設定為連續更新政策。
隱藏主磁碟機檔案和隱藏復原磁碟機檔案 | 這些選項僅在選取 Windows 檔案總管中存取主磁碟機或復原磁碟機檔案的選項後才可用。選取這些選項之一使硬碟變成可寫入，並啟用根據要求或連續更新卷冊。
更新復原卷冊 | 此選項僅在卷冊被設定為依照請求更新政策時才可用。選取此選項將主磁碟機上的資料複製到復原磁碟機。唯有上次更新程序後的變更才會被複製。
將資料復原至主磁碟機 | 此選項僅在使用 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面從復原磁碟機重新啟動系統後才可用。選取此選項會以復原磁碟機上的資料覆寫主磁碟機的所有資料。

## 進階模式 - 動作概述

在進階模式中，Intel® Matrix Storage Console 提供兩個方法允許存取用來管理 Intel® Matrix Storage Manager 功能的動作：動作功能表和滑鼠右鍵功能表。「動作」功能表允許存取常用的動作；而滑鼠右鍵功能表（在裝置窗格中所列之項目按一下滑鼠右鍵來存取此功能表）則提供針對該項目的動作。下表提供透過這些功能表能夠存取之每個動作的描述。
表 11. 動作功能表提供的選項

動作 | 描述
建立 RAID 卷冊 | 不保留現有硬碟上的資料時，可以使用此建立選項來建立 RAID 卷冊。根據選擇的 RAID 等級，卷冊可使用兩個或更多的硬碟。Intel® Matrix RAID Technology 允許在一個陣列中建立兩個卷冊。若要執行，則選取一個小於陣列總容量的卷冊容量。這樣可以為第二個卷冊保留空白的陣列空間。第二個卷冊會自動使用陣列中剩下的空間。Intel Matrix Storage Console 只會建立 RAID 卷冊。所建立的卷冊未分割，也未格式化。要使用 Microsoft Windows* 磁碟管理公用程式為新的 RAID 卷冊進行分割與格式化。請注意，使用啟用加密的系統時，至少一定要有兩個具有相同加密狀態的非 RAID 硬碟才能啟動精靈並建立 RAID 卷冊。
從現有硬碟建立 RAID 卷冊 | 要保留現有硬碟上的資料，並且要將那些資料複製到一個或數個其他硬碟上時，使用此建立選項。此建立方法稱為移轉，可能需要幾個小時的時間來完成，時間的長短取決於硬碟容量與系統工作負載。完成精靈後，就會出現一個顯示移轉進度的對話方塊。若要在移轉過程的任何時候重新開啟此對話方塊，則在移轉卷冊按滑鼠右鍵並選取「顯示移轉進度」即可。在同一時間內，只能進行一個移轉程序。要將一個以上的資料硬碟移轉至 RAID 卷冊，必須一次移轉一個。請注意，使用啟用加密的系統時，至少一定要有兩個具有相同加密狀態的非 RAID 硬碟才能啟動精靈並建立 RAID 卷冊。
建立復原卷冊 | 要使用 Intel® Rapid Recover Technology 來建立卷冊，則可以使用此建立選項。此技術將連續或根據請求將資料從主磁碟機複製到復原磁碟機。主磁碟機和復原磁碟機一定要包括某個陣列的 100% 可用硬碟空間，而且一個系統上只能有一個復原卷冊。請注意，復原卷冊建立後，系統上就不會出現也不可新增任何 RAID 卷冊。另外，使用啟用加密的系統時，至少一定要有兩個具有相同加密狀態的非 RAID 硬碟才能啟動精靈並建立 RAID 卷冊。
重新掃描隨插即用裝置 | 使用此選項來偵測已經被新增或移除的硬碟。在完成掃描之後，「進階模式」檢視就會顯示更新的資訊。此動作與 Microsoft Windows 「裝置管理員」的「掃瞄硬體變更」選項對應。

表 12. 滑鼠右鍵功能表提供的選項

裝置窗格項目 | 描述
陣列 | 建立卷冊：如果陣列所包含的 RAID 卷冊不包括 100% 的可用陣列硬碟空間時，此選項才可提供使用。此時，使用此選項來啟動「建立 RAID 卷冊精靈」，並建立第二個 RAID 卷冊，以充分利用陣列上剩餘的空間。請參考本說明檔案的「Intel Matrix RAID Technology」部分，以了解更詳細的資料。
啟用/停用硬碟資料快取：硬碟資料快取是一種加強效能的功能，某些硬碟支援此功能。啟用資料快取可以暫時儲存資料之後再將資料寫入硬碟的方式來提升效能。啟用資料快取的缺點是，如果電力中斷，則快取的資料可能會遺失。若要啟用或停用資料快取，對 RAID 陣列按一下滑鼠右鍵，然後選取「啟用硬碟資料快取」或「停用硬碟資料快取」。重新啟動電腦以套用變更。
RAID 卷冊 | 刪除卷冊：此選項允許刪除現有的 RAID 卷冊。警告：刪除 RAID 卷冊時，屬於該 RAID 卷冊之所有硬碟上的所有資料都會被永久刪除。刪除卷冊之前，請備份所有的重要資料。
修改卷冊：此選項可允許您對 RAID 卷冊進行以下的修改：變更卷冊名稱、執行 RAID 等級移轉（也就是從 RAID 0、1、或 10 卷冊移轉到 RAID 5 卷冊）、以及使用 100% 的可用陣列空間或新增硬碟來擴大卷冊。
驗證卷冊資料：此選項驗證 RAID 卷冊上的資料。驗證過程完成時，會出現一個對話方塊，將顯示驗證錯誤數目以及含有媒體錯誤的區塊數目。
驗證和修復卷冊資料：此選項驗證和修復 RAID 卷冊上的資料。驗證和修復過程完成時，會出現一個對話方塊，將顯示找到和修復的驗證錯誤數目以及重新指派的含媒體錯誤的區塊數目。
啟用/啟用卷冊回寫式快取：啟用卷冊回寫式快取會改善 I/O 輸出和回應，但會降低發生電源或系統發生故障時的資料保護。變更此選項必須重新開機。 請注意：為了資料保護，以「不斷電系統」(UPS) 執行時，卷冊回寫式快取會暫時停用。
顯示卷冊建立進度：此選項僅在正在建立新卷冊時才可用。選取此選項將開啟對話方塊並將以「% 完成」報告建立進度。
顯示移轉進度：此選項僅在移轉正在進行時才可用。選取此選項將開啟對話方塊並會以「% 完成」報告移轉進度。
復原卷冊：此選項在發生故障的硬碟被實體復原之後復原卷冊，但是必須先達到以下的先決條件：發生故障之 RAID 卷冊的原始成員硬碟或磁碟機已被重新安裝。從系統移除硬碟時，該硬碟上的資料尚未被存取過。
轉換為復原卷冊：此選項僅在包括 100% 的陣列硬碟空間的 RAID 卷冊可才用。此陣列一定只能包含 2 個硬碟。RAID 1 卷冊轉換完成後，將會使用 Intel® Rapid Recover Technology。若需有關後續程序的逐步說明，請參考「卷冊轉換選項」部分。
復原卷冊 | 刪除卷冊：此選項允許刪除現有的復原卷冊。警告：刪除復原卷冊時，在主磁碟機和復原磁碟機上的所有資料也會被永久刪除。刪除卷冊之前，請備份所有的重要資料。
修改卷冊：此選項允許對復原卷冊進行以下的修改：變更卷冊名稱、互換主磁碟機和復原磁碟機、以及變更更新政策。
驗證卷冊資料：此選項會驗證復原卷冊上的資料。驗證過程完成時，會出現一個對話方塊，將顯示驗證錯誤數目以及含有媒體錯誤的區塊數目。
驗證和修復卷冊資料：此選項會驗證和修復復原卷冊上的資料。驗證和修復過程完成時，會出現一個對話方塊，將顯示找到和修復的驗證錯誤數目以及重新指派的含媒體錯誤的區塊數目。
啟用/啟用卷冊回寫式快取：啟用卷冊回寫式快取會改善 I/O 輸出和回應，但會降低發生電源或系統發生故障時的資料保護。變更此選項必須重新開機。 請注意：為了資料保護，以「不斷電系統」(UPS) 執行時，卷冊回寫式快取會暫時停用。
停用連續更新：選取此選項將更新政策變更為根據請求。之後，您就需要對卷冊按一下滑鼠右鍵並選取「更新卷冊」來手動請求更新。
更新卷冊：此選項僅在卷冊被設定為依照請求更新政策時才可用。選取此選項將主磁碟機上的資料複製到復原磁碟機。唯有上次更新程序後的變更才會被複製。
顯示卷冊更新進度：此選項僅在建立新的復原卷冊或者在根據請求更新政策中選取「更新卷冊」時才可用。
取消卷冊更新程序：此選項僅在建立新的復原卷冊或者在根據請求更新政策中選取「更新卷冊」時才可用。
將資料復原至主磁碟機：此選項僅在使用 Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面從復原磁碟機重新啟動系統後才可用。選取此選項以復原磁碟機上的資料覆寫主磁碟機的所有資料。
顯示復原進度：此選項僅在將資料復原至主磁碟機正在進行時才可用。選取此選項後，對話方塊會開啟並以「% 完成」來報告復原進度。
取消復原程序：此選項僅在將資料復原至主磁碟機正在進行時才可用。選取此選項取消將復原磁碟機的資料複製到主磁碟機的程序。
存取主磁碟機檔案和存取復原磁碟機檔案：這些選項允許使用 Windows 檔案總管* 來檢視主磁碟機或復原磁碟機上的檔案。選取這些選項之一將該卷冊設定成唯讀，並且不允許任何卷冊更新動作。檢視完檔案時，請選取「隱藏主磁碟機檔案」或「隱藏復原磁碟機檔案」來隱藏檔案或將卷冊設定為根據要求更新政策、或選取「修改卷冊更新政策」來隱藏檔案並將卷冊設定為連續更新政策。
隱藏主磁碟機檔案和隱藏復原磁碟機檔案：當您選取在 Windows 檔案總管中存取主磁碟機或復原磁碟機檔案的選項後，這些選項才可提供使用。選取其中一個選項會使硬碟變成可寫入，並啟用卷冊更新。
轉換為 RAID 1 卷冊：此選項允許將某個復原卷冊轉換成 RAID 1 卷冊。若需有關後續程序的逐步說明，請參考「卷冊轉換選項」部分。
RAID 硬碟 | 啟動連接埠 LED：此選項允許識別硬碟連接到哪個連接埠。找到之後，連接埠燈就會閃爍，並會自動逾時。註：使用中的連接埠才有提供此選項。
解除鎖定硬碟：一個或數個硬碟被鎖定時，此選項才可供使用。鎖定的硬碟在裝置窗格出現時，會附上一個鎖定圖示，並且在資訊窗格出現「已鎖定」狀態。在鎖定的硬碟按一下滑鼠右鍵，從出現的功能表選取「解除鎖定硬碟」。然後，您會得到輸入密碼的以解除鎖定選取硬碟的提示。在這時候，Intel® Matrix Storage Console 不會允許鎖定硬碟。
非 RAID 硬碟 | 標示為備援：警告：當某個非 RAID 硬碟被標記為備援時，該硬碟上的所有資料都會被永久刪除。將硬碟標記為備援之前，要備份所有重要的資料。此功能會將硬碟標示為目的硬碟，以供自動重建使用。要將某個硬碟標示為備援，就在裝置窗格的非 RAID 硬碟清單中列出的一個硬碟上按一下滑鼠，然後選取「標示為備援」。
重設硬碟為非 RAID：只有被標示為備援的 非 RAID 硬碟才能重設。在裝置窗格中對非 RAID 硬碟清單中的備援硬碟按一下滑鼠右鍵，然後從出現的功能表選取「重設硬碟為非 RAID」。此硬碟（原為 RAID 陣列中的一個成員）就會變為非 RAID 硬碟。
重建至此硬碟：此選項僅在 RAID 1、5、或 10 卷冊因成員磁碟機發生故障而造成效能降低時、或者是復原卷冊的主磁碟機 發生故障或遺失時才可用。請參考本說明檔案的「將資料復原至主磁碟機」或「RAID 卷冊復原」部分，以獲取使用此選項的詳細程序。
啟動連接埠 LED：此選項允許識別硬碟連接到哪個連接埠。找到之後，連接埠燈就會閃爍，並會自動逾時。註：使用中的連接埠才有提供此選項。
解除鎖定硬碟：一個或數個硬碟被鎖定時，此選項才可供使用。鎖定的硬碟在裝置窗格出現時，會附上一個鎖定圖示，並且在資訊窗格出現「已鎖定」狀態。在鎖定的硬碟按一下滑鼠右鍵，從出現的功能表選取「解除鎖定硬碟」。然後，您會得到輸入密碼的以解除鎖定選取硬碟的提示。在這時候，Intel® Matrix Storage Console 不會允許鎖定硬碟。

## 建立卷冊選項

若要建立新的 RAID 或復原卷冊，從「進階模式」中的「動作」功能表選取該選項。這將啟動精靈，引導您執行卷冊的建立程序。下面概述各種卷冊的建立選項。建立卷冊不需要重新安裝作業系統。所有的應用程式和資料都會維持不變。請注意，一定要以管理員的身分登入才能建立 RAID 或復原卷冊。
警告：建立一個卷冊時，用來建立該卷冊的一個或數個硬碟中的所有資料全部都會被刪除，而且那些資料將無法復原。請注意每個精靈內的警告訊息，這些訊息會說明哪些硬碟會被覆寫，所以在建立卷冊前請先備份所有的重要資料。
SMART 事件注意事項：為 RAID 卷冊選擇的一個或多個序列 ATA 硬碟報告 SMART 事件，就無法建立一個 RAID 卷冊。若覺得 SMART 事件不會影響到硬碟的正常運作，則可以對顯示 SMART 事件的硬碟按一下滑鼠右鍵，然後選取「重設 SMART 事件」。可以使用此硬碟建立一個 RAID 卷冊。除非您了解 SMART 事件的原因，不建議使用此方法。

啟用加密的系統：除非系統上至少有兩個具有相同加密狀態的非 RAID 硬碟可供使用，否則您就無法存取任何「建立卷冊精靈」。另外，卷冊只能以顯示相同加密狀態（加密或不加密）的成員硬碟來建立。
建立復原卷冊
復原卷冊會使用 Intel® Rapid Recover Technology 來從指派的主磁碟機（通常是系統磁碟機）將資料複製到指派的復原磁碟機。主磁碟機和復原磁碟機一定要包括某個陣列的 100% 可用硬碟空間，而且一個系統上只能有一個復原卷冊。而且，在復原卷冊建立後，系統上就不會出現也不可新增任何 RAID 卷冊。
請遵照以下的步驟來建立復原卷冊。在此程序中，您可以選擇連續或根據請求的選項將主磁碟機的資料複製到復原磁碟機。使用連續更新政策時，只要復原磁碟機連線和上線時，在主磁碟機所做的變更就會自動複製到復原磁碟機。使用根據請求更新政策時，復原磁碟機的狀態會自動設為「離線」。因此，可以將復原磁碟機的資料複製回主磁碟機來將主磁碟機的資料復原至之前的狀態（請參考本說明檔案的「將主磁碟機的資料回復至之前的狀態」部分來檢視該程序）。

1. 請確定除了系統磁碟機外，至少還有一個序列 ATA 硬碟連接到系統。
2. 啟動 Microsoft Windows* 並開啟 Intel Matrix Storage Console。
3. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
4. 從「動作」功能表選取「建立復原卷冊」。「建立復原卷冊精靈」會啟動。
5. 遵循精靈提供的各項說明。
6. 如果使用兩個空白硬碟來建立復原卷冊，當精靈完成時，該卷冊也會完成建立。若是從上面有資料的主磁碟機建立卷冊，卷冊的建立程序就會在精靈完成後才開始。若要檢視移轉的狀態，則在裝置窗格中對該卷冊名稱按一下滑鼠右鍵，然後選取「顯示卷冊更新進度」。

從 RAID 就緒系統建立 RAID 卷冊
RAID 就緒系統是以序列 ATA 控制器（設為 RAID 模式）以及至少一個沒有 RAID 卷冊的硬碟（傳遞磁碟機）設定的。作業系統一定要安裝 Intel® Matrix Storage Manager。以下是可能的 RAID 組態（請參考本說明檔案的表 2 來決定您的系統支援哪些等級的 RAID)：

- 從 RAID 就緒系統建立兩個至六個硬碟 RAID 0
- 從 RAID 就緒系統建立雙硬碟 RAID 1
- 從 RAID 就緒系統建立三個至六個硬碟 RAID 5
- 從 RAID 就緒系統建立四硬碟 RAID 10

請遵照以下的步驟將現有系統磁碟機的資料移轉到 RAID 卷冊，來將系統轉換成 RAID 系統。

1. 注意要轉移資料之來源硬碟的序號，並確定該硬碟已連接到系統。在稍後的程序中，會需要該序號來辨識此磁碟機為來源磁碟機。
2. 將您要用來當成卷冊成員磁碟機的額外序列 ATA磁碟機連接到系統 。請注意，這些硬碟需要有等於或大於來源硬碟的容量。
3. 啟動 Microsoft Windows* 並開啟 Intel Matrix Storage Console。
4. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
5. 從「動作」功能表中選取「從現有硬碟建立 RAID 卷冊」。「從現有硬碟建立 RAID 卷冊精靈」會啟動。
6. 遵循精靈提供的各項說明。當精靈完成時，移轉作業就會開始。
7. 若要檢視移轉的狀態，則在裝置窗格中對該卷冊名稱按一下滑鼠右鍵，然後選取「顯示移轉進度」。當移轉作業完成時，匣圖示訊息會出現，在資訊窗格中，卷冊的狀態會顯示為「正常」。
8. 移轉作業完成後，重新啟動系統。如果您要移轉到 RAID 0 卷冊，當兩個硬碟容量結合時，請使用 Microsoft Windows* 的「磁碟管理」公用程式來分割和格式化所建立的空白空間。還可以使用協力廠商的軟體在 RAID 卷冊內擴大任何現有的分割區。

如果有包含程式或個人資料的單一非系統硬碟，就可以使用移轉功能來將此硬碟當成 RAID 卷冊的來源磁碟機。
從空白硬碟建立 RAID 卷冊
請遵照以下的步驟，使用空白、非系統序列 ATA硬碟來建立 RAID 卷冊：

1. 將您要用來當成卷冊成員磁碟機的額外序列 ATA磁碟機連接到系統 。
2. 啟動 Microsoft Windows* 並開啟 Intel Matrix Storage Console。
3. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
4. 從「動作」功能表中選取「建立 RAID 卷冊」。「建立 RAID 卷冊精靈」會啟動。
5. 遵循精靈提供的各項說明。等精靈完成時，卷冊也會完成建立。

## 卷冊轉換選項

卷冊轉換不需要重新安裝作業系統。所有的應用程式和資料都會維持不變。請注意，一定要以管理員的身分登入才能修改 RAID 或復原卷冊。
將 RAID 0、1、或 10 卷冊轉換成 RAID 5 卷冊
以下是可能的 RAID 組態（請參考本說明檔案的表 2 來決定您的系統支援哪個 RAID 等級）：

- 將雙硬碟 RAID 1 轉換成三個至六個硬碟 RAID 5
- 將雙硬碟 RAID 0 轉換成三個或四個硬碟 RAID 5
- 將三個硬碟 RAID 0 轉換成四個至六個硬碟 RAID 5
- 將四個硬碟 RAID 10 轉換成四個、五個或六個硬碟 RAID 5

請遵照以下的步驟來從現有的 RAID 0、1、或 10 卷冊移轉到 RAID 5。

1. 確定至少有 3 個 SATA 硬碟連接到系統。
2. 啟動 Microsoft Windows* 並開啟 Intel Matrix Storage Console。
3. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
4. 對所要轉換的卷冊按一下滑鼠右鍵，然後選取「修改卷冊」。
5. 「修改 RAID 卷冊精靈」會啟動。
6. 遵循精靈提供的各項說明。當精靈完成時，移轉作業就會開始。
7. 若要檢視移轉的狀態，則在裝置窗格中對該卷冊名稱按一下滑鼠右鍵，然後選取「顯示移轉進度」。當移轉作業完成時，匣圖示訊息會出現，在資訊窗格中，卷冊的狀態會顯示為「正常」。

將 RAID 1 卷冊轉換成復原卷冊
請遵照以下的步驟來將現有的 RAID 1 卷冊轉換成復原卷冊：

1. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
2. 在裝置窗格中對 RAID 1 卷冊名稱按一下滑鼠右鍵，然後選取「轉換為復原卷冊」。這時會出現一個訊息，通知您一定要先對 RAID 1 卷冊進行初始化。按一下「確定」來開始進行初始化程序。
3. 等初始化完成時，對該卷冊的名稱再按一下滑鼠右鍵，然後選取「轉換為復原卷冊」。「轉換 RAID 卷冊精靈」會啟動。
4. 遵循精靈提供的各項說明。等精靈完成時，卷冊也會完成轉換。

將復原卷冊轉換成 RAID 1 卷冊
請遵照以下的步驟來將復原卷冊轉換成 RAID 1 卷冊：

1. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
2. 在裝置窗格中對復原卷冊名稱按一下滑鼠右鍵，然後選取「轉換為 RAID 1 卷冊」。「轉換復原卷冊精靈」會啟動。
3. 遵循精靈提供的各項說明。等精靈完成時，卷冊也會完成轉換。

## 卷冊容量擴大選項

Intel Matrix Storage Console 可使用兩種方法來增加現有 RAID 卷冊的容量：

1. 使用 100% 可用陣列空間。此選項僅在 RAID0、RAID1、RAID5 和/或 RAID10 卷冊存在以及現有陣列上有空間可供使用時才可供使用。
2. 新增一個或多個成員硬碟。如果 RAID0 和/或 RAID5 卷冊存在，並且至少有一個非 RAID 硬碟可供使用、連接到系統、並符合現有成員硬碟之內部或外部連接類型時才可供使用。您不可以將一個外部硬碟新增到一個包含內部成員硬碟的卷冊中。

上述的選項是互相獨立的，「修改 RAID 卷冊精靈」會限制只能使用一個選項。您需要執行多數卷冊修改程序來完成移轉作業，包括 RAID 等級移轉。卷冊容量擴大不需要重新安裝作業系統。

使用 100% 的可用陣列空間
請遵照以下的步驟，透過使用 100% 的可用陣列空間來增加卷冊容量：

1. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
2. 在裝置窗格中的 RAID 卷冊名稱按一下滑鼠右鍵，然後選取「修改卷冊」。「修改 RAID 卷冊精靈」會啟動。
3. 請遵照精靈提供的各項說明進行。在「修改卷冊」對話方塊中，請選取「卷冊容量擴大」和「使用 100% 的可用陣列空間」。等精靈完成時，卷冊移轉就會開始。

新增一個或數個成員硬碟
請遵照以下的步驟，利用新增一個或數個成員硬碟來增加卷冊空間：

1. 從「檢視」功能表選取「進階模式」。
2. 在裝置窗格中的 RAID 卷冊名稱按一下滑鼠右鍵，然後選取「修改卷冊」。「修改 RAID 卷冊精靈」會啟動。
3. 請遵照精靈提供的各項說明進行。從「修改卷冊」對話方塊，選取「卷冊容量擴大」和「新增一個或數個成員硬碟」。在下一個對話方塊中，請選取要新增到現有卷冊中的一個或多個可用硬碟。如果系統有啟用加密的話，請確定選取之硬碟的加密狀態與卷冊的一樣。等精靈完成時，卷冊移轉就會馬上開始。

# 疑難排解

## 系統需求

若需更多有關 Intel® Matrix Storage Console 此版本所需之元件的詳細資訊，請參考隨此軟體安裝的 Readme（讀我）檔案，或者是蒞臨 Intel 為此產品提供的支援網站。

## 復原卷冊

本區段中的主題僅適用於復原卷冊。這些主題會說明如何更換復原或主磁碟機；或者如何將主磁碟機的資料回復至之前的狀態。

- 更換復原磁碟機
- 更換主磁碟機
- 將主磁碟機的資料回復至之前的狀態

更換復原磁碟機
如果復原磁碟機發生故障或者從系統被移除或失去，您就需要安裝新的復原磁碟機，並將復原卷冊重建到那個新磁碟機中。

1. 請關閉系統，並將要當成新的復原磁碟機使用的新序列 ATA 硬碟接上。
2. 開啟系統電源。
3. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
4. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
5. 在非 RAID 硬碟下，於新的硬碟按一下滑鼠右鍵，然後選取「重建至此硬碟」來開始重建程序。
6. 若要檢視重建進度，請在復原卷冊上按一下滑鼠右鍵，然後選取「顯示卷冊更新進度」。當重建作業完成時，會出現一個匣圖示訊息，該卷冊的狀態會顯示原復原磁碟機被移除前所設定之復原卷冊的更新政策。

更換主磁碟機
如果主磁碟機發生故障或者從系統被移除或失去，您就需要安裝新的主磁碟機，並將復原卷冊重建到那個新磁碟機中。

1. 關閉系統，並將要當成新的主磁碟機使用的新序列 ATA 硬碟接上。
2. 開啟系統電源。系統就會自動從復原磁碟機啟動。
3. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
4. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
5. 在非 RAID 硬碟下，於新的硬碟按一下滑鼠右鍵，然後選取「重建至此硬碟」來開始重建程序。
6. 若要檢視重建進度，請在復原卷冊上按一下滑鼠右鍵，然後選取「顯示卷冊更新進度」。當重建作業完成時，會出現一個匣圖示訊息，該卷冊的狀態會顯示原主磁碟機被移除前所設定之復原卷冊的更新政策。新的主磁碟機會自動設定為作業系統磁碟機。

將主磁碟機的資料回復至之前的狀態
如果復原卷冊設定為根據請求更新政策，就可以將主磁碟機的資料回復到其在上次卷冊更新結束時的狀態。在主磁碟機上偵測到病毒或者是訪客在使用您的系統時，此功能特別有用。

1. 重新啟動系統。在系統啟動期間，請按「Ctrl」和「I」來進入 Intel® Matrix Storage Manager option ROM 的使用者介面。
2. 在「MAIN MENU（主功能表）」中，選取「Recovery Volume Options（復原卷冊選項）」 。
3. 在「Recovery Volume Options」功能表中，選取「Enable Only Recovery Disk（僅啟用復原磁碟）」來從復原磁碟機啟動。
4. 結束 option ROM 並啟動 Microsoft Windows*。
5. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
6. 選項 1：進階模式檢視

- 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
- 在裝置窗格中對復原卷冊按一下滑鼠右鍵，然後選取「將資料復原至主磁碟機」來開始進行復原程序。
- 若要檢視復原進度，則對復原卷冊按一下滑鼠右鍵，然後選取「顯示復原進度」。當移轉完成時，匣式圖示訊息會出現，卷冊更新政策也會返回主磁碟機離線之前的狀態。如此，所有的資料變更全部都會寫入主磁碟機。

7. 選項 2：基本模式檢視（僅限於復原卷冊）

- 從「檢視」功能表中，選取「基本模式」來檢視子儲存系統的簡要資料。
- 在左窗格選取「將資料復原至主磁碟機」，然後做右窗格按一下「將資料復原至主磁碟機」來開始進行復原程序。復原進度會一直顯示在右窗格直到程序完成為止。如此，所有的資料變更全部都會寫入主磁碟機。
- 若要檢視復原進度，請在復原卷冊上按一下滑鼠右鍵，然後選取「顯示復原進度」。當移轉完成時，匣式圖示訊息會出現，卷冊更新政策也會返回主磁碟機離線之前的狀態。如此，所有的資料變更全部都會寫入主磁碟機。

## RAID 卷冊

本區段中的說明僅適用於 RAID 卷冊。如果某個 RAID 卷冊被 Intel® Matrix Storage Manager 報告為「效能降低」 或「發生故障」，就可以復原卷冊。如果不可能復原，則要重建 RAID 卷冊，並且從備份手動復原資料。請參閱以下各部分相應的 RAID 問題的內容來復原 RAID 組態。

- RAID 0 卷冊發生故障
- RAID 1 卷冊效能降低
- RAID 1 卷冊效能降低以及 RAID 0 卷冊發生故障（單一 RAID 陣列）
- RAID 5 卷冊效能降低
- RAID 5 卷冊發生故障
- RAID 10 卷冊效能降低
- RAID 10 卷冊發生故障

RAID 0 卷冊發生故障
當其中一個成員發生故障或暫時中斷連接的時候，就會報告 RAID 0 卷冊發生故障。發生這兩種情形的時候，就無法再存取此 RAID 0 卷冊及其資料。如果某個成員中斷連接，就可以復原 RAID 0 卷冊，但是如果該成員已經發生故障，就無法復原。
成員磁碟機遺失

1. 確實關閉系統電源。
2. 重新連接遺失的硬碟。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 0 卷冊顯示為「Normal（正常）」 。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對 RAID 0 卷冊按一下滑鼠，確認它可以正常運作。資訊窗格中的狀態會顯示為「正常」。

成員磁碟機發生故障

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 0 卷冊狀態顯示為「Failed（發生故障）」，提示您按一下 「Ctrl」和「I」 鍵進入使用者介面。
4. 按一下「Ctrl」和「I」鍵以進入「MAIN MENU（主功能表）」 。
5. 在「MAIN MENU」中，選取第二個選項，「Delete RAID Volume（刪除 RAID 卷冊）」。
6. 在「DELETE VOLUME MENU」中，使用向上或向下箭頭鍵選取發生故障的 RAID 0 卷冊。
7. 按一下「Delete（刪除）」鍵以刪除卷冊。
8. 按一下「Y」鍵以確認刪除。
9. 建立一個新的 RAID 0 卷冊。如果發生故障的硬碟屬於系統卷冊的一部分，還要重新安裝作業系統。

RAID 1 卷冊效能降低
當 RAID 1 卷冊其中一個成員發生故障或中斷連接，並且失去資料鏡射的時候，系統就會報告為效能降低。結果會導致系統只能使用仍在運作中的成員。若要重建資料鏡射並復原資料備援，請參閱以下程序。
成員磁碟機遺失

1. 確實關閉系統電源。
2. 重新連接遺失的硬碟。
3. 重新啟動系統。重建程序將會自動開始。

成員磁碟機發生故障

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 1 卷冊狀態顯示為 「Degraded（效能降低）」。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對新的非 RAID 硬碟按一下滑鼠右鍵，然後選取「重建至此硬碟」。
7. 在裝置窗格中對 RAID 1 卷冊按一下滑鼠。資訊窗格中的狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。完成重建之後，狀態就會顯示為「正常」。

RAID 1 效能降低以及 RAID 0 卷冊發生故障（單一 RAID 陣列）
單一 RAID 陣列上存在兩個 RAID 卷冊（0 和 1）時（請參考 Intel® Matrix RAID Technology），這種情況就可能發生 。當其中一個成員發生故障或中斷連接時，就會報告 RAID 0 卷冊「發生故障」並且報告 RAID 1 卷冊「效能降低」。
成員磁碟機遺失

1. 確實關閉系統電源。
2. 重新連接遺失的硬碟。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 0 卷冊狀態顯示為「Normal（正常）」，而將 RAID 1 卷冊狀態顯示為「Rebuild（重建）」 。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對 RAID 0 卷冊按一下滑鼠，狀態將會在資訊窗格中顯示為「正常」。當 RAID 1 卷冊被選取時，RAID 1 卷冊狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。
7. RAID 1 卷冊重建完成之後，狀態就會顯示為「正常」。

成員磁碟機遺失（作業系統在 RAID 1 卷冊或非 RAID 硬碟）

1. 確實關閉系統電源。
2. 重新連接遺失的硬碟。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 0 卷冊狀態顯示為「Normal（正常）」，而將 RAID 1 卷冊狀態顯示為「Rebuild（重建）」。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對 RAID 0 卷冊按一下滑鼠，狀態將會在資訊窗格中顯示為「正常」。當 RAID 1 卷冊被選取時，RAID 1 卷冊狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。
7. RAID 1 卷冊重建完成之後，狀態就會顯示為「正常」。

成員磁碟機發生故障（作業系統在 RAID 1 卷冊或非 RAID 硬碟）

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 1 卷冊狀態顯示為「Degraded（效能降低）」，而將 RAID 0 卷冊狀態顯示為「Failed（發生故障）」。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對 RAID 0 卷冊按一下滑鼠右鍵，然後選擇「刪除卷冊」。「刪除卷冊精靈」會引導您完成刪除程序。
7. 若要建立新的卷冊，選取「動作」功能表並選擇「建立 RAID 卷冊」。「建立 RAID 卷冊精靈」會引導您完成建立程序。
8. 使用 Microsoft Windows* 磁碟管理程式為新的 RAID 卷冊進行分割與格式化。
9. 在裝置窗格中對新的非 RAID 硬碟按一下滑鼠右鍵，然後選取「重建至此硬碟」。
10. 在裝置窗格中對 RAID 1 卷冊按一下滑鼠。資訊窗格中的狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。完成重建之後，狀態就會顯示為「正常」。

成員磁碟機發生故障（作業系統在 RAID 0 卷冊）

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 0 卷冊狀態顯示為「Failed（發生故障）」，而將 RAID 1 卷冊狀態顯示為「Degraded（效能降低）」 。
4. 不要啟動 Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面（不要按「Ctrl」和「I」）。
5. 在新的非 RAID 硬碟上安裝作業系統。
6. 安裝程序期間，會得到「Press F6 to load the RAID Driver（按一下 F6 以載入 RAID 驅動程式）」的提示。
7. 按 F6 來將 RAID 驅動程式安裝到新的非 RAID 硬碟中。
8. 安裝作業系統和 RAID 驅動程式後，開啟 Windows 檔案總管* 以識別新硬碟中的新分割區以及效能降低的 RAID 1 卷冊中的分割區。
9. 從效能降低的 RAID 1 卷冊複製將要保留下來的資料到新的分割區。
10. 若要用 RAID 0 和 RAID 1 卷冊來復原 RAID 組態，則繼續進行以下的步驟。
11. 從「開始」功能表選取 Intel Matrix Storage Console。
12. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
13. 在裝置窗格中，在裝置窗格對 RAID 0 卷冊按一下滑鼠右鍵，然後從出現的功能表中選擇「刪除卷冊」。
14. 「刪除 RAID 卷冊」精靈會協助您刪除卷冊。
15. 選取 RAID 1 卷冊來刪除該卷冊。
16. 從「動作」功能表選取「從現有硬碟建立 RAID 卷冊」子功能表來建立新的 RAID 0 卷冊。
17. 「從現有硬碟建立 RAID 卷冊精靈」會幫助您建立 RAID 0 卷冊。確定卷冊大小小於陣列大小才能建立另外一個卷冊。
18. 建立一個新的 RAID 1 卷冊。
19. 已經復原原來的組態。
20. 如果願意，可以將原來的 RAID 1 上任何資料移回到新的 RAID 1 卷冊上。

RAID 5 卷冊效能降低
當其中一個成員發生故障或暫時中斷連接的時候，就會報告 RAID 5 卷冊發生故障。若發生這種情況，請參閱以下適當的程序。
成員磁碟機遺失

1. 確實關閉系統電源。
2. 重新連接遺失的硬碟。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 5 卷冊狀態顯示為「Rebuild（重建）」。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對 RAID 5 卷冊按一下滑鼠。資訊窗格中的狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。完成重建之後，狀態就會顯示為「正常」。

成員磁碟機發生故障

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 5 卷冊狀態顯示為「Degraded（效能降低）」。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對新的非 RAID 硬碟按一下滑鼠右鍵，然後選取「重建至此硬碟」。
7. 在裝置窗格中對 RAID 5 卷冊按一下滑鼠。資訊窗格中的狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。完成重建之後，狀態就會顯示為「正常」。

RAID 5 卷冊發生故障
當一個以上的成員發生故障時，就會報告 RAID 5 卷冊「發生故障」。若發生此狀況，請遵循以下流程進行。此程序會刪除發生故障的 RAID 5 卷冊並建立新的 RAID 5 卷冊；此程序不會復原發生故障的 RAID 5 卷冊及其資料。新的 RAID 5 卷冊建立後，您一定要從備份復原資料，然後安裝以前在 RAID 5 卷冊上的所有軟體。
成員磁碟機發生故障

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 5 卷冊狀態顯示為「Rebuild（重建）」。
4. 按一下「Ctrl」和「I」 鍵以進入「MAIN MENU（主功能表）」。
5. 在「MAIN MENU」中，選取第二個選項，「Delete RAID Volume（刪除 RAID 卷冊）」。
6. 在「DELETE VOLUME MENU」中，使用向上或向下箭頭鍵選取發生故障的 RAID 5 卷冊。
7. 按一下「Delete（刪除）」鍵以刪除卷冊。
8. 按一下「Y」鍵以確認刪除。
9. 建立一個新的 RAID 5 卷冊。
10. 您還可能需要在新卷冊上安裝作業系統，並從備份中復原資料。

RAID 10 卷冊效能降低
當其中一個成員發生故障或暫時中斷連接的時候，就會報告 RAID 10 卷冊發生故障。若發生這種情況，請遵照以下適當的程序來復原卷冊。
成員磁碟機遺失

1. 確實關閉系統電源。
2. 重新連接遺失的硬碟。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 10 卷冊狀態顯示為「Rebuild（重建）」。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中選擇的卷冊上按一下。資訊窗格中的狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。完成重建之後，狀態就會顯示為「正常」。

成員磁碟機發生故障

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 10 卷冊狀態顯示為「Degraded（效能降低）」。
4. 在作業系統正常執行之後，選取「開始」功能表中的「Intel Matrix Storage Console」，或者按一下 Intel Matrix Storage Manager 匣圖示。
5. 從「檢視」功能表中，選取「進階模式」來檢視裝置儲存資訊的詳細檢視。
6. 在裝置窗格中對新的非 RAID 硬碟按一下滑鼠右鍵，然後選取「重建至此硬碟」。
7. 在裝置窗格中選擇的卷冊上按一下。資訊窗格中的狀態會顯示為「正在重建：% 完成」。完成重建之後，狀態就會顯示為「正常」。

RAID 10 卷冊發生故障
至少有兩個成員發生故障時，就會報告 RAID 10 卷冊「發生故障」。若發生此狀況，請遵循以下流程進行。該程序會刪除發生故障的 RAID 10 卷冊並建立新的 RAID 10 卷冊。不會復原發生故障的 RAID 10 卷冊及其資料。
成員磁碟機發生故障

1. 確實關閉系統電源。
2. 更換發生故障的硬碟，新硬碟的容量必須等於或大於原來的容量。
3. 開啟系統電源。在系統啟動時，Intel® Matrix Storage Manager option ROM 使用者介面會將 RAID 10 卷冊狀態顯示為「Rebuild（重建）」。
4. 按一下「Ctrl」和「I」鍵以進入「MAIN MENU（主功能表）」 。
5. 在「MAIN MENU」中，選取第二個選項，「Delete RAID Volume（刪除 RAID 卷冊）」。
6. 在「DELETE VOLUME MENU」中，使用向上或向下箭頭鍵選取發生故障的 RAID 10 卷冊。
7. 按一下「Delete（刪除）」鍵以刪除卷冊。
8. 按一下「Y」鍵以確認刪除。
9. 建立一個新的 RAID 10 卷冊。
10. 您還需要在新卷冊上安裝作業系統。

## 技術支援

若需任何技術支援以及產品更新資訊，則按一下「說明」功能表，然後選取「支援」選項。「支援」對話方塊會顯示網站的連結，這些網站會提供產品更新、技術支援、說明文件以及其他產品資訊。依照預設，連結指向 Intel 支援網頁，但是支援網頁可能會由系統製造商自訂。Intel 建議您使用支援網頁上可供使用的資源，或者是直接連絡您的系統製造廠商。在要求技術支援之前，將系統報告列印出來通常會相當有用。

# 詞彙表

INTEL 儲存功能
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager 是序列 ATA 儲存軟體，可以啟用電源功能並增加行動系統的效能，以及增加其他系統上的效能與防護功能。
Intel Matrix Storage Manager 驅動程式 | Intel Matrix Storage Manager 驅動程式是為改善儲存子系統效能和可靠性而特別設計的軟體。
Intel Matrix Storage Manager option ROM | option ROM 是系統 BIOS 內建的一個程式碼模組，為 RAID 卷冊提供開機支援，也為 RAID 卷冊的組態與管理提供一個使用者介面。
Intel® Matrix RAID Technology | Intel Matrix RAID Technology 是可以用來建立、管理及使用單一陣列內兩個獨立 RAID 卷冊的軟體。
Intel® Rapid Recover Technology | Intel Rapid Recover Technology 允許連續或根據請求從主磁碟機將資料複製到復原磁碟機。若要使用此技術，請建立復原卷冊。
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console 是為受支援之作業系統內的序列 ATA AHCI 與 RAID 子系統提供管理介面的軟體。
RAID 辭彙
自動重建 | RAID 成員發生發生故障或遺失時，復原 RAID 1、5 和 10 卷冊的程序。如果有一個 RAID 備援硬碟存在，軟體就用它來替換發生故障的硬碟。如果移除 RAID 1 成員，然後再插入以便重建鏡射，就會發生自動重建程序。RAID 0 卷冊無法使用自動重建程序。
自動復原 | 自動復原因為硬碟遺失而導致發生故障之卷冊的程序。對 RAID 0 卷冊而言，如果所有的成員硬碟都在而卷冊發生故障，option ROM 就會將卷冊顯示為「發生故障」。對備援 RAID 卷冊而言，如果已經取代最近移除的成員硬碟，而且已經有足夠的非發生故障硬碟，則卷冊將會變更為「效能降低」。
連續更新政策 | 當復原卷冊使用此政策時，只要主磁碟機和復原磁碟機都有連接到系統，主磁碟機上的資料就會自動複製到復原磁碟機上。
RAID | 獨立磁碟冗餘陣列：RAID 可容許資料跨越多個硬碟配置，由此提供資料備援或加強資料儲存效能。
RAID 陣列 | 實體硬碟的邏輯分組。
主磁碟機 | 在復原卷冊中被指派為來源磁碟機的硬碟。
成員 | RAID 在 RAID 陣列內使用的硬碟。
根據請求更新政策 | 如果復原卷冊使用此政策，提出請求時，主磁碟機上的資料就會複製到復原磁碟機。唯有上次更新程序後的變更才會被複製。
傳遞磁碟機 | 包括在 RAID 卷冊中，可當成個別磁碟提供作業系統使用的硬碟。
RAID 卷冊 | 跨越 RAID 陣列的固定空間量，會以作業系統的單一實體硬碟樣式顯示。各個建立的 RAID 卷冊都具有一個特定 RAID 等級，可提供資料複式備援或加強資料儲存效能。
RAID 等級 | 適用於 RAID 卷冊的一組已定義特性，會決定資料如何儲存與管理，以改善讀寫效能或提高容錯。
RAID 0（分段） | RAID 卷冊中的資料將跨越陣列的成員進行分段。分段將資料分成許多小單位，並將這些單位跨越成員（而不建立資料備援）進行分段，但是也可以提升讀寫效能。
RAID 1（鏡射） | RAID 卷冊中的資料將跨越 RAID 陣列的成員進行分段。RAID 卷冊中的資料將跨越 RAID 陣列的成員進行分段。鏡射這一名詞用來描述 RAID 1 的主要功能，將重製的資料寫到各個成員；因此建立資料複式備援並提高容錯。
RAID 5（有同位元檢查的分段） | RAID 卷冊中的資料會跨越 RAID 陣列的成員進行分段。同位元資訊會與同位元檢查和資料以跨越陣列成員的順序寫入。此 RAID 等級是取得效率、容錯與效能的最佳組態。
RAID 10（分段與鏡射） | 因系統效能因素而將資訊跨越兩個硬碟陣列分段的 RAID 等級。陣列中的每一個硬碟都有一個鏡射以便用於容錯。RAID 10 可以提供 RAID 0 的效能優點以及 RAID 1 的備援功能。但是，它需要四個硬碟。
復原磁碟機 | 在復原卷冊中被指派為目標磁碟機的硬碟。
復原卷冊 | 使用 Intel Rapid Recover Technology 的卷冊。
分段 | 分段指的是在 RAID 0、RAID 5、或 RAID 10 卷冊內的某個單一實體硬碟使用的邏輯鄰近資料區塊群組。分段大小以千位元組 (KB) 表示。
段數 | RAID 卷冊內以水平軸橫跨實體硬碟之所有分段的總數。
中繼資料 | 中繼資料表示「有關資料的資料」或「有關資訊的資訊」。對於 RAID 卷冊，中繼資料是有關 RAID 卷冊在 RAID 卷冊上儲存使用者與系統檔案方式的資訊。
移轉 | 將系統的資料儲存組態從 非 RAID 組態 (pass-thru) 轉換到 RAID 組態的程序。
RAID 等級移轉 | 將系統資料儲存組態從某 RAID 等級移轉到另一等級的程序。
卷冊容量擴大 | 使用 100% 的可用陣列空間或新增一個或數個成員硬碟來增加某個現有卷冊之容量的程序。
加密狀態 | 表示卷冊和硬碟的一般資料是否被編碼成不可讀取的形式來提高安全性等級。
已加密 | 在「建立 RAID 卷冊」、「從現有硬碟建立 RAID 卷冊」、「建立復原卷冊」、和「修改 RAID 卷冊精靈」中的硬碟描述後面附加的硬碟加密狀態值。
鎖定的硬碟 | 密碼保護的硬碟，其指派目的是提高安全性等級，可以用有效的密碼解除鎖定。
備援硬碟 | 由 RAID 軟體指定此序列 ATA 硬碟，萬一 RAID 成員發生故障或遺失時，可自動用來作為自動重建的目標。RAID 等級 0 不可以使用備援。RAID 等級 1、5、和 10 可以使用一個或數個備援。
啟動連接埠LED | 尋找系統上連接到某個特定硬碟之連接埠的動作。
卷冊初始化 | RAID 5 卷冊的同位檢查初始化程序，或者是確保鏡射上的每個資料區塊都與 RAID 1 和 RAID 10 卷冊之來源硬碟上的相等資料區塊完全相同的程序。
儲存辭彙
RAID 控制器 | RAID 控制器可以建立和管理 RAID 陣列與 RAID 卷冊，以便提升讀寫效能或提高容錯。
序列 ATA 控制器 | 序列 ATA 控制器已整合到系統的 I/O 控制器集線器中。此控制器是用來管理序列 ATA 裝置並作為與系統溝通的介面。
AHCI | 進階主機控制器介面：一種介面規格，可容許儲存驅動程式啟用進階序列 ATA 功能，例如原生指令佇列、熱插拔及電源管理。
熱插拔 | 當系統電源開啟的情況下，未預先通知而移除及插入序列 ATA 硬碟。
原生指令佇列 | 序列 ATA 的一種指令協定，容許硬碟內同時有多個未完成的指令。這些指令可動態重新排列順序，以便提升硬碟的效能。
ATAPI 裝置 | 一種大量儲存裝置，有多種平行介面如 CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM 光碟機及磁帶機。
序列進階技術附加裝置 (SATA) | 一種電腦匯流排技術，主要設計目的是在硬碟之間來回傳輸資料。這是 PATA 技術的後繼技術。
平行進階技術附加裝置 (PATA) | AT Attachment (ATA) 是一種連接儲存裝置（例如，硬碟和個人電腦內的 CD-ROM 光碟機）的標準介面。當序列 ATA (ATA) 開始上市時，原 ATA 才被回溯重新命名為「水平 Parallel ATA」(PATA)。也稱為 IDE（整合式電子裝置）。
序列 ATA 硬碟 | 一種硬碟，其資料傳輸的介面使用序列埠協定來和序列 ATA 控制器通訊。
eSATA | 外部 SATA 磁碟。
序列 ATA 儲存子系統 | 系統中與在序列 ATA 硬碟上儲存資料相關的所有硬體和軟體。
序列 ATA 傳輸模式 | 序列 ATA 控制器與序列 ATA 硬碟彼此通訊的速率。
大型磁區硬碟 | 含 1/2 KB 邏輯磁區大小的序列 ATA 硬碟。這些硬碟的實體磁區大小可以是 ½ KB、1 KB、2 KB、或 4 KB。磁碟機的任何一種組合都可以使用於單一陣列。用大型磁區硬碟建立之卷冊會有等於 ½ KB 大小的邏輯磁區，而其實體磁區大小會等於陣列中實體磁區最大之硬碟的實體磁區大小。請參考「進階模式」中的資訊窗格來檢視硬碟或卷冊的邏輯和實體磁區大小。
SMART 事件 | 自我監視、分析及報告技術 (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)：開發硬碟與軟體系統的一種開放標準，可自動監測硬碟並通報潛在問題。
硬碟資料快取 | 硬碟內的快取記憶體，可暫時儲存常用的資料以便快速存取。因此，硬碟整體效能得到改善。
卷冊回寫式快取 | 卷冊內的快取記憶體，常用的資料磁區暫時儲存在此記憶體中以便快速存取以及最佳化 RAID 卷冊的作業。因此，卷冊的讀取/寫入流量和回應性得到增強。
連結電源管理 | 序列 ATA 控制器將序列 ATA 裝置強制轉為低電源狀態的能力。
非同步通知 | 允許 ATAPI 裝置發送通知給 SATA 控制器，要求注意該裝置。

# 表格和圖形清單

- 表 1. 各種 INTEL 儲存控制器的 INTEL RAPID RECOVERY TECHNOLOGY 支援
- 表 2. 各種 INTEL 儲存控制器的 RAID 等級支援
- 表 3. 受支援之分段大小的使用情況
- 表 4. 支援儲存管理功能的概述
- 表 5. 陣列資訊（RAID 模式）
- 表 6. 卷冊資訊（RAID 模式）
- 表 7. RAID 硬碟資訊（RAID 模式）
- 表 8. 非 RAID 硬碟資訊（RAID 模式）
- 表 9. 序列 ATA 硬碟資訊（筆記型系統的 AHCI 模式）
- 表 10. 左窗格選項，僅供復原卷冊使用
- 表 11. 動作功能表提供的選項
- 表 12. 滑鼠右鍵功能表提供的選項
- 圖 1. 基本模式
- 圖 2. 進階模式 (Intel Matrix Storage Manager)

# 法律資訊

Intel(R) 是 Intel Corporation 或其子公司在美國與其它國家的商標或註冊商標。
* 其他的名稱與品牌可能是業經為其他所有者之財產。