************************************************************
************************************************************
本文件概要說明手動移除 Intel(R) Matrix Storage Manager 驅動
程式軟體的程序以及重新設定系統，使用原生作業系統驅動程式來
管理儲存控制器的程序。

若要完成此步驟，請先列印本文件以便參考之用。接著，請完成
第一節來確定 SATA 控制器模式然後再根據第一節中所確定的模式，
完成 2A 或 2B 一節。

警告：
重新設定系統可能會導致目前系統上所使用的任何 RAID 卷冊資料
遺失。若從開機磁片或從可開機 RAID 卷冊中移除 Intel Matrix 
Storage Manager 驅動程式，可能需要重新安裝作業系統。為了
維護資料的完整性，請先備份所有資料之後再繼續。 


************************************************************
* 第 1 節：判斷系統模式
************************************************************

根據系統在 RAID 模式下執行還是在 AHCI 模式下執行，移除此
軟體的步驟會有所不同。行動式系統不支援 RAID。

請完成以下步驟，確定序列 ATA 控制器在「裝置管理員」呈現的
方式，以便判斷系統的模式：

1. 在「開始」功能表中：
   1a. 若使用 Windows* 2000，選取「設定」後選取「控制台」。
   1b. 若使用 Windows* XP 或更新的作業系統，選取「控制台」。

2. 開啟「系統」圖示 (您可能必須先選取「切換到傳統檢視」)。

3. 選取「硬體」標籤。

4. 選取「裝置管理員」按鈕。

5. 在「裝置管理員」中，找出名稱為「SCSI 及 RAID 控制器」的
   項目。如果此項目存在，請展開本項目並找出下列其中一種
   控制器。如果此項目不存在，請繼續執行步驟 6：
    
   - 「Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 RAID 模式中的
     ICH9R 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - 「Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 RAID 模式中的
     ICH8ME 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - 「Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 RAID 模式中的
     ICH8R 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - 「Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 RAID 模式中的
     631xESB/632xESB 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - 「Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 RAID 模式中的 
     ICH7MR 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - 「Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 RAID 模式中的 
     ICH7R/DH 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - 如果以上兩個控制器都沒有出現，就表示系統不是以 RAID 
     模式執行。請繼續以下步驟 6。

6.  在「裝置管理員」中，找出名稱為「IDE ATA/ATAPI 控制器」
    的項目。如果此項目存在，請展開本項目並找出下列其中一種
    控制器：

   - 「Intel(R) 82801IR/IO SATA AHCI Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH9R 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - 「Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH8M 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - 「Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH8R 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - 「Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     631xESB/632xESB 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - 「Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH7M 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - 「Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller」
     如果上述的控制器存在的話，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH7R/DH 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - 如果以上兩個控制器都沒有出現，就表示系統不是以 AHCI 
     模式執行。Intel Matrix Storage Manager 軟體不支援
     任何其他模式。請繼續以下的步驟 7。

7. 系統似乎不是以 RAID 或 AHCI 模式執行。如果您認為系統是
   以 RAID 或 AHCI 模式執行，而且您也沒有看見以上所列的
   任何控制器，請聯絡您的系統製造商或販賣商以尋求協助。
   您必須先確認系統的模式，才可以繼續執行以下第 2 節。


************************************************************
* 第 2A 節：RAID 模式中的系統
************************************************************

本節的步驟僅能在 AHCI 模式的系統上執行。在完成上述第 1 節
中的步驟來確定此系統是否有這種情況之前，請勿繼續執行此步驟。
請先確實閱讀以下警告事項之後再執行下列步驟。

警告：
a. 如果刪除 RAID 0 卷冊，將會永久刪除該卷冊上的所有資料。
   請先備份所有重要的資料之後再繼續。 

b. 如果刪除含有作業系統檔案的 RAID 卷冊，則必須重新安裝
   作業系統。

1. 請確定您已閱讀並瞭解上述的警告事項。

2. 重新啟動系統。

3. 請注意系統開機時是否有出現標題是「Intel(R) Matrix Storage 
   Manager option ROM」的閃現啟動畫面。如果是，請繼續以下
   步驟 4。如果不是，請略過步驟 4，繼續執行以下的步驟 5。     

4. 如果已經安裝 Intel Matrix Storage Manager option ROM，
   請完成此步驟：

   4a. 在啟動系統時，請於提示時按下「Ctrl」和「I」鍵組合以進入 
       Intel Matrix Storage Manager option ROM 設定程式。
   4b. 在設定程式中，請選取功能表選項 2，進入「Delete RAID
       Volume」(刪除 RAID 卷冊) 功能表。
   4c. 選擇要刪除的卷冊，請使用向上或向下方向鍵。
   4d. 按下「Delete」鍵，刪除所選的卷冊。按「Y」鍵確認刪除。
       您可視需要重複此步驟，刪除目前存在的所有卷冊。 
   4e. 結束設定程式。
   4f. 進入系統 BIOS 設定程式 (通常是在系統一開機時立刻按下
       「F2」或「Delete」等鍵就可以進入)。
   4g. 將序列 ATA 控制器的 IDE 組態從「RAID」變更為「IDE」。
   4h. 儲存變更並結束系統 BIOS 設定程式。

5. 如果沒有安裝 Intel Matrix Storage Manager option ROM，
   請完成此步驟：

   5a. 進入系統 BIOS 設定程式 (通常是在系統一開機時立刻按下
       「F2」或「Delete」等鍵就可以進入)。
   5b. 將序列 ATA 控制器的 IDE 組態從「RAID」變更為「IDE」。
   5c. 儲存變更並結束系統 BIOS 設定程式。

6. 重新啟動系統。


************************************************************
* 第 2B 節：AHCI 模式中的系統
************************************************************

本節的步驟僅能在 AHCI 模式的系統上執行。在完成上述第 1 節
中的步驟來確定此系統是否有這種情況之前，請勿繼續執行此步驟。
建議您先備份所有重要的資料之後再繼續。 

1.  重新啟動系統。

2.  進入系統 BIOS 設定程式 (通常是在系統一開機時立刻按下「F2」
    或「Delete」等鍵就可以進入)。 

3.  將序列 ATA 控制器的 IDE 組態從 「AHCI」變更為「IDE」。

4.  儲存變更並結束系統 BIOS 設定程式。

5.  重新啟動系統。作業系統應該可以像之前一樣啟動。


注意事項：如果您在對系統 BIOS 執行變更時遇到任何困難，請聯絡
	  主機板製造商或販賣商以尋求協助。


************************************************************
Intel(R) 為商標或註冊商標，屬於 Intel Corporation 及其子公司
在美國與其他各國所有。

* 其它品牌與名稱可能業經宣告為其他所有者之財產。