# Présentation d'Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console est une application Windows* qui représente l'interface utilisateur de tous les composants d'Intel® Matrix Storage Manager. Intel Matrix Storage Manager fournit des capacités de gestion améliorées et des informations détaillées sur l'état des sous-systèmes Serial ATA AHCI et RAID. Cette application est prise en charge par les systèmes utilisant un processeur Intel® Pentium®, Intel® Core Duo ou Intel® Xeon® et contenant un des contrôleurs de stockage Intel répertoriés dans le Tableau 2. Pour en savoir plus sur la configuration système requise, reportez-vous au fichier Readme installé avec le logiciel ou visitez le site Web de support Intel pour ce produit.
Intel Matrix Storage Console peut être affichée en deux modes : Mode de base et Mode avancé. Le mode de base est un affichage simplifié présentant les informations sur les périphériques sous la forme de messages d'état ou d'illustrations. Le mode avancé fournit des options supplémentaires destinées aux utilisateurs expérimentés permettant de gérer les fonctionnalités du sous-système de stockage et de sélectionner les stratégies de mise en cache. Vous pouvez changer de mode en sélectionnant l'option appropriée dans le menu Affichage.

## Mode de base

Le mode de base présente une vue simplifiée de votre sous-système de stockage par l'intermédiaire de l'application Intel® Matrix Storage Manager. Le mode de base affiche l'état des disques durs et une illustration du volume RAID actuel. Dans une situation anormale (par ex. un disque dur manquant ou en panne), le volet de droite affiche un bouton « Basculer vers l'affichage en mode avancé » qui vous permet de passer au mode avancé pour régler le problème. Vous pouvez également afficher le mode avancé en sélectionnant « Mode avancé » dans le menu « Affichage ». La figure ci-dessous représente un système RAID typique en mode de base. Votre affichage peut être différent en fonction du disque sur lequel votre système d'exploitation est installé et en fonction du nombre de volumes RAID présents. Si aucun volume RAID n'est installé sur un système, l'état des disques durs est affiché.
FIGURE 1. MODE DE BASE

## Mode avancé

Le mode avancé présente une vue plus détaillée de votre sous-système de stockage par l'intermédiaire de l'application Intel® Matrix Storage Manager. Le mode avancé affiche une combinaison logique et physique des disques durs et de tous les volumes RAID pris en charge pouvant exister. L'affichage logique présente des détails sur les batteries de disques et les volumes RAID. L'affichage physique présente des détails sur les disques durs et la façon dont ils sont connectés l'un à l'autre. La figure ci-dessous offre un exemple d'affichage en mode avancé avec quatre disques durs. Deux volumes, MyRAID5 et MyRAID10, partagent une batterie de disques unique.
FIGURE 2. MODE AVANCÉ
VOLET DES PÉRIPHÉRIQUES
Le volet de gauche, le volet des périphériques, affiche sous forme logique et physique les périphériques qui composent le sous-système de stockage Serial ATA. Parmi ces périphériques figurent tous les disques durs Serial ATA pris en charge, tous les disques durs ATAPI pris en charge et tous les volumes RAID et de reprise pris en charge se trouvant sur le système.
VOLET DES INFORMATIONS
Lorsque Intel Matrix Storage Manager est sélectionné dans le volet des périphériques, le volet droit, appelé volet des informations, affiche les informations correspondant au périphérique sélectionné. Les paramètres associés à chaque type de périphérique sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous. Si un paramètre ne s'applique pas aux périphériques sélectionnés, ce paramètre n'est pas affiché.

## Barre de menus

En mode de base, la barre de menus contient trois menus : Fichier, Affichage et Aide. Le mode avancé comporte un menu supplémentaire appelé Actions qui offre des options de gestion de stockage supplémentaires.
MENU FICHIER
Ce menu fournit des options de base, comme l'enregistrement ou l'impression du rapport système ou la fermeture d'Intel® Matrix Storage Console.
MENU AFFICHAGE
Le menu Affichage fournit des options permettant de basculer entre le mode de base et le mode avancé et d'effectuer une mise à jour manuelle de ces vues en sélectionnant « Actualiser » ou en appuyant sur la touche F5.
Le menu Affichage permet également d'afficher le rapport système, contenant des informations système ainsi que des informations spécifiques à l'application. Vous pouvez imprimer ou enregistrer le rapport système en cliquant sur le bouton correspondant dans la boîte de dialogue.
MENU ACTIONS
Ce menu, uniquement disponible en mode avancé, fournit des options permettant de créer des volumes RAID et de reprise sur votre système. Ce menu contient également l'option « Rechercher les périphériques Plug and Play » qui vous permet de vous assurer que tous les périphériques de stockage sont bien affichés dans le volet des périphériques.
MENU AIDE
L'option Sommaire et index lance ce fichier d'aide. L'option Support fournit des liens vers des sites Web contenant des mises à jour de produits, une assistance technique, de la documentation et d'autres informations sur les produits. Les liens sont dirigés par défaut vers les pages d'assistance d'Intel, mais ils peuvent être personnalisés par le fabricant du système. L'option À propos affiche la bannière Intel Matrix Storage Console et le numéro de version du logiciel actuellement installé.

## Menus contextuels

En mode avancé, plusieurs éléments du volet des périphériques permettent d'effectuer plusieurs actions à l'aide d'un menu contextuel. Reportez-vous à la section Options d'Intel Matrix Storage Manager Options pour davantage d'informations.

# Présentation d'Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager est une application qui améliore les performances du sous-système de stockage et la fiabilité de votre ordinateur. Pour gerer vos sous-systèmes de stockage, cliquez sur le menu Démarrer et lancez Intel® Matrix Storage Console. Une fois dans la console, sélectionnez le mode de base ou le mode avancé dans le menu Affichage, en fonction du niveau de détail que vous souhaitez obtenir.

La suite logicielle comprend les composants suivants :

- Pilote Intel® Matrix Storage Manager
- Observateur des événements
- ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager

## Pilote Intel® Matrix Storage Manager

Le pilote Intel Matrix Storage Manager est un logiciel conçu spécifiquement pour améliorer les performances et la fiabilité du sous-système de stockage. Homologué par les laboratoires de contrôle qualité du matériel conçu pour Microsoft Windows* (WHQL), le pilote peut être installé sur tout système de bureau, portable ou serveur pris en charge. L'installation de ce logiciel est entièrement automatisée pour tous les chipsets et systèmes d'exploitation pris en charge. Le pilote est installé en conjonction avec le logiciel Intel Matrix Storage Manager.
Une fois l'installation terminée, les autres composants d'Intel Matrix Storage Manager envoient des requêtes au pilote afin de pouvoir gérer le sous-système de stockage. Les requêtes renvoient des informations détaillées sur les contrôleurs Serial ATA, les périphériques Serial ATA et les volumes RAID ainsi que sur leur état. Les informations sont ensuite affichées dans Intel Matrix Storage Console.

## Observateur des événements

L'Observateur des événements est un service système installé sur le système dans le cadre de l'installation de l'application Intel® Matrix Storage Manager. Lorsqu'il est installé, ce service est exécuté lors de la connexion de l'utilisateur et fonctionne en arrière-plan pendant l'utilisation du système. L'Observateur des événements communique avec le pilote Intel® Matrix Storage Manager, Intel® Matrix Storage Console et l'application de l'icône de la barre d'état système pour s'assurer que l'état de ces trois composants est synchronisé et fournir des notifications d'événements. Lorsqu'un événement a lieu, l'Observateur des événements indique à l'application de l'icône de la barre d'état système d'afficher l'icône Intel Matrix Storage Manager, qui présente ensuite un message bulle ou une boîte de dialogue décrivant l'événement. Les types d'événement entraînant une notification comprennent les modifications d'état des volumes RAID, les erreurs d'entrée/sortie (E/S) des disques durs ou les événements SMART de disques durs. Si l'un de ces événements se produit, l'Observateur des événements l'enregistre également dans le journal des événements NT et dans le journal des événements de l'application Intel Matrix Storage Manager.
Vous trouverez ci-dessous une liste des options disponibles lorsqu'un événement est signalé par l'icône Intel Matrix Storage Manager de la barre d'état système. Pour accéder aux options, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre d'état système :

- Lancer Intel Matrix Storage Console : ouvre Intel Matrix Storage Console pour fournir des informations concernant l'état et/ou l'investigation d'un événement.
- Ignorer l'alerte actuelle pour le moment : ordonne à l'Observateur des événements d'ignorer l'événement en cours et de masquer l'icône de la barre d'état jusqu'à la connexion de l'utilisateur suivant ou jusqu'à ce qu'un nouvel événement se produise.
- Ne pas afficher le message de protection des données au démarrage : cette option n'est disponible que pour les info-bulles. Elle masque l'icône de la barre d'état et désactive l'affichage de ce message.

## ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager

La ROM optionnelle est conditionnée séparément et n'est pas incluse sur les systèmes qui ne prennent pas en charge la technologie RAID. Elle est généralement intégrée au BIOS de la carte mère pour configurer les volumes RAID avant le démarrage du système d'exploitation.

# Fonctionnalités d'Intel® Matrix Storage Manager

Vous trouverez ci-dessous une présentation des principales fonctionnalités d'Intel Matrix Storage Manager. Il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles, en fonction du contrôleur central des E/S utilisé par le système et du matériel connecté au système. Pour consulter une liste complète des fonctionnalités disponibles avec chaque contrôleur central des E/S, visitez la page de prise en charge des chipsets Intel pour ce produit.

## Technologie Intel® Rapid Recover Technology

Cette technologie utilise la fonctionnalité RAID 1 (duplication) pour copier les données d'un disque maître déterminé sur un disque de reprise déterminé. Les disques maître et de reprise doivent comprendre 100 % de l'espace disque disponible d'une batterie de disques et un seul volume de reprise peut être présent sur le système. Vous pouvez sélectionner de copier les données du disque maître sur le disque de reprise en continu ou sur demande. Notez que lorsqu'un volume de reprise est créé, aucun volume RAID ne peut être présent ou ajouté au système. Reportez-vous à la section « Créer un volume de reprise » de ce fichier d'aide pour davantage de détails.

- Avantages : redondance totale des données ; plus de contrôle sur la façon dont les données sont copiées entre les disques maître et de reprise ; mises à jour rapides du volume (seules les modifications apportées au disque maître depuis la dernière mise à jour sont copiées sur le disque de reprise) ; les données des disques durs membres sont affichables dans l'Explorateur Windows*.
- Désavantage : la capacité de stockage est limitée à la capacité du disque dur de moindre capacité.
- Applications : protection des données essentielles sur les systèmes mobiles ; reprise rapide du disque maître d'un état antérieur ou par défaut.

TABLEAU 1. PRISE EN CHARGE DE LA TECHNOLOGIE INTEL RAPID RECOVER TECHNOLOGY PAR CONTRÔLEUR DE STOCKAGE INTEL

Niveau RAID | Nombre de disques | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Reprise | 2 (Maître et reprise) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui

## Technologie RAID

La technologie RAID (Redundant Array of Independent Drives) fait référence à la combinaison de plusieurs disques durs indépendants regroupés en vue de former une batterie logique de disques. Si un ou plusieurs volumes RAID sont créés sur une batterie, le système d'exploitation ne reconnaît plus les disques durs individuels mais identifie chaque volume comme un disque dur logique unique. L'objectif principal de la technologie RAID est d'améliorer les performances du sous-système de stockage et la tolérance aux pannes. Le niveau RAID définit comment les données sont formatées dans le volume comprenant les disques durs de la batterie. Intel® Matrix Storage Manager prend en charge les niveaux RAID 0 (répartition), RAID 1 (duplication), RAID 5 (répartition avec parité) et RAID 10 (répartition et duplication). Aucun autre niveau RAID n'est actuellement pris en charge. Le tableau ci-dessous illustre le nombre de disques durs pris en charge sur un volume RAID pour chaque niveau RAID en fonction du contrôleur de stockage Intel installé sur le système.
TABLEAU 2. NIVEAU RAID PRIS EN CHARGE PAR CONTRÔLEUR DE STOCKAGE INTEL

Niveau RAID | Nombre de disques | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
RAID 0 | 3 ou 4 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui
RAID 0 | 5 ou 6 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui
RAID 1 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
RAID 5 | 3 ou 4 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui
RAID 5 | 5 ou 6 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui
RAID 10 | 4 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui

RAID 0 (RÉPARTITION)
Le niveau RAID 0 combine au moins deux disques durs afin que toutes les données soient divisées en blocs traitables appelés barrettes. Le tableau 2 décrit les scénarios possibles pour les tailles de barrette autorisées. Les barrettes sont réparties entre les membres de la batterie sur laquelle réside le volume RAID 0. Cette méthode améliore les performances en lecture/écriture, notamment celles des accès séquentiels, en permettant d'accéder simultanément aux données adjacentes situées sur plusieurs disques durs. Toutefois, les données stockées dans un volume RAID 0 ne sont pas redondantes. Par conséquent, si un disque dur tombe en panne, toutes les données du volume sont perdues.

- Avantage : performances d'accès aux données et de stockage améliorées ; pas de perte de capacité de données.
- Désavantage : pas de redondance des données (si un disque dur tombe en panne, toutes les données du volume sont perdues).
- Applications : Généralement utilisé sur des ordinateurs de bureau et des stations de travail pour stocker des données non critiques et des logiciels à hautes performances.

RAID 1 (DUPLICATION)
Le niveau RAID 1 combine deux disques durs pour que toutes les données soient écrites simultanément sur les membres de la batterie sur laquelle réside le volume RAID 1. En d'autres termes, les données sont dupliquées sur les disques durs du volume RAID 1. Cela crée une redondance en temps réel de toutes les données du premier lecteur en les duplicant sur le deuxième lecteur.

- Avantages : redondance totale des données, accroissement des vitesses de transfert en lecture.
- Désavantages : la capacité de stockage est limitée à la capacité du disque dur de moindre capacité ; légère diminution de la vitesse de transfert en écriture.
- Applications : généralement utilisé sur des stations de travail et des serveurs pour stocker des données critiques.

RAID 5 (RÉPARTITION AVEC PARITÉ)
Le niveau RAID 5 combine au moins trois disques durs afin que toutes les données soient divisées en blocs traitables appelés barrettes. RAID 5 utilise la parité, une méthode mathématique pour recréer des données perdues sur un seul disque, qui permet d'augmenter la tolérance aux pannes. Les données et la parité sont réparties entre les membres de la batterie de disques selon une séquence tournante. Grâce à la répartition de la parité, il est possible de reconstruire les données après avoir remplacé un disque dur en panne par un nouveau disque dur. Le travail supplémentaire associé au calcul des données manquantes affecte les performances en écriture sur les volumes pendant la reconstruction des données. Les performances de RAID 5 sont meilleures pour les petites fonctions d'E/S que pour les fichiers séquentiels de grande taille.

- Avantages : redondance totale des données ; efficace ; tolérance aux pannes et performances de stockage améliorées de la batterie de disques.
- Désavantage : reconstruction longue et diminution des performances lors de la reconstruction.
- Applications : convient bien aux serveurs de fichiers et d'applications, ainsi qu'aux serveurs Internet et Intranet.

RAID 10 (RÉPARTITION ET DUPLICATION)
Le niveau RAID 10 utilise quatre disques durs pour créer une combinaison de niveaux RAID 0 et 1. Les données sont réparties sur une batterie à deux disques formant un composant RAID 0. Chaque disque de la batterie RAID 0 est dupliqué par un disque de la batterie RAID 1. Cette configuration offre les performances de RAID 0 et la redondance de RAID 1.

- Avantages : meilleures performances et redondance totale des données.
- Désavantage : quatre disques sont requis, dont deux sont utilisés pour la redondance, ce qui entraîne une augmentation des coûts.
- Applications : serveurs de base de données requérant un haut niveau de performance et de tolérance aux pannes.

TAILLES DE BARRETTE
Indique la taille de chaque bloc de données logique contigu utilisé dans le volume (RAID 0, RAID 5 ou RAID 10). La taille de barrette est exprimée en kilo-octets. Le tableau ci-dessous décrit les scénarios possibles pour les tailles de barrette typiques.
TABLEAU 3. SCÉNARIOS D'UTILISATION POUR LES TAILLES DE BARRETTE PRISES EN CHARGE

Taille de barrette | Description | Niveaux RAID
4 Ko | Optimal pour les modèles à utilisation spécialisée nécessitant des barrettes de 4 Ko | RAID 0, 10
8 Ko | Optimal pour les modèles à utilisation spécialisée nécessitant des barrettes de 8 Ko | RAID 0, 10
16 Ko | Optimal pour les transferts séquentiels | RAID 0, 5, 10
32 Ko | Convient pour les transferts séquentiels | RAID 0, 5, 10
64 Ko | Convient pour les utilisations génériques (par défaut pour RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 Ko | Performances optimales pour la plupart des ordinateurs de bureau et stations de travail (par défaut pour RAID 0) | RAID 0, 5

## Technologie Intel® Matrix RAID Technology

La technologie Intel Matrix RAID Technology permet de créer deux volumes RAID indépendants sur une batterie RAID unique. La batterie peut être constituée de 2 à 6 disques durs Serial ATA en fonction du niveau RAID. Le premier volume RAID occupe une partie de la batterie et laisse un espace pour la création d'un second volume.
La technologie Intel Matrix RAID Technology prend en charge les combinaisons de niveaux RAID suivantes si le nombre de disques durs utilisés pour les deux volumes est le même :

- RAID 1 et RAID 0 avec 2 disques
- RAID 0 et RAID 5 avec 3 à 6 disques
- RAID 0 et RAID 10 avec 4 disques
- RAID 5 et RAID 10 avec 4 disques

## Autres fonctionnalités d'Intel® Matrix Storage Manager

Le tableau ci-dessous présente d'autres fonctionnalités clés qui vous aideront à gérer le sous-système de stockage de votre ordinateur. Les fonctionnalités RAID sont prises en charge uniquement sur les systèmes utilisant un contrôleur central des E/S compatible avec RAID.
TABLEAU 4. PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS D'AIDE À LA GESTION DU STOCKAGE

Fonctionnalité | Description
Technologie Intel® Matrix RAID Technology | Crée, gère et utilise jusqu'à deux volumes RAID indépendants dans une batterie unique. Crée jusqu'à trois batteries RAID indépendantes, composées chacune de deux disques durs, sur l'un des six ports Serial ATA.
Migration de niveau RAID | Migre de RAID 0, RAID 1 et RAID 10 vers RAID 5.
Extension de capacité du volume RAID | Augmente la capacité de stockage de données d'un volume en utilisant 100 % de l'espace disponible de la batterie de disques sur un volume RAID 0, RAID 1, RAID 5 ou RAID 10, ou en ajoutant un ou plusieurs disques durs sur un volume RAID 0 ou RAID 5.
RAID de réserve | Marque un ou plusieurs disques durs comme disque(s) de destination pour les reconstructions automatiques.
Vérification d'un volume RAID | Identifie les incohérences ou les données endommagées sur un volume RAID 0, RAID 1, RAID 5 ou RAID 10.
Vérification et réparation d'un volume RAID | Identifie et répare les incohérences ou les données endommagées sur un volume RAID 1, RAID 5 ou RAID 10.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Utilise les fonctionnalités Serial ATA avancées, telles que la mise en file d'attente des commandes natives et la connexion à chaud native.
Chiffrement des données | Permet de transformer les données afin que personne ne puisse les lire. La clé contrôle le niveau et l'état du chiffrement des données. Intel Matrix Storage Console affiche l'état du chiffrement des volumes RAID et de reprise, ainsi que des disques durs RAID et non RAID.
Protection par mot de passe des disques durs | Fournit une sécurité et une protection de haut niveau aux données des disques durs à l'aide d'un mot de passe, ce qui interdit l'accès aux utilisateurs non autorisés et met en échec les pirates. Intel Matrix Storage Console permet de déverrouiller un disque dur verrouillé.
Prise en charge de disques à grands secteurs | Permet d'utiliser des disques durs avec une taille de secteur logique de ½ Ko et une taille de secteur physique de ½ Ko, 1 Ko, 2 Ko ou 4 Ko dans le sous-système de stockage.
Antémémoire à écriture différée du volume | Améliore les performances en stockant temporairement les données fréquemment utilisées pour un accès plus rapide et un fonctionnement optimal du volume RAID.

# Informations d'Intel® Matrix Storage Manager

Lorsque vous ouvrez Intel® Matrix Storage Console, la boîte de dialogue principale affiche différentes informations sur les périphériques dans deux volets : En mode avancé, le volet de gauche, le volet des périphériques, contient les affichages logique et physique des périphériques qui composent le sous-système de stockage Serial ATA. Parmi ces périphériques figurent tous les disques durs Serial ATA pris en charge, tous les disques durs ATAPI pris en charge et tous les volumes RAID et de reprise pris en charge se trouvant sur le système. Le volet de droite, à savoir le volet des informations, affiche des informations sur le périphérique sélectionné. Les paramètres associés à chaque type de périphérique sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous. Si un paramètre ne s'applique pas au périphérique sélectionné, ce paramètre n'est pas affiché.
TABLEAU 5. INFORMATIONS SUR LES BATTERIES (MODE RAID)

Paramètre | Valeur
État | Aucune migration active : Aucune migration ni reconstruction n'est en cours.
Reconstruction : Un ou plusieurs volumes RAID sont en cours de reconstruction.
Ajout de disques durs : Le pilote Intel® Matrix Storage Manager ajoute un ou plusieurs membres et migre les données dans une batterie de disques.
Remplacement des disques durs : Un ou plusieurs volumes RAID sont en cours de reconstruction sur un disque dur de réserve suite à un événement SMART sur un disque dur de ce volume.
Initialisation : La parité du volume RAID est en cours d'initialisation ou les données d'un volume RAID sont en cours de vérification ou de vérification et de réparation.
Cache de données du disque dur activé | Indique si la fonctionnalité Cache de données est activée sur tous les disques durs de la batterie de disques.
Taille | Indique la capacité de la batterie de disques en gigaoctets.
Espace disponible | Indique l'espace de la batterie de disques n'étant pas utilisé par un volume RAID. L'espace libre peut être utilisé pour créer un second volume RAID.
Nombre de disques durs | Indique le nombre de disques durs faisant partie de la batterie.
Disque dur membre [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Indique le fabricant et le numéro de modèle de chaque disque dur faisant partie de la batterie.
Nombre de volumes | Indique le nombre de volumes RAID dans la batterie. Si le nombre de volumes est égal à 1 et qu'il reste de l'espace, un deuxième volume RAID peut être créé dans la batterie.
Volume membre [1, 2] | Indique le nom de chaque volume RAID de la batterie.

TABLEAU 6. INFORMATIONS SUR LES VOLUMES (MODE RAID)

Paramètre | Valeur
État (volume RAID) | Normal : les données du volume sont entièrement accessibles.
Verrouillé : indique que le volume RAID contient des lecteurs verrouillés et d'autres qui sont déverrouillés. Pour déverrouiller le volume, utilisez l'option du menu contextuel pour déverrouiller tous les membres verrouillés.
En panne : pour les volumes RAID 0, un ou plusieurs membres sont manquants ou en panne. Pour les volumes RAID 1, les deux membres sont en panne. Pour les volumes RAID 5 ou RAID 10, deux membres ou plus sont manquants ou en panne. Remarque : dans certaines circonstances, un volume RAID 10 peut être signalé comme étant « dégradé » bien que deux membres soient manquants ou en panne.
Dégradé : seuls les volumes RAID 1, RAID 5 et RAID 10 peuvent se trouver dans cet état. Cet état indique qu'un membre est en panne ou manquant.
Événement SMART : un disque dur a dépassé son niveau d'erreur récupérable et a signalé un événement SMART.
Reconstruction : seuls les volumes RAID 5 et RAID 10 peuvent se trouver dans cet état. Cet état indique que les données sont copiées vers un lecteur dupliqué ou de réserve et que la redondance des données est en cours de restauration.
Migration : indique que les données sont migrées vers un deuxième disque dur ou une deuxième batterie et qu'un volume RAID est en cours de création.
Vérification : indique que les données du volume RAID sont en cours de vérification.
Initialisation : la parité du volume RAID est en cours d'initialisation ou les données d'un volume RAID sont en cours de vérification ou de vérification et de réparation.
État (volume de reprise) | Création du volume en cours : les données du disque maître sont en train d'être copiées sur le disque de reprise.
Mise à jour continue : les données du disque maître seront copiées automatiquement vers le disque de reprise tant que les deux disques seront connectés au système. Si vous désactivez les mises à jour continues sur le disque de reprise, vous devez demander manuellement des mises à jour en cliquant avec le bouton droit sur le volume de reprise et en sélectionnant Mettre le volume à jour.
Mise à jour à la demande : les données du disque maître sont copiées sur le disque de reprise lorsque vous le demandez en cliquant avec le bouton droit sur le volume et en sélectionnant Mettre le volume à jour. Seules les modifications apportées depuis la dernière mise à jour sont copiées.
À jour : seuls les volumes de reprise définis pour une mise à jour continue peuvent se trouver dans cet état. Les données du disque de reprise correspondent à celles du disque maître.
Mise à jour nécessaire : seuls les volumes de reprise définis pour une mise à jour sur demande peuvent se trouver dans cet état. Les données du disque de reprise ne correspondent pas à celles du disque maître.
En panne : les deux membres sont en panne.
Mise à jour du volume en cours : les données du disque maître sont en train d'être copiées sur le disque de reprise. Seules les modifications apportées depuis la dernière mise à jour sont copiées.
Reprise en cours : les données du disque de reprise écrasent toutes celles du disque maître.
Disque maître en lecture seule : vous avez sélectionné d'accéder aux fichiers du disque maître dans l'Explorateur Windows*, le disque n'est donc disponible qu'en lecture seule.
Disque de reprise en lecture seule : vous avez sélectionné d'accéder aux fichiers du disque de reprise dans l'Explorateur Windows*, le disque n'est donc disponible qu'en lecture seule.
Disque maître manquant : le disque maître utilisé pour créer le volume de reprise n'est plus détecté.
Disque de reprise manquant : le disque de reprise utilisé pour créer le volume de reprise n'est plus détecté.
État de chiffrement | Activé : le volume est chiffré et tous les disques membres sont chiffrés. Remarque : l'état de chiffrement de tous les disques membres d'un volume RAID doit être le même lors de la création.
Désactivé : le volume n'est pas chiffré et les disques membres ne sont pas chiffrés.
Désactivé (chiffrement mixte des disques durs) : l'état de chiffrement des disques membres d'un volume RAID est différent et le volume est considéré comme n'étant pas chiffré. Pour modifier l'état de chiffrement du volume, modifiez l'état de chiffrement de tous les disques membres afin que leur état soit identique.
Erreurs de vérification | Indique le nombre d'incohérences trouvées lors de la vérification des données du volume RAID. Valable uniquement pendant le processus de vérification ou de vérification et réparation.
Blocs contenant des erreurs de support | Indique le nombre de blocs contenant des erreurs de support trouvés lors de la vérification des données du volume RAID. Valable uniquement pendant le processus de vérification ou de vérification et réparation.
Volume système | Indique si le volume contient des fichiers protégés du système d'exploitation.
Antémémoire à écriture différée du volume activée | Indique si la fonctionnalité d'antémémoire à écriture différée est activée sur ce volume.
Niveau RAID | Indique le niveau RAID utilisé pour ce volume.
Taille de barrette | Indique la taille de chaque bloc de données logique contigu utilisé dans le volume (volumes RAID 0, RAID 5 et RAID 10). La taille de barrette est exprimée en kilo-octets.
Taille | Indique la capacité totale du volume en gigaoctets.
Nombre de disques durs | Indique le nombre de disques durs sur lesquels s'étend le volume.
Disque dur membre [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Pour les volumes RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10, signale le fabricant et le numéro de modèle de chaque disque dur utilisé par le volume.
Disque dur maître | Pour les volumes de reprise, signale le fabricant et le numéro de modèle du disque maître.
Disque dur de reprise | Pour les volumes de reprise, signale le fabricant et le numéro de modèle du disque de reprise.
Batterie de disques parente | Indique le nom de la batterie qui contient ce volume.

TABLEAU 7. INFORMATIONS SUR LES DISQUES DURS RAID (MODE RAID)

Paramètre | Valeur
Utilisation | Membre d'une batterie de disques : le disque dur a été regroupé avec d'autres disques pour former une batterie contenant des volumes RAID. Les volumes RAID peuvent être affichés par les systèmes d'exploitation ; les disques individuels ne le sont cependant pas.
Membre de la batterie (maître) : le disque dur est le disque source du volume de reprise.
Membre de la batterie (reprise) : le disque dur est le disque cible du volume de reprise.
Disque dur non RAID : le disque dur ne contient aucune métadonnée RAID et peut être reconnu et utilisé par le système d'exploitation.
Aucun : le disque dur contient des métadonnées qui empêchent le système d'exploitation de l'afficher, mais il n'est pas membre d'une batterie de disques.
État | Normal : le disque dur est présent, fonctionne normalement et est déverrouillé.
Verrouillé : le disque dur est protégé par mot de passe. Utilisez l'option du menu contextuel pour déverrouiller le disque dur. Remarque : si un volume RAID contient des disques verrouillés et d'autres qui sont déverrouillés, le volume est affiché comme étant verrouillé.
Une erreur s'est produite : le disque dur a dépassé son seuil d'erreur récupérable. Cet état s'affiche dans l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager.
Événement SMART : le disque dur a dépassé son seuil d'erreur récupérable et risque de tomber en panne.
Manquant : le disque dur n'est pas présent.
Version incompatible : le disque dur contient des métadonnées RAID indiquant une version qui est incompatible avec la version actuelle du logiciel RAID.
En panne : indique une condition identique à « Une erreur s'est produite ». Cet état s'affiche dans Intel Matrix Storage Console.
État de chiffrement | Activé : le disque dur est chiffré.
Désactivé : le disque dur n'est pas chiffré.
Port du périphérique | Indique le port du contrôleur Serial ATA auquel le disque dur est connecté.
Mode de transfert Serial ATA actuel | Indique le mode de transfert Serial ATA entre le contrôleur Serial ATA et le disque dur Serial ATA. Les valeurs typiques de ce paramètre sont : Génération 1 : 150 Mo/s Génération 2 : 300 Mo/s
Modèle | Indique le numéro de modèle du disque dur.
Numéro de série | Indique le numéro de série attribué au disque dur par le fabricant.
Microprogramme | Indique la version du microprogramme du disque dur.
Prise en charge de la mise en file d'attente des commandes natives | Indique si le disque dur prend en charge la mise en file d'attente des commandes natives.
Cache de données du disque dur activé | Indique si la fonctionnalité Cache de données est activée sur tous les disques durs de la batterie de disques.
Nombre de volumes | Indique le nombre de volumes de la batterie.
Volume membre [1, 2] | Indique le nom de chaque volume dont le disque dur fait partie.
Batterie de disques parente | Indique le nom de la batterie RAID dont le disque dur fait partie.

TABLEAU 8. INFORMATIONS SUR LES DISQUES DURS NON RAID

Paramètre | Valeur
Utilisation | Disque dur non RAID : ce disque dur n'est pas utilisé par une batterie ou un volume RAID. Ce disque dur peut être utilisé comme lecteur RAID de réserve ou comme périphérique de stockage de données.
Réserve : ce disque dur a été marqué comme lecteur de destination pour les reconstructions automatiques.
Utilisation du disque dur inconnue : l'utilisation de ce disque dur n'a pas pu être déterminée. Il peut s'agir d'une incompatibilité entre la version de ce logiciel et la configuration du disque dur.
État | Normal : le disque dur est présent et fonctionne normalement.
Une erreur s'est produite : le disque dur a dépassé son seuil d'erreur récupérable. Cet état s'affiche dans l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager.
Événement SMART : le disque dur a dépassé son seuil d'erreur récupérable et risque de tomber en panne.
Verrouillé : le disque dur est protégé par mot de passe. Utilisez l'option du menu contextuel pour déverrouiller le disque dur. Remarque : si tous les disques membres d'un volume RAID sont verrouillés, le volume n'est pas visible et tous les disques membres sont affichés comme étant des disques durs non RAID.
En panne : indique une condition identique à « Une erreur s'est produite ». Cet état s'affiche dans Intel Matrix Storage Console.
| État de chiffrement | Activé : le disque dur est chiffré.
Désactivé : le disque dur n'est pas chiffré.
Port du périphérique | Indique le port du contrôleur Serial ATA auquel le disque dur est connecté.
Mode de transfert Serial ATA actuel | Indique le mode de transfert Serial ATA entre le contrôleur Serial ATA et le disque dur Serial ATA. Les valeurs typiques de ce paramètre sont les suivantes : Génération 1 : 150 Mo/s Génération 2 : 300 Mo/s
Modèle | Indique le numéro de modèle du disque dur.
Numéro de série | Indique le numéro de série attribué au disque dur par le fabricant.
Microprogramme | Indique la version du microprogramme du disque dur.
Prise en charge de la mise en file d'attente des commandes natives | Indique si le disque dur prend en charge la mise en file d'attente des commandes natives.
Disque dur système | Indique si le disque dur contient des fichiers protégés du système d'exploitation.
Taille | Indique la capacité totale du disque dur en gigaoctets.

TABLEAU 9. INFORMATIONS SUR LES DISQUES DURS SERIAL ATA (MODE AHCI SUR LES SYSTÈMES MOBILES)

Nom | Description
État | Normal : le disque dur est présent et fonctionne normalement.
Verrouillé : le disque dur est protégé par mot de passe. Utilisez l'option du menu contextuel pour déverrouiller le disque dur. Remarque : si tous les disques membres d'un volume RAID sont verrouillés, le volume n'est pas visible et tous les disques membres sont affichés comme étant des disques durs non RAID.
Une erreur s'est produite : le disque dur a dépassé son seuil d'erreur récupérable. Cet état s'affiche dans l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager.
Événement SMART : le disque dur a dépassé son seuil d'erreur récupérable et risque de tomber en panne.
En panne : indique une condition identique à « Une erreur s'est produite ». Cet état s'affiche dans Intel Matrix Storage Console.
Port du périphérique | Indique le port du contrôleur Serial ATA auquel le disque dur est connecté.
Mode de transfert Serial ATA actuel | Indique le mode de transfert Serial ATA entre le contrôleur Serial ATA et le disque dur Serial ATA. Les valeurs typiques de ce paramètre sont les suivantes : Génération 1 : 150 Mo/s Génération 2 : 300 Mo/s
Modèle | Indique le numéro de modèle du disque dur.
Numéro de série | Indique le numéro de série attribué au disque dur par le fabricant.
Microprogramme | Indique la version du microprogramme du disque dur.
Prise en charge de la mise en file d'attente des commandes natives | Indique si le disque dur prend en charge la mise en file d'attente des commandes natives.
Taille | Indique la capacité totale du disque dur en gigaoctets.

# Options d'Intel® Matrix Storage Manager

## Mode de base - Présentation des actions

Intel® Matrix Storage Console permet d'accéder à des actions en vue de gérer les fonctionnalités d'Intel® Matrix Storage Manager. En mode de base, le volet gauche affiche les actions communément utilisées et le volet droit fournit des informations (état du volume, détails et avertissements) et le bouton d'action associé la sélection effectuée dans le volet gauche. Le tableau ci-dessous fournit une description de chaque action accessible par ces menus.

TABLEAU 10. OPTIONS DU VOLET GAUCHE DISPONIBLES POUR LE VOLUME DE REPRISE UNIQUEMENT

Action | Description
Afficher l'état des disques durs et du volume | La sélection de cette option fournit un bref exposé de l'état des disques durs et du volume, ainsi que l'option de basculer en mode avancé.
Modifier la stratégie de mise à jour du volume | La sélection de cette option permet de changer la stratégie de mise à jour du volume en activant ou désactivant les mises à jour continues. Sélectionnez « Désactiver la mise à jour continue » pour définir une stratégie de mise à jour à la demande pour le volume. Vous devrez alors demander des mises à jour manuellement en sélectionnant « Mettre à jour le volume de reprise ». Sélectionnez « Activer la mise à jour continue » pour mettre à jour le volume automatiquement.
Accéder aux fichiers du disque maître et Accéder aux fichiers du disque de reprise | Ces options permettent d'afficher les fichiers du disque maître ou du disque de reprise à l'aide de l'Explorateur Windows*. La sélection d'une de ces options place le volume en lecture seule et n'autorise aucune mise à jour du volume. Une fois que vous avez terminé d'examiner les fichiers, sélectionnez « Masquer les fichiers du disque maître » ou Masquer les fichiers du disque de reprise » pour masquer les fichiers et placer le volume sous une stratégie de mise à jour à la demande, ou sélectionnez « Modifier la stratégie de mise à jour du volume » pour masquer les fichiers et placer le volume sous une stratégie de mise à jour continue.
Masquer les fichiers du disque maître et Masquer les fichiers du disque de reprise | Ces options sont disponibles uniquement après avoir sélectionné l'option d'accès aux fichiers du disque maître ou du disque de reprise dans l'Explorateur Windows*. Sélectionnez une de ces options pour autoriser l'écriture sur le disque dur et activer la mise à jour continue ou à la demande.
Mettre à jour le volume de reprise | Cette option est disponible uniquement lorsque le volume est défini pour une mise à jour sur demande. Sélectionnez cette option pour copier les données du disque maître sur le disque de reprise. Seules les modifications apportées depuis la dernière mise à jour sont copiées.
Récupération des données sur le disque maître | Cette option est disponible uniquement après que vous avez redémarré le système depuis le disque de reprise à l'aide de l'interface utilisateur d'Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Sélectionnez cette option pour écraser toutes les données du disque maître avec les données du disque de reprise.

## Mode avancé - Présentation des actions

En mode avancé, Intel® Matrix Storage Console offre deux méthodes permettant d'accéder à des actions en vue de gérer les fonctionnalités d'Intel® Matrix Storage Manager : menu Actions et menus contextuels. Le menu Actions permet d'accéder à des actions communément utilisées, alors que les menus contextuels, accessibles en cliquant avec le bouton droit sur les éléments répertoriés dans le volet des périphériques, fournissent des actions qui sont spécifiques à l'élément en question. Les tableaux ci-dessous fournissent une description de chaque action accessible par ces menus.
TABLEAU 11. OPTIONS DISPONIBLES DANS LE MENU ACTIONS

Action | Description
Créer un volume RAID | Utilisez cette option de création pour créer un volume RAID lorsque vous ne voulez pas préserver les données d'un disque dur existant. En fonction du niveau RAID que vous choisissez, vous pouvez utiliser deux disques durs ou plus pour le volume. La technologie Intel® Matrix RAID Technology permet de créer deux volumes dans une batterie de disques. Pour ce faire, sélectionnez une capacité de volume inférieure à la capacité totale de la batterie de disques. Un espace sera ainsi disponible dans la batterie pour le second volume RAID. Le second volume occupera automatiquement l'espace disponible restant dans la batterie de disques. Intel Matrix Storage Console crée uniquement le volume RAID. Le volume créé n'est pas partitionné, ni formaté. Utilisez l'utilitaire de gestion de disques de Microsoft Windows* pour créer les partitions et formater le nouveau volume RAID. Notez que, sur les systèmes sur lesquels le chiffrement est activé, au moins deux disques durs non RAID dont l'état de chiffrement est identique doivent être disponibles pour lancer l'assistant et créer un volume RAID.
Créer un volume RAID à partir d'un disque dur existant | Utilisez cette option de création lorsque vous voulez préserver les données d'un disque dur existant et copier ces données sur un ou plusieurs disques durs supplémentaires. Cette méthode de création, appelée migration, peut durer plusieurs heures en fonction de la capacité du disque dur et de la charge de travail du système. À la fin de l'assistant, une boîte de dialogue s'affiche pour indiquer la progression de la migration. Pour rouvrir cette boîte de dialogue à tout moment lors du processus de migration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume de migration et sélectionnez « Afficher la progression de la migration ». Un seul processus de migration peut avoir lieu à la fois. Si vous souhaitez convertir plus d'un lecteur de données en un volume RAID, vous devez les convertir un par un. Notez que, sur les systèmes sur lesquels le chiffrement est activé, au moins deux disques durs non RAID dont l'état de chiffrement est identique doivent être disponibles pour lancer l'assistant et créer un volume RAID.
Créer un volume de reprise | Utilisez cette option pour créer un volume à l'aide de la technologie Intel® Rapid Recover Technology. Cette technologie copie les données d'un disque maître sur un disque de reprise en continu ou sur demande. Les disques maître et de reprise doivent comprendre 100 % de l'espace disque disponible d'une batterie de disques et un seul volume de reprise peut être présent sur le système. Notez que lorsqu'un volume de reprise est créé, aucun volume RAID ne peut être présent ou ajouté au système. De plus, sur les systèmes sur lesquels le chiffrement est activé, au moins deux disques durs non RAID dont l'état de chiffrement est identique doivent être disponibles pour lancer l'assistant et créer un volume RAID.
Rechercher les périphériques Plug and Play | Utilisez cette option pour détecter les disques durs installés ou supprimés. Une fois la recherche terminée, les informations mises à jour sont présentées en mode d'affichage avancé. Cette action correspond à l'option « Rechercher les modifications de matériel » du Gestionnaire de périphériques Microsoft Windows.

TABLEAU 12. OPTIONS DISPONIBLES DANS LES MENUS CONTEXTUELS

Élément du volet des périphériques | Description
Batterie de disques | Créer un volume : cette option est disponible uniquement si la batterie est constituée d'un volume RAID qui n'occupe pas 100 % de l'espace disque disponible sur la batterie. Vous pouvez utiliser cette option pour lancer l'Assistant Création d'un volume RAID et créer un second volume RAID pour utiliser l'espace restant de la batterie. Reportez-vous à la section « Technologie Intel Matrix RAID Technology » de ce fichier d'aide pour davantage de détails.
Activer/Désactiver le cache de données du disque dur : Le cache de données d'un disque dur est une fonctionnalité prise en charge par certains disques durs qui permet d'améliorer les performances en stockant provisoirement les données avant de les écrire sur le disque dur. L'activation du cache de données présente un inconvénient : les données mises en cache risquent d'être perdues en cas de coupure de courant du système. Pour activer ou désactiver le cache de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la batterie RAID et sélectionnez « Activer le cache de données du disque dur » ou « Désactiver le cache de données du disque dur ». Redémarrez l'ordinateur pour que les modifications soient prises en compte.
Volume RAID | Supprimer le volume : cette option permet de supprimer un volume RAID existant. AVERTISSEMENT : lors de la suppression d'un volume RAID, toutes les données de tous les disques durs faisant partie du volume RAID sont supprimées définitivement. Sauvegardez toutes les données importantes avant de supprimer le volume.
Modifier le volume : cette option permet d'effectuer les modifications suivantes sur le volume RAID : modifier le nom du volume, effectuer des migrations de niveau RAID (à savoir, migrer d'un volume RAID 0, 1 ou 10 à un volume RAID 5), et étendre la capacité du volume en utilisant 100 % de l'espace disponible sur la batterie de disques ou en ajoutant des disques durs.
Vérifier les données du volume : cette option vérifie les données d'un volume RAID. Lorsque le processus de vérification est terminé, une boîte de dialogue affiche le nombre d'erreurs de vérification et de blocs contenant des erreurs de support.
Vérifier et réparer les données du volume : cette option vérifie et répare les données d'un volume RAID. Lorsque le processus de vérification et réparation est terminé, une boîte de dialogue affiche le nombre d'erreurs de vérification et de blocs contenant des erreurs de support réparées.
Activer/Désactiver l'antémémoire à écriture différée du volume : l'activation de l'antémémoire à écriture différée améliore le débit des E/S et les temps de réponse, mais peut nuire à la protection des données en cas de panne d'alimentation ou de panne du système. Aucun redémarrage n'est nécessaire lors de la modification de cette option. REMARQUE : pour protéger les données, l'antémémoire à écriture différée est temporairement désactivée lorsque le système est branché à un onduleur.
Afficher la progression de la création du volume : cette option est disponible uniquement lorsqu'un nouveau volume est en cours de création. Lorsque vous sélectionnez cette option, une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer la progression de la création exprimée en pour cent (%).
Afficher la progression de la migration : cette option est disponible uniquement lorsqu'une migration est en cours. Lorsque vous sélectionnez cette option, une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer la progression de la migration exprimée en pour cent (%).
Récupérer le volume : cette option récupère un volume une fois que le disque dur à l'origine de la panne a été physiquement restauré, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : le ou les disques durs d'origine du volume RAID en panne ont été réinstallés, et aucun processus n'a accédé aux données du disque dur pendant le retrait du disque dur du système.
Convertir en volume de reprise : cette option est disponible uniquement pour les volumes RAID 1 occupant 100 % de l'espace disque disponible sur une batterie de disques. La batterie doit être constituée de deux disques durs seulement. Une fois que le volume RAID 1 est converti, il utilise la technologie Intel® Rapid Recover Technology. Pour obtenir des instructions détaillées sur la procédure à suivre, reportez-vous à la section « Options de conversion d'un volume ».
Volume de reprise | Supprimer le volume : cette option permet de supprimer un volume de reprise existant. AVERTISSEMENT : lors de la suppression d'un volume de reprise, toutes les données des disques maître et de reprise sont supprimées définitivement. Sauvegardez toutes les données importantes avant de supprimer le volume.
Modifier le volume : cette option permet d'effectuer les modifications suivantes sur le volume de reprise : modification du nom du volume, permutation des disques maître et de reprise et modification de la stratégie de mise à jour.
Vérifier les données du volume : cette option vérifie les données d'un volume de reprise. Lorsque le processus de vérification est terminé, une boîte de dialogue affiche le nombre d'erreurs de vérification et de blocs contenant des erreurs de support.
Vérifier et réparer les données du volume : cette option vérifie et répare les données d'un volume de reprise. Lorsque le processus de vérification et réparation est terminé, une boîte de dialogue affiche le nombre d'erreurs de vérification et de blocs contenant des erreurs de support réparées.
Activer/Désactiver l'antémémoire à écriture différée du volume : l'activation de l'antémémoire à écriture différée améliore le débit des E/S et les temps de réponse, mais peut nuire à la protection des données en cas de panne d'alimentation ou de panne du système. Aucun redémarrage n'est nécessaire lors de la modification de cette option. REMARQUE : pour protéger les données, l'antémémoire à écriture différée est temporairement désactivée lorsque le système est branché à un onduleur.
Désactiver la mise à jour continue : sélectionnez cette option pour passer à une mise à jour sur demande. Vous devrez alors demander des mises à jour manuellement en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le volume et en sélectionnant « Mettre le volume à jour ».
Mettre le volume à jour : cette option est disponible uniquement lorsque le volume est défini pour une mise à jour sur demande. Sélectionnez cette option pour copier les données du disque maître sur le disque de reprise. Seules les modifications apportées depuis la dernière mise à jour sont copiées.
Afficher la progression de la mise à jour du volume : cette option est disponible uniquement lors de la création d'un nouveau volume de reprise ou lorsque vous sélectionnez « Mettre le volume à jour » dans la stratégie de mise à jour sur demande.
Annuler le processus de mise à jour du volume : cette option est disponible uniquement lors de la création d'un nouveau volume de reprise ou lorsque vous sélectionnez « Mettre le volume à jour » dans la stratégie de mise à jour sur demande.
Récupérer les données sur le disque maître : cette option est disponible uniquement après avoir redémarré le système depuis le disque de reprise à l'aide de l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager. Sélectionnez cette option pour écraser toutes les données du disque maître avec les données du disque de reprise.
Afficher la progression de la reprise : cette option est disponible uniquement lorsqu'une reprise sur le disque maître est en cours. Lorsque vous sélectionnez cette option, une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer la progression de la reprise exprimée en pour cent (%).
Annuler le processus de reprise : cette option est disponible uniquement lorsqu'une reprise sur le disque maître est en cours. La sélection de cette option annule le processus de copie des données du disque de reprise sur le disque maître.
Accéder aux fichiers du disque maître et Accéder aux fichiers du disque de reprise : ces options permettent d'afficher les fichiers du disque maître ou du disque de reprise à l'aide de l'Explorateur Windows*. La sélection d'une de ces options place le volume en lecture seule et n'autorise aucune mise à jour du volume. Une fois que vous avez terminé d'examiner les fichiers, sélectionnez « Masquer les fichiers du disque maître » ou « Masquer les fichiers du disque de reprise » pour masquer les fichiers et placer le volume sous une stratégie de mise à jour à la demande, ou sélectionnez « Modifier la stratégie de mise à jour du volume » pour masquer les fichiers et placer le volume sous une stratégie de mise à jour continue.
Masquer les fichiers du disque maître et Masquer les fichiers du disque de reprise : ces options sont disponibles uniquement après avoir sélectionné l'option d'accès aux fichiers du disque maître ou du disque de reprise dans l'Explorateur Windows. La sélection d'une de ces options active l'écriture sur le disque dur et la mise à jour du volume.
Convertir en volume RAID 1 : cette option permet de convertir un volume de reprise en volume RAID 1. Pour obtenir des instructions détaillées sur la procédure à suivre, reportez-vous à la section « Options de conversion d'un volume ».
Disque dur RAID | Activer la DEL du port : cette option permet d'identifier le port auquel le disque dur est connecté. Une fois qu'il est localisé, la diode du port clignote et s'éteint automatiquement. Remarque : cette option est disponible uniquement sur les ports utilisés.
Déverrouiller le disque dur : cette option est disponible uniquement si un ou plusieurs disques durs sont verrouillés. Les disques durs verrouillés s'affichent dans le volet des périphériques avec une icône de cadenas et dans le volet des informations avec l'état « Verrouillé ». Cliquez avec le bouton droit sur un disque dur verrouillé et sélectionnez « Déverrouiller le disque dur » dans le menu. Vous serez alors invité à entrer un mot de passe pour déverrouiller le disque dur sélectionné. Actuellement, Intel® Matrix Storage Console ne permet pas le verrouillage d'un disque dur.
Disque dur non RAID | Marquer comme réserve : AVERTISSEMENT : lorsqu'un disque dur non RAID est marqué comme étant un disque de réserve, toutes les données se trouvant sur ce disque sont supprimées définitivement. Sauvegardez toutes les données importantes avant de marquer un disque comme disque de réserve. Cette fonctionnalité permet de marquer les disques durs comme étant des disques de destination pour les reconstructions automatiques. Pour marquer un disque dur comme étant un disque de réserve, cliquez sur un des disques durs non RAID dans le volet des périphériques, puis sélectionnez « Marquer comme réserve ».
Réinitialiser le disque dur en non RAID : seuls les disques durs non RAID déjà marqués comme étant des disques de réserve peuvent être réinitialisés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque de réserve dans la liste Disques durs non RAID du volet des périphériques, puis sélectionnez « Réinitialiser le disque dur en non RAID » dans le menu qui s'affiche. Ce disque, qui était membre d'une batterie de disques RAID, deviendra un disque non RAID.
Reconstruire sur ce disque dur : cette option n'est disponible que lorsqu'un volume RAID 1, 5 ou 10 est dégradé suite à une panne d'un disque membre ou lorsque le disque maître d'un volume de reprise tombe en panne ou est perdu. Reportez-vous aux sections « Récupération des données sur le disque maître » et « Restauration d'un volume RAID » de ce fichier d'aide pour obtenir les procédures d'utilisation détaillées de cette option.
Activer la DEL du port : cette option permet d'identifier le port auquel le disque dur est connecté. Une fois qu'il est localisé, la diode du port clignote et s'éteint automatiquement. Remarque : cette option est disponible uniquement sur les ports utilisés.
Déverrouiller le disque dur : cette option est disponible uniquement si un ou plusieurs disques durs sont verrouillés. Les disques durs verrouillés s'affichent dans le volet des périphériques avec une icône de cadenas et dans le volet des informations avec l'état « Verrouillé ». Cliquez avec le bouton droit sur un disque dur verrouillé et sélectionnez « Déverrouiller le disque dur » dans le menu. Vous serez alors invité à entrer un mot de passe pour déverrouiller le disque dur sélectionné. Actuellement, Intel® Matrix Storage Console ne permet pas le verrouillage d'un disque dur.

## Options de création d'un volume

Pour créer un nouveau volume RAID ou un nouveau volume de reprise, sélectionnez une des options du menu « Actions » en mode avancé. Cette action lance un assistant qui vous guide tout au long du processus de création d'un volume. Vous trouverez ci-dessous une présentation de chaque option de création de volume. La création d'un volume ne nécessite pas la réinstallation du système d'exploitation. Toutes les applications et données restent intactes. Notez que vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour créer un volume RAID ou de reprise.
AVERTISSEMENT : la création d'un volume SUPPRIME TOUTES LES DONNÉES du ou des disques durs utilisés pour créer le volume et les données sont alors irrécupérables. Lisez attentivement les messages d'avertissement qui apparaissent dans chacun des assistants et qui indiquent les disques durs qui seront écrasés, et sauvegardez toutes les données importantes avant de créer un volume.
Remarque sur les événements SMART : vous ne serez pas en mesure de créer un volume RAID si un ou plusieurs disques durs Serial ATA sélectionnés pour le volume RAID ont signalé un événement SMART. Dans ce cas, et si vous pensez que l'événement SMART n'entravera pas le fonctionnement normal du disque dur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dur qui affiche l'événement SMART et sélectionnez « Réinitialiser événement SMART ». Vous serez alors en mesure de créer un volume RAID en utilisant ce lecteur. Cette opération n'est pas recommandée, sauf si vous comprenez la raison de l'événement SMART.

Systèmes sur lesquels le chiffrement est activé : pour pouvoir accéder aux Assistants Création d'un volume, au moins deux disques durs non RAID dont l'état de chiffrement est identique doivent être disponibles sur le système. De plus, un volume peut être créé uniquement avec des disques membres dont l'état de chiffrement est identique, chiffré ou non chiffré.
CRÉER UN VOLUME DE REPRISE
Un volume de reprise utilise la technologie Intel® Rapid Recover Technology pour copier les données d'un disque maître désigné, généralement le disque système, sur un disque de reprise désigné. Les disques maître et de reprise doivent comprendre 100 % de l'espace disque disponible d'une batterie de disques et un seul volume de reprise peut être présent sur le système. En outre, lorsqu'un volume de reprise est créé, aucun volume RAID ne peut être présent ou ajouté au système.
Pour créer un volume de reprise, suivez la procédure ci-dessous. Durant ce processus, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez que les données du disque maître soient copiées sur le disque de reprise en continu ou sur demande. Lors d'une mise à jour continue, les modifications apportées au disque maître sont automatiquement copiées sur le disque de reprise lorsque le système est connecté. Lors d'une mise à jour sur demande, l'état du disque de reprise affiche automatiquement « Déconnecté ». Par conséquent, les données du disque maître peuvent être restaurées à un état antérieur en copiant les données du disque de reprise vers le disque maître (reportez-vous à la section « Reprise des données du disque maître d'un état antérieur » de ce fichier d'aide pour la procédure à suivre).

1. Assurez-vous qu'au moins un disque dur Serial ATA est connecté au système en plus du disque système.
2. Démarrez Microsoft Windows* et ouvrez Intel® Matrix Storage Console.
3. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
4. Sélectionnez « Créer un volume de reprise » dans le menu « Actions ». Cette action lance l'Assistant Création d'un volume de reprise.
5. Suivez les instructions de l'assistant.
6. Si vous utilisez deux disques durs vierges pour créer le volume de reprise, ce dernier est créé dès que l'assistant a terminé. Si vous créez le volume à partir d'un disque maître contenant des données, le processus de création du volume commence lorsque l'assistant a terminé. Pour afficher l'état de la migration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume dans le volet des périphériques et sélectionnez « Afficher la progression de la mise à jour du volume ».

CRÉER UN VOLUME RAID DEPUIS UN SYSTÈME COMPATIBLE RAID
Un système compatible RAID est caractérisé par un contrôleur Serial ATA configuré en mode RAID et au moins un disque dur sans volume RAID (disque de transfert). Intel® Matrix Storage Manager doit être installé sur le système d'exploitation. Les configurations RAID suivantes sont possibles (reportez-vous au Tableau 2 de ce fichier d'aide pour identifier les niveaux RAID pris en charge par votre système) :

- Système compatible RAID vers RAID 0 avec 2, 3, 4, 5 ou 6 disques
- Système compatible RAID vers RAID 1 avec 2 disques
- Système compatible RAID vers RAID 5 avec 3, 4, 5 ou 6 disques
- Système compatible RAID vers RAID 10 avec 4 disques

Suivez les étapes ci-dessous pour convertir le système en un système RAID en migrant les données du disque système existant vers le volume RAID.

1. Prenez note du numéro de série du disque dur à partir duquel vous souhaitez migrer les données et assurez-vous qu'il est connecté au système. Vous aurez besoin du numéro de série pour l'identifier ultérieurement comme disque source.
2. Connectez les disques durs Serial ATA supplémentaires au système (ces disques seront utilisés comme disques membres du volume). Notez que la capacité de ces disques durs devra être égale ou supérieure à la capacité du disque dur source.
3. Démarrez Microsoft Windows* et ouvrez Intel® Matrix Storage Console.
4. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
5. Sélectionnez « Créer un volume RAID à partir d'un disque dur existant » dans le menu « Actions ». Cette action lance l'Assistant Création d'un volume RAID à partir d'un disque dur existant.
6. Suivez les instructions de l'assistant. La migration commence lorsque l'assistant a terminé.
7. Pour afficher l'état de la migration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume dans le volet des périphériques et sélectionnez « Afficher la progression de la migration ». Lorsque la migration est terminée, un message s'affiche au niveau de l'icône de la barre d'état et l'état du volume affiche « Normal » dans le volet des informations.
8. Lorsque la migration est terminée, redémarrez le système. Dans le cas d'une migration vers un volume RAID 0, utilisez l'utilitaire de gestion de disques de Microsoft Windows* pour réaliser les partitions et formater l'espace vide créé lorsque les capacités des deux disques durs ont été combinées. Vous pouvez également utiliser un logiciel tiers pour agrandir les partitions existantes sur le volume RAID.

Si vous disposez d'un disque dur non-système unique qui contient des données de programmes ou des données personnelles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de migration pour utiliser ce disque dur comme disque source pour un volume RAID.
CRÉER UN VOLUME RAID DEPUIS DES DISQUES DURS VIERGES
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un volume RAID avec des disques durs Serial ATA vierges qui ne sont pas des lecteurs système :

1. Connectez les disques durs Serial ATA supplémentaires au système (ces disques seront utilisés comme disques membres du volume).
2. Démarrez Microsoft Windows* et ouvrez Intel® Matrix Storage Console.
3. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
4. Sélectionnez « Créer un volume RAID » dans le menu « Actions ». Cette action lance l'Assistant Création d'un volume RAID.
5. Suivez les instructions de l'assistant. Le volume sera créé dès que l'assistant aura terminé.

## Options de conversion d'un volume

La conversion d'un volume ne nécessite pas la réinstallation du système d'exploitation. Toutes les applications et données restent intactes. Notez que vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour modifier un volume RAID ou de reprise.
CONVERTIR UN VOLUME RAID 0, 1 OU 10 EN VOLUME RAID 5
Les configurations RAID suivantes sont possibles (reportez-vous au Tableau 2 de ce fichier d'aide pour déterminer les niveaux RAID qui sont pris en charge par votre système) :

- RAID 1 avec 2 disques vers RAID 5 avec 3, 4, 5 ou 6 disques
- RAID 0 avec 2 disques vers RAID 5 avec 3 ou 4 disques
- RAID 0 avec 3 disques vers RAID 5 avec 4, 5 ou 6 disques
- RAID 10 avec 4 disques vers RAID 5 avec 4, 5 ou 6 disques

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer la migration d'un volume RAID 0, 1 ou 10 existant vers un volume RAID 5.

1. Assurez-vous qu'au moins trois disques durs Serial ATA sont connectés au système.
2. Démarrez Microsoft Windows* et ouvrez Intel® Matrix Storage Console.
3. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume à convertir et sélectionnez « Modifier le volume ».
5. Cette action lance l'Assistant Modification d'un volume RAID.
6. Suivez les instructions de l'assistant. La migration commence lorsque l'assistant a terminé.
7. Pour afficher l'état de la migration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume dans le volet des périphériques et sélectionnez « Afficher la progression de la migration ». Lorsque la migration est terminée, un message s'affiche au niveau de l'icône de la barre d'état et l'état du volume affiche « Normal » dans le volet des informations.

CONVERTIR UN VOLUME RAID 1 EN VOLUME DE REPRISE
Suivez les étapes ci-dessous pour convertir un volume RAID 1 existant en volume de reprise :

1. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
2. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume RAID 1 et sélectionnez « Convertir en volume de reprise ». Un message apparaît, vous indiquant que le volume RAID 1 doit tout d'abord être initialisé. Cliquez sur « OK » pour commencer le processus d'initialisation.
3. Lorsque l'initialisation est terminée, cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume et sélectionnez « Convertir en volume de reprise ». Cette action lance l'Assistant Conversion d'un volume RAID.
4. Suivez les instructions de l'assistant. Le volume est converti dès que l'assistant a terminé.

CONVERTIR UN VOLUME DE REPRISE EN VOLUME RAID 1
Suivez les étapes ci-dessous pour convertir un volume de reprise en volume RAID 1 :

1. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
2. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume de reprise et sélectionnez « Convertir en volume RAID 1 ». Cette action lance l'Assistant Conversion d'un volume de reprise.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Le volume est converti dès que l'assistant a terminé.

## Options d'extension de capacité du volume

Intel Matrix Storage Console propose deux méthodes pour accroître la capacité de volumes RAID existants :

1. Utiliser 100 % de l'espace disponible sur la batterie de disques. Cette option est disponible uniquement si un volume RAID 0, RAID 1, RAID 5 et/ou RAID 10 est présent et si de l'espace est disponible sur la batterie de disques existante.
2. Ajouter un ou plusieurs disques durs membres. Cette option est disponible uniquement si un volume RAID 0 et/ou RAID 5 est présent et si au moins un disque dur non RAID est disponible, connecté au système et si ses types de connexion interne et externe correspondent à ceux des disques durs membres existants. Il n'est pas possible d'ajouter un disque dur externe à un volume qui comprend des disques durs membres internes.

Les options décrites ci-dessus s'excluent mutuellement et l'Assistant Modification d'un volume RAID ne permet de sélectionner qu'une seule de ces options. Vous devrez effectuer le processus de migration de volume autant de fois que nécessaire pour terminer la migration, y compris la migration d'un niveau RAID à un autre. L'extension de capacité d'un volume ne nécessite pas la réinstallation du système d'exploitation.

UTILISER 100 % DE L'ESPACE DISPONIBLE SUR LA BATTERIE
Suivez les étapes ci-dessous pour accroître la capacité du volume en utilisant 100 % de l'espace disponible sur la batterie de disques :

1. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
2. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume RAID et sélectionnez « Modifier le volume ». Cette action lance l'Assistant Modification d'un volume RAID.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Dans la boîte de dialogue « Modifier le volume », sélectionnez « Extension de capacité du volume » et « Utiliser 100 % de l'espace disponible sur la batterie ». La migration du volume commence dès que l'assistant a terminé.

AJOUTER UN OU PLUSIEURS DISQUES DURS MEMBRES
Suivez les étapes ci-dessous pour accroître la capacité du volume en ajoutant un ou plusieurs disques durs membres :

1. Sélectionnez « Mode avancé » dans le menu « Affichage » .
2. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du volume RAID et sélectionnez « Modifier le volume ». Cette action lance l'Assistant Modification d'un volume RAID.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Dans la boîte de dialogue « Modifier le volume », sélectionnez « Extension de capacité du volume » et « Ajouter un ou plusieurs disques durs membres ». Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez un ou plusieurs disques durs disponibles à ajouter au volume existant. Si le chiffrement est activé sur le système, assurez-vous que l'état de chiffrement des disques durs membres sélectionnés est identique à celui du volume. La migration du volume commence dès que l'assistant a terminé.

# Dépannage

## Configuration requise

Pour obtenir des informations détaillées sur les composants requis pour cette version d'Intel® Matrix Storage Console et les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous au fichier Readme installé avec ce logiciel ou visitez le site Web de support Intel pour ce produit.

## Volumes de reprise

Les rubriques de cette section s'appliquent uniquement aux volumes de reprise. Elles décrivent comment remplacer un disque de reprise ou un disque maître, ou comment retourner les données du disque maître à un état antérieur.

- REMPLACEMENT D'UN DISQUE DE REPRISE
- REMPLACEMENT D'UN DISQUE MAÎTRE
- REPRISE DES DONNÉES DU DISQUE MAÎTRE D'UN ÉTAT ANTÉRIEUR

REMPLACEMENT D'UN DISQUE DE REPRISE
Si le disque de reprise tombe en panne ou s'il est retiré du système et perdu, vous devez installer un nouveau disque de reprise et reconstruire le volume de reprise sur ce nouveau disque.

1. Éteignez le système et connectez un nouveau disque dur Serial ATA qui sera utilisé comme nouveau disque de reprise.
2. Démarrez le système.
3. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel® Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
4. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
5. Sous « Disques durs non RAID », cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque dur et sélectionnez « Reconstruire sur ce disque dur » pour démarrer le processus de reconstruction.
6. Pour afficher la progression de la reconstruction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume de reprise et sélectionnez « Afficher la progression de la mise à jour du volume ». Lorsque la reconstruction est terminée, un message s'affiche au niveau de l'icône de la barre d'état et l'état du volume affiche la stratégie de mise à jour définie pour le volume de reprise avant le retrait du disque de reprise d'origine.

REMPLACEMENT D'UN DISQUE MAÎTRE
Si le disque maître tombe en panne ou s'il est retiré du système et perdu, vous devez installer un nouveau disque maître et reconstruire le volume de reprise sur ce nouveau disque.

1. Éteignez le système et connectez un nouveau disque dur Serial ATA qui sera utilisé comme nouveau disque maître.
2. Démarrez le système. Le système démarre automatiquement à partir du disque de reprise.
3. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
4. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
5. Sous « Disques durs non RAID », cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque dur et sélectionnez « Reconstruire sur ce disque dur » pour démarrer le processus de reconstruction.
6. Pour afficher la progression de la reconstruction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume de reprise et sélectionnez « Afficher la progression de la mise à jour du volume ». Lorsque la reconstruction est terminée, un message s'affiche au niveau de l'icône de la barre d'état et l'état du volume affiche la stratégie de mise à jour définie pour le volume de reprise avant le retrait du disque maître d'origine. Le nouveau disque maître est défini automatiquement comme le lecteur du système d'exploitation.

REPRISE DES DONNÉES DU DISQUE MAÎTRE D'UN ÉTAT ANTÉRIEUR
Si le volume de reprise est défini sur une stratégie de mise à jour sur demande, vous pouvez reprendre les données du disque maître de l'état dans lequel elles se trouvaient à la fin du dernier processus de mise à jour du volume. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'un virus est détecté sur le disque maître ou que d'autres personnes utilisent votre système.

1. Redémarrez le système. Lors du démarrage du système, appuyez sur Ctrl-I pour accéder à l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager.
2. Dans le « MAIN MENU » (Menu principal), sélectionnez « Recovery Volume Options » (Options du volume de reprise).
3. Dans le menu « Recovery Volume Options » (Options du volume de reprise), sélectionnez « Enable Only Recovery Disk » (Démarrage à partir du disque de reprise) pour démarrer le système à partir du disque de reprise.
4. Quittez la ROM optionnelle et démarrez Microsoft Windows*.
5. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
6. Option 1 : affichage du mode avancé

- Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume de reprise dans le volet des périphériques et sélectionnez « Récupérer les données sur le disque maître » pour démarrer le processus de reprise.
- Pour afficher la progression de la reprise, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume de reprise et sélectionnez « Afficher la progression de la reprise ». Un message apparaît au niveau de l'icône de la barre d'état lorsque la migration est terminée et la stratégie de mise à jour du volume retourne à l'état dans lequel elle se trouvait avant que le disque maître ait été retiré. Toutes les modifications des données sont à présent écrites sur le disque maître.

7. Option 2 : affichage du mode avancé (pour les volumes de reprise uniquement)

- Dans le menu Affichage, sélectionnez « Mode de base » pour afficher des informations simplifiées sur le sous-système de stockage.
- Sélectionnez « Récupérer les données sur le disque maître » dans le volet gauche, puis cliquez sur « Récupérer les données sur le disque maître » dans le volet droit pour démarer le processus de reprise. La progression de la reprise s'affiche dans le volet droit jusuq'à ce que le processus soit terminé. Toutes les modifications des données sont à présent écrites sur le disque maître.
- Pour afficher la progression de la reprise, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume de reprise et sélectionnez « Afficher la progression de la reprise ». Un message apparaît au niveau de l'icône de la barre d'état lorsque la migration est terminée et la stratégie de mise à jour du volume retourne à l'état dans lequel elle se trouvait avant que le disque maître ait été retiré. Toutes les modifications des données sont à présent écrites sur le disque maître.

## Volumes RAID

Les instructions de cette section s'appliquent uniquement aux volumes RAID. Il est possible de récupérer un volume RAID même si celui-ci est signalé « Dégradé » ou « En panne » par Intel® Matrix Storage Manager. Si la restauration n'est pas possible, vous devez recréer le volume RAID et restaurer les données manuellement depuis une sauvegarde. Reportez-vous à la section ci-dessous correspondant au problème RAID signalé pour restaurer la configuration RAID.

- VOLUME RAID 0 EN PANNE
- VOLUME RAID 1 DÉGRADÉ
- VOLUME RAID 1 DÉGRADÉ ET VOLUME RAID 0 EN PANNE (SUR UNE MÊME BATTERIE RAID)
- VOLUME RAID 5 DÉGRADÉ
- VOLUME RAID 5 EN PANNE
- VOLUME RAID 10 DÉGRADÉ
- VOLUME RAID 10 EN PANNE

VOLUME RAID 0 EN PANNE
Un volume RAID 0 est signalé « En panne » lorsqu'un de ses membres est en panne ou déconnecté. Quand l'une de ces situations se produit, le volume RAID 0 et ses données ne sont plus accessibles. Le volume RAID 0 peut être récupéré si un membre est déconnecté, mais il ne peut pas l'être si un membre est en panne.
Disque membre manquant

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Reconnectez le disque dur manquant.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 0 comme étant « Normal ».
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel® Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le volume RAID 0 pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. L'état dans le volet des informations affiche « Normal ».

Disque membre en panne

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez le disque dur en panne par un nouveau disque dur de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 0 comme étant « Failed » (En panne) et vous invite à appuyer sur Ctrl-I pour entrer dans l'interface utilisateur.
4. Appuyez sur Ctrl-I pour entrer dans « MAIN MENU » (Menu principal).
5. Dans le menu principal, sélectionnez la deuxième option, « Delete RAID Volume » (Supprimer le volume RAID).
6. Dans « DELETE VOLUME MENU » (Menu de suppression du volume), sélectionnez le volume RAID 0 en panne à l'aide des touches de direction.
7. Appuyez sur la touche « Supprimer » pour supprimer le volume.
8. Appuyez sur la touche « Y » pour confirmer la suppression.
9. Créez un nouveau volume RAID 0. Si le disque dur tombé en panne faisait partie du volume système, vous devez également installer à nouveau le système d'exploitation.

VOLUME RAID 1 DÉGRADÉ
Un volume RAID 1 est signalé « Dégradé » lorsqu'un de ses membres est en panne ou déconnecté et que la duplication des données est perdue. En conséquence, le système ne peut utiliser que le membre fonctionnel. Pour rétablir la duplication des données et restaurer la redondance des données, reportez-vous aux procédures ci-dessous.
Disque membre manquant

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Reconnectez le disque dur manquant.
3. Redémarrez le système. La reconstruction démarre automatiquement.

Disque membre en panne

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez le disque dur en panne par un nouveau disque dur de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 1 comme étant « Degraded » (Dégradé).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque dur non RAID et sélectionnez « Reconstruire sur ce disque dur ».
7. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le volume RAID 1. L'état dans le volet des informations affiche « Reconstruction : % terminé ». Lorsque la reconstruction est terminée, l'état affiche « Normal ».

VOLUME RAID 1 DÉGRADÉ ET VOLUME RAID 0 EN PANNE (SUR UNE MÊME BATTERIE RAID)
Cette situation peut se produire lorsque deux volumes RAID (0 et 1) existent sur une même batterie de disques RAID (voir Technologie Intel® Matrix RAID Technology). Un volume RAID 0 est signalé « En panne » et un volume RAID 1 est signalé « Dégradé » lorsqu'un de leurs membres tombe en panne ou est déconnecté.
Disque membre manquant

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Reconnectez le disque dur manquant.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 0 comme étant « Normal » et le volume RAID 1 comme « Rebuild » (Reconstruction).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Cliquez sur le volume RAID 0 dans le volet des périphériques. L'état est affiché comme étant « Normal » dans le volet des informations. L'état du volume RAID 1 affiche « Reconstruction : % terminé » lors de la sélection du volume RAID 1.
7. Lorsque la reconstruction du volume RAID 1 est terminée, l'état affiche « Normal ».

Disque membre manquant (système d'exploitation sur un volume RAID 1 ou un disque dur non RAID)

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Reconnectez le disque dur manquant.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 0 comme étant « Normal » et le volume RAID 1 « Rebuild » (Reconstruction).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Cliquez sur le volume RAID 0 dans le volet des périphériques. L'état est affiché comme étant « Normal » dans le volet des informations. L'état du volume RAID 1 affiche « Reconstruction : % terminé » lors de la sélection du volume RAID 1.
7. Lorsque la reconstruction du volume RAID 1 est terminée, l'état affiche « Normal ».

Disque membre en panne (système d'exploitation sur un volume RAID 1 ou un disque dur non RAID)

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez le disque dur en panne par un nouveau disque dur de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 1 comme étant « Degraded» (Dégradé) et le volume RAID 0 comme étant « Failed » (En panne).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume RAID 0 et sélectionnez « Supprimer le volume ». L'Assistant Suppression de volume vous guidera dans le processus de suppression.
7. Pour créer un nouveau volume, sélectionnez le menu « Actions » et choisissez l'option « Créer un nouveau volume ». L'Assistant Création d'un volume RAID vous guide dans le processus de création.
8. Utilisez la Gestion de disques de Microsoft Windows* pour réaliser les partitions et formater le nouveau volume RAID.
9. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque dur non RAID et sélectionnez « Reconstruire sur ce disque dur ».
10. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le volume RAID 1. L'état dans le volet des informations affiche « Reconstruction : % terminé ». Lorsque la reconstruction est terminée, l'état affiche « Normal ».

Disque membre en panne (système d'exploitation sur un volume RAID 0)

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez le disque dur en panne par un nouveau disque dur de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 0 comme étant « Failed» (En panne) et le volume RAID 1 comme étant « Degraded » (Dégradé).
4. Ne démarrez pas l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager (n'appuyez pas sur Ctrl-I).
5. Installez le système d'exploitation sur le nouveau disque dur non RAID.
6. Au cours de la procédure d'installation, vous serez invité à appuyer sur F6 pour charger le pilote RAID.
7. Appuyez sur F6 pour installer le pilote RAID sur le nouveau disque non RAID.
8. Après l'installation du système d'exploitation et du pilote RAID, ouvrez l'Explorateur Windows* pour identifier la nouvelle partition sur le nouveau disque dur et la partition sur le volume RAID 1 dégradé.
9. Copiez les données du volume RAID 1 dégradé que vous voulez conserver vers la nouvelle partition.
10. Si vous envisagez de restaurer la configuration RAID avec les volumes RAID 0 et RAID 1, suivez les étapes ci-dessous.
11. Sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer.
12. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
13. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit sur le volume RAID 0 et sélectionnez « Supprimer le volume » dans le menu qui s'affiche.
14. L'Assistant « Suppression d'un volume RAID » vous aide à supprimer le volume.
15. Sélectionnez le volume RAID 1 et supprimez-le.
16. Dans le menu « Actions » , sélectionnez le sous-menu « Créer un volume RAID à partir d'un disque dur existant » pour créer un nouveau volume RAID 0.
17. L'Assistant « Création d'un volume RAID à partir d'un disque dur existant » vous aide à créer le volume RAID 0. Pour créer un autre volume, veillez à ce que la taille du volume soit inférieure à la taille de la batterie de disques.
18. Créez un nouveau volume RAID 1.
19. La configuration originale est maintenant restaurée.
20. Transférez les données du volume RAID 1 original vers le nouveau volume RAID 1, le cas échéant.

VOLUME RAID 5 DÉGRADÉ
Un volume RAID 5 est signalé « Dégradé » lorsqu'un de ses membres est en panne ou déconnecté. Dans ce cas, reportez-vous à la procédure appropriée ci-dessous.
Disque membre manquant

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Reconnectez le disque dur manquant.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 5 comme étant « Rebuild » (Reconstruction).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le volume RAID 5. L'état dans le volet des informations indique « Reconstruction : % terminé ». Lorsque la reconstruction est terminée, l'état affiche « Normal ».

Disque membre en panne

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez le disque dur en panne par un nouveau disque dur de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 5 comme étant « Degraded » (Dégradé).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque dur non RAID et sélectionnez « Reconstruire sur ce disque dur ».
7. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le volume RAID 5. L'état dans le volet des informations indique « Reconstruction : % terminé ». Lorsque la reconstruction est terminée, l'état affiche « Normal ».

VOLUME RAID 5 EN PANNE
Un volume RAID 5 est signalé « En panne » lorsque plusieurs de ses membres sont en panne. Dans ce cas, reportez-vous à la procédure ci-dessous. Cette procédure supprime le volume RAID 5 en panne et crée un nouveau volume RAID 5 ; elle ne restaure pas le volume RAID 5 en panne ni ses données. Lorsque le nouveau volume RAID 5 est créé, vous devez restaurer les données à l'aide des sauvegardes et installer tous les logiciels du volume RAID 5.
Disques membres en panne

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez les disques durs en panne par des nouveaux disques durs de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 5 comme étant « Failed » (En panne).
4. Appuyez sur Ctrl-I pour entrer dans « MAIN MENU » (Menu principal).
5. Dans le menu principal, sélectionnez la deuxième option, « Delete RAID Volume » (Supprimer le volume RAID).
6. Dans « DELETE VOLUME MENU » (Menu de suppression du volume), sélectionnez le volume RAID 5 en panne à l'aide des touches de direction.
7. Appuyez sur la touche « Supprimer » pour supprimer le volume.
8. Appuyez sur la touche « Y » pour confirmer la suppression.
9. Créez un nouveau volume RAID 5.
10. Vous devrez peut-être réinstaller le système d'exploitation sur le nouveau volume et restaurer toutes les données en utilisant les sauvegardes.

VOLUME RAID 10 DÉGRADÉ
Un volume RAID 10 est signalé « Dégradé » lorsqu'un de ses membres est en panne ou déconnecté. Dans ce cas, restaurez le volume en suivant la procédure appropriée ci-dessous.
Disques membres manquants

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Reconnectez le disque dur manquant.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 10 comme étant « Rebuild » (Reconstruction).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le volume sélectionné. L'état dans le volet des informations affiche « Reconstruction : % terminé ». Lorsque la reconstruction est terminée, l'état affiche « Normal ».

Disques membres en panne

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez le disque dur en panne par un nouveau disque dur de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 10 comme étant « Degraded » (Dégradé).
4. Une fois le système d'exploitation en cours d'exécution, sélectionnez Intel Matrix Storage Console dans le menu Démarrer ou cliquez sur l'icône Intel Matrix Storage Manager dans la barre d'état système.
5. Dans le menu « Affichage », sélectionnez « Mode avancé » pour afficher des informations détaillées sur les périphériques.
6. Dans le volet des périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque dur non RAID et sélectionnez « Reconstruire sur ce disque dur ».
7. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le volume sélectionné. L'état dans le volet des informations affiche « Reconstruction : % terminé ». Lorsque la reconstruction est terminée, l'état affiche « Normal ».

VOLUME RAID 10 EN PANNE
Un volume RAID 10 est signalé « En panne » lorsque au moins deux de ses membres sont en panne. Dans ce cas, reportez-vous à la procédure ci-dessous. Cette procédure supprime le volume RAID 10 en panne et crée un nouveau volume RAID 10. Elle ne restaure pas le volume RAID 10 en panne ni ses données.
Disques membres en panne

1. Assurez-vous que le système est hors tension.
2. Remplacez les disques durs en panne par des nouveaux disques durs de capacité égale ou supérieure.
3. Démarrez le système. Au démarrage du système, l'interface utilisateur de la ROM optionnelle Intel® Matrix Storage Manager affiche le volume RAID 10 comme étant « Failed » (En panne).
4. Appuyez sur Ctrl-I pour entrer dans « MAIN MENU » (Menu principal).
5. Dans le menu principal, sélectionnez la deuxième option, « Delete RAID Volume » (Supprimer le volume RAID).
6. Dans « DELETE VOLUME MENU » (Menu de suppression du volume), sélectionnez le volume RAID 10 en panne à l'aide des touches de direction.
7. Appuyez sur la touche « Supprimer » pour supprimer le volume.
8. Appuyez sur « Y » (O) pour confirmer la suppression.
9. Créez un nouveau volume RAID 10.
10. Vous devrez également réinstaller le système d'exploitation sur le nouveau volume.

## Support technique

Pour obtenir des informations sur le support technique et la mise à niveau du produit, cliquez sur le menu « Aide » et sélectionnez l'option « Support ». La boîte de dialogue Support affiche des liens vers des sites Web qui offrent des mises à jour de produits, une assistance technique, de la documentation et d'autres informations sur les produits. Les liens sont dirigés par défaut vers les pages d'assistance d'Intel, mais ils peuvent être personnalisés par le fabricant du système. Intel vous recommande d'utiliser les ressources disponibles sur le site de support ou de contacter directement le fabricant de votre système. Il est souvent utile d'imprimer le rapport système avant de contacter l'assistance technique.

# Glossaire

FONCTIONNALITÉS DE STOCKAGE INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager est un logiciel de stockage Serial ATA offrant des fonctionnalités de gestion de l'alimentation et une amélioration des performances sur les systèmes mobiles, et des fonctionnalités de performance et de protection sur les autres systèmes.
Pilote Intel Matrix Storage Manager | Le pilote Intel Matrix Storage est un logiciel conçu spécifiquement pour améliorer les performances et la fiabilité du sous-système de stockage.
ROM optionnelle Intel Matrix Storage Manager | La ROM optionnelle est un module de code incorporé au BIOS système, fournissant la prise en charge de l'amorçage des volumes RAID ainsi qu'une interface utilisateur permettant de configurer et de gérer les volumes RAID.
Technologie Intel® Matrix RAID Technology | La technologie Intel Matrix RAID Technology est un logiciel pouvant créer, gérer et utiliser deux volumes RAID indépendants dans une batterie RAID unique.
Technologie Intel® Rapid Recover Technology | La technologie Intel Rapid Recover Technology permet de copier les données d'un disque maître sur un disque de reprise, en continu ou sur demande. Pour utiliser cette technologie, créez un volume de reprise.
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console est un logiciel fournissant l'interface de gestion pour le sous-système Serial ATA AHCI et RAID dans le système d'exploitation pris en charge.
TERMINOLOGIE RAID
Reconstruction automatique | Processus de restauration d'un volume RAID 1, 5 ou 10 dans l'éventualité où un membre du volume RAID viendrait à tomber en panne ou à manquer. Si un disque dur de réserve est présent, le logiciel l'utilise automatiquement comme remplacement du disque dur tombé en panne. Une reconstruction automatique a lieu également si un membre d'un volume RAID 1 est enlevé puis réinséré afin de rétablir la duplication. Les volumes RAID 0 ne peuvent pas utiliser le processus de reconstruction automatique.
Reprise automatique | Le processus de reprise automatique des volumes en panne en raison d'un disque manquant. Pour les volumes RAID 0, la ROM optionnelle marque le volume comme étant « En panne » si tous les disques membres sont présents et que le volume est en panne. Pour les volumes RAID redondants, si le disque membre retiré en dernier est remplacé et que le nombre de disques fonctionnels présents est suffisant, l'état du volume devient « Dégradé ».
Stratégie de mise à jour continue | Lorsqu'un volume de reprise utilise cette stratégie, les données du disque maître sont copiées automatiquement sur le disque de reprise, à condition que les deux disques soient connectés au système.
RAID | Redundant Array of Independent Drives : la technologie RAID permet de distribuer les données sur plusieurs disques durs afin de les rendre redondantes ou pour améliorer les performances de stockage.
Batterie de disques RAID | Groupement logique de disques durs physiques.
Disque maître | Le disque dur désigné comme disque source dans un volume de reprise.
Membre | Disque dur utilisé dans une batterie de disques RAID.
Stratégie de mise à jour sur demande | Lorsqu'un volume de reprise utilise cette stratégie, les données du disque maître sont copiées sur le disque de reprise lorsque vous le demandez. Seules les modifications apportées depuis la dernière mise à jour sont copiées.
Disque de transfert | Un disque dur qui n'est pas compris dans un volume RAID et qui est accessible au système d'exploitation en tant que disque dur individuel.
Volume RAID | Espace de stockage fixe d'une batterie de disques RAID, reconnue comme un disque dur physique unique par le système d'exploitation. Chaque volume RAID est créé avec un niveau RAID spécifique afin d'obtenir des données redondantes ou d'améliorer les performances de stockage des données.
Niveau RAID | Ensemble de caractéristiques définies appliquées à un volume RAID, déterminant comment les données sont stockées et gérées en vue d'améliorer les performances en lecture/écriture ou pour améliorer la tolérance aux pannes.
RAID 0 (répartition) | Les données du volume RAID sont réparties entre les membres de la batterie de disques. La répartition divise les données en unités et les distribue aux membres sans créer de redondance des données mais en améliorant les performances en lecture/écriture.
RAID 1 (duplication) | Les données du volume RAID sont dupliquées entre les membres de la batterie de disques. La duplication est le terme utilisé pour décrire la fonctionnalité clé du niveau RAID 1, consistant à écrire des données dupliquées sur chaque membre, réalisant ainsi la redondance des données et une meilleure tolérance aux pannes.
RAID 5 (répartition avec parité) | Les données du volume RAID et la parité sont réparties entre les membres de la batterie de disques. Les informations de parité sont écrites avec les données selon une séquence tournante entre les membres de la batterie de disques. Ce niveau RAID est la configuration idéale pour un haut niveau d'efficacité, de tolérance aux pannes et de performance.
RAID 10 (répartition et duplication) | Le niveau RAID où les informations sont réparties sur une batterie à deux disques pour obtenir une meilleure performance système. Chaque disque de la batterie à un disque dupliqué pour la tolérance aux pannes. Le niveau RAID 10 offre les performances de RAID et la redondance de RAID 1. Il requiert cependant quatre disques durs.
Disque de reprise | Le disque dur désigné comme disque cible dans un volume de reprise.
Volume de reprise | Un volume utilisant la technologie Intel Rapid Recover Technology.
Barrette | Une barrette est un groupement de blocs de données logiques contigus utilisé sur un disque dur physique unique d'un volume RAID 0, RAID 5 ou RAID 10. La taille des barrettes est exprimée en kilo-octets.
Bande | La somme de toutes les barrettes de l'axe horizontal de tous les disques durs physiques d'un volume RAID.
Métadonnées | Les métadonnées sont des « données sur les données » ou des « informations sur les informations ». Dans le cas des volumes RAID, les métadonnées sont des informations sur la façon dont le volume RAID stocke les fichiers utilisateur et système sur un volume RAID.
Migration | Processus consistant à convertir la configuration de stockage non RAID des données d'un système en une configuration RAID.
Migration niveau RAID | Processus consistant à convertir la configuration de stockage des données d'un système d'un niveau RAID à un autre.
Extension de capacité du volume | Le processus consistant à accroître la capacité d'un volume existant en utilisant 100 % de l'espace disponible sur la batterie de disques ou en ajoutant un ou plusieurs disques durs membres.
État de chiffrement | Indique si les données ordinaires contenues sur un volume et les disques durs sont codées sous une forme illisible afin d'accroître le niveau de sécurité.
Chiffré | La valeur de l'état de chiffrement d'un disque dur qui est ajoutée à la fin de la description d'un disque dur dans les assistants Création d'un volume RAID, Création d'un volume RAID à partir d'un disque dur existant, Création d'un volume de reprise et Modification d'un volume RAID.
Disque dur verrouillé | Un disque dur protégé par mot de passe qui est désigné pour accroître le niveau de sécurité et qui peut être déverrouillé à l'aide d'un mot de passe valide.
Disque dur de réserve | Disque dur Serial ATA désigné par le logiciel RAID pour être utilisé automatiquement comme cible d’une reconstruction automatique dans l’éventualité où un membre d’un volume RAID viendrait à tomber en panne ou à manquer. Les volumes RAID de niveau 0 ne peuvent pas utiliser de disque de réserve. Les volumes RAID de niveau 1, 5 et 10 peuvent utiliser un ou plusieurs disques de réserve.
Activer la DEL du port | L'action de localiser le port connecté à un disque dur spécifique présent sur le système.
Initialisation d'un volume | Le processus d'initialisation de la parité des volumes RAID 5 ou d'assurer que chaque bloc de données du volume dupliqué est identique au bloc de données correspondant du ou des disques durs source des volumes RAID 1 et RAID 10.
TERMINOLOGIE DE STOCKAGE
Contrôleur RAID | Le contrôleur RAID permet de créer et de gérer des batteries de disques RAID et des volumes RAID pour améliorer les performances en lecture/écriture ou la tolérance aux pannes.
Contrôleur Serial ATA | Le contrôleur Serial ATA est incorporé dans le contrôleur central des E/S du système. Ce contrôleur gère les périphériques Serial ATA et leur sert d'interface avec le système.
AHCI | Advanced Host Controller Interface : spécification d'interface permettant au pilote de stockage d'activer des fonctionnalités Serial ATA avancées, telles que la Mise en attente des commandes natives, la connexion à chaud native et la gestion de la consommation.
Connexion à chaud | Retrait et insertion non annoncés d'un disque dur Serial ATA lorsque le système est sous tension.
Mise en file d'attente des commandes natives | Protocole de commande Serial ATA permettant à plusieurs commandes d'être en attente simultanément sur un disque dur. Les commandes sont reclassées de façon dynamique afin d'améliorer les performances du disque dur.
Périphérique ATAPI | Périphérique de stockage en masse doté d'une interface parallèle comme des lecteurs de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM et de bande.
Serial Advanced Technology Attachment (SATA) | Technologie de bus informatique conçue principalement pour le transfert de données depuis et vers un disque dur. Elle succède à la technologie PATA.
Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) | L'interface ATA (AT Attachment) est une interface standard permettant de connecter des périphériques de stockage et des disques durs et lecteurs de CD-ROM dans un ordinateur personnel. Avec l'introduction de SATA (Serial ATA), l'interface ATA a été renommée PATA (Parallel ATA) de façon rétroactive. Également appelée IDE (Integrated Device Electronics).
Disque dur Serial ATA | Disque dur doté d'une interface transmettant les données à l'aide d'un protocole série pour communiquer avec le contrôleur Serial ATA.
eSATA | Un disque SATA externe.
Sous-système de stockage Serial ATA | Tout matériel et logiciel d'un système associé au stockage des données sur des disques durs Serial ATA.
Mode de transfert Serial ATA | La vitesse à laquelle le contrôleur Serial ATA et le disque dur Serial ATA communiquent entre eux.
Disques durs à grand secteur | Disques dur Serial ATA avec un secteur logique de ½ Ko. Ces disques durs peuvent avoir un secteur physique de ½ Ko, 1 Ko, 2 Ko ou 4 Ko. Toutes les combinaisons de ces disques peuvent être utilisées sur une même batterie. Un volume créé avec des disques durs à grand secteur aura une taille de secteur logique de ½ Ko et une taille de secteur physique égale à celle du disque dur ayant le plus grand secteur physique de la batterie. Reportez-vous au volet des informations en « Mode avancé » pour afficher la taille du secteur physique et du secteur logique d'un disque dur ou d'un volume.
Événement SMART | Technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) : norme ouverte pour le développement de disques durs et de systèmes logiciels surveillant un disque dur et signalant les problèmes potentiels automatiquement.
Cache de données du disque dur | Une mémoire cache intégrée à un disque dur qui stocke temporairement les secteurs de données fréquemment utilisés pour y accéder plus rapidement. Les performances d'ensemble du disque dur sont alors améliorées.
Antémémoire à écriture différée du volume | Mémoire cache d'un volume qui stocke temporairement les secteurs de données fréquemment utilisés pour accélérer l'accès à ces données et optimiser le fonctionnement du volume RAID. En conséquence, le débit en lecture/écriture et le temps de réponse du volume sont améliorés.
Gestion de l'alimentation de la liaison | La capacité du contrôleur Serial ATA à mettre le périphérique Serial ATA dans un état d'alimentation moindre.
Notification asynchrone | Permet à un périphérique ATAPI de notifier au contrôleur Serial ATA que le périphérique requiert de l'attention.

# Liste des tableaux et figures

- TABLEAU 1. PRISE EN CHARGE DE LA TECHNOLOGIE INTEL® RAPID RECOVER TECHNOLOGY PAR CONTRÔLEUR DE STOCKAGE INTEL
- TABLEAU 2. NIVEAU RAID PRIS EN CHARGE PAR CONTRÔLEUR DE STOCKAGE INTEL
- TABLEAU 3. SCÉNARIOS D'UTILISATION POUR LES TAILLES DE BARRETTE PRISES EN CHARGE
- TABLEAU 4. PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS D'AIDE À LA GESTION DU STOCKAGE
- TABLEAU 5. INFORMATIONS SUR LES BATTERIES (MODE RAID)
- TABLEAU 6. INFORMATIONS SUR LES VOLUMES (MODE RAID)
- TABLEAU 7. INFORMATIONS SUR LES DISQUES DURS RAID (MODE RAID)
- TABLEAU 8. INFORMATIONS SUR LES DISQUES DURS NON RAID (MODE RAID)
- TABLEAU 9. INFORMATIONS SUR LES DISQUES DURS SERIAL ATA (MODE AHCI SUR LES SYSTÈMES MOBILES)
- TABLEAU 10. OPTIONS DU VOLET GAUCHE DISPONIBLES POUR LE VOLUME DE REPRISE UNIQUEMENT
- TABLEAU 11. OPTIONS DISPONIBLES DANS LE MENU ACTIONS
- TABLEAU 12. OPTIONS DISPONIBLES DANS LES MENUS CONTEXTUELS
- FIGURE 1. MODE DE BASE
- FIGURE 2. MODE AVANCÉ (Intel Matrix Storage Manager)

# Informations légales

Intel® est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.
* D'autres noms et marques peuvent appartenir à leurs propriétaires respectifs.